SAMSUNG.

Barre de son HW-T450-ZF.

Mode d'emploi adapté d'août 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

La barre de son est constituée des éléments suivants :

- unité principale Soundbar,

- caisson de basse,

- télécommande/piles,

- cordon d'alimentation (caisson de basse, Soundbar) (fois 2),

- câble optique,

- guide de fixation murale,

- vis de fixation (fois 2),

- vis (fois 2),

- support de fixation murale (fois 2).

Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

## 1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo Samsung se trouve sur le dessus.

### A. Face avant.

Au centre se trouve un afficheur de forme rectangulaire qui affiche l'état et le mode actuel du produit.

### B. Face supérieure.

Au fond de la face supérieure, au centre, se trouvent 4 touches, décrites de gauche à droite :

- touche Alimentation : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Fonction Auto Power Down : l'appareil s'éteint automatiquement dans les modes D.In, BT et USB s'il n'y a pas de signal audio pendant 18 minutes.

- touche Volume Moins : permet de diminuer le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

- touche Volume Plus : permet d'augmenter le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

- touche Source : permet de sélectionner le mode d'entrée de la source.

Mode d'entrée : Entrée numérique optique

Affichage : D.In

Mode d'entrée : Mode Bluetooth

Affichage : BT

Mode d'entrée : Mode USB

Affichage : USB

Pour activer le mode "BT Pairing", changez la source sur le mode "BT", puis appuyez et maintenez enfoncée la touche Source pendant plus de 5 secondes.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.

Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

À l'avant de la face supérieure, à gauche, se trouve le logo Samsung.

### C. Face inférieure.

Retournez la barre de son de sorte que la face inférieure se trouve au-dessus.

Dans la partie gauche, il y a un espace creux rectangulaire.

Sur la paroi interne droite de cet espace creux se trouvent les prises suivantes :

- Digital Audio In (Optical) : permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe,

- USB (5V 0,5A) : permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.

Dans la partie droite, il y a un espace creux carré.

Sur la paroi interne droite de cet espace creux se trouve la prise suivante :

- Power : permet de connecter le câble d'alimentation secteur de la Soundbar.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 2. Télécommande.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

a) touche Alimentation : touche ronde, située à gauche, permettant d'allumer ou d'éteindre la Soundbar.

Ligne 2 :

a) touche Source : touche ronde située à gauche. Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

b) touche Bluetooth Pair : touche ronde située à droite. Lorsque vous appuyez sur cette touche, "BT Pairing" s'affiche sur l'écran de la Soundbar. Vous pouvez connecter la Soundbar à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant la Soundbar dans la liste de recherche d'appareils Bluetooth.

Les lignes 3, 4 et 5 sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire.

Ligne 3 :

a) touche Haut : emplacement en haut au milieu du joystick.

Ligne 4 :

a) touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

b) touche Lecture/Pause : touche ronde centrale. Appuyez sur cette touche pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

c) touche Droite : emplacement à droite du joystick.

Ligne 5 :

a) touche Bas : emplacement en bas au milieu du joystick.

Appuyez sur les touches Haut, Bas, Gauche et Droite pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

a) Répétition : pour utiliser la fonction de répétition en mode "USB", appuyez sur la touche Haut.

b) Saut de fichier musical : appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent.

c) ID Set : appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID Set (lors de la connexion à un accessoire).

d) Fonction de restriction du volume : pour protéger votre audition, la fonction Restriction du volume limite le volume à 20 si vous allumez la Soundbar lorsque le volume est réglé plus haut que 20.

- La valeur par défaut pour la fonction Restriction du volume est désactivée. Vous devez la régler sur activée pour l'activer.

- Lorsqu'elle est activée, la fonction Restriction du volume reste activée même lorsque l'alimentation est coupée.

- Pour activer ou désactiver la restriction du volume, appuyez et maintenez enfoncée la touche Bas sur la télécommande pendant 5 secondes en mode veille. Lorsque la restriction du volume est désactivée, "V Free" s'affiche sur l'écran frontal. Lorsque cette fonction est activée, "V Lock" apparaît.

Ligne 6 :

a) touche Coupure de son : touche ronde située à gauche. Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

b) touche Commande sonore : touche ronde située à droite. Vous pouvez sélectionner parmi Treble, Bass ou Audio Sync.

- Pour contrôler le volume des aigus et des graves, appuyez sur la touche Commande sonore pour sélectionner Treble ou Bass puis ajustez le volume, de moins 6 à plus 6, à l'aide des touches Haut et Bas.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 Kilo Hertz, 2,5 Kilo Hertz, 5 Kilo Hertz et 10 Kilo Hertz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche et Droite et chaque réglage peut être défini entre moins 6, et plus 6 à l'aide des touches Haut et Bas.

- Si l'image sur le téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, appuyez sur la touche Commande sonore pour sélectionner Audio Sync puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches Haut et Bas (non disponible en mode "USB").

- Audio Sync n'est pris en charge que dans certaines fonctions.

Ligne 7 :

a) touche Sound Mode : touche ronde située au centre. Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi Standard, Surround Sound, Game ou Smart.

- Standard : émet le son original.

- Surround Sound : fournit un champ sonore plus large que la norme.

- Game : fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu.

- Smart : analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.

- DRC (Dynamic Range Control) : vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant que la Soundbar est hors tension pour activer ou désactiver le DRC (Dynamic Range Control). Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit (le son peut être déformé).

- Bluetooth Power : cette fonction allume automatiquement la Soundbar à la réception d'une demande de connexion d'un téléviseur ou d'un appareil Bluetooth connecté précédemment. Le réglage est activé par défaut. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Ligne 8 :

a) touche Vol : touche rectangulaire située à gauche. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour ajuster le volume. Appuyez verticalement sur la touche pour couper le son. Appuyez de nouveau verticalement sur cette touche pour activer le son.

b) touche Woofer : touche rectangulaire située à droite. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour ajuster le volume du subwoofer sur moins 12 ou entre moins 6, et plus 6. Appuyez verticalement sur la touche pour régler le niveau de volume du caisson de basse sur 0.

### B. Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

#### Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (piles AA fois 2).

Faites glisser le couvercle arrière vers le bas de la télécommande jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles, A, A, (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser vers le haut dans sa position initiale.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Connexion de la Soundbar.

### A. Connexion de l'alimentation électrique.

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter le caisson de basse et la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

Étape 1 : connectez le cordon d'alimentation au caisson de basse.

Étape 2 : connectez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

Reportez-vous aux illustrations de la page 5, du mode d'emploi original.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (Étiquette : partie inférieure de l'unité principale Soundbar).

### B. Connexion de la Soundbar au caisson de basse.

Lorsque le caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

#### a. Connexion automatique entre le caisson de basse et la Soundbar.

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au caisson de basse, le caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du caisson de basse s'allument.

#### Témoins indicateurs LED sur l'arrière du caisson de basse.

LED : bleu.

État : activé.

Description : connexion réussie (fonctionnement normal).

État : clignotement.

Description : récupération de la connexion.

Résolution : vérifiez si le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le caisson de basse. Voir section suivante.

LED : rouge.

État : activé.

Description : en veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte).

Résolution : vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement.

Description : échec de la connexion.

Résolution : reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la section suivante.

LED : rouge et bleu.

État : clignotement.

Description : dysfonctionnement.

Résolution : reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

#### b. Connexion manuelle du caisson de basse si la connexion automatique échoue.

Avant d'effectuer la procédure de connexion manuelle ci-dessous :

- vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le caisson de basse sont connectés correctement,

- assurez-vous que la Soundbar est allumée.

Voir schémas page 7.

Étape 1 : appuyez sur la touche ID Set à l'arrière du caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.

L'indicateur rouge à l'arrière du caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

Étape 2 : appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran situé sur la face avant de la Soundbar, avant de disparaître.

La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé.

Étape 3 : vérifiez que le voyant LED Link à l'arrière du caisson de basse s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

Le voyant LED Link arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le caisson de basse sans fil.

Remarques :

- ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

- avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

- si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de Standby à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.

- si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 Giga Hertz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.

- la distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

Précautions :

- les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.

- pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

### C. Connexion du SWA-8500S (vendu séparément) à une Soundbar.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8500S, vendu séparément) à votre Soundbar.

Voir schémas pages 8 et 9.

Étape 1 : connectez le module de réception sans fil à 2 enceintes surround.

Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur.

Étape 2 : vérifiez l'état de veille du module de réception sans fil après l'avoir branché à une prise électrique.

Le voyant LED Link (LED bleue) situé sur le module de réception sans fil clignote. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur la touche ID Set au dos du module de réception sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED Link clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur la LED, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation SWA-8500S.

Étape 3 : appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.

La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé.

Attention : si votre Soundbar diffuse de la musique au moment où elle est connectée au SWA-8500S, vous pourriez entendre du bruit provenant du woofer une fois la connexion terminée.

Étape 4 : vérifiez que le voyant LED Link s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

Le voyant LED Link arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil.

Étape 5 : si le SWA-8500S n'est pas connecté, répétez la procédure de l'étape 2.

## 2. Connexion à votre téléviseur.

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV sortis en 2017 et ultérieurement, et qui prennent en charge le Bluetooth lorsque vous connectez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique.

Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

### A. Méthode 1 : connexion avec un câble.

Lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage "Format audio de sortie numérique" est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital. Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore (il se peut que le menu du téléviseur utilise des mots différents pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant).

#### Connexion à l'aide d'un câble optique.

Voir schéma page 10.

Étape 1 : raccordez la prise Digital Audio In (Optical) de la Soundbar à la prise Optical Out du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.

Étape 2 : appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez le mode "D.In".

### B. Méthode 2 : connexion sans fil.

#### Connexion à un téléviseur via Bluetooth.

Voir schéma page 11.

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

#### a. Connexion initiale.

Étape 1 : appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

- appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée.

- lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing".

Étape 2 : sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur).

Étape 3 : sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar T4-Series" dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée "Need Pairing" ou "Paired" dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion. Lorsque le téléviseur est connecté, [Nom du téléviseur]" BT " appara î t sur l ' affichage avant de la Soundbar.

Étape 4 : vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

- si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar T4-Series" apparaît dans la liste, supprimez-la.

- ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### b. Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur.

Appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande et activez l'un des modes, à l'exception du mode "BT".

La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar (le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur).

Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche Gauche sur la télécommande pendant 5 secondes avec la Soundbar en mode "BT Ready" (commutez Activé, D é sactiv é ).

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

- BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar,

- BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar (appuyez sur le bouton Pair de la télécommande ou maintenez le bouton Source situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode "BT").

Remarques :

a) si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000",

b) en mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres,

c) la Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt,

d) il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

- en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

- si deux appareils Bluetooth ou plus sont appariés simultanément avec la Soundbar,

- si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement,

e) les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

## 3. Connexion à un appareil externe.

Raccordez un appareil externe via une connexion câblée ou une connexion Bluetooth pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

#### Connexion à l'aide d'un câble optique.

Voir schéma page 13.

Étape 1 : raccordez Digital Audio In (Optical) de l'unité principale à la prise Optical Out de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.

Étape 2 : sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur ou sur la télécommande.

## 4. Connexion d'un périphérique de stockage USB.

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

Voir schémas page 14.

Étape 1 : connectez l'appareil USB au port USB situé sur la partie inférieure du produit.

Étape 2 : appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez "USB".

Étape 3 : "USB" apparaît sur l'écran d'affichage.

Étape 4 : lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.

La Soundbar s'éteint automatiquement (Auto Power Down) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 18 minutes.

#### Liste de compatibilités.

Extension : *.mp3

Codec : MPEG 1 Layer2

Débit d'échantillonnage : 32 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 32 ; 320 kbps

Codec : MPEG 1 Layer3

Débit d'échantillonnage : 32 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 32 ; 320 kbps

Codec : MPEG 2 Layer3

Débit d'échantillonnage : 16 ; 24 Kilo Hertz

Débit binaire : 8 ; 160 kbps

Codec : MPEG 2.5 Layer3

Débit d'échantillonnage : 8 ; 12 Kilo Hertz

Débit binaire : 8 ; 160 kbps

Extension : *.wma

Codec : WMA7/8/9/STD

Débit d'échantillonnage : 8 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 32 ; 320 kbps

Extension : *.aac

Codec : AAC

Débit d'échantillonnage : 8 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : inférieur à 1728 kbps

Codec : AAC-LC

Débit d'échantillonnage : 8 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : inférieur à 1728 kbps

Codec : HE-AAC

Débit d'échantillonnage : 8 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : inférieur à 1728 kbps

Extension : *.ogg

Codec : Codec Vorbis

Débit d'échantillonnage : (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48) Kilo Hertz

Débit binaire : ogg non pris en charge :

- taille de bloc 0 inférieure à 256, taille de bloc 0 supérieure à 1024

- taille de bloc 1 inférieure à 512, taille de bloc 1 supérieure à 4096

- compteur de code supérieur à 64

- entrée de code supérieur à 640

- compteur niveau supérieur à 2

- type niveau 0

- compteur résiduel supérieur à 2

- dimension différente de 2

- compteur de mappage supérieur à 2

- compteur de mode supérieur à 2

- type résiduel différent de numéro de canal

Extension : *.flac

Codec : -

Débit d'échantillonnage : 8 ; 192 Kilo Hertz

Débit binaire : inférieur à 5 Mbps

Extension : *.wav

Codec : PCM/LPCM/IMA_ADPCM/MPEG/MULAW

Débit d'échantillonnage : 8 ; 192 Kilo Hertz

Débit binaire : inférieur à 5 Mbps

Extension : *.AIFF

Codec : type de compression : alwa, ulaw, sowt

Débit d'échantillonnage : (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48, 96, 192) Kilo Hertz à inférieur ou égal à 2 canaux

Débit binaire : inférieur à 5 Mbps

Si votre périphérique USB contient trop de dossiers et de fichiers, la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

## 5. Connexion à un appareil mobile.

#### Connexion via Bluetooth.

Voir schéma page 16.

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.

### A. Connexion initiale.

Étape 1 : appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

- appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée.

- lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing".

Étape 2 : sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar T4-Series" dans la liste. Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, [Nom de l'appareil Bluetooth] "BT" apparaît sur l'affichage avant.

Étape 3 : lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

- si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar T4-Series" apparaît dans la liste, supprimez-la,

- ensuite, répétez les étapes 1 et 2.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar à l'appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

- BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar,

- BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar (appuyez sur le bouton Pair de la télécommande ou maintenez le bouton Source situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode "BT").

Remarques :

a) si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000",

b) en mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres,

c) la Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt,

d) il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

- en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

- en cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar,

- si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement,

e) les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.,

f) le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 Kilo Hertz, 48 Kilo Hertz),

g) effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV),

h) vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Hands Free),

i) lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner "[AV] Samsung Soundbar T4-Series" parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode "BT". Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth (le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois),

j) le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche "BT Ready",

k) la Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth si elle est déjà en mode Bluetooth et appariée à un appareil Bluetooth.

### B. Bluetooth Power Activé (Sound Mode).

Lorsque la fonction Bluetooth Power Activé est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

Étape 1 : appuyez sur la touche Sound Mode et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes sur la télécommande pendant que la Soundbar est sous tension.

Étape 2 : "On-Bluetooth Power" s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

### C. Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar.

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.

- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

### D. Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth.

Appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur ou la télécommande, puis passez dans n'importe lequel des modes, à l'exception du mode "BT".

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar (la durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth).

- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

Remarques :

- en mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 mètres,

- le système Soundbar s'éteint après 18 minutes en état Prêt.

### E. À propos du Bluetooth.

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :

- une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar,

- il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux,

- il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).

Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.

Plus la distance est grande entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.

Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (exemple : murs, portes).

Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

## 6. Utilisation de la télécommande.

### A. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

Si vous avez un téléviseur Samsung, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec votre téléviseur Samsung.

Utilisez d'abord le menu du téléviseur pour régler le son de votre téléviseur Samsung sur les enceintes externes, puis utilisez votre télécommande Samsung pour contrôler le volume de la Soundbar. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur. Le mode par défaut de cette fonction est contrôlé par une télécommande de téléviseur Samsung. Si votre téléviseur n'est pas un téléviseur Samsung, suivez les instructions ci-dessous pour changer les réglages de cette fonction.

Étape 1 : éteignez la Soundbar.

Étape 2 : si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "Off-TV Remote" apparaisse à l'écran.

Étape 3 : si vous voulez contrôler la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur, poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "All-TV Remote" apparaisse à l'écran. Utilisez ensuite le menu de votre téléviseur pour sélectionner les enceintes externes.

Étape 4 : si vous voulez restaurer la Soundbar en mode par défaut (contrôlé par une télécommande d'un téléviseur Samsung), poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "Samsung-TV Remote" apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous poussez la touche Woofer vers le haut et la maintenez enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant : "Samsung-TV Remote" (mode par défaut) ; "Off-TV Remote" ; "All-TV Remote".

- La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.

- Fabricants prenant en charge cette fonction : VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, Panasonic, TOSHIBA, Hisense, RCA.

### B. Utilisation des touches dissimulées (touches avec plus d'une fonction).

Touche de télécommande : Woofer (Haut)

Fonction touche dissimulée : Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)

Voir section "Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur".

Touche de télécommande : Lecture/Pause

Fonction touche dissimulée : Initialiser (Veille)

Voir section "Mise à jour du logiciel".

Touche de télécommande : Gauche

Fonction touche dissimulée : Activation/désactivation de la connexion automatique au téléviseur (BT prêt)

Voir section "Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur".

Touche de télécommande : Haut

Fonction touche dissimulée : ID Set (Veille)

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Bas

Fonction touche dissimulée : Restriction du volume Activer/Désactiver (Veille)

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Commande sonore

Fonction touche dissimulée : EQ bande 7

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Sound Mode

Fonction touche dissimulée : DRC On/Off (Veille)

Voir section "Télécommande".

Fonction touche dissimulée : Bluetooth Power

Voir section "Télécommande".

### C. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

Effet : Sound Mode Standard ou Surround Sound ou Game ou Smart

Entrée : 2.0 canaux

Sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil : 4.1 canaux

Entrée : 5.1 canaux

Sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil : 4.1 canaux

Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

## 7. Installation du support mural.

Précautions d'installation :

- installez sur un mur vertical uniquement.

- n'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.

- vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.

- achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.

- achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar. Diamètre : M5. Longueur : 35 mm ou plus recommandés.

- connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.

- assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur :

- guide de fixation murale,

- vis de fixation (x 2),

- vis (x 2),

- support de fixation murale (x 2).

Voir schémas page 24 à 26.

Étape 1 : placez le Guide de fixation murale contre le mur.

Le Guide de fixation murale doit être de niveau.

Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

Étape 2 : alignez la Ligne centrale du Guide de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le Guide de fixation murale au mur avec du ruban adhésif.

Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la Ligne centrale au centre de la zone d'installation.

Étape 3 : appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images B-Type à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le Guide de fixation murale.

Étape 4 : à l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.

Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

Étape 5 : enfoncez une vis (non fournie) dans chaque vis de fixation, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

Étape 6 : installez les supports de fixation murale sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 vis.

Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des supports de fixation murale se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Étape 7 : installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les supports de fixation murale, en accrochant les Supports de fixation murale sur les vis de fixation sur le mur.

Étape 8 : faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué dans le schéma page 26, afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

Insérez les vis de fixation dans la partie large (inférieure) des supports de fixation murale, puis faites glisser les supports de fixation murale vers le bas afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

## 8. Mise à jour du logiciel.

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB situé sur la face inférieure de votre Soundbar. Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics ( www.samsung.com puis Support).

Ensuite, sélectionnez le type de produit ou entrez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez l'option Logiciels et applications, puis Téléchargements. Notez que les noms d'option peuvent varier.

#### Procédure de mise à jour.

Important : la fonction de mise à jour efface tous les paramètres utilisateur. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

Étape 1 : connectez une clé USB au port USB de votre ordinateur.

Important : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fichiers musicaux sur la clé USB. Cela peut entraîner l'échec de la mise à jour du micrologiciel.

Étape 2 : rendez-vous sur le site Web Samsung www.samsung.com puis sélectionnez Entrer le numéro de modèle et entrez le modèle de votre Soundbar.Sélectionnez les manuels et les téléchargements, et téléchargez le dernier fichier du logiciel.

Étape 3 : sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez "Extraire ici" pour dézipper le fichier.

Étape 4 : éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour logicielle au port USB.

Étape 5 : allumez la Soundbar et changez la source sur le mode "USB". Dans les 3 minutes, "Update" s'affiche et la mise à jour commence.

Étape 6 : lorsque la mise à jour est terminée, la Soundbar s'éteint (ou s'éteint en appuyant sur la touche Alimentation). Appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande pendant 5 secondes. "Init" s'affiche à l'écran puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.

Ce produit est équipé de la fonction Dual Boot. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.

Étape 7 : restaurez vos paramètres sur la Soundbar.

Si Update ne s'affiche pas :

- éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.

- débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.

Remarques :

- la mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.

- n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées.

- une fois la mise à jour terminée, la configuration d'utilisateur est initialisée dans la Soundbar. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer. Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la section "Connexion de la Soundbar au caisson de basse". Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.

- les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (F A T) comme format USB.

- l'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications.

Spécifications de la Soundbar :

- nom du modèle : HW-T450,

- USB : 5 V, 0,5 A,

- poids : 1,5 kg,

- dimensions (L x H x P) : 860,0 x 54,0 x 74,0 mm,

- plage de températures en fonctionnement : de +5°C à +35°C,

- plage d'humidité en fonctionnement : de 10 % à 75 %,

- puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 35 W fois 2,6 ohm,

- formats de lecture pris en charge (le son DTS 2.0 est lu au format DTS) : LPCM 2ch, Dolby Audio (prise en charge de Dolby Digital), DTS,

- puissance de sortie de l'appareil sans fil :

puissance de transmission BT maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz,

puissance de transmission SRD maximum : 25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz.

Spécifications du caisson de basse :

- nom du caisson de basse : PS-WT45T,

- poids : 4,3 kg,

- dimensions (L x H x P) : 181,5 x 343,0 x 272,0 mm,

- puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 130 W,

- puissance de sortie de l'appareil sans fil :

puissance de transmission SRD maximum : 25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz.

Autres spécifications :

- consommation électrique totale en veille : 2,0 W,

- méthode de désactivation du port Bluetooth : appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Remarques :

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

- le poids et les dimensions sont approximatifs,

- pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (Étiquette : bas de l'unité principale Soundbar),

## 2. Avis de conformité.

Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.samsung.com, puis allez dans Assistance, Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations relatives à la sécurité.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung (voir page ii du mode d'emploi original) :

- attention : risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

- symbole indiquant que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

- symbole indiquant qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit doit avoir une connexion de protection fiable à la terre.

- tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.

- tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.

- mise en garde, consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Avertissement :

- afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

- pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large,

- cet appareil doit toujours être branché à une prise terre,

- pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès,

- évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus.

- pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

## 2. Précautions.

Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

## 3. Protection de l'environnement.

### A. Élimination des batteries de ce produit.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

### B. Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

#### L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il fermement branché dans la prise murale ?

- Débranchez et reconnectez le cordon d'alimentation à la prise murale pour vous assurer que la connexion est bien établie.

#### Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air ?

- Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

#### Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

- Consultez les sections sur la connexion Bluetooth "Connexion à un téléviseur via Bluetooth" et "Connexion à un appareil mobile via Bluetooth".

#### Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

- Appuyez sur la touche Coupure de son pour annuler la fonction de sourdine.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

- Réglez le volume.

#### La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles usées ?

- Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

#### La LED rouge sur le caisson de basse clignote et le caisson de basse ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- Essayez de reconnecter votre caisson de basse (voir section "Connexion de la Soundbar au caisson de basse").

#### Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.

Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.

- Déplacez la touche Woofer de votre télécommande vers l'avant ou l'arrière pour ajuster le volume du subwoofer (sur moins 12 ou entre moins 6 et plus 6).

## 2. Remarque importante à propos du service.

Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

- vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par exemple, vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation),

- vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par exemple, vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectué.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service consommateurs.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung au 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :

www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet :www.handicapzero.org .

## 2. À propos de ce manuel.

Le manuel d'utilisateur est composé de 2 parties : ce manuel d'utilisateur et un manuel complet détaillé à télécharger.

#### Manuel d'utilisateur.

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.

#### Manuel complet.

Vous pouvez accéder au manuel complet sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR présent sur la page iii du mode d'emploi original . Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung ( www.samsung.com/support ).

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.