SAMSUNG.

Réfrigérateur congélateur RB30J3000WW.

Mode d'emploi adapté du manuel du 02.02.2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est divisé en deux parties :

- en haut, le réfrigérateur,

- en bas, le congélateur.

## 1. Face avant.

La porte du réfrigérateur comporte la poignée incrustée en bas.

La porte du congélateur comporte la poignée incrustée en haut.

## 2. Le réfrigérateur.

### A. La contreporte.

De haut en bas se trouvent :

- un bac à œufs,

- 2 petits balconnets,

- un balconnet.

### B. Le compartiment réfrigérateur.

De haut en bas se trouvent :

- le panneau de commande en haut au centre,

- une LED pour l'éclairage intérieur,

- 4 clayettes,

- un tiroir pour fruits et légumes.

#### Le panneau de commande.

Sur le panneau de commande se trouvent des afficheurs et des touches tactiles, que vous devrez repérer par tout moyen.

De gauche à droite se trouvent :

- touche Freezeur (Congélateur) permettant de régler la température du congélateur entre -15°C et -23°C. La fonction Power Freeze (Congélation rapide) est activée lorsqu'on appuie sur ce bouton pendant 3 secondes.

- voyants indiquant la température du congélateur sélectionnée : -15°C, -17°C, -19°C, -21°C, -23°C,

- indicateur Power Freeze (Congélation rapide),

- indicateur Vacation (Absence),

- voyants indiquant la température du réfrigérateur sélectionnée : 1°C, 2°C, 3°C, 5°C, 7°C,

- touche Fridge (Réfrigérateur) permettant de régler la température du réfrigérateur entre 1°C et 7°C. La fonction Vacation (Absence) est activée lorsqu'on appuie sur ce bouton pendant 3 secondes.

Remarque : chaque pression sur un bouton s'accompagne d'un bref signal sonore.

## 3. Le congélateur.

Le compartiment congélateur contient 3 tiroirs.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouve le câble d'alimentation électrique mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

## 5. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables à l'avant de la face inférieure.

Se référer à la section "Mise à niveau de l'appareil" pour le réglage des pieds.

# II. Caractéristiques techniques.

#### Limites de température ambiante.

Ce réfrigérateur-congélateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes correspondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Plages de température ambiante en fonction de la classe (classe, symbole, plage de température ambiante IEC 62552 (ISO 15502)) :

- Tempérée élargie, SN, de +10°C à +32°C,

- Tempérée, N, de +16°C à +32°C,

- Subtropicale, S T, de +16°C à +38°C,

- Tropicale, T, de +16°C à +43°C.

Remarque : les températures intérieures peuvent varier sous l'effet de facteurs tel que la pièce où se trouve le réfrigérateur-congélateur, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

### A. Généralités.

Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le réfrigérateur.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les avertissements et les importantes consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi ne couvrent pas toutes les conditions et situations qui peuvent éventuellement se présenter. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de vigilance et de précaution lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre réfrigérateur.

Ce manuel étant commun à plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent mode d'emploi. Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le type de fluide utilisé, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée.

Pour éviter la formation d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, installez l'appareil dans une pièce dont la surface est adaptée à la quantité de fluide frigorigène utilisée.

Ne mettez jamais en service un appareil endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur. Prévoyez 1 m³ pour 8 g de fluide R600a. La quantité de fluide frigorigène dans votre réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de ce dernier.

Toute fuite pourrait entraîner l'inflammation du fluide frigorigène ou provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite du liquide frigorigène, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou étincelle et ôtez toute source inflammable se trouvant à proximité. Aérez immédiatement la pièce.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

Dans cet appareil, ne stockez aucune substance explosive telle que des aérosols avec un propulseur inflammable.

Avertissement : risque d'incendie, matières inflammables.

Précautions et pictogrammes de sécurité importants :

- avertissement : risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures graves ou la mort,

- attention : risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures légères ou des dommages matériels.

### B. Avertissements importants pour le transport et l'installation.

Suivez consciencieusement les consignes : lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.

- Le fluide frigorigène qui fuit de la tuyauterie peut provoquer des brûlures ou des lésions oculaires. Si vous détectez une fuite, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle. Aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

- Cet appareil contient une petite quantité de fluide frigorigène à l'isobutane (R-600a), sachez qu'il s'agit d'un gaz naturel écologique, mais également inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.

### C. Avertissement : consignes de sécurité importantes pour l'installation.

Un défaut d'isolation des composants électriques peut entraîner une électrocution ou un incendie. Ne tentez rien.

Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).

Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans des conditions optimales et vous éviterez tout risque de surcharge des circuits électriques, de surchauffe des fils et donc tout risque d'incendie.

Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la fiche d'alimentation.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

N'utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d'usure.

Ne pas tirer ni trop plier le cordon d'alimentation.

Ne pas tordre ni attacher le cordon d'alimentation.

Ne pas accrocher le cordon d'alimentation au-dessus d'un objet métallique. Ne pas poser d'objet lourd sur le cordon. Ne pas glisser le cordon entre des meubles ni le pousser dans l'espace libre derrière l'appareil.

- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.

- L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.

- Évitez de plier le cordon d'alimentation de manière excessive ou de placer des articles lourds dessus.

Suivez consciencieusement les consignes : avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement le réfrigérateur, conformément au mode d'emploi.

N'installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou un endroit où il est susceptible d'entrer en contact avec l'eau.

Un défaut d'isolation des composants électriques peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Connectez la fiche d'alimentation correctement avec le cordon vers le bas.

- Si la fiche est connectée à l'envers, le câble peut se trouver coupé ou provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou n'a pas été endommagée en plaçant l'arrière du réfrigérateur trop près du mur.

Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.

- Cela pourrait provoquer un incendie.

Stockez les emballages hors de la portée des enfants.

- Un enfant se mettant un emballage sur la tête risque de mourir par étouffement.

Cet appareil doit être placé de telle sorte qu'il se situe à portée de la fiche d'alimentation.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie en raison d'un courant de fuite.

N'installez pas cet appareil près d'une cuisinière ou de matières inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, graisseux ou poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à la pluie.

N'installez pas cet appareil dans un lieu pouvant être exposé à une fuite de gaz.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

En présence de poussière ou d'eau à l'intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique Samsung Electronics.

- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'incendie.

Évitez de poser des objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil et vous-même, ne montez pas dessus.

- Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie, une explosion, des problèmes impliquant le produit ou des blessures.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique.

Ne reliez jamais cet appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.

- Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d'empêcher toute dissipation de puissance ou toute électrocution engendrée par une fuite de courant de l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes impliquant le produit.

- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et vérifiez que l'installation est conforme aux normes régionales et nationales.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un fournisseur de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Contactez le centre technique pour avoir de l'aide.

Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un technicien qualifié ou une société de maintenance.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, il existe un risque d'électrocution ou de blessures.

Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé, ni coincé.

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

### D. Attention : consignes d'installation.

Suivez consciencieusement les consignes : veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes.

Après l'installation, attendez 2 heures avant d'utiliser l'appareil.

Il est recommandé de confier l'installation et toutes les interventions d'entretien de cet appareil à un technicien qualifié ou à une société de maintenance.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous vous exposez à un risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion, de problèmes impliquant le produit ou de blessures.

### E. Avertissement : consignes de sécurité importantes pour l'utilisation.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Ne tentez rien.

- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.

- L'ouverture ou la fermeture de la porte pourrait provoquer la chute de ces objets et provoquer des blessures et, ou endommager l'appareil.

Évitez de poser des objets remplis d'eau sur le réfrigérateur.

- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.

Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les produits qui y sont entreposés avec les mains mouillées.

- Des gelures pourraient se former.

Ne placez pas et n'utilisez pas de substances sensibles à la température comme des pulvérisateurs ou des objets inflammables, de la neige carbonique, des médicaments ou des produits chimiques à proximité du réfrigérateur. N'entreposez pas de substances ou d'objets volatils ou inflammables (benzène, solvant, propane, alcool, éther, GPL ou un autre produit similaire, etc.) dans le réfrigérateur.

- Ce réfrigérateur est exclusivement destiné au rangement d'aliments.

- Cela risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

N'entreposez pas de substances pharmaceutiques, d'équipements scientifiques ou de produits sensibles aux variations de température dans le réfrigérateur.

- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur-congélateur, sauf si ces derniers sont recommandés par le fabricant.

Si vous détectez une odeur anormale ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.

En présence de poussière ou d'eau à l'intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique Samsung Electronics.

- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'incendie.

Si vous détectez une fuite de gaz, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle. Aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

N'accélérez pas le processus de dégivrage à l'aide d'appareils ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Ne vaporisez pas de produits volatils (insecticide, etc.) sur la surface de l'appareil.

- Outre le danger que cela présente pour les personnes, cela présente un risque d'électrocution, d'incendie ou de problèmes impliquant le produit.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Remplissez le réservoir, le bac à glace et les glaçons uniquement avec de l'eau potable (eau minérale ou eau purifiée).

- Ne remplissez pas le réservoir avec du thé, des jus de fruits ou des boissons énergétiques, cela pourrait endommager le réfrigérateur.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte. Ils risqueraient de se blesser.

- Risque qu'un enfant se retrouve enfermé. Ne laissez pas les enfants s'introduire dans le réfrigérateur.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes et ne les laissez pas entrer dans le réfrigérateur.

Ne laissez pas les enfants pénétrer dans le bac de rangement.

- Cela pourrait entraîner la mort par suffocation ou des blessures.

Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.

- Vous risqueriez de casser la porte et de vous blesser.

N'accélérez pas le processus de dégivrage à l'aide d'appareils ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Ne mettez pas la clayette du réfrigérateur à l'envers. La butée de clayette pourrait ne pas fonctionner.

- Vous risqueriez de vous blesser en raison de la chute de la clayette en verre.

Suivez consciencieusement les consignes : en cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), ventilez immédiatement la pièce sans toucher à la prise électrique. Évitez tout contact avec l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou des techniciens qualifiés.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Évitez de placer vos doigts dans les zones de pincement : les espaces entre les portes et le corps de l'appareil sont volontairement prévus étroits.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte. Ils risqueraient de se blesser.

Un enfant risque de se retrouver piégé. Ne laissez pas les enfants s'introduire dans le réfrigérateur.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de bien les regrouper.

Cet appareil a été conçu dans l'unique but de conserver des aliments dans un environnement domestique.

N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau ou la conduite d'éjection de la glace.

- Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Ne pas glisser ses mains, pieds ou d'objets en métal (comme des baguettes, etc.) sous le bas ou l'arrière du réfrigérateur.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou d'être blessé.

- Le rebord coupant pourrait vous blesser.

Ne démontez rien : ne pas essayez de réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

- Utilisez le fusible indiqué comme standard et n'employez en aucun cas un autre fusible (cuivre, acier inoxydable, etc.).

- Si une réparation ou réinstallation de l'appareil est nécessaire, veuillez contacter votre service après-vente le plus proche.

- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'électrocution, d'incendie, de problèmes avec le produit ou de blessures.

Si l'appareil émet un bruit bizarre, une odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique le plus proche pour avoir de l'aide.

- Sinon, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchez l'appareil avant de remplacer les ampoules intérieures du réfrigérateur.

- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.

Si vous rencontrez des difficultés lors du remplacement de l'ampoule, contactez un technicien qualifié.

Si le produit est doté de DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache de l'ampoule, ni la DEL.

- Contactez les techniciens qualifiés les plus proches de chez vous.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Veillez à ne pas utiliser de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise secteur mal fixée.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Évitez de poser un récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.

- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.

Ne regardez jamais fixement la LED UV pour une période prolongée.

- Cela pourrait entraîner une fatigue visuelle due aux rayons ultraviolets.

### F. Attention : consignes d'utilisation.

Suivez consciencieusement les consignes : afin de garantir des performances optimales :

- ne plaquez pas les aliments trop près des orifices situés au fond de l'appareil. Vous risqueriez d'empêcher la circulation de l'air dans le réfrigérateur.

- emballez les aliments correctement ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de les mettre au réfrigérateur.

- ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà congelés.

Ne placez pas de verres, de bouteilles ou de boissons gazeuses dans le congélateur.

- Le récipient pourrait geler et se casser, provoquant des blessures.

Respectez scrupuleusement les durées de conservation maximales et les dates de péremption de vos aliments congelés.

Si vous vous absentez pendant moins de trois semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil. Si vous vous absentez plus de trois semaines, videz le réfrigérateur. Débranchez-le, nettoyez-le et essuyez-le.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- En gelant, le verre peut se casser et provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

Ne détournez pas le réfrigérateur de sa fonction d'origine et ne le modifiez pas.

- Toute modification risque de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels.

Les modifications apportées à cet appareil par un tiers ne sont pas couvertes par la garantie Samsung et Samsung décline toute responsabilité en cas de problèmes et de dommages résultant des modifications apportées par un tel tiers.

N'obstruez pas les orifices de ventilation.

- Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment avec un sac en plastique, il est possible que le réfrigérateur refroidisse trop.

Utilisez uniquement l'appareil à glaçons fourni avec le réfrigérateur.

Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur de l'appareil et laissez les portes ouvertes.

- Vous éviterez ainsi l'apparition d'odeurs et de moisissures.

Si le réfrigérateur venait à être mouillé, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.

Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile risque de se solidifier, de prendre un goût infect et de devenir difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert peut fuir et l'huile qui a coulé risque de faire fissurer le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, comme un placard ou un cellier.

- Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

### G. Attention : consignes de nettoyage et de maintenance.

Suivez consciencieusement les consignes : ne vaporisez pas de produits de nettoyage directement sur l'afficheur.

- Les lettres figurant sur l'afficheur peuvent disparaître.

Si une substance étrangère telle que de l'eau est entrée dans l'appareil, veuillez débrancher la prise secteur et contacter le centre technique le plus proche.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ôtez régulièrement en utilisant un chiffon sec tout ce qui aurait pu se déposer sur les bornes de la fiche d'alimentation et les points de contact, comme par exemple de la poussière ou de l'eau.

- Débranchez la fiche d'alimentation et utilisez un chiffon sec pour la nettoyer.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne nettoyez pas l'appareil en y vaporisant directement de l'eau.

N'utilisez pas de benzène, de solvant, de Clorox ou de chlorure lors du nettoyage.

- Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau.

- Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Débranchez le réfrigérateur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux avec un nettoyant doux et de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou agressifs (produit à vitres, produits de décapage, liquides inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, produits de nettoyage concentrés, agents de blanchissage ou produits de nettoyage contenant du pétrole) sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements intérieurs et de la porte et sur les joints.

- Ces produits risquent de rayer ou d'endommager le matériau.

Ne nettoyez pas les clayettes en verre ou les caches avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les clayettes en verre et les caches risquent de se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou à des chocs (coups ou chutes).

### H. Avertissement : consignes importantes de mise au rebut.

Suivez consciencieusement les consignes : laissez les clayettes en place pour empêcher les enfants de rentrer dans le réfrigérateur.

Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état.

Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée. Cet appareil contient également une mousse isolante en cyclopentane. Les gaz contenus dans le matériau isolant doivent être éliminés selon une procédure spécifique. Contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état. L'ouverture des tuyaux doit s'effectuer dans un lieu aéré.

Avant de vous débarrasser de cet appareil ou d'autres réfrigérateurs, démontez-en la ou les portes, les joints de portes et les mécanismes de fermeture afin d'éviter qu'un enfant ou un animal ne s'y retrouve enfermé. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et n'entrent pas dans celui-ci.

- Un enfant enfermé dans l'appareil pourrait subir de sérieuses blessures et mourir par étouffement.

Jetez l'emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.

Rangez les emballages hors de la portée des enfants. Ils présentent un danger pour eux.

- Si un enfant glisse sa tête dans un sac, il risque de s'asphyxier.

### i. Conseils supplémentaires pour une bonne utilisation.

En cas de coupure de courant, contactez votre fournisseur d'électricité pour connaître la durée approximative de la panne.

- La plupart des coupures de courant réparées en une ou deux heures n'aura aucune conséquence sur la température de votre réfrigérateur. Vous devez cependant éviter le plus possible d'ouvrir les portes lorsque le courant est coupé.

- En revanche, si la coupure devait se prolonger au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.

Si les clés sont fournies avec le réfrigérateur, maintenez-les hors de la portée des enfants et éloignées de l'appareil.

Il se peut que l'appareil fonctionne de manière anormale (décongélation éventuelle de son contenu ou température devenue trop élevée dans le congélateur) s'il est resté pendant une période prolongée au-dessous du niveau minimum de la plage de températures pour lequel il a été conçu.

Évitez de stocker des denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons, par exemple).

Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique, ce qui vous évite d'effectuer un dégivrage manuel.

La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur. Pour éviter la décongélation des aliments pendant le dégivrage du réfrigérateur, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.

Toute hausse de température durant le dégivrage peut réduire la durée de conservation des aliments.

Ne recongelez jamais des aliments déjà décongelés.

La température du/des parties deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole 2 étoiles est légèrement plus froide que celle régnant dans l'autre/les autres compartiments du congélateur. L'emplacement de la/des parties ou du/des compartiments deux étoiles peut varier en fonction des produits. Par conséquent, référez-vous aux instructions et/ou à l'état lors de la livraison.

### J. Conseils pour économiser l'énergie.

Installez l'appareil dans une pièce fraîche, abritée de l'humidité et bien aérée. Choisissez un lieu non exposé à la lumière directe du soleil et éloigné de toute source directe de chaleur (comme un radiateur).

Veillez à ne jamais obstruer les orifices ou les grilles de ventilation de l'appareil.

Laissez les aliments refroidir complètement avant de les placer dans le réfrigérateur.

Placez les aliments que vous souhaitez décongeler dans le réfrigérateur. Les basses températures des aliments congelés servent ainsi à refroidir les aliments du réfrigérateur.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte pendant trop longtemps lorsque vous en sortez ou y rangez des aliments. Moins la porte restera ouverte longtemps, moins de glace se formera dans le congélateur.

Prévoyez un espace suffisant à droite, à gauche, à l'arrière et en haut de l'appareil lors de son installation. Vous réduirez ainsi sa consommation électrique.

Nous recommandons que la valeur de l'espace soit :

- à droite, à gauche et à l'arrière : plus de 50 mm,

- au-dessus : plus de 100 mm.

Pour garantir une utilisation efficace de l'énergie, veuillez respecter la disposition indiquée par le fabricant pour tous les éléments (paniers, clayettes et bacs).

### K. Utilisations possibles.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail,

- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels,

- environnement de type "chambres d'hôtes",

- applications de restauration et collectives similaires.

## 3. Installation.

Voir schémas et illustrations pages 16 à 19.

### A. Préparation de l'installation.

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un réfrigérateur Samsung.

Nous espérons que ses fonctions innovantes répondront à toutes vos attentes.

- Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement le réfrigérateur, conformément au mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

- Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

- Jetez l'emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.

Avertissement : débranchez l'appareil avant de remplacer les ampoules situées à l'intérieur du réfrigérateur. Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.

Choix du lieu d'installation :

- le lieu ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil,

- le sol doit être parfaitement horizontal,

- le lieu doit offrir un espace suffisant pour permettre une ouverture facile des portes du réfrigérateur,

- le lieu doit présenter une surface plane suffisante pour y installer le réfrigérateur.

Si votre réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface plane, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.

Un espace minimum est requis. Voir les illustrations et dimensions page 16 du mode d'emploi original.

Remarques :

- enlevez le papier de l'entretoise puis fixez-la (bloc gris) à l'arrière du réfrigérateur pour une meilleure performance. Assurez-vous que l'entretoise est fixée comme dans l'illustration page 17 lorsque vous installez le réfrigérateur. Cela améliore la performance du réfrigérateur (seulement pour les modèles de classe énergétique A+++).

- un espace suffisant doit être prévu sur les côtés droit et gauche, à l'arrière et en haut du réfrigérateur pour la circulation de l'air. Vous réduirez ainsi sa consommation électrique.

N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température est inférieure à 10°C.

Veuillez vous assurer que l'appareil peut être déplacé librement en cas de maintenance et de réparation.

Attention : pendant l'installation, à l'occasion d'une réparation ou du nettoyage de l'arrière du réfrigérateur, tirez et replacez l'appareil en le déplaçant sur une ligne droite. Assurez-vous également que votre plancher supportera le poids du réfrigérateur à pleine charge. Votre plancher risquerait d'être endommagé.

Attention : veillez à ramasser la longueur superflue de cordon d'alimentation à l'arrière du réfrigérateur de façon à ce qu'il ne touche pas le sol et qu'il ne soit pas écrasé par les roulettes lors du déplacement de l'appareil.

### B. Installation.

Pour garantir une installation correcte, le réfrigérateur doit reposer sur une surface dure horizontale au même niveau que le reste du plancher. Cette surface doit être assez résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur rempli, c'est-à-dire environ 65 kg. Pour protéger le sol, coupez un grand bout de carton et placez-le sous le réfrigérateur lors de l'installation.

Remarques :

- tirer ou pousser le réfrigérateur peut endommager le sol. Déplacer le réfrigérateur après l'avoir installé peut endommager le sol.

- lorsque vous déplacez le réfrigérateur, le cordon d'alimentation doit être fixé sur le dispositif permettant de l'enrouler situé sur la face arrière (fixation sur le compartiment inférieur ou sur le support de câble, selon le modèle).

### C. Mise à niveau de l'appareil.

Si l'appareil penche légèrement en arrière, la porte s'ouvrira et se fermera plus facilement.

Cas 1 : l'appareil penche à gauche.

Tournez le pied de réglage gauche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement horizontal.

Cas 2 : l'appareil penche à droite.

Tournez le pied de réglage droit dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement horizontal.

### D. Installation de l'appareil.

Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est en place, vous pouvez le régler et découvrir toutes ses fonctions.

Lorsque vous aurez suivi les étapes ci-dessous, votre réfrigérateur devrait être parfaitement opérationnel.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique ou consultez la section Dépannage de ce mode d'emploi.

Pour plus d'informations, contactez le service après-vente de votre revendeur Samsung.

- Installez le réfrigérateur dans une pièce appropriée, en prévoyant suffisamment d'espace tout autour de l'appareil. Reportez-vous aux instructions d'installation figurant dans le présent mode d'emploi.

- Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez retirer les clayettes d'angle supérieures indiquées sur le schéma page 19 du mode d'emploi original (les clayettes supérieures sont utilisées pour fixer votre réfrigérateur durant le transport).

- Après avoir raccordé le réfrigérateur au secteur, assurez-vous que les ampoules s'allument à l'ouverture des portes.

- Sélectionnez la température la plus basse et attendez une heure. Le congélateur doit être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner régulièrement en émettant un léger bourdonnement.

- Plusieurs heures sont nécessaires à l'appareil pour atteindre sa température de fonctionnement normal. Lorsque la température est suffisamment basse, vous pouvez ranger vos aliments et vos boissons dans le réfrigérateur.

## 4. Recyclage de votre ancien appareil.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par exemple, la réglementation REACH), rendez-vous sur :

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

# IV. Utilisation.

## 1. Utilisation du panneau de commande.

### A. Bouton Freezeur (Congélateur).

Appuyez sur le bouton Freezeur (Congélateur) pour régler la température du congélateur entre -15°C et -23°C. Par défaut, la température est réglée à -19°C et chaque pression sur le bouton Freezeur (Congélateur) modifie la température en suivant l'ordre de la séquence ci-après, et l'indicateur affiche la température sélectionnée :

-19°C, -21°C, -23°C, -15°C, -17°C, puis retour au début de la séquence.

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Freeze (Congélation rapide). L'indicateur Power Freeze (Congélation rapide) s'allume et le délai nécessaire pour congeler les produits placés dans le congélateur diminue. Cette fonction sera activée pendant 50 heures et le voyant du congélateur ne changera pas. Cette fonction se désactive automatiquement. Lorsque le processus Power Freeze (Congélation rapide) est terminé, l'indicateur correspondant s'éteint et le congélateur revient à la température précédemment réglée. Cette fonction entraîne une surconsommation électrique. Désactivez-la lorsque vous n'en avez plus besoin. Le congélateur retrouve alors sa température d'origine. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes.

Si vous devez congeler une grande quantité de denrées alimentaires, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 20 heures à l'avance

### B. Bouton Fridge (Réfrigérateur).

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température du réfrigérateur entre 1°C et 7°C. Par défaut, la température est réglée à 3°C et chaque pression sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) modifie la température en suivant l'ordre de la séquence ci-après, et l'indicateur affiche la température sélectionnée :

3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 5°C, puis retour au début de la séquence.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction Vacation (Absence).

L'indicateur Vacation (Absence) s'allume et le réfrigérateur règle la température à moins de 17°C pour limiter la consommation d'électricité lorsque vous vous absentez pendant une longue période (vacances ou déplacement professionnel) ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur.

Pendant que la fonction Vacation (Absence) est activée, le compartiment congélateur fonctionne normalement. La fonction Vacation (Absence) sera automatiquement désactivée si vous réglez la température du réfrigérateur pendant que cette fonction est active. Retirez bien tous les aliments du compartiment réfrigérateur avant d'activer la fonction Vacation (Absence).

## 2. Clayette supplémentaire.

Remarque : si la clayette supplémentaire est fournie en option, vous pouvez retirer tous les tiroirs sauf le compartiment du bas et placer la clayette supplémentaire juste au- dessus du compartiment du bas.

Cela n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques.

Un volume de rangement déclaré du compartiment congélateur est calculé sans ces tiroirs pour les modèles de clayette supplémentaire fournis.

## 3. Utilisation de l'étagère pliante (en option).

Vous pouvez replier l'étagère pliante, si vous avez besoin de stocker des récipients ou des produits plus volumineux sur l'étagère située en dessous.

- Soulevez légèrement l'étagère et glissez-la vers l'intérieur.

- Vous pouvez simplement tirer l'étagère pliante pour l'utiliser dépliée.

Attention : l'étagère pliante peut tomber du réfrigérateur, soyez attentifs lorsque vous l'utilisez et la nettoyer.

## 4. Caractéristiques du congélateur.

#### Symbole des produits congelés sur le panneau de la porte.

Les chiffres au-dessus des symboles indiquent en mois la période de conservation autorisée des produits. Lors de l'achat de produits surgelés, regardez la date de fabrication ou la date de péremption.

#### Congélation d'aliments.

Ne congelez que des aliments frais et non endommagés.

Conservez un aliment à congeler à l'écart d'un aliment déjà congelé.

Afin d'éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, placez-les dans des récipients hermétiques.

Emballer les aliments correctement :

- disposez les aliments dans l'emballage,

- expulsez tout l'air,

- fermez l'emballage de manière hermétique,

- indiquez sur l'emballage le contenu et la date.

Les produits suivants ne conviennent pas à l'emballage des aliments : papier d'emballage, papier sulfurisé, cellophane, sacs poubelles et sacs à provisions usagés.

Les produits suivants conviennent à l'emballage des aliments : film plastique, film en polyéthylène soufflé, papier en aluminium et boîtes de conserve pour congélateur. Vous pouvez vous procurer ces produits chez votre revendeur.

Les produits suivants conviennent pour la fermeture hermétique des aliments emballés : élastiques, clips en plastique, ficelle, ruban adhésif résistant au froid ou semblable. Les sacs et les films en polyéthylène soufflé peuvent être fermés de manière hermétique grâce à un scelleur sous vide.

#### Durée de conservation des aliments congelés.

La durée de conservation dépend du type d'aliment. Avec une température réglée à -18 °C :

- volaille fraîche (poulet entier), viande fraîche (steaks, rôtis) : jusqu'à 12 mois,

- poisson (poisson maigre, poisson cuit), crevettes fraîches, coquilles Saint-Jacques, calamar : jusqu'à 6 mois,

- pizza, saucisses : jusqu'à 2 mois

Les durées de conservation sont indiquées sur le site de la FDA (http://www.fda.gov/).

Attention : si vous ne respectez pas ces durées, vous aurez une intoxication alimentaire.

#### Achat et conservation d'aliments congelés.

Lors de l'achat d'aliments congelés, respectez ce qui suit :

- vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé,

- vérifiez la date de péremption,

- la température du congélateur du supermarché doit être égale ou inférieure à -18°C. Si ce n'est pas le cas, la durée de conservation des aliments congelés est réduite.

- achetez les aliments congelés en dernier. Emballez les aliments dans des journaux ou placez-les dans un sac isotherme et rentrez chez vous.

- à la maison, placez immédiatement les aliments congelés dans le congélateur. Consommez les aliments congelés avant la date de péremption.

#### Décongélation des aliments congelés.

En fonction du type et du besoin, choisissez l'une des options suivantes :

- à température ambiante,

- dans le réfrigérateur,

- dans un four électrique, avec ou sans chaleur tournante,

- dans un four à micro-ondes.

Remarque : ne recongelez pas des aliments commençant à décongeler ou qui sont déjà décongelés. Les aliments ne peuvent être recongelés qu'une fois préparés (bouillis ou frits).

Ne conservez pas les produits congelés au-delà de leur période de conservation maximale.

## 5. Retrait des éléments intérieurs.

Attention : lors du montage, disposez les clayettes du réfrigérateur au bon endroit sans les mettre à l'envers. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Remarque : lorsque vous remettez les clayettes en place, assurez-vous que le côté indiqué "Front" fait face à l'avant du réfrigérateur.

#### Clayettes.

Soulevez doucement les clayettes en les tenant à deux mains, puis tirez-les vers vous (clayette en verre).

Attention : ne disposez pas les clayettes à l'envers ou dans le mauvais sens. Elles risqueraient de chuter.

#### Balconnets de la porte.

Saisissez fermement les balconnets de la porte en les tenant à deux mains, puis soulevez-les doucement pour les retirer.

#### Tiroirs.

Tirez complètement les tiroirs, puis soulevez-les légèrement pour les sortir.

Si les tiroirs se coincent dans la porte, retirez le tiroir en le soulevant après avoir retiré les clayettes.

# V. Entretien et dépannage.

## 1. Maintenance.

### A. Nettoyage du réfrigérateur.

Avertissement : n'utilisez pas de benzène, de solvant ou de Clorox lors du nettoyage. Vous risqueriez d'endommager la surface de l'appareil ou de provoquer un incendie.

Attention : Ne projetez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsque celui-ci est raccordé au secteur. Vous risqueriez de vous électrocuter.

N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de détergent pour voiture afin d'éviter tout risque d'incendie.

- Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.

- Humidifiez légèrement un tissu doux non pelucheux ou une serviette avec de l'eau.

Remarque : n'utilisez aucun détergent pour le nettoyage du réfrigérateur car cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur jusqu'à que tout soit propre et sec.

- Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.

Remarque : lorsque l'eau ne s'écoule pas du distributeur, appuyez légèrement sur le haut du réservoir d'eau.

### B. Remplacement de la DEL.

Lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée, ne démontez pas le cache de l'ampoule ni la DEL vous-même.

Remarque : contactez les techniciens qualifiés les plus proches de chez vous.

### C. Inversion du sens d'ouverture de la porte (en option).

Avant d'inverser la position de la porte du réfrigérateur, débranchez l'appareil. L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne doit être réalisée que par des prestataires de services agréés par Samsung. Cette opération sera facturée à la charge du client.

Remarque : tout dégât occasionné lors de l'inversion du sens d'ouverture de la porte n'est pas couvert par la garantie des fabricants de l'appareil. Toute réparation exigée dans ces conditions sera facturée à la charge du client.

Voir figures pages 26 à 31.

- Avant d'essayer d'inverser les portes du réfrigérateur, veillez à débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique principale et à vider tous les aliments qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

- Si vous ne vous sentez pas suffisamment sûr pour effectuer cette opération en suivant les instructions du manuel d'utilisation, contactez un technicien de service Samsung qualifié pour qu'il l'effectue à votre place.

Ne branchez pas le réfrigérateur juste après avoir inversé les portes, mais attendez au minimum une heure.

#### Outils nécessaires.

Non fournis :

- tournevis Phillips cruciforme,

- tournevis plat,

- clé 11 mm (pour l'axe de la charnière),

- clé à douille 8 mm (pour les boulons).

Pièce supplémentaire :

- cache de charnière/embout de porte.

#### Démontage de la porte du réfrigérateur.

a) Retirez le volet de protection des câbles.

b) Démontez la protection de l'espace de la porte.

c) Retirez la charnière du cache pour pousser le crochet comme illustré dans les figures de la page 27 du mode d'emploi original.

- Insérez un tournevis plat et poussez-le en arrière comme indiqué sur la figure numéro 1.

- Comme indiqué sur la figure numéro 2, soulevez le cache et poussez le crochet comme indiqué sur la figure numéro 3. (Veillez à ne pas endommager le câble de la charnière du cache en appliquant une force excessive.)

- Démontez la charnière en poussant manuellement la partie indiquée par un A sur la figure numéro 4 et en procédant comme indiqué sur la figure numéro 5.

d) Débranchez le connecteur du câblage de la porte du réfrigérateur. (Sur les modèles avec affichage externe uniquement).

e) Retirez les vis. (Veillez à ne pas faire tomber la porte lors de son démontage.)

f) Retirez la porte du réfrigérateur de la charnière centrale en soulevant doucement la porte verticalement.

Attention : la porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.

g) Démontez la charnière centrale en retirant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Remarque : veillez à soutenir la porte du congélateur car elle peut basculer vers l'avant.

h) Retirez la porte du congélateur de la charnière inférieure en soulevant doucement la porte verticalement.

Attention : la porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.

i) Inversez les poignées de la gauche vers la droite.

Retirez la vis du côté inférieur droit de la porte du réfrigérateur et du congélateur. Inversez le système de fermeture automatique de la poignée de la droite vers la gauche.

Vissez chacune d'elles.

j) Retirez le cache et les vis à l'aide du tournevis plat.

Remarques :

- retirez le cache à l'aide du tournevis plat et assemblez la poignée et son cache,

- si la poignée n'est pas installée, ignorez les étapes j et k car elles ne sont pas applicables. La disponibilité de ces étapes dépend du modèle.

Attention : soyez vigilant afin d'éviter toute rayure lorsque vous sortez le cache.

k) Replacez le cache.

l) Inversez la position de la vis d'assemblage et de la protection.

Tirez vers l'extérieur en utilisant un tournevis plat fin.

Attention : veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.

m) Couchez doucement le réfrigérateur sur sa face arrière.

Retirez le pied (dévissez-le dans le sens antihoraire) et la charnière inférieure.

Remarque : afin de protéger le réfrigérateur contre tout dommage, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur.

n) Assemblez la charnière centrale en utilisant le tournevis cruciforme. (Assemblez la rondelle vers le haut avant d'assembler la charnière centrale.)

o) Inversez la position de la charnière inférieure et du pied (de droite à gauche).

Assemblez la charnière inférieure après avoir placé la porte du congélateur sur la charnière centrale.

- Démontez le système de fermeture automatique du guide et l'articulation de l'axe.

- Assemblez l'articulation de l'axe et le système de fermeture automatique du guide comme indiqué sur cette figure.

p) Placez la commande sur la protection à l'extérieur de la commande sur le cache comme indiqué sur la figure (1).

Retirez la vis et démontez la commande sur le cache (2), retournez la direction du volet de protection des câbles (3) sur le côté opposé sur la porte du réfrigérateur (uniquement pour les modèles avec affichage sur la porte).

Montez la commande sur le cache avec une vis comme indiqué sur la figure (4).

q) Retournez la direction du volet de protection des câbles sur le côté opposé comme indiqué sur la figure.

r) Utilisez une clé de 11 mm pour séparer l'axe de la charnière supérieure.

Retournez la charnière supérieure et remontez l'axe de la charnière supérieure.

Remarque : serrez l'axe (et l'écrou) autant que possible à l'aide d'une clé.

s) Insérez la charnière supérieure pour légèrement agrandir le trou, puis retirez la charnière supérieure pour monter la porte du réfrigérateur.

Étapes de montage :

- montez la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur,

- montez la charnière centrale sur la porte du réfrigérateur,

- insérez la charnière supérieure sur le châssis,

- montez la vis.

t) Branchez le câble, puis insérez-le dans la commande sur le cache.

Insérez le câble dans la charnière du cache ; la partie de bandage blanc doit se situer comme indiqué sur la figure (1).

Repliez la partie fixe qui n'est pas à démonter comme indiqué sur la figure (2).

Remarque : sur les modèles avec affichage externe uniquement.

u) Montez la charnière du cache en correspondance avec la charnière.

v) Montez la protection de l'espace de la porte (pièce supplémentaire) sur le côté arrière.

w) Insérez le volet de protection des câbles sur la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis poussez-le pour l'assembler complètement.

Vérifiez la position des câbles qui doivent se situer sur le côté arrière du volet de protection.

x) Montez la commande sur la protection.

y) Détachez les joints du réfrigérateur et du congélateur, puis fixez-les après une rotation de 180 degrés.

Assurez-vous que les joints des portes sont correctement disposés.

Dans le cas contraire, un bruit peut être émis ou de la condensation peut se former, ce qui affectera les performances de l'appareil.

z) Assurez-vous que les portes fonctionnent correctement.

Remarque : lorsque vous inversez la porte du congélateur, retirez le joint de la porte du congélateur et le joint intérieur gauche (A). Puis fixez le joint intérieur sur la droite (B).

Fixez le joint de la porte du congélateur après l'avoir fait tourner de 180°.

## 2. Dépannage.

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des situations normales (autres que des cas de défauts) seront facturés à l'utilisateur.

### A. Généralités.

#### a. Température.

#### Symptôme : Le réfrigérateur-congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur-congélateur est chaude.

- Cause possible : Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.

- Solution : Branchez correctement le cordon d'alimentation.

- Cause possible : La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.

- Solution : Baissez la température.

- Cause possible : Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil.

- Solution : Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur.

- Cause possible : Le dégagement entre le réfrigérateur et les côtés ou l'arrière n'est pas suffisant.

- Solution : Assurez-vous de laisser au moins 5 cm à l'arrière et sur les côtés.

- Cause possible : Le mode Vacation (Absence) est activé.

- Solution : Désactivez le mode Vacation (Absence).

- Cause possible : Le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur.

- Solution : Ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer la ventilation.

#### Symptôme : Le réfrigérateur-congélateur refroidit trop.

- Cause possible : La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.

- Solution : Augmentez la température.

#### Symptôme : La paroi intérieure est chaude.

- Cause possible : Le réfrigérateur dispose de tuyaux résistant à la chaleur dans la paroi intérieure.

- Solution : Pour prévenir de la condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistant à la chaleur dans les coins avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.

#### b. Odeurs.

#### Symptôme : Le réfrigérateur dégage des odeurs.

- Cause possible : Aliments abîmés.

- Solution : Nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés.

- Cause possible : Aliments très odorants.

- Solution : Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.

#### c. Givre.

#### Symptôme : Présence de givre autour des orifices de ventilation.

- Cause possible : Des aliments bloquent les orifices de ventilation.

- Solution : Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur.

#### Symptôme : Présence de givre sur les parois intérieures.

- Cause possible : La porte est mal fermée.

- Solution : Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas la porte. Nettoyez le joint de la porte.

#### Symptôme : Les fruits ou légumes sont congelés.

- Cause possible : Les fruits ou légumes sont stockés dans la Fresh/Chef Zone (Zone fraîche/chef).

- Solution : La Fresh/Chef Zone (Zone fraîche/chef) est réservée à la viande/au poisson.

#### d. Condensation.

#### Symptôme : De la condensation se forme sur les parois intérieures.

- Cause possible : Si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur.

- Solution : Retirez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée.

- Cause possible : Aliments avec une forte teneur en humidité.

- Solution : Assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.

### B. Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

Ces sons sont tout à fait normaux :

- cliquetis ! ou bruit strident !, bourdonnement ! : Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront.

- SSSRRR !, ronronnement ! : Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis.

- sifflement ! : Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement.

- bouillonnement ! : À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement.

- craquement ! : À mesure que la température du réfrigérateur augmente ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent.

- pour les modèles avec machine à glaçons : lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis,

- en raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

# VI. Accès au service Consommateurs.

#### Comment contacter Samsung dans le monde.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Centre d'assistance : 01.48.63.00.00

Site web : www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.