Fiche produit.

Sèche-linge avec pompe à chaleur, D v, 80, M, 50101, W, Samsung.

Édition adaptée octobre 2017.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Sur la partie supérieure se trouvent de gauche à droite :

- le réservoir d'eau,

- le panneau de commande.

Sur la partie centrale se trouve le hublot qui s'ouvre latéralement de gauche à droite à l'aide de la poignée située sur sa partie gauche.

Sur la tranche interne et inférieure du rebord de la cuve se trouve le filtre à peluches.

Sur la partie inférieure droite se trouve le capot du filtre contenant le tuyau de vidange d'urgence et le filtre à impuretés.

#### Le panneau de commande.

Sur la partie gauche se trouve le sélecteur de programmes, bouton de forme ronde.

Ce sélecteur ne comporte pas de repère. Il vous faudra le matérialiser afin de pouvoir sélectionner le programme désiré. Lorsque ce repère est situé en position 12 heures, aucun programme n'est sélectionné.

En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnerez lorsque le repère sera en position :

- 1er repère : coton,

- 2ème repère : charges mixtes,

- 3ème repère : synthétiques,

- 4ème repère : séchage rapide 35 minutes,

- 5ème repère, 15 heures : temps de séchage,

- 6ème repère, 16 heures : air chaud,

- 7ème repère, 17 heures : air froid,

- 8ème repère, 19 heures : imperméable,

-9ème repère : draps,

- 10ème repère, 21 heures : draps de bain,

- 11ème repère : laine,

- 12ème repère : délicat,

- 13ème repère : repassage facile,

- 14ème repère : chemises.

A droite du sélecteur de programme se trouve l'afficheur (non repérable).

Sur la partie basse de l'afficheur se trouvent de gauche à droite les touches de sélection :

- anti-pli,

- niveau de séchage,

- durée,

- charges mixtes,

- éclairage tambour.

A gauche de l'afficheur se trouve de haut en bas :

- la touche Marche/Arrêt,

- la touche Départ/Pause.

## 2. Face arrière.

On y trouve la prise d'alimentation au secteur et le tuyau de vidange.

# II. Caractéristiques techniques.

Type : sèche-linge à chargement frontal.

#### Nom du modèle : D v, 80, M, 50101, W.

Dimensions : longueur 600, par Profondeur 600, par Hauteur 850 (millimètres).

Dimensions de la profondeur avec porte ouverte jusqu'au hublot : 640 millimètres.

Dimensions de la profondeur avec porte ouverte jusqu'au bout de celle-ci : 1 095 millimètres.

Poids Net : 50 kg.

Normes électriques 220, 240 V/50 Hz : 750-850 W.

Température autorisée : 5,35°C.

#### Données de consommation.

#### Cycle coton (programme test EN 61121:2013.

- Charge (poids du linge sec) : 8 kg, énergie : 1,87 kWh, durée maximum : 170 minutes.

- Charge (poids du linge sec) : 4 kg, énergie : 1,10 kWh, durée maximum : 125 minutes.

#### Cycle repassage facile (programme test EN 61121:2013.

- Charge (poids du linge sec) : 8 kg, énergie : 1,54 kWh, durée maximum : 140 minutes.

#### Cycle synthétiques.

- Charge (poids du linge sec) : 4 kg, énergie : 0,78 kWh, durée maximum : 72 minutes.

Les données présentées sans programme test ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.

Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

## 1. Samsung. Nom du modèle : D v, 80, M, 50101, W, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Capacité : 8 kg.

Type : condensateur.

Classe énergétique : A 3+, (très économe), à, D, (peu économe) : A 2+.

#### Consommation d'énergie.

- Consommation d'énergie annuelle (AE-C) : 235 kWh par an.

- Détecteur de séchage automatique : oui.

- Consommation d'énergie (E-dry) Programme pour coton standard en charge pleine : 1,87 kWh.

- Consommation d'énergie (E-dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge : 1,10 kWh.

#### Mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille).

- Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P-o) en charge pleine : 0,50 W.

- Consommation en mode Left-on (Veille) (P-l) en charge pleine : 5 W.

- Durée du mode Left-on (Veille) : 10 minutes.

- Cycle auquel les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient : coton + niveau de séchage 2 (Anti-froissage désactivée).

#### Durée du programme standard.

- Durée de programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demi-charge : 144 minutes.

- Durée de programme (T-dry) Programme pour coton standard en charge pleine :

170 minutes.

- Durée de programme (T-dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge : 125 minutes.

#### Classe d'efficacité de condensation.

- A (très efficace) à G (peu efficace) : B.

- Efficacité de condensation moyenne en charge pleine : 81 %.

- Efficacité de condensation moyenne en demi-charge : 81 %.

- Efficacité de condensation pondérée : 81 %.

#### Niveau sonore.

- Séchage en charge pleine : 65 dB (A) re 1 pW.

#### Remarques.

La consommation d'énergie annuelle est mesurée avec 9 kg et 258 kWh (8 kg et 235 kWh) utilisés par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme standard pour coton en charge pleine et en demi-charge et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Le "programme standard pour coton" utilisé en charge pleine et en demi-charge est le programme de séchage standard auquel les informations de l'étiquette et de la fiche renvoient ; ce programme est approprié au séchage du linge en coton normalement mouillé et il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

## 2. Présentation des cycles.

#### Cycle : chemises charge maximum 4 kg.

Permet de sécher rapidement un vêtement tel qu'une chemise.

#### Cycle : repassage facile, charge maximum 4 kg.

Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage.

#### Cycle : délicat, charge maximum 2 kg.

Pour les articles à manipuler avec soin, tels que de la lingerie.

#### Cycle : laine, charge maximum 2 kg.

Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.

Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.

#### Cycle : draps de bain, charge maximum 6 kg.

Utilisez ce bouton pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.

#### Cycle : draps, charge maximum 2 kg.

Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.

#### Cycle : imperméable, charge maximum 2 kg.

Pour les vêtements d'extérieur tels que les vêtements de ski et de montagne, de même que pour les tissus comme le spandex, le stretch et la microfibre. Il est recommandé d'utiliser ce cycle après avoir lavé votre linge en utilisant le cycle imperméable dans votre lave-linge.

#### Cycle : air froid, charge maximum non communiqué.

Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps.

#### Cycle : air chaud, charge maximum non communiqué.

Pour les petits articles pré-séchés. Le temps de séchage réglé par défaut est de 30 minutes.

Cycle minuté pour tous les types de tissus, sauf la laine et la soie.

Faites sécher le linge qui est encore un peu humide ou qui a déjà été pré-séché. Convient également pour le séchage ultérieur du linge épais à plusieurs couches qui ne sèche pas facilement.

Remarque : ce cycle est adapté au séchage de vêtements individuels en laine, de chaussures de sport et de jouets souples. Ne faites sécher ces articles qu'en utilisant un panier pour le linge en laine.

#### Cycle : temps de séchage, charge maximum non communiqué.

Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix :

- tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner temps de séchage,

- appuyez sur le bouton Durée pour régler le temps de séchage entre 30 minutes et 150 minutes. Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton Durée pour parcourir les différentes options de durée disponibles, par incréments de 30 minutes.

Remarque : la durée réelle d'un cycle peut varier en fonction du niveau de séchage du linge.

#### Cycle : séchage rapide 35 minutes, charge maximum 1 kg.

Pour faire sécher des articles légers synthétiques en coton ou du linge nécessitant un séchage rapide Le temps de séchage par défaut est de 35 minutes.

#### Cycle : synthétiques, charge maximum 4 kg.

Pour les chemisiers et Chemises peu sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.

#### Cycle : charges mixtes, charge maximum.

Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.

#### Cycle : coton, charge maximum.

Pour les vêtements en coton légers, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les t-shirts.

## 3. Recommandations.

Pour des résultats optimaux, respectez les recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

- Volume de charge importante : remplissez le tambour aux trois quart environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.

- Volume de charge moyenne : remplissez le tambour à la moitié environ.

- Volume de petite charge : remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du quart).

#### Cycle chemises : volume de charge moyenne.

Chemises ou blouses en coton sans repassage, lin, fibres synthétiques ou mélange de tissus.

Niveau de séchage : disponible.

#### Cycle repassage facile : volume de charge moyenne.

Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle délicat : volume de petite charge.

Soie, tissus fins et lingerie.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle laine : volume de petite charge.

Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle draps de bain : volume de charge moyenne.

Utilisez ce bouton pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.

Niveau de séchage : disponible.

#### Cycle 2 draps : volume de petite charge.

Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle imperméable : volume de petite charge.

Pour les vêtements d'extérieur tels que les vêtements de ski et de montagne, de même que pour les tissus comme le spandex, le stretch et la microfibre.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle air froid : volume de charge non communiqué.

Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle air chaud : volume de charge non communiqué.

Articles de petite taille et vêtements humides Linge du quotidien adapté au séchage par diffusion de chaleur.

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle temps de séchage : volume de charge non communiqué.

Tous les types de tissus ; programme minuté.

Niveau de séchage : non disponible.

####

#### Cycle séchage rapide 35 minutes : volume de petite charge.

Synthétiques et vêtements en coton légers

Niveau de séchage : non disponible.

#### Cycle synthétiques : volume de charge moyenne.

Synthétique ou tissus métissés

Niveau de séchage : disponible.

#### Cycle charges mixtes : volume de charge importante.

Charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.

Niveau de séchage : disponible.

#### Cycle coton : volume de charge importante.

Pour les vêtements en coton légers, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les t-shirts.

Niveau de séchage : disponible.

# III. Consignes de sécurité.

## 1. Généralité.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

### A. Remarques importantes sur les consignes de sécurité.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

### B. Symboles de sécurité importants.

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

Avertissement (symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle) : risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages matériels.

Attention (symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle) : risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

Remarque (symbole représentant une note de papier dans un cercle de fond noir) : indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Lisez les instructions (symbole représentant un livre ouvert).

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

#### Avertissement, risque d'incendie.

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.

- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.

- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

### C. Consignes de sécurité importantes.

#### Avertissement.

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.

Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

Attention : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.

Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment).

Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.

Ne faites jamais sécher du linge sale.

Le linge ayant été sali avec des produits tels que l'huile de cuisine, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, certains détergents ménagers et détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge.

Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et les vêtements en caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.

Pendant la fin d'un cycle de séchage, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.

Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.

Avertissement : n'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge soit restreinte.

Avertissement : l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

Modèle avec pompe à chaleur uniquement : les instructions devront également inclure le fond de ce qui suit :

Avertissement : dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.

Avertissement : n'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.

## 2. Avertissements importants concernant l'installation.

#### Avertissement.

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants. Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.

- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après installation.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

## 3. Utilisation.

### A. Avertissements importants concernant l'utilisation.

#### Avertissement.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier).

- Afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.

- Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot : vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale.

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (exemples : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) : vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge. Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation. Afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

- Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.

- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l'opération.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.

- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

### B. Mises en garde concernant l'utilisation.

#### Attention.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds. Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc. Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc. Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. Utilisez le cycle de refroidissement afin de ne pas faire chauffer ce linge. La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à faire sécher sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutiens-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Il est recommandé de ne pas employer des feuilles de séchage pour réduire l'électricité statique car cela pourrait endommager votre linge et provoquer des dommages potentiels sur l'appareil. Ceci pourrait endommager le linge.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (exemples : poussière de charbon, farine de blé, etc.). Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

- L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé. L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

Contient des gaz à effet de serre fluorés.

Équipement hermétiquement scellé.

Ne laissez les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430).

Fluide frigorigène (charge).

- DV**M52**** : 0,37 kg, 0,529 tCO2e.

- DV**M50**** : 0,32 kg, 0,458 tCO2e.

## 4. Avertissements importants concernant le nettoyage.

#### Avertissement.

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.

L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

## 5. Instructions concernant les déchets DEEE.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole d'une poubelle sur roues barrée, sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par exemple : la réglementation Riche, ), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

## 6. Protection de l'environnement.

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

# IV. Maintenance et dépannage.

## 1. Maintenance.

#### Avertissement.

- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.

- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

### A. Panneau de commande.

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essuyez immédiatement toute éclaboussure ou liquide sur le panneau de commande.

### B. Extérieur.

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.

### C. Tambour.

Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox. Essuyez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.

### D. Filtre à peluches.

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle.

- Ouvrez le hublot et tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.

- Ouvrez le filtre extérieur et retirez le filtre intérieur (A) schéma du document original.

- Dépliez à la fois les filtres intérieur et extérieur.

- Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'eau courante. Une fois l'opération terminée, séchez-les soigneusement.

- Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérer le filtre à peluches dans sa position d'origine.

#### Attention.

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.

- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre intérieur n'est pas inséré dans le filtre extérieur.

- Utiliser le sèche-linge avec un filtre à peluches mouillé peut provoquer des moisissures, des mauvaises odeurs ou une baisse des performances de séchage.

### E. Réservoir d'eau.

Pour éviter toute fuite, videz le réservoir d'eau après chaque cycle.

- Avec vos deux mains, tirez le réservoir d'eau (A) schéma du document original en avant pour le retirer.

- Videz l'eau via l'orifice de vidange (B) schéma du document original, puis remettez le réservoir d'eau en place.

#### Remarque.

Si vous videz le réservoir d'eau et que vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le témoin correspondant s'éteint.

### F. Échangeur de chaleur.

Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois par mois. Pour rappel, le témoin de l'échangeur de chaleur s'allume sur l'écran lorsque l'échangeur de chaleur doit être nettoyé.

- Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache extérieur (A) schéma du document original pour l'ouvrir.

- Déverrouillez les fixations (B) schéma du document original.

- Retirez le cache intérieur (C) schéma du document original.

- Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.

#### Attention.

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues.

- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'échangeur de chaleur.

- N'exercez pas de force sur l'échangeur de chaleur. Vous risquez d'endommager l'échangeur de chaleur et ainsi entraîner une dégradation des performances de séchage.

- Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.

- Fermez le cache extérieur.

#### Remarque.

Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que les fixations sont verrouillées.

## 2. Dépannage.

### A. Contrôles.

Si vous rencontrez un problème avec votre sèche-linge, consultez tout d'abord la liste suivante et essayez les suggestions proposées.

#### Symptôme : le sèche-linge ne fonctionne pas.

Actions :

- assurez-vous que le hublot est complètement fermé,

- assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché,

- vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile,

- videz le réservoir d'eau,

- nettoyez le filtre à peluches.

#### Symptôme : le sèche-linge ne chauffe pas.

Actions :

- vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile,

- sélectionnez un autre réglage de chaleur que, Air Froid,

- vérifiez le filtre à peluches et le filtre de l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire,

- le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.

#### Symptôme : le sèche-linge ne sèche pas.

Actions. Vérifiez les points mentionnés ci-dessus, pluce...

- assurez-vous que le sèche-linge n'est pas en surcharge,

- triez les articles légers et lourds séparément,

- repositionnez les articles de grandes tailles et volumineux pour assurer un séchage homogène,

- vérifiez que le sèche-linge se vidange correctement,

- pour les petites charges, ajoutez quelques serviettes sèches,

- nettoyez le filtre à peluches et le filtre de l'échangeur de chaleur.

#### Symptôme : le sèche-linge est bruyant.

Actions :

- vérifiez l'absence de pièces de monnaie, de boutons, de briquets, etc,

- assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol,

- il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.

#### Symptôme : le sèche-linge ne sèche pas le linge uniformément.

Actions :

- les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal,

- triez les articles lourds et légers séparément.

#### Symptôme : le sèche-linge émet une odeur étrange.

Action : il est possible que le sèche-linge aspire les odeurs domestiques présentes dans l'air environnant, puis qu'il les rejette. Ceci est tout à fait normal.

#### Symptôme : le sèche-linge s'arrête avant que le linge ne soit sec.

Actions :

- il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez plus d'articles et relancez le cycle,

- il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez des articles et relancez le cycle.

#### Symptôme : les vêtements sont pelucheux.

Actions :

- assurez-vous que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle,

- faites sécher les articles produisant des peluches (serviettes duveteuses) séparément des vêtements qui attirent ces peluches (pantalons en lin noirs),

- répartissez les charges importantes en plusieurs charges plus petites.

####

#### Symptôme : les vêtements sont encore froissés après le cycle Anti-pli.

####

Actions :

- préférez les petites charges de 1 à 4 articles,

- allégez la charge. Chargez des articles de type similaire.

#### Symptôme : les vêtements gardent une odeur après le cycle Air Froid.

Action : assurez-vous d'avoir soigneusement lavé le linge imprégné d'odeurs fortes.

### B. Codes d'information.

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, un code d'information devrait apparaître sur l'écran. Consultez la liste ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

#### Code d'information : tC.

- Signification : problème avec le capteur de température de l'air.

- Action : nettoyez le filtre à peluches et/ou le filtre de l'échangeur de chaleur. Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

#### Code d'information : tC5.

- Signification : problème avec le capteur de température du compresseur.

- Action : attendez 2 à 3 minutes. Mettez l'appareil sous tension et redémarrez-le.

#### Code d'information : dC.

- Signification : fonctionnement du sèche-linge avec le hublot ouvert.

- Action : fermez le hublot, puis redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

#### Code d'information : HC.

- Signification : surchauffe du compresseur.

- Action : appelez le service de dépannage.

#### Code d'information : 9C2.

- Signification : tension basse détectée.

- Action : vérifiez que le cordon d'alimentation est branché. Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

#### Code d'information : 5C.

- Signification : réservoir d'eau plein La pompe de vidange est hors service.

- Action : videz le réservoir d'eau, mettez l'appareil sous tension et redémarrez-le. Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

Pour tout code non répertorié ci-dessus, ou si le code d'information continue d'apparaître, appelez le centre de dépannage.

# V. Accès au service Consommateurs.

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au : 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.com/fr

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.