SMEG.

Bouilloire série, KLF03.

Mode d'emploi adapté du manuel d'octobre 2019.

Concerne les références suivantes selon la couleur :

KLF03CREU, (crème), KLF03BLEU (noir), KLF03RDEU (rouge), KLF03PBEU (bleu azur), KLF03PGEU (vert d'eau), KLF03PKEU (rose), KLF03WHEU, (blanc), KLF03SSEU (chromé), KLF03GOEU (or), KLF03RGEU (cuivre).

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. La base.

La base est circulaire avec une connexion à 360° qui permet de positionner la bouilloire dans toute position.

Elle comporte :

- au centre de la face supérieure, un élément saillant sur lequel vient se fixer verticalement la bouilloire,

- sous la base, le compartiment enrouleur.

## 2. La bouilloire.

La face supérieure de la bouilloire est constituée d'un couvercle. Dans la partie centrale du couvercle se trouve un bouton push push, qui permet l'ouverture progressive pour éviter l'échappement inattendu de vapeur bouillante.

En haut de la paroi se trouve le bec verseur anti-goutte et derrière ce bec, à l'intérieur de la bouilloire, est placé le filtre anticalcaire amovible.

Sur le côté de la bouilloire se trouve une poignée. Sur la paroi de la bouilloire, sous la poignée, se trouve l'indicateur de niveau d'eau. C'est une échelle graduée que vous devrez repérer par tout moyen (minimum 0,5 Litre, 1,0 Litre, 1,5 Litre, maximum 1,7 Litre et les tasses correspondantes).

Sous l'indicateur de niveau d'eau se trouve le levier d'allumage et d'extinction en forme de boule qui interrompt le cycle d'ébullition. Autour du levier se trouve un indicateur lumineux.

# II. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Avertissements.

### A. Ce manuel d'utilisation.

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.

### B. Usage prévu.

- Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur.

- L'appareil a été réalisé de façon spécifique pour un usage de type domestique. On ne peut l'utiliser que pour chauffer de l'eau. N'utilisez pas l'appareil pour des usages non prévus.

- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec des temporisateurs externes ou des systèmes de commande à distance.

- L'utilisation de cet appareil est interdite à toute personne (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'expérience dans l'utilisation d'appareillages électriques, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites par des personnes adultes et responsables pour leur sécurité.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.

### C. Avertissements généraux de sécurité.

Suivez tous les avertissements de sécurité pour une utilisation sûre de l'appareil.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide.

- Ne le lavez pas au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est tombé au sol ou s'il présente un dommage quelconque.

- Ne placez pas le câble d'alimentation sur les arêtes vives et ne le laissez pas en suspension.

- Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur et l'huile.

- Ne positionnez pas l'appareil au-dessus de surfaces chaudes ou à proximité des fourneaux à gaz ou électriques allumés, ou, à l'intérieur d'un four chaud.

- Ne positionnez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau. Les éclaboussures risquent de l'endommager.

- Ne débranchez pas la fiche de la prise de courant en tirant le câble, ou, si l'on a les mains mouillées.

- En cas de panne, faites réparer l'appareil exclusivement par un technicien qualifié ou par un service d'assistance technique autorisé.

- N'essayez jamais d'éteindre une flamme ou un incendie avec de l'eau : mettez l'appareil hors tension, retirez la fiche de la prise de courant et couvrez la flamme avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

- Ne modifiez pas cet appareil.

- N'essayez jamais de réparer l'appareil sans l'intervention d'un technicien qualifié.

- Si le câble d'alimentation électrique est abîmé, contactez immédiatement le service d'assistance technique.

#### Pour cet appareil.

La bouilloire peut atteindre des températures élevées durant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.

La surface de la résistance présente une chaleur résiduelle après l'utilisation. Faire attention.

N'utilisez pas la bouilloire si la poignée est desserrée.

Ne pas mettre la bouilloire en fonction sur un plan incliné.

Ne pas mettre la bouilloire en fonction tant que la résistance n'est pas complètement immergée.

Ne pas s'éloigner lorsque la bouilloire est en fonction.

Retirez la fiche de la prise quand la bouilloire n'est pas en fonction, avant d'effectuer le nettoyage et en cas de panne. Laissez refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Utilisez toujours la bouilloire avec le filtre anticalcaire.

Ne remplissez pas excessivement la bouilloire (maximum 1,7 litres) pour éviter les éclaboussures d'eau bouillante.

Utilisez la bouilloire exclusivement pour chauffer de l'eau. N'utilisez pas d'autres liquides.

N'ouvrez pas le couvercle de la bouilloire lorsque celle-ci est en fonction.

Contrôlez que le couvercle est bien fermé avant de mettre la bouilloire sous tension.

Utiliser la bouilloire exclusivement avec la base fournie.

N'utilisez pas la bouilloire en combinaison avec des bases d'autres producteurs.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales du producteur. L'utilisation de pièces de rechange non conseillées par le producteur pourrait provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures corporelles.

Ne posez pas la base sur une surface inclinée.

N'utilisez pas d'objets métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire. Utilisez exclusivement des produits spécifiques.

Ne pas utiliser de détergents alcalins pour le nettoyage afin de prévenir les détériorations de l'appareil ; utiliser un chiffon doux et un détergent léger.

Videz toujours complètement la bouilloire pour ne pas laisser l'eau résiduelle à l'intérieur qui risque de former du calcaire.

Les enfants à partir de 8 ans peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou s'ils ont été instruits en ce qui concerne l'utilisation sécurisée de l'appareil et en l'absence de tout risque lié.

Le nettoyage et l'entretien peuvent être réalisés par des enfants à partir de 8 ans sous surveillance.

Conserver la bouilloire et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à l'utilisation dans le milieu domestique. Toute autre utilisation est impropre. Elle peut également être utilisée :

- dans la zone de la cuisine pour les employés de magasins, dans les bureaux et dans des milieux professionnels,

- dans les fermes, agritourismes,

- chez les clients des hôtels, des motels et des résidences,

- dans les bed and breakfast.

### D. Responsabilité du fabricant.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue,

- la lecture omise du manuel d'utilisation,

- l'altération même d'une seule pièce de l'appareil,

- l'utilisation de pièces détachées non originales,

- la non observation des avertissements de sécurité.

### E. Plaque d'identification.

La plaque d'identification contient les données techniques, le numéro de série et le marquage. N'enlevez jamais la plaque d'identification.

## 2. Élimination.

Symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous. Cet appareil doit être éliminé séparément des autres déchets (directive 2012/19/CE). Cet appareil ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.

Avertissement de sécurité : tension électrique, danger d'électrocution.

- Mettez l'appareil hors tension.

- Débranchez le câble d'alimentation électrique de l'installation électrique.

- Éviter les déversements sur le connecteur et sur la base d'alimentation.

Les anciens appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques ! Dans le respect de la législation en vigueur, les appareils électriques arrivés au terme de leur vie utile doivent être confiés aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques. On peut ainsi recycler des matériaux précieux provenant d'anciens appareils et protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales ou les préposés des centres de collecte sélective.

On précise que pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et recyclables.

Confiez les matériaux de l'emballage aux centres de collecte sélective.

Avertissement de sécurité : emballage en plastique, danger d'asphyxie.

- Ne laissez jamais sans surveillance l'emballage ni ses parties.

- Évitez que les enfants jouent avec les sachets en plastique de l'emballage.

## 3. Utilisation.

Informations relatives à l'utilisation de l'appareil.

Avertissement de sécurité : danger d'électrocution.

- Insérez la fiche dans une prise de courant avec mise à la terre.

- Ne retirez pas la mise à la terre.

- N'utilisez pas un adaptateur.

- N'utilisez pas une rallonge.

- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

- Éviter les déversements sur le connecteur et sur la base d'alimentation.

### A. Avant la première utilisation.

Enlevez tous les autocollants et les étiquettes et nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide.

Enlevez le filtre à l'arrière du bec et lavez-le sous l'eau.

Replacez le filtre dans la bonne position.

Enlevez la bouilloire de la base, appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle et remplissez jusqu'au niveau maximum.

Refermez le couvercle, posez la bouilloire sur sa base et déplacez-le levier vers le bas pour l'allumer.

Attendez l'ébullition de l'eau et videz la bouilloire. Répétez cette opération au moins 3 fois.

Surfaces chaudes : surfaces pouvant devenir chaudes.

Suggestions et conseils pour l'utilisateur :

- n'utilisez pas la bouilloire pour chauffer des liquides différents de l'eau pour ne pas endommager l'appareil,

- ne faites bouillir que la quantité nécessaire d'eau pour ne pas gaspiller l'eau, l'énergie et le temps,

- utilisez toujours de l'eau fraîche pour améliorer la qualité des boissons chaudes.

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil :

- videz l'eau restante après chaque utilisation,

- éliminez régulièrement le calcaire de l'intérieur de la bouilloire.

Informations : les éventuelles auréoles ou taches à l'intérieur de la carafe sont un phénomène normal dû à des tests fonctionnels de vérification auxquels est régulièrement soumise chaque pièce avant l'emballage.

### B. Fonctionnement.

Au besoin, raccourcissez le câble en l'enroulant sous la base.

Enlevez la bouilloire de la base en la saisissant par la poignée.

Appuyez sur le bouton push push pour ouvrir le couvercle.

Remplissez avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité en se référant aux crans de l'indicateur de niveau.

Refermez le couvercle et posez-la bouilloire sur la base.

Branchez la fiche sur la prise de courant.

Déplacez le levier vers le bas pour allumer la bouilloire. La DEL s'allume en devenant blanche.

Au terme de l'ébullition, le levier se place dans la position éteinte et la DEL s'éteint.

Saisissez la bouilloire par la poignée pour verser le contenu dans les tasses.

Information : pour éviter d'endommager l'appareil, la bouilloire est munie d'un dispositif de sécurité qui intervient en actionnant le levier dans la position éteinte en cas d'activation accidentelle sans eau. Le cas échéant, laissez refroidir la bouilloire avant d'actionner le cycle d'ébullition.

Avertissement de sécurité : risque de brûlures.

- Au terme de l'ébullition, attendez quelques secondes et versez l'eau lentement pour éviter les fuites et les éclaboussures.

- Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du niveau maximum (1,7 litre) pour éviter de vous brûler en versant le liquide.

- N'inclinez pas excessivement la bouilloire à la fin du réchauffage pour éviter de vous brûler avec des éclaboussures d'eau bouillante.

- N'approchez pas trop le visage du couvercle pour éviter les brûlures dues à l'échappement de vapeur bouillante.

# III. Nettoyage et entretien.

Informations pour un nettoyage et un entretien corrects de l'appareil.

## 1. Avertissements.

Avertissement de sécurité : utilisation impropre, danger d'électrocution.

- Retirez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer la bouilloire.

Avertissement de sécurité : appareil chaud, risque de brûlures.

- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Avertissement de sécurité : utilisation impropre, risque de dommages aux surfaces.

- N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de chlore, d'ammoniaque ou d'eau de Javel.

- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs (ex. produits en poudre, détachants et éponges métalliques).

- N'utilisez pas de matériaux rêches, abrasifs, ou de racloirs métalliques tranchants.

## 2. Nettoyage des surfaces.

Pour une bonne conservation des surfaces, nettoyez-les régulièrement après chaque utilisation, après les avoir laissées refroidir.

## 3. Nettoyage ordinaire quotidien.

N'utilisez que des produits spécifiques ne contenant ni substances abrasives ni acides à base de chlore.

Versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, repassez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou en microfibre.

Pour nettoyer le filtre, consultez le paragraphe "Nettoyage du filtre".

Suggestions et conseils pour l'utilisateur : nettoyez les parois extérieures et effectuez les opérations de nettoyage indiquées au paragraphe "Avant la première utilisation" en cas d'inutilisation prolongée de la bouilloire.

## 4. Nettoyage du filtre.

Suggestion : important. Lavez le filtre avec les mains propres et sans résidus de savon, de crème ou d'autres produits risquant de polluer l'eau.

- Ouvrez le couvercle et extrayez le filtre de son logement.

- Lavez le filtre sous l'eau courante et utilisez une brosse souple.

- Réinsérez le filtre dans son logement derrière le bec de la bouilloire.

## 5. Décalcification.

Éliminez régulièrement le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur de la bouilloire pour prolonger la durée de vie de votre appareil, garantir de hautes performances et favoriser les économies d'énergie.

La bouilloire peut être décalcifiée avec un produit anticalcaire spécifique.

Avertissement de sécurité : utilisation impropre, danger de dommage pour l'appareil.

- N'utilisez pas de produits anticalcaire pour le nettoyage de la salle de bains ou de la cuisine ou des produits qui contiennent des parfums.

Laissez agir le produit anticalcaire, puis rincez abondamment, faites bouillir l'eau et jetez-la. Répétez cette opération au moins 2 fois pour éliminer les résidus de produit.

On peut également utiliser du vinaigre blanc. Procéder comme suit :

- remplissez la bouilloire d'eau (1 litre) et faites bouillir,

- versez le vinaigre blanc (de 0,1 à 0,5 litre) suivant la quantité de calcaire à éliminer),

- laissez agir toute une nuit,

- videz la bouilloire,

- remplissez la bouilloire d'eau et faites bouillir. Ensuite, videz la bouilloire. Répétez cette opération au moins 2 fois.

Suggestions et conseils pour l'utilisateur :

- les dépôts calcaires peuvent provoquer l'extinction de la bouilloire durant l'utilisation avant le point d'ébullition. En outre, les temps d'ébullition peuvent se prolonger,

- en cas d'utilisation quotidienne ou si le versement est de moins en moins efficace, décalcifiez la bouilloire et le filtre plus fréquemment,

- dans certaines régions, la dureté de l'eau est plus importante. Celle-ci pourrait être plus trouble et laisser des résidus sur les parois de la bouilloire. Dans ce cas, nettoyez la partie interne de la bouilloire plus fréquemment ou utilisez de l'eau épurée.

## 6. Que faire si.

#### Problème : versement de moins en moins efficace.

Cause : présence de calcaire dans le filtre.

Solution : contrôlez la position et la propreté du filtre.

#### Problème : l'appareil s'éteint avant d'atteindre l'ébullition.

Cause : dépôt de calcaire excessif au fond de la carafe.

Solution : décalcifiez plus fréquemment.

Cause : on a versé peu d'eau.

Solution : augmentez la quantité d'eau pour atteindre au moins le niveau minimum.

#### Problème : l'appareil ne s'allume pas.

Cause : activation du dispositif de sécurité due à un fonctionnement sans eau.

Solution : laissez refroidir la bouilloire avant d'activer un nouveau cycle d'ébullition.

Cause : la fiche n'est pas correctement branchée sur la prise.

Solution : branchez la fiche sur la prise de courant. N'utilisez ni des adaptateurs ni des rallonges. Contrôlez que l'interrupteur général est activé.

Cause : le câble est défectueux.

Solution : demandez à un Centre d'Assistance agréé de remplacer le câble.

Cause : absence de courant électrique.

Solution : contrôlez que l'interrupteur général est activé.

# IV. Accès au service Consommateurs.

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel qui contient toutes les indications nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté.

Pour toute information complémentaire concernant le produit : www.smeg.fr

Ce service SMEG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.