Thomson.

Four encastrable TMFC, 70, iX, 2.

Mode d'emploi adapté du 21 décembre 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face arrière.

2. Mises en garde.

3. Consignes de sécurité importantes.

4. Installation.

5. Raccordement électrique.

6. Indicateurs lumineux des fonctions.

7. Utilisation.

8. Entretien et nettoyage.

9. Spécifications techniques.

10. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composée en 2 parties.

Sur la partie supérieure vous y trouverez le panneau de contrôle.

Sur l'autre partie, vous y trouverez la porte du four.

Le panneau de contrôle.

Il est décrit ligne par ligne, et de gauche à droite.

Ligne une :

• les indicateurs lumineux des fonctions,

• l'écran,

• l'indicateur moins et + du thermostat.

Ligne 2 :

• le bouton de la fonction,

• la touche Rappel (symbole réveil),

• la touche Horloge (symbole horloge),

• la touche Pause-Stop (symbole 2 traits verticaux),

• la touche Démarrer (symbole triangle pointant à droite),

• le bouton du thermostat.

Le four est conçu avec 2 boutons de contrôle rétractables. Ces boutons peuvent être complètement enfoncés dans le panneau de contrôle quand vous ne voulez pas utiliser le four.

Tournez le bouton de la fonction pour sélectionner la fonction désirée. L'indicateur lumineux correspondant s'allume.

Tournez le bouton du thermostat vers la gauche pour diminuer la température et vers la droite pour l'augmenter.

Les indicateurs lumineux des fonctions sont, de gauche à droite :

• éclairage du four,

• décongélation,

• convection naturelle par la sole,

• convection naturelle,

• chaleur tournante brassée,

• grill,

• turbo Grill,

• turbo Grill avec ventilation,

• chaleur tournante pulsée.

L'écran affiche la barre d'avancement, la durée de cuisson, l'horloge, la température sélectionnée, le témoin lumineux de verrouillage et d'autres voyants.

Pour plus d'informations sur les fonctions, reportez-vous au chapitre Indicateurs lumineux des fonctions.

Le four.

La porte s'ouvre à l'aide de la poignée située sur toute la largeur de la partie supérieure en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Dans la cavité du four, sur la paroi du fond se trouvent :

• en haut, à droite, se trouve l'éclairage du four,

• sur la partie centrale, le ventilateur.

Sur les parois droite et gauche se trouvent les emplacements pour les rails support permettant de positionner la grille et autres accessoires.

Accessoires du four.

une Grille : pour les plats et les articles servant à rôtir et à griller.

Une lèche-frite : permet de cuire de grandes quantités d'aliments, par exemple des gâteaux moelleux, des pâtisseries, des aliments congelés, etc. Elle permet également de récupérer les projections, les graisses et le jus des viandes.

2 rails support : ils sont placés sur les côtés droit et gauche de la cavité du four et peuvent être retirés pour le nettoyage. Ils permettent de soutenir la grille et la lèche-frite à la hauteur désirée.

Placez la grille-lèche-frite entre les barres de guidage des rails support dans le four et enfoncez-la au maximum.

Si la grille et la lèche-frite sont toutes les deux insérées dans le four, positionnez la grille plus haut que la lèche-frite.

## 1.2. Face arrière.

Vous y trouverez les fils électriques à raccorder.

Reportez-vous au chapitre Raccordement électrique.

# 2. Mises en garde.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes,

• l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

Mise en garde : Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, au risque de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement du verre.

Placez le plateau et la grille au même niveau des deux côtés, assurez-vous qu'ils sont en position horizontale et stable.

Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter sa surchauffe.

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique NF, C, 15-100.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de la fixation et les dimensions nécessaires, référez-vous au chapitre, "Installation".

En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, des précautions qui concernent l'entretien par l'usager et le remplacement des ampoules, référez-vous aux chapitres, "Utilisation", et, "Nettoyage et entretien".

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de l'installation et le raccordement du câble électrique, référez-vous au chapitre, "Raccordement électrique".

Après un cycle de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un refroidissement plus rapide et une meilleure fiabilité du four.

Toutes les cuissons se font porte fermée de préférence.

Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la poignée du four.

Ne recouvrez pas l'intérieur du four de papier aluminium pour économiser un nettoyage : en provoquant une surchauffe, vous endommageriez l'émail qui recouvre la cavité.

Mise en garde :

• s'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique,

• les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode d'installer correctement les étagères, référez-vous dans la section, "Accessoires du four".

La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure, ou par un système de commande à distance séparé.

Symbole représentant 1 triangle contenant 3 traits verticaux ondulés souligné d'un trait : Ces surfaces peuvent devenir chaudes.

# 3. Consignes de sécurité importantes.

Le four doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. Nous ne serons pas responsables en cas de dommage, pouvant être dû au non-respect des présentes instructions.

Ne portez pas de vêtements amples ou tombants, pendant l'utilisation du four. Ils pourraient s'enflammer s'ils touchent un élément chauffant brûlant et vous risquez d'être brûlé.

Ne stockez pas de matériaux inflammables sur ou près du four. Cela peut générer un risque d'incendie.

Les opérations de maintenance et de réparation ne doivent être effectuées que par des réparateurs agréés.

Toute modification des spécifications de l'appareil est dangereuse.

N'essayez pas de soulever ou de déplacer l'appareil en tirant la poignée de sa porte.

Quand la porte du four est ouverte, ne laissez pas les enfants grimper sur la porte ou s'assoir dessus.

Utilisez toujours des maniques pour sortir ou rentrer des aliments dans le four.

Veillez à ce que les boutons de contrôle soient toujours dans leur position d'arrêt quand l'appareil n'est pas utilisé.

# 4. Installation.

Le schéma page 7, du mode d'emploi original, indique les dimensions correctes d'installation du four dans un meuble. Ce four peut également être installé sous un comptoir.

Les parois entourant le four doivent être constituées d'un matériau résistant à la chaleur. Les placages en plastique et les adhésifs utilisés doivent pouvoir résister à une température de 120°C, pour éviter qu'ils se décollent ou se déforment.

Étapes d'installation :

1. Veuillez monter les armoires en vous basant sur les données du "Schéma de montage d'armoire".

2. Avant l'installation, veuillez vérifier si la prise de courant est reliée à la terre, et si la taille de l'armoire répond aux exigences d'installation.

3. Installez la machine à l'endroit prévu dans la cuisine et placez-la dans une armoire verticale.

4. Ouvrez la porte du four, repérez les deux trous d'installation sur le cadre, et fixez la machine à la position de montage à l'aide des vis accompagnant le produit.

Reportez-vous au schéma de fixation de l'armoire, page 7, du mode d'emploi original.

# 5. Raccordement électrique.

Les branchements électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié et agréé.

• Le fil marron doit être raccordé à la borne portant la lettre, L,

• le fil bleu doit être raccordé à la borne portant la lettre, N,

• le fil vert et jaune doit être raccordé à la borne portant la lettre, E, ou le symbole de Terre (1 cercle contenant 1 trait vertical et 3 traits horizontaux).

Reportez-vous au schéma de raccordement, page 8, du mode d'emploi original.

# 6. Indicateurs lumineux des fonctions.

Éclairage du four (symbole ampoule) : cette fonction permet d'allumer la lampe du four sans aucune fonction de cuisson (sauf fonction ECO).

Décongélation (symbole goutte d'eau et flocon de neige) : cette fonction fait circuler de l'air à la température ambiante autour des aliments.

Convection naturelle par la sole (symbole 1 trait inférieur) : ce type de cuisson est conseillé pour les plats à pâtes (quiches, tartes, pizzas), les préparations qui lèvent (cakes, brioches, soufflés).

Il peut être utilisé pour finaliser la cuisson sans impacter la coloration ou pour les plats à cuisson lente. La température est réglable entre 60 et 120°C, la température par défaut est de 60°C.

Convection naturelle (symbole 1 trait supérieur et 1 trait inférieur) : pour une cuisson plus lente et délicate, idéal pour obtenir des plats bien cuits. Convient pour la cuisson à un seul étage. Nécessite un préchauffage.

La température est réglable entre 50 et 250°C, la température par défaut est de 220°C.

Chaleur tournante brassée (symbole 1 hélice au centre, 1 trait supérieur et 1 trait inférieur) : cette fonction utilise les éléments chauffants supérieur et inférieur avec un ventilateur pour faire circuler l'air. Idéale pour cuire des plats sur différents niveaux sans altérer le goût, de cuire de manière homogène.

La température est réglable entre 50 et 250°C, la température par défaut est de 220°C.

Grill (symbole 1 trait ondulé supérieur) : fonction utilisée pour faire griller, gratiner ou toaster, généralement en fin de cuisson. La température est réglable entre 180 et 240°C, la température par défaut est de 210°C.

Turbo Grill (symbole 1 trait horizontal et 1 trait ondulé supérieurs) : idéal pour griller de grosses pièces de viande. La température est réglable entre 180 et 240°C, la température par défaut est de 210°C.

Turbo Grill avec ventilation (symbole 1 hélice au centre, 1 trait et 1 trait ondulé supérieurs) : cette fonction allie le grill avec un ventilateur pour griller tout en faisant circuler la chaleur autour des aliments.

Idéal pour faire griller de gros morceaux de viande. La température est réglable entre 180 et 240°C, la température par défaut est de 210°C.

Chaleur tournante pulsée (symbole 1 hélice au centre) : quand cette fonction est sélectionnée, le ventilateur s'allume automatiquement pour améliorer la circulation de l'air afin de répartir uniformément la chaleur pendant la cuisson. La température peut être réglée entre 50 et 240°C, la température par défaut est de 180°C.

Fonction ayant pour symbole 1 hélice au centre, 1 trait supérieur et 1 trait inférieur, avec à droite la lettre, E : cette fonction garantit des économies d'énergie pendant la cuisson. L'alimentation électrique est contrôlée par le four selon la chaleur résiduelle pour limiter la consommation d'énergie.

# 7. Utilisation.

Avant d'utiliser le four, essuyez soigneusement les parois de sa cavité interne avec un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez la grille et la lèche-frite avec de l'eau chaude savonneuse avant de les utiliser. Rincez et séchez entièrement.

Après avoir raccordé le four à une alimentation électrique, il bipe et son écran affiche "0:00".

Régler l'horloge.

L'horloge affiche l'heure sur 24 heures.

1. Appuyez sur le bouton Horloge. Les chiffres des heures clignotent.

2. Tournez le bouton du thermostat pour régler les chiffres des heures.

3. Appuyez sur le bouton Horloge pour confirmer, les chiffres des minutes clignotent.

4. Tournez le bouton du thermostat pour régler les chiffres des minutes.

5. Appuyez sur le bouton Horloge pour confirmer. Les 2 points clignotent.

Cuisson.

1. Tournez le bouton de la fonction pour sélectionner la fonction désirée. L'indicateur de la fonction correspondant s'allume.

2. Tournez le bouton du thermostat pour régler la température désirée. Remarque : Vous ne pouvez pas régler la température dans les fonctions Éclairage du four et Décongélation.

3. Appuyez sur le bouton Démarrer pour démarrer la cuisson.

• L'écran affiche la barre d'avancement et la température sélectionnée. La durée de cuisson par défaut (9 heures) clignote à l'écran,

• le nombre de blocs de la barre d'avancement baisse au fur et à mesure de l'avancement du cycle,

• pendant la cuisson, vous pouvez afficher l'horloge en appuyant sur le bouton Horloge. L'horloge reste affichée 3 secondes environ, puis l'écran retourne au statut actuel.

4. Pendant la cuisson, vous pouvez régler la durée et la température de cuisson en tournant respectivement les boutons de la fonction et du thermostat.

Appuyez sur le bouton Démarrer pour confirmer.

• Remarque : vous ne pouvez pas régler la durée de cuisson dans la fonction Éclairage du four,

• la durée de cuisson par défaut et maximale, est de 9 heures,

• si vous ne confirmez pas le réglage dans les 3 secondes après avoir réglé la durée et la température de cuisson, le four retourne à la durée et à la température de cuisson précédentes pour poursuivre la cuisson,

• quand vous tournez le bouton de la fonction pour régler la durée de cuisson, celle-ci augmente par incréments de 1 minute pour les 30 premières minutes, puis elle augmente par incréments de cinq minutes jusqu'à 9 heures.

5. Une fois la cuisson terminée, le four sonne cinq fois.

• Pour interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton Pause-stop. Appuyez sur le bouton Démarrer pour la reprendre,

• vous pouvez stopper la cuisson à tout moment en appuyant 2 fois sur le bouton Pause-stop.

Régler la fonction Rappel.

Cette fonction vous permet de régler un rappel sonore vous indiquant de démarrer la cuisson après un délai réglable entre 1 minute, et 9 heures 59.

Cette fonction ne peut être réglée que lorsque le four est en veille.

1. Appuyez sur le bouton Rappel. Le symbole Rappel (réveil) s'affiche et les chiffres des heures clignotent à l'écran.

2. Tournez le bouton du thermostat pour régler les chiffres des heures (entre 0 et 9).

3. Appuyez sur le bouton Rappel pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.

4. Tournez le bouton du thermostat pour régler les chiffres des minutes (entre 0 et 59).

5. Appuyez sur le bouton Démarrer pour confirmer. Les 2 points clignotent. Le décompte du délai commence.

6. Une fois le délai écoulé, le four sonne 10 fois, et le symbole Rappel s'affiche à l'écran pour vous rappeler de démarrer la cuisson.

Remarque : vous pouvez annuler la fonction Rappel pendant le réglage en appuyant sur le bouton "Pause-Stop". Après avoir réglé la fonction Rappel, vous pouvez l'annuler en appuyant 2 fois sur le bouton Pause-Stop. Le symbole Rappel disparaît de l'écran.

Verrou enfant.

Pour verrouiller les boutons et les molettes : appuyez simultanément sur les boutons Démarrer et Pause-Stop pendant environ 3 secondes ; un long "bip" retentira, et le témoin lumineux de verrouillage, "Cadenas", s'allumera.

À l'exception du bouton Pause-Stop, tous les autres boutons et molettes seront verrouillés.

Remarque : en mode de fonctionnement, le four est verrouillé. Si vous voulez arrêter la cuisson, vous pouvez appuyer directement sur le bouton Pause-Stop (il n'est pas nécessaire d'annuler le verrouillage).

Pour déverrouiller les boutons et les molettes, appuyez simultanément sur les boutons Démarrer et Pause-Stop pendant environ 3 secondes, un long bip sonore retentira, pour indiquer que le verrouillage est désactivé.

Le témoin lumineux de verrouillage, "Cadenas", disparaîtra de l'écran.

Fonction d'économie d'énergie.

Les informations suivantes vous aideront à utiliser votre four de manière plus écologique et à économiser l'énergie.

• Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton Démarrer pendant 3 secondes environ dans le mode veille. Quand vous n'effectuez aucune action pendant 10 minutes, l'écran s'éteint,

• pour désactiver cette fonction, appuyez sur n'importe quelle touche ou tournez un bouton de contrôle. L'écran se rallume.

# 8. Entretien et nettoyage.

Avant de nettoyer le four, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique et attendez qu'il ait complètement refroidi.

Nettoyer les surfaces extérieures.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le soigneusement.

N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

Nettoyez l'intérieur du four (après chaque utilisation).

Essuyez l'intérieur du four avec un détergent ménager.

Nettoyez-le avec un chiffon légèrement humidifié et séchez-le soigneusement.

Nettoyer les accessoires amovibles.

Lavez tous les accessoires amovibles à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les entièrement avant de les réutiliser.

Changer l'ampoule du four.

Avertissement.

Mise en garde : s'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

L'ampoule se trouve dans le four sur sa paroi arrière.

1. Tournez le capot de l'ampoule pour l'enlever.

2. Dévissez l'ampoule et retirez-la, puis changez-la par une ampoule neuve appropriée aux hautes températures (300°C) et ayant les spécifications suivantes : 230 V, G9, 25 Watt.

3. Revissez le capot d'ampoule.

Source lumineuse remplaçable par un professionnel.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

# 9. Spécifications techniques.

Cette fiche concernant le four domestique est conforme au règlement UE, numéro 66/2014.

• Identification du modèle : TMFC, 70, iX, 2,

• type de four : four électrique encastré,

• poids de l'appareil ( M ) : 31,2 kg,

• nombre de cavités : 1,

• source de chaleur par cavité (électrique ou au gaz) : électrique,

• volume par cavité ( v ) : 70 Litres,

• consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un four chauffé électrique pendant un cycle du mode à convection par cavité (énergie électrique finale) (EC cavité électrique) : 0,99 kWh par cycle,

• consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un four chauffé électrique pendant un cycle du mode à ventilation forcée par cavité (énergie électrique finale) (EC cavité électrique) : 0,79 kWh par cycle,

• indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI cavité) : 94.

Exigences Eco design conformes au règlement UE, numéro 66/2014 :

• item : EEI cavité,

• valeur : 94,

• étape une : 1 an après la mise en service inférieur à 146 ; 3 ans après la mise en service inférieur à 121 ; 5 ans après la mise en service inférieur à 96.

Tension et fréquence d'alimentation-nominales : 220-240 V environ, 50 Hz-60 Hz.

Puissance maximale : 3 kW.

Puissance de la lampe du four : 25 Watt.

Élément chauffant supérieur : 950 Watt.

Élément chauffant Gril : 2 000 Watt.

Élément chauffant Convection : 2 000 Watt.

Moteur de Convection : 19 Watt.

Ventilateur de refroidissement : 13 Watt.

Nettoyage (émail, catalyse, pyrolyse) : catalyse.

Poids net : 31,2 kg.

Dimensions extérieures : largeur 595 mm, profondeur 575 mm, hauteur 595 mm.

Dimensions du compartiment du meuble : largeur 606 mm, profondeur 570 mm, hauteur 600 mm.

Classe Énergétique (lettre sur l'étiquette) : A. Classe énergétique : de A + + +, à, D (A + + + : économique, D : moins.

Volume utilisable : 70 Litres.

Taille (petit, moyen, grand) : grand.

Fabriqué en République populaire de Chine.

Le test a été effectué conformément aux exigences de E N, 60350, 1, 2016.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité des Établissements Darty et Fils (S A S).

Thomson, et le logo Thomson sont des marques utilisées sous licence par les Établissements Darty et Fils (S A S), pour plus d'informations : thomson-brand.com

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

# 10. Mise au rebut.

Symbole barrée d'une croix représentant 1 poubelle.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Logo Triman : mode d'emploi à recycler.

Symbole poubelle barrée, cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Hotline Darty France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.

Hotline Vanden Borre : le service après-vente est joignable au +32, 2, 334, 00, 00, du lundi au samedi, de 8:00 à 18:00.

Hotline Fnac France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0969.324.334 du lundi au samedi (de 8:30 à 21:00),

et le dimanche et jours fériés (de 10:00 à 18:00) (prix d'un appel local).

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE, de conformité numéro 862023032533, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.