Thomson.

Lave-linge chargement frontal TW, 147, AWH.

Mode d'emploi adapté du 22 janvier 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face arrière.

1.4. Face inférieure.

1.5. Accessoires.

2. Mises en garde importantes.

3. Installation.

4. Avant chaque lavage.

5. Lavage.

6. Tableau des programmes.

7. Fonctions supplémentaires.

8. Nettoyage et entretien.

9. Guide de dépannage.

10. Service de réparation et pièces de rechange.

11. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Le lave-linge dispose :

• d'un tiroir (pour détergent et adoucissant) situé dans la partie supérieure gauche.

• d'un panneau de contrôle situé dans la partie supérieure droite,

• de la porte à hublot situé au centre,

• d'un couvercle du tuyau de vidange située dans la partie inférieure droite.

Tiroir.

Ce tiroir comporte, de gauche à droite :

• compartiment à lavage principal (symbole 2 traits verticaux) : lessive pour le lavage principal, détachant, adoucisseur d'eau,

• compartiment à adoucisseur (symbole fleur) : assouplissant, ne versez pas l'assouplissant au-delà de la marque MAX, située sur la languette au fond de ce compartiment,

• compartiment à prélavage (symbole 1 trait vertical) : lessive pour le prélavage.

Panneau de contrôle.

Il est composé de 2 parties :

• la partie de gauche est composée ligne par ligne et de haut en bas : 1 écran, 2 lignes d'indicateurs lumineux de programme et une ligne de boutons,

• la partie de droite est pourvu du bouton de sélection de programme. En tournant ce dernier, le programme choisi sera visible de par son indicateur lumineux.

Composition de la partie de gauche :

• ligne une : l'écran,

• ligne 2, indicateurs lumineux : Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Mix, Laine, Express 15', Rinçage et Essorage,

• ligne 3, indicateurs lumineux : Anti-allergie, Linge bébé, Couleurs foncées, Textiles sport, Essorage, 20°C, Nettoyage Tambour,

• ligne 4, les boutons : Sélection de la température, Essorage, Vapeur, Option, Arrêt différé, Départ-Pause, Marche-Arrêt.

Des options supplémentaires sont disponibles, reportez-vous au :

• chapitre Fonctions supplémentaires, rubrique Verrouillage sécurité-enfant,

• chapitre Fonctions supplémentaires, rubrique Fonction sonore,

• chapitre Lavage, rubrique Lavage du linge.

Les indicateurs lumineux sont représentés par un symbole ou mention :

• Eco 40-60 (même mention),

• Coton (fleur de coton),

• Synthétiques (flacon pipette),

• Mix (fleur de coton, flacon pipette et le signe +),

• Laine (boule de laine),

• Express 15' (horloge et la mention 15),

• Rinçage + Essorage (bassine douchée signe + et spirale),

• Anti-allergie (t-shirt et signe +),

• Linge bébé (body pour bébé),

• Couleurs foncées (spirale ouvrante-fermante),

• Textiles Sport (maillot et short),

• Essorage (spirale),

• 20°C (même mention),

• Nettoyage Tambour (intérieur du tambour accompagné d'un éclat de brillance).

Les boutons sont représentés par un symbole ou mention :

• Température (thermomètre avec jauge),

• Essorage (spirale),

• Vapeur (nuage de vapeur),

• Option (même mention),

• Arrêt différé (horloge),

• Départ-Pause (triangle pointant à droite accompagné de 2 traits verticaux),

• Marche-Arrêt (1 trait vertical rentré dans la partie ouverte et supérieure d'un cercle).

Les fonctions supplémentaires sont représentées par un symbole :

• Verrouillage sécurité-enfants (tête d'enfant portant une casquette),

• Fonction sonore (haut-parleur barré d'un trait diagonal),

• Fonction recharge (t-shirt accompagné du signe +).

Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant. Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre. La porte s'ouvre de droite à gauche à l'aide de sa poignée encastrée située sur la tranche droite.

## 1.2. Intérieur.

Après ouverture de la porte, vous pourrez accéder au tambour métallique cylindrique.

## 1.3. Face arrière.

Sur la partie supérieure se trouvent de gauche à droite :

• câble d'alimentation,

• arrivée d'eau.

Sur la partie centrale se trouvent : les emplacements des 4 boulons de transports (2 à gauche et 2 à droite).

Sur la partie inférieure droite se trouve le tuyau de vidange.

## 1.4. Face inférieure.

4 pieds réglables : 1 dans chaque angle.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Installation, rubrique Mise à niveau du sèche-linge.

## 1.5. Accessoires.

L'appareil est fourni avec les accessoires suivants : 4 capuchons, 1 tuyau d'arrivée d'eau, une plaque inférieure, 1 coude en, U.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

Attention.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• des fermes,

• par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• des environnements du type chambres d'hôtes,

• des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Attention : ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0,1 MPa, ni supérieure à 1 MPa.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés ; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.

La masse maximale de linge à l'état sec pour cet appareil est de 7 kg.

Précautions de sécurité.

L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation à l'intérieur.

Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.

Ne branchez pas la machine à l'alimentation si vos mains sont mouillées.

Ne touchez pas la machine avec les mains ou les pieds mouillés.

En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord la machine de l'alimentation et fermez le robinet d'eau. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.

La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux-domestiques éloignés de la machine durant son utilisation.

Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.

Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique après son utilisation.

Les animaux et les enfants risquent de monter dans la machine. Vérifiez l'appareil avant chaque opération.

La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Ne lavez pas d'articles qui ont été nettoyés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.). Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.

La machine ne doit pas être installée dans une salle de bain ou dans des pièces très humides, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.

# 3. Installation.

Retrait de l'emballage.

1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.

2. Soulevez le lave-linge et enlevez l'emballage de la base. Cette manipulation nécessite au moins 2 personnes.

3. Enlevez le ruban de fixation du cordon d'alimentation électrique et du tuyau de vidange.

Avertissement : les éléments d'emballage (tels que les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement ! Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.

Retrait des boulons de transport.

L'appareil est équipé de boulons de transport pour éviter les dommages internes pendant le transport.

L'emballage et tous les boulons de transport doivent être enlevés avant d'utiliser l'appareil.

1. Utilisez une clé pour faire tourner les têtes de boulons dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les boulons puissent être partiellement retirés.

2. Poussez les boulons de transport vers l'intérieur pour les desserrer.

3. Retirez les boulons de transport et les bagues en caoutchouc en tirant vers l'extérieur.

4. Fermez les trous avec les bouchons fournis.

Positionnement.

Installez la machine sur un sol plat et ferme.

Veillez à ce que la circulation de l'air autour de l'appareil ne soit jamais entravée par des tapis, moquettes, etc.

Prévoyez au moins 2 cm d'espace libre de chaque côté de l'appareil.

Veillez à ce que l'appareil ne repose pas sur son propre câble d'alimentation.

Exigences relatives à l'emplacement d'installation.

Avant d'installer le lave-linge, un emplacement approprié comme suit doit être sélectionné :

• une surface ferme, sèche et plane,

• évitez la lumière directe du soleil,

• une ventilation suffisante,

• la température ambiante est supérieure à 0°C,

• l'appareil doit être installé à distance de toute source de chaleur (appareils brûlant au gaz ou au charbon, etc.).

Mise à niveau du sèche-linge.

Un nivellement correct de la machine permet d'éviter les bruits et les vibrations excessifs.

Installez l'appareil sur une surface plane et solide au sol.

Si le sol est irrégulier, ajustez les pieds réglables au besoin. Ne mettez en aucun cas des objets sous les pieds de l'appareil (morceaux de carton, blocs de bois, etc.).

1. Dévissez les contre-écrous avec une clé.

2. Ajustez la hauteur en tournant les pieds réglables. Veillez à ce que les 4 pieds touchent bien le sol, puis vérifiez que l'appareil est nivelé correctement, en utilisant un niveau à bulle.

3. Serrez les contre-écrous.

Installation du capot inférieur.

1. Retirez la feuille de protection du ruban adhésif double face collé aux 4 coins de la plaque inférieure.

2. Inclinez l'appareil vers l'arrière (angle d'inclinaison : 40°) et insérez la plaque inférieure.

3. Pressez le ruban adhésif double face pour fixer la plaque inférieure à l'appareil.

Attention : afin d'obtenir de meilleures performances en matière de niveau sonore, assurez-vous de placer la "plaque inférieure de réduction du bruit" comme indiqué. Veuillez lire et suivre les instructions d'installation figurant sur la plaque de réduction du bruit et dans le manuel d'instructions.

Connexion électrique.

Votre sèche-linge fonctionne avec un courant de 220-240 V, et 50 Hz.

Les branchements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité locales.

Votre lave-linge doit être correctement relié à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ni de prise multiple.

L'appareil ne doit pas être branché par l'intermédiaire d'un appareil temporisateur externe (minuteur, etc) ou raccordé à un circuit qui l'allume et l'éteint par intermittence.

Ne débranchez pas l'appareil s'il y a du gaz inflammable à proximité.

Raccordement des tuyaux.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Attention : la machine doit être connectée à une alimentation en eau froide. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié et qu'il n'est pas écrasé.

1. Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.

2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à un robinet à raccord fileté 3/4".

Remarque : une fois le raccordement terminé, ouvrez lentement le robinet et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu, écrasé, modifié ou sectionné.

Raccordement du tuyau de vidange : pour installer le tuyau de vidange, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes. Assurez-vous que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

• Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation,

• lorsque vous installez le tuyau de vidange dans un évier, fixez-le fermement avec une corde.

Remarque : le tuyau de vidange de l'eau doit être monté à une hauteur comprise entre 70 cm et 125 cm par rapport au sol.

# 4. Avant chaque lavage.

Règles de séparation du linge.

Type de tissu, symbole sur l'étiquette de lavage (coton, fibres mélangées, synthétique, laine, vêtements à laver à la main).

Couleur : séparez les articles en couleur des articles blancs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.

Dimensions : lavez les articles de différentes tailles dans la même charge pour améliorer l'efficacité du lavage et la répartition des articles dans le tambour.

Tissus délicats : lavez les articles délicats séparément.

Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément. S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés. La durée de rinçage sera augmentée, pour assurer que le rinçage complet et le nettoyage ne laisse aucun résidu de lessive.

Il est recommandé que les éléments qui sont facilement tachés tels que des chaussettes, des manches, des cols blancs, etc, soient lavés à la main avant d'être mis dans le lave-linge pour obtenir des effets de lavage plus performants.

Poches vides.

Assurez-vous que toutes les poches sont vides. Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie et des clés peuvent endommager votre machine et vos vêtements.

Fermez toutes les fermetures à glissière, boutons et crochets.

Fermez les fermetures à glissière, les crochets et les ficelles, pour vous assurer que ces articles ne se coincent pas dans d'autres vêtements.

Nouez tous les rubans ou ceintures.

Détergent.

Reportez-vous aux instructions figurant sur le paquet de détergent ou autre produit pour connaître le dosage correct en fonction de la quantité de linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

Compartiment à lavage principal :

• lessive pour le lavage principal,

• détachant,

• adoucisseur d'eau.

Compartiment à adoucisseur : assouplissant. Ne versez pas l'assouplissant au-delà de la marque MAX

Compartiment à prélavage : lessive pour le prélavage.

Le choix de la lessive dépend du (de la) :

• type de tissu (coton, facile d'entretien-tissus synthétiques, articles délicats, laine). Remarque : Utilisez uniquement des lessives spécifiques pour le lavage de la laine,

• couleur,

• température de lavage.

• degré et type de salissure.

Remarques :

• les résidus blanchâtres sur les tissus foncés sont causées par des composés insolubles utilisés dans les lessives modernes en poudre sans phosphate. Si cela se produit, secouez ou brossez le tissu ou utilisez des lessives liquides,

• utilisez uniquement des lessives et adoucissants spécifiquement conçus pour les lave-linges domestiques,

• lorsque vous utilisez des agents de détartrage, des colorants ou des agents de blanchiment pour le prélavage, assurez-vous qu'ils conviennent aux lave-linges domestiques. Les détartrants peuvent contenir des produits susceptibles d'endommager votre lave-linge,

• n'utilisez pas de solvant (par exemple de la térébenthine, du benzène). Ne lavez pas en machine les tissus qui ont été traités avec des solvants ou des liquides inflammables,

• gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants,

• les lessives liquides peuvent être utilisées pour les programmes avec prélavage. Cependant, dans ce cas, une lessive en poudre doit être utilisée pour le lavage principal.

# 5. Lavage.

Avant le premier cycle de lavage.

Pour éliminer toute eau résiduelle laissée lors des tests par le fabricant, il est recommandé d'effectuer un cycle de lavage court sans linge.

1. Ouvrez l'eau du robinet.

2. Fermez la porte.

3. Versez un peu de lessive (environ 30 mL) dans le compartiment de lavage principal du distributeur de lessive.

4. Sélectionnez et démarrez un programme court.

Lavage de votre linge.

1. Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour. Ne surchargez pas la machine. Respectez les charges indiquées dans le tableau des programmes. Une surcharge de linge entraînera de pauvres résultats de lavage.

2. Fermez la porte. Assurez-vous qu'aucun linge ne se coince entre la porte et le joint de la porte.

3. Ajoutez la lessive et l'adoucissant. Ouvrez le tiroir. Ajoutez la lessive et l'adoucissant dans les compartiments correspondants. Ne les faites pas déborder.

4. Activez l'alimentation en eau.

5. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pour mettre le lave-linge sous tension.

6. Sélectionnez le programme souhaité. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré. L'écran affichera la durée de lavage. Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous au Tableau des programmes.

7. Modifiez le réglage de température, si nécessaire. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Température (symbole thermomètre avec jauge) jusqu'à ce que la température désirée s'affiche à l'écran.

8. Modifiez la vitesse d'essorage, si nécessaire. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Essorage pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.

9. Sélectionnez les options, si nécessaire. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Option pour sélectionner l'option désirée. Les options ne sont disponibles que lorsque certains programmes sont sélectionnés. L'écran affichera le symbole correspondant lors de la sélection de l'option.

Prélavage :

• sélectionnez cette option pour laver du linge très sale,

• avant le lavage, le détergent à lessive ou la lessive en poudre, peuvent être ajoutés au compartiment de prélavage, et la lessive en poudre doit être ajoutée au compartiment de lavage principal,

• disponible pour ces programmes : Coton, Anti-allergie, Linge bébé, Couleurs Foncées, Mix, Textiles Sport, Synthétiques, 20°C.

Rinçage Supplémentaire :

• sélectionnez cette option pour ajouter un cycle de rinçage supplémentaire afin d'obtenir un meilleur résultat de rinçage,

• disponible pour ces programmes : Coton, Anti-allergie, Laine, Linge bébé, Couleurs Foncées, Express 15', Mix, Textiles Sport, Synthétiques, 20°C, Rinçage et Essorage.

Intensif :

• sélectionnez cette option pour optimiser l'efficacité du lavage sur une plus longue durée,

• disponible pour ces programmes : Coton, Anti-allergie, Linge bébé, Couleurs Foncées, Mix, Textiles Sport, Synthétiques, 20°C.

10. Sélectionnez de fonction vapeur, si nécessaire.

Appuyez sur le bouton Vapeur et l'écran affichera le symbole représentant 1 nuage de vapeur.

Disponible pour ces programmes : Coton, Anti-allergie, Linge bébé, Synthétiques.

Si vous souhaitez annuler cette fonction, appuyez sur le bouton Vapeur et le symbole représentant 1 nuage de vapeur disparaîtra de l'écran.

11. Démarrer un programme.

Appuyez sur le bouton Départ-Pause. La porte se verrouille, et l'écran affiche le symbole de verrouillage (cadenas).

Pesée automatique : l'écran affichera 4 traits horizontaux après le démarrage d'un programme, indiquant qu'il est en train de peser automatiquement. Il ajustera automatiquement la durée du programme (heures, minutes) en fonction du poids du linge.

12. Mettre en pause un programme en cours et ouvrir la porte, si nécessaire :

• appuyez sur le bouton Départ-Pause pour mettre en pause un programme en cours d'exécution,

• si le niveau de l'eau ou la température n'est pas trop élevée, le symbole de verrouillage de la porte disparaîtra. Vous pouvez alors ouvrir la porte, par exemple, pour ajouter + de linge ou pour retirer du linge chargé par erreur,

• appuyez sur le bouton Départ-Pause pour poursuivre le programme.

13. Modifier un programme et les paramètres, si nécessaire. Pour modifier les paramètres d'un programme en cours d'exécution :

• maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant environ 3 secondes pour éteindre le lave-linge,

• appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour mettre le lave-linge en marche,

• sélectionnez un nouveau programme et modifier les paramètres,

• appuyez sur le bouton Départ-Pause pour démarrer le nouveau programme.

14. À la fin du cycle, l'écran affichera le message, "Fin".

15. Maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant environ 3 secondes pour éteindre le lave-linge.

16. Ouvrez la porte et retirez le linge :

• la porte ne peut être ouverte que lorsque le symbole de verrouillage disparaît. Vérifiez que le symbole de verrouillage a disparu,

• ouvrez la porte et retirez le linge,

• laissez la porte entrouverte pour laisser l'intérieur du lave-linge sécher.

17. Fermez le robinet.

# 6. Tableau des programmes.

Les informations ci-dessous sont présentées dans l'ordre suivant : programme, charge maximale, températures, vitesse d'essorage maximale, détergents et additifs.

Coton :

• 7 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Anti-allergie :

• 2 kg,

• 60°C,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Eco 40-60 :

• 7 kg,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Laine :

• 2 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C,

• 600 tours minute,

• lavage principal (assouplissant en option).

Linge bébé :

• 2 kg,

• 40°C, 60°C, 90°C,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Couleurs foncées :

• 3,5 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C,

• 1 000 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Express 15' :

• 1 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C,

• 800 tours minute,

• lavage principal (assouplissant en option).

Mix :

• 3,5 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Textiles Sport :

• 2 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C,

• 1 000 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Synthétiques :

• 3,5 kg,

• Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C,

• 1 200 tours minute,

• lavage principal (assouplissant en option).

20°C :

• 7 kg,

• 20°C,

• 1 400 tours minute,

• lavage principal (pré-lavage et assouplissant en option).

Nettoyage Tambour :

• 90°C,

• 800 tours minute.

Rinçage + Essorage :

• 7 kg,

• 1 400 tours minute,

• assouplissant en option.

Essorage :

• 7 kg,

• 1 400 tours minute.

Programmes :

• Coton : pour laver le coton ou le lin fortement et normalement sale. Pour les vêtements très sales, sélectionnez la fonction, "Prélavage",

• Synthétiques : pour les tissus synthétiques et les tissus en coton mélangé modérément sales,

• Anti-allergie : il convient aux tissus résistants aux hautes températures et moins décolorés, ce qui élimine les allergènes, tels que les pollens, les acariens et les parasites grâce à la vapeur à haute température,

• Eco 40-60 : un cycle convenant au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, au cours du même cycle,

• Laine : pour le lavage des vêtements en laine lavable,

• Linge bébé : il convient aux vêtements et sous-vêtements de bébé, etc, qui stérilise et désinfecte à la vapeur à haute température,

• Couleurs Foncées : pour le lavage de tissus foncés en coton ou mélangés,

• Express 15' : pour laver rapidement les vêtements peu sales. Ce cycle dure 15 minutes, économisant du temps et de l'énergie,

• Mix : pour le lavage des vêtements en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à normalement sales,

• Textiles Sport : pour le lavage des vêtements de sport,

• 20°C : un cycle convenant au lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20°C,

• Nettoyage Tambour : pour éliminer les traces de lessive, de moisissure et de saleté à l'intérieur du tambour ou de la cuve, afin d'éviter que la saleté ne s'accumule à l'intérieur du tambour,

• Rinçage et Essorage : ce programme est défini par défaut sur 2 rinçages et essorage,

• Essorage : essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable.

Remarque : les 2 programmes Anti-allergie et Linge bébé sont adaptés à la stérilisation des vêtements colorés. Lorsque vous voyez la vitre de la porte avec de la vapeur d'eau, ne mettez pas vos mains sur la vitre de la porte et n'ouvrez pas le tiroir à détergent pour éviter les brûlures.

# 7. Fonctions supplémentaires.

Fonction de Départ Différé.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour que le programme de lavage se termine plus tard. L'heure de fin du délai peut être choisie, entre 1 heure et 24 heures, par incréments d'une heure.

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche, "Arrêt différé", pour sélectionner l'heure de fin souhaitée. Les heures affichées indiquent l'heure à laquelle le programme de lavage se terminera.

3. Appuyez sur la touche Départ-Pause pour démarrer le programme. La machine effectuera alors un compte à rebours.

Par exemple, si la durée du programme est supérieure à 2 heures, la fonction de fin de délai minimum doit démarrer à partir de 3 heures.

Si la durée du programme que vous avez sélectionné est de 2 heures 28 minutes et que vous définissez l'heure de "Fin différée", à 6 heures. Cela signifie que votre programme de lavage se terminera dans 6 heures.

Si vous souhaitez annuler cette fonction avant de démarrer le programme, appuyez plusieurs fois sur la touche, "Arrêt différé", jusqu'à ce que l'écran affiche la durée du programme.

Fonction Sonore.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son, émis, lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.

Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons, "Essorage et Vapeur", durant 2 secondes jusqu'à ce que "Beep off", s'affiche sur l'écran. Le son, est désactivé.

Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons "Essorage" et "Vapeur", durant environ 2 secondes, jusqu'à ce que " Beep on ", s'affiche sur l'écran.

Verrouillage Sécurité-enfants.

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction de verrouillage enfant.

Lorsque le programme démarre, appuyez et maintenez enfoncés les touches "Température" et "Essorage" en même temps, pendant 2 secondes. L'écran affichera le symbole "Verrouillage Sécurité-enfants", indiquant que la fonction est activée.

Pour désactiver cette fonction, maintenez à nouveau enfoncés les touches "Température" et "Essorage", pendant 2 secondes. L'écran affichera le symbole du verrouillage Sécurité-enfants, indiquant que la fonction est activée.

Pour désactiver cette fonction, maintenez à nouveau enfoncés les boutons "Température" et "Essorage", pendant 2 secondes. Le symbole du verrouillage Sécurité-enfants disparaitra de l'écran.

• Lorsque la fonction est activée, tous les boutons de fonction sont verrouillés,

• lorsque vous éteignez la machine, la fonction de sécurité enfants est désactivée,

• une fois le programme terminé, la sécurité enfant se déverrouille automatiquement.

# 8. Nettoyage et entretien.

Avertissement : il est indispensable de débrancher l'appareil et de fermer le robinet avant toute manipulation de nettoyage et d'entretien.

Nettoyage du boîtier de la machine.

Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.

N'utilisez pas d'agents nettoyants chimiques ou abrasifs.

Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produit de nettoyage.

Nettoyage du tambour.

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être enlevée immédiatement avec des détergents sans chlore. N'utilisez en aucun cas de la paille de fer pour le nettoyage du tambour !

Pour détartrer le tambour, utilisez le cycle de Nettoyage du tambour avec un produit détartrant en suivant les instructions du fabricant du produit pour le dosage.

Nettoyage du joint de porte et du verre.

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour enlever les peluches et les taches. Si des peluches s'accumulent, cela peut causer des fuites.

Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Nettoyez le joint de porte et le hublot une fois par mois, afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine.

Nettoyage du filtre d'arrivée.

Remarque : nettoyez le filtre d'arrivée d'eau si l'eau n'arrive pas normalement. Si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire, il peut arriver que le filtre d'arrivée d'eau soit obstrué. Il est recommandé de nettoyer le filtre d'arrivée d'eau de temps en temps.

1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée.

2. Nettoyez soigneusement le filtre à mailles au bout du tuyau avec une brosse fine.

3. Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine à la main. Retirez le filtre à mailles de la valve située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une pince et nettoyez-le soigneusement à l'eau courante.

4. Insérez le filtre à mailles dans l'appareil. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau et à l'appareil. Ouvrez le robinet d'eau, et vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

Nettoyage du tiroir à détergent.

Remarque : il est recommandé de nettoyer le tiroir distributeur de temps en temps. N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

1. Retirez le tiroir en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en tirant en même temps le tiroir hors de l'appareil.

2. Lavez toutes les pièces sous l'eau courante à l'aide d'une brosse souple ; enlevez tous les résidus de lessive et d'assouplissant.

3. Lavez le compartiment à tiroir à l'aide d'une brosse souple.

4. Remettez le tiroir en place en le poussant à l'intérieur du compartiment.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.

Le filtre de la pompe de vidange capture les fil et les petits objets, oubliés dans le linge.

Vérifiez régulièrement que le filtre est propre, afin d'assurer le bon fonctionnement de votre machine.

Avertissement : soyez prudent lors de la vidange si l'eau est très chaude. Laissez à l'eau le temps de refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Risque de brûlures !

Étape une. Insérer un petit tournevis plat dans l'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle.

Étape 2. Placez un récipient bas et large sous le filtre à eau. Tournez lentement le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que toute l'eau soit sortie. Une fois que le récipient est plein, fermez le filtre à eau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Videz le récipient. Répétez la procédure jusqu'à ce que toute l'eau soit vidangée. Retirez le filtre à eau et nettoyez-le à l'eau courante avec une brosse souple.

Étape 3. Remettez le filtre à eau en place dans l'appareil en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 4. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

# 9. Guide de dépannage.

La machine ne démarre pas :

• la porte est mal fermée : fermez correctement la porte,

• connexion incorrecte à l'alimentation en eau : vérifiez la connexion à l'alimentation en eau,

• coupure de courant : vérifiez l'alimentation électrique,

• le lave-linge n'a pas été mis en marche : mettez la machine en marche.

Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive après la fin du programme :

• la lessive utilisée n'est pas une lessive à faible production de mousse : vérifiez si la lessive est appropriée,

• quantité excessive de lessive : réduisez la quantité de lessive dans le tiroir à lessive.

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant :

• tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés : retirez tous les boulons de transport,

• le lave-linge est situé sur une surface irrégulière ou non plane : assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface égale et plate,

• la charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale : réduisez la quantité de linge dans le tambour.

Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas :

• le tuyau de vidange est bloqué : débloquez le tuyau de vidange,

• le filtre est obstrué : enlevez les obstructions du filtre,

• le linge n'est pas équilibré : ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.

Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant :

• votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné : sélectionnez un programme adapté,

• la quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée : utilisez plus ou moins de lessive, selon les instructions du fabricant,

• la charge de linge maximale a été dépassée : ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

Codes d'erreur.

F01, problème d'alimentation en eau :

• vérifiez si la pression de l'eau est insuffisante,

• vérifiez si le tuyau d'arrivée est obstrué,

• vérifiez si le filtre d'arrivée en eau est bouché,

• vérifiez si le tuyau d'arrivée est gelé,

• une fois le problème résolu, appuyez sur la touche "Départ-Pause".

F03, problème de vidange :

• vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué,

• vérifiez si le filtre à eau est bouché,

• Important : assurez-vous que l'eau est refroidie avant de vider l'appareil.

F13, erreur de verrouillage de la porte :

• démarrez le programme pendant 20 secondes et déverrouillez la porte pour vérifier si la porte est fermée,

• ouvrez ou fermez la porte à nouveau,

• une fois le problème résolu, appuyez sur la touche "Départ-Pause".

F14, erreur de déverrouillage de la porte : appuyez sur la touche "Départ-Pause". L'appareil va essayer d'ouvrir la porte. L'alarme ne sera désactivée que lorsque la porte sera déverrouillée. Ou tournez le sélecteur de programme sur la position Arrêt pendant 3 secondes, pour éteindre la machine.

Choisissez le programme souhaité pour démarrer la machine et l'alarme sera supprimée.

F24, débordement ou trop de mousse :

• supprimez le code d'erreur en appuyant sur la touche "Départ-Pause" puis vidangez l'eau,

• sélectionnez et démarrez le programme requis.

Autres codes d'erreur F04 à F98, le module électronique est défaillant : tournez le sélecteur de programme sur la position Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre la machine. Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche "Départ-Pause".

Unb, alarme indiquant un déséquilibre :

• si le linge s'emmêle, séparez et réarrangez la charge de linge,

• si le linge dans le tambour est trop léger, ajoutez 2 serviettes ou +.

Si le problème se reproduit, débranchez le lave-linge et contactez le service après-vente.

Ouverture de la porte de secours.

En cas d'échec d'ouverture de la porte en raison d'une panne de courant ou d'autres circonstances spéciales, la gâchette de déverrouillage d'urgence de la porte de la pompe de drainage peut être utilisée pour l'ouverture d'urgence.

Avant d'ouvrir la porte, attention !

• risque de brûlures ! Assurez-vous que la température de l'eau n'est pas trop élevée et que le linge n'est pas chaud. Si nécessaire, attendez qu'ils refroidissent,

• risque de blessure ! Assurez-vous que le tambour ne tourne pas. Si nécessaire, attendez que le tambour cesse de tourner.

Pour ouvrir la porte, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise d'alimentation.

2. Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe de vidange.

3. Maintenez la gâchette de déverrouillage d'urgence tirée vers le bas et ouvrez en même temps la porte de l'appareil.

4. Sortez le linge, puis fermez la porte de l'appareil.

5. Enlevez le couvercle du filtre.

Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2014, de la commission, relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Thomson.

Adresse du fournisseur : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : TW147AWH.

Les informations suivantes concerne le programme "eco 40-60", et sont détaillées à la fin de ce paragraphe : capacité nominale, indice d'efficacité énergétique, classe d'efficacité énergétique, indice d'efficacité de lavage, efficacité de rinçage, température maximale à l'intérieur du textile traité,

taux d'humidité résiduelle pondéré, vitesse d'essorage, classes d'efficacité d'essorage, durée de programme, émissions de bruit acoustique dans l'air hors de la phase d'essorage, classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage).

Paramètres généraux du produit :

• capacité nominale : 7 kg,

• dimensions : hauteur 85 cm, largeur 60 cm, profondeur 47 cm,

• indice d'efficacité énergétique : 51,5 IEE w,

• classe d'efficacité énergétique : Ampère,

• indice d'efficacité de lavage : 1,031,

• efficacité de rinçage : cinq grammes par kg,

• consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60", sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil : 0,444,

• consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60", sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau : 34,

• température maximale à l'intérieur du textile traité : capacité nominale 35, moitié 29, quart 25,

• taux d'humidité résiduelle pondéré : 53,9 %,

• vitesse d'essorage : capacité nominale 1 400, moitié 1 400, quart 1 400,

• classes d'efficacité d'essorage : B,

• durée de programme : capacité nominale 3 heures 28 minutes, moitié 2 heures 42 minutes, quart 2 heures 37 minutes,

• type : à pose libre,

• émissions de bruit acoustique dans l'air hors de la phase d'essorage : 72 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage) : Ampère,

• mode arrêt (le cas échéant) : 0,49 Watt,

• mode veille (le cas échéant) : sans objet,

• démarrage différé (le cas échéant) : 4 Watt,

• mode veille avec maintien de la connexion au réseau (le cas échéant) : sans objet.

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois.

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage : non.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023, de la Commission : darty.com, vandenborre.be

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits : rendez-vous sur

eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/1851152

Des valeurs pour des programmes.

Programme "eco 40-60", à la capacité nominale :

• capacité nominale : 7 kg,

• durée des programmes : 3 heures 28 minutes,

• consommation d'énergie : 0,69 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 42 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : 35°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 53,9 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Programme "eco 40-60", à la moitié de la capacité nominale :

• capacité nominale : 3,5 kg,

• durée des programmes : 2 heures 42 minutes,

• consommation d'énergie : 0,36 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 32 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 29°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 53,9 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Programme "eco 40-60", au quart de la capacité nominale :

• capacité nominale : 2 kg,

• durée des programmes : 2 heures 37 minutes,

• consommation d'énergie : 0,16 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 25 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 25°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 53,9 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Programme "20°C " à la capacité nominale de ce programme :

• capacité nominale en kg : 7 kg,

• durée des programmes : 2 heures 09 minutes,

• consommation d'énergie : 0,24 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 85 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 20°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 56 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60°C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton :

• capacité nominale : 7 kg,

• durée des programmes : 3 heures 29 minutes,

• consommation d'énergie : 1,17 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 85 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 53°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 56 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Un programme pour les textiles autres que le coton, ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mix :

• capacité nominale : 3,5 kg,

• durée des programmes : 1 heure 58 minutes,

• consommation d'énergie : 0,68 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 34 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 40°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 48 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Express 15' :

• capacité nominale : 1 kg,

• durée des programmes : 15 minutes,

• consommation d'énergie : 0,02 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 16 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 20°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 67 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 800 tours minute.

Un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Synthétiques :

• capacité nominale : 3,5 kg,

• durée des programmes : 2 heures 18 minutes,

• consommation d'énergie : 0,6 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 56 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins cinq minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 40°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, teneur en eau 45 %, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint : 1 400 tours minute.

Remarque :

• le programme "eco 40-60", convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, au cours du même cycle,

• ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception,

• les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue,

• charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau,

• le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible,

• les valeurs données pour les programmes autres que le programme "eco 40-60", et le cycle "lavage", sont purement indicatives.

Caractéristiques nominales : 220 à 240 V environ, 50 Hz, 1 600 Watt.

Pression d'eau : 0,1, 1 MPa.

Grade étanche : IPX4.

# 10. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous, Darty :

• site internet : darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Contactez-nous, Vanden Borre (in alle vertrouwen) :

• site internet : vandenborre.be

• téléphone : 02.334.00.00, de 8:00 à 18:00, et du lundi à samedi,

• adresse : Slesbroekstraat 101, 1600, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium.

# 11. Mise au rebut.

Symbole barré de 1 croix représentant 1 poubelle.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à recycler.

Logo poubelle barrée, cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE, de conformité numéro 862023110231, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.