Thomson.

Lave-linge hublot TW148ABK.

Mode d'emploi adapté du 23.06.2022.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face arrière.

1.4. Face supérieure.

1.5. Face inférieure.

1.6. Accessoires.

2. Mises en garde importantes.

3. Installation.

4. Préparations.

5. Fonctionnement de la machine.

6. Nettoyage et entretien.

7. Guide de dépannage.

8. Données techniques.

9. Fiche d'information sur le produit.

10. Service de réparation et pièces de rechange.

11. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

# 1.1. Face avant.

Le lave-linge dispose :

• d'un tiroir à lessive situé dans la partie supérieure gauche.

• d'un panneau de contrôle situé dans la partie supérieure droite,

• d'une porte hublot situé au centre,

• d'un couvercle du filtre de vidange située dans la partie inférieure droite.

#### Tiroir à lessive.

Ce tiroir comporte, de gauche à droite, et du fond vers l'avant :

• compartiment II : lessive pour le cycle de lavage principal,

• compartiment "fleur" : additifs, par exemple de l'assouplissant, ne versez pas l'assouplissant au-delà de la marque MAX située sur le couvercle au fond de ce compartiment,

• compartiment I : lessive pour le prélavage.

#### Panneau de contrôle.

Dans sa partie gauche se trouve le sélecteur de programme. Dans le sens des aiguilles d'une montre vous trouverez :

• 00:15 : Express 15'

• 00:30 : Intensif

• 01:00 : ECO 40-60°C,

• 01:30 : Laine, accompagné d'1 symbole représentant 1 boule triangulaire de coton,

• 02:00 : Rinçage et Essorage,

• 02:30 : Essorage,

• 03:00 : Nettoyage Tambour,

• 09:00 : Délicat 20°C,

• 09:30 : Linge bébé, accompagné d'1 symbole représentant 1 boule de coton,

• 10:00 : Draps, accompagné d'1 symbole représentant 1 boule de coton,

• 10:30 : Mix, accompagné d'1 symbole représentant 1 boule de coton,

• 11:00 : Synthétiques,

• 11:45 : Coton, accompagné d'1 symbole représentant 1 boule de coton,

• 11:45 : Mon cycle, accompagné d'1 symbole cœur.

Dans sa partie droite se trouve l'écran comportant une zone d'affichage, des indicateurs lumineux et des boutons.

La zone d'affichage situé dans la partie supérieure gauche indique la durée du lavage, la durée avant le départ différé, la vitesse, le code d'erreur ou la température.

Des indicateurs lumineux situés dans la partie supérieure centrale sont décrits ligne par ligne de haut en bas et de gauche à droite.

#### Ligne 1 :

• symbole représentant 1 cuve ayant 1 barre verticale en son centre : Prélavage,

• symbole représentant 1 t-shirt taché dans son coin inférieur gauche : Recharge.

• symbole représentant 1 cadenas : Verrouillage de la porte,

• symbole représentant 1 enfant devant le coin inférieur droit d'1 cadenas : Verrouillage sécurité-enfants.

Ligne 2 :

• symbole représentant 1 cuve remplie d'eau contenant 5 traits horizontaux et du symbole + sur son dessus : Rinçage supplémentaire,

• symbole représentant 1 rectangle au coin droit fléché contenant 1 cuve ayant 1 barre verticale en son centre : Prélavage,

• symbole représentant 1 rectangle au coin droit fléché contenant 1 cuve remplie de textiles : Lavage,

• symbole représentant 1 rectangle au coin droit fléché contenant 1 cuve remplie d'eau en mouvement : Rinçage,

• symbole représentant 1 rectangle au coin droit fléché contenant 1 cuve ayant 1 spirale en son centre : Essorage.

Ligne 3 :

• symbole représentant 1 horloge ayant sur son contour inférieur gauche 2 flèches droites : Lavage rapide,

• symbole représentant 1 horloge ayant son coin supérieur droit en pointillé : Démarrage différé,

• symbole représentant 1 boule de coton ayant sur son coin inférieur gauche 3 traits ondulés verticaux : Soins de spa.

En dessous de l'afficheur et des indicateurs lumineux se trouve la ligne des boutons de fonctions. De gauche à droite se trouvent :

• symbole représentant 1 thermomètre : Temp./symbole représentant 1 cœur (température, mémoire),

• symbole représentant 1 spirale : Essorage/symbole représentant 1 haut-parleur en marche barré (vitesse, sourdine),

• symbole représentant 1 tshirt ayant dans son coin inférieur gauche 2 traits diagonaux (niveau de saleté),

• symbole représentant 1 engrenage : Options (fonctions supplémentaires),

• symbole représentant 1 horloge ayant son coin supérieur droit en pointillé : Départ différé (démarrage différé),

• symbole représentant 1 enfant devant le coin inférieur droit d'1 cadenas et relié d'1 trait aux boutons "Départ différé" et "Vapeur" : Verrouillage sécurité-enfants (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 5. Fonctionnement de la machine, section "Laver votre linge"),

• symbole représentant 1 boule de coton ayant sur son coin inférieur gauche 3 traits ondulés verticaux : Vapeur (soins de spa).

Sur la partie droite se trouvent de haut en bas 2 gros boutons ronds :

• symbole représentant 1 cercle ayant en son centre 1 trait vertical : Marche-Arrêt,

• symbole représentant 1 flèche droite suivi de 2 traits verticaux : Départ, Pause, Recharge. La mention "Annulation, pres 3 sec" est situé en dessous de ce bouton, reportez-vous au chapitre 5. Fonctionnement de la machine, section "Fonction de recharge".

Des options supplémentaires sont disponibles, reportez-vous au chapitre 5. Fonctionnement de la machine.

#### Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant. Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre. La porte s'ouvre vers vous de droite à gauche à l'aide de sa poignée située sur la tranche droite.

## 1.2. Intérieur.

Après ouverture de la porte, vous pourrez accéder au tambour métallique cylindrique.

## 1.3. Face arrière.

Vous trouverez le câble d'alimentation ainsi que les emplacements des boulons de transports, de l'arrivée et de l'évacuation d'eau.

## 1.4. Face supérieure.

Vous trouverez le couvercle de l'appareil.

## 1.5. Face inférieure.

4 pieds réglables : 1 à chaque angle de la face inférieure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 3. Installation, section "Nivellement".

## 1.6. Accessoires.

L'appareil est fourni avec les accessoires suivants : 4 bouchons des trous pour le transport, 1 tuyau d'arrivée d'eau.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

#### Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• des fermes,

• par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• des environnements du type chambres d'hôtes,

• des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés ; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

Attention : ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

La masse maximale de linge à l'état sec pour cet appareil est de 8 kg.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0,05 MPa ni supérieure à 1 MPa.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, reportez-vous au chapitre 6. "Nettoyage et entretien".

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

#### Consignes de sécurité.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage en intérieur.

Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.

Ne branchez pas la machine à l'alimentation si vos mains sont mouillées.

Ne touchez pas la machine avec les mains ou les pieds mouillés.

En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord la machine de l'alimentation et fermez le robinet d'eau.

N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.

La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine durant son utilisation.

Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.

Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique après son utilisation.

Les animaux et les enfants peuvent monter dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque opération.

La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Ne lavez pas d'articles qui ont été nettoyés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.). Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.

La machine ne doit pas être installée dans une salle de bain ou dans des pièces très humides, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.

# 3. Installation.

#### Retrait des boulons de transport.

L'appareil est équipé de boulons de transit pour éviter les dommages internes pendant le transport.

L'emballage et tous les boulons pour le transport doivent être enlevés avant d'utiliser l'appareil.

1. Dévissez les 4 boulons à l'aide d'une clé,

2. bouchez les trous laissés par les boulons avec les bouchons,

3. conservez les boulons dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

#### Positionnement.

Installez la machine sur un sol plat et ferme.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour la circulation de l'air autour de la machine.

Prévoyez au moins 2 cm d'espace libre de chaque côté de l'appareil.

N'installez pas la machine sur une moquette.

#### Sélection de l'emplacement.

Avant d'installer le lave-linge, un emplacement approprié comme suit doit être sélectionné :

• une surface ferme, sèche et plane,

• évitez la lumière directe du soleil,

• une ventilation suffisante,

• une température ambiante supérieure à 0°C,

• un lieu éloigné des sources de chaleur.

#### Nivellement.

Lors de l'installation de la machine dans le meuble, passez si possible les tuyaux dans l'une des deux rainures situées à l'arrière de la machine. Cela empêchera que les tuyaux ne se tordent ou se coincent.

Mettez la machine à niveau en haussant ou en baissant les pieds réglables.

Desserrez l'écrou de blocage avec une clé et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche le sol.

Tenez le pied avec une main et serrez l'écrou contre la carrosserie du lave-linge avec une clé.

Ne placez jamais de morceaux de carton, des blocs de bois ou des matériaux similaires sous la machine pour équilibrer les irrégularités du sol.

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, les bruits et le déplacement de la machine pendant son fonctionnement.

#### Arrivée d'eau.

Attention : la machine doit être connectée à une alimentation en eau froide.

Assurez-vous que le tuyau ne soit pas plié et qu'il ne soit pas écrasé.

1. Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine,

2. connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à un robinet à raccord fileté 3/4".

#### Branchement électrique.

Votre lave-linge fonctionne avec un courant de 220 à 240 V et 50 Hz.

Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur.

Votre lave-linge doit être correctement relié à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ni de prise multiple.

#### Évacuation de l'eau.

Pour installer le tuyau de vidange, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes. Assurez-vous que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

Méthode 1. Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation.

Méthode 2. Insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

Méthode 3. Lorsque vous installez le tuyau de vidange évier, fixez-le fermement avec une corde.

Méthode 4. Lors de l'installation du tuyau de vidange dans le bac à linge, une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages dus aux fuites d'eau.

# 4. Préparations.

Triez votre linge selon les caractéristiques suivantes :

• type de symbole sur l'étiquette du tissu : triez le linge en séparant les vêtements en coton, en fibres mélangées, en fibres synthétiques, en soie, en laine et en rayonne,

• couleur : séparez les blancs des couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément,

• dimensions : veuillez placer des articles de tailles différentes dans la même charge afin d'améliorer la performance de lavage,

• sensibilité : lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau ci-dessous.

Symboles et significations :

• main plongée dans 1 cuve remplie d'eau : lavage à la main,

• cuve remplie d'eau : lavage (y compris lavage en machine et lavage à la main),

• 1 cercle : nettoyer à sec,

• 1 cercle souligné d'1 trait : nettoyer à sec à chaud,

• 2 triangles : 1 vide et 1 contenant les lettres CL : eau de javel,

• 1 cercle dans 1 carré : sécher au sèche-linge,

• 1 fer à repasser : fer,

• 1 fer à repasser avec des petits traits verticaux sur son dessous : repasser à la vapeur,

• 1 fer à repasser ayant en son centre 1 point : température moyenne,

• 1 fer à repasser ayant en son centre 2 points : température max. 150°C,

• 1 séchoir suspendu et 1 t-shirt sur cintre : sécher à l'air,

• 1 rectangle vertical avec 1 trait horizontal supérieur : ne pas laver en machine,

• 1 cuve barrée d'1 croix : ne pas laver,

• 1 cercle barrée d'1 croix : ne pas nettoyer à sec,

• 1 textile en torsion côté gauche et droit : ne pas essorer,

• 2 triangles : 1 vide et 1 contenant les lettres CL : ne pas javelliser,

• 1 cercle dans 1 carré barré d'1 croix : ne pas sécher dans un sèche-linge,

• 1 fer à repasser barré d'1 croix : repasser avec 1 chiffon,

• 1 rectangle vertical et 1 t-shirt : sécher après lavage,

• 1 rectangle vertical et 1 t-shirt contenant tous les 2, 3 traits diagonaux dans leur coin inférieur droit : faire sécher à l'ombre.

Videz les poches (clés, pièces, etc.) et enlevez les objets décoratifs durs (par exemple les broches).

Fermez les fermetures éclair et fixez les boutons ou les crochets ; les ceintures lâches et les rubans doivent être liés ensemble.

Mettez les vêtements de petite taille tels que les chaussettes et les bas de nylon dans un sac à linge.

Laver un seul article volumineux et lourd comme une serviette de bain, un jean, un blouson rembourré etc. peut déséquilibrer le linge dans le tambour. Par conséquent, il est suggéré d'ajouter un ou deux vêtements à laver avec cet article afin que l'égouttage puisse se faire en douceur.

Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément.

S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés. La durée de rinçage sera augmentée pour assurer que le rinçage complet et le nettoyage ne laisse aucun résidu de lessive.

Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols et manches, etc.) doivent être lavés à la main avant d'être lavés en machine pour obtenir un meilleur résultat.

Les vêtements qui peluchent facilement doivent être lavés séparément ; sinon les autres articles pourront être couverts de particules de poussière et de peluches. De préférence, les vêtements noirs et les vêtements de coton doivent être lavés séparément.

Ne lavez pas les matériaux imperméables (costumes de ski, nappes en toile cirée, imperméables, parapluies, couvertures de voiture, sacs de couchage, etc.).

Il est recommandé de ne pas laver les tissus qui s'imprègnent difficilement d'eau (tels que des coussins et des vêtements imperméables) dans le lave-linge. Autrement, cela provoquera des éclatements d'eau ou des vibrations anormales pouvant causer des dangers pendant le rinçage et la vidange, de sorte que les vêtements pourront être endommagés.

#### Conseils de choix de lessive.

Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage, le degré et le type de salissure. Veuillez utiliser de la lessive à faible production de mousse.

Remarque : n'ajoutez pas plus de lessive que nécessaire. Veuillez suivre les recommandations d'utilisation fournies sur l'emballage de la lessive.

Suivez les recommandations du fabricant de la lessive selon le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, demandez à votre fournisseur d'eau local.

Remarque : gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.

# 5. Fonctionnement de la machine.

#### Panneau de contrôle.

Wool Care (registered trademark) : logo représentant 1 triangle laineux aux côtés arrondis.

Le cycle Laine de cette machine a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des articles en laine lavables en machine, à condition que ces articles soient lavés conformément s aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles fournies par le fabricant de cette machine.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 1. Description de l'appareil, section Panneau de contrôle.

#### Premier lavage.

Avant de laver les vêtements pour la première fois, vous devez exécuter un cycle complet sans vêtements.

1. Appuyez sur 0,

2. versez un peu de lessive dans le compartiment Il dans le tiroir à lessive,

3. activez l'alimentation en eau.

4. appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge".

#### Verser la lessive dans le lave-linge.

1. Ouvrez le tiroir à lessive,

2. ajoutez de la lessive dans le compartiment Il,

3.ajoutez la quantité désirée d'assouplissant dans le compartiment "fleur",

4. ajoutez la lessive de prélavage dans le compartiment I si vous le souhaitez.

Remarques :

• votre consommation de lessive varie en fonction du niveau de saleté de vos vêtements,

• pour les vêtements légèrement sales, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment Il du tiroir à lessive,

• pour savoir quelle quantité de lessive vous devez utiliser pour vos vêtements, reportez-vous aux instructions sur l'emballage des lessives,

• la quantité de lessive à utiliser dépend également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau,

• le détergent doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du détergent. Si trop de détergent est utilisé, il peut se former trop de mousse, ce qui diminue le résultat du lavage ou provoque une charge importante sur le moteur.

Attention : les adoucissants concentrés et les additifs doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le compartiment, sinon cela pourrait obstruer le siphon et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

#### Laver votre linge.

1. Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour. Ne surchargez pas votre lave-linge ou votre linge ne pourra pas être lavé correctement.

2. Fermez la porte.

3. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou la lessive de prélavage dans les compartiments appropriés.

4. Activez l'alimentation en eau et appuyez sur le bouton "Marche-Arrêt".

5. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré.

6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Température-Mémoire" pour sélectionner la température souhaitée (froide, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).

7. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Essorage, Vitesse, Sourdine" pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.

• Coton : la vitesse par défaut est de 800 tours minute,

• Synthétiques : la vitesse par défaut est de 800 tours minute,

• Mix : la vitesse par défaut est de 800 tours minute,

• Draps : la vitesse par défaut est de 1 000 tours minute,

• Linge bébé : la vitesse par défaut est de 1 000 tours minute,

• Délicat 20°C : la vitesse par défaut est de 1 000 tours minute,

• Express 15' : la vitesse par défaut est de 800 tours minute,

• Intensif : la vitesse par défaut est de 800 tours minute,

• ECO 40-60°C : la vitesse par défaut est de 1 350 tours minute,

• Laine : la vitesse par défaut est de 600 tours minute,

• Rinçage et Essorage : la vitesse par défaut est de 1 000 tours minute,

• Essorage : la vitesse par défaut est de 1 000 tours minute.

8. Appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge" et le lave-linge démarrera le cycle. Si vous avez programmé un départ différé, le délai s'affichera sur l'écran. Une fois que le délai sera écoulé, l'appareil démarrera le cycle. Référez-vous au paragraphe "Départ différé" ci-dessous. Pour mettre le réglage en pause, appuyez à nouveau sur le bouton Départ, Pause, Recharge".

9. Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "End" (Fin). Si la fonction de signal est activée, le lave-linge sonnera.

10. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

#### Départ différé.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour différer l'heure de démarrage d'un programme.

1. Sélectionnez un programme,

2. appuyez plusieurs fois sur le bouton "Départ différé" pour sélectionner l'heure (0 à 24 heures),

3. appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge" pour activer le fonctionnement différé. Pour annuler cette fonction, appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'écran affiche "0H". Il doit être pressé avant de commencer le programme. Si le programme est déjà lancé, éteignez la machine pour en réinitialiser un nouveau.

#### Régler le niveau de saleté de la lessive.

Vous pouvez laver votre linge plus en profondeur en réglant le niveau de saleté appropriée sur la machine.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Anti-tâches" pour sélectionner le niveau de saleté souhaité lors de la sélection du programme Coton, Synthétiques, Draps, Linge bébé. Lorsque vous appuyez sur le bouton, un indicateur correspondant à la sélection correspondante s'allume au-dessus (3 traits verticaux : très sale, 2 traits verticaux : normalement sale, 1 trait vertical : légèrement sale).

#### Fonction d'alerte.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.

• Appuyez sur le bouton "Essorage, Vitesse, Sourdine" et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse, indiquant que la fonction d'alerte est activée. Le son est activé,

• pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton "Essorage, Vitesse, Sourdine" et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.

#### Fonction de mémoire des programmes.

1. Tournez le bouton pour sélectionner le programme à mémoriser,

2. appuyez et maintenez le bouton "Température, Mémoire" enfoncé durant environ 3 secondes pour mémoriser le programme,

3. tournez le bouton en position "Mon Cycle" et le programme mémorisé sera sélectionné.

Le programme mémorisé par défaut est Coton.

#### Fonctions supplémentaires.

Vous pouvez utiliser les boutons de fonctions supplémentaires après avoir sélectionné le programme, la température et la vitesse d'essorage désirés.

#### Prélavage.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Options" jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du prélavage s'allume. Le lave-linge procédera à un lavage supplémentaire avant le lavage principal. Vous devez mettre de la lessive dans le compartiment I lorsque vous sélectionnez cette fonction.

Disponible pour les programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Draps, Linge Bébé.

#### Rinçage supplémentaire.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Options" jusqu'à ce que l'indicateur du "Rinçage supplémentaire" s'allume sur l'écran. Le lave-linge procédera à un rinçage supplémentaire.

Disponible pour les programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Draps, Linge Bébé, Délicat 20°C, Laine, Rinçage et Essorage.

#### Lavage rapide.

Appuyez de manière répétée sur le bouton "Options" jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du "Lavage rapide" s'allume sur l'écran. La fonction permettra à l'appareil de réduire le temps de lavage.

Disponible pour les programmes : Coton, Mix, Draps, Linge Bébé, Synthétiques, Délicat 20°C, Intensif.

#### Fonction SpaCare.

Lorsque vous sélectionnez les programmes Coton, Mix, Draps, Linge Bébé, vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton "Vapeur". Vous verrez la vapeur dans le tambour en activant cette fonction.

#### Fonction de recharge.

Lorsque le programme a démarré, le linge peut être rechargé ou sorti si nécessaire.

Attention ! N'utilisez pas cette fonction lorsque le niveau d'eau dépasse le bord de la cuve intérieure ou que la température est supérieure.

1.Appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes,

2.Attendez que le tambour arrête de tourner et que l'indicateur de verrouillage de la porte disparaisse de l'écran,

3. Ouvrez la porte pour recharger le linge, puis fermez la porte,

4. Appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge".

#### Verrouillage sécurité-enfant.

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le lave-linge.

Pour activer cette fonction :

• appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons "Départ différé et "Vapeur" durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur du Verrouillage sécurité-enfant s'allume sur l'affichage,

• le message CL (sécurité enfant) et le temps de lavage clignotent alternativement sur l'écran,

• lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé, aucun bouton ne fonctionnera sauf le bouton "Marche-Arrêt". Remarque : appuyer sur le bouton d'alimentation ne désactivera pas le verrouillage sécurité enfants.

Pour désactiver cette fonction : appuyez simultanément sur le bouton "Départ différé" et "Vapeur" durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du Verrouillage sécurité-enfant s'éteigne.

Programmes :

• Coton Textiles durables, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin,

• Synthétiques : lavez les articles synthétiques, par exemple chemises, manteaux, mélange de matières. Lors du lavage des textiles à tricoter, la quantité de lessive doit être réduit en raison de sa fabrication lâche de fils et de la formation de bulles,

• Mix : Charge mixte composée de textiles en coton et de matières synthétiques,

• Draps : ce programme est spécialement conçu pour le lavage des duvets et couettes,

• Linge Bébé : pour laver les vêtements de bébé et rendre les vêtements plus propres et améliorer les performances de rinçage afin de protéger la peau de bébé,

• Délicat 20°C : 20° par défaut, laver à l'eau froide,

• ECO 40-60°C : pour augmenter les effets du lavage ; le temps de lavage est augmenté,

• Express 15' : ce programme est adapté pour laver peu de vêtements et très légèrement sales en 15 minutes,

• Intensif : Lorsque vous lavez du linge très sale vous pouvez sélectionner ce programme. En sélectionnant ce programme, le temps de lavage augmente,

• Laine : pour la laine lavable en machine. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement avec des pauses plus longues,

• Rinçage et Essorage : rinçage supplémentaire avec essorage,

• Essorage : essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable,

• Nettoyage Tambour : Spécialement conçu pour nettoyer le tambour et la cuve de cette machine, Il applique une stérilisation à haute température de 90°C pour laver les vêtements plus écologiquement. Quand ce programme est effectué, des Nettoyage Tambour vêtements ou d'autres linges ne peuvent pas être ajoutés. Lorsque la quantité appropriée d'un agent nettoyant et ou détartrant spéciale lave-linge est inséré l'effet de nettoyage de la cuve et du tambour sera meilleur.

Tableau des programmes de lavage :

• Coton : charge maximale de 8 kg à 40°C par défaut pour une durée de 3 heures 39 par défaut concerne le lavage principal (pré-lavage et assouplissant en options) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Synthétiques : charge maximale de 4,0 kg à 40°C par défaut pour une durée de 3 heures 18 par défaut concerne le lavage principal (pré-lavage et assouplissant en options) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Mix : charge maximale de 8 kg à 40°C par défaut pour une durée de 1 heure 20 par défaut concerne le lavage principal (pré-lavage et assouplissant en options) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Draps : charge maximale de 8 kg à 40°C par défaut pour une durée de 1 heure 48 par défaut concerne le lavage principal (pré-lavage et assouplissant en options) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Linge bébé : charge maximale de 4,0 kg à 60°C par défaut pour une durée de 1 heures 42 par défaut concerne le lavage principal (pré-lavage et assouplissant en options) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Délicat 20°C : charge maximale de 4,0 kg à 20°C par défaut pour une durée de 1 heures 01 par défaut concerne le lavage principal (assouplissant en option) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Express 15' : charge maximale de 2,0 kg à froid par défaut pour une durée de 15 minutes par défaut concerne le lavage principal (assouplissant en option) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Intensif : charge maximale de 8,0 kg à 40°C par défaut pour une durée de 3 heures 48 par défaut concerne le lavage principal (assouplissant en option) en utilisant de la poudre ou liquide,

• ECO 40-60°C : charge maximale de 8,0 kg pour une durée de 3 heures 38 par défaut concerne le lavage principal (assouplissant en option) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Laine : charge maximale de 2,0 kg à 40°C par défaut pour une durée de 1 heure 07 par défaut concerne le lavage principal (assouplissant en option) en utilisant de la poudre ou liquide,

• Rinçage et Essorage : charge maximale de 8,0 kg pour une durée de 20 minutes par défaut concerne l'assouplissant en option,

• Essorage : charge maximale de 8,0 kg pour une durée de 12 minutes par défaut,

• Nettoyage Tambour : à 90°C par défaut pour une durée de 1 heures 18.

Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement :

1. appuyez sur le bouton "Marche-Arrêt" pour éteindre la machine et appuyez de nouveau sur le bouton "Marche-Arrêt" pour la remettre en marche,

2. tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner un nouveau programme. Au cas où l'eau s'écoulerait de l'appareil, veuillez patienter quelques instants jusqu'à ce que l'appareil ait fini de s'égoutter avant de tourner le bouton de sélection de programme,

3. appuyez plusieurs fois sur le bouton "Température, Mémoire" pour sélectionner la température requise,

4. appuyez plusieurs fois sur le bouton "Essorage, Vitesse, Sourdine" pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée,

5. appuyez sur le bouton "Départ, Pause, Recharge" pour démarrer le lavage.

#### Fonction de mémoire hors tension.

En cas de brusque coupure de courant ou en cas de nécessité de couper l'alimentation pendant un cycle de programme, les réglages en cours seront sauvegardés et la procédure préréglée reprendra lorsque le courant sera rétabli.

# 6. Nettoyage et entretien.

Avertissement : avant de commencer tout entretien, veuillez débrancher la machine et fermer le robinet.

#### Nettoyage de la carrosserie.

Un bon entretien de l'appareil peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres non abrasifs dilués lorsque nécessaire. En cas de débordement d'eau, utilisez le chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu n'est autorisé.

Remarque : l'acide formique et ses solvants dilués ou leurs équivalents sont interdits, tels que l'alcool, solvants ou produits chimiques, etc.

#### Nettoyage du tambour.

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être nettoyée immédiatement avec des détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

Remarque : ne mettez pas de linge dans la machine à laver pendant le nettoyage du tambour.

#### Nettoyage du joint de porte et du verre.

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour enlever les peluches et les taches. Si des peluches s'accumulent, cela peut causer des fuites. Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

#### Détartrer l'appareil.

Le détartrage de votre appareil dépend de la dureté de l'eau et du détergent utilisé, Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois le détartrant pour lave-linge spécialement développé à cet effet. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le détartrant.

#### Nettoyage du filtre d'arrivée.

Remarque : le filtre d'entrée doit être nettoyé s'il y a moins d'eau.

Laver le filtre du robinet :

1. fermez le robinet,

2. retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet,

3. nettoyez le filtre,

4. reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Laver le filtre de la machine :

1. vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine,

2. retirez le filtre avec une pince à long bec et réinstallez-le après le lavage,

3. utilisez la brosse pour nettoyer le filtre,

4. reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Nettoyage du tiroir à lessive :

1. appuyez sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'assouplissant à l'intérieur du tiroir à lessive,

2. soulevez le loquet et retirez le couvercle de l'assouplissant et nettoyez toutes les rainures avec de l'eau,

3. remettez le couvercle de l'assouplissant en place et poussez le tiroir en place.

Les étapes mentionnées ci-dessous sont accompagnées d'illustrations, reportez-vous page 18 du mode d'emploi original pour les observer :

• étape 1 : tirez le tiroir distributeur en appuyant sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'assouplissant,

• étape 2 : nettoyez le tiroir distributeur en le passant sous l'eau courante,

• étape 3 : nettoyez l'intérieur du tiroir distributeur avec une vieille brosse,

• étape 4 : remettez le tiroir distributeur en place.

Remarque : n'utilisez pas d'alcool, de solvant ni de produit chimique pour nettoyer la machine.

#### Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.

Avertissement :

• attention à l'eau chaude,

• laisser la solution détergente refroidir,

• débranchez la machine pour éviter les chocs électriques avant le lavage,

• le filtre de la pompe de vidange peut filtrer les fils et les petites matières étrangères du lavage,

• nettoyez le filtre périodiquement pour assurer le fonctionnement normal de la machine à laver.

Étape 1. Ouvrez le couvercle du filtre.

Étape 2. Faites-le pivoter sur 90°, sortez le tuyau de vidange d'urgence (non fourni) et retirez le capuchon du tuyau.

Étape 3. Une fois l'écoulement de l'eau épuisé, replacez le tuyau de vidange.

Étape 4. Retirez le filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Étape 5. Retirez les diverses matières.

Étape 6. Réinstallez le filtre et fermez le couvercle du filtre.

# 7. Guide de dépannage.

La machine ne démarre pas :

• la porte est mal fermée : fermez-la correctement,

• connexion incorrecte à l'alimentation en eau : vérifiez la connexion à l'alimentation en eau,

• coupure de courant : vérifiez alimentation électrique,

• le lave-linge n'a pas été mis en marche : mettez la machine en marche.

La porte ne s'ouvre pas : le système de protection de la machine est activé. Débranchez le lave-linge de la prise murale.

Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive après la fin du programme :

• la lessive utilisée n'est pas une lessive à faible production de mousse : vérifiez si la lessive est appropriée,

• quantité excessive de lessive : réduisez la quantité de lessive dans le tiroir à lessive.

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant :

• tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés : retirez tous les boulons de transport,

• le lave-linge est situé sur une surface irrégulière ou non plane : assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface égale et plate,

• la charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale : réduisez la quantité de linge dans le tambour.

Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas :

• le tuyau de vidange est bloqué : débloquez le tuyau de vidange,

• le filtre est obstrué : Enlevez les obstructions du filtre,

• le tuyau de vidange est placé à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol : assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée à une hauteur inférieure à 100 cm au-dessus du sol,

• le linge n'est pas équilibré : ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.

Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant :

• votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné : sélectionnez un programme adapté,

• la quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée : utilisez plus ou moins de lessive, selon les instructions du fabricant,

• la charge de linge maximale a été dépassée : ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

Codes d'erreur :

• E10, problème d'injection d'eau pendant le lavage : vérifiez si la pression de l'eau est insuffisante. Redressez le tuyau d'eau. Vérifiez si le filtre de la vanne d'admission est bouché,

• E12, débordement d'eau : redémarrez la machine,

• E21, temps de vidange excessif : vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué,

• E30, la porte n'est pas correctement fermée : redémarrez après la fermeture de la porte. Vérifiez si des vêtements ne sont pas coincés.

Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service après-vente.

# 8. Données techniques.

Courant maximal : 10 Ampères.

Grade étanche : IPX4.

Puissance de consommation : 1 950 W.

Tension, fréquence nominale : 220 à 240 V environ, 50 Hz.

Pression d'eau : 0,05 à 1 MPa.

Veuillez choisir le type de lessive approprié pour les différentes températures de lavage afin d'obtenir la meilleure performance de lavage avec moins d'eau et de consommation d'énergie.

# 9. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 201 9/2014 de la commission relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Thomson.

Adresse du fournisseur : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : TW148ABK.

Paramètres généraux du produit :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• dimensions : hauteur 85 cm, largeur 60 cm, profondeur 47 cm,

• indice d'efficacité énergétique : 51,9 IEEw,

• classe d'efficacité énergétique : A,

• indice d'efficacité de lavage : 1,031,

• efficacité de rinçage : 5,0 g par kg,

• consommation d'énergie sur la base du programme "Eco 40-60"sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil : 0,472 kWh par cycle,

• consommation d'eau égale, sur la base du programme "Eco 40-60"sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau : 48 litres par cycle,

• température maximale à l'intérieur du textile traité : capacité nominale 33°C, moitié 29°C, quart 22°C,

• taux d'humidité résiduelle pondéré : 53,9 %,

• vitesse d'essorage : capacité nominale 1 350 tours minute, moitié 1 350 tours minute, quart 1 350 tours minute,

• classes d'efficacité d'essorage : B,

• durée du programme : capacité nominale 3 heures 18 minutes, moitié 2 heures 48 minutes, quart 2 heures 48 minutes,

• type : à pose libre,

• émissions de bruit acoustique dans l'air hors de la phase d'essorage : 76 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage) : B,

• mode arrêt (le cas échéant) : 0,50 W,

• mode veille (le cas échéant) : S O W,

• démarrage différé (le cas échéant) : 4,00 W,

• mode veille avec maintien de la connexion au réseau (le cas échéant) : S O W.

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois.

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage : non.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe li, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : www.darty.com, www.vandenborre.be

Pour le programme "Eco 40-60" : capacité nominale, indice d'efficacité énergétique, classe d'efficacité énergétique, indice d'efficacité de lavage, efficacité de rinçage, température maximale à l'intérieur du textile traité, taux d'humidité résiduelle pondéré, vitesse d'essorage, classes d'efficacité d'essorage, durée du programme, émissions de bruit acoustique dans l'air hors de la phase d'essorage, classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage).

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, rendez-vous sur le lien : eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/1288853

#### Des valeurs pour des programmes.

Programme "Eco 40-60" à la capacité nominale :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• durée des programmes : 3 heures 38 minutes,

• consommation d'énergie : 0,870 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 61,0 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 33°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage 53 % en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de 1 350 tours minute.

Programme "Eco 40-60" à la moitié de la capacité nominale :

• capacité nominale : 4,0 kg,

• durée des programmes : 2 heures 48 minutes,

• consommation d'énergie : 0,524 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 45,0 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 29°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage 53 % en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de 1 350 tours minute.

Programme "Eco 40-60" au quart de la capacité nominale :

• capacité nominale : 2,0 kg,

• durée des programmes : 2 heures 48 minutes,

• consommation d'énergie : 0,210 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 36,0 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : 22°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage 53 % en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de 1 350 tours minute.

Programme "20°C" à la capacité nominale de ce programme :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• durée des programmes : 1 heures 01 minutes,

• consommation d'énergie : N/A,

• consommation d'eau : N/A,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : N/A,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage N/A en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de N/A.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60°C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme "Coton" :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• durée des programmes : 3 heures 39 minutes,

• consommation d'énergie : N/A,

• consommation d'eau : N/A,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : N/A,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage N/A en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de N/A.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme "Synthétiques" :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• durée des programmes : 3 heures 18 minutes,

• consommation d'énergie : N/A,

• consommation d'eau : N/A,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : N/A,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage N/A en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de N/A.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme "Express 15'" :

• capacité nominale : 2 kg,

• durée des programmes : 15 minutes,

• consommation d'énergie : N/A,

• consommation d'eau : N/A,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : N/A,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage N/A en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de N/A.

Un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme "Intensif" :

• capacité nominale : 8,0 kg,

• durée des programmes : 3 heures 48 minutes,

• consommation d'énergie : N/A,

• consommation d'eau : N/A,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage : N/A,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage N/A en teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint est de N/A.

Remarque :

• le programme "Eco 40-60") convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, au cours du même cycle,

• ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception,

• les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue,

• charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau,

• le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible,

• les valeurs données pour les programmes autres que le programme "eco 40-60" et le cycle "lavage" sont purement indicatives.

# 10. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous (Darty) :

• site internet : www.darty.com

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S A) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Ets Darty et Fils (S A).

# 11. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'1 croix souligné d'1 trait.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à recycler.

Logo poubelle barrée d'1 croix : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent ; reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.

Établissement Darty et fils, Copyright, 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Ce service Thomson vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.