Thomson.

Réfrigérateur congélateur CTH, 378, NFAWH, CTH, 378, N F A B i x.

Mode d'emploi adapté du 6 décembre 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

1.4. Accessoires.

2. Mises en garde importantes.

3. Installation.

4. Utilisation.

4.1. Température ambiante.

4.2. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

4.3. Conseils pour la réfrigération des aliments frais.

4.4. Conseils pour la réfrigération.

4.5. Réglage des températures et des fonctions.

4.6. Zone la plus froide du réfrigérateur.

4.7. Coupure de courant.

4.8. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

4.9. Agencement recommandé des aliments.

4.10. Fabrication de glaçons.

4.11. Son d'ouverture de porte.

4.12. Alarme d'ouverture de la porte.

4.13. Bruits de fonctionnement.

4.14. Déplacement de votre réfrigérateur congélateur.

4.15. Conseils pour économiser l'énergie.

4.16. Inversion du côté d'ouverture de la porte.

4.17. Dégivrage.

5. Nettoyage et entretien.

6. Guide de dépannage.

7. Fiche d'information sur le produit.

8. Service de réparation et pièces de rechange.

9. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons et voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

L'appareil est composé de 2 portes s'ouvrant vers la droite à l'aide des poignées encastrées sur la largeur :

• porte supérieure : réfrigérateur,

• porte inférieure : congélateur.

Intérieur.

Portes ouvertes, à l'intérieur se trouve de haut en bas :

• réfrigérateur : lampe LED située sur la paroi supérieure ; 2 étagères ; 1 couvercle du bac à légumes ; 1 bac à légumes ; 1 compartiment pour denrées hautement périssables,

• congélateur : 3 tiroirs.

Porte intérieure.

La porte du réfrigérateur contient 3 balconnets.

Panneau de contrôle.

La description se fait de zone en zone, de ligne en ligne en partant du haut.

Zone une. Affichage :

• ligne une : Fridge, température du réfrigérateur,

• ligne 2 : Freezer, température du congélateur,

• ligne 3 : voyant du mode Refroidissement rapide (symbole étoile) ; voyant du mode vacances (symbole parasol orienté vers la droite),

• ligne 4 : voyant du mode de congélation rapide (symbole flocon de neige) ; voyant du verrouillage (symbole cadenas).

Zone 2. Touches tactiles :

• ligne une : Fridge (3sec, vacation), réglage de la température du réfrigérateur, vacances,

• ligne 2 : Freezer, réglage de la température du congélateur,

• ligne 3 : Super Cool-Super Frz (3sec, unlock), réglage du refroidissement rapide-congélation rapide-verrouillage-déverrouillage.

## 1.2. Face inférieure.

Vous trouverez les pieds réglables.

## 1.3. Face arrière.

Elle est pourvue de 1 cordon d'alimentation au secteur.

## 1.4. Accessoires.

L'appareil est fourni avec des accessoires :

• porte-bouteilles (CTH, 378, N F A B i x) à placer dans le compartiment réfrigérateur.

• bloc de limitation.

Pour l'installation du bloc de limitation, reportez-vous au chapitre Installation.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour référence ultérieure.

Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous au chapitre, Nettoyage et entretien.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant,

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives, telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.

La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous, pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale, en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même, une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin, afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Mise en garde : pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Symbole représentant 1 triangle contenant 1 flamme soulignée d'un trait : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil,

• nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles,

• entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments,

• les compartiments "2 étoiles" pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace,

• les compartiments "une, 2 et 3 étoiles" ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches,

• si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Précautions de sécurité.

Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants car il existe un risque d'étouffement.

La prise doit être accessible lorsque le réfrigérateur congélateur est positionné.

Débranchez le réfrigérateur congélateur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant le nettoyage.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur congélateur en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et retirez-la.

Placez le réfrigérateur congélateur dans un endroit sec, évitez les zones à forte humidité.

Gardez le réfrigérateur congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le réfrigérateur congélateur près d'une cuisinière, d'un feu ou d'un appareil de chauffage.

N'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur congélateur.

Éloignez de l'appareil les bougies, les lampes et tous les autres objets à flamme nue afin de ne pas mettre le feu à l'appareil.

Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

N'utilisez pas des outils pointus ou coupants, pour enlever le givre et les couches de glace.

N'utilisez jamais la base, les portes, etc, pour vous tenir debout ou comme supports.

Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des sorbets, directement sortis du compartiment de congélation, car leur température basse peut provoquer des "brûlures par le froid" sur les lèvres.

N'entreposez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation.

L'isobutane réfrigérant (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil, un gaz naturel à haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Avertissement : les réfrigérateurs et les congélateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle.

Assurez-vous que la tubulure du circuit frigorifique n'est pas endommagée, avant une mise au rebut appropriée.

# 3. Installation.

Avant d'installer l'appareil :

• avant de brancher votre appareil à l'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil,

• la fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil, elle doit donc rester accessible en permanence. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique,

• cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

Installation :

• installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.,

• pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, prévoyez un espace de 10 cm entre l'arrière du réfrigérateur congélateur et le mur, et un espace d'au moins 10 cm du côté au mur, à une hauteur de plus de 30 cm de son sommet,

• si l'appareil est installé sur une surface irrégulière, il pourra être ajusté au moyen des pieds réglables.

Installation du bloc de limitation :

• le bloc de limitation est inclus dans le paquet d'accessoires,

• afin de mieux dissiper la chaleur du condenseur arrière et de réduire la consommation électrique du réfrigérateur, il est nécessaire d'installer des blocs de limitation sur le réfrigérateur,

• retirez le bloc de limitation du paquet d'accessoires, déchirez le papier adhésif, et appliquez-le le long du coin supérieur de l'arrière, un sur chaque coin.

# 4. Utilisation.

## 4.1. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C. Si ces températures sont dépassées, c'est-à-dire plus froides ou plus chaudes, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Si les températures ambiantes sont dépassées pendant de longues périodes, la température dans compartiment du congélateur augmentera au-dessus de -18°C et les aliments pourront se gâter.

## 4.2. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

• Enlevez tous les matériaux d'emballage,

• laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 ou 3 heures, le temps que chacun des compartiments arrive à la température adéquate,

• nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant, afin d'enlever les poussières liées à la fabrication et au transport.

## 4.3. Conseils pour la réfrigération des aliments frais.

• Un bon réglage de température qui assure la conservation des aliments frais est une température inférieure ou égale à +4°C,

• une température plus élevée à l'intérieur de l'appareil peut réduire la durée de conservation des aliments,

• recouvrez les aliments d'un emballage pour préserver leur fraîcheur et leur arôme,

• utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et pour les aliments, afin d'éviter la présence de saveurs ou d'odeurs dans le compartiment,

• pour éviter la contamination croisée entre les aliments cuits et crus, couvrez les aliments cuits et séparez-les des aliments crus,

• il est recommandé de décongeler les aliments à l'intérieur du réfrigérateur,

• ne placez pas d'aliments chauds à l'intérieur de l'appareil. Assurez-vous qu'ils ont refroidi à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

## 4.4. Conseils pour la réfrigération.

• Viande (tous types) : emballez-la dans un emballage approprié et placez-la au réfrigérateur. Conservez la viande pendant 1 à 2 jours au maximum,

• fruits et légumes : nettoyez-lés soigneusement (éliminez la terre) et placez-lés dans le réfrigérateur,

• il est conseillé de ne pas conserver les fruits exotiques comme les bananes, les mangues, les papayes, etc, dans le réfrigérateur,

• les légumes comme les tomates, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur,

• beurre et fromage : placez-les dans un récipient hermétique ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sac en polyéthylène pour exclure le + d'air possible,

• bouteilles : fermez-les avec un bouchon, et placez-les sur la clayette porte-bouteilles,

• référez-vous toujours à la date de péremption des produits pour savoir combien de temps les conserver.

## 4.5. Réglage des températures et des fonctions.

Réglage de la température du compartiment de réfrigération.

La température du compartiment du réfrigérateur peut être réglée entre 2°C et 8°C.

Appuyez de manière répétée sur la touche Fridge (3sec, Vacation) pour sélectionner la température requise.

Réglage de la température du compartiment de congélation.

La température du congélateur peut être réglée entre -24°C et -16°C.

Appuyez de manière répétée sur la touche Freezer, pour sélectionner la température requise.

Mode vacances.

Ce mode est recommandé quand l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par exemple pendant les vacances).

Appuyez et maintenez la touche Fridge (3sec, Vacation) enfoncée pendant environ 3 secondes. Lorsque ce mode est activé, le symbole parasol apparaîtra sur l'écran.

L'écran affichera la température de -18°C dans le compartiment du congélateur. Aucun refroidissement ne sera activé dans le réfrigérateur.

Remarque : avant d'activer cette fonction, retirez les aliments périssables du réfrigérateur et refermez la porte.

Pour désactiver ce mode, vous pouvez appuyer de manière répétée sur la touche Fridge (3sec, Vacation), Freezer, Super cool-Super Frz, ou 3sec-unlock, et le symbole parasol disparaîtra de l'affichage.

Mode de refroidissement rapide.

Ce mode permet de refroidir rapidement les aliments et de les garder frais pendant une période plus longue. La température à l'intérieur du réfrigérateur sera alors de 2°C.

Appuyez sur Super Cool-Super Frz (3sec-unlock). Lorsque ce mode est activé, le symbole flocon de neige apparaîtra sur l'écran.

• Ce mode sera automatiquement désactivé après 6 heures de fonctionnement,

• pour désactiver manuellement ce mode, appuyez de manière répétée sur Super cool-Super Frz (3sec-unlock) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symbole de mode affiché.

Mode de congélation rapide.

Ce mode permet de congeler rapidement des aliments tout en conservant leurs nutriments, vitamines, saveurs et aspect.

Appuyez plusieurs fois sur Super Cool-Super Frz. Lorsque ce mode est activé, le symbole flocon de neige apparaîtra sur l'écran. La température à l'intérieur du compartiment de congélation est de -24°C.

• Ce mode sera automatiquement désactivé après 24 heures de fonctionnement,

• pour désactiver manuellement ce mode, appuyez de manière répétée sur Super Cool-Super Frz jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symbole de mode affiché.

Verrouillage-Déverrouillage.

Pour activer cette fonction, appuyez sur Super Cool-Super Frz et maintenez cette touche enfoncée durant environ 3 secondes. Le symbole de verrouillage apparaîtra sur l'écran.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur Super Cool-Super Frz, et maintenez cette touche enfoncée durant environ 3 secondes. Le symbole de verrouillage disparaîtra de l'affichage.

Important ! En mode de déverrouillage, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes environ, le système se mettra automatiquement en mode de verrouillage.

Codes d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit dans l'appareil, l'écran affiche le code d'erreur correspondant comme illustré dans la liste ci-dessous. Veuillez contacter le service après-vente agréé.

• E, 1 : défaillance du capteur de température à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur,

• E, 2 : défaillance du capteur de température à l'intérieur du compartiment du congélateur,

• E, 3 : défaillance du capteur de température à l'intérieur du compartiment de denrées hautement périssables,

• E, 5 : défaillance des capteurs de congélation et de dégivrage,

• E, 6 : erreur de communication,

• E, 7 : défaillance du capteur de température ambiante.

## 4.6. Zone la plus froide du réfrigérateur.

Le symbole représentant 1 flèche pointant vers le bas contenant 1 thermomètre en son centre et 1 point dans son coin supérieur droit indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Dans les réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou modèles No Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur de ceux-ci est homogène.

Installation de l'indicateur de température.

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Attention : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide.

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte.

Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique, "OK", cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

## 4.7. Coupure de courant.

En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de 15 heures.

Les aliments entièrement décongelés ne doivent en aucun cas être congelés à nouveau. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

## 4.8. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

Utilisation du compartiment du congélateur.

• Pour conserver des aliments congelés,

• Pour faire des glaçons,

• Pour congeler des aliments.

Remarque : vérifiez que la porte du compartiment de congélation a été correctement fermée.

Acheter des aliments surgelés.

• L'emballage ne doit pas être endommagé,

• respectez la "date de péremption ; date limite de consommation ; à utiliser de préférence avant",

• si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme, et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

Stocker des aliments surgelés.

Stockez-les à une température inférieure ou égale à -18°C.

Évitez d'ouvrir la porte du compartiment de congélation inutilement.

Congeler des aliments frais.

Congelez uniquement des aliments frais et en bon état.

Pour préserver au mieux la valeur nutritionnelle, la saveur et la couleur des légumes, il faut les blanchir avant de les congeler.

Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas d'être blanchis.

Remarque : Maintenez les aliments à l'écart des aliments déjà congelés.

Les aliments suivants sont appropriés à la congélation :

gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, œufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts.

Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation : certains types de légumes généralement consommés crus (par exemple les radis et les laitues), les œufs dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et les poires, les œufs durs, le yaourt, le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise.

Emballer les aliments congelés.

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des emballages hermétiques.

1. Placez les aliments dans des emballages.

2. Évacuez l'air.

3. Scellez l'emballage.

4. Étiquetez l'emballage avec le contenu et la date de congélation.

Emballage approprié : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium. Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le compartiment de congélation.

Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

• Lard, ragoût, lait : 1 mois,

• pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras : 2 mois,

• poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins : 3 mois,

• jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, Agneau (cru), gâteaux aux fruits : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption ; limite d'utilisation ; date de consommation", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

• vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés, qui ont été complètement décongelés, ne doivent pas être recongelés,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

## 4.9. Agencement recommandé des aliments.

Compartiment du réfrigérateur (4°C) : l'air froid coule de sorte que la partie inférieure est la plus froide. Rangez vos aliments dans un espace optimal pour profiter de la fraicheur.

• Section supérieure : conserves, pain, gâteaux, etc.,

• section centrale : produits laitiers, plats cuisinés, desserts, etc.,

• section inférieure : viande, produits carnés, épicerie fine, etc.,

• le bac : fruits frais, légumes, salades, etc.,

• compartiment pour denrées hautement périssables : poissons et viandes, une température de consigne égale à 2°C et des conditions de stockage comprises entre -3°C et 3°C.

Balconnets de porte de réfrigérateur (de 2°C à 8°C) :

• section supérieure : œufs, beurre, fromage, etc.,

• section inférieure : Boissons, canettes, bouteilles, etc.

Compartiment du congélateur, -18°C :

• tiroirs supérieur, central : gâteaux et pâtisseries ; produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre),

• tiroir inférieur : poissons et viandes cuites.

## 4.10. Fabrication de glaçons.

Remplissez le bac à glaçons aux 3/4 d'eau potable et placez-le dans le tiroir du congélateur.

Si le bac à glaçons est collé dans le tiroir du congélateur, décollez-le, en utilisant un ustensile non tranchant seulement.

Pour sortir les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou placez-le brièvement sous l'eau courante.

## 4.11. Son d'ouverture de porte.

Appuyez simultanément sur le bouton, Fridge + Freezer pendant 3 secondes, pour allumer ou éteindre le son d'ouverture de la porte.

## 4.12. Alarme d'ouverture de la porte.

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant environ 120 secondes, l'alarme de la porte sonnera.

Pour arrêter l'alarme, fermez correctement la porte ou appuyez sur n'importe quelle touche.

## 4.13. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

• fonctionnement du moteur,

• le réfrigérant s'écoulant dans les tubulures.

## 4.14. Déplacement de votre réfrigérateur congélateur.

• Débranchez le réfrigérateur congélateur,

• retirez tous les aliments,

• fixez solidement à l'aide de ruban adhésif tous les objets non fixés à l'intérieur du réfrigérateur congélateur,

• fermez les portes avec du ruban adhésif,

• veillez à ce que le réfrigérateur congélateur reste en position verticale pendant le transport,

• lorsque l'appareil est éteint pour quelque raison que ce soit, attendez 10 minutes avant de le rallumer. Cela permet à la pression de s'uniformiser dans le système de réfrigération avant le redémarrage.

## 4.15. Conseils pour économiser l'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

• assurez-vous que votre réfrigérateur congélateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandée dans les instructions d'installation,

• attendez que les boissons et aliments chauds aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil,

• décongelez les aliments congelés dans le compartiment de réfrigération pour utiliser la température basse des aliments congelés pour refroidir les aliments conservés dans le réfrigérateur,

• minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

• ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

• dégivrez régulièrement le réfrigérateur congélateur pour enlever la couche de givre,

• veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours correctement fermées.

## 4.16. Inversion du côté d'ouverture de la porte.

Si vous avez besoin d'inverser le sens d'ouverture de la porte, il est recommandé de faire effectuer cette inversion par un agent de maintenance agréé ou un technicien.

Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte, vous devez vérifier que l'appareil est débranché et vide.

II est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme et une clé (non fournis).

1. Retirez le cache décoratif supérieur gauche, le cache de la charnière supérieure droite et la charnière supérieure droite, et débranchez la ligne de signal droite (borne de ligne de signal 1, 2) en haut de l'appareil.

2. Retirez la porte du réfrigérateur (faites attention à ne pas perdre les petites pièces telles que le manchon de l'arbre et la butée de la porte). Retirez la charnière du milieu et retirez le couvercle décoratif du côté opposé.

3. Retirez la porte du congélateur (faites attention à ne pas perdre les petites pièces telles que le manchon de l'arbre et la butée de la porte). Retirez la charnière inférieure et le pied réglable du bas de l'appareil.

Retirez et installez l'arbre de la charnière inférieure sur le côté opposé de la charnière et installez la charnière inférieure sur le côté opposé du bas de l'appareil. Remettez le pied réglable en place.

4. Changement de la porte du réfrigérateur :

• retirez le cache supérieur de la porte du réfrigérateur et le cache décoratif gauche. Installez le manchon supérieur de l'arbre et la ligne de signalisation de la porte du côté opposé et installez la plaque de recouvrement supérieure. Installez le couvercle décoratif du côté opposé,

• retirez le verrouillage automatique de la porte, la butée de porte et le manchon de l'arbre de la porte du réfrigérateur, et installez-lés sur le côté opposé.

5. Changement de la porte du congélateur :

• retirez le manchon de l'arbre et le capuchon de la porte du congélateur et installez-lés sur le côté opposé,

• retirez le verrouillage automatique de la porte, la butée de porte et le manchon de l'arbre de la porte du congélateur et installez-lés sur le côté opposé.

6. Installez la porte du congélateur sur la charnière inférieure, puis installez la charnière centrale et le cache décoratif.

7. Installez la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure gauche. Connectez la ligne de signal 4 du haut du réfrigérateur à la ligne de signal 1 du boîtier de porte et connectez la ligne de signal 2 à la ligne de signal 3.

Replacez le cache décoratif de la charnière sur le côté droit. (Remarque : lors du remplacement du cache décoratif de la charnière sur le côté droit, les deux inserts du cache décoratif de la charnière doivent être coupés).

Reportez-vous aux illustrations page 13 à 16, du mode d'emploi original.

## 4.17. Dégivrage.

Cet appareil est équipé d'un système de froid ventilé sans givre.

Ce système permet au compartiment de congélation de rester en permanence sans givre, sans que les aliments stockés dans les tiroirs de congélation ne décongèlent.

Demande d'intervalle de dégivrage :

• température ambiante : 32°C,

• minimum 2 intervalles de dégivrage : 12 heures td par minute ; pour un usage intensif, ouverture fréquente des portes,

• maximum 2 intervalles de dégivrage : 96 heures td par minute ; dans des conditions de faible humidité, la porte ne s'ouvre pas et aucun mode spécial n'est défini.

# 5. Nettoyage et entretien.

Attention : débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

1. Sortez les aliments et mettez-les dans un endroit frais.

2. Retirez toutes les pièces amovibles, telles que les clayettes, le bac à légumes, tiroirs etc.

3. Utilisez un chiffon doux, humide, ou une serviette en papier, pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur, y compris toutes les différentes zones de vidange et l'orifice d'évacuation de l'eau.

4. Essuyez immédiatement les renversements dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur avec un chiffon humide.

• Utilisez un nettoyant doux, tel qu'un détergent à vaisselle, du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour nettoyer la zone salie,

• placez une petite quantité de détergent, de vinaigre ou de bicarbonate de soude dans un bol et ajoutez-y de l'eau chaude. Trempez une serviette ou un chiffon dans la solution de nettoyage et nettoyez l'intérieur de votre appareil.

5. Lavez les pièces détachables dans de l'eau chaude savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux. Rincez-les et séchez-lés complètement avant de les remettre en place. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

6. Nettoyez les revêtements de porte et les joints d'étanchéité en utilisant une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. N'utilisez pas de cires de nettoyage, de détergents concentrés, d'agents de blanchiment ou des nettoyants contenant du pétrole, sur les pièces en plastique du réfrigérateur.

7. Séchez soigneusement toutes les surfaces, puis branchez l'appareil. Réglez la température.

8. Remettez les aliments dans l'appareil.

La lampe LED dans le compartiment du réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

# 6. Guide de dépannage.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément au tableau ci-dessous avant de faire appel à un technicien.

Avertissement ! N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un ingénieur de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'appareil ne marche pas :

• vérifiez que l'appareil est correctement branché sur la prise secteur et que l'alimentation est activée,

• vérifiez que le fusible n'est pas grillé,

• vérifiez que le disjoncteur n'est pas déclenché.

Bruits inhabituels :

• réajustez les pieds pour vous assurer que l'appareil est à niveau,

• vérifiez que l'appareil ne touche pas le mur ou d'autres objets. Déplacez légèrement l'appareil,

• bourdonnements : Le compresseur peut produire des bourdonnements pendant le fonctionnement, et les bourdonnements sont forts, en particulier au démarrage ou à l'arrêt. Ce phénomène est normal. Bruit : Le réfrigérant qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.

Réfrigération inadéquate :

• réglez la commande de température sur une température plus basse et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise,

• la porte est restée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. L'air chaud pénètre dans le réfrigérateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte moins souvent,

• vérifiez que la porte est complètement fermée,

• assurez-vous que le joint de la porte reste scellé,

• une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a peut-être été stockée récemment. Attendez que le réfrigérateur ait atteint sa température de consigne.

Mauvaise odeur dans l'appareil : les aliments dégageant une forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être placés dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a pas d'élément détérioré ou que les joints de la porte ne sont pas restés sales pendant une longue période.

Le fonctionnement prolongé du compresseur : le fonctionnement prolongé du réfrigérateur est normal en été, lorsque la température ambiante est élevée. Il n'est pas recommandé de placer trop d'aliments dans l'appareil et, en même temps, les aliments doivent être refroidis avant d'être mis dans l'appareil. Les portes sont ouvertes trop fréquemment.

Les portes ne peuvent pas être correctement fermées : la porte est bloquée par des paquets d'aliments. Une trop grande quantité d'aliments est placée. Le réfrigérateur est incliné.

Le joint de la porte n'est pas étanche : enlevez les matières étrangères sur le joint de la porte. Chauffez le joint de la porte, puis refroidissez-le pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude pour le chauffer).

Le bac à eau déborde : il y a trop d'aliments dans le compartiment ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne un dégivrage trop important. Les portes ne sont pas correctement fermées, ce qui entraîne un givrage dû à l'entrée d'air et une augmentation de l'eau due au dégivrage.

Boîtier chaud : dissipation de la chaleur du condenseur intégré par le boîtier, ce qui est normal. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée et du stockage d'une trop grande quantité d'aliments, il est recommandé de prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.

Condensation de surface : la condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer le condensat avec une serviette propre.

# 7. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016, de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright, Thomson.

Adresse du fournisseur : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : CTH, 378, NFAWH, CTH, 378, N F A B i x.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 2 010 mm, largeur 595 mm, profondeur 700 mm,

• volume total : 378 dm cube ou Litres,

• IEE : 41,

• classe d'efficacité énergétique : A,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : 29 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : A,

• consommation d'énergie annuelle : 113 kWh par an,

• classe climatique : tempérée élargie ; tempérée ; subtropicale, tropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 10°C,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 43°C,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments :

• garde-manger : non,

• stockage du vin : non,

• cave : non,

• denrées alimentaires fraîches : oui, volume du compartiment 216 dm cube ou Litres ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires 4°C ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M ) A,

• denrées hautement périssables : oui, volume du compartiment 40 dm cube ou Litres ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires 2°C ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M ) A,

• sans étoile ou fabrication de glace : non,

• 1 étoile : non,

• 2 étoiles : non,

• 3 étoiles : non,

• 4 étoiles : oui, volume du compartiment 122 dm cube ou Litres ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires -18°C ; pouvoir de congélation spécifique 8,5 kg par 24 heures ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M ) A,

• zone 2 étoiles : non,

• compartiment à température variable : non.

Compartiments "quatre étoiles" : dispositif de congélation rapide, oui.

Paramètres de la source lumineuse (tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015, de la Commission) :

• type de source lumineuse : LED,

• classe d'efficacité énergétique : G.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations supplémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019, de la Commission : darty.com, vandenborre.be

Classe climatique :

• tempérée élargie : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C,

• tempérée : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C,

• subtropicale : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C,

• tropicale : "cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, rendez-vous sur :

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/1260583,

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/1260971.

Tension et fréquence nominales : 220-240 V environ, 50 Hz.

Réfrigérant, Quantité : R600a, 55 g.

Gaz isolant : cyclopentane.

Courant nominal : 1,1 Ampère.

Puissance nominale de la lampe : MAX 4,5 Watt.

Classe de protection contre les chocs électriques : classe I.

Puissance nominale de dégivrage : 170 Watt.

Durée de montée en température : autonomie en cas de coupure de courant : 15 heures.

Consommation d'énergie ; E16 : 0,188 kWh par 24 heures, E32 : 0,430 kWh par 24 heures.

Poids net : 110 kg.

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

# 8. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous, Darty :

• site internet : darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Contactez-nous, Vanden Borre (in alle vertrouwen) :

• site internet : vandenborre.be,

• téléphone : 02.334.00.00, de 8 heures à 18 heures, et du lundi à samedi,

• adresse : Slesbroekstraat, 101, 1600, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium.

# 9. Mise au rebut.

Symbole barré de 1 croix représentant 1 poubelle.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à recycler.

Logo poubelle barrée, cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE, de conformité numéro 862022060008, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.