Fiche produit.

Réfrigérateur, THLR 360 WH/SS, Thomson.

Édition adaptée décembre 2017.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

#### Vous demanderez à une personne voyante de :

- vous confirmer le bon fonctionnement des voyants et boutons,

- de se reporter aux pages du mode d'emploi original mentionnées dans ce document.

## 1. Face avant.

#### De haut en bas se trouvent :

- la porte du réfrigérateur avec sa poignée à gauche. Sur la partie supérieure et au centre de la porte, se trouve le panneau de contrôle et l'affichage,

- les pieds réglables.

Le panneau de contrôle (voir pages 8 et 9 du mode d'emploi original).

#### De haut en bas et de gauche à droite se trouvent :

- l'affichage de la température,

- l'indicateur lumineux de la fonction super cool (refroidissement rapide),

- l'indicateur lumineux de la fonction holiday (vacances),

- l'indicateur lumineux de la fonction alarm (alarme d'ouverture de porte et alarme de température),

- l'indicateur lumineux de la fonction child lock (verrouillage sécurité-enfants),

- touche tactile réglage de la température,

- touche tactile refroidissement rapide,

- touche tactile alimentation,

- touche tactile verrouillage sécurité-enfants.

## 2. Le réfrigérateur.

### A. La contreporte.

De haut en bas se trouvent :

- 3 balconnets permettant de ranger des petits et moyens conditionnements,

- 2 compartiments à bouteilles.

### B. Le compartiment réfrigérateur.

De haut en bas se trouvent :

- 4 clayettes en verre,

- le couvercle du compartiment de refroidissement,

- le compartiment de refroidissement,

- le couvercle du bac à légumes comprenant un curseur de contrôle de l'humidité, à 2 niveaux. Low (faible) et High (élevé),

- le bac à légumes.

## 3. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

- Marque : Thomson.

- Type d'appareil : réfrigérateur.

- Classe climatique + plage de température ambiante : SN (+ 10°C à + 32°C) ; N (+ 16°C à + 32°C) ; S T (+ 16°C à + 38°C) ; S T (+ 16°C à + 43°C).

- Classe de protection contre les chocs électriques : I.

- Tension et fréquence nominales : 220-240 V ; 50 Hz.

- Puissance d'entrée : 90 W.

- Consommation d'énergie : 0,455 kWh/24 h.

- Réfrigérant, quantité : R600a, 46 g.

- Courant nominal : 0,5 A.

- Volume total de rangement : 360 Litres.

- Volume brut total : 392 Litres.

- Volume total du compartiment de refroidissement : 22 Litres.

- Poids net : 74 kg.

- Gaz soufflant d'isolation : cyclopentane.

- Dimensions du produit (Largeur x Diamètre x Hauteur en millimètres) : 595 x 712 x 1 855 mm.

- Classe énergétique (classe énergétique : A+++ à D (A+++ : économique, D : moins économique) : A+.

- Puissance de consommation (la consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil) : 166 kWh/an.

- Niveau sonore : 40 dB.

- Puissance maximale de la lampe : 1 W.

- Puissance de décongélation : 120 W.

Thomson est une marque déposée de Technicolor.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Avertissements.

#### L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- les environnements de type chambres d'hôtes,

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez - vous à la section " Nettoyage et entretien " .

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Mise en garde : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Mise en garde : le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

#### Installation et mise en service.

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

#### Manipulation.

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui - ci.

## 2. Instructions importantes de sécurité.

- Si vous jetez un réfrigérateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant de nettoyer l'appareil.

- Évitez d'insérer des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

- Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez l'appareil.

- Ne vous tenez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou sur la porte, etc.

## 3. Avant de placer, des aliments dans l'appareil.

- Enlevez tous les matériaux d'emballage.

- Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures de sorte que les compartiments puissent refroidir à la température appropriée.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour enlever les poussières dues au transport et à la fabrication.

## 4. Conseils d'économie d'énergie.

#### Pour une utilisation optimale de l'énergie de votre appareil :

- assurez-vous que votre réfrigérateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandé dans les instructions d'installation,

- laissez les boissons et aliments chauds refroidir à l'air ambiant avant de les placer dans l'appareil,

- décongelez les aliments congelés dans le compartiment du réfrigérateur et utilisez ainsi la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments réfrigérés,

- n'ouvrez pas trop souvent la porte de l'appareil,

- ouvrez la porte de l'appareil aussi brièvement que possible,

- veillez à ce que la porte du réfrigérateur soit toujours correctement fermée.

## 5. Mise au rebut.

#### Mise au rebut de l'appareil.

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

#### Mise au rebut de votre appareil usé.

Le réfrigérateur contient un réfrigérant et des gaz dans le système d'isolation. Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

Nos emballages, produits peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus : quefairedemesdechets.fr

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

- fonctionnement du moteur,

- le liquide réfrigérant circule dans le tube.

## 2. Nettoyage et entretien.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des solvants.

- Appuyez sur et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 5 secondes pour éteindre l'appareil puis débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

- Sortez les aliments et conservez-les dans un endroit frais.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et de détergent.

- Nettoyez le joint de porte avec de l'eau claire uniquement, puis essuyez-le soigneusement.

- Après le nettoyage, rebranchez l'appareil et appuyez sur et maintenez ce bouton enfoncé durant 1 seconde. Réglez la température au niveau approprié.

- Replacez les aliments dans l'appareil.

La lampe LED dans le réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

## 3. Guide de dépannage.

Si un problème se produit avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après - vente.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

- Cause possible : la prise murale n'est pas alimentée.

- Solution possible : vérifiez que l'appareil est bien branché et que la prise est sous tension.

#### Problème : l'appareil est bruyant.

- Cause possible : l'appareil n'est pas stable et n'est pas mis à niveau.

- Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Installation".

#### Problème : l'appareil ne refroidit pas.

- Cause possible : le réglage de la température n'est pas correct.

- Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Réglage des températures et fonctions".

- Cause possible : ouvertures fréquentes des portes.

- Cause possible : grande quantité d'aliments récemment ajoutée.

- Solution possible : minimisez les ouvertures de porte pour permettre aux températures de se stabiliser.

Ce service Thomson vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.