THOMSON.

Cuisinière vitrocéramique TRMC51.4X.

Mode d'emploi adapté du manuel du 30.10.2018.

Consulter la notice avant d’installer et d’utiliser la cuisinière.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons et voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. La plaque de cuisson.

Elle est située sur la partie supérieure de l'appareil.

Elle est composée de 4 foyers de cuisson :

- arrière gauche : diamètre 14,5 cm, puissance 1,2 kW,

- arrière droit : diamètre 18,0 cm, puissance 1,8 kW,

- avant droit : diamètre 14,5 cm, puissance 1,2 kW,

- avant gauche : diamètre 18,0 cm, puissance 1,8 kW.

Entre les foyers avant gauche et avant droit se trouve le voyant de chaleur résiduelle.

## 2. Le bandeau de commandes.

Il est situé sur la partie supérieure de la face avant.

Il est décrit de haut en bas et de gauche à droite :

- le voyant de contrôle du thermostat,

- l'affichage du programmateur électronique,

- le voyant de fonction du four,

- la manette du foyer avant gauche de la plaque de cuisson. Attention elle tourne dans les 2 sens,

- la manette du foyer arrière gauche de la plaque de cuisson. Attention elle tourne dans les 2 sens,

- la manette de réglage de la température du four (sélecteur de thermostat),

- le programmateur électronique, composé des touches inférieure, ok, et supérieure,

- la manette des programmes du four (sélecteur de programme). Attention elle tourne dans les 2 sens,

- la manette du foyer arrière droit de la plaque de cuisson. Attention elle tourne dans les 2 sens,

- la manette du foyer avant droit de la plaque de cuisson. Attention elle tourne dans les 2 sens.

#### Les manettes des foyers de la plaque de cuisson.

Lorsque le repère est en position 12 heures, le foyer est éteint.

En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position arrêt (12 heures), vous sélectionnez les puissances de chauffe suivantes :

- 14 heures (puissance 3) : maximum, montée en température rapide, cuisson rapide, friture rapide,

- 15 heures 30 : dorer la viande, les poissons,

- 17 heures (puissance 2) : friture lente,

- 18 heures 30 : cuire les soupes, de grandes quantités d'aliments,

- 20 heures 30 (position 1) : mijoter les légumes, cuisson lente,

- 22 heures : minimum, réchauffer les plats.

La puissance de chauffe varie selon les foyers. Pour changer la puissance de chauffe, il suffit de tourner la manette à droite ou à gauche.

#### Le sélecteur des programmes du four.

Lorsque le repère est en position 12 heures, le four est à l'arrêt.

En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position arrêt (12 heures), vous sélectionnez les programmes suivants :

- 12 heures 30 : montée en température rapide,

- 13 heures 30 : décongélation,

- 14 heures 30 : super gril ventilé,

- 15 heures 30 : gril renforcé (gril et résistance de voûte),

- 16 heures 30 : gril simple,

- 17 heures 30 : résistance de sole,

- 18 heures 30 : convection naturelle,

- 19 heures 30 : chaleur tournante,

- 20 heures 30 : convection naturelle ventilée,

- 21 heures 30 : sole pulsée,

- 22 heures 30 : éclairage indépendant du four,

- 23 heures 30 : chaleur tournante Éco.

Pour plus de détails sur les programmes, reportez-vous aux pages 23 et 25 du mode d'emploi original.

#### Le sélecteur de thermostat du four.

Lorsque le repère est en position 12 heures, le four est à l'arrêt.

En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position arrêt (12 heures), vous sélectionnez les températures suivantes :

- 16 heures : 250°C,

- 17 heures 30 : 200°C,

- 19 heures : 150°C,

- 21 heures : 100°C,

- 23 heures : 50°C.

Pour éteindre, mettre les deux boutons sur la position 12 heures.

Note : la montée en température s'effectue seulement une fois que vous avez sélectionné une fonction et une température.

## 3. Le four.

### A. La porte.

Elle s'ouvre à l'aide de la poignée située sur la partie supérieure en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Sous la porte du four, vous trouverez un tiroir de rangement.

### B. L'intérieur du four.

On y trouve :

- l'éclairage du four.

- la résistance supérieure : puissance 0,9 kW,

- la résistance inférieure : puissance 1,1 kW,

- la résistance de gril : puissance 1,5 kW,

- la résistance circulaire : puissance 2,1 kW.

Sur les parois droite et gauche se trouvent les emplacements des gradins avant installation, permettant de positionner les grilles et autres accessoires.

### C. Accessoires.

La cuisinière est équipée de :

- 1 lèchefrite,

- 1 grille,

- 1 plaque à pâtisserie,

- 1 gradin gauche,

- 1 gradin droit.

# II. Caractéristiques techniques.

Cher(s) client(s), merci d'avoir acheté cette cuisinière vitrocéramique, nous espérons que ses performances et sa facilité d'utilisation vous donneront entière satisfaction.

Avant d'utiliser votre cuisinière pour la 1ère fois, veuillez lire ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec les fonctionnalités de votre produit et de prendre connaissance des instructions à respecter pour une utilisation en toute sécurité.

A la sortie de l'usine, avant d'être emballée, cette cuisinière a passé tous les tests de sécurité et de compatibilité requis.

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de besoin.

Note !

Cette cuisinière a été conçue uniquement pour un usage domestique.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sans conséquences sur le fonctionnement de l'appareil.

## 1. Données techniques.

- Tension nominale : 230/400 V ; 50 Hz.

- Puissance nominale : 9,6 kW.

- Plaque vitrocéramique : 6,0 kW.

- Dimensions de la cuisinière (hauteur, largeur, profondeur) : 85, 50, 60 cm.

#### Informations essentielles.

Le produit est conforme aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-6, en vigueur dans l'Union Européenne.

Les données sur l'étiquetage énergétique des fours électriques sont indiquées conformément à la norme EN 60350-1/CEI 60350-1. Ces données sont définies pour des charges standard avec les fonctions actives : éléments chauffants inférieur et supérieur (mode conventionnel) et réchauffement avec l'assistance du ventilateur (si ces fonctions sont accessibles).

La classe d'efficacité énergétique est définie selon la fonction accessible dans le produit conformément à la priorité ci-dessous :

- circuit d'air forcé Éco (chaleur tournante + ventilateur),

- circuit d'air forcé Éco (élément chauffant inférieur + supérieur + grill + ventilateur),

- mode conventionnel Éco (élément chauffant inférieur + supérieur).

#### Déclaration du fabricant.

Le fabricant déclare que ce produit répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- directive "basse tension" 2014/35/CE,

- directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/CE,

- directive "Éco-conception" 2009/125/CE,

et, par conséquent, le produit est marqué CE et a obtenu une déclaration de conformité mise à la disposition des autorités de surveillance du marché.

## 2. Fiche du produit.

Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au règlement délégué (UE) numéro 65/2014 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques.

- Marque : Thomson.

- Identification du modèle : TRMC51.4X.

- Indice d'efficacité énergétique : 95,1.

- Classe d'efficacité énergétique : A.

- Consommation en énergie pour un cycle : mode conventionnel (0,99 kWh) ; mode chaleur tournante (0,78 kWh).

- Nombre de cavités : 1.

- Source d'énergie : électricité.

- Volume de la cavité (Litre) : 65.

Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci - dessous ont été appliquées afin d'établir la conformité aux exigences d'écoconception : EN 60350 ‑ 1 ; EN 60350 ‑ 2.

## 3. Informations sur le produit.

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) numéro 66/2014 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques.

### A. Four domestique.

- Identification du modèle : TRMC51.4X.

- Type de four : électrique.

- Masse de l'appareil (kg) : 39.

- Nombre de cavités : 1.

- Source d'énergie : électricité.

- Volume par cavité v (Litre) : 65.

- Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) : 0,99 kWh par cycle.

- Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) : 0,78 kWh par cycle.

- Indice d'efficacité énergétique par cavité : 95,1.

### B. Plaques de cuisson domestiques électriques.

- Identification du modèle TRMC51.4X.

- Type de plaque de cuisson : électriques.

- Nombre de zones et, ou aires de cuisson : 4.

- Technologie de chauffage : zones de cuisson conventionnelles.

- Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux diamètres 5 mm les plus proches : Avant gauche diamètre 18,0, Arrière gauche diamètre 14,5, Arrière droit diamètre 18,0, Avant droit diamètre 14,5

- Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg : Avant gauche 193,5 Wh/kg, Arrière gauche 193,5 Wh/kg, Arrière droit 193,5 Wh/kg, Avant droit 193,5 Wh/kg.

- Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg EC : 193,5 Wh/kg.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Mises en garde importantes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Mise en garde : cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Mise en garde : les parties accessibles peuvent devenir très chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

Mise en garde : danger de feu : ne jamais placer d'objets sur la plaque de cuisson.

Mise en garde : une cuisson, sans surveillance, utilisant de l'huile ou autre matière grasse, sur une plaque de cuisson peut être dangereuse et déclencher un incendie. Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau mais déconnecter l'appareil de l'alimentation et couvrir les flammes, par exemple, à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture ignifugée.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Mise en garde : s'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

Mise en garde : si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.

Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur le plan de cuisson, car ils peuvent devenir chauds.

Mise en garde : utiliser uniquement les dispositifs de protection de table de cuisson conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation comme adaptés ou les dispositifs de protection de table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non appropriés peut entrainer des accidents.

Toutes les cuissons se font porte fermée de préférence.

Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la poignée du four.

Ne recouvrez pas l'intérieur du four de papier aluminium pour économiser un nettoyage : en provoquant une surchauffe, vous endommageriez l'émail qui recouvre la cavité.

Attention : le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson court doit être surveillé sans interruption.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.

Mise en garde : pour éviter le risque de basculement de l'appareil, le dispositif de stabilisation par les fixations anti-basculement doit être mis en place.

## 2. Consignes de sécurité.

Veillez à respecter les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

### A. Installation.

Les matériaux d'emballage (par exemple les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants, risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants.

Lorsqu'il est correctement installé, votre produit répond à toutes les exigences de sécurité prévues pour cette catégorie de produit. Cependant une attention particulière doit être prise pour le dessous de l'appareil car il n'est ni conçu ni destiné à être touché et peut présenter des bords tranchants ou rugueux, qui peuvent causer des blessures.

Cet appareil est lourd ; faites attention lorsque vous le déplacez.

Cet appareil est fragile. Transportez-le en position verticale uniquement.

Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.

Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel, etc.), l'installation, les raccordements au réseau électrique, la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Avertissement : avant d'accéder aux bornes de raccordement, tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés.

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire assurant une coupure complète en cas de conditions de surtension de catégorie III.

Instruction de mise à la terre : cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

### B. Utilisation.

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu, c'est à dire pour la cuisson domestique de denrées alimentaires. Tout autre usage de l'appareil serait considéré comme inapproprié et, par conséquent, dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé par un usage inapproprié ou incorrect de l'appareil.

Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).

N'utilisez jamais de multiprise ou de rallonge pour brancher l'appareil.

Mise en garde : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Ne stockez pas dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à proximité ou sur l'appareil.

Les foyers ne doivent pas être mis en marche à vide, sans casseroles.

N'utilisez pas votre cuisinière pour chauffer une pièce.

Ne rayez pas la plaque de cuisson avec des objets pointus. N'utilisez pas la table comme surface de travail.

N'utilisez jamais ce produit si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, la vitre sont endommagés de telle sorte que l'intérieur de l'appareil est accessible.

Assurez-vous que les petits appareils électroménagers ou leur câble d'alimentation n'entrent pas directement en contact avec le four chaud ou la plaque de cuisson, car leur isolation ne résiste pas aux températures élevées.

Utilisez uniquement une batterie de cuisine adaptée et compatible avec votre appareil (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Choix du récipient).

Avant de mettre la plaque de cuisson en fonctionnement, nettoyez les liquides ou résidus qui ont été renversés.

Le sucre chauffé à haute température, en particulier, entrant en contact avec la plaque vitrocéramique peut provoquer des dommages irréversibles.

La préparation des mets dans des récipients en aluminium ou plastique sur les foyers chauds n'est pas permise. Ne déposez aucun objet en plastique ou en feuille d'aluminium sur le foyer chaud.

Évitez de poser sur la plaque de cuisson vitrocéramique des récipients humides, car ils peuvent provoquer des dommages irréversibles sur celle-ci (taches indélébiles).

Ne pas poser sur la porte du four ouverte des objets d'un poids supérieur à 15 kg et sur la table de cuisson d'un poids supérieur à 25 kg.

Ne rangez pas de récipients ni de matériaux inflammables dans le tiroir sous le four ; la température à l'intérieur du tiroir peut en effet être très élevée et vous risquez de provoquer un incendie.

Attention : ne laissez pas d'objets lourds ou tranchants tomber sur la plaque de cuisson.

## 3. Conseils d'économie d'énergie.

Une utilisation responsable de l'énergie est une source d'économie mais aussi un geste très important pour notre environnement. Relevons le défi d'économie d'énergie ! Voici quelques conseils :

Utiliser des récipients de cuisson adaptés. Des casseroles à fond plat et épais permettent d'économiser jusqu'à 1/3 d'énergie. N'oubliez pas d'utiliser les couvercles, sinon la consommation d'énergie est quadruplée !

Choisir une casserole adaptée à la surface du foyer. Le diamètre du fond de la casserole doit couvrir complètement la zone de cuisson.

Garder les zones de cuisson et les fonds des casseroles propres. Les salissures empêchent le transfert de chaleur, les salissures fortement calcinées nécessitent souvent l'utilisation de produits difficilement dégradables pour l'environnement.

Éviter de soulever trop souvent le couvercle.

Éviter d'ouvrir trop souvent la porte du four.

Terminer la cuisson en utilisant la chaleur résiduelle de la plaque de cuisson. Si le temps de cuisson est long, éteignez le foyer 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson ; la cuisson se terminera alors avec la chaleur résiduelle de la plaque de cuisson. Ceci vous permet d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie.

Utiliser le four uniquement pour vos mets les plus volumineux. La préparation d'une viande d'un poids inférieur à 1 kg est plus économique si vous utilisez la plaque de cuisson.

Terminer la cuisson en utilisant la chaleur résiduelle du four. Si le temps de cuisson est supérieur à 40 minutes, éteignez le four 10 minutes avant la fin de la cuisson ; la cuisson se terminera alors avec la chaleur résiduelle du four.

Note : si vous utilisez la minuterie, programmez un temps de cuisson plus court.

Bien fermer la porte du four. La chaleur s'échappe au travers des encrassements des joints de la porte. Il faut impérativement les nettoyer.

Ne pas encastrer la cuisinière à proximité directe des réfrigérateurs, congélateurs. La consommation d'électricité augmenterait inutilement.

## 4. Déballage.

Pour la sécurité du transport, cet appareil a été emballé avec des protections. Veuillez recycler les éléments de cet emballage conformément aux normes de protection de l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour les emballages sont inoffensifs pour l'environnement et ils sont 100 % recyclables et portent un symbole de tri approprié.

Note : les matériaux d'emballage (sachets en polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) peuvent représenter un danger. Conservez-les hors de portée des enfants.

## 5. Mise au rebut.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Tous les papiers se recyclent, pensez au tri.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage et entretien.

Voir schémas sur votre notice originale pages 30 à 32.

Afin de prolonger la vie de la cuisinière, l'utilisateur doit l'entretenir correctement selon les recommandations du fabricant.

Avant de procéder au nettoyage, il faut déconnecter la cuisinière de l'alimentation électrique et faire attention à ce que toutes les manettes soient en position "0". Nettoyez la plaque de cuisson uniquement une fois que le voyant de chaleur résiduelle est éteint.

### A. Plaque vitrocéramique.

La plaque doit être nettoyée systématiquement après chaque usage. Dans la mesure du possible, nous recommandons de nettoyer la plaque lorsqu'elle est tiède (le voyant de chaleur résiduel éteint). Éviter un fort encrassement de la plaque de cuisson, en particulier, et éviter de brûler les liquides ayant débordé.

Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs tels que les poudres à récurer contenant des agents abrasifs, pâtes abrasives, pierres abrasives, pierres ponces, éponges en acier, etc. Ils peuvent rayer la surface de la table de cuisson et provoquer des dommages irréversibles.

Pour nettoyer les salissures ayant adhéré sur la table, utiliser un grattoir non fourni avec l'appareil. Faites attention à ne pas abîmer le cadre de la plaque céramique.

Note : avant de ranger le grattoir, toujours entrer le bord tranchant à l'intérieur du grattoir (il suffit d'appuyer sur la partie saillante avec le pouce). Manipuler avec précaution, risque de blessures, tenir à l'écart des enfants.

Nous recommandons l'utilisation des produits de nettoyage délicats, adaptés, tels que liquides et émulsions qui éliminent la graisse. En particulier, nous préconisons l'utilisation de produits spéciaux pour nettoyage et entretien des appareils vitrocéramiques. Nous recommandons également l'utilisation de l'eau chaude avec du produit nettoyant.

Pour le nettoyage, utiliser un torchon doux et délicat, absorbant bien l'humidité.

La plaque vitrocéramique doit être soigneusement séchée après tout nettoyage.

Faire particulièrement attention à ne pas abîmer la plaque vitrocéramique, à ne pas provoquer de rayures profondes ni d'éclats suite aux chocs provoqués par des couvercles en métal ou autres objets aux rebords tranchants.

Important !

Pour les besoins d'entretien et de maintenance de l'appareil, il est interdit d'utiliser des produits abrasifs.

Pour nettoyer le bandeau de commande, utiliser uniquement de l'eau chaude avec une petite quantité de liquide vaisselle ou de nettoyant pour vitres. Ne pas utiliser de produit à récurer.

### B. Four.

Nettoyer le four lorsqu'il est encore tiède.

Le four doit être nettoyé après chaque utilisation. Pour plus de visibilité, nettoyer le four l'éclairage allumé.

Laver l'intérieur du four uniquement avec de l'eau chaude et une petite quantité de produit nettoyant.

Après avoir nettoyé le four, il faut l'essuyer soigneusement.

Note : pour nettoyer et entretenir les portes vitrées, ne pas utiliser de produits abrasifs.

Les gradins du four sont facilement démontables. Pour les nettoyer, soulever le crochet avant de la glissière, l'écarter légèrement et enlever le crochet arrière. Après le nettoyage des gradins, il faut les replacer dans les trous de fixation et faire entrer les crochets.

Le four est doté d'un jeu de parois recouvertes d'un émail spécifique, auto-nettoyant. Grâce à cet émail, les encrassements, graisses ou les restes de cuisson seront éliminés automatiquement, à condition qu'ils ne soient pas desséchés ou carbonisés. Afin d'éviter un long nettoyage par catalyse du four, les restes de nourriture et les graisses doivent être nettoyés au plus tôt, avant qu'ils ne soient desséchés ou carbonisés. Pour procéder à l'auto-nettoyage du four, le laisser allumé pendant 1 heure et régler la température à 250°C. Si l'encrassement n'est pas important, la durée peut être raccourcie.

Durant le nettoyage, les surfaces peuvent être plus chaudes qu'en usage normal. Tenir les enfants à l'écart.

Important ! Le nettoyage par catalyse implique une grande consommation d'énergie ; c'est pourquoi nous recommandons de retirer les éclaboussures excessives avant de lancer cette fonction. Si l'utilisateur constate la baisse de rendement des plaques en émail catalytique, il peut les remplacer via le service après-vente.

Pour désinstaller une paroi catalytique, il faut retirer la vis située en son centre.

### C. Comment enlever la porte.

Afin de pouvoir nettoyer plus facilement l'intérieur du four, il est possible d'enlever la porte. Pour ce faire, ouvrir la porte, déplacer vers le haut la protection de la charnière (figure A). Refermer ensuite légèrement la porte jusqu'à la butée, la soulever et l'enlever en la tirant vers l'avant.

Pour remettre la porte après le nettoyage, répéter les mêmes gestes dans l'ordre inverse. Lors du montage de la porte, veiller à bien placer l'accroche dans la rainure de la charnière. Une fois la porte montée, baisser l'élément de protection et bien le serrer. Laisser cet élément dans une position incorrecte pourrait entraîner la détérioration de la charnière lors de la fermeture de la porte.

### D. Comment enlever la vitre intérieure.

- Décrocher la plinthe supérieure de la porte à l'aide d'un tournevis plat, en la soulevant délicatement sur les côtés (figure B).

- Retirer la plinthe supérieure de la porte (figures B et C).

- Décrocher la vitre intérieure de sa fixation (en partie inférieure de la porte). Extraire la vitre intérieure (figure D).

- Laver la vitre à l'eau chaude avec un peu de produit de nettoyage.

La repose de la vitre se fait dans l'ordre inverse des opérations du démontage. La partie lisse doit se trouver en haut.

Attention ! Il ne faut pas pousser simultanément la plinthe supérieure des deux côtés de la porte. Afin de placer correctement la plinthe supérieure de la porte, il faut en premier placer l'extrémité gauche de la plinthe sur la porte et enfoncer l'extrémité droite jusqu'à ce qu'un "clic "se fasse entendre. Ensuite il faut enfoncer la plinthe du côté gauche jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.

### E. Comment changer l'ampoule d'éclairage du four.

Mise en garde : s'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

Positionner toutes les manettes sur "0" et débrancher l'appareil de sa source d'alimentation.

Dévisser, laver le couvercle et le sécher soigneusement.

Enlever l'ampoule et la remplacer, en choisissant une ampoule identique et résistante aux hautes températures (300°C), ayant les caractéristiques suivantes :

- tension 230 V,

- puissance 25 W,

- culot E14.

Bien positionner l'ampoule dans la douille et la visser correctement.

Fixer le couvercle.

### F. Contrôles périodiques.

En dehors de l'entretien et du nettoyage courant de la cuisinière, il est nécessaire de :

- vérifier régulièrement que les dispositifs électroniques et mécaniques de la cuisinière fonctionnent correctement. A l'expiration du délai de garantie, et tous les 2 ans au minimum, il est nécessaire de prévoir une maintenance technique de la cuisinière,

- faire réparer les éventuels défauts constatés,

- procéder à la maintenance des dispositifs mécaniques de la cuisinière.

Note : les réparations et réglages doivent être effectués par un professionnel agréé ou par le service après-vente.

## 2. Situations d'urgence.

Dans chaque situation d'urgence, il faut :

- fermer les manettes de la cuisinière,

- débrancher l'appareil de la source d'alimentation,

- contacter le service après-vente.

Des petits dysfonctionnements peuvent être solutionnés par les utilisateurs à l'aide des informations ci-après. Avant de contacter le service client ou le service après-vente, consultez ces informations :

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Raison possible : interruption de l'alimentation électrique.

Solution : vérifier le fusible du tableau distributeur de la maison, le rebrancher ou remplacer.

#### Problème : l'indicateur du programmateur indique l'heure "0.00".

Raison possible : l'appareil a été débranché ou l'alimentation électrique a été interrompue.

Solution : mettre à l'heure le programmateur (voir le chapitre Réglage de l'horloge).

#### Problème : l'éclairage du four ne fonctionne pas.

Raison possible : ampoule dévissée ou grillée.

Solution : visser l'ampoule ou la remplacer (voir le chapitre Nettoyage et entretien).

## 3. Service, réparations.

En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages et ne sont pas couvertes par la garantie. Contactez le service après-vente de votre revendeur et exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

# V. Accès au service Consommateurs.

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur votre communauté sav.darty.com

#### Hotline Darty France.

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local), 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty et fils, S A S, 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France.

Ce service Thomson vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.