THOMSON.

Réfrigérateur congélateur à froid ventilé (sans givre) THD311NFWH-SL.

Mode d'emploi adapté du manuel du 12.04.2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

De haut en bas se trouvent :

- la porte du congélateur avec poignée incrustée en bas,

- la porte du réfrigérateur avec poignée incrustée en haut,

- les pieds réglables.

## 2. Le congélateur.

### A. La contreporte.

On y trouve 2 balconnets de porte.

### B. Le compartiment congélateur.

Au milieu du compartiment se trouve une étagère.

## 3. Le réfrigérateur.

### A. La contreporte.

On y trouve 3 balconnets de porte.

### B. Le compartiment réfrigérateur.

De haut en bas se trouvent :

- le clapet d'air, dans le coin supérieur gauche, permettant de contrôler le débit d'air, entre le compartiment du congélateur et le compartiment du réfrigérateur,

- la lampe LED, en haut, au centre,

- 3 étagères,

- le couvercle des 2 bacs à légumes. Dans la partie avant de ce couvercle, à gauche et à droite, se trouvent 2 curseurs de contrôle de l'humidité, qui permettent de régler l'humidité dans chacun des bacs à légumes en fonction des aliments présents (légumes : plus humide, fruits : moins humide),

- 2 bacs à légumes.

Sur la paroi droite, se trouve l'indicateur de température, permettant de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Au centre de la paroi du fond, se trouve le panneau de contrôle de température comportant, de haut en bas :

- 4 indicateurs lumineux de température (8°C, 6°C, 4°C, 2°C),

- un bouton de réglage de la température du réfrigérateur.

Voir schéma page 4 du mode d'emploi original.

## 4. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

- Marque : Thomson.

- Modèle : THD311NFWH-SL.

- Type d'appareil : réfrigérateur congélateur.

- Classe d'efficacité énergétique : A+. Classe énergétique : de A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace).

- Consommation d'énergie annuelle : 297 kWh par an. Consommation d'énergie 297 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

- Volume utile du réfrigérateur : 231 Litres.

- Volume utile du congélateur : 84 Litres.

- Volume net total : 315 Litres.

- Volume brut total : 372 Litres.

- Classement par étoiles : 3 étoiles.

- Temps de remontée de la température : autonomie en cas de coupure de courant, 11,4 heures.

- Capacité de congélation : 4 kg par 24 heures.

- Classe climatique + Plage de température ambiante : N (+16°C à environ +32°C) ; S T (+16°C à environ +38°C) ; T (+16°C à environ +43°C). Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.

- Émissions sonores : 43 dB (A) re 1 pW.

- Classe de protection contre les chocs électriques : I.

- Tension et fréquence nominales : 220-240 V, 50 Hz.

- Courant nominal : 0,8 Ampères.

- Puissance nominale : 95 W.

- Puissance de décongélation : 175 W.

- Consommation d'énergie : 0,815 kWh par 24 heures.

- Gaz isolant : Cyclopentane.

- Réfrigérant, quantité : R600a, 42 g.

- Appareil encastré : non.

- Poids net : 64 kg.

- Dimensions du produit (L x D x H millimètre) : 595 x 695 x 1 724.

Thomson est une marque de Technicolor utilisée sous licence par Darty.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

## 1. Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnement professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- les environnements de type chambres d'hôtes,

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous dans la section "Nettoyage et entretien".

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Mise en garde : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Mise en garde : le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

#### Installation et mise en service.

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

#### Manipulation.

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Mise en garde : pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Mise en garde : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Avertissement : substances inflammables, risque d'incendie.

Avertissement : lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Avertissement : ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

- nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

- nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures, rincer le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours,

- rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus,

- les compartiments pour produits congelé deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

- les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

- si l'appareil de réfrigération reste vide, pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

## 2. Instructions importantes de sécurité.

Si vous jetez un réfrigérateur congélateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Sortez les aliments avant de nettoyer l'appareil.

Évitez d'insérer des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.

Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

Ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou de l'eau glacée directement sortie du congélateur car la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

Ne montez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou la porte, etc.

Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le compartiment du congélateur.

## 3. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre réfrigérateur-congélateur dans une prise électrique, vérifiez que la tension spécifiée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente peut endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

## 4. Installation.

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

Sur les surfaces inégales, les pieds avant peuvent être réglés.

## 5. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre16°C et 43°C. Si la température est plus froide ou plus chaude, l'appareil ne fonctionnera pas. Si la température ambiante reste trop chaude pendant une longue période, la température dans le congélateur s'élèvera à plus de moins 18°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

## 6. Avant de mettre des aliments dans l'appareil.

- Retirez tous les éléments d'emballage.

- Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures pour que ses compartiments puissent refroidir jusqu'à une température appropriée.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de détergent liquide pour éliminer les résidus de fabrication et la poussière due au transport.

## 7. Coupure de courant.

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas les portes de l'appareil. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne dure moins de 11,4 heures.

Ne recongelez pas des aliments congelés qui ont été complètement décongelés. Ils peuvent être dangereux à consommer.

## 8. Contrôle de température.

Cet appareil est équipé d'un panneau de contrôle à l'intérieur du compartiment de réfrigération.

Indicateurs lumineux de température (voir schéma page 4 du mode d'emploi original) :

- 8°C,

- 6°C,

- 4°C,

- 2°C.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température pour régler la température désirée dans le compartiment de réfrigération. L'indicateur lumineux de la température correspondante s'allumera.

Si le bouton de réglage de la température n'est pas pressé dans les 15 secondes, l'appareil se mettra en mode de verrouillage. Le bouton de réglage de la température sera désactivé.

Pour déverrouiller ce bouton, appuyez sur le bouton de réglage de la température maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes.

#### Codes d'erreur.

Lorsque les indicateurs lumineux suivants clignotent (description) :

- 8 et 6 : défaillance du capteur de température du réfrigérateur,

- 8 et 4 : défaillance du capteur de dégivrage du congélateur,

- 8 et 2 : défaillance du capteur de température ambiante.

## 9. Déplacement de votre appareil.

Si l'appareil est éteint (quelle qu'en soit la raison), attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

- Éteignez l'appareil, et débranchez-le, de la prise secteur. Sortez tous les aliments. Sortez également tous les éléments amovibles (clayettes, accessoires, etc.) ou fixez-les dans l'appareil pour éviter des chocs.

- Déplacez l'appareil et réinstallez-le. Si l'appareil a été placé sur un des ses côtés durant un certain temps, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R600a) comme réfrigérant. Le R600a est un gaz naturel et écologique, mais il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments de réfrigération de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments de réfrigération, éloignez votre appareil des flammes et des sources de chaleur, et ventilez plusieurs minutes la pièce où il se trouve.

## 10. Conseils d'économie d'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

- veillez à ce que votre réfrigérateur-congélateur soit correctement ventilé comme recommandé dans les instructions d'utilisation,

- attendez que les boissons et aliments chauds aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil,

- décongelez les aliments congelés dans le compartiment de réfrigération afin d'utiliser la température basse des aliments congelés pour refroidir les aliments conservés dans le réfrigérateur,

- minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

- ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

- veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours correctement fermées.

## 11. Zone la plus froide du réfrigérateur.

Le symbole représentant un triangle dont le point est dirigé vers le bas indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur. Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Dans les réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou modèles No Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur de ceux-ci est homogène.

#### Installation de l'indicateur de température.

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Attention : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

Indicateur de température : zone la plus froide de votre réfrigérateur (au milieu de votre réfrigérateur).

#### Vérification de la température dans la zone la plus froide.

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique "Ok", cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur. Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

## 12. Mise au rebut.

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Le réfrigérateur-congélateur contient du réfrigérant et des gaz dans l'isolation.

Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

- Pensez au tri ! Ensemble réduisons l'impact environnemental des emballages.

- Barquette et film plastique : à jeter.

- Étui carton : à recycler.

Consigne pouvant varier localement. www.consignesdetri.fr

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

# IV. Entretien et dépannage.

## 1. Dégivrage.

Cet appareil est équipé d'un système de froid ventilé sans givre. Le réfrigérateur congélateur se dégivrera automatiquement.

Ce système de dégivrage automatique permet au compartiment de congélation de rester en permanence sans givre, sans que les aliments stockés dans le compartiment de congélation ne décongèlent.

## 2. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

- fonctionnement du moteur,

- le liquide réfrigérant circule dans le tube.

## 3. Nettoyage et entretien.

N'utilisez pas de solvant ni de nettoyant abrasif.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- Sortez les aliments et mettez-les dans un endroit frais.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du détergent.

- Nettoyez les joints des portes à l'eau claire uniquement, puis essuyez-les soigneusement.

- Après nettoyage, rebranchez l'appareil et réglez la température.

- Remettez les aliments dans l'appareil.

#### Conseils de nettoyage.

Retirez l'ensemble des clayettes, balconnets de porte, bacs à légumes, accessoires amovibles (tels que le casier à œufs, et le bac à glaçons, s'ils sont inclus) et/ou tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement.

Essuyez les éléments intérieurs (y compris l'interrupteur de la porte, le bouton de réglage de la température et le couvercle de lampe) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude.

Essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux, et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

La lampe L ED, dans le compartiment du réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED, cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

## 4. Guide de dépannage.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

- Cause possible : la prise électrique n'est pas sous tension.

- Solution possible : vérifiez que la prise est correctement connectée et que l'alimentation est activée.

#### Problème : bruits.

- Cause possible : l'appareil est instable ou n'est pas à l'horizontale.

- Solution possible : consultez le chapitre "Installation".

#### Problème : l'appareil ne réfrigère pas.

- Cause possible : le réglage de température est incorrect.

- Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Contrôle de la température".

- Cause possible : les portes sont fréquemment ouvertes. Une grande quantité d'aliments a été récemment ajoutée.

- Solution possible : minimisez la fréquence d'ouverture des portes pour permettre à la température de se stabiliser.

# V. Accès au service Consommateurs.

#### Hotline Darty France.

Quels que soient votre panne, et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty et fils, 129 avenue Gallieni 93140 Bondy, France.

Ce service Thomson vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.