HdCZ_WHIRLPOOL_Climatiseur_PACF212HP_W

whirlpoul.

Climatiseur PACF212HP w.

Mode d'emploi adapté de mai 2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro .

Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Climatiseur.

1.2. Télécommande.

2. Fiche produit.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Important, à lire et à respecter.

3.2. Utilisation autorisée.

3.3. Installation.

3.4. Avertissements électriques.

3.5. Nettoyage et entretien.

3.6. Élimination des matériaux d'emballage.

3.7. Mise au rebut des appareils électroménagers.

3.8. Déclaration de conformité.

4. Consignes de sécurité pour l'entretien de l'appareil avec un réfrigérant spécifique.

4.1. Le transport d'un équipement contenant des réfrigérants inflammables doit être conforme aux réglementations en matière de transport.

4.2. Le marquage de l'équipement par le biais de signalisations doit être conforme aux réglementations locales.

4.3. La mise au rebut de l'équipement utilisant des réfrigérants inflammables doit être conforme aux réglementations nationales.

4.4. Le stockage de l'équipement/des appareils doit être conforme aux instructions du fabricant.

4.5. Stockage de l'équipement emballé (non vendu).

4.6. Information sur la maintenance.

4.6.1. Contrôles de la zone.

4.6.2. Procédure de travail.

4.6.3. Zone de travail générale.

4.6.4. Vérification de la présence de réfrigérant.

4.6.5. Présence d'un extincteur.

4.6.6. Absence de sources d'allumage.

4.6.7. Zone ventilée.

4.6.8. Contrôles de l'équipement de réfrigération.

4.6.9. Contrôles des dispositifs électriques.

4.7. Réparations des composants scellés.

4.8. Réparation des composants à sécurité intrinsèque.

4.9. Câblage.

4.10. Détection de réfrigérants inflammables.

4.11. Méthodes de détection de fuites.

4.12. Suppression et évacuation.

4.13. Procédures de charge.

4.14. Démantèlement.

4.15. Étiquetage.

4.16. Récupération.

5. Interface utilisateur.

6. Télécommande.

7. Entretien.

8. Instruction d'installation.

9. Dépannage.

10. Service Après-vente.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Climatiseur.

Face supérieure.

Sur la face supérieure se trouvent, du fond vers l'avant :

• panneau de commande,

• 2 volets de réglage pivotants.

Le panneau de commande.

De gauche à droite et de haut en bas se trouvent :

• bouton Po weur (Alimentation) : appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter le fonctionnement de votre appareil,

• bouton Mode : appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement en séquence de Cool, Dry, Fan, ou, Heat,

• 4 voyants disposés verticalement, de haut en bas : Cool, Dry, Fan, Heat,

• écran d'affichage de la température de réglage,

• bouton Pluss : appuyez sur cette touche pour régler la température souhaitée en l'augmentant,

• bouton Moins : appuyez sur cette touche pour régler la température souhaitée en la diminuant,

• 3 voyants disposés verticalement, de haut en bas : High, Med, Low,

• touche Fan (Ventilateur) : appuyez sur cette touche pour choisir la vitesse de ventilateur souhaitée en séquence, High, Med, ou Low,

• 3 voyants disposés verticalement, de haut en bas : Timer, Auto, Jet.

Face avant.

Au niveau du centre de la partie supérieure de la face avant, sur l'unité intérieure, se trouve le récepteur de signal de la télécommande.

Faces latérales.

Il y a une poignée dans la partie supérieure de chacune des faces latérales.

Face arrière.

Faitepivoter l'appareil de sorte que la face arrière se trouve devant vous.

La partie supérieure de la face arrière est constituée de la porte de panneau de filtre derrière laquelle se trouve le filtre à air. Basculez la porte de haut en bas pour l'ouvrir.

Dans la partie inférieure de la face arrière, se trouvent :

• bouchon de vidange secondaire,

• cordon d'alimentation électrique,

• orifice sur lequel vient se fixer le tuyau d'échappement flexible,

• bouchon de flexible de vidange.

Face inférieure.

Il y a une roulette à chaque coin de la face inférieure.

## 1.2. Télécommande.

Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Dans la partie supérieure de la télécommande se trouve l'écran, décrit de haut en bas et de gauche à droite :

• ligne de voyants,

• affichage de la température établie,

• affichage de la minuterie,

• ligne de voyants.

Symboles sur l'affichage de la télécommande :

• voyant de refroidissement,

• vitesse de ventilateur automatique,

• indicateur Auto,

• transmission de signal,

• voyant Dry,

• vitesse de ventilateur élevée,

• voyant Jet,

• affichage minuterie,

• voyant de ventilateur seul,

• vitesse de ventilateur moyenne,

• voyant, Around U,

• affichage température établie,

• voyant de chauffage,

• vitesse de ventilateur basse.

Sous l'écran se trouvent des boutons, décrits de haut en bas et de gauche à droite.

Ligne une : touche, hone, off, (Marche-Arrêt). La pression sur cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Ligne 2 :

• touche Jet : utilisée pour démarrer ou arrêter le refroidissement ou le chauffage rapide,

• touche Timer (Minuterie) : utilisée pour régler ou annuler la mise en route de la minuterie. Utilisée pour régler ou annuler l'arrêt de la minuterie.

Les lignes 3, 4, et cinq, sont constituées d'une touche ronde centrale entourée de 4 touches circulaires.

Ligne 3 : touche Temperature (Température). Utilisée pour sélectionner la température ambiante. Utilisée pour régler l'heure en mode minuterie, et l'horloge en temps réel.

Ligne 4 :

• touche Fan (Ventilateur) : utilisée pour sélectionner la vitesse du ventilateur en séquence auto, élevée, moyenne ou basse,

• touche Mode : touche ronde centrale utilisée pour sélectionner le mode de fonctionnement,

• touche Swing : permet d'arrêter ou de démarrer l'oscillation du volet de réglage horizontal et règle la direction du flux d'air vers le haut, ou vers le bas.

Ligne 5 : touche Temperature (Température). Utilisée pour sélectionner la température ambiante. Utilisée pour régler l'heure en mode minuterie, et l'horloge en temps réel.

Ligne 6 :

• touche Auto : règle, ou annule le fonctionnement du mode 6th Sense. Dans ce mode, la température et la vitesse du ventilateur sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante effective.

• touche Around U : utilisée pour démarrer ou annuler la fonction Around U. Quand vous appuyez sur ce bouton, la télécommande transmet la température ambiante effective à l'unité intérieure et l'appareil fonctionnera en fonction de cette température pour une meilleure sensation de confort.

• touche Sleep-Variateur : 1. une pression courte, règle, ou annule le fonctionnement du mode Sleep. le mode Sleep peut être réglé en mode Refroidissement ou Sec, cette fonction vous donne un environnement plus confortable pour dormir ; 2. une pression longue de 3 secondes permet d'allumer ou de couper l'éclairage de l'écran sur l'unité.

Note : dans des conditions environnementales extrêmes, il est possible de constater une légère augmentation temporaire du bruit due à la nécessité d'atteindre la température de confort rapidement.

Face arrière.

La partie inférieure de la face arrière de la télécommande comporte un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles pouvant contenir 2 piles tripleu, A (1 virgule cinq volt).

# 2. Fiche produit.

Marque : whirlpoul.

Code commercial : PACF212HP w.

12NC : 8 5 9 9 9 1 6 4 3 5 8 0.

Code EAN : 8 0 0 3 4 3 7 6 2 9 4 8 8.

Climatisation whirlpoul, PACF212HP w. Ce climatiseur posable whirlpoul présente les caractéristiques suivantes :

• efficacité énergétique Classe A,

• couleur blanc,

• roulettes intelligentes, pour placer facilement votre climatiseur où vous en avez besoin,

• chauffage ou refroidissement Marche-Arrêt,

• fonction 6th Sense, le capteur thermique évalue automatiquement la température de la pièce et sélectionne la combinaison idéale des fonctions opérationnelles pour créer le meilleur confort.

Faible niveau de bruit (60 dBA) : grâce à son niveau sonore de 60 dBA, ce climatiseur vous garantit un environnement calme et une ambiance paisible pour que vous puissiez profiter pleinement de vos moments de détente.

Fonction Autoclean : la fonction de nettoyage automatique Autoclean prévient la prolifération des micro-organismes nuisibles en éliminant l'humidité dans l'unité intérieure pour vous offrir un air plus propre et plus sain.

Fonction Jet : la fonction Jet fait de ce climatiseur l'allié parfait pour rétablir rapidement la température idéale dans votre pièce, tout au long de l'année. Plus ou moins 5°C en 10 minutes seulement, plus besoin d'attendre pour profiter pleinement de votre confort à la maison.

Refroidissement Jet : par référence au modèle portable PACF212CO w avec fonction Jet. Conditions de test : température intérieure de 30°C dans une pièce de 13,9 mètres carrés. Chauffage Jet : par référence au modèle portable PACF212HP w (12 000 BTU) avec fonction Jet. Conditions de test : température intérieure de 15°C dans une pièce de 13,9 m carrés. Fonction de chauffage disponible sur certains modèles.

12 000 BTU : capacité de refroidissement de 12 000 BTU, recommandée pour les pièces de 14,5 à 20 m carrés.

Design fin et compact : design moderne avec roues permettant de déplacer l'appareil très facilement d'une pièce à l'autre.

Mode Veille : avec le mode Veille, le panneau LED s'éteint la nuit pour éviter toute perturbation et vous permettre de profiter d'un sommeil réparateur.

Type : portables.

Capacité de refroidissement : 12 000 BTU.

Classe énergétique refroidissement : A.

Classe énergétique chauffage : A+.

Couleur principale du produit : blanc.

6th Sense.

Mode Sommeil.

Jet fonction.

Around U fonction.

Fonction déshumidification.

Type de filtre : washable.

Affichage de la température (°C) : oui.

Télécommande : oui.

Valeur de puissance sonore de refroidissement pour l'unité intérieure : 60.

Chauffage céaupé : 2,8.

Refroidissement EER : 2,6.

Type de gaz réfrigérant : R290.

Capacité de charge de récipient (20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HQ) : 130, 264, 394.

Poids brut : 36 kg.

Poids net : 32 kg.

Dimensions unité intérieure (H x l x P) : 718, par 442, par 373 mm.

Écoulement réversible.

Profondeur unité intérieure emballée : 420.

Poids brut unité intérieure : 36.

Poids net unité intérieure : 32.

Intensité : 6 A.

Fréquence : 50 Hz.

Puissance acoustique refroidissement : 60 dBA.

Puissance acoustique chauffage : 60 dBA.

Type de gaz réfrigérant : R290.

La fuite de fluide frigorigène contribue au changement climatique.

Un fluide frigorigène au Potentiel de Réchauffement Global (PRG) bas contribue moins au réchauffement climatique qu'un autre au PRG plus élevé, si relâché dans l'atmosphère. Cet appareil contient un fluide frigorigène dont le PRG est égal à 3. Cela signifie que si 1 kg de fluide frigorigène était relâché dans l'atmosphère, l'impact sur le potentiel de réchauffement global serait 3 fois plus haut que 1 kg de CO2 sur une période de 100 ans.

N'essayez jamais d'interférer vous-même avec le circuit de refroidissement ou de désassembler le produit par vos moyens et demandez à un professionnel.

EER froid : 2,6.

Classe énergétique froid : A.

Consommation d'énergie : 1,3 kWh par 60 min, basé sur les résultats de test standard. La consommation réelle d'énergie dépend de la façon dont est utilisé l'appareil et son emplacement.

Puissance frigorifique : 3,3 kilo W.

Céaupé chauffage : 2,8.

Classe énergétique calorifique : A+.

Consommation d'énergie : 1 kWh par 60 min, basé sur les résultats de test standard. La consommation réelle d'énergie dépend de la façon dont est utilisé l'appareil et son emplacement.

Puissance calorifique : 2,8 kilo W.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Important, à lire et à respecter.

Téléchargez le manuel d'instruction complet sur dokss poin whirlpoul poin, e, u, ou appelez au numéro de téléphone indiqué sur le livret de garantie.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues, et observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

L'appareil utilise un réfrigérant inflammable (R290), la quantité maximale de réfrigérant chargée est de 0,26 kg. L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce d'une superficie supérieure à 12,5 m carrés. Et la pièce doit être supérieure à 2,2 m.

L'appareil a été testé à des pressions statiques externes de 0,95 MPa à 1,05 MPa.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

## 3.2. Utilisation autorisée.

Attention : cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique, et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : hôtels et bureaux.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle.

Coupez toujours le climatiseur par le biais de la télécommande en premier lieu. N'utilisez pas le disjoncteur d'alimentation ou ne tirez pas sur la prise pour le couper. Débranchez le climatiseur de l'alimentation électrique s'il reste inutilisé pendant un long laps de temps ou pendant un orage avec du tonnerre, de la foudre.

N'insérez jamais d'obstacle dans la sortie d'air, risque de lésion. Maintenez les ouvertures de ventilation dénuées de toute obstruction.

## 3.3. Installation.

L'appareil doit être manipulé et installé par au moins 2 personnes, vous pourriez vous blesser. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation, vous pourriez vous couper.

L'installation, y compris les branchements électriques, et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié conformément aux règles de câblage nationales.

Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.

Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente le plus proche.

Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc, hors de la portée des enfants. ils pourraient s'étouffer.

L'appareil doit être débranché de toute alimentation électrique distante avant toute opération d'installation, risque de choc électrique.

Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

Le tuyau d'échappement flexible permet de placer le climatiseur entre 23 pouces et 67 pouces (60 cm et 170 cm) d'une fenêtre ou d'une porte. L'appareil équipé d'un chauffage supplémentaire doit être maintenu à une distance minimum de 100 cm de la surface combustible.

Ne pas faire fonctionner votre climatiseur dans une pièce humide comme une salle de bain ou une buanderie.

Débranchez le câble électrique avant de déplacer l'appareil.

## 3.4. Avertissements électriques.

L'alimentation électrique doit être de tension nominale avec un circuit spécial pour l'appareil. Le diamètre du câble électrique doit être conforme aux conditions requises.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant.

L'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

L'utilisation d'un fusible temporisé ou d'un disjoncteur temporisé est recommandée.

Tout le câblage doit être conforme aux réglementations locales et nationales en matière d'électricité et il doit être installé par un électricien qualifié.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques.

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes ayant la même qualification afin d'éviter tout danger, risque de choc électrique.

Assurez-vous que la mise à la terre est sûre, et qu'un câble de mise à la terre, est branché au système de mise à la terre spécifique du bâtiment, installé par des professionnels. L'appareil doit être équipé d'un commutateur de protection contre les fuites électriques et d'un commutateur auxiliaire ayant une capacité suffisante.

L'interrupteur doit également avoir une fonction de déclenchement magnétique et thermique pour assurer la protection en cas de court-circuit et de surcharge.

Configuration : 9K et 12K.

Capacité requise du disjoncteur : 16 A (type de fusible : T5A/250VAC).

## 3.5. Nettoyage et entretien.

Avertissement : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer l'entretien, vous pourriez vous électrocuter ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur, risque de choc électrique.

## 3.6. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Moebius". Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 3.7. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En s'assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## 3.8. Déclaration de conformité.

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés, couverts par le Protocole de Kyoto, le gaz réfrigérant étant dans un système hermétiquement scellé (R290, GwP 3). Merci de consulter la plaquette signalétique pour obtenir des informations détaillées.

Explication des symboles affichés :

• flamme dans un triangle jaune. (Avertissement). ce symbole montre que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable, Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'allumage externe, il existe un risque d'incendie.

• manuel ouvert. (Attention). ce symbole montre que le manuel de fonctionnement doit être lu attentivement,

• manuel ouvert avec une clé anglaise. (Attention). ce symbole indique qu'un personnel de maintenance doit manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation,

• manuel ouvert avec la lettre "i". (Attention). ce symbole montre que les informations sont disponibles dans le manuel d'utilisation ou d'installation.

# 4. Consignes de sécurité pour l'entretien de l'appareil avec un réfrigérant spécifique.

Téléchargez le manuel complet pour l'installation, l'entretien, la maintenance et les procédés de réparation sur dokss poin whirlpoul poin, e, u

N'utilisez pas de systèmes pour accélérer le processus de décongélation ou pour le nettoyage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

L'appareil doit être stocké dans une zone bien aérée où la taille de la pièce correspond à la superficie de la pièce spécifiée pour le fonctionnement ; sans utiliser continuellement des sources d'allumage (telles que : flammes nues, appareil à gaz, ou chauffage électrique en fonctionnement).

Ne pas percer ou brûler. Soyez conscient que les réfrigérants peuvent être inodores. Toute personne qui est impliquée dans le travail ou l'introduction dans un circuit réfrigérant doit détenir un certificat en règle en cours de validité, émanant d'une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui autorise son personnel à traiter des réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie. La maintenance doit être réalisée uniquement comme recommandé par le fabricant de l'équipement. La maintenance et la réparation nécessitant l'assistance d'autres membres du personnel qualifiés doivent être réalisées sous la supervision de la personne compétente dans l'utilisation de réfrigérants inflammables. L'appareil doit être installé, actionné et stocké dans une salle ayant une superficie au sol supérieure à 12,5 m carrés. L'installation des conduits doit être maintenue dans une salle ayant une superficie au sol supérieure à 12,5 m carrés. Les conduits doivent être conformes aux réglementations nationales en matière de gaz. La quantité de charge maximale de réfrigérant est de 0,26 kg. Lorsque des joints évasés sont réutilisés en intérieur, la partie évasée doit être réusinée.

## 4.1. Le transport d'un équipement contenant des réfrigérants inflammables doit être conforme aux réglementations en matière de transport.

## 4.2. Le marquage de l'équipement par le biais de signalisations doit être conforme aux réglementations locales.

## 4.3. La mise au rebut de l'équipement utilisant des réfrigérants inflammables doit être conforme aux réglementations nationales.

## 4.4. Le stockage de l'équipement/des appareils doit être conforme aux instructions du fabricant.

## 4.5. Stockage de l'équipement emballé (non vendu).

Un emballage de stockage de protection doit être réalisé de façon à éviter tout dommage mécanique à l'équipement à l'intérieur de l'emballage susceptible de provoquer des fuites de la charge de réfrigérant. Le nombre maximum de pièces d'équipement pouvant être stockées ensemble devra respecter les réglementations locales.

## 4.6. Information sur la maintenance.

### 4.6.1. Contrôles de la zone.

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires afin de s'assurer que le risque d'inflammation est minimisé. Pour réparer le système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être prises avant de réaliser un quelconque travail sur le système.

### 4.6.2. Procédure de travail.

Le travail doit être entrepris dans le cadre d'une procédure contrôlée de façon à minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeur inflammable pendant la réalisation du travail.

### 4.6.3. Zone de travail générale.

L'ensemble du personnel de maintenance et les autres personnes travaillant dans la zone locale, doivent être informés de la nature du travail réalisé. Le travail dans des espaces confinés doit être évité.

### 4.6.4. Vérification de la présence de réfrigérant.

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, afin de s'assurer que le technicien soit conscient des atmosphères potentiellement inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection de fuite utilisé est adapté pour une utilisation avec des réfrigérants inflammables, à savoir qu'il est scellé dans un système convenablement anti-étincelle ou qu'il dispose d'une sécurité intrinsèque.

### 4.6.5. Présence d'un extincteur.

Si des travaux à chaud doivent être réalisés sur l'équipement de réfrigération ou des pièces associées, un équipement d'extinction approprié doit être disponible à portée de main. Il convient d'avoir un extincteur à poudre sèche ou à CO2 près de la zone de charge.

### 4.6.6. Absence de sources d'allumage.

Lors de la réalisation d'un travail sur un système de réfrigération qui implique l'exposition de conduits contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable, il est interdit d'utiliser des sources d'allumage pouvant donner lieu à un risque d'incendie ou d'explosion.

Toutes les sources d'allumage possibles, y compris les cigarettes, doivent être maintenues suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, d'enlèvement et de mise au rebut, lorsqu'un réfrigérant inflammable peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant de réaliser un travail, la zone autour de l'équipement doit être étudiée afin de s'assurer qu'il n'existe aucun danger ou risque d'inflammation.

Des panneaux "Interdiction de fumer" doivent être affichés.

### 4.6.7. Zone ventilée.

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est convenablement aérée avant de rentrer dans le système ou de réaliser des travaux à chaud. Un certain degré de ventilation doit être maintenu pendant la période de réalisation des travaux. La ventilation doit permettre de disperser tout le réfrigérant libéré et de préférence de l'expulser extérieurement dans l'atmosphère.

### 4.6.8. Contrôles de l'équipement de réfrigération.

Lorsque des composants électriques sont modifiés, ils doivent être adaptés au but prévu et à la spécification correcte. À tout moment, il convient de suivre les directives de maintenance et d'entretien du fabricant. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

#### Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations en utilisant des réfrigérants inflammables :

• la taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées,

• la machine de ventilation et les sorties fonctionnent convenablement et ne sont pas obstruées,

• si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié pour s'assurer de la présence de réfrigérant,

• le marquage sur l'équipement doit rester visible et lisible ; le marquage et les signeuzil lisibles doivent être corrigés,

• le conduit de réfrigération ou les composants sont installés dans une position où il est peu probable qu'ils soient exposés à une éventuelle substance susceptible de corroder les composants contenant du réfrigérant, sauf si les composants sont réalisés en matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou convenablement protégés dans ce but.

### 4.6.9. Contrôles des dispositifs électriques.

La réparation et l'entretien de composants électriques doivent inclure des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection de composants. En cas de panne susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant que la sécurité n'est pas satisfaisante. Si la panne ne peut pas être corrigée immédiatement mais qu'il est nécessaire de poursuivre l'opération, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être rapporté au propriétaire de l'équipement, et toutes les parties doivent être informées.

#### Les contrôles de sécurité initiaux comprendront :

• la vérification que les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait d'une manière sûre afin d'éviter la possibilité de production d'étincelles,

• la vérification qu'il n'y a aucun composant électrique, et câblage sous tension exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système,

• la vérification qu'il existe une continuité de la liaison à la terre.

## 4.7. Réparations des composants scellés.

Pendant les réparations des composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être débranchées de l'équipement sur lequel on travaille avant toute déconnexion d'une alimentation électrique scellée à l'équipement pendant la maintenance, puis, une forme permanente de détection de fuite doit être placée au point le plus critique pour avertir d'une situation potentiellement dangereuse. Il convient de faire particulièrement attention à ce qui suit lors du travail sur des composants électriques. Le boîtier ne doit pas être altéré de façon à affecter le niveau de protection. Cela comprend des dommages aux câbles, un nombre excessif de connexions, des bornes non réalisées selon la spécification d'origine, des dommages aux joints, une installation incorrecte des presse-étoupes, etc.

Il convient de s'assurer que l'appareil est monté en toute sécurité. Assurez-vous que les joints ou matériels d'étanchéité ne sont pas dégradés au point de ne plus pouvoir servir à prévenir l'entrée d'atmosphères inflammables. Les pièces de remplacement doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

Remarque : l'utilisation d'un mastic au silicone peut inhiber l'efficacité de certains types d'équipements de détection de fuite. Des composants à sécurité intrinsèque n'ont pas besoin d'être isolés avant de travailler dessus.

## 4.8. Réparation des composants à sécurité intrinsèque.

Ne pas appliquer de charges inductives ou de capacitance permanentes au circuit sans s'assurer que cela ne dépassera pas la tension autorisée et l'intensité permise pour l'équipement utilisé. Des composants à sécurité intrinsèque sont les seuls composants sur lesquels il est possible de travailler alors qu'ils sont sous tension en présence d'une atmosphère inflammable. L'appareil de test doit être classé à la valeur correcte. Remplacer les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces peuvent provoquer l'inflammation de l'atmosphère du réfrigérant en cas de fuite.

## 4.9. Câblage.

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des arêtes vives, ou à tout autre effet environnemental négatif. Le contrôle doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

## 4.10. Détection de réfrigérants inflammables.

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées dans la recherche ou la détection de fuites de réfrigérant. Il est interdit d'utiliser une torche halogénure (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue).

## 4.11. Méthodes de détection de fuites.

Les méthodes de détection de fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables :

• des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter des réfrigérants inflammables, mais la sensibilité peut ne pas être adéquate, ou peut nécessiter un recalibrage (l'équipement de détection doit être calibré dans une zone sans réfrigérant),

• assurez-vous que le détecteur ne soit pas une source potentielle d'inflammation et qu'il soit adapté au réfrigérant utilisé,

• l'équipement de détection de fuite doit être réglé à un pourcentage du LFL du réfrigérant et il doit être calibré selon le réfrigérant utilisé et le pourcentage de gaz approprié (25 % maximum) doit être confirmé,

• les fluides de détection de fuite sont adaptés pour une utilisation avec la plupart des réfrigérants mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder le conduit en cuivre,

• en cas de suspicion de fuite, toutes les flammes nues doivent être éliminées, éteintes,

• en cas de fuite de réfrigérant qui nécessite un brasage, tout le réfrigérant doit être récupéré du système, ou isolé (au moyen de soupapes d'arrêt) dans une partie du système éloigné de la fuite.

## 4.12. Suppression et évacuation.

Lors de l'introduction dans le circuit de réfrigérant pour faire des réparations, ou pour tout autre but, des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Toutefois, il est important de suivre les meilleures pratiques lorsqu'il s'agit d'inflammabilité.

Il convient de suivre la procédure suivante :

• enlevez le réfrigérant,

• purgez le circuit avec un gaz inerte,

• évacuez,

• purgez avec un gaz inerte,

• ouvrez le circuit par découpe, ou brasage.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les cylindres de récupération corrects.

Le système doit être "rincé" avec de l'OFN pour rendre l'unité sûre pour les réfrigérants inflammables. Il est possible qu'il faille répéter ce processus plusieurs fois. Il ne faut pas utiliser d'air comprimé ou d'oxygène pour cette tâche. La purge doit être réalisée par une ouverture de remplissage jusqu'à obtention de la pression de travail, puis par une ventilation à l'atmosphère, et enfin une dépression jusqu'au vide. Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. Lorsque la charge finale est utilisée, le système doit être ventilé à la pression atmosphérique pour permettre le travail.

Cette opération est absolument vitale si des opérations de brasage sur les conduits doivent avoir lieu. Il faut s'assurer que la sortie pour la pompe à vide n'est pas proche d'éventuelles sources d'inflammation et qu'il existe un vide dans le système avec de l'OFN et qu'une ventilation continue est disponible.

## 4.13. Procédures de charge.

Outre les procédures de charge conventionnelles, les conditions requises suivantes doivent être suivies :

• assurez-vous qu'aucune contamination de différents réfrigérants ne se produit lors de l'utilisation de l'équipement de charge,

• les tuyaux ou conduits doivent être le plus court possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent,

• les cylindres doivent être maintenus dans une position appropriée selon les instructions,

• assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant,

• étiquetez le système lorsque la charge est complète (si ce n'est pas déjà le cas),

• il convient de faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec de l'OFN.

Le système doit être testé pour vérifier les fuites lors de l'achèvement de la charge, mais avant la mise en service.

Un test de fuite de suivi doit être réalisé avant de quitter le site.

## 4.14. Démantèlement.

Avant de réaliser cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement dans les moindres détails. Il est une bonne pratique recommandée que tous les réfrigérants soient récupérés en toute sécurité. Avant d'effectuer cette tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé, si une analyse s'avère nécessaire avant de réutiliser le réfrigérant récupéré. Il est essentiel de disposer d'une source d'électricité avant de commencer l'opération.

a. Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.

b. Isolez le système électriquement.

c. Avant de tenter la procédure, assurez-vous que :

• un équipement de manipulation mécanique est disponible, si nécessaire, pour manipuler les cylindres de réfrigérant,

• tout l'équipement de protection individuelle est disponible et utilisé correctement,

• le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente,

• l'équipement de récupération et les cylindres sont conformes aux normes appropriées.

d. Évacuez le système réfrigérant, si possible.

e. S'il n'est pas possible d'atteindre le vide, réalisez un collecteur de sorte que le réfrigérant puisse être enlevé des différentes parties du système.

f. Assurez-vous que le cylindre est situé sur les gradins avant que la récupération n'ait lieu.

g. Démarrez la machine de récupération et faites-la fonctionner conformément aux instructions.

h. Ne surchargez pas les cylindres (pas plus de 80 % en volume de charge de liquide).

i. Ne dépassez pas la pression de fonctionnement maximale du cylindre, même temporairement.

j. Lorsque les cylindres ont été remplis correctement et que le processus est terminé, assurez-vous que les cylindres et l'équipement sont enlevés du site rapidement et que toutes les soupapes d'isolation sur l'équipement sont fermées.

k. Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigérant sauf s'il a été nettoyé et vérifié.

## 4.15. Étiquetage.

L'équipement doit être étiqueté en indiquant qu'il a été démantelé, et vidé de son réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous qu'il existe des étiquettes sur l'équipement, indiquant que l'équipement contient du réfrigérant inflammable.

## 4.16. Récupération.

Lors de l'enlèvement du réfrigérant d'un système, soit pour des raisons d'entretien ou de démantèlement, il est de bonne pratique recommandée que tous les réfrigérants soient enlevés en toute sécurité. Lors du transfert du réfrigérant dans des cylindres, assurez-vous que seul des cylindres de récupération appropriés soient utilisés. Assurez-vous que le nombre correct de cylindres pour le maintien de la charge totale du système soit disponible.

Tous les cylindres à utiliser sont désignés pour le réfrigérant récupéré et étiquetés pour ce réfrigérant (à savoir des cylindres spéciaux pour la récupération de tout le réfrigérant).

Les cylindres doivent être complets avec une soupape de détente et des soupapes d'arrêt associées, en bon état de marche. Des cylindres de récupération vides sont évacués et, si possible, refroidis avant que la récupération ne se produise. L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec un ensemble d'instructions concernant l'équipement qui restent à portée de main et qui sont adaptées pour la récupération de réfrigérants inflammables. En outre, un ensemble d'échelles de pesée calibrées doit être disponible et en bon état de marche. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords de déconnexion sans fuite et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en parfait état de marche, qu'elle est convenablement entretenue et que tous les éventuels composants associés sont scellés pour éviter toute inflammation en cas de libération de réfrigérant. Consultez le fabricant en cas de doute. Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur de réfrigérant dans le cylindre de récupération correct, et la Note de Transfert de Rebut pertinente doit être préparée. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et en particulier dans les cylindres. Si les compresseurs, ou les zuiles de compresseur doivent être enlevés, assurez-vous qu'ils aient été évacués à un niveau acceptable, pour s'assurer qu'il ne reste aucun réfrigérant inflammable dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être réalisé avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique au corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cela doit être effectué en toute sécurité. Lors du déplacement ou du replacement du climatiseur, consultez des techniciens de maintenance expérimentés pour le débranchement et la réinstallation de l'unité. Ne placez pas d'autres produits électriques ou éléments domestiques sous l'unité intérieure ou l'unité extérieure. La condensation qui s'égoutte depuis l'unité pourrait les mouiller, et provoquer des dommages ou dysfonctionnements de vos biens. Maintenez les ouvertures de ventilation dénuées de toute obstruction. L'appareil doit être stocké dans une zone bien aérée où la taille de la pièce correspond à la superficie de la pièce spécifiée pour le fonctionnement. L'appareil doit être stocké dans une salle sans flammes nues en fonctionnement continu (par exemple un appareil à gaz) et sans source d'inflammation (par exemple un chauffage électrique en fonctionnement). Les connecteurs mécaniques et les joints évasés réutilisables sont interdits.

# 5. Interface utilisateur.

Commencer à utiliser votre climatiseur :

• appuyez sur la touche d'alimentation pour démarrer ou arrêter le fonctionnement de votre appareil,

• appuyez sur la touche mode, pour sélectionner le mode de fonctionnement en séquence de, Cool dry, Fan, ou, Heat,

• appuyez sur la touche de réglage de température pour régler la température souhaitée,

• appuyez sur la touche Fan (ventilateur) pour choisir la vitesse de ventilateur souhaitée en séquence, High, Mide, ou, Low.

#### Remarques importantes :

• lorsque le climatiseur est allumé pour la première fois après avoir été branché, il fonctionnera en mode Auto,

• l'écran du climatiseur montre la température de réglage ; uniquement en mode standby, l'écran affiche la température ambiante,

• lors du changement de modes pendant que le climatiseur fonctionne, le compresseur s'arrêtera pendant 3 à 5 min avant de redémarrer. si on appuie sur une touche pendant ce temps, le compresseur ne redémarrera pas pendant 3 à 5 autres minutes,

• en mode Refroidissement ou Sec, le compresseur et le ventilateur de condensateur s'arrêteront quand la température ambiante atteint la température établie,

• en mode Ventilateur uniquement, la température ne peut pas être réglée,

• le chauffage n'est pas disponible pour le climatiseur en fonctionnement Refroidissement uniquement,

• les modes de fonctionnement suivants ne peuvent être réglés que par la télécommande : Timer, Auto, Jet,

• en cas de panne de courant, votre climatiseur fonctionnera aux réglages précédents lorsque le courant sera rétabli,

• si l'unité fonctionne dans un environnement à Unlikely very humidity (Humidité très improbable), de l'eau sera collectée dans le réservoir à l'intérieur de l'unité. Le climatiseur s'arrêtera une fois que le réservoir d'eau est plein et l'écran affichera "E5" pour vous informer de vider le récipient intérieur. Il y a un tube en plastique à l'arrière de l'appareil, déplacer l'appareil vers un endroit sûr, laisser pendre le tuyau en plastique pour la vidange d'eau.

# 6. Télécommande.

Insérez les batteries dans la télécommande :

• insérez une fiche, et appuyez lentement vers le bas sur le couvercle des piles et poussez vers le bas de la télécommande,

• insérez 2 piles AAA (1,5 V) dans le compartiment ; assurez-vous que la polarité "Pluss" et "Moins" est correctement positionnée,

• fermez le couvercle des piles sur la télécommande.

Préréglage de la télécommande : à chaque fois que les piles sont remplacées dans la télécommande, celle-ci est préréglée en mode Pompe à chaleur. La télécommande C A de la pompe à chaleur peut être utilisée pour commander les modèles C A, à refroidissement seul.

La télécommande fera fonctionner le climatiseur à une distance pouvant atteindre 7 mètres.

Utilisation de la télécommande pour commander l'appareil :

• pour faire fonctionner l'appareil par le biais de la télécommande, pointez la télécommande vers le dispositif récepteur sur l'unité intérieure, pour assurer la sensibilité de réception,

• pour envoyer un message depuis la télécommande, le symbole clignotera pendant 1 seconde. Dès réception du message, l'appareil émettra un bip.

Remarque : merci de suivre les instructions qui correspondent à la télécommande que vous avez reçue pour le fonctionnement du Climatiseur.

# 7. Entretien.

Vidange du climatiseur.

Veuillez raccorder le tuyau d'évacuation en mode chauffage, autrement l'unité s'arrêtera de fonctionner après avoir atteint le niveau d'avertissement.

1. Appuyez sur On-Off pour couper le climatiseur.

2. Débranchez le climatiseur ou coupez le courant.

3. Déplacez l'appareil doucement et de manière stable vers un emplacement de vidange ou à l'extérieur pour vidanger l'eau. Ne déplacez pas l'unité avant que l'eau ne soit totalement vidangée.

4. Enlevez le bouchon de vidange secondaire situé à l'arrière du climatiseur et vidangez totalement l'eau.

5. Retirez le flexible de vidange primaire du clip de tuyau. Retirez le bouchon du flexible de vidange de l'extrémité du flexible de vidange primaire et vidangez l'eau totalement. Remarque : si le climatiseur est stocké après utilisation, consultez la section "Stockage après utilisation".

6. Réinstallez le bouchon du flexible de vidange et le bouchon de vidange secondaire.

7. Refixez le flexible de vidange primaire au clip de flexible de vidange.

8. Repositionnez le climatiseur.

9. Branchez le climatiseur ou remettez le courant.

10. Appuyez sur On-Off pour démarrer le climatiseur.

Nettoyage du filtre à air.

1. Appuyez sur On-Off pour couper le climatiseur.

2. Ouvrez la porte du panneau de filtre à l'arrière du climatiseur et enlevez-la.

3. Enlevez le filtre à air de la porte du panneau de filtre.

4. Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre. Si le filtre est très sale, lavez-le dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Remarque : ne lavez pas le filtre dans le lave-vaisselle ou n'utilisez aucun détergent chimique.

5. Séchez totalement le filtre à l'air avant de le remettre en place pour assurer une efficacité maximale.

6. Refixez le filtre à air à la porte du panneau de filtre.

7. Réinstallez la porte du panneau de filtre.

8. Appuyez sur On-Off pour démarrer le climatiseur.

Nettoyage de l'extérieur.

1. Débranchez le climatiseur ou coupez le courant.

2. Enlevez le filtre à air et nettoyez-le séparément. Voir "Nettoyage du filtre à air".

3. Essuyez l'extérieur du climatiseur avec un chiffon dou, imbibé d'eau.

4. Branchez le climatiseur ou remettez le courant.

5. Appuyez sur On-Off pour démarrer le climatiseur.

Mise au rebut des piles.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation du matériel, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par le biais de votre système de retour de piles gratuit local.

Stockage après utilisation.

1. Vidangez l'eau (voir la section "Vidange du climatiseur").

2. Faites fonctionner le climatiseur réglé sur Fan Only, (Ventilateur uniquement) pendant environ 12 heures pour sécher le climatiseur.

3. Débranchez le climatiseur.

4. Enlevez le flexible d'échappement et stockez-le avec le climatiseur dans une zone propre et sèche. Voir les "Instructions d'installation".

5. Enlevez le kit de fenêtre et stockez-leu avec le climatiseur dans une zone propre et sèche. Voir les "Instructions d'installation".

6. Enlevez le filtre et nettoyez-le. Voir "Nettoyage du filtre à air".

7. Nettoyez l'extérieur du climatiseur. Voir "Nettoyage de l'extérieur".

8. Réinstallez le filtre.

9. Enlevez les piles et stockez la télécommande avec le climatiseur dans une zone propre et sèche.

# 8. Instruction d'installation.

Installation du tuyau d'échappement et de l'adaptateur.

1. Roulez le climatiseur jusqu'à l'emplacement sélectionné. Voir "Conditions requises de l'emplacement".

2. Préparation de l'ensemble de tuyau d'échappement. Appuyez sur le raccord dans l'une des extrémités du tuyau d'échappement flexible et sur l'adaptateur d'échappement de fenêtre dans l'autre extrémité du tuyau ; le raccord et l'adaptateur d'échappement de fenêtre disposent de pinces d'un seul tenant qui s'insèrent sur le tuyau.

3. Insérez le raccord dans la fente à l'arrière du climatiseur.

4. Faites coulisser vers le bas pour bloquer le tuyau en place.

5. Confirmez que le tuyau est bloqué en place avant l'utilisation.

Outils et pièces.

Regroupez les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici.

Outils requis :

• tournevis Phillips,

• scie,

• perceuse sans fil et foret deu, 1 - 8 pouce,

• ciseaux,

• crayon à papier.

Pièces fournies : la société ne fournit qu'un plan pour installer le climatiseur local. Voir "Installation du climatiseur local".

Conditions requises relatives à l'emplacement.

Remarques :

• le flexible d'échappement permet de placer le climatiseur entre 23 1/2 pouces et 67 pouces (60 cm et 170 cm) de la fenêtre ou de la porte,

• l'appareil équipé d'un chauffage supplémentaire doit être maintenu à une distance minimum de 100 cm des surfaces combustibles,

• l'appareil doit être installé, actionné et stocké dans une salle ayant une superficie au sol supérieure à 12 m carrés et supérieure à 2,2 m,

• les climatiseurs locaux sont conçus comme un système de refroidissement supplémentaire dans des zones locales au sein d'une pièce,

• pour assurer une ventilation correcte, maintenez la distance requise entre la sortie d'air de retour et le mur ou d'autres obstacles à au moins 23 1/2 pouces (60 cm),

• ne bloquez pas la sortie d'air,

• prévoyez un accès facile à la prise de terre.

Le "Kit Fenêtre" universel de marque wPRO est disponible en ligne, et est compatible avec n'importe quelle fenêtre et porte coulissante en aluminium, en bois et en PVC.

Conditions requises électriques.

Le climatiseur local doit être branché à une prise de 220-240V/50Hz, avec terre et fusible de 20 ampères.

L'utilisation d'un fusible temporisé ou d'un disjoncteur temporisé est recommandée.

Tout le câblage doit être conforme aux réglementations locales et nationales en matière d'électricité et il doit être installé par un électricien qualifié.

En cas de questions, contactez un électricien qualifié.

Utilisation de votre cordon d'alimentation électrique : branchez le cordon d'alimentation électrique dans une prise avec, terre.

Remarques :

• un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un cordon d'alimentation neuf, obtenu auprès du fabricant de produit et il ne doit pas être réparé,

• température de fonctionnement du refroidissement 21°C à 35°C,

• température de fonctionnement du chauffage 7°C à 27°C.

# 9. Dépannage.

Les problèmes de fonctionnement sont souvent dus à des causes mineures, merci de vérifier et de vous référer aux informations suivantes avant de contacter le Service Après-vente. Cela permettra d'économiser du temps et des dépenses inutiles.

Le climatiseur ne fonctionne pas ?

Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez dans une prise avec, terre. Voir "Conditions requises électriques".

Un fusible a grillé ou un disjoncteur s'est déclenché. Remplacez le fusible, ou réinitialisez le disjoncteur. Voir "Conditions requises électriques".

La touche On-Off n'a pas été enfoncée. Appuyez sur On-Off.

Le courant local est en panne. Attendez que le courant soit rétabli.

Un fusible ou disjoncteur temporisé de capacité erronée est utilisé. Remplacez par un fusible ou disjoncteur temporisé de la capacité correcte. Voir "Conditions requises électriques ".

Le climatiseur grille les fusibles ou enclenche les disjoncteurs du circuit ?

Trop d'appareils sont utilisés sur le même circuit. Débranchez ou replacez des appareils qui partagent le même circuit.

Vous essayez de redémarrer le climatiseur trop tôt après l'avoir coupé. Attendez au moins 3 minutes après avoir coupé le climatiseur avant d'essayer de le redémarrer.

Vous avez changé de modes. Attendez au moins 3 minutes après avoir coupé le climatiseur avant d'essayer de redémarrer l'appareil.

Le climatiseur semble trop fonctionner ?

Y-a-t-il une porte ou une fenêtre ouverte ? Maintenez les portes et fenêtres fermées.

En mode refroidissement : le climatiseur est dans une pièce fortement occupée, ou des appareils produisant de la chaleur sont utilisés dans la pièce. Utilisez des ventilateurs d'échappement pendant la cuisson ou le bain ou essayez de ne pas utiliser d'appareils produisant de la chaleur pendant la partie la plus chaude du jour. Les climatiseurs locaux sont conçus comme un système de refroidissement supplémentaire dans des zones locales au sein d'une pièce. Un climatiseur de capacité supérieure peut s'avérer nécessaire, en fonction de la taille de la pièce refroidie.

En mode chauffage : le climatiseur est dans une pièce très froide. Les climatiseurs locaux sont conçus comme un système de chauffage supplémentaire dans des zones locales au sein d'une pièce. Un climatiseur de capacité supérieure peut s'avérer nécessaire, en fonction de la taille de la pièce chauffée.

Le climatiseur fonctionne uniquement sur un court laps de temps mais la pièce n'est pas froide ou chaude ?

La température réglée est proche de la température ambiante. Température réglée inférieure ou supérieure. Voir "Description du mode de fonctionnement".

Affichage code d'erreur ?

Si le code d'erreur, E5 apparaît sur l'écran de l'unité, l'unité est pleine d'eau, vous devez vidanger l'eau, voir "Vidange du climatiseur". Après la vidange, vous pouvez utiliser l'unité.

En cas de code d'erreur E1, E2, E3, E6, E7, EA, contactez le service client.

Le climatiseur fonctionne mais ne refroidit ou ne chauffe pas ?

Le filtre est sale ou obstrué par des débris. Nettoyez le filtre.

La sortie d'air est bloquée. Nettoyez la sortie d'air.

La température de réglage n'est pas compatible. En mode refroidissement : la température réglée est trop élevée. Réglez une température inférieure. En mode chauffage : la température réglée est trop basse. Réglez une température supérieure.

Les cycles de Marche-Arrêt du climatiseur sont trop nombreux ?

Le climatiseur n'est pas convenablement dimensionné pour votre pièce. Vérifiez les capacités de refroidissement, chauffage de votre climatiseur local. Les climatiseurs locaux sont conçus comme un système de refroidissement/chauffage supplémentaire dans des zones locales au sein d'une pièce.

Le filtre est sale ou obstrué par des débris. Nettoyez le filtre.

En mode refroidissement, il y a trop de chaleur ou d'humidité (cuisson avec récipient ouvert, douches, etc.) dans la pièce. Utilisez un ventilateur pour évacuer la chaleur ou l'humidité de la pièce. Essayez de ne pas utiliser d'appareils produisant de la chaleur pendant la partie la plus chaude de la journée. En mode chauffage, la température ambiante est trop élevée. N'utilisez pas le climatiseur quand la température ambiante est trop élevée.

Les volets sont bloqués. Installez le climatiseur dans un endroit où les volets ne sont pas gênés par des rideaux, panneaux occultants, meubles, etc.

La température extérieure est inférieure à 18°C. N'essayez pas de faire fonctionner votre climatiseur en mode refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 18°C.

Remarque : si les problèmes persistent, coupez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique puis contactez le Service Après-vente agréé whirlpoul le plus proche. N'essayez pas de déplacer, réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

# 10. Service Après-vente.

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. vérifiez en premier lieu si vous pouvez remédier au problème à l'aide des suggestions de la section "Dépannage",

2. arrêtez l'appareil et rallumez-le pour voir si la panne persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, contacter le Service Après-vente le plus près.

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site web www.whirlpool.eu

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser :

• une brève description de la panne,

• le type et le modèle exact de l'appareil,

• le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque signalétique). Le numéro de référence est également indiqué dans le livret de garantie.

• votre adresse complète,

• votre numéro de téléphone.

Si l'appareil doit être réparé, adressez-vous à un Service Après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

Ce service whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.