HdCZ_WHIRLPOOL_Lave-linge_frontal_FFDD9469BSVFR

Whirlpool.

Lave-linge frontal FF DD 9469 BS VFR.

Mode d'emploi adapté de mai 2022.

Attention : lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face supérieure.

1.4. Face arrière.

1.5. Face inférieure.

2. Caractéristiques techniques.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Utilisation autorisée.

3.2. Installation.

3.3. Alimentation électrique.

3.4. Nettoyage et entretien.

3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

4. Tableau des programmes.

5. Programmes.

6. Première utilisation.

7. Utilisation quotidienne.

8. Pour interrompre un programme en cours.

9. Ouvrez la porte, si nécessaire.

10. Fin du programme.

11. Options.

12. Touches verrouil.

13. Eau de javel.

14. Trucs et astuces.

15. Procédure de détartrage et nettoyage.

16. Entretien et nettoyage.

17. Accessoires.

18. Transport et manutention.

19. Dépannage.

20. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Distributeur de lessive.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous à l'aide de la poignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

La moitié gauche du distributeur de lessive comporte, du fond vers l'avant :

• compartiment de prélavage : pour la lessive pour le prélavage,

• compartiment adoucissant : pour l'assouplissant ou l'amidon liquide. Versez l'adoucissant ou la solution d'amidon uniquement jusqu'au repère "max".

La moitié droite du distributeur de lessive comporte le compartiment de lavage principal, destiné à contenir la lessive pour le lavage principal, détachant ou adoucissant de l'eau. Pour une lessive liquide, il est recommandé d'utiliser le séparateur gradué et amovible (fourni) pour un dosage correct. En cas d'utilisation d'une lessive en poudre, placer la séparation dans la fente située sur le côté gauche du compartiment.

Entre les 2 compartiments, au fond, se trouve le bouton de relâchement. Appuyez sur ce bouton pour enlever le distributeur de lessive et pour le nettoyer.

Panneau de commande.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

Il contient de haut en bas et de gauche à droite :

• bouton "On-Off",

• sélecteur de programme : manette ronde pouvant être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner le programme,

• 3 boutons carrés disposés verticalement, de haut en bas : "Touches verrouil." et 2 boutons d'options,

• écran,

• 3 boutons d'options carrés disposés verticalement,

• sous l'écran, 3 boutons rectangulaires disposés horizontalement, de gauche à droite : "Température", "Essorage", "Départ différé",

• bouton "Départ-Pause".

En tournant le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnez les programmes suivants, lorsque le repère est en position :

• 12:00 : Mixte,

• 12:45 : Blanc,

• 13:30 : Coton,

• 14:15 : Éco 40-60,

• 15:00 : Lit, et Bain,

• 15:45 : Sport,

• 16:30 : Couette,

• 17:15 : Steam Refresh,

• 18:00 : Essorage et Vidange,

• 18:45 : Rinçage et Essorage,

• 19:30 : Rapide 30 min,

• 20:15 : 20°C,

• 21:00 : Soie,

• 21:45 : Laine,

• 22:30 : Délicat,

• 23:15 : Synthétiques.

Sur l'écran s'affichent les indicateurs suivants :

• "La porte peut être ouverte",

• "Phase de lavage" : indique la phase de lavage du cycle,

• "Erreur : Appeler SAV" : voir la section "Dépannage",

• "Erreur : Filtre à eau obstrué" : l'eau ne peut pas être drainée ; le filtre à eau est peut-être colmaté,

• "Erreur : Absence eau" : absence d'eau d'alimentation ou quantité d'eau insuffisante.

En cas de panne, consultez la section "Dépannage".

Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aide de la poignée située à droite.

Plinthe.

La plinthe est située dans la partie inférieure de la face avant.

Elle est amovible.

Derrière la plinthe, dans la partie droite, se trouve le filtre à eau.

## 1.2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 1.3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 1.4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent :

• câble d'alimentation électrique,

• prise du tuyau d'alimentation d'eau,

• tuyau de vidange,

• boulons de transport.

## 1.5. Face inférieure.

Il y a 4 supports réglables sur la face inférieure.

# 2. Caractéristiques techniques.

FFDD 9469 BSV FR.

12NC : 8 5 9 9 9 1 6 4 3 0 1 0.

Code EAN : 8.0 0 3 4 3 7 0 5 0 3 1 2.

Lave-linge hublot posable.

Ce lave-linge posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur blanche. Très grande capacité de 9 kg. Une vitesse d'essorage rapide et économique de 1 400 tours par minute. Technologie exclusive 6ème Sens adaptant les réglages de manière dynamique en fonction de chaque chargement, prenant ainsi un soin tout particulier de votre linge. Lavage rapide de 30 minutes.

Technologie 6ème Sens : découvrez les soins parfaits. Les capteurs intelligents 6ème Sens adaptent les ressources en fonction de la taille et du type de charge, offrant une optimisation du temps, de l'énergie et de l'eau.

Steam Hygiène : grâce à la vapeur diffusée dans le tambour à la fin du cycle, le linge est purifié de la manière la plus naturelle et la plus délicate sans additifs chimiques. Ce traitement élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries les plus courantes.

FreshCare Plus : votre linge reste frais ! Les nouveaux lave-linge FreshCare Plus vous apportent la tranquillité d'esprit. Avec FreshCare Plus, vous pouvez lancer une lessive sans vous soucier du moment où il vous faudra vider le lave-linge. Grâce à l'action combinée de la vapeur et du brassage en fin de cycle, le système FreshCare Plus préserve la fraîcheur de votre linge et le garde frais et sans odeur jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Cette option n'est pas compatible avec les programmes Délicat, et Duvet.

1 400 rpm : une vitesse exceptionnelle. Cette machine à laver Whirlpool a une vitesse d'essorage de 1 400 tours par minute.

Moteur induction : fonctionnement silencieux. Le moteur à induction de cette machine à laver Whirlpool est destiné à assurer un fonctionnement silencieux et de longue durée. Profitez de résultats parfaits dans le silence et la quiétude.

Capacité 9 kg : tout l'espace dont vous avez besoin. Avec son tambour d'une capacité de 9 kg, cette machine à laver Whirlpool vous offre tout l'espace dont vous avez besoin pour votre linge.

Caractéristiques principales :

• groupe de produit : lave-linge.

• type de construction : pose libre.

• type de montage : pose libre.

• top amovible : non.

• type de chargement : chargement frontal.

• couleur principale du produit : blanc.

• puissance de raccordement : 1 850.

• intensité : 10.

• tension : 220-240.

• fréquence : 50.

• longueur du cordon électrique : 120.

• type de prise : Schuko.

• hauteur du produit : 850.

• largeur du produit : 595.

• profondeur du produit : 630.

• poids net : 71.

Caractéristiques techniques :

• programmes automatiques : oui.

• variateur de vitesse d'essorage : réglable.

• arrêt cuve pleine : oui.

• pesée automatique : non communiqué.

• détection du type de textile : non communiqué.

• détection du degré de salissures : non communiqué.

• détection de mousse : oui.

• système anti-balourd : oui.

• type de système de protection de l'eau : non.

• option lavage à froid : non.

• indicateur de déroulement : non communiqué.

• afficheur digital de temps restant : oui.

• options de départ différé : continu.

• délai maximum de départ différé : 0.

• matériau de la cuve : plastique.

• volume du tambour : 62.

• alimentation eau chaude et eau froide : non.

Performances :

• classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : A.

• consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Éco 40-60 (UE 2017/1369) : 49.

• classe d'efficacité d'essorage du programme Éco 40-60 (UE 2017/1369) : B.

• vitesse d'essorage en tr/min du programme Éco 40-60 à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 1 351.

• capacité maximale en kg (UE 2017/1369) : 9,0.

• consommation d'eau du programme Éco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 50.

• consommation énergétique en kWh par kg par cycle du programme Éco 40-60 (UE 2017/1369) : 0,493.

• consommation énergétique en mode Veille (UE 2017/1369) : 0,50.

• consommation énergétique en mode Arrêt (UE 2017/1369) : 0,50.

• taux d'humidité résiduelle pondéré (D) (EU 2017/1369) : 53,0.

• durée du programme Éco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 3 heures 45.

• émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 78.

• classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : C.

# 3. Consignes de sécurité.

Important de lire et de respecter.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

## 3.1. Utilisation autorisée.

Mise en garde : cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique, et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux, et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres résidences similaires ; parties communes des immeubles ou des laveries.

Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (kg de linge sec) indiquée dans le tableau des programmes.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants (par exemple térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de la poudre à récurer, de détergents pour vitre ou tout usage, ou de liquides inflammables ; ne lavez jamais des tissus imbibés avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.

## 3.2. Installation.

2 personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant.

Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le dessus ou le couvercle.

L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc,) hors de la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

N'installez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes comme : mauvaise ventilation, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifiez que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si l'appareil est installé sur des planchers en bois, ou "flottants", (certains parquets et matériaux stratifiés), fixez une feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm au moins, sur le sol, puis placer l'appareil dessus.

Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau conformément aux réglementations de votre compagnie de distribution d'eau locale.

Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : ne raccordez pas l'alimentation d'eau chaude.

Pour les modèles avec arrivée d'eau chaude : la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60°C.

Le lave-linge est doté d'écrous de transport destinés à éviter tout endommagement intérieur pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Une fois cette opération terminée, bouchez les ouvertures à l'aide des 4 obturateurs en plastique fournis.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon le modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux pour relier l'appareil à l'alimentation d'eau. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

La pression de l'eau doit être dans la gamme de 0,1, à, 1, MPa.

Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Les pièces détachées pour la machine à domicile seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'écoconception.

## 3.3. Alimentation électrique.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique par le fabricant ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

## 3.4. Nettoyage et entretien.

Avertissement : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien.

Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes pour réduire la charge. n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien, ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

## 3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Moebius".

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

# 4. Tableau des programmes.

Charge maximale : 9 kg.

Consommation électrique en mode arrêt : 0,5 W. en mode marche : 8 W.

Mixte :

• températures : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 000 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal (dosage requis), adoucissant (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Blanc :

• températures : réglage (60°C), gamme (à froid jusqu'à 90°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• durée : 2 heures 35,

• lessives et additifs : prélavage : (dosage requis), (90°C). lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 55 %,

• consommation d'énergie : 1,79 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 89,

• température de lavage : 55°C.

Coton :

• températures : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• durée : 3 heures 30,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage nécessaire). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 1,20 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 97,

• température de lavage : 45°C.

Éco 40-60 :

• températures : réglage (40°C), gamme (40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 351 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• durée : 3 heures 45,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,80 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 59,

• température de lavage : 32°C.

Éco 40-60 :

• températures : réglage (40°C), gamme (40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 351 tr/min,

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 2 heures 50,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,48 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 52,

• température de lavage : 29°C.

Éco 40-60 :

• températures : réglage (40°C), gamme (40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 351 tr/min,

• charge maximale : 2,3 kg,

• durée : 2 heures 10,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,24 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 41,

• température de lavage : 25°C.

Lit et Bain (Draps) :

• températures : réglage (60°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide.

Sport :

• températures : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 600 tr/min,

• charge maximale : 4,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Couette :

• températures : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 000 tr/min,

• charge maximale : 3,5 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Steam Refresh (Vapeur) :

• charge maximale : 2,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran.

Essorage et Vidange :

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran.

Rinçage et Essorage :

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : adoucissant : (dosage en option).

Rapide 30 min :

• températures : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 200 tr/min (l'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut),

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 30 minutes,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide,

• humidité résiduelle : 71 %,

• consommation d'énergie : 0,18 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 37,

• température de lavage : 27°C.

20°C :

• températures : réglage (20°C), gamme (à froid jusqu'à 20°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 400 tr/min,

• charge maximale : 9,0 kg,

• durée : 1 heure 50,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide,

• humidité résiduelle : 55 %,

• consommation d'énergie : 0,14 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 78,

• température de lavage : 22°C.

Soie :

• températures : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• vitesse maximale d'essorage : 600 tr/min (l'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut),

• charge maximale : 1,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Laine :

• températures : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• vitesse maximale d'essorage : 800 tr/min,

• charge maximale : 2,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Délicat :

• températures : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• vitesse maximale d'essorage : 600 tr/min (l'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut),

• charge maximale : 1,0 kg,

• la durée du programme est indiquée sur l'écran,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : liquide.

Synthétiques :

• températures : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• vitesse maximale d'essorage : 1 200 tr/min,

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 2 heures 15,

• lessives et additifs : lavage principal : (dosage requis). adoucissant : (dosage en option),

• lessive recommandée : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 35 %,

• consommation d'énergie : 0,58 kWh,

• nombre total de litres d'eau : 60,

• température de lavage : 43°C.

Ces données peuvent différer à la maison du fait d'un changement de conditions de la température de l'eau en entrée, de la pression d'eau, etc. Les valeurs de durée de programme approximatives se réfèrent à des réglages par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Éco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

Éco 40-60 : cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Remarque : les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les Instituts de Test :

• cycle de lavage long pour les cotons : réglez le cycle de lavage Coton avec une température de 40°C,

• programme synthétique : réglez le cycle de lavage Synthétiques avec une température de 40°C.

Humidité résiduelle : après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.

6ème Sens : la technologie à capteur adapte l'eau, l'énergie, et la durée du programme à votre charge de lavage.

# 5. Programmes.

Respectez les consignes indiquées sur l'étiquette d'entretien du linge pour sélectionner le programme approprié. La valeur indiquée dans le symbole du bac est la température maximale possible pour laver le vêtement.

Mixte : pour laver des vêtements résistants légèrement à normalement sales, en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes.

Blanc : pour laver des serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc. en coton résistant et en lin, de normalement à très sales. Ce n'est que lorsque la température est sélectionnée à 90°C que le cycle est doté d'une phase de prélavage avant la phase de lavage principal. Dans ce cas, il est recommandé d'ajouter de la lessive à la fois dans la section de prélavage et de lavage principal.

Coton : cotons résistants moyennement à très sales.

Éco 40-60 : convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

Lit et Bain (Draps) : utiliser ce programme pour laver le linge de lit et les serviettes en un seul cycle. Cela permet d'optimiser une performance plus souple et d'économiser du temps et de l'énergie. Nous recommandons l'utilisation d'une lessive en poudre.

Sport : pour laver des vêtements de sport légèrement sales (survêtements, shorts, etc.). Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le "Tableau des programmes". Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, et d'ajouter la quantité adaptée pour une demi-charge.

Couette : conçu pour laver des éléments rembourrés en duvets, comme des couettes simples ou doubles, des coussins et des anoraks. Il est recommandé de charger ces éléments rembourrés dans le tambour avec les bords repliés vers l'intérieur et de ne pas dépasser les trois quarts du volume du tambour. Pour un lavage optimal, nous recommandons d'utiliser une lessive liquide.

Steam Refresh (Vapeur) : à la fin du cycle, les vêtements seront humides, donc nous recommandons de les étendre pour les faire sécher (2 kg, plus ou moins 3 articles). Ce programme rafraîchit les vêtements en éliminant les mauvaises odeurs et en détendant les fibres. Insérez uniquement des vêtements secs (et non sales) et sélectionnez le programme "Steam Refresh". Les vêtements seront légèrement humides à la fin du cycle, et peuvent être portés au bout de quelques minutes. Le programme "Steam Refresh" facilite le repassage.

Ne pas ajouter d'adoucissant ni de lessive.

Cycle non recommandé pour les vêtements en laine ou en soie.

Essorage et Vidange : essore la charge et vide l'eau. Pour des vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine vidangera uniquement.

Rinçage et Essorage : rince puis essore. Pour les vêtements résistants.

Rapide 30 min : pour laver des vêtements légèrement sales rapidement. Ce cycle dure seulement 30 minutes, ce qui permet un gain de temps et d'énergie.

20°C : convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20°C.

Soie : utiliser ce cycle pour laver tous les vêtements en soie. Nous recommandons l'utilisation d'une lessive spéciale, spécifiquement conçue pour laver le linge délicat.

Laine : tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme "Laine", même ceux portant l'étiquette "lavage main uniquement". Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et ne dépassez pas la charge maximale de linge.

Délicat : pour laver des vêtements particulièrement délicats. De préférence, retournez les vêtements sur l'envers avant le lavage.

Synthétiques : pour laver des vêtements sales réalisés en fibres synthétiques (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc.) ou des mélanges coton/synthétique.

# 6. Première utilisation.

La première fois que la machine est allumée, il vous sera demandé de choisir la langue, et l'écran affichera automatiquement le menu de sélection de la langue. Pour sélectionner la langue souhaitée, appuyez sur le bouton "Température" ou sur le bouton "Départ différé". Pour confirmer la sélection, appuyer sur le bouton "Essorage".

Pour changer la langue, éteindre la machine à laver et dans un délai de 30 secondes, appuyez sur les boutons "Touches verrouil.", "Rinçage intensif", et "FreshCare Plus" simultanément jusqu'à ce qu'un signal d'alarme retentisse : le menu de sélection de la langue sera à nouveau affiché.

Pour enlever les éventuels débris de fabrication, sélectionner le programme "Coton" à une température de 60°C. Verser une petite quantité de lessive en poudre dans le compartiment de lavage principal du distributeur de lessive (maximum un tiers de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale). Démarrez le programme sans ajouter de linge.

# 7. Utilisation quotidienne.

Préparez votre linge selon les recommandations figurant dans la section "Trucs et astuces". Chargez le linge, fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau, et appuyez sur le bouton "On-Off" pour allumer la machine, le bouton "Départ-Pause" clignote. Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité et sélectionnez une option éventuelle si nécessaire. La température et la vitesse d'essorage peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton "Température" ou sur le bouton "Essorage". Tirez le distributeur de lessive et ajoutez la lessive (et les additifs/assouplissants) maintenant. Respectez les doses recommandées sur l'emballage de la lessive.

Démarrage du cycle : fermez le distributeur de lessive et appuyez sur le bouton "Départ-Pause".

Le hublot se verrouille, (symbole "Porte ouverte" éteint) et le tambour se met à tourner ; le hublot se déverrouille (symbole "Porte ouverte" allumé), puis il se verrouille à nouveau (symbole "Porte ouverte" éteint) en phase de préparation de chaque cycle de lavage. Vous entendez un "clic" du mécanisme de verrouillage du hublot. Le tambour se remplit d'eau et la phase de lavage démarrera une fois le hublot verrouillé.

# 8. Pour interrompre un programme en cours.

Pour interrompre le cycle de lavage, appuyez sur "Départ-Pause" ; le témoin clignotera. Si le symbole "Porte ouverte" est éclairé, la porte peut être ouverte. Pour démarrer le cycle de lavage depuis le moment où il a été interrompu, appuyez à nouveau sur le bouton.

# 9. Ouvrez la porte, si nécessaire.

Avant de démarrer, et après la fin d'un programme, le témoin "Porte ouverte" s'allume pour montrer que la porte peut être ouverte. Tant que le programme fonctionne, la porte reste verrouillée. Pour ouvrir la porte pendant qu'un programme est en cours, appuyez sur "Départ-Pause" pour interrompre le programme. Si le niveau d'eau et/ou la température ne sont pas trop élevés, le voyant "Porte ouverte" s'allume et vous pouvez ouvrir la porte. Par exemple, pour ajouter ou enlever un vêtement. Appuyez à nouveau sur le bouton "Départ-Pause" pour poursuivre le programme.

# 10. Fin du programme.

Le témoin "Porte ouverte" s'allume, et l'écran affiche "Fin de cycle". Pour arrêter la machine à laver après la fin du programme, appuyez sur le bouton "On-Off", le témoin s'éteint. Si vous n'appuyez pas sur le bouton "On-Off", la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ. Fermez le robinet d'eau, ouvrez la porte et déchargez la machine à laver. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

# 11. Options.

Si l'option choisie est incompatible avec le programme réglé, l'incompatibilité sera signalée par un signal sonore (3 bips) et la mention, "Non sélection," apparaîtra sur l'écran.

Si l'option choisie est incompatible avec une autre option précédemment réglée, la mention, "Non sélection." apparaîtra sur l'écran et l'option ne sera pas activée.

FreshCare Plus : cette option augmente les performances de lavage en générant de la vapeur destinée à inhiber la prolifération des principales sources de mauvaises odeurs à l'intérieur de la machine. Après la phase vapeur, la machine à laver effectuera un cycle doux par des rotations lentes du tambour. L'option FreshCare Plus démarre après la fin du cycle pendant une durée maximale de 6 heures et vous pouvez l'interrompre à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton du panneau de commande ou en tournant la manette. Attendez environ 5 minutes avant d'ouvrir la porte.

Vapeur : cette option améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres traitées en même temps. Placez le linge dans le tambour, choisissez un programme compatible et sélectionnez l'option Vapeur.

Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

Repassage facile : en sélectionnant cette option, les cycles de lavage et d'essorage seront modifiés afin de réduire la formation de plis.

Rinçage intensif : en choisissant cette option, l'efficacité du rinçage est accrue et une élimination optimale de la lessive est garantie. Elle est particulièrement utile pour les peaux sensibles. Appuyez sur le bouton, une, deux, ou trois fois pour sélectionner 1, 2, ou, 3 rinçages supplémentaires après le rinçage du cycle standard, et enlever toute trace de lessive. Appuyez encore une fois sur le bouton pour revenir au type de "Rinçage normal".

Clean Plus : Clean Plus est une option qui fonctionne sur 3 niveaux différents (Intensif, Quotidien et Rapide) qui sont spécialement conçus pour régler la bonne action de lavage, en fonction de vos besoins de nettoyage :

• intensif : cette option est conçue pour des niveaux importants de saleté, en enlevant les taches les plus tenaces,

• quotidien : cette option est conçue pour enlever les taches de tous les jours,

• rapide : cette option est conçue pour éliminer les taches légèrement sales.

Départ différé : pour régler le programme sélectionné pour démarrer ultérieurement, appuyez sur le bouton pour régler le temps de retard souhaité. "En attente", ou, "Démarre dans", s'affiche sur l'écran lorsque cette option est activée. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton encore une fois jusqu'à ce que la valeur souhaitée, "tiret, tiret, deux points, tiret, tiret" s'affiche sur l'écran.

Température : chaque programme a une température prédéfinie. Si vous voulez changer la température, appuyez sur le bouton "Température". La valeur apparaît sur l'écran.

Essorage : chaque programme a une vitesse d'essorage prédéfinie. Si vous souhaitez changer la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton "Essorage". La valeur apparaît sur l'écran.

Mode Démo : pour désactiver cette fonction, éteindre la machine à laver. Puis appuyer sur le bouton "Départ-Pause" et le maintenir enfoncé, puis, dans un délai de 5 secondes, appuyer également sur le bouton "On-Off" et maintenir les deux boutons pendant 2 secondes.

# 12. Touches verrouil.

Pour verrouiller le panneau de commande, appuyez sur le bouton "Touches verrouil." et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran affiche "Touches verrouil. activé", le panneau de commande est verrouillé (à l'exception du bouton "On-Off"). Cela empêche les changements non intentionnels de programmes, en particulier avec des enfants près de la machine.

Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur le bouton "Touches verrouil." et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

# 13. Eau de javel.

Si vous souhaitez ajouter de l'eau de javel à votre linge, chargez la machine à laver et réglez le programme "Rinçage et Essorage".

Démarrez la machine et attendez qu'elle achève le premier cycle de remplissage d'eau (environ 2 minutes). Mettez la machine en mode pause en appuyant sur le bouton "Départ-Pause", ouvrez le tiroir à lessive et versez l'eau de javel (observez les doses recommandées indiquées sur l'emballage) dans le compartiment de lavage principal où la séparation a été précédemment montée. Redémarrez le cycle en appuyant sur le bouton "Départ-Pause". Si vous le souhaitez, il est possible d'ajouter un assouplissant dans le compartiment approprié du tiroir de lessive.

# 14. Trucs et astuces.

Triez le linge en fonction : type de tissu/étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, articles à laver à la main), couleur (séparez les articles de couleur et le blanc, lavez séparément les articles de couleur neufs), délicats (lavez les petits articles, comme les bas nylon, et les articles dotés de crochets, comme les soutien-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller à fermeture éclair).

Videz toutes les poches : les objets comme les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

Suivez les recommandations concernant le dosage/additifs : cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

Utilisez une température faible et une durée plus longue : les programmes les plus efficients en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge : chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le "Tableau des programmes" afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et teneur en eau restante : ils dépendent de la vitesse d'essorage ; plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

# 15. Procédure de détartrage et nettoyage.

Un message sur l'écran informera régulièrement l'utilisateur, (environ tous les 50 cycles), d'effectuer un cycle de nettoyage automatique pour nettoyer la machine à laver et combattre la formation de tartre et de mauvaises odeurs.

Pour une maintenance optimale, nous suggérons d'utiliser le détartrant et dégraissant Wpro, conformément aux instructions indiquées sur l'emballage. Le produit peut être acheté en contactant le service d'assistance technique ou sur le site internet www.whirlpool.eu.

Whirlpool décline toute responsabilité pour les éventuels dommages à l'appareil provoqués par l'utilisation d'autres produits détergents pour machines à laver disponibles sur le marché.

# 16. Entretien et nettoyage.

Pour toute opération d'entretien et de nettoyage, éteignez et débranchez le lave-linge. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

Nettoyer l'extérieur du lave-linge.

Utilisez un linge humide doux pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge. N'utilisez pas un nettoyant pour vitre ou tout usage, une poudre à récurer ou un nettoyant de même type pour nettoyer le panneau de commande, ces produits pourraient endommager l'affichage.

Vérification du tuyau d'alimentation d'eau.

Vérifiez le tuyau d'alimentation régulièrement pour des fissures ou des points fragilisés. S'il est endommagé, remplacez-le par un nouveau tuyau obtenu auprès de notre Service après-vente ou d'un détaillant autorisé.

Selon le type de tuyau : si le tuyau d'alimentation a un revêtement incolore, assurez-vous périodiquement qu'il n'y a pas de changement de couleur. Si c'est le cas, le tuyau peut avoir une fuite et devrait être remplacé.

Pour les tuyaux équipés d'une protection contre les fuites : vérifiez la fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité. Si elle est rouge, la fonction de protection contre les fuites s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf.

Pour dévisser ce tuyau, appuyez sur le bouton de libération (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

Nettoyage des filtres en maille situés dans le tuyau d'alimentation d'eau.

1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'alimentation d'eau.

2. Nettoyez soigneusement avec une fine brosse le filtre en maille situé à l'extrémité du tuyau.

3. Maintenant, dévissez manuellement le tuyau d'alimentation situé à l'arrière du lave-linge. En utilisant une pince, retirez le filtre en maille de la vanne située à l'arrière du lave-linge et nettoyez-le avec soin.

4. Remettez le filtre en maille en place. Raccordez de nouveau le tuyau d'alimentation d'eau au robinet et au lave-linge. N'utilisez pas d'outil pour raccorder le tuyau d'alimentation d'eau. Ouvrez le robinet d'eau, et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés.

Nettoyage du distributeur de détergent.

Enlevez le distributeur de détergent en appuyant sur le bouton de déverrouillage, et, en même temps, tirez sur le distributeur. Enlevez la pièce détachable du distributeur de détergent ainsi que la pièce détachable du compartiment adoucissant.

Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau courante, enlevant tous les résidus de détergents et d'assouplissants. Asséchez les pièces avec un linge doux sec.

Replacez le distributeur de détergent et poussez-le en place dans le compartiment de détergent.

Répétez cette opération régulièrement.

Nettoyage du filtre à eau et vidange des eaux usées.

Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre à eau ou d'évacuer l'eau résiduelle.

Si vous avez utilisé un programme à eau chaude, attendez que l'eau ait refroidi avant de vidanger l'eau.

Nettoyez le filtre à eau régulièrement pour éviter un problème de vidange d'eau causé par un filtre bouché.

Si l'eau ne peut pas se vidanger, l'afficheur indique que le filtre à eau peut être bouché.

1. Enlevez la plinthe en utilisant un tournevis : poussez vers le bas un côté de la plinthe avec votre main, puis poussez le tournevis dans l'intervalle entre la plinthe et le panneau avant, et appuyez pour ouvrir la plinthe.

2. Placez un grand récipient plat sous le filtre à eau pour récupérer l'eau de vidange.

3. Tournez lentement le filtre dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'eau se vidange. Laissez l'eau se vidanger sans enlever le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en le tournant dans le sens horaire. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que l'eau soit vidangée.

4. Placez un linge de coton sous le filtre d'eau qui pourra absorber la petite quantité d'eau qui reste. Puis enlevez le filtre à eau en le tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

5. Nettoyez le filtre à eau : enlevez les résidus dans le filtre et nettoyez-le sous l'eau courante.

6. Insérez le filtre à eau et réinstallez la plinthe : replacez le filtre à eau en le tournant dans le sens horaire. Assurez-vous de le tourner aussi loin que possible ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Pour vérifier l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de lessive. Replacez ensuite la plinthe.

# 17. Accessoires.

Contactez notre Service Après-vente pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de machine à laver.

Kit pour superposer, grâce auquel votre sécheuse peut être installée au-dessus du lave-linge pour économiser de l'espace et pour faciliter le chargement et déchargement de la sécheuse dans cette position plus élevée.

# 18. Transport et manutention.

Ne jamais soulever le lave-linge en le tenant par le haut.

1. Débranchez le lave-linge, et fermez le robinet d'eau.

2. Assurez-vous que la porte et le distributeur de lessive sont bien fermés.

3. Débranchez le tuyau d'alimentation du robinet d'eau, et enlevez le tuyau de vidange des points de vidange. Enlevez toute l'eau des tuyaux, et attachez-les de façon à ne pas les endommager lors du transport.

4. Replacez les boulons de transport. Suivez les directives pour enlever les boulons de transport dans les Consignes d'installation dans l'ordre inverse.

Important : ne transportez jamais le lave-linge sans avoir mis en place les boulons de transport.

# 19. Dépannage.

La machine à laver peut parfois ne pas fonctionner correctement pour certaines raisons. Avant d'appeler le service Après-vente, il est recommandé de vérifier si le problème peut être facilement résolu en utilisant la liste suivante.

La machine à laver ne s'allume pas ?

La prise n'est pas branchée ou pas suffisamment pour faire contact.

Il y a eu une panne de courant.

Le cycle de lavage ne démarre pas.

La porte n'est pas totalement fermée.

Le bouton "On-Off" n'a pas été enfoncé.

Le bouton "Départ-Pause" n'a pas été enfoncé.

Le robinet d'eau n'est pas ouvert.

Un "départ différé" a été réglé.

La machine à laver ne se remplit pas d'eau (le message, "Absence eau, ouvrir robinet" apparaît sur l'écran) ? Un "bip" sonne toutes les 5 secondes ?

Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas raccordé au robinet.

Le tuyau est plié.

Le robinet d'eau n'est pas ouvert.

L'alimentation en eau a été coupée.

Il n'y a pas suffisamment de pression.

Le bouton "Départ-Pause" n'a pas été enfoncé.

La machine à laver charge et vidange en continu ?

Le tuyau de vidange n'a pas été installé à 65 à 100 cm du sol.

L'extrémité du tuyau de vidange est immergée dans l'eau.

Le connecteur de vidange sur la paroi n'a pas d'aération.

Si le problème persiste, après avoir effectué ces contrôles, fermez le robinet d'eau, coupez la machine à laver et appelez le service Après-vente. Si l'appartement est situé à l'un des étages les plus hauts d'un immeuble, un effet de siphon peut parfois se produire, provoquant donc le chargement et la vidange continus de la machine à laver. Des soupapes anti-siphons spéciales sont disponibles sur le marché pour éviter ce type de problèmes.

La machine à laver ne vidange pas ou n'essore pas ?

Le programme ne comprend pas de fonction de vidange : avec certains programmes, elle doit être activée manuellement.

Le tuyau de vidange est plié.

La conduite de vidange est obstruée.

La machine à laver vibre excessivement pendant le cycle d'essorage.

Au moment de l'installation, le tambour n'a pas été convenablement débloqué.

La machine à laver n'est pas de niveau.

La machine à laver est écrasée entre un meuble et le mur.

La machine à laver perd de l'eau ?

Le tuyau d'admission d'eau n'a pas été serré convenablement.

Le distributeur de lessive est obstrué.

Le tuyau de vidange n'a pas été convenablement fixé.

La machine est verrouillée et l'écran clignote, indiquant un code anomalie (par exemple F-01, F etc ?

Éteignez la machine, débranchez la prise et attendez environ 1 minute avant de la rallumer.

Si le problème persiste, appelez le service Après-vente.

Trop de mousse s'est formée ?

La lessive n'est pas compatible avec la machine à laver (elle doit porter les mots, "pour machines à laver", ou "pour lavage à la main et, en machine", ou quelque chose de similaire).

Le dosage était excessif.

La porte est verrouillée, avec ou sans indication de panne et le programme ne fonctionne pas ?

En cas de panne de courant, la porte se verrouille. Le programme reprend automatiquement aussitôt que l'alimentation électrique revient.

La machine à laver est à l'arrêt. Le programme reprend automatiquement après que la raison de l'arrêt n'existe plus.

# 20. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir choisi un produit Whirlpool.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register.

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

• en visitant le site Web http://docs.whirlpool.eu, et, parts-selfservice.whirlpool.com

• à l'aide du code QR présent à la page 4 de votre notice originale,

• autrement, contactez notre Service d'Assistance (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot,

• pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site whirlpool, poin, e u.

Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse https://eprel.ec.europa.eu.

Service après-vente.

Avant d'appeler le service après-vente :

1. vérifiez si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en consultant les suggestions du chapitre "Dépannage",

2. mettez la machine hors tension, puis remettez-la sous tension pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste malgré les vérifications mentionnées ci-dessus, contactez le service après-vente le plus proche.

Pour recevoir une assistance, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie.

Lorsque vous contactez notre service après-vente, indiquez toujours :

• une brève description du problème,

• le type et le modèle exact de l'appareil (ils figurent sur l'étiquette énergétique appliquée à l'intérieur du hublot),

• le numéro de service (numéro qui figure après le mot Service sur la plaque signalétique),

• votre adresse complète,

• votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont requises, quelles qu'elles soient, consultez un service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces détachées d'origine et la réalisation correcte des réparations).

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi, et a valeur juridique.