HdCZ_WHIRLPOOL_Refrigerateur-congelateur_W5821EFW1

Whirlpool.

Réfrigérateur-congélateur W5821EFW1.

Mode d'emploi adapté d'avril 2022.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Le réfrigérateur.

1.3. Le congélateur.

1.4. Face arrière.

2. Fiche produit.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Utilisation autorisée.

3.2. Installation.

3.3. Avertissements électriques.

3.4. Nettoyage et entretien.

3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

3.7. Conseils relatifs à l'économie d'énergie.

4. Première utilisation.

5. Panneau de commande.

5.1. Réglage de la température.

5.2. Refroidissement rapide.

5.3. Éclairage à LED.

6. Comment conserver des aliments frais et des boissons.

6.1. Compartiment réfrigération.

6.2. Compartiment congélateur.

7. Accessoires (disponibles sur certains modèles uniquement).

8. Informations générales.

9. Dépannage.

10. Tableau d'avertissements.

11. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est divisé en deux parties :

• en haut, le réfrigérateur,

• en bas, le congélateur.

## 1.1. Face avant.

La porte du réfrigérateur comporte la poignée incrustée en bas.

La porte du congélateur comporte la poignée incrustée en haut.

Les portes sont réversibles.

## 1.2. Le réfrigérateur.

La contreporte.

De haut en bas, se trouvent :

• 2 balconnets,

• grand balconnet porte-bouteilles.

Le compartiment réfrigérateur.

Le compartiment réfrigérateur contient, de haut en bas :

• 2 clayettes,

• clayette porte-bouteilles,

• clayette,

• couvercle du tiroir fraîcheur,

• tiroir fraîcheur.

Dans la partie supérieure de la paroi de droite se trouvent :

• panneau de commande,

• ampoule pour l'éclairage intérieur.

Le panneau de commande.

Sur le panneau de commande se trouvent de gauche à droite :

• 3 voyants DEL (pour afficher la température désirée ou la fonction Refroidissement rapide),

• touche Température-Refroidissement rapide. Pour activer la fonction Refroidissement rapide, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants s'allument.

## 1.3. Le congélateur.

Le compartiment congélateur contient 3 tiroirs.

## 1.4. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve le câble d'alimentation électrique.

# 2. Fiche produit.

Marque : Whirlpool.

Code commercial : W5 821EF W 1.

Catégorie : combiné réfrigérateur/congélateur.

Classe d'efficacité énergétique : A++.

Consommation d'énergie : 243 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation.

Capacité du congélateur : 111 Litres

Nombre d'étoiles : 4.

Capacité du réfrigérateur : 228 Litres

Température du compartiment spécial : non communiqué.

Système froid ventilé : non.

Temps de remontée en température : 24 heures.

Capacité de congélation : 5 kg par 24 heures.

Classe climatique : N-T.

Cet appareil est prévu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.

Niveau sonore : 39 dB(A).

Type d'installation : non applicable.

# 3. Consignes de sécurité.

Important, à lire et à respecter.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

## 3.1. Utilisation autorisée.

Mise en garde : cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie ou un système de télécommande.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels et autres résidences similaires.

Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

L'ampoule utilisée dans l'appareil est spécialement conçue pour des appareils ménagers et ne convient pas à l'éclairage général d'une pièce au domicile (réglementation CE 244/2009).

L'appareil est conçu pour fonctionner à des endroits où la température ambiante se trouve dans les plages suivantes, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique. L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue.

Températures ambiantes, classe climatique :

• SN : de 10°C à 32°C,

• N : de 16°C à 32°C,

• ST : de 16°C à 38°C,

• T : de 16°C à 43°C.

Risque d'incendie : cet appareil ne contient pas de CFC (chlorofuorocarbure). Le circuit de réfrigérant contient du R600, a (HC). Appareils avec isobutane (R600 a) : l'isobutane est un gaz naturel qui n'est pas nuisible à l'environnement, mais il est inflammable. Par conséquent, assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés, surtout lorsque vous videz le circuit réfrigérant.

Avertissement : n'endommagez pas les tuyaux du circuit de refroidissement de l'appareil.

Avertissement : veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, soient dénuées d'obstructions.

Avertissement : n'utilisez pas des moyens mécaniques, électriques ou chimiques différents de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation.

Avertissement : n'utilisez pas ou ne placez pas les dispositifs électriques à l'intérieur des compartiments de l'appareil s'ils ne sont pas du type expressément autorisé par le fabricant.

Avertissement : les machines à glaçons et/ou les distributeurs d'eau, non directement raccordés à l'arrivée d'eau doivent être remplis uniquement avec de l'eau potable.

Avertissement : les distributeurs automatiques de glaçons et/ou d'eau, doivent être raccordés à une alimentation en eau potable uniquement, avec une pression d'eau principale comprise entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bars).

N'entreposez pas de substances explosives comme les aérosols et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans, ou près de l'appareil.

N'avalez pas le contenu (non toxique) des sacs de glace (dans certains modèles). Ne mangez pas de glaçons ou de bâtonnets glacés immédiatement après les avoir sortis du congélateur ; ils pourraient provoquer des brûlures par le gel.

Pour les produits conçus pour utiliser un filtre à air à l'intérieur d'un couvercle de ventilateur accessible, le filtre doit toujours être en place lorsque le réfrigérateur est en marche.

Ne stockez pas de récipients en verre avec des liquides dans le compartiment congélateur ; ils pourraient se briser.

N'obstruez pas le ventilateur (si disponible) avec des aliments.

Après avoir placé les aliments, vérifiez que la porte des compartiments ferme correctement, en particulier la porte du congélateur.

Les joints endommagés doivent être remplacés dès que possible.

Utilisez le compartiment réfrigérateur uniquement pour stocker les aliments frais et le compartiment congélateur uniquement pour stocker les aliments surgelés, congeler les aliments frais et faire des glaçons.

Évitez de mettre des aliments non emballés directement en contact avec les surfaces intérieures du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur.

Les appareils peuvent être équipés de compartiments spéciaux (compartiment fraîcheur, compartiment "Zéro degré", etc.). Sauf spécification différente dans la brochure du produit, ils peuvent être retirés tout en maintenant des performances équivalentes.

Risque d'incendie : le c-pentane est utilisé en tant qu'agent gonflant dans la mousse d'isolation et est un gaz inflammable.

Les compartiments de l'appareil les plus appropriés dans lesquels des types spécifique d'aliments doivent être conservés, en tenant compte de la répartition différente de la température dans les différents compartiments de l'appareil, sont les suivants :

Compartiment réfrigérateur :

1. zone supérieure de la porte du compartiment du réfrigérateur, zone de température : conservez fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture,

2. zone centrale du compartiment du réfrigérateur, zone froide : conservez fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourt,

3. zone inférieure du compartiment du réfrigérateur, zone plus froide : conservez charcuterie, desserts, viande et poisson, cheesecake, pâtes fraîches, crème fraîche, pesto/salsa, plats faits maison, crème pâtissière, pudding et fromage à la crème,

4. tiroir pour fruits et légumes et en bas du compartiment du réfrigérateur : conservez fruits et légumes (fruits tropicaux exceptés),

5. compartiment de refroidissement : conservez uniquement viande et poisson dans le tiroir le plus froid.

Compartiment congélateur : le compartiment 4 étoiles convient pour congeler des aliments à la température ambiante et pour conserver des aliments surgelés car la température est uniformément répartie dans tout le compartiment. Les produits surgelés achetés ont la date d'échéance indiquée sur l'emballage. Cette date prend en compte le type de nourriture conservé et doit donc être respectée. Les aliments frais doivent être conservés pendant les périodes suivantes : 1 à 3 mois pour fromage, fruits de mer, glace, jambon, saucisse, lait, liquides frais ; 4 mois pour steak ou côtelettes (bœuf, agneau, porc) ; 6 mois pour beurre ou margarine, volaille (poulet, dinde) ; 8 à 12 mois pour fruits (agrumes exceptés), rôti (bœuf, porc, agneau), légumes. Les dates d'échéance figurant sur l'emballage des aliments dans la zone 2 étoiles doivent être respectées.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les points suivants :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles,

• nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant cinq jours,

• conservez viande et poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou coulent sur d'autres aliments,

• les compartiments 2 étoiles pour aliments congelés conviennent à la conservation d'aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de glace et de glaçons.,

• ne congelez pas les aliments frais dans des compartiments à une, deux ou trois étoiles,

• si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

## 3.2. Installation.

2 personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

L'installation, y compris l'alimentation en eau (éventuelle), les raccordements électriques et les réparations doivent être réalisés par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer de parties de l'appareil sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel de l'utilisateur. Maintenir les enfants éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problèmes, contactez le distributeur ou votre service après-vente le plus proche. Une fois installé, les déchets de l'emballage (plastiques, pièces en polystyrène, etc.) doivent être stockés hors de portée des enfants, risque d'étouffement.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation, vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, vous pourriez vous électrocuter. Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

Prenez garde à ne pas endommager les sols (par exemple, les parquets) lorsque vous déplacez l'appareil. Installez l'appareil sur un sol ou des supports suffisamment résistants pour supporter son poids et dans un endroit adapté à sa taille et à son utilisation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas placé près d'une source de chaleur et que les 4 pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant au besoin.

Assurez-vous aussi que l'appareil est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle. Attendez au moins deux heures avant de brancher l'appareil, pour s'assurer que le circuit de réfrigération atteint son efficacité maximum.

Avertissement : lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement : pour éviter tout danger dû à l'instabilité, le positionnement ou le montage de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant. Il est interdit de placer le réfrigérateur de sorte que le tuyau métallique d'une cuisinière à gaz, les tuyaux métalliques de gaz ou d'eau, ou les câbles électriques soient en contact avec la paroi arrière du réfrigérateur (bobine de condenseur).

Afin de garantir une aération adéquate, laissez un espace des deux côtés et au-dessus de l'appareil. La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur derrière l'appareil doit être de 50 mm pour empêcher l'accès à des surfaces chaudes. Une réduction de l'espace recommandé entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Retirez le fil d'alimentation du crochet du condensateur lors de l'installation avant de connecter le produit à l'alimentation électrique.

## 3.3. Avertissements électriques.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique provenant du fabricant, d'un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée vous pourriez vous électrocuter.

Avertissement : ne placez pas les prises portables multiples ou les alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

## 3.4. Nettoyage et entretien.

Mise en garde : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou rugueux comme les vaporisateurs pour fenêtre, nettoyants, liquides inflammables, nettoyant pour cire, détergents concentrés, désinfectants et nettoyants contenant des produits pétroliers ou des particules de plastique à l'intérieur et sur le contour et les joints de la porte. N'utilisez pas d'essuie-tout, de tampons à récurer, ou autres outils de nettoyage rugueux.

## 3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Moebius". Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables.

Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques domestiques, contactez vos autorités locales, le service de collecte pour les déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/EU, Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## 3.7. Conseils relatifs à l'économie d'énergie.

Installez l'appareil dans une pièce sèche, bien aérée, et aussi loin que possible d'une source de chaleur (par exemple radiateur, cuisinière, etc.) et à l'abri des rayons directs du soleil. Au besoin, utilisez une plaque d'isolation.

Pour garantir une ventilation adéquate, suivez les instructions d'installation. Une aération insuffisante à l'arrière du produit augmente la consommation d'énergie et réduit l'efficacité du refroidissement.

L'ouverture fréquente de la porte peut augmenter la consommation d'énergie.

La température interne de l'appareil et la consommation d'énergie peuvent être affectées par la température ambiante et l'endroit où l'appareil est installé. Le réglage de la température doit toujours prendre ces facteurs en compte. Évitez le plus possible d'ouvrir les portes.

Lors de la décongélation des produits surgelés, placez-les dans le réfrigérateur. La basse température des produits surgelés refroidit les aliments dans le réfrigérateur. Laissez refroidir les aliments et boissons chaudes avant de les placer dans l'appareil.

Le positionnement des clayettedanleréfrigérateur n'affecte pas l'utilisation efficace de l'énergie. Les aliments doivent être placés sur les clayettes, de sorte à assurer une bonne circulation de l'air (les aliments ne doivent pas être en contact les uns avec les autres, et une certaine distance entre les aliments et la paroi arrière doit être maintenue).

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage des aliments congelés en enlevant des paniers, et, si elle est présente, l'étagère Antigivre.

Ne vous inquiétez pas des bruits provenant du compresseur qui sont des bruits de fonctionnement normaux.

# 4. Première utilisation.

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Une fois branché, il commencera à fonctionner automatiquement. Les réglages de la température idéale sont préréglés à l'usine.

Après avoir allumé l'appareil, attendre 4 à 6 heures pour qu'il atteigne la température correcte pour la conservation des aliments.

# 5. Panneau de commande.

## 5.1. Réglage de la température.

Appuyez sur la touche Température sur le panneau de commande pour régler la température de la moins froide à la plus froide. En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique. Lors du premier branchement, la valeur préréglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine).

Les valeurs préréglées de température sont les suivantes :

• voyant de droite allumé : température élevée,

• voyants du milieu et de droite allumés : température moyenne à élevée,

• voyant du milieu allumé : température moyenne,

• voyants de gauche et du milieu allumés : température moyenne à basse,

• voyant de gauche allumé : température froide,

• les 3 voyants allumés : Super Cooling.

Réglage recommandé :

• compartiment réfrigérateur : +4°C ou Med,

• compartiment congélateur : -18°C ou -20°C.

Remarque : les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

## 5.2. Refroidissement rapide.

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement des compartiments du réfrigérateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Refroidissement rapide, appuyez sur la touche Température pendant 3 secondes sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants s'allument.

La fonction est automatiquement désactivée après 24 heures et retourne au point de réglage précédent.

La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température, sur le panneau de commande, environ 3 secondes.

Remarque : la fonction Refroidissement rapide doit également être allumée avant de placer des aliments frais à congeler dans le compartiment du congélateur, afin d'optimiser la capacité de congélation.

## 5.3. Éclairage à LED.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique, G.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : l'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

# 6. Comment conserver des aliments frais et des boissons.

Dans le compartiment réfrigérateur, se trouvent, de haut en bas :

• zone tempérée : recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture,

• zone froide : recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt,

• zone plus froide : recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande,

• bac à fruits et légumes.

Dans le compartiment congélateur, se trouvent, de haut en bas :

• bacs du congélateur (un tiroir dans les modèles inférieurs à 1,7 m),

• bac de la zone congélation (zone froid maximum) : conseillé pour congeler des aliments frais ou cuits.

## 6.1. Compartiment réfrigération.

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique. La présence périodique de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique, qu'un dégivrage automatique est en cours.

L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée jusqu'à un orifice d'évacuation situé en bas de la paroi du fond, puis est recueillie dans un récipient avant de s'évaporer.

Ventilateur (disponible sur certains modèles uniquement).

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Par défaut, le ventilateur est éteint. Pour allumer le ventilateur, appuyez sur le bouton du ventilateur. Il convient de noter que, même s'il est activé, le ventilateur ne fonctionne pas en continu. Il s'activera ou se désactivera en fonction de la température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur.

Par conséquent, il est normal que le ventilateur ne tourne pas, même s'il est activé.

Les appareils équipés d'un ventilateur peuvent également être équipés d'un filtre anti-bactérien. Pour acheter ce filtre, visitez notre site Internet ou contactez le Service Client.

## 6.2. Compartiment congélateur.

Le compartiment congélateur permet une conservation de longue durée d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique. Placer les aliments frais dans la zone de congélation du compartiment congélateur en laissant assez d'espace autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement.

Éviter de laisser des aliments frais entrer en contact direct avec les aliments congelés. Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés. Le tiroir/compartiment de la zone de congélation est indiqué ci-dessus. Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage de place, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment. Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

Glaçons.

Remplir le bac à glaçons aux deux tiers d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre.

Dégivrage du compartiment congélateur.

Nous vous suggérons de dégivrer le congélateur une à deux fois par an, ou lorsque le volume de glace est excessif (3 mm d'épaisseur). Il est normal qu'une couche de glace se forme.

Le volume de glace et sa vitesse de formation varient en fonction des conditions ambiantes et de la fréquence d'ouverture de la porte. Pour procéder au dégivrage, mettez l'appareil hors tension et videz-leu.

Laissez la porte du congélateur ouvertepour faire fondre la glace.

Pour éviter les dégâts d'eau pendant le dégivrage, il est conseillé de placer un chiffon absorbant au fond du compartiment congélateur et de l'essorer régulièrement.

Nettoyez l'intérieur du congélateur. Rincez et séchez soigneusement.

Rallumez l'appareil et introduisez-y les aliments.

# 7. Accessoires (disponibles sur certains modèles uniquement).

Plateau œuf.

Contrôle de l'humidité.

Porte-bouteilles.

Bac à glaçons.

Système antigivre.

Étagère tuck.

Accessoire Stop Frost (disponible sur certains modèles uniquement) : l'accessoire Stop Frost est conçu pour recueillir une partie du givre qui se forme dans le compartiment congélateur et il est facile à retirer et nettoyer, et par conséquent réduit le temps nécessaire au dégivrage de l'intérieur du compartiment congélateur.

Vous trouverez la procédure sur la façon de nettoyer l'accessoire Stop Frost, dans le manuel de l'utilisateur sur le site Internet.

Étagère Tuck (disponible sur certains modèles uniquement) : grâce au système de rails, cette étagère vous permet de glisser sous la partie avant, créant un espace supplémentaire pour stocker des bouteilles hautes, ou des pichets.

Humidity Control (Contrôle de l'humidité) (disponible sur certains modèles uniquement). ouvrez le régulateur d'humidité (en position B, à droite) si vous désirez conserver des aliments dans un environnement moins humide (par exemple des fruits), ou fermez-leu (en position, A, à gauche) pour conserver les aliments dans un environnement plus humide (par exemple des légumes).

# 8. Informations générales.

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide.

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED qui fournit un meilleur éclairage et utilise moins d'énergie que les ampoules traditionnelles.

Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être enlevés avant la mise au rebut, afin d'éviter que des enfants, ou des animaux ne se retrouve piégés à l'intérieur.

# 9. Dépannage.

Si l'appareil ne fonctionne pas.

Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie. Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la bonne tension. Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre domicile.

s'il y a de l'eau dans le bac de dégivrage.

Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein. Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas.

Si les bords de l'appareil, qui entrent en contact avec le joint de porte, sont chauds au toucher.

Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement.

Si l'éclairage ne fonctionne pas.

Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche-Veille. Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement. Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension. Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le Service Après-vente ou un distributeur agréé pour les remplacer par des voyants de même type.

Si le moteur semble fonctionner trop longtemps.

La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température. Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées. Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil. Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent. Vérifiez que la porte est correctement fermée.

La température de l'appareil est trop élevée.

Plusieurs causes sont possibles. Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches. Assurez-vous que la porte est correctement fermée. Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés. Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps. Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la température à l'intérieur de l'appareil.

Si les portes ne s'ouvrent pas, ni ne se ferment pas correctement.

Plusieurs causes sont possibles. Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte. Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons automatique sont bien positionnées. Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants. Vérifiez que l'appareil est de niveau.

# 10. Tableau d'avertissements.

Alarme de porte ouverte.

Le voyant du réfrigérateur clignote. La porte est restée ouverte plus de 5 minutes. Fermez la porte.

Le voyant du réfrigérateur est éteint. La porte est restée ouverte plus de 8 minutes. Fermez la porte.

Dysfonctionnement.

Dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le Service Après-vente.

# 11. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir choisi un produit Whirlpool.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register.

Vous trouverez les réglementations, la documentation standard et des informations supplémentaires sur les produits :

• en visitant notre site Internet doc, s, whirlpool, poin, e u

• en utilisant le QR Code présent sur la page 4 du Guide rapide original,

• vous pouvez également contacter notre Service Après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil appliquée au bas de la paroi intérieure droite.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site https://eprel.ec.europa.eu.

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.