HdCZ_WHIRLPOOL_Refrigerateur_ARG180701

Whirlpool.

Réfrigérateur A R G, 180701.

Mode d'emploi adapté de mai 2022.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Fiche produit.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Utilisation autorisée.

3.2. Installation.

3.3. Avertissements électriques.

3.4. Nettoyage et entretien.

3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

3.7. Conseils relatifs à l'économie d'énergie.

4. Première utilisation.

5. Panneau de commande.

6. Comment conserver des aliments frais et des boissons.

6.1. Compartiment réfrigérateur.

6.2. Compartiment congélateur.

7. Informations générales.

8. Dépannage.

9. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original, mentionnés dans ce document.

Face avant.

La porte est réversible.

Contre-porte.

On trouve, de haut en bas :

• balconnet avec couvercle rabattable,

• 3 balconnets,

• balconnet porte-bouteilles avec un séparateur de bouteilles.

Intérieur.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

• clayette spéciale bouteille,

• 6 clayettes verre (dont 5 réglables),

• 2 bacs à fruits et légumes.

Sur la paroi du fond, il y a :

• en haut, ventilateur,

• en bas, drain d'évacuation de l'eau de dégivrage.

Dans la partie supérieure de la paroi droite se trouve un boîtier comportant :

• éclairage à LED,

• panneau de commande.

Le panneau de commande.

Sur le panneau de commande se trouvent de gauche à droite :

• symbole sixss Sènnse,

• 3 voyants à LED permettant d'afficher la température programmée ou l'activation de la fonction Fast Cool,

• touche Marche, Attente, Température.

Face arrière.

Sur la face arrière se trouve le câble d'alimentation électrique, mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

# 2. Fiche produit.

Marque : Whirlpool.

Code commercial : A R G, 180701.

Catégorie : réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique : A+.

Consommation d'énergie : 146 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation.

Capacité du congélateur : 0 litre.

Nombre d'étoiles : automatique.

Capacité du réfrigérateur : 314 litres.

Température du compartiment spécial : 0°C.

Système froid ventilé : non.

Temps de remontée en température : 0 heure.

Capacité de congélation : 0 kg par 24 heures.

Classe climatique : SN-T.

Cet appareil est prévu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

Niveau sonore : 35 dB(A).

Type d'installation : intégration totale.

# 3. Consignes de sécurité.

Important, à lire et à respecter.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et pluce, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

## 3.1. Utilisation autorisée.

Mise en garde : cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie ou un système de télécommande.

Cet appareil est destiné à un usage domestique, et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires.

Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

L'ampoule utilisée dans l'appareil est spécialement conçue pour des appareils ménagers et ne convient pas à l'éclairage général d'une pièce au domicile (réglementation C, E, 244/2009).

L'appareil est conçu pour fonctionner à des endroits où la température ambiante se trouve dans les plages suivantes, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique. L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue.

Températures ambiantes classe climatique :

• SN : de 10°C à 32°C,

• N : de 16°C à 32°C,

• S, T : de 16°C à 38°C,

• T : de 16°C à 43°C.

Risque d'incendie : cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de réfrigérant contient du R, 600, a (HC). Appareils avec isobutane (R, 600, a) : l'isobutane est un gaz naturel qui n'est pas nuisible à l'environnement, mais il est inflammable. Par conséquent, assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés, surtout lorsque vous videz le circuit réfrigérant.

Avertissement : n'endommagez pas les tuyaux du circuit de refroidissement de l'appareil.

Avertissement : veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, soient dénuées d'obstructions.

Avertissement : n'utilisez pas des moyens mécaniques, électriques ou chimiques différents de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation.

Avertissement : n'utilisez pas ou ne placez pas les dispositifs électriques à l'intérieur des compartiments de l'appareil s'ils ne sont pas du type expressément autorisé par le fabricant.

Avertissement : les machines à glaçons et/ou les distributeurs d'eau non directement raccordés à l'arrivée d'eau doivent être remplis uniquement avec de l'eau potable.

Avertissement : les distributeurs automatiques de glaçons et/ou d'eau, doivent être raccordés à une alimentation en eau potable uniquement, avec une pression d'eau principale comprise entre 0,17 et 0,81 mégapascal (1,7 et 8,1 bars).

N'entreposez pas de substances explosives comme les aérosols, et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans, ou près de l'appareil.

N'avalez pas le contenu (non toxique) des sacs de glace (dans certains modèles). Ne mangez pas de glaçons ou de bâtonnets glacés immédiatement après les avoir sortis du congélateur ; ils pourraient provoquer des brûlures par le gel.

Pour les produits conçus pour utiliser un filtre à air à l'intérieur d'un couvercle de ventilateur accessible, le filtre doit toujours être en place lorsque le réfrigérateur est en marche.

Ne stockez pas de récipients en verre avec des liquides dans le compartiment congélateur ; ils pourraient se briser.

N'obstruez pas le ventilateur (si disponible) avec des aliments.

Après avoir placé les aliments, vérifiez que la porte des compartiments ferme correctement, en particulier la porte du congélateur.

Les joints endommagés doivent être remplacés dès que possible.

Utilisez le compartiment réfrigérateur uniquement pour stocker les aliments frais et le compartiment congélateur uniquement pour stocker les aliments surgelés, congeler les aliments frais et faire des glaçons.

Évitez de mettre des aliments non emballés directement en contact avec les surfaces intérieures du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur.

Les appareils peuvent être équipés de compartiments spéciaux (compartiment fraîcheur, compartiment "Zéro degré", etc.). Sauf spécification différente dans la brochure du produit, ils peuvent être retirés tout en maintenant des performances équivalentes.

Risque d'incendie : le c-pentane est utilisé en tant qu'agent gonflant dans la mousse d'isolation et est un gaz inflammable.

Les compartiments de l'appareil-les plus appropriés dans lesquels des types spécifiques d'aliments doivent être conservés, en tenant compte de la répartition différente de la température dans les différents compartiments de l'appareil, sont les suivants :

1. zone supérieure de la porte du compartiment du réfrigérateur, zone de température : conservez fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture,

2. zone centrale du compartiment du réfrigérateur, zone froide : conservez fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourt,

3. zone inférieure du compartiment du réfrigérateur, zone plus froide : conservez charcuterie, desserts, viande et poisson, tchize kèke, pâtes fraîches, crème fraîche, pesto-salsa, plats faits maison, crème pâtissière, pudding et fromage à la crème,

4. tiroir pour fruits et légumes et en bas du compartiment du réfrigérateur : conservez fruits et légumes (fruits tropicaux exceptés),

5. compartiment de refroidissement : conservez uniquement viande et poisson dans le tiroir le plus froid.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les points suivants :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles,

• nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant cink jours,

• conservez viande et poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact-ou coulent sur d'autres aliments,

• les compartiments deux étoiles pour aliments congelés conviennent à la conservation d'aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de glace et de glaçons,

• ne congelez pas les aliments frais dans des compartiments à une, deux, ou trois étoiles,

• si l'appareil de réfrigération reste vide, pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte, pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

## 3.2. Installation.

2 personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

L'installation, y compris l'alimentation en eau (éventuelle), les raccordements électriques et les réparations doivent être réalisés par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer de parties de l'appareil sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel de l'utilisateur. Maintenir les enfants éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problèmes, contactez le distributeur ou votre service après-vente le plus proche. Une fois installé, les déchets de l'emballage (plastiques, pièces en polystyrène, etc.) doivent être stockés hors de portée des enfants, risque d'étouffement.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation, vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, vous pourriez vous électrocuter. Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

Prenez garde à ne pas endommager les sols (par exemple, les parquets) lorsque vous déplacez l'appareil. Installez l'appareil sur un sol ou des supports suffisamment résistants pour supporter son poids et dans un endroit adapté à sa taille et à son utilisation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas placé près d'une source de chaleur et que les 4 pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant au besoin.

Assurez-vous aussi que l'appareil est parfaitement de niveau, en utilisant un niveau à bulle. Attendez au moins deux heures avant de brancher l'appareil, pour s'assurer que le circuit de réfrigération atteint son efficacité maximum.

Avertissement : lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement : pour éviter tout danger dû à l'instabilité, le positionnement ou le montage de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant. Il est interdit de placer le réfrigérateur de sorte que le tuyau métallique d'une cuisinière à gaz, les tuyaux métalliques de gaz ou d'eau, ou les câbles électriques soient en contact avec la paroi arrière du réfrigérateur (bobine de condenseur).

Toutes les dimensions et espacements nécessaires pour l'installation de l'appareil sont indiqués dans la brochure d'instructions pour l'installation.

## 3.3. Avertissements électriques.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus.

N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique provenant du fabricant, d'un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée, vous pourriez vous électrocuter.

Avertissement : ne placez pas les prises portables multiples ou les alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

## 3.4. Nettoyage et entretien.

Mise en garde : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable.

Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien, ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou rugueux comme les vaporisateurs pour fenêtre, nettoyants, liquides inflammables, nettoyant pour cire, détergents concentrés, désinfectants et nettoyants contenant des produits pétroliers ou des particules de plastique à l'intérieur et sur le contour et les joints de la porte.

N'utilisez pas d'essuie-tout, de tampons à récurer, ou autres outils de nettoyage rugueux.

## 3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage, "Anneau de Moebiusse". Les différenteparties de l'emballage doivent-donc être jetées de manière responsable, et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables.

Mettez-leu au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour pluss d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques domestiques, contactez vos autorités locales, le service de collecte, pour les déchets domestiques, ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Cet appareil est marqué comme étant conforme à la Directive européenne 2012/19/E, U, aux réglementations relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique (D, E, E, E) et relatives aux déchets sur l'équipement électrique et électronique de 2013 (telles qu'amendées).

En vous assurant que l'appareil-est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de poubelle, sur roues barrée, avec un trait noir dessous, sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne, indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## 3.7. Conseils relatifs à l'économie d'énergie.

Pour garantir une ventilation adéquate, suivez les instructions d'installation. Une aération insuffisante à l'arrière du produit augmente la consommation d'énergie et réduit l'efficacité du refroidissement.

L'ouverture fréquente de la porte peut augmenter la consommation d'énergie.

La température interne de l'appareil et la consommation d'énergie peuvent être affectées par la température ambiante et l'endroit où l'appareil est installé. Le réglage de la température doit toujours prendre ces facteurs en compte. Évitez le pluss possible d'ouvrir les portes.

Lors de la décongélation des produits surgelés, placez-les dans le réfrigérateur. La basse température des produits surgelés refroidit les aliments dans le réfrigérateur. Laissez refroidir les aliments et boissons chaudes avant de les placer dans l'appareil.

Le positionnement des clayettes dans le réfrigérateur n'affectepas l'utilisation efficace de l'énergie. Les aliments doivent être placés sur les clayettes de sorte à assurer une bonne circulation de l'air (les aliments ne doivent pas être en contact les uns avec les autres, et une certaine distance entre les aliments et la paroi arrière, doit être maintenue).

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage des aliments congelés en enlevant des paniers et, si elle est présente, l'étagère Antigivre.

Ne vous inquiétez pas des bruits provenant du compresseur qui sont des bruits de fonctionnement normaux.

# 4. Première utilisation.

Attendre au moins 2 heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher l’appareil à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs-et antibactérien dans le ventilateur, comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

# 5. Panneau de commande.

sixss Sènnse, Fresh Control.

La température interne de l'appareil est atteinte rapidement, ce qui permet d'obtenir des conditions de conservation optimales.

Marche, Veille .

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode Veille, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche, pour réactiver l'appareil.

Remarque : ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

Température des compartiments réfrigérateur et congélateur.

Les 3 voyants à LED indiquent la température programmée du compartiment réfrigérateur.

Il est possible de régler une température différente, à l'aide de la touche Température.

Les réglages suivants sont possibles :

• DEL de droite allumée : température programmée haute (moins froide),

• DEL du milieu et de droite allumées : température programmée moyenne à élevée,

• DEL du milieu allumée : température programmée moyenne,

• DEL de gauche et du milieu allumées : température programmée moyenne à basse,

• DEL de gauche allumée : température programmée basse (plus froide),

• les trois DEL allumées : Fast Cool (Refroidissement rapide).

Réglage recommandé pour le compartiment réfrigérateur : +4°C, ou Med.

Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

Fonction Fast Cool (Refroidissement rapide).

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou 6 heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur, actionnez la fonction "Fast Couling" en appuyant plusieurs fois sur la touche Température, jusqu'à ce que les 3 icônes clignotent en vert, avant de rester vertes.

Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 30 heures et la température revient au réglage précédant l'activation de la fonction. Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez sur la touche.

Remarque : éviter un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés.

Pour optimiser la vitesse de congélation, le tiroir inférieur peut être retiré et les aliments peuvent être placés directement au fond du compartiment.

# 6. Comment conserver des aliments frais et des boissons.

On trouve, de haut en bas :

• zone tempérée : recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture,

• zone froide : recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt,

• zone plus froide : recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande,

• 2 bacs à fruits et légumes.

Pour les modèles avec un compartiment "Zone 0°C", la "zone la plus froide" est celle mise en évidence ci-dessus.

## 6.1. Compartiment réfrigérateur.

Ventilateur (disponible sur certains modèles uniquement) : le ventilateur est préréglé sur, Activé. Vous pouvez allumer ou éteindre le ventilateur en appuyant sur le bouton lumineux situé sur la tranche droite du panneau de commande, et, en même temps, sur le bouton, Température.

L'éclairage clignote une seule fois-si le ventilateur est désactivé, ou 3 fois s'il est activé. Si la température ambiante excède 27°C, ou si des goutted'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement-être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments.

La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.

Système d'éclairage (en fonction du modèle) :

• éclairage dans le boîtier de commande : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique, G,

• éclairage sur les parois latérales : ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique, A,

• éclairage sur les parois latérales et sur la paroi supérieure : ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique, A, et une source lumineuse supérieure de classe énergétique, G,

• éclairage sur la paroi supérieure : ce produit contient une source lumineuse supérieure de classe d'efficacité énergétique, G.

## 6.2. Compartiment congélateur.

Congélation d'aliments frais :

1. il est conseillé de régler une température plus froide ou activer la Congélation rapide, refroidissement rapide (disponible sur certains modèles uniquement) au moins 4 heures avant d'enlever les aliments du compartiment congélateur, pour augmenter la durée de conservation lors de la phase de dégivrage,

2. pour dégivrer, débranchez l'appareil et enlevez les tiroirs. Laissez la porte ouverte, pour faire fondre la glace. Pour éviter les dégâts d'eau pendant le dégivrage, il est conseillé de placer un chiffon absorbant au fond du compartiment congélateur et de l'essorer régulièrement.

3. nettoyer l'intérieur du compartiment congélateur et le sécher minutieusement,

4. rallumer l'appareil et remettre les aliments à l'intérieur. Pour dégivrer l'accessoire Stop Frost (disponible sur certains modèles uniquement), suivez la procédure de nettoyage démontrée ci-dessous.

Cubes de glace (disponible sur certains modèles uniquement) : remplir le bac à glaçons aux deux tiers d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.

La quantité d'aliments frais pouvant-être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.

# 7. Informations générales.

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position, sauf spécification différente dans le présent guide rapide.

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED, permettant un meilleur éclairage qu'avec des ampoules traditionnelles, ainsi que pour une très faible consommation d'énergie.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

# 8. Dépannage.

Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.

Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie. Vérifiez si :

• il n'y a pas de coupure de courant,

• la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil),

• les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement,

• le câble d'alimentation n'est pas endommagé.

L'appareil peut être en mode onne, Standby. Mettez l'appareil sous tension en appuyant brièvement sur la touche (voir Fonction Onne, Standby).

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Il peut être nécessaire de remplacer le témoin. Dysfonctionnement d'un composant technique. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et contactez le Service d'assistance technique si vous avez besoin d'une ampoule de remplacement.

L'éclairage intérieur clignote.

Alarme de porte active. Elle s'active lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une durée prolongée. Pour arrêter l'alarme, fermez la porte du réfrigérateur. Ouvrez de nouveau la porte pour vérifier que l'éclairage fonctionne.

La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.

Plusieurs causes sont possibles. Vérifiez si :

• la porte ferme correctement,

• l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur,

• la température programmée est adéquate,

• rien n'obstrue, la circulation de l'air, par les bouches situées en bas de l'appareil (voir la section sur l'installation).

De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.

L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué. Nettoyez le drain de l'eau de dégivrage (voir la section "Nettoyage et entretien").

Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur.

La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée. Assurez-vous que rien n'empêche la porte de bien fermer. Dégivrer le compartiment congélateur. Assurez-vous que l'appareil est bien installé.

Le pourtour frontal de l'appareil, contre lequel les joints de porte reposent, est chaud.

Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation. Aucune solution n'est requise.

Au moins un symbole vert clignote de façon continue et il est impossible de modifier la température programmée.

Alarme de dysfonctionnement. L'alarme indique le dysfonctionnement d'une composante électrique. Contacter le Service d'assistance technique.

La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.

La température programmée est trop froide ou une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur. Essayez d'augmenter la température. Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez qu'ils soient complètement congelés.

Éteignez le ventilateur (selon le modèle) à la fin de la procédure décrite dans le paragraphe, "Ventilateur".

Remarque : si la déclaration du réfrigérateur est présente sur la plaque signalétique appliquée au bas de la paroi intérieure droite, la déclaration s'applique uniquement à la norme, E, N, 62552, 2013, valable jusqu'au 28 février 2021.

# 9. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir choisi un produit Whirlpool.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur

3 w, point, woueurl poule, point, e, u, slache, régisteur.

Vous trouverez les réglementations, la documentation standard et des informations supplémentaires sur les produits :

• en visitant notre site Internet, dokse, point, oueurl poule, point, e, u,

• en utilisant le QR Code présent sur la page 3 du Guide rapide original,

• vous pouvez également contacter notre Service Après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil appliquée au bas de la paroi intérieure droite.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site :

http s, deux point, double slache, e prèle, point, e, c, point, europa, point, e, u

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.