WHIRLPOOL.

Congélateur vertical UW8F1CWBF.

Mode d'emploi adapté du manuel de mars 2017.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

La porte du congélateur comporte une poignée qui peut être installée à droite ou à gauche, le sens d'ouverture de la porte étant inversible.

## 2. Contreporte.

Au bas de la contreporte se trouve un joint de porte.

## 3. Intérieur.

De haut en bas se trouvent :

- le panneau de commande en haut au centre,

- l'éclairage (système LED),

- des poches de glace,

- une clayette en verre,

- Ice Mate ou bac à glaçons,

- un séparateur de tiroir,

- 2 tiroirs,

- une galerie porte-bouteilles,

- 3 tiroirs,

- une clayette en verre,

- l'étiquette signalétique avec nom commercial,

- le kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte.

Les clayettes en verre et le joint de porte sont disponibles sur tous les modèles, les autres éléments sont disponibles sur certains modèles uniquement.

Les 2 compartiments du haut constituent la zone réservée à la congélation d'aliments frais ou au stockage de produits surgelés.

Les 5 compartiments du bas constituent la zone de stockage de produits surgelés.

#### Le panneau de commande.

Sur le panneau de commande se trouvent des afficheurs et des touches, que vous devrez repérer par tout moyen.

Ils sont décrits de haut en bas et de gauche à droite.

Ligne 1 :

a) Voyant Freeze Control 6th Sense : le Freeze Control 6th Sense est une technologie de pointe qui réduit les brûlures de congélation et conserve la qualité et la couleur originales des aliments.

b) Voyant Freeze Control.

c) Touche Marche/Pause : pour mettre le produit en stand-by, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Pause. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.

d) Affichage de la température.

e) Touche Congélation rapide : pour activer ou désactiver la fonction Congélation rapide, appuyez sur la touche Congélation rapide. La fonction Congélation rapide se désactive automatiquement au bout de 50 heures.

Ligne 2 :

a) Fonction Éco Nuit (tarif de nuit)/touche contrôle de congélation :

- Fonction Éco Nuit : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction Éco Nuit. La fonction Éco Nuit permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le tarif est moins élevé, généralement la nuit.

- Freeze Control : la fonction Freeze Control est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur. Pour activer ou désactiver la fonction Contrôle de Congélation, appuyez sur le bouton Freeze Control pendant 3 secondes. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée. En cas d'activation de la Congélation rapide, la fonction Freeze Control est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation rapide soit éteinte.

b) Touche de réglage de la température : l'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée, soit -18°C. Il est possible de régler la température intérieure de -16°C à -24°C, en procédant comme suit :

- appuyez sur cette touche pour modifier le point de réglage (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1°C : la valeur change de manière cyclique entre -16°C et -24°C.

c) Alarme de coupure de courant : voyant d'alarme de coupure de courant prolongée.

d) Touche Arrêter Alarme : appuyez sur cette touche si l'alarme retentit.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouve le câble d'alimentation électrique mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

## 5. Face inférieure.

Il y a des pieds ajustables sur la face inférieure.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

Congélateur armoire posable Whirlpool : couleur blanche. UW8 F1C WB F.

Ce haut congélateur armoire posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur blanche. Technologie réduisant le taux d'humidité présent à l'intérieur du congélateur et empêchant l'accumulation de givre. Congélation rapide qui permet de congeler vos aliments plus vite pour en protéger la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle. Appareil de grande taille pour répondre aux besoins de toute la famille. Technologie exclusive 6ème sens, qui règle la température interne de votre congélateur et intensifie la congélation en cas de besoin. Efficacité et respect de l'environnement.

#### Technologie 6th Sense.

Un thermostat intelligent qui détecte et corrige les variations de température pour une meilleure conservation des aliments (par rapport à un réfrigérateur classique sans 6ème sens).

#### Congélation rapide.

Congélation rapide. Une touche à activer pour une redescente très rapide en température, et pour avoir une bonne congélation de vos aliments.

#### Contrôles électroniques.

Des commandes facilitées. Ce congélateur Whirlpool est équipé d'une interface utilisateur électronique intuitive conçue pour vous permettre une utilisation facilitée.

#### Système NoFrost.

Pas de formation de givre, pas de corvée de dégivrage. La technologie Total NoFrost réduit le niveau d'humidité à l'intérieur du congélateur, prévenant ainsi la formation de glace.

#### Efficacité énergétique A+.

Une efficacité énergétique exceptionnelle. Avec une classe énergétique A+, ce congélateur Whirlpool vous permettra de profiter à la fois d'excellents résultats et d'une consommation d'énergie réduite.

#### Nombre de tiroirs 5.

Gestion de l'espace idéale. Ce congélateur Whirlpool comprend 5 tiroirs pratiques pour vous aider à stocker rationnellement vos sachets, boîtes et paquets de nourriture congelée.

#### Éco Nuit.

Des coûts d'énergie réduits. La fonction Éco Nuit optimise les performances et réduit les coûts d'énergie en démarrant le cycle de dégivrage durant les heures nocturne, au tarif réduit.

- Classe énergétique A+.

- Capacité nette totale: 259 Litres.

- Capacité de surgélation 26 Kg en 24 heures.

- La technologie 6th Sense détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments.

- Finie la corvée de dégivrage dans le surgélateur grâce à la technologie NoFrost qui empêche la formation de givre.

- FastFreeze.

- Indicateur de congélation rapide.

- Alarme de température.

- Température ajustable.

- Fonction Éco Nuit.

- Alarme accoustique.

- Écran tactile interne.

- Système de congélation : no frost.

- Xlent fit.

- Arrêt automatique de la fonction de congélation rapide.

- 5 tiroirs.

- Charnière de porte à droite, réversible.

- Bac à glaçons.

- Bouton de lumière On/Off.

- Pieds ajustables.

- Valve d'air.

- 2 rabats de congélation.

- Réglage électronique de la température.

- Couleur : Blanc.

- Classe climatique SN-T.

- Consommation annuelle d'énergie : 313 kWh/annum.

- Durée de conservation en cas de panne de courant : 24 heures.

- Niveau sonore : 41 dBA.

- Capacité totale brute : 291 l.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Caractéristiques principales.

- Groupe de produit : congélateur.

- Référence commerciale : U W 8, F, 1, C, WB F.

- Code EAN : 8003437202476.

- Type de construction : pose libre.

- Type de montage : N/A.

- Type de commande : électronique.

- Couleur principale du produit : blanc.

- Puissance de raccordement : 150.

- Intensité : 0,8.

- Tension : 220-240.

- Fréquence : 50.

- Longueur du cordon électrique : 245.

- Type de prise : Schuko.

- Capacité nette totale : 259.

- Hauteur du produit : 1 875.

- Largeur du produit : 595.

- Profondeur du produit : 630.

- Réglage maximum de la hauteur des pieds : 0.

- Poids net : 69.

- Poids brut : 71.

#### Caractéristiques techniques.

- Processus de dégivrage : No Frost.

- Congélation rapide : oui.

- Évacuation des eaux de dégivrage : non.

- Nombre de tiroirs, paniers : 5.

- Porte verrouillable : non.

- Thermomètre du congélateur : aucun.

#### Performances.

- Classe énergétique nouveau (2010/30/UE) : A+.

- Capacité de congélation nouveau (2010/30/CE) : 26.

- Temps avant l'augmentation de la température : 24.

- Classe climatique : SN-T.

- Froid ventilé : congélateur.

- Capacité nette du congélateur nouveau (2010/30/CE) : 259.

# III. Précautions d'installation et d'utilisation.

## 1. Installation.

### A. Installation d'un seul appareil.

Afin de garantir une aération adéquate, laissez un espace des 2 côtés et au-dessus de l'appareil. La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur derrière l'appareil doit être d'au moins 50 mm.

Une réduction de l'espace recommandé entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

### B. Installation de 2 appareils.

Durant l'installation du congélateur 1 et du réfrigérateur 2, assurez-vous que le congélateur est placé à gauche et le réfrigérateur à droite (comme illustré sur l'image page 4). Sur le côté gauche du réfrigérateur se trouve un dispositif spécial permettant d'éviter les problèmes de condensation entre les appareils.

Nous vous recommandons d'installer les 2 appareils ensemble à l'aide de la trousse d'attaches (comme illustré sur l'image page 4). Vous pouvez acquérir ce kit auprès du Service Après-Vente.

### C. Charnières ajustables (selon le modèle).

Pour niveler les portes à l'aide d'une charnière inférieure ajustable (sur certains modèles).

Si la porte du réfrigérateur est plus basse que la porte du congélateur, soulevez la porte du réfrigérateur en tournant la vis ajustable dans le sens antihoraire, en utilisant une clé M10.

## 2. Fonctions.

### A. Écran intelligent.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

Cette fonction peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Suivez les instructions du Guide de démarrage pour activer/désactiver cette fonction. L'affichage s'éteint 2 secondes après l'activation de la fonction Écran intelligent. Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune opération n'est exécutée pendant environ 15 secondes, l'affichage est à nouveau désactivé. Dès que cette fonction est désactivée, l'affichage normal est rétabli. La fonction Écran intelligent est automatiquement désactivée après une panne de courant. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe.

Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la fonction Écran intelligent est activée. Cette fonction est disponible uniquement sur le modèle dont la porte est dotée d'une interface utilisateur.

### B. Commande de congélation 6th Sense, Commande de congélation ProFreeze.

La fonction Commande de congélation 6th Sense, Commande de congélation ProFreeze permet de maintenir la bonne température dans les situations suivantes :

- Porte ouverte pendant un certain temps. Cette fonction s'active lorsque l'ouverture de la porte provoque une augmentation de la température ne permettant pas d'assurer la bonne conservation des aliments ; elle reste activée jusqu'à ce que la température optimale de conservation soit rétablie.

- Aliments frais stockés dans le congélateur. Cette fonction s'active lorsque vous placez des aliments frais dans le congélateur. Elle reste active jusqu'à ce que les conditions optimales de congélation soient rétablies de façon à assurer la meilleure qualité de congélation possible tout en réduisant la consommation électrique.

Remarque : la durée d'activation de la fonction Commande de congélation 6th Sense, Commande de congélation ProFreeze ne dépend pas seulement de la quantité d'aliments placés dans le congélateur, mais également de la température ambiante et de la quantité d'aliments déjà présents dans le congélateur. Il est donc normal que la durée d'activation de cette fonction varie.

### C. Marche, veille.

Cette fonction permet de mettre les compartiments du congélateur en mode Marche/Veille. Pour mettre l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche "Marche/Veille" pendant 3 secondes. Lorsque l'appareil est en mode veille, l'éclairage intérieur du compartiment congélateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour remettre l'appareil en marche, il vous suffit d'appuyer sur la touche "Marche/Veille".

### D. Alarme de coupure de courant.

En cas de coupure de courant, votre appareil contrôle automatiquement la température dans le congélateur jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la température à l'intérieur du congélateur passe au dessus de la température de congélation, le voyant Coupure de courant s'illumine, le voyant d'alarme clignote et l'alarme sonore se déclenche lorsque le courant est rétabli.

Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur la touche "Arrêt d'alarme" une seule fois.

Dans le cas d'une alarme de Coupure de courant, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :

- si les aliments dans le congélateur sont décongelés mais encore froids, consommez-les dans un délai de 24 heures,

- si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci indique que les aliments ont décongelé puis ont congelé de nouveau au rétablissement de l'alimentation électrique. Leur saveur, qualité, et nutritive sont réduites et ils peuvent même s'avérer dangereux pour la santé. Par conséquent, il est conseillé de jeter tout le contenu du congélateur. L'alarme de coupure de courant donne une indication sur la qualité des aliments dans le congélateur dans le cas d'une coupure d'électricité. Ce système ne garantit ni la qualité ni la sécurité des aliments, et les consommateurs doivent juger d'eux-mêmes de la qualité des denrées dans le compartiment congélateur.

### E. Alarme de température.

L'alarme sonore se déclenche et le voyant de température (°C) clignote.

L'alarme se déclenche dans les cas suivants :

- l'appareil est connecté de nouveau à l'alimentation électrique après une période prolongée de mise au rancart,

- la température du compartiment congélateur est trop élevée,

- la quantité d'aliments frais placés dans le congélateur est supérieure à celle spécifiée sur la plaque signalétique,

- la porte du compartiment congélateur est restée ouverte trop longtemps.

Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez une seule fois sur la touche "Arrêt d'alarme". Le voyant Alarme s'éteint automatiquement dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à moins 10°C et que le voyant de réglage de la température cesse de clignoter et affiche le réglage sélectionné.

### F. Alarme de porte ouverte.

L'icône Alarme clignote et le signal sonore se déclenche. L'alarme se déclenche si la porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Pour désactiver l'alarme de la porte, fermez la porte ou appuyez une fois sur la touche "Arrêt d'alarme" pour éteindre l'alarme sonore.

### G. Mode soirée.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du compartiment du congélateur. 30 minutes après la sélection de cette fonction (durée requise pour refroidir une bouteille de 0,75 l sans rompre le verre), le symbole correspondant clignote et une alarme sonore se déclenche : retirez la bouteille du compartiment congélateur et appuyez sur la touche "Arrêter l'alarme" pour désactiver l'alarme.

Important : ne laissez pas la bouteille dans le compartiment congélateur une fois que le temps de refroidissement nécessaire est écoulé.

### H. Congélation très rapide.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

Le compartiment "Congélation très rapide" permet de congeler très rapidement jusqu'à 2 kg d'aliments frais. La fonction de congélation ultra-rapide "Congélation très rapide" minimise la formation de cristaux de glace à l'intérieur des aliments, ce qui permet de conserver la qualité optimale des aliments décongelés avant leur consommation. Si vous n'activez pas la fonction "Congélation très rapide", vous pouvez utiliser ce compartiment pour une congélation traditionnelle ou pour y stocker des aliments déjà congelés.

Remarque : lorsque la fonction Congélation très rapide est activée, il est possible que vous entendiez un ronflement. Ce bruit est tout à normal ; il provient du flux d'air qui permet une distribution optimale du froid dans le compartiment.

Activation et désactivation de la fonction "Congélation très rapide" :

- si vous avez préalablement utilisé la fonction "Congélation très rapide", attendez au moins 12 heures avant de l'activer de nouveau. Activez cette fonction pas plus d'une fois toutes les 12 heures,

- Vérifiez que la fonction "Congélation rapide" n'est pas activée : il est impossible d'activer simultanément les fonctions "Congélation très rapide" et "Congélation rapide".

- Videz le compartiment "Congélation très rapide".

- Activez la fonction "Congélation très rapide" en appuyant brièvement sur la touche "Freeze Control" du bandeau de commande : l'icône "Congélation très rapide" correspondante s'allume et les ventilateurs situés dans la partie inférieure du compartiment se déclenchent pour augmenter le flux d'air froid et accélérer le processus de congélation.

- Placez les aliments à congeler dans le compartiment en les séparant d'au moins 2 centimètres des ventilateurs à l'arrière du compartiment de façon à ce que l'air froid puisse circuler.

- Pour optimiser la vitesse de congélation, nous vous recommandons de tenir la porte fermée et d'attendre que la fonction "Congélation très rapide" soit automatiquement désactivée.

- La fonction "Congélation très rapide" est automatiquement désactivée 4 à 5 heures après son activation : le voyant "Freeze Control" s'éteint et les ventilateurs s'arrêtent. Il est toutefois possible de désactiver à tout moment la fonction "Congélation très rapide" en appuyant brièvement sur la touche "Freeze Control" du bandeau de commande : le voyant "Freeze Control" s'éteint et les ventilateurs s'arrêtent.

Important :

Incompatibilité avec la fonction "Congélation rapide".

Pour garantir des performances optimales, il est impossible d'utiliser simultanément les fonctions "Congélation très rapide" et "Congélation rapide". Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction "Congélation rapide", vous devez la désactiver avant d'utiliser la fonction "Congélation très rapide" (et vice versa).

Si les ventilateurs du compartiment Congélation très rapide ne se mettent pas en marche.

Après l'activation de la fonction "Congélation très rapide", il est possible que le voyant "Freeze Control" s'allume normalement, mais que les ventilateurs ne se mettent pas en marche. Ceci est normal et signifie que le congélateur est en cours de dégivrage. Au terme du dégivrage (durée maximale : une heure et demie), les ventilateurs se mettent automatiquement en marche et le processus "Congélation très rapide" démarre normalement.

Si le voyant "Freeze Control" ne s'allume pas.

Si l'icône "Freeze Control" s'allume après avoir appuyé sur la touche "Congélation rapide" : vous avez appuyé trop longtemps sur la touche "Freeze Control".

Pour activer la fonction "Congélation très rapide", désactivez tout d'abord la fonction Congélation rapide (en maintenant enfoncée la touche "Congélation rapide" pendant 3 secondes, puis en appuyant brièvement sur la touche "Freeze Control", c'est-à-dire moins d'une seconde).

### i. Congélation rapide "Freeze Control".

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

La quantité d'aliments frais (en kg) pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

Cette fonction peut servir à la prestation optimale de l'appareil, 24 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur, observez les consignes fournies dans le Guide de démarrage pour activer ou désactiver la fonction. En général, après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 24 heures avec la fonction Congélation rapide suffisent; La fonction Congélation rapide se désactive automatiquement au bout de 50 heures.

Important : pour économiser de l'énergie, il est possible de désactiver la fonction Congélation rapide au bout de quelques heures lors de la congélation de petites quantités d'aliments.

Incompatibilité avec la fonction "Congélation très rapide".

Pour garantir des performances optimales, il est impossible d'utiliser simultanément les fonctions "Congélation très rapide" et "Congélation rapide". Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction "Congélation rapide", vous devez la désactiver avant d'utiliser la fonction "Congélation très rapide" (et vice versa).

### J. Fonction Éco Nuit (tarif nuit).

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

La fonction Éco Nuit permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le prix de l'électricité est moins élevé (généralement la nuit), c'est-à-dire lorsque le volume de consommation diminue (uniquement dans les pays qui utilisent un système de tarification horaire ; renseignez-vous auprès de votre compagnie électrique).

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche "Éco Nuit" à l'heure où commence le tarif réduit (selon tarification). Par exemple, si le tarif réduit commence à 20:00, appuyez sur la touche "Éco Nuit" à cette heure.

Lorsque le voyant Éco Nuit est allumé, la fonction est activée. Une fois cette fonction activée, l'appareil adapte automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'heure sélectionnée, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie durant le jour que pendant la nuit.

Remarque importante : pour fonctionner correctement, cette fonction doit être activée jour et nuit. Elle reste activée tant que vous ne la désactivez pas (elle est automatiquement désactivée en cas de coupure de courant ou de débranchement de l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche "Éco Nuit". Lorsque le voyant Éco Nuit est éteint, la fonction est désactivée.

Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la fonction Éco Nuit est activée.

### K. Commande de congélation.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

La fonction Commande de congélation est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur.

Pour activer le Commande de congélation, sélectionnez la fonction à partir du menu, réglez sur "Marche" et appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer votre sélection. Pour désactiver la fonction, répétez la même procédure en réglant sur "Éteint".

La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre 22° C et 24°C.

Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 22°C, la température est automatiquement réglée à 22° C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement.

Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.

En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction "Commande de congélation" est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation rapide soit éteinte.

### L. Fonction sans givre automatique.

Cet appareil se dégivre automatiquement en fonction des conditions d'utilisation et du taux d'humidité ambiante.

Les congélateurs munis de la fonction Sans givre assurent la circulation d'air froid dans les zones de stockage et empêchent la formation de givre, ce qui évite le dégivrage.

Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste propre et net.

Utilisée avec la fonction Commande de congélation 6th Sense, Commande de congélation ProFreeze, cette fonction permet non seulement de contrôler le capteur, mais dirige aussi la puissance de refroidissement dans les zones qui en ont besoin, optimisant l'efficacité énergétique.

### M, Fabrique à glaçons.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

#### a. Comment fabriquer des glaçons.

Vous pouvez retirer le plateau à glaçons en le tirant vers vous.

Avertissement : remplissez avec de l'eau potable uniquement (niveau maximal : 2/3 de la capacité totale).

Replacez la fabrique à glaçons dans le compartiment congélateur, ou réinsérez le plateau à glaçons dans la fabrique à glaçons. Veillez à ne pas renverser d'eau.

Attendez que les glaçons se soient formés (il est conseillé d'attendre environ 4 heures).

Remarque : la fabrique à glaçons est amovible. Elle peut être placée en position horizontale n'importe où dans le compartiment congélateur ou retirée de l'appareil lorsque la fabrication de glaçons n'est pas requise.

#### b. Comment récupérer des glaçons.

Assurez-vous que le bac de stockage est en place sous le bac à glaçons. Dans le cas contraire, mettez-le en place en le faisant glisser.

Faites tourner fermement l'un des leviers dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bac à glaçons tourne légèrement.

Les glaçons tombent dans le bac de stockage.

Répétez l'étape 2 pour l'autre moitié du bac à glaçons, si nécessaire.

Pour obtenir de la glace, soulevez légèrement le bac de stockage et tirez-le vers vous.

Remarque : si vous préférez, vous pouvez retirer toute la fabrique à glaçons de l'appareil, pour récupérer les glaçons de l'endroit qui vous convient le mieux (par exemple : directement sur la table).

### N. Système d'éclairage à LED.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment congélateur est constitué d'une ampoule à LED, ce qui permet un meilleur éclairage, ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible. Si le système d'éclairage LED ne fonctionne pas, contactez le Service Après-Vente pour le remplacer.

## 3. Utilisation.

### A. Comment augmenter la capacité de stockage du congélateur.

Pour augmenter la capacité de stockage dans le compartiment congélateur, vous pouvez :

- retirer les bacs/rabats afin de permettre le stockage de produits volumineux,

- placer les produits alimentaires directement sur les clayettes du congélateur,

- retirer la fabrique à glaçons,

- retirer la galerie porte-bouteilles.

### B. Remarques.

- N'obstruez pas les sorties d'air (sur la paroi arrière, à l'intérieur de l'appareil) avec des aliments.

- Si le congélateur dispose d'un rabat, vous pouvez maximiser le volume de conservation en le retirant.

- Toutes les tablettes, les rabats, et les paniers coulissants sont amovibles.

- La température intérieure de l'appareil est affectée par la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes, et l'endroit où l'appareil est installé. Le réglage de la température doit toujours prendre ces facteurs en compte.

- À moins d'indication contraire, les accessoires de l'appareil ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

## 4. Conseils pour la conservation des aliments.

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg en 24 heures).

Si vous stockez une petite quantité d'aliments dans le congélateur, nous vous conseillons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment congélateur, c'est-à-dire la zone supérieure ou centrale, selon le modèle (consultez la fiche produit pour connaître la zone recommandée pour la congélation des aliments frais).

### A. Durée de stockage des aliments surgelés.

Les informations suivantes indiquent la durée de stockage recommandée pour les produits frais surgelés.

Viandes : bœuf (8 à 12 mois) ; porc, veau (6 à 9 mois) ; agneau (6 à 8 mois); lapin (4 à 6 mois) ; viande hachée/abats (2 à 3 mois) ; saucisses (1 à 2 mois).

Volaille : poulet (5 à 7 mois) ; dinde (6 mois) ; abats de volaille (2 à 3 mois).

Crustacés : mollusques (1 à 2 mois) ; crabe, homard (1 à 2 mois).

Fruits de mer : huîtres ouvertes (1 à 2 mois).

Poisson : poissons à chair grasse (saumon, hareng, maquereau) (2 à 3 mois) ; poissons à chair maigre (morue, sole) (3 à 4 mois).

Ragoûts : viande, volaille (2 à 3 mois).

Produits laitiers : beurre (6 mois) ; fromage (3 mois) ; crème fraîche (1 à 2 mois) ; glace (2 à 3 mois) ; œufs (8 mois).

Soupes et sauces : soupe (2 à 3 mois) ; sauce pour viande (2 à 3 mois) ; pâté (1 mois) ; ratatouille (8 mois).

Produits de boulangerie pâtisserie : pain (1 à 2 mois) ; petits gâteaux (nature) (4 mois) ; gâteaux (2 à 3 mois) ; crêpes (1 à 2 mois) ; pâtes à tarte, gâteau crues (2 à 3 mois) ; quiche (1 à 2 mois) ; pizzas (1 à 2 mois).

Fruits et légumes.

Fruits : pommes (12 mois) ; abricots (8 mois); mûres (8 à 12 mois); cassis, groseilles (8 à 12 mois) ; cerises (10 mois) ; pêches (10 mois) ; poires (8 à 12 mois) ; prunes (10 mois) ; framboises (8 à 12 mois) ; fraises (10 mois) ; rhubarbe (10 mois); jus de fruits (orange, citron, pamplemousse) (4 à 6 mois).

Légumes : gratin (8 à 10 mois) ; asperges (6 à 8 mois) ; basilic (12 mois) ; haricots (8 à 10 mois) ; artichauts (8 à 10 mois) ; brocoli (8 à 10 mois) ; choux de Bruxelles (8 à 10 mois) ; chou-fleur (10 à 12 mois) ; carottes (6 à 8 mois) ; céleri (8 mois) ; champignons (6 à 8 mois) ; persil (10 à 12 mois) ; poivrons (12 mois) ; petits pois (12 mois) ; haricots d'Espagne (12 mois) ; épinards (8 à 10 mois) ; tomates (8 à 10 mois).

Nous vous conseillons d'étiqueter et de dater tous vos produits surgelés. Le fait d'ajouter une étiquette vous aidera à identifier les aliments et à savoir à quel moment les utiliser avant que leur qualité ne se détériore. Ne recongelez pas les aliments décongelés.

### B. Conseils pour la congélation et la conservation d'aliments frais.

Avant la congélation, emballez et scellez les aliments frais dans : du papier aluminium, du film étirable, des sacs sous vide, des récipients en polyéthylène avec couvercle ou des récipients de congélation adaptés à la congélation d'aliments frais.

Les aliments doivent être frais, à maturité, et de bonne qualité pour obtenir des aliments congelés de haute qualité.

Il est préférable de congeler les fruits et légumes frais immédiatement après leur cueillette afin de préserver leur valeur nutritive, leur consistance, leur couleur, et leur goût d'origine.

Certaines viandes, notamment le gibier, doivent être suspendues avant d'être congelées.

Remarque :

- il est indispensable de laisser refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le congélateur,

- consommez immédiatement les aliments décongelés ou partiellement décongelés. Ne recongelez pas un aliment déjà congelé à moins que vous ne l'ayez préalablement cuisiné. Une fois cuisiné, vous pouvez le recongeler,

- ne congelez pas des bouteilles remplies de liquide.

### C. Utilisation des poches de glace.

Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le Guide de démarrage pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.

Les poches de glace permettent de conserver les aliments congelés en cas de coupure de courant. Pour tirer le meilleur parti des poches à glace, placez-les sur les aliments stockés au-dessus du compartiment.

### D. Produits surgelés : conseils d'achat.

Lorsque vous achetez des produits surgelés :

- assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé (les produits surgelés dans un emballage endommagé peuvent se détériorer). Si l'emballage est gonflé ou présente des taches humides, il se peut que le produit n'ait pas été conservé dans des conditions optimales et que la décongélation ait déjà commencé,

- lorsque vous faites vos courses, achetez les produits congelés à la fin et transportez-les dans un sac isotherme,

- une fois à la maison, placez immédiatement les produits surgelés dans le congélateur,

- si les aliments se sont décongelés, ne serait-ce que partiellement, ne les recongelez pas. Consommez-les dans les 24 heures,

- évitez ou réduisez les variations de température au minimum. Respectez les dates de péremption figurant sur les emballages,

- respectez toujours les informations de conservation sur l'emballage.

## 5. Sons fonctionnels.

Les bruits provenant de votre appareil sont tout à fait normaux. Votre appareil est en effet doté de ventilateurs et de moteurs qui contrôlent automatiquement la mise sous, et, hors tension.

Pour réduire certains bruits de fonctionnement, vous pouvez :

- niveler l'appareil et l'installer sur une surface plane,

- éviter le contact entre l'appareil et les meubles adjacents,

- assurez-vous que les accessoires internes sont correctement installés,

- assurez-vous que les bouteilles et les récipients ne s'entrechoquent pas.

Votre appareil peut émettre les bruits de fonctionnement suivants :

- un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée,

- un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux,

- un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur,

- un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche,

- un craquement au démarrage du compresseur ou lorsque la glace s'apprête à tomber dans le bac à glaçons, et un clic soudain lorsque le compresseur démarre ou arrête,

- le clic vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.

## 6. Recommandation en cas de non-utilisation de l'appareil.

### A. Absence, vacances.

En cas d'absence prolongée, il est recommandé de consommer les aliments stockés et de débrancher l'appareil pour économiser de l'énergie.

### B. Déménagement.

- Retirez les pièces internes.

- Emballez-les soigneusement et fixez-les entre elles avec du ruban adhésif afin de ne pas les perdre et d'éviter qu'elles ne s'entrechoquent.

- Vissez les pieds réglables de façon à ce qu'ils ne touchent pas la surface de support.

- Fermez et fixez la porte avec du ruban adhésif et fixez le câble d'alimentation à l'appareil, également avec du ruban adhésif.

### C. Coupure de courant.

Dans le cas d'une coupure de courant, contactez votre compagnie électrique pour savoir combien de temps va durer la panne.

Remarque : à noter qu'un appareil plein restera froid plus longtemps qu'un appareil à moitié plein.

Si des cristaux de glace sont toujours présents sur les aliments, ils peuvent être recongelés bien qu'ils puissent avoir perdu de leur saveur.

Si les aliments se sont décongelés, il est préférable de les jeter.

Coupures de courant allant jusqu'à 24 heures.

Maintenez la porte de l'appareil fermée. Cela permettra de garder au froid les aliments stockés le plus longtemps possible.

Coupures de courant supérieures à 24 heures.

- Videz le compartiment congélateur et placez les aliments dans une glacière. Si vous ne disposez pas d'une glacière ni de poches de glace, essayez de consommer en premier les denrées périssables.

- Videz le bac à glaçons.

# IV. Entretien et dépannage.

## 1. Nettoyage et entretien.

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation électrique.

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon et une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécifique au nettoyage des parois internes du réfrigérateur. N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais les accessoires du réfrigérateur avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Nettoyez les parois externes de l'appareil et le joint de porte avec un chiffon humide et séchez-les avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.

Le condensateur situé à l'arrière de l'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un aspirateur.

Important :

- les touches et l'écran du panneau de commande doivent être nettoyés avec un chiffon sec; n'utilisez pas d'alcool ou des substances dérivées de l'alcool,

- les tuyaux du circuit de réfrigération sont situés près du bac de dégivrage et peuvent être chaud au touché. Nettoyez-les régulièrement avec un aspirateur,

- pour retirer ou insérer la tablette en verre, soulevez la partie avant de la tablette au-dessus du cran d'arrêt.

## 2. Guide de dépannage.

### A. Avant de contacter le Service Après-Vente.

Certains dysfonctionnements sont souvent dus à des problèmes mineurs que vous pouvez identifier et résoudre vous-même sans aucun outil.

Problèmes et solutions.

#### L'appareil ne fonctionne pas.

- Le réfrigérateur est-il branché à une prise qui fonctionne avec la bonne tension ?

- Avez-vous vérifié les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre maison ?

#### Si le bac de dégivrage contient de l'eau.

Cela est normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein. Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas.

#### Si les bords de l'appareil qui sont en contact avec le joint de porte sont chauds au toucher.

Cela est normal par temps chaud et lorsque le compresseur fonctionne.

#### Si l'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

- Avez-vous vérifié les dispositifs de protection et les fusibles de l'alimentation électrique de la maison ?

- Le réfrigérateur est-il branché à une prise qui fonctionne avec la bonne tension ?

- Si les DEL sont brisés, l'utilisateur doit appeler le Service Après-Vente pour l'échanger avec un DEL du même type, disponible uniquement auprès de nos centres de Service Après-Vente ou détaillants autorisés.

#### Si le moteur semble tourner en surrégime.

- La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température.

- Y a-t-il de la poussière ou des peluches sur le condenseur (arrière de l'appareil)?

- La porte est-elle bien fermée ?

- Les joints de la porte sont-ils bien étanches ?

- Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.

- Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez inséré une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur fonctionnera plus longtemps afin de refroidir l'intérieur du compartiment.

#### Si la température de l'appareil est trop élevée.

- Le réfrigérateur est-il bien réglé ?

- Une grande quantité d'aliments a-t-elle été insérée dans le réfrigérateur ou le congélateur ?

- Assurez-vous que la porte n'est pas ouverte trop souvent.

- Assurez-vous que la porte se ferme correctement.

#### Si les portes ne s'ouvrent et ne se ferment pas correctement.

- Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte.

- Assurez-vous que les pièces internes ou la machine à glaçons automatique sont bien en place.

- Assurez-vous que les joints de la porte ne sont pas sales ou collants.

- Assurez-vous que l'appareil est au niveau.

### B. Anomalies.

En cas de dysfonctionnement, une alarme se déclenche et le message/symbole correspondant apparaît sur l'affichage à DEL (par exemple : Anomalie 1, Anomalie 2, etc.). Dans ce cas, contactez le Service Après-Vente et spécifiez le code d'alarme.

Une alarme sonore se déclenche, l'icône Alarme s'illumine et la lettre "F" clignote sur l'écran numérique en fonction du code d'anomalie décrit ci-dessous :

- Erreur 2. La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle clignote 2 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette séquence se répète.

- Erreur 3. La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle clignote 3 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette séquence se répète.

- Erreur 6. La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle clignote 6 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette séquence se répète.

## 3. Service Après-Vente.

Avant de contacter le Service Après-Vente :

Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et patientez environ une heure avant de le rallumer.

Si, après avoir procédé aux vérifications décrites dans le Guide de dépannage et après avoir remis l'appareil sous tension, ce dernier ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le Service Après-Vente pour expliquer le problème.

Précisez :

- le modèle et le numéro de série de l'appareil (figurant sur la plaque signalétique),

- le type de panne,

- le numéro de série (numéro qui se trouve après le mot Service sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),

- votre adresse complète,

- votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional.

Remarque : le sens d'ouverture des portes peut être modifié. Si cette opération est effectuée par le Service Après-Vente, elle n'est pas couverte par la garantie.

# V. Accès au service Consommateurs.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle.

https://www.whirlpool.eu/myfridge/

Téléphone : 00800.400.88.400 (gratuit).

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.