WHIRLPOOL.

Lave-vaisselle WFC3C26.

Mode d'emploi adapté de mai 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

On y trouve la porte de l'appareil comportant, de haut en bas :

- le panneau de commande,

- la poignée de porte incrustée,

- le couvercle avant.

La porte s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

#### Le panneau de commande.

Un voyant est situé au-dessus de chaque touche.

Le panneau de commande est décrit de gauche à droite et de haut en bas :

a) voyant et touche Marche-Arrêt/Réinitialisation,

b) voyant et touche Sélecteur de programme,

c) voyant et touche Multizone/Verrou si appui pendant au moins 3 secondes,

d) la zone d'affichage comprenant de gauche à droite et de haut en bas :

Ligne 1 :

- le voyant programme Éco,

- partie haute du numéro du programme et du temps restant,

- le voyant Pastille,

- le voyant de niveau de sel.

Ligne 2 :

- le voyant de verrouillage,

- partie basse du numéro du programme et du temps restant,

- le voyant Robinet d'eau fermé,

- le voyant de niveau de liquide de rinçage.

e) voyant et touche Stériliser/Pastille si appui pendant au moins 3 secondes,

f) voyant et touche Différé,

g) voyant et touche Départ-Pause/Drainer si appui pendant au moins 3 secondes.

## 2. La contreporte.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

- au centre de la partie supérieure, les distributeurs de détergent et de liquide de rinçage,

- sur le côté gauche ou droit de la partie supérieure, la plaque signalétique.

## 3. La cuve.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

- le panier supérieur,

- les volets pliables, de part et d'autre de la cuve,

- le bras d'aspersion supérieur,

- le panier inférieur,

- le panier à couverts,

- le bras d'aspersion inférieur,

- le réservoir à sel,

- l'ensemble filtre.

En haut de la paroi droite se trouve le bouton de réglage de la hauteur du panier supérieur.

## 4. Face arrière.

On y trouve :

- le tuyau de vidange,

- le tuyau d'approvisionnement en eau,

- le cordon d'alimentation.

## 5. Face inférieure.

À l'avant de la face inférieure se trouvent 2 pieds réglables.

# II. Caractéristiques techniques.

Merci d'avoir acheté un produit Whirlpool. Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur whirlpool.eu/register

## 1. Caractéristiques générales.

Supreme Clean. Performances de lavage et modularité exceptionnelles.

Lave-vaisselle pose-libre.

46 dB, 14 couverts, A++, A, A, 9 litres par cycle, Départ Différé Digital 1 à 24 heures, 8 Programmes dont 6ème Sens.

#### Spécificités produit.

Le programmateur intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température mais aussi la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable. Vous économisez ainsi jusqu'à 50 % d'eau et de temps. Économies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6ème Sens.

20 % d'économies par rapport à la classe A.

Grâce à son aménagement optimisé, ce lave-vaisselle Whirlpool vous permet de ranger jusqu'à 14 couverts.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage optimisé.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Label.

Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an.

- Classe d'efficacité énergétique : A++.

- Consommation annuelle en énergie (kWh) : 265.

- Consommation annuelle en eau : 2 520 litres.

- Niveau sonore dB(A) : 46.

- Nombre de couverts : 14.

- Classe d'efficacité lavage/séchage : A/A.

#### Programmes.

- Nombre de programmes : 8.

- 6ème Sens (50 à 60°C) : oui.

- Pré-lavage (froid) : oui.

- Fragile (45°C) : oui.

- Rapide 30 (50°C) : oui.

- Éco (50°C) : oui.

- Quotidien (50°C) : oui.

- Intensif (65°C) : oui.

- Silence (50°C) : oui.

#### Options.

- Tablettes : oui.

- Multizone : oui.

- Vidange : oui.

- Rinçage Antibactérien : oui.

- Système d'ouverture automatique : oui.

#### Confort d'utilisation.

Départ différé (h) : digit 1-24.

Indicateur de temps restant : oui.

Voyants de sel et liquide de rinçage : oui.

Sécurité : antidébordement.

#### Aménagement intérieur.

Panier supérieur :

- poignée : oui,

- réglable en hauteur : oui,

- amovible : oui,

- flape(s) escamotable(s) : 4.

Panier inférieur :

- panier à couverts nomade et amovible : 1,

- zone de picots rabattables : 2.

#### Équipement.

- Moteur à induction : oui.

- Cuve inox : oui.

- Porte pleine auto-compensée : oui.

- Solution d'encastrement avec top amovible : oui.

- Pieds réglables (à l'avant) : oui.

- Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°) : oui.

#### Caractéristiques techniques.

- Dimensions nettes H x L x P (cm) : 85 x 60 x 60.

- Dimensions avec emballage H x L x P (cm) : 91 x 65 x 67,5.

- Hauteur sans le top (cm) : 82.

- Poids net ; avec emballage (kg) : 47 ; 49.

- Alimentation électrique : 220-230V ; 50Hz - 10A.

- Référence : WFC3C26.

- 12 NC : 869 991 013 860 ; 859 991 013 860.

- EAN : 8 003 437 204 494.

#### Accessoires proposés par WPRO.

#### Anticalcaire magnétique pour lutter contre le tartre.

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle pour des résultats de lavage étincelants.

Code : MWC171. 12NC : 484000008413. EAN : 8015250441000.

#### Starter kit lave-vaisselle, le bon plan "entretien".

Un pack complet pour entretenir et optimiser les performances de votre lave-vaisselle. Contient :

- 24 tablettes tout en 1,

- 250 mL de liquide de rinçage,

- 1 kg de sel régénérant.

Code : DWC300. 12NC : 484000000511. EAN : 8015250145861.

# III. Consignes de sécurité, d'installation et d'utilisation.

Vous pouvez télécharger les Consignes d'utilisation en visitant notre site Web, docs, poin whirlpool.eu, et en suivant les consignes de ce livret.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de santé et sécurité.

## 1. Première utilisation.

Sel, liquide de rinçage et détergeant.

### A. Conseils au sujet de la première utilisation.

Après l'installation, enlevez les boulons d'arrêt sur les paniers et les éléments élastiques qui retiennent le panier supérieur.

### B. Remplir le réservoir de sel.

L'utilisation de sel empêche la formation de calcaire sur la vaisselle et sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.

- Il est important de s'assurer que le réservoir de sel ne soit jamais vide.

- Il est important de régler la dureté de l'eau.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir Description des programmes) et devrait être rempli quand le voyant Niveau de sel est allumé sur le panneau de commande.

- Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).

- La première fois uniquement, vous devez effectuer l'opération suivante : remplissez d'eau le réservoir à sel.

- Placez l'entonnoir (voir figure page 2) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 1 kg) ; il est normal qu'un peu d'eau déborde.

- Enlevez l'entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être réparable).

Chaque fois que vous avez besoin d'ajouter du sel, il est obligatoire de terminer la procédure avant le début du cycle de lavage.

#### Régler la dureté de l'eau.

Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne à la perfection, il est important de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre résidence.

Cette information peut être obtenue de votre fournisseur d'eau local.

Le réglage par défaut est pour une dureté d'eau normale (3).

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour 5 secondes ; un bip se fait entendre.

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro de la sélection actuelle et le voyant de niveau de sel clignotent.

- Appuyez sur la touche "P" pour sélectionner le niveau de dureté désiré (voir Tableau de dureté de l'eau).

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé !

#### Tableau de dureté de l'eau (niveau, et, °fH).

- Niveau 1 (très douce) : 0 à 10°fH.

- Niveau 2 (moyenne) : 11 à 20°fH.

- Niveau 3 (douce) : 21 à 30°fH.

- Niveau 4 (dure) : 31 à 60°fH.

- Niveau 5 (très dure) : 61 à 90°fH.

Une fois cette opération complétée, lancez un programme sans charger le lave-vaisselle.

Utilisez seulement le sel spécialement conçu pour les lave-vaisselles.

Lorsque le sel est versé dans l'appareil, le voyant Ajouter du sel s'éteint.

Si le réservoir de sel n'est pas rempli, l'adoucisseur d'eau et l'élément chauffant pourraient s'endommager.

### C. Remplir le distributeur de liquide de rinçage.

Voir figure page 2.

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher plus facilement.

Le distributeur de liquide de rinçage "A" devrait être rempli lorsque le voyant de Niveau de liquide de rinçage est allumé à l'écran.

- Ouvrez le distributeur "B" en appuyant et en tirant sur l'onglet situé à l'avant du couvercle.

- Versez doucement du liquide de rinçage jusqu'a la marque de référence (110 mL) du réservoir de remplissage, évitez les débordements. Si cela se produit, nettoyez les dégâts immédiatement avec un linge sec.

- Appuyez sur le bouchon pour le fermer ; un clic se fait entendre.

Ne jamais verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.

#### Ajuster le dosage du liquide de rinçage.

Si vous n'êtes pas complètement satisfait avec le séchage, vous pouvez ajuster la quantité de liquide de rinçage utilisée.

- Allumez le lave-vaisselle en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez sur la touche Départ/Pause à 3 reprises, vous entendrez un bip.

- Allumez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro du niveau de sélection actuelle et le voyant du niveau de liquide de rinçage clignotent.

- Appuyez sur la touche P pour sélectionner la quantité de liquide de rinçage qui doit être utilisée.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé!

Si le niveau de liquide de rinçage est à 1 (Éco), il n'y aura pas de liquide de rinçage distribué. Le voyant Liquide de rinçage bas ne s'allumera pas s'il ne reste plus de liquide de rinçage.

Un maximum de 5 niveaux peuvent-être réglés selon le modèle du lave-vaisselle.

Les réglages d'usine sont spécifiques au modèle, merci de suivre les instructions ci-dessus pour vérifier ceux qui s'appliquent à votre machine.

- Si vous observez des traces bleuâtres sur la vaisselle, placez sur un niveau plus bas (2-3).

- Si vous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (4-5).

### D. Remplir le distributeur de détergent.

Voir figure page 2.

Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d'ouverture, "A", situé sur le côté gauche du distributeur.

Insérez le détergent dans le distributeur sec "B" seulement.

Placez la quantité de détergent pour le prélavage directement dans la cuve.

- Lorsque vous mesurez la lessive, consultez les informations mentionnées précédemment pour ajouter la quantité correcte. À l'intérieur du distributeur "B" se trouvent des indications pour aider au dosage de la lessive.

- Enlevez les résidus de détergent sur le bord des récipients avant de fermer le couvercle ; un clic se fait entendre.

- Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif soit fermement en place.

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme.

Si vous utilisez un détergent "tout-en-un", nous vous conseillons d'utiliser la touche Pastille, elle ajuste le programme de façon à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et séchage.

## 2. Tableau des programmes.

#### Programme : Éco 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : cuve, B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 3:10.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,93.

#### Programme : 6th Sense 50 à 60°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : cuve, B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 1:25 à 3:00.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 7,0 à 14,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,90 à 1,40.

#### Programme : Intensif 65°.

Séchage : oui.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 2:50.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 14,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,50.

#### Programme : Quotidien 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 1:35.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 13,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,15.

#### Programme : Silencieux 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 3:30.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 15,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,15.

#### Programme : Rapide 30 minutes 50°.

Séchage : non.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Stériliser, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 0:30.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,55.

#### Programme : Cristal 45°.

Séchage : oui.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Pastille, Différé.

Récipient pour détergent : B.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 1:40.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,20.

#### Programme : Prélavage.

Séchage : non.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Différé.

Durée du programme de lavage (h:mn) : 0:12.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 4,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,01.

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 50242.

Note pour les laboratoires d'essai : pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif, E N, s'adresser à : dw_test_support, @, whirlpool.com

Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.

Les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.

La durée du programme affichée à l'écran ou dans le livret est une approximation calculée dans des conditions normales. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu'à 20 minutes.

Consommation en Veille : Consommation allumé : 6 W ; Consommation éteint : 0,5 W.

#### Description des programmes.

Consignes pour la sélection du cycle de lavage.

#### Éco.

Vaisselle sale. Programme standard, le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau.

#### 6th Sense.

Pour la vaisselle normalement sale avec des résidus de nourriture secs. Détermine le degré de saleté de la vaisselle et règle le programme en fonction de celui-ci. Lorsque le capteur détecte le degré de saleté, une animation apparaît sur l'afficheur et la durée du cycle est mise à jour.

#### Intensif.

Programme conseillé pour une vaisselle très sale, particulièrement adapté pour les poêles et les casseroles (ne pas utiliser avec la vaisselle délicate).

#### Quotidien.

Vaisselle sale. Cycle quotidien, assure un rendement de nettoyage optimal en moins de temps.

#### Silencieux.

Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit. Assure un rendement optimal.

#### Rapide 30 minutes.

Utilisez ce programme pour la vaisselle légèrement sale et sans résidus de nourriture secs.

#### Cristal.

Programme pour la vaisselle délicate, plus sensible aux températures élevées, comme les verres et les tasses.

#### Prélavage.

Vaisselle qui sera lavée plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

Remarques : veuillez noter que des cycles comme Rapide ou Fast sont plus efficaces pour la vaisselle légèrement sale. Pour réduire encore plus la consommation, attendez que le lave-vaisselle soit plein avant de le faire fonctionner.

## 3. Options et fonctions.

Les options peuvent être sélectionnées directement en appuyant sur la touche correspondante (voir Panneau de commande).

#### Multizone.

S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle à laver, la demi-charge peut être utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité et du détergent. Sélectionnez un programme et appuyez ensuite sur la touche Multizone : le voyant sur la touche s'illumine et le symbole du panier sélectionné s'affiche à l'écran. Par défaut, l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers. Pour seulement laver la vaisselle sur un panier particulier, appuyez plusieurs fois sur cette touche :

- "1" s'affiche à l'écran (panier inférieur seulement),

- "2" s'affiche à l'écran (panier supérieur seulement),

- "Off" s'affiche à l'écran (l'option est Éteinte et l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers).

Chargez seulement le panier supérieur ou inférieur, et réduisez la quantité de détergent en conséquence.

#### Verrouillage des commandes.

En appuyant pendant au moins 3 secondes sur la touche Multizone, la fonction Verrouillage s'active. La fonction Verrouillage désactive le panneau de commande à l'exception de la touche Marche/Arrêt. Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver le Verrouillage.

#### Stériliser.

Cette option peut être utilisée pour assainir la vaisselle lavée. Cela augmentera la température de rinçage finale et ajoutera un lavage anti-bactérien au programme sélectionné. Sélectionnez le cycle de lavage et appuyez sur la touche Stériliser ; le voyant s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option. Idéal pour laver la vaisselle et les biberons. La porte du lave-vaisselle doit être fermée tout au long du cycle pour garantir que la quantité de germes est bien diminuée. Si vous ouvrez la porte, le voyant se met à clignoter.

Avertissement : la vaisselle et les plats peuvent être très chauds à la fin du cycle.

#### Pastille.

Ce réglage vous permet d'optimiser le rendement du programme selon le type de détergent utilisé. Appuyez sur la touche Stériliser pendant 3 secondes (le symbole correspondant s'illumine) si vous utilisez un détergent sous la forme d'une pastille (liquide de rinçage, sel et détergent en une seule dose). Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, cette option devrait être éteinte.

#### Différé.

Le début du programme peut être retardé pour une période entre 30 minutes et 24 heures.

- Sélectionnez un programme et les options souhaitées. Appuyez sur la touche Différé (plusieurs fois) pour retarder le début du programme. Réglable de 30 minutes à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le départ différé est retardé de 30 minutes si la sélection est inférieure à 4 heures, 1:00 si la sélection est inférieure à 12 heures, 4 heures si la sélection est supérieure à 12 heures. Si vous appuyez sur la touche après avoir atteint 24 heures, le départ différé est désactivé.

- Appuyez sur la touche Départ/Pause : la minuterie commence le compte à rebours.

- Une fois le temps écoulé, le voyant s'éteint et le programme démarre automatiquement.

Si, pendant le compte à rebours, vous appuyez sur la touche Départ/Pause de nouveau, l'option Différé est annulée et le programme sélectionné démarre automatiquement.

La fonction Différé ne peut pas être réglée une fois le programme en cours.

#### Robinet d'eau fermé, Alarme.

Clignote lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau ou que le robinet d'eau est fermé.

#### Drainer.

Pour arrêter ou annuler le cycle en cours, vous pouvez utiliser la fonction Drainer. Si vous appuyez un long moment sur la touche Départ/Pause, la fonction Drainer s'active. Le programme en cours s'arrête et l'eau dans le lave-vaisselle est vidangée.

#### NaturalDry.

NaturalDry est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant et après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte s'ouvre à la température qui est sûre pour les meubles de votre cuisine, donc la porte ne sera pas ouverte quand les options Stériliser ou Turbo sont activées.

À titre de protection supplémentaire contre la vapeur, une feuille de protection spécifiquement conçue est ajoutée avec le lave-vaisselle.

Pour voir comment monter la feuille de protection, consulter le Guide d'installation.

La fonctionnalité NaturalDry pourrait être désactivée par l'utilisateur comme suit :

- Pour désactiver : allumer, puis éteindre la machine. Maintenir le bouton "P" enfoncé pendant 5 secondes, au bout desquelles le lave-vaisselle émet un bip long. Allumer la machine, l'écran affiche "oOF".

- Pour activer : allumer, puis éteindre la machine. Maintenir le bouton "P" enfoncé pendant 5 secondes, au bout desquelles le lave-vaisselle émet un bip long. Allumer la machine, l'écran affiche "oOn".

## 4. Utilisation quotidienne.

- Vérifier le branchement de l'eau. Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un réseau d'alimentation et que le robinet de l'eau est ouvert.

- Allumer le lave-vaisselle. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

- Charger les paniers (voir Chargement des paniers).

- Remplir le distributeur de détergent (voir Tableau des programmes).

- Choisir le programme et personnaliser le cycle. Sélectionnez le meilleur programme selon le type de vaisselle et le niveau de saleté (voir Description des programmes) en appuyant sur la touche "P". Sélectionnez les options désirées (voir Options et fonctions).

- Démarrer. Démarrez le cycle de lavage en appuyant sur la touche Démarrer/Pause. Vous entendez un bip lorsque le programme démarre.

- Fin du cycle de lavage. À la fin du cycle de lavage, des bips se font entendre, le mot "End" apparaît à l'écran. Ouvrez la porte et éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Pour éviter de vous brûler, attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle.

Déchargez les paniers en commençant par le panier inférieur.

L'appareil s'éteint automatiquement durant des périodes d'inactivité prolongées pour réduire la consommation d'énergie. Si la vaisselle est légèrement sale ou si elle a été rincée à l'eau avant d'être placée dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de détergent utilisée en conséquence.

### A. Modifier un programme en cours.

Si vous avez sélectionné le mauvais programme, vous pouvez le changer si c'est fait au début du cycle.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

- Rallumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt et sélectionnez le nouveau cycle de lavage et les options désirées ; démarrez le cycle en appuyant sur la touche Démarrer/Pause.

### B. Ajouter de la vaisselle.

Sans éteindre l'appareil, ouvrez la porte (attention à la vapeur chaude !) et placez la vaisselle à l'intérieur du lave-vaisselle. Fermez la porte et appuyez sur la touche Démarrer/Pause, le cycle démarre au point où il a été interrompu.

### C. Interruptions imprévues.

Si la porte est ouverte durant le cycle de lavage, ou s'il y a une panne de courant, le cycle s'interrompt. Une fois la porte refermée ou le courant électrique restauré, pour redémarrer le cycle à partir du point où il a été interrompu, appuyez sur la touche Démarrer/Pause.

Pour plus d'information sur les fonctions, vous pouvez demander ou télécharger sur le Web le Guide d'utilisation et entretien en suivant les consignes à la dernière page.

## 5. Avis et conseils.

### A. Conseils.

Avant de charger les paniers, enlevez tous les résidus de nourriture sur la vaisselle et videz les verres. Vous n'avez pas besoin de rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle.

Placez la vaisselle pour qu'elle tienne bien en place et ne risque pas de tomber ; placez les récipients avec les ouvertures vers le bas et les parties concaves/convexes de côté pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les surfaces et couler librement.

Avertissement : les couvercles, poignées, plaques et poêles à frire n'empêchent pas les bras d'aspersion de tourner. Placez les petits articles dans le panier à couverts. La vaisselle et les casseroles très sales devraient être placées sur le panier inférieur car les jets d'eau sont plus forts dans cette section et permettent un meilleur rendement lors du lavage. Après avoir chargé l'appareil, assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent bouger librement.

### B. Hygiène.

Pour éviter les odeurs et les dépôts qui pourraient s'accumuler dans le lave-vaisselle, lancer un programme à haute température au moins une fois par mois. Utilisez une cuillère à café de détergent et lancer le programme sans vaisselle pour nettoyer l'appareil.

### C. Vaisselle qui ne convient pas.

- Vaisselle et couverts en bois.

- Verres décoratifs délicats, produits artisanaux et vaisselle antique. Les garnitures ne sont pas résistantes.

- Les pièces en matériel synthétique qui ne supportent pas les hautes températures.

- La vaisselle en cuivre ou en étain.

- La vaisselle tachée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante, ou d'encre.

Les couleurs des garnitures de verre et des pièces d'aluminium ou d'argent peuvent changer et ternir durant le cycle de lavage. Certains types de verre (par exemple les objets en cristal) peuvent aussi devenir opaques après plusieurs cycles de lavage.

### D. Verres et vaisselle endommagés.

- Seulement utiliser des verres ou de la porcelaine qui sont lavables au lave-vaisselle conformément aux recommandations du fabricant.

- Utilisez un détergent doux, adéquat pour la vaisselle.

- Retirez les verres et les couverts du lave-vaisselle aussitôt que le cycle de lavage est terminé.

## 6. Chargement des paniers.

### A. Panier supérieur.

Chargez la vaisselle délicate et légère : verres, tasses, soucoupes, saladiers bas.

#### a. Ajuster la hauteur du panier supérieur.

Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur : position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur, et la position basse pour profiter au maximum des supports rabattables et créant plus d'espace vers le haut et éviter les chocs avec les articles sur le panier inférieur.

Le panier supérieur comprend un dispositif de réglage de la hauteur du panier supérieur (voir figure page 6) : sans appuyer sur les leviers, simplement soulever en tenant le panier sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit stable en position élevée.

Pour abaisser le panier, appuyez sur les leviers "A" sur les côtés du panier et déplacez-le vers le bas.

Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé.

Ne jamais soulever ou abaisser un seul côté du panier.

#### b. Volets pliables avec positions ajustables.

Les volets pliables latéraux peuvent être placés à trois hauteurs différentes pour optimiser le rangement de la vaisselle sur le panier.

Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.

Pour de meilleurs résultats lors du séchage, inclinez encore plus les volets pliables. Pour changer l'inclinaison, tirez le volet pliable, glissez-le légèrement et placez-le à la position souhaitée.

### B. Panier inférieur.

Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc. Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion. Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des plaques, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des bols de salade.

#### Panier à couverts.

Le panier comprend des grilles supérieures pour placer les couverts plus facilement. Le panier à couverts doit uniquement être placé à l'avant du panier inférieur.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placés à l'horizontale dans le compartiment rabattable sur le panier supérieur.

# IV. Nettoyage et dépannage.

## 1. Nettoyage et entretien.

### A. Nettoyer l'ensemble filtre.

Nettoyez régulièrement l'ensemble filtre pour éviter qu'il ne se bouche, et pour permettre aux eaux usées de bien s'éliminer.

L'ensemble filtre comprend 3 filtres qui séparent les résidus de nourriture de l'eau de lavage pour ensuite faire circuler l'eau : vous devez les garder propres pour obtenir les meilleurs résultats lors du lavage.

N'utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal ajusté.

Après plusieurs lavages, vérifiez l'ensemble filtre et, au besoin, nettoyez-le soigneusement avec de l'eau courante, en utilisant une brosse non métallique, et en suivant les consignes suivantes :

- Tournez le filtre cylindrique "A" dans le sens antihoraire et retirez-le en le soulevant (figure 1).

- Enlevez le panier du filtre "B" en appliquant une légère pression sur les volets latéraux et en le soulevant (figure 2).

- Retirez la plaque du filtre en acier inoxydable "C" en la tirant vers vous (figure 3).

- Inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture. Ne jamais enlever la protection de la pompe du cycle de lavage (détails en couleur noir) (figure 4).

Après avoir nettoyé les filtres, assemblez de nouveau l'ensemble filtre et remettez-le en place correctement ; c'est très important pour que le lave-vaisselle garde son efficacité.

### B. Nettoyer les bras d'aspersion.

À l'occasion, des résidus de nourriture s'incrustent dans les bras d'aspersion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec une petite brosse non métallique.

Pour enlever le bras d'aspersion supérieur, tournez l'anneau de verrouillage en plastique dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas. Le bras d'aspersion supérieur doit être replacé de façon que le côté avec le plus grand nombre de trous soit placé vers le haut.

Le bras d'aspersion inférieur peut être enlevé en le tirant vers le haut.

### C. Nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau.

Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, laissez l'eau couler pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impureté ou de saleté avant de les brancher. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'arrivée d'eau pourrait se boucher et endommager le lave-vaisselle.

## 2. Dépannage.

Il est possible que votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement. Avant de contacter le Service Après-vente, vérifiez si vous ne pouvez pas régler le problème vous-même avec l'aide de la liste suivante.

#### Problème : le lave-vaisselle ou les commandes ne fonctionnent pas.

- Cause possible : l'appareil n'est pas bien branché.

- Solution : insérez la fiche dans la prise de courant.

- Cause possible : panne de courant.

- Solution : le lave-vaisselle démarre automatiquement lorsque le courant revient.

- Cause possible : la porte du lave-vaisselle n'est pas fermée.

- Solution : poussez vigoureusement la porte pour entendre le "clic".

- Cause possible : les commandes ne fonctionnent pas.

- Solution : éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, rallumez-le environ une minute après, et réinitialisez le programme.

#### Problème : le lave-vaisselle ne se vidange pas.

- Cause possible : le cycle de lavage n'est pas encore terminé.

- Solution : attendre que le cycle se termine.

- Cause possible : le tuyau de vidange est plié.

- Solution : assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir Consignes d'installation).

- Cause possible : le conduit de vidange de l'évier est bouché.

- Solution : nettoyez le conduit de vidange de l'évier.

- Cause possible : le filtre est bouché par des résidus de nourriture.

- Solution : nettoyez le filtre (voir Nettoyage de l'ensemble filtre).

#### Problème : le lave-vaisselle fait beaucoup de bruit.

- Cause possible : la vaisselle s'entrechoque.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent). Réinitialisez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Drainer (voir Options et fonctions) et lancez un nouveau programme sans détergent.

#### Problème : la vaisselle n'est pas propre.

- Cause possible : la vaisselle n'est pas bien placée.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : les bras d'aspersion ne bougent pas librement, ils sont gênés par la vaisselle.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : le cycle de lavage est trop délicat.

- Solution : sélectionnez le cycle de lavage approprié (voir Tableau des programmes).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent).

- Cause possible : le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.

- Solution : assurez-vous que le bouchon du distributeur de liquide de rinçage est fermé.

- Cause possible : le filtre est sale ou bouché.

- Solution : nettoyez l'ensemble de filtre (voir Nettoyage et entretien).

- Cause possible : il n'y a pas de sel.

- Solution : remplir le réservoir de sel (voir Remplir le réservoir de sel).

#### Guide d'entretien et de dépannage.

Plus d'information sur les procédures d'entretien et de dépannage, voir les Consignes d'utilisation.

Les Consignes d'utilisation peuvent être obtenues de la façon suivante :

- Service Après-vente ; numéro de téléphone, voir le livret de garantie,

- télécharger du site Web : docs, poin whirlpool.eu

- utilisez le code QR.

#### Fiche technique.

La fiche technique, qui contient les données de consommation d'énergie, peut être téléchargée sur le site Web : docs, poin whirlpool.eu

## 3. Contacter le Service Après-vente.

Lorsque vous communiquez avec le Service Après-vente, vous devez donner les codes affichés sur la plaque signalétique qui se trouve du côté intérieur gauche ou droit de la porte du lave-vaisselle. Le numéro de téléphone est disponible dans le livret de garantie ou sur le site Web : whirlpool.eu

# V. Accès au service Consommateurs.

Whirlpool France, S A S. Siège social : 2 rue Benoît Malon, BP 300, 92156 Suresnes Cedex. S A S, au capital de 79 903 708 €. RCS Nanterre B 325 041 481. whirlpool.fr

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.