WHIRLPOOL.

Lave-vaisselle WIO3T141PS.

Mode d'emploi adapté de janvier 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

On y trouve la porte de l'appareil, qui s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

- sur la face supérieure, le panneau de commandes,

- au centre de la partie supérieure de la contreporte, les distributeurs de détergent et de liquide de rinçage,

- dans la partie supérieure gauche de la contreporte, la plaque signalétique.

#### Le panneau de commande.

Le panneau de commande est décrit de gauche à droite :

a) la touche Marche-Arrêt/Réinitialisation avec le voyant,

b) la touche Sélecteur de programme,

c) la zone d'affichage comprenant de gauche à droite et de haut en bas :

- le voyant de niveau de sel,

- le voyant de niveau de liquide de rinçage,

- le voyant pour le numéro du programme et le retard réglage,

- le voyant Pastille,

- le voyant Multizone,

d) la touche Multizone,

e) la touche Différé,

f) la touche Turbo avec le voyant,

g) la touche Départ-Pause avec le voyant/Pastille si appui pendant au moins 3 secondes.

## 2. La cuve.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

- le panier supérieur,

- les volets pliables, de part et d'autre de la cuve,

- le bras d'aspersion supérieur,

- le panier inférieur, comportant des supports Power Clean à l'arrière, à gauche et à droite,

- le panier à couverts,

- le bras d'aspersion inférieur,

- le réservoir à sel,

- l'ensemble filtre.

En haut de la paroi droite se trouve le bouton de réglage de la hauteur du panier supérieur.

## 3. Face arrière.

On y trouve :

- le tuyau de vidange,

- le tuyau d'approvisionnement en eau,

- le cordon d'alimentation.

# II. Programmes et utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit Whirlpool.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur whirlpool.eu/register

Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité, le Manuel de l'utilisateur, la Fiche Produit et les données énergétiques :

- en visitant notre site Internet, docs.whirlpool.eu,

- en utilisant le code QR présent sur la page 8 du Guide d'utilisation quotidienne original,

- vous pouvez également contacter notre Service après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site eprel.ec.europa.eu (disponible uniquement sur certains modèles).

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

## 1. Tableau des programmes.

#### Programme : Éco 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Différé, Power Clean, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 3:10.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,75.

#### Programme : 6th Sense 50 à 60°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Différé, Turbo, Power Clean, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:25 à 3:00.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 7,0 à 14,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,90 à 1,40.

#### Programme : Intensif 65°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Différé, Turbo, Power Clean, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 2:50.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 14,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,50.

#### Programme : Lavage et séchage rapide 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Différé, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:25.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,10.

#### Programme : Cristal 45°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Multizone, Différé, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:40.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,20.

#### Programme : Rapide 30 minutes 50°.

Séchage : non.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Différé, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 0:30.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,50.

#### Programme : Silencieux 50°.

Séchage : oui.

NaturalDry : oui.

Options disponibles : Différé, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 3:30.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 15,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,15.

#### Programme : Antibactérien 65°.

Séchage : oui.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Différé.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:40.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 10,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,30.

#### Programme : Prélavage.

Séchage : non.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Multizone, Différé.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 0:12.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 4,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,01.

#### Programme : Autonettoyant 65°.

Séchage : non.

NaturalDry : non.

Options disponibles : Différé.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 0:50.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 8,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,85.

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 60436:2019.

Note pour les laboratoires d'essai : pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif EN, s'adresser à : dw_test_support@whirlpool.com.

Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.

Les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.

Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Éco sont fournis à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu'à 20 minutes.

## 2. Description des programmes.

Consignes pour la sélection du cycle de lavage.

#### Éco.

Le programme Éco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale, et pour cette utilisation, c'est le programme le plus efficace en termes d'énergie combinée et de consommation d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception.

#### 6th Sense.

Pour la vaisselle normalement sale avec des résidus de nourriture secs.

Détermine le degré de saleté de la vaisselle et règle le programme en fonction de celui-ci. Lorsque le capteur détecte le degré de saleté, une animation apparaît sur l'afficheur et la durée du cycle est mise à jour.

#### Intensif.

Programme conseillé pour une vaisselle très sale, particulièrement adapté pour les poêles et les casseroles (ne pas utiliser avec la vaisselle délicate).

#### Lavage et séchage rapide.

Vaisselle sale. Cycle quotidien, assure un rendement de nettoyage optimal et des performances de séchage en moins de temps.

#### Cristal.

Programme pour la vaisselle délicate, plus sensible aux températures élevées, comme les verres et les tasses.

#### Rapide 30 minutes.

Programme à utiliser pour la demi-charge de vaisselle légèrement sale sans résidus alimentaires séchés. N'a pas de phase de séchage.

#### Silencieux.

Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit. Assure un nettoyage et des performances de séchage optimaux avec les plus faibles émissions de bruit.

#### Antibactérien.

Vaisselle sale ou très sale, avec lavage antibactérien supplémentaire.

Peut être utilisé pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle.

#### Prélavage.

Utilisez ce programme pour rafraîchir la vaisselle qui sera lavée plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

#### Autonettoyant.

Programme à utiliser pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle, à réaliser uniquement lorsque le lave-vaisselle est vide en utilisant des détergents spécifiques conçus pour l'entretien du lave-vaisselle.

Remarque : il convient de noter que le cycle Rapide 30 minutes est destiné uniquement à la vaisselle légèrement sale.

## 3. Options et fonctions.

Les options peuvent être sélectionnées directement en appuyant sur la touche correspondante (voir Panneau de commande).

Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné (voir Tableau des programmes), le voyant correspondant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. La fonction n'est pas activée.

#### Multizone.

S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle à laver, la demi-charge peut être utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité et du détergent.

Sélectionnez un programme et appuyez ensuite sur la touche Multizone : le symbole du panier sélectionné s'affiche à l'écran. Par défaut, l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers.

Pour seulement laver la vaisselle sur un panier particulier, appuyez plusieurs fois sur cette touche :

- le symbole "Panier inférieur" s'affiche à l'écran (panier inférieur seulement),

- le symbole "Panier supérieur" s'affiche à l'écran (panier supérieur seulement),

- aucun symbole de panier ne s'affiche à l'écran (l'option est Éteinte et l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers).

Chargez seulement le panier supérieur ou inférieur, et réduisez la quantité de détergent en conséquence.

Si le panier supérieur est enlevé, appliquez le détergent directement dans la cuve au lieu du distributeur de détergent.

#### Différé.

Le début du programme peut être retardé pour une période entre 1 et 12 heures.

- Appuyez sur la touche Différé : le symbole "h" correspondant apparaît sur l'écran ; chaque fois que vous appuyez sur la touche, le temps (1 heure, 2 heures, etc. jusqu'à un maximum de 12 heures) avant le début du cycle de lavage augmente.

- Sélectionnez le programme de lavage, appuyez sur le bouton Départ/Pause et dans les 4 secondes, fermez la porte : la minuterie commencera le compte à rebours.

- Une fois le temps écoulé, le voyant "h" s'éteint et le cycle de lavage démarre.

Pour ajuster le délai et sélectionner une période de temps plus courte, appuyez sur la touche Différé. Pour l'annuler, appuyez sur la touche à plusieurs reprises pour éteindre le voyant "h" de départ différé sélectionné. Le programme de lavage démarre automatiquement aussitôt que la porte est fermée.

La fonction Différé ne peut pas être réglée une fois que le cycle de lavage a commencé.

#### Turbo.

Cette option permet de réduire la durée des programmes principaux tout en conservant les niveaux de rendement du lavage et du séchage.

Après avoir sélectionné le programme, appuyez sur la touche Turbo et le voyant s'illumine. Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option.

#### Power Clean.

Grâce aux jets haute pression supplémentaires, cette option fournit un lavage plus intensif et puissant dans le panier inférieur, dans la zone spécifique. Elle est recommandée pour le lavage des poêles et des casseroles. Appuyez sur cette touche pour activer Power Clean (le voyant s'allume).

#### Pastille.

Ce réglage vous permet d'optimiser le rendement du programme selon le type de détergent utilisé.

Appuyez sur la touche Départ/Pause 3 secondes (le symbole correspondant s'illumine) si vous utilisez un détergent sous la forme d'une pastille (liquide de rinçage, sel, et détergent en une seule dose).

Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, cette option devrait être éteinte.

#### NaturalDry.

NaturalDry est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant et après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte s'ouvre à la température qui est sûre pour les meubles de votre cuisine, donc la porte ne sera pas ouverte quand l'option Turbo sera activée.

À titre de protection supplémentaire contre la vapeur, une feuille de protection spécifiquement conçue est ajoutée avec le lave-vaisselle.

Pour voir comment monter la feuille de protection, consulter le Guide d'installation.

La fonctionnalité NaturalDry pourrait être désactivée par l'utilisateur comme suit :

- allez au menu de logiciel du lave-vaisselle en appuyant et en maintenant le bouton "P" (6 secondes).

- vous passez au Menu de contrôle NaturalDry, vous pouvez changer d'état de la fonctionnalité NaturalDry en appuyant sur le bouton "P" : "E" activé, "d" désactivé.

Pour confirmer le changement et sortir du Menu de Contrôle, appuyer sur le bouton "P" et le maintenir enfoncé (3 secondes).

## 4. Première utilisation.

Sel, liquide de rinçage et détergent.

### A. Conseils au sujet de la première utilisation.

Après l'installation, enlevez les boulons d'arrêt sur les paniers et les éléments élastiques qui retiennent le panier supérieur.

### B. Remplir le réservoir de sel.

L'utilisation de sel empêche la formation de calcaire sur la vaisselle et sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.

- Le réservoir de sel ne doit jamais être vide.

- Il est important de régler la dureté de l'eau.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir Description du produit) et il doit être rempli quand le voyant Niveau de sel est allumé sur le panneau de commande.

- Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).

- La première fois uniquement, vous devez effectuer l'opération suivante : remplissez d'eau le réservoir à sel.

- Placez l'entonnoir (voir figure page 2) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 1 kg) ; il est normal qu'un peu d'eau déborde.

- Enlevez l'entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être réparable).

Chaque fois que vous avez besoin d'ajouter du sel, il est obligatoire de terminer la procédure avant le début du cycle de lavage afin d'éviter toute corrosion.

### C. Régler la dureté de l'eau.

Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne à la perfection, il est important de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre résidence. Cette information peut être obtenue de votre fournisseur d'eau local.

L'usine règle la valeur par défaut de la dureté de l'eau.

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Appuyer sur la touche "P" pendant 5 secondes ; un bip se fait entendre.

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro de la sélection actuelle et le voyant de niveau de sel clignotent.

- Appuyer sur la touche "P" pour sélectionner le niveau de dureté désiré (voir Tableau de dureté de l'eau).

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé !

#### Tableau de dureté de l'eau (niveau, et, °fH, degrés français).

- Niveau 1 (très douce) : 0 à 10°fH.

- Niveau 2 (moyenne) : 11 à 20°fH.

- Niveau 3 (douce) : 21 à 29°fH.

- Niveau 4 (dure) : 30 à 60°fH.

- Niveau 5 (très dure) : 61 à 90°fH.

Une fois cette opération complétée, lancez un programme sans charger le lave-vaisselle.

Utilisez seulement le sel spécialement conçu pour les lave-vaisselles.

Lorsque le sel est versé dans l'appareil, le voyant Ajouter du sel s'éteint.

Si le contenant de sel n'est pas rempli, l'adoucisseur et l'élément chauffant peuvent être endommagés à cause de l'accumulation de calcaire.

L'utilisation de sel est recommandée avec n'importe quel type de lessive pour lave-vaisselle.

### D. Remplir le distributeur de liquide de rinçage.

Voir figure page 2.

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher plus facilement.

Le distributeur de liquide de rinçage "A" devrait être rempli lorsque le voyant de Niveau de liquide de rinçage est allumé à l'écran.

- Ouvrez le distributeur "B" en appuyant et en tirant sur l'onglet situé à l'avant du couvercle.

- Versez doucement du liquide de rinçage jusqu'à la marque de référence (110 mL) du réservoir de remplissage, évitez les débordements. Si cela se produit, nettoyez les dégâts immédiatement avec un linge sec.

- Appuyez sur le bouchon pour le fermer ; un clic se fait entendre.

Ne jamais verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.

### E. Ajuster le dosage du liquide de rinçage.

Si vous n'êtes pas complètement satisfait avec le séchage, vous pouvez ajuster la quantité de liquide de rinçage utilisée.

- Allumez le lave-vaisselle en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez sur la touche "P" à 3 reprises, vous entendrez un bip.

- Allumez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro du niveau de sélection actuelle et le voyant du niveau de liquide de rinçage clignotent.

- Appuyez sur la touche "P" pour sélectionner la quantité de liquide de rinçage qui doit être utilisée.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé !

Si le niveau de liquide de rinçage est à 0 (Éco), il n'y aura pas de liquide de rinçage distribué. Le voyant Liquide de rinçage bas ne s'allumera pas s'il ne reste plus de liquide de rinçage.

Un maximum de 5 niveaux peuvent-être réglés selon le modèle du lave-vaisselle.

Les réglages d'usine sont spécifiques au modèle, merci de suivre les instructions ci-dessus pour vérifier ceux qui s'appliquent à votre machine.

- Si vous observez des traces bleuâtres sur la vaisselle, placez sur un niveau plus bas (1 ou 2).

- Si vous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (3 ou 4).

### F. Remplir le distributeur de détergent.

Voir figure page 2.

Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d'ouverture "C" situé sur le côté gauche du distributeur.

Insérez le détergent dans le distributeur sec "D" seulement.

Placez la quantité de détergent pour le prélavage directement dans la cuve.

- Lorsque vous mesurez la lessive, consultez les informations mentionnées précédemment pour ajouter la quantité correcte. À l'intérieur du distributeur "D" se trouvent des indications pour aider au dosage de la lessive.

- Enlevez les résidus de détergent sur le bord des récipients avant de fermer le couvercle ; un clic se fait entendre.

- Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif soit fermement en place.

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme.

Si vous utilisez un détergent "tout-en-un", nous vous conseillons d'utiliser la touche Pastille, elle ajuste le programme de façon à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et séchage.

L'utilisation d'un détergent non-conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.

## 5. Chargement des paniers.

### A. Panier supérieur.

Chargez la vaisselle délicate et légère : verres, tasses, soucoupes, saladiers bas.

#### a. Ajuster la hauteur du panier supérieur.

Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur : position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur, et la position basse pour profiter au maximum des supports rabattables et créant plus d'espace vers le haut et éviter les chocs avec les articles sur le panier inférieur.

Le panier supérieur comprend un dispositif de réglage de la hauteur du panier supérieur (voir figure page 5) : sans appuyer sur les leviers, simplement soulever en tenant le panier sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit stable en position élevée.

Pour abaisser le panier, appuyez sur les leviers "A" sur les côtés du panier et déplacez-le vers le bas.

Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé.

Ne jamais soulever ou abaisser un seul côté du panier.

#### b. Volets pliables à position réglable.

Les volets pliables latéraux peuvent être pliés ou dépliés afin d'optimiser la disposition de la vaisselle à l'intérieur du rack.

Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.

Selon le modèle :

- pour déplier les volets, il est nécessaire de les coulisser vers le haut et de les tourner ou de les libérer des griffes et de les tirer vers le bas,

- pour replier les volets, il est nécessaire de les tourner et de les faire coulisser vers le bas ou de les tirer vers le haut et de fixer les pattes aux griffes.

### B. Panier inférieur.

Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc. Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion. Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des plaques, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des bols de salade.

#### Panier à couverts.

Le panier comprend des grilles supérieures pour placer les couverts plus facilement. Le panier à couverts doit uniquement être placé à l'avant du panier inférieur.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placés à l'horizontale dans le compartiment rabattable sur le panier supérieur.

### C. Power Clean sur le panier inférieur.

Power Clean utilise des jets d'eau spéciaux, situés à l'arrière de la cavité, pour laver les articles très sales avec une intensité plus élevée. Le panier inférieur comprend une zone d'espace, un support spécial qui se trouve à l'arrière du panier, qui peut être utilisé pour supporter les poêles à frire et les moules dans une position verticale, prenant ainsi moins de place.

Placez les poêles et les casseroles face à la composante Power Clean et activez Power Clean sur le panneau.

Comment utiliser Power Clean :

- réglez la zone Power Clean (G) en rabattant les supports pour assiettes arrières pour charger des casseroles,

- chargez les grands plats et les casseroles en les inclinant à la verticale dans la zone Power Clean. Les casseroles doivent être inclinées dans la direction des jets d'eau haute pression.

## 6. Utilisation quotidienne.

- Vérifier le branchement de l'eau. Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un réseau d'alimentation et que le robinet de l'eau est ouvert.

- Allumer le lave-vaisselle. Ouvrez la porte et appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

- Charger les paniers (voir Chargement des paniers).

- Remplir le distributeur de détergent.

- Choisir le programme et personnaliser le cycle. Sélectionnez le meilleur programme selon le type de vaisselle et le niveau de saleté (voir Description des programmes) en appuyant sur la touche "P". Sélectionnez les options désirées (voir Options et fonctions).

- Démarrer. Démarrez le cycle de lavage en appuyant sur le bouton Départ/Pause (le témoin est allumé) et en fermant la porte dans les 4 secondes. Quand le programme démarre, vous entendez un bip simple. Si la porte n'a pas été fermée dans les 4 secondes, le signal d'alarme est activé. Dans ce cas, ouvrez la porte, appuyez sur le bouton Départ/Pause et fermez de nouveau la porte dans les 4 secondes.

- Fin du cycle de lavage. La fin du cycle de lavage est indiquée par des bips et par le clignotement du nombre de cycles de lavage sur l'écran. Ouvrez la porte et éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Pour éviter de vous brûler, attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle. Déchargez les paniers en commençant par le panier inférieur.

L'appareil s'éteint automatiquement durant des périodes d'inactivité prolongées pour réduire la consommation d'énergie. Si la vaisselle est légèrement sale ou si elle a été rincée à l'eau avant d'être placée dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de détergent utilisée en conséquence.

### A. Modifier un programme en cours.

Si vous avez sélectionné le mauvais programme, vous pouvez le changer, à condition que ce soit fait au tout début du cycle :

- ouvrir la porte, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé, la machine s'éteindra,

- rallumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt et sélectionner le nouveau cycle de lavage et les options désirées ; lancer le cycle en appuyant sur le bouton Départ/Pause et en fermant la porte dans les 4 secondes.

### B. Ajouter de la vaisselle.

Sans éteindre la machine, ouvrir la porte (le voyant Départ/Pause commencera à clignoter) (attention à la vapeur chaude !) et placer la vaisselle à l'intérieur du lave-vaisselle. Appuyer sur le bouton Départ/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes, le cycle reprendra à l'endroit où il a été interrompu.

### C. Interruptions imprévues.

Si la porte est ouverte pendant le cycle de lavage, ou s'il y a une coupure de courant, le cycle s'arrête. Pour reprendre le cycle à l'endroit où il a été interrompu, appuyer sur le bouton Départ/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes.

## 7. Avis et conseils.

### A. Conseils.

Avant de charger les paniers, enlevez tous les résidus de nourriture sur la vaisselle et videz les verres. Vous n'avez pas besoin de rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle.

Placez la vaisselle pour qu'elle tienne bien en place et ne risque pas de tomber ; placez les récipients avec les ouvertures vers le bas et les parties concaves/convexes de côté pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les surfaces et couler librement.

Avertissement : les couvercles, poignées, plaques et poêles à frire n'empêchent pas les bras d'aspersion de tourner. Placez les petits articles dans le panier à couverts. La vaisselle et les casseroles très sales devraient être placées sur le panier inférieur car les jets d'eau sont plus forts dans cette section et permettent un meilleur rendement lors du lavage. Après avoir chargé l'appareil, assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent bouger librement.

### B. Vaisselle qui ne convient pas.

- Vaisselle et couverts en bois.

- Verres décoratifs délicats, produits artisanaux et vaisselle antique. Les garnitures ne sont pas résistantes.

- Les pièces en matériel synthétique qui ne supportent pas les hautes températures.

- La vaisselle en cuivre ou en étain.

- La vaisselle tachée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante, ou d'encre.

Les couleurs des garnitures de verre et des pièces d'aluminium ou d'argent peuvent changer et ternir durant le cycle de lavage. Certains types de verre (par exemple les objets en cristal) peuvent aussi devenir opaques après plusieurs cycles de lavage.

### C. Verres et vaisselle endommagés.

- Seulement utiliser des verres ou de la porcelaine qui sont lavables au lave-vaisselle conformément aux recommandations du fabricant.

- Utilisez un détergent doux, adéquat pour la vaisselle.

- Retirez les verres et les couverts du lave-vaisselle aussitôt que le cycle de lavage est terminé.

### D. Astuces sur l'économie d'énergie.

- Lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions du fabricant, le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle consomme habituellement moins d'énergie et d'eau que le lavage à la main.

- Afin d'optimiser l'efficacité du lave-vaisselle, il est recommandé de débuter le cycle de lavage une fois que le lave-vaisselle est totalement chargé. Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l'énergie et de l'eau. Vous trouverez des informations sur le chargement correct de la vaisselle dans le chapitre Chargement des paniers. En cas de chargement partiel, il est recommandé d'utiliser des options de lavage spécifiques si elles sont disponibles (Demi-charge/Zone Wash/Multi Zone), en remplissant uniquement les paniers sélectionnés. Un chargement incorrect ou une surcharge du lave-vaisselle peut augmenter l'utilisation des ressources (telles que l'eau, l'énergie et le temps, et augmenter le niveau de bruit), en réduisant les performances de nettoyage et de séchage.

- Un pré-rinçage manuel des éléments de vaisselle provoque une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.

### E. Hygiène.

Pour éviter les odeurs et les dépôts qui pourraient s'accumuler dans le lave-vaisselle, lancer un programme à haute température au moins une fois par mois. Utilisez une cuillère à café de détergent et lancer le programme sans vaisselle pour nettoyer l'appareil.

# III. Caractéristiques techniques.

Lave-vaisselle tout-intégrable, avec porte à glissières.

- Référence : WIO3T141PS.

- 12 NC : 869991599870.

- EAN : 8003437609947.

- Usine : Radomsko.

## 1. Les technologies Whirlpool.

#### PowerCleanPro.

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !

28 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur (pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean).

#### 6ème Sens.

Jusqu'à 50% d'économies d'eau et de temps (conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an).

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

#### Natural Dry.

+70% d'amélioration de séchage (comparé à un système de séchage statique).

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage optimal.

#### Porte à glissières.

Grâce au système de glissières, ce lave-vaisselle est conçu pour une adaptation parfaite à tout meuble de cuisine. La porte d'habillage peut atteindre 80 cm de hauteur pour une installation à fleur et la plinthe peut être réduite jusqu'à 2 cm.

#### Programme Silence 40dB.

Un appareil ultra-silencieux.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Étiquette Énergie.

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ -10%.

- Classe d'efficacité lavage/séchage : A/A.

- Consommation annuelle en énergie (kWh) : 214 kWh.

- Consommation d'eau annuelle : 2660 Litres.

- Consommation d'eau par cycle Éco : 9,5 Litres .

- Niveau sonore (dB) : 41.

- Capacité nominale (nombre de couverts) : 14.

#### Programmes.

- Nombre de programmes : 10.

- 6ème Sens (50-60°C) : oui.

- Éco (50°C) : oui.

- Prélavage (froid) : oui.

- Cristal (45°C) : oui.

- Rapide 30' (50°C) : oui.

- Quotidien (50°C) : oui.

- Intensif (65°C) : oui.

- Antibactérien (65°C) : oui.

- Silence 40dB (50°C) : oui.

- Autonettoyage (65°C) : oui.

#### Options.

- PowerClean Pro : oui.

- Tablettes : oui.

- Turbo : -.

- Multizone : oui.

- Vidange : oui.

- Rinçage antibactérien : oui.

- Système d'ouverture automatique : oui.

#### Confort d'utilisation.

Interface :

- Départ différé : 1-12 h.

- Affichage du temps restant : -.

- Voyants de sel/liquide de rinçage : oui.

- Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol) : -.

#### Aménagement intérieur.

- 3ème tiroir à couverts : -.

Panier supérieur :

- Poignée : inox.

- Réglable en hauteur : oui.

- Amovible : oui.

- Flap(s) escamotable(s) : 4.

- Zone(s) de picots rabattables : 0.

Panier inférieur :

- Poignée : inox.

- Panier à couverts nomade et amovible : oui.

- Zone(s) de picots rabattables : 4.

#### Équipements.

- Moteur à induction : oui.

- Cuve 100% inox : oui.

- Porte à glissières : oui.

- Installation simple en colonne : -.

- Pieds arrières réglables de l'avant : oui.

- Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° maximum) : oui.

- Sécurité anti-fuite arrivée d'eau : oui.

#### Caractéristiques techniques.

- Dimensions nettes H x L x P (cm) : 82 x 59,8 x 55,5.

- Dimensions avec emballage H x L x P (cm) : 91 x 62,5 x 67,5.

- Poids net (kg) : 35,5.

- Poids avec emballage (kg) : 37,5.

- Dimensions d'encastrement en cm (H x L x P) : 82/90 x 60 x 56.

- Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg) : 10.

- Alimentation électrique : 220-240 V/50 Hz.

- Longueur du cordon d'alimentation (cm) : 130.

- Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 150.

- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm) : 155.

## 3. Accessoires WPRO pour la longévité.

#### Anticalcaire magnétique.

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances

Référence : MWC171, 12NC : 484000008413, EAN : 8015250441000.

#### Starter kit lave-vaisselle.

Contient :

- 24 tablettes tout en 1,

- 250 ml de liquide de rinçage,

- 1 kg de sel régénérant.

Référence : DWC314/1, 12NC : 484010678192, EAN : 8015250666304.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage et entretien.

### A. Nettoyer l'ensemble filtre.

Nettoyez régulièrement l'ensemble filtre pour éviter qu'il ne se bouche et pour permettre aux eaux usées de bien s'éliminer.

L'utilisation du lave-vaisselle avec des filtres obstrués ou des objets étrangers à l'intérieur du système de filtration ou des bras de pulvérisation peut provoquer un dysfonctionnement de l'unité provoquant une perte de performances, un fonctionnement bruyant ou une utilisation supérieure des ressources.

L'ensemble filtre comprend 3 filtres qui séparent les résidus de nourriture de l'eau de lavage pour ensuite faire circuler l'eau.

N'utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal ajusté.

Au moins une fois par mois ou tous les 30 cycles, vérifiez l'assemblage du filtre et si nécessaire, nettoyez-le minutieusement sous l'eau courante, en utilisant une brosse non-métallique et en suivant les instructions ci-dessous :

- tournez le filtre cylindrique "A" dans le sens antihoraire et retirez-le en le soulevant (figure 1),

- enlevez le panier du filtre "B" en appliquant une légère pression sur les volets latéraux et en le soulevant (figure 2),

- retirez la plaque du filtre en acier inoxydable "C" en la tirant vers vous (figure 3),

- si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la porcelaine, des os, des pépins de fruits, etc.), enlevez-les minutieusement,

- inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture. Ne jamais enlever la protection de la pompe du cycle de lavage (détails en couleur noir) (figure 4).

Après avoir nettoyé les filtres, assemblez de nouveau l'ensemble filtre et remettez-le en place correctement ; c'est très important pour que le lave-vaisselle garde son efficacité.

### B. Nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau.

Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, laissez l'eau couler pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impureté ou de saleté avant de les brancher. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'arrivée d'eau pourrait se boucher et endommager le lave-vaisselle.

### C. Nettoyer les bras d'aspersion.

À l'occasion, des résidus de nourriture s'incrustent dans les bras d'aspersion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec une petite brosse non métallique.

Pour enlever le bras d'aspersion supérieur, tournez l'anneau de verrouillage en plastique dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas. Le bras d'aspersion supérieur doit être replacé de façon que le côté avec le plus grand nombre de trous soit placé vers le haut.

Le bras d'aspersion inférieur peut être enlevé en le tirant vers le haut.

### D. Système adoucisseur d'eau.

L'adoucisseur d'eau réduit automatiquement la dureté de l'eau, en empêchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant également à une meilleure performance de nettoyage.

Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le bac de sel lorsqu'il est vide.

La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau, la régénération a lieu une fois tous les 6 cycles Éco avec un niveau de dureté de l'eau réglé à 3. Le processus de régénération débute lors du rinçage final et se termine en phase de séchage avant la fin du cycle.

Une régénération simple :

- consomme environ 3,5 litres d'eau,

- prend jusqu'à 5 minutes supplémentaires pour le cycle,

- consomme moins de 0,005 kWh d'énergie.

## 2. Dépannage.

Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le problème peut être résolu en suivant la liste ci-après. Pour d'autres erreurs ou problèmes, contactez le Service Après-vente agréé dont les coordonnées peuvent être trouvées dans le livret de garantie.

Le fabricant assure la disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans après la date de production de cet appareil.

#### Problème : l'indicateur de sel est allumé.

- Cause possible : le réservoir de sel est vide (après le remplissage, il est possible que le voyant du niveau de sel régénérant ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs cycles de lavage).

- Solution : remplissez le réservoir de sel régénérant (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 2). Réglez la dureté de l'eau, reportez-vous au tableau de la page 2.

#### Problème : le voyant de liquide de rinçage est allumé.

- Cause possible : le distributeur de liquide de rinçage est vide (après le remplissage, il est possible que le voyant du niveau de liquide de rinçage ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs cycles de lavage).

- Solution : remplissez le distributeur de liquide de rinçage (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 2).

#### Problème : le lave-vaisselle ou les commandes ne fonctionnent pas.

- Cause possible : l'appareil n'est pas bien branché.

- Solution : insérez la fiche dans la prise de courant.

- Cause possible : panne de courant.

- Solution : pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle ne redémarrera pas automatiquement lors du retour de l'alimentation électrique. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez sur le bouton Départ/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.

- Cause possible : la porte du lave-vaisselle n'est pas fermée. Broche NaturalDry non entrée.

- Solution : poussez vigoureusement la porte pour entendre le "clic".

- Cause possible : le cycle est interrompu par une ouverture de la porte supérieure à 4 secondes.

- Solution : appuyer sur Départ/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes.

- Cause possible : les commandes ne fonctionnent pas. L'afficheur indique "9" ou "12" et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Solution : éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, rallumez-le environ une minute après, et relancez le programme. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant une minute, puis rebranchez-le.

#### Problème : le lave-vaisselle ne se vidange pas. L'afficheur indique "3" et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : le cycle de lavage n'est pas encore terminé.

- Solution : attendre que le cycle se termine.

- Cause possible : le tuyau de vidange est plié.

- Solution : assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir Consignes d'installation).

- Cause possible : le conduit de vidange de l'évier est bouché.

- Solution : nettoyez le conduit de vidange de l'évier.

- Cause possible : le filtre est bouché par des résidus de nourriture.

- Solution : nettoyez le filtre (voir Nettoyage de l'ensemble filtre).

#### Problème : le lave-vaisselle fait beaucoup de bruit.

- Cause possible : la vaisselle s'entrechoque.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent). Relancez le cycle en cours en éteignant le lave-vaisselle, puis en le rallumant, sélectionnez un nouveau programme, appuyez sur Départ/Pause et fermez la porte dans les 4 secondes. Merci de ne pas ajouter de détergent.

#### Problème : la vaisselle n'est pas propre.

- Cause possible : la vaisselle n'est pas bien placée.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : les bras d'aspersion ne bougent pas librement, ils sont gênés par la vaisselle.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : le cycle de lavage est trop délicat.

- Solution : sélectionnez le cycle de lavage approprié (voir Tableau des programmes).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent).

- Cause possible : le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.

- Solution : assurez-vous que le bouchon du distributeur de liquide de rinçage est fermé.

- Cause possible : le filtre est sale ou bouché.

- Solution : nettoyez l'ensemble filtre (voir Nettoyage et entretien).

- Cause possible : il n'y a pas de sel.

- Solution : remplir le réservoir de sel (voir Remplir le réservoir de sel).

#### Problème : l'eau n'arrive pas au lave-vaisselle. L'afficheur indique "H, 6" et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : l'alimentation d'eau est vide ou le robinet est fermé.

- Solution : assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le circuit d'alimentation ou que le robinet est ouvert.

- Cause possible : le tuyau d'arrivée est plié.

- Solution : assurez-vous que le tuyau d'entrée n'est pas plié (voir Installation), reprogrammez le lave-vaisselle et relancez-le.

- Cause possible : le tamis dans le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué ; il est nécessaire de le nettoyer.

- Solution : après avoir complété la vérification et le nettoyage, éteignez et rallumez le lave-vaisselle et redémarrez le programme.

#### Problème : le lave-vaisselle termine le cycle prématurément. L'afficheur indique "15" et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : le tuyau de vidange est positionné trop bas ou se vide dans le système d'évacuation domestique.

- Solution : vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange est placée à la hauteur correcte (voir Installation). Vérifiez la vidange dans le système d'évacuation domestique, installez une vanne d'admission d'air si nécessaire.

- Cause possible : de l'air est présent dans l'alimentation en eau.

- Solution : vérifiez si l'alimentation en eau présente des fuites ou d'autres problèmes laissant entrer de l'air.

# V. Accès au service Consommateurs.

Whirlpool France SAS. Siège social : 11 cours Valmy, 92800 Puteaux.

whirlpool.fr

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet :handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.