WHIRLPOOL.

Sèche-linge condensation FTCM118XBNBFR.

Mode d'emploi adapté du manuel de février 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

### A. Réservoir d'eau.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant du sèche-linge. Il s'ouvre en le tirant vers vous à l'aide de la poignée.

### B. Panneau de commande.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant du sèche-linge.

Il contient de haut en bas et de gauche à droite :

a) le sélecteur de programme : en tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnez les programmes suivants, lorsque le repère est en position :

- 12 heures : coton éco,

- 12 heures 30 : mixte,

- 13 heures 30 : linge de lit,

- 14 heures 30 : chemises,

- 15 heures : sport,

- 15 heures 30 : duvet,

- 16 heures 30 : jeans,

- 17 heures 30 : repassage facile,

- 18 heures 30 : rafraîchir,

- 19 heures 30 : rapide 30 minutes,

- 20 heures 30 : couleurs,

- 21 heures : soie,

- 21 heures 30 : laine,

- 22 heures 30 : délicat,

- 23 heures 30 : synthétiques.

b) l'écran, sur lequel s'affichent les voyants suivants :

Ligne 1 :

- Démo : mode démo,

- Fresh care+.

Ligne 2 :

- Prêt à porter,

- Séchage (phase du cycle),

- Refroidissement (phase du cycle),

- Fin de cycle (phase du cycle),

- Silence.

Ligne 3 :

- Prêt à ranger,

- Horloge (partie haute),

- Temps de séchage,

- Verrouillage.

Ligne 4 :

- Sur cintre,

- Départ différé,

- Horloge (partie basse),

- Rapide.

Ligne 5 :

- Repassage,

- Panne (consulter la section résolution des problèmes),

- Vidange du réservoir d'eau (après chaque cycle),

- Nettoyage du filtre de la porte (après chaque cycle),

- Nettoyage du filtre inférieur,

- Fin de cycle.

c) 2 boutons disposés verticalement, de haut en bas :

- le bouton Fresh care+ (Silence en cas de pression prolongée (3 secondes)),

- le bouton Rapide (Verrouillage en cas de pression prolongée (3 secondes)),

d) sous l'écran, 4 boutons disposés horizontalement, de gauche à droite :

- le bouton Niveau de séchage,

- le bouton Départ différé,

- le bouton Temps de séchage,

- le bouton Fin de cycle,

e) 2 boutons disposés verticalement, de haut en bas :

- la touche Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée),

- le bouton Départ/Pause.

Note : certains modèles peuvent contenir l'inscription écrite en entier à la place des icônes.

### C. Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle s'ouvre de gauche à droite et comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Dans la partie inférieure du cercle de la porte se trouve le filtre de porte. Il peut être enlevé pour nettoyage en le tirant verticalement vers le haut.

### D. Filtre inférieur et grille d'entrée d'air.

Dans la partie inférieure de la face avant, se trouvent de gauche à droite :

- la porte inférieure,

- la grille d'entrée d'air.

Pour ouvrir la porte inférieure, appuyez sur le bouton qui se trouve au centre en haut de la porte et faites-la basculer de haut en bas.

Derrière la porte se trouvent le filtre inférieur et, derrière lui, le condenseur.

Pour retirer le filtre inférieur, tirez-le vers vous.

Pour retirer le condenseur, abaissez les leviers situés de part et d'autre et tirez-le vers vous.

## 2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 3. Face arrière.

Sur la face arrière se trouvent :

- le câble d'alimentation électrique,

- le tuyau de vidange.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

8 kg, B, Big Digit, Moteur universel, Fresh Care +, 6ème sens, Filtre Easy-cleaning.

#### FreshCare+.

Plus d'urgence à sortir votre linge ! Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Grâce au contrôle intelligent de la température et à un brassage doux, le système FreshCare+ préserve la fraîcheur de votre linge après la fin du cycle. FreshCare+ évite la prolifération des sources principales de mauvaises odeurs (dans le sèche-linge) pendant 6 heures après la fin du cycle. Cette option n'est pas compatible avec certains programmes : Délicat, Prêt à porter, Prêt à ranger.

#### 6ème Sens.

Le soin idéal pour votre linge. La technologie exclusive 6th Sense, gère et adapte automatiquement la température et l'humidité à l'intérieur du tambour pour un séchage tout en douceur, vous permettant ainsi de faire des économies de temps et d'énergie.

#### Easy-Cleaning.

Un nettoyage du filtre du condenseur facilité ! Notre système Easy-Cleaning permet un nettoyage du filtre de la partie condenseur plus facile et plus rapide.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Caractéristiques principales.

- Capacité (en kg) : 8.

- Volume du tambour (en litres) : 120.

- Interface Big Digit.

- Type de tambour : inox.

- Moteur : universel.

- Programmateur intelligent 6ème sens : oui.

#### Label (Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE).

- Classe d'efficacité énergétique : B.

- Consommation d'énergie (kWh par an ; kWh par cycle) 562 ; 4,74.

- Durée du programme standard coton (minute par cycle) : 130.

- Niveau d'émission sonore au séchage (dB) : 66.

- Classe d'efficacité de condensation : B.

#### Programmes : 15.

- Éco Coton : oui.

- Synthétiques : oui.

- Délicat : oui.

- Laine : oui.

- Soie : oui.

- Couleurs : oui.

- Rapide 30 minutes : oui.

- Rafraîchir : oui.

- Mixte : oui.

- Linge de lit : oui.

- Chemises : oui.

- Sport : oui.

- Duvet : oui.

- Jeans : oui.

- Repassage facile : oui.

#### Options et touches.

- On/Off : oui.

- Start/Pause : oui.

- FreshCare+ : oui.

- Départ différé (1 à 24 heures) : oui.

- Rapide : oui.

- Temps de séchage : oui.

- Niveau de séchage : oui.

- Verrouillage, Sécurité enfant : oui.

- Sonnerie en fin de cycle : oui.

#### Équipements.

- Filtre Easy-cleaning : oui.

- Indicateur niveau de séchage : oui.

- Indicateur du temps restant : oui.

- Voyant nettoyage du filtre de porte : oui.

- Voyant nettoyage du filtre intérieur du condenseur : oui.

- Voyant réservoir plein : oui.

- Voyant indicateur des phases du cycle : oui.

- Voyant Panne : oui.

- Compatibilité évacuation directe (de l'eau de condensation) : oui.

#### Caractéristiques techniques.

- Dimensions nettes en cm (H x L x P) : 86 x 59,5 x 64,9.

- Dimensions avec emballage en cm (H x L x P) : 87,2 x 65,5 x 69,3.

- Poids (en kg) net ; avec emballage : 37 ; 38,5.

- Puissance de chauffage (en Watts) : 2 700.

- Alimentation électrique (Volt ; Hz) 220/240 ; 50.

- Fusible (en Ampères) : 13.

- Longueur du cordon électrique (cm) : 150.

- Référence : FT CM11 8XBNB FR.

- 12 NC : 869991583640.

- EAN : 8003437602634

- Usine : Lodz Pologne.

#### Consommation d'électricité.

- Mode arrêt (Po), Watts : 0,50.

- Mode laissé sur marche (Pl), Watts : 1,00.

Programmes :

- Coton Éco (programmes de référence pour l'étiquette énergétique, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de textiles en coton humides. Configuration standard/prédéfinie initiale) : 8 kg ; 4,76 kWh ; 130 minutes,

- Coton Éco : 4 kg ; 2,47 kWh ; 70 minutes,

- Synthétiques : 4 kg ; 1,83 kWh ; 90 minutes.

# III. Consignes d'utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit Whirlpool. Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur https://www.whirlpool.eu/register

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

## 1. Première utilisation.

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté et que le tuyau de vidange situé au dos du sèche-linge soit branché correctement au réservoir de récupération de l'eau ou à votre système direct d'évacuation de l'eau.

## 2. Utilisation quotidienne.

Les mesures décrites permettront de maintenir l'appareil dans des conditions optimales. Il est fondamental de vider le réservoir d'eau et de nettoyer les filtres après chaque cycle de séchage (consulter la section Nettoyage et Entretien).

Ouvrir la porte et introduire le linge ; respecter les indications reportées sur les étiquettes des vêtements et les charges maximum indiquées dans la section Programmes. Les poches doivent toujours être vidées avant d'introduire les vêtements. Vérifier que le linge ne reste pas coincé entre la porte et, ou le filtre de la porte.

Fermer la porte.

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

Sélectionner le programme en fonction du linge à sécher.

Sélectionner les options, si besoin.

Pour lancer le cycle, appuyer sur le bouton Départ/Pause.

La fin du cycle de séchage est indiquée par un signal sonore. Un voyant du panneau de contrôle signale la fin du cycle. Si possible, extraire immédiatement le linge, car cela aide à éviter la formation de plis.

Éteindre la machine en appuyant sur Marche/Arrêt, ouvrir la porte et extraire le linge. Si la machine n'est pas éteinte manuellement, un quart d'heure au plus tard après la fin du cycle, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Si on n'exécute pas immédiatement ce passage, certaines machines sont munies d'une option anti-plis, activable sur certains programmes.

Après la fin du séchage, le tambour tourne pendant quelques heures, à des intervalles réguliers afin de prévenir la formation de plis. En cas d'interruption du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ /Pause pour faire repartir le cycle.

## 3. Ouverture de la porte durant le cycle.

Durant le fonctionnement, il est possible d'ouvrir la porte. Après avoir refermé la porte, il faut appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause pour remettre en marche le sèche-linge.

## 4. Programmes.

#### Coton Éco kg Max (charge maximale 8 kg, chargement essoré).

Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'Étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.

#### Mixte 4 kg.

Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.

#### Linge de lit kg Max (charge maximale 8 kg, chargement essoré).

Pour sécher les draps en coton.

#### Chemises 3 kg.

Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.

#### Sport 4 kg.

Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.

#### Duvet.

Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.

#### Jeans 3 kg.

Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.

#### Repassage facile.

Ce cycle détend les fibres du linge en facilitant le repassage et le pliage; ne pas utiliser avec du linge encore humide. Indiqué pour les petites charges en coton ou mixte coton.

## 5. Étiquettes d'entretien.

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge.

Les symboles suivants sont les plus courants :

- séchage en machine,

- pas de séchage en machine,

- séchage à haute température,

- séchage à basse température.

La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissus, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées. Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de commande. Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.

#### Rafraîchir.

Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide.

#### Rapide 30 minutes 0,5 kg.

Pour sécher le linge en coton essoré à grande vitesse dans la machine à laver.

#### Couleurs kg Max (charge maximale 8 kg, chargement essoré).

Programme de séchage délicat indiqué pour le linge coloré.

#### Soie 0,5 kg.

Séchage délicat des vêtements en soie.

#### Laine 1 kg.

Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.

#### Délicat 2 kg.

Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.

#### Synthétiques 4 kg.

Pour sécher le linge en fibres synthétiques.

## 6. Options.

Après avoir sélectionné le programme, il est possible de programmer les différentes options, si besoin.

#### Niveau de séchage.

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. Un voyant indique le niveau choisi.

#### Repassage.

Séchage très délicat. Utile pour faciliter le repassage du linge tout de suite après la fin du cycle.

#### Sur cintre.

Niveau étudié pour le linge délicat ; prêt pour être mis sur les cintres.

#### Prêt à ranger.

Le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.

#### Prêt-à-porter.

Utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.

#### Temps de séchage.

Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.

#### Départ différé.

Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle. Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.

#### Rapide.

Permet un séchage plus rapide.

#### Boutons Options.

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences personnelles. Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les programmes. Certaines options sont incompatibles avec d'autres précédemment programmées. L'incompatibilité est indiquée par un signal sonore et, ou par des voyants clignotants. Si l'option est disponible, le voyant relatif à l'option sélectionnée reste allumé. Certaines options peuvent demeurer dans la mémoire du programme si elles ont été sélectionnées pour le séchage précédent.

#### FreshCare+.

Si le linge est laissé à l'intérieur du tambour après la fin du cycle, il peut être sujet à une prolifération bactérienne. Cette option permet de réduire cette prolifération à travers le contrôle de la température et la rotation du tambour. Ce traitement a une durée maximum de 6 heures après la fin du programme configuré. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire. Si cette option est utilisée en combinaison avec le départ différé, le traitement anti-plis (à travers des rotations périodiques du tambour) sera ajouté même lors de la phase de départ différé.

#### Verrouillage.

Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche Marche/Arrêt.

Avec la machine allumée :

- pour valider l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume,

- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.

Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

#### Fin de cycle.

Cette option actionne un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il est conseillé de l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

#### Silence.

Cette option permet d'interrompre les signaux sonores.

Les alarmes d'anomalies de fonctionnement demeurent actives :

- pour valider l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume,

- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.

# IV. Nettoyage et dépannage.

## 1. Nettoyage et entretien.

Figures page 3.

Débrancher le sèche-linge du réseau électrique durant les opérations de nettoyage et de maintenance.

### A. Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle.

(Voir figure A).

Extraire le réservoir du sèche-linge, en le tirant vers vous à l'aide de la poignée, et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

### B. Nettoyage du filtre de la porte après chaque cycle.

(Voir figure B).

Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant avec un aspirateur. Pour des performances optimales, séchez tous les filtres avant de les remettre en place. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.

Comment extraire le filtre de la porte :

- ouvrir la porte et tirer le filtre vers le haut,

- ouvrir le filtre et le nettoyer entièrement, en éliminant les traces de peluches. Remettre le filtre à sa place en vérifiant qu'il soit introduit à fond et aligné avec le joint du sèche-linge.

### C. Nettoyage du filtre inférieur quand l'indicateur correspondant s'allume.

(Voir figure C).

Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur. Il est cependant recommandé de nettoyer ce filtre après chaque cycle pour optimiser les prestations du sèche-linge. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.

Comment extraire le filtre inférieur et le condenseur :

- ouvrir la porte inférieure,

- saisir la poignée et extraire le filtre inférieur en le tirant vers vous,

- ouvrir la paroi arrière du filtre et éliminer les éventuels résidus de la surface interne du grillage,

- nettoyer la chambre du filtre inférieur (il pourrait y avoir un résidu d'eau : c'est normal),

- tous les 3 mois environ, il est nécessaire de nettoyer l'unité de condensation (figure D), située derrière le filtre inférieur,

- abaisser les leviers situés de part et d'autre du condenseur et le tirer vers vous. Après avoir extrait le condenseur, nettoyez-le sous de l'eau courante,

- replacer le condenseur et lever les leviers,

- refermer la paroi arrière du filtre inférieur et le remettre à sa place en contrôlant qu'il soit parfaitement installé dans son logement,

- baisser la poignée du filtre et refermer la porte inférieure,

- vérifier que la grille d'entrée d'air soit libre.

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis : les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

## 2. Transport et soulèvement.

Ne jamais soulever le sèche-linge en le saisissant par son plan supérieur.

- Débranchez le sèche-linge.

- Vérifiez que la porte et le réservoir soient correctement fermés.

- Si le tuyau de vidange est branché à votre prise d'évacuation, fixez-le au dos du sèche-linge (voir les instructions pour le montage).

## 3. Problèmes et solutions.

En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler les informations ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

#### Anomalie : le sèche-linge ne s'allume pas.

- Cause possible : la fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant.

- Solution : brancher la fiche dans la prise de courant.

- Cause possible : la prise de courant est endommagée.

- Solution : essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges.

- Cause possible : une coupure de courant électrique s'est vérifiée.

- Solution : attendre le rétablissement du courant électrique.

#### Anomalie : le sèche-linge ne démarre pas.

- Cause possible : la porte est ouverte.

- Solution : fermer la porte.

- Cause possible : on a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle.

- Solution : sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options.

- Cause possible : la touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée.

- Solution : appuyer sur la touche Départ/Pause.

- Cause possible : sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée.

- Solution : consulter la section Options, si l'option Verrouillage touches est présente, retirer cette option. Éteindre la machine n'est pas suffisant pour retirer cette option.

#### Anomalie : les temps de séchage sont trop longs.

- Cause possible : négligence dans la maintenance.

- Solution : consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées.

- Cause possible : le programme, les temps et, ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge.

- Solution : consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée.

- Cause possible : le linge est trop humide.

- Solution : effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible.

- Cause possible : le sèche-linge pourrait être surchargé.

- Solution : consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme.

#### Anomalie : le programme n'est pas terminé.

- Cause possible : une coupure de courant pourrait s'être vérifiée.

- Solution : en cas de coupure du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle.

#### Voyants lumineux allumés ou clignotant.

#### Anomalie : réservoir d'eau.

- Cause possible : le réservoir d'eau est plein.

- Solution : vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien.

#### Anomalie : filtre de porte et, ou filtre inférieur.

Note : certains modèles sont autonettoyants ; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.

- Cause possible : anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine.

- Solution : nettoyer le filtre de porte, le filtre inférieur et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages.

#### Anomalie : filtre inférieur.

Note : certains modèles sont autonettoyants ; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.

- Cause possible : le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé.

- Solution : nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.

#### Anomalie : Démo. Le cycle dure quelques minutes.

- Cause possible : le sèche-linge est en mode Démo. Le voyant lumineux Démo est allumé.

- Solution : retirer le mode Démo. Les actions suivantes doivent être effectuées en séquence, sans aucune pause. Allumer et éteindre la machine. Appuyer sur la touche Départ/Pause jusqu'au déclenchement du signal sonore. Rallumer la machine. Le voyant lumineux Démo clignote puis s'éteint.

#### Anomalie : la présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie.

- Cause possible : les capteurs de la machine ont relevé une anomalie.

- Solution : éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre 15 minutes. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le tambour et lancer le cycle de séchage. Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les lettres et les numéros qui clignotent sur l'afficheur. Par exemple F3 et E2.

Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :

- visitant notre site internet https://docs.whirlpool.eu/

- utilisant le Code QR,

- vous pouvez également contacter notre Service Après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil située sous le cercle de porte (visible après avoir ouvert la porte).

# V. Accès au service Consommateurs.

Whirlpool France S A S. Siège social : 11 cours Valmy, 92800 Puteaux. S A S au capital de 79 903 708 €. RCS Nanterre B 325 041 481. www.whirlpool.fr/

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.