ADEME Agence de la transition écologique.

République Française Liberté, Égalité, Fraternité.

L'étiquette énergie pour l'équipement de la maison.

Réglementation. Clés pour agir. Label 2020. Novembre 2021.

L'étiquette énergie réglementaire (donc obligatoire) permet aux consommateurs de comparer les produits de différentes catégories en indiquant leur niveau d'impact en matière de consommation d'énergie ou d'eau, de pollution sonore... Pour une meilleure lisibilité, certaines étiquettes pour l'équipement de la maison ont été révisées. Décryptage.

#### Bon à savoir.

Les mesures des consommations des produits figurant sur l'étiquette énergie sont réalisées en laboratoire sous des conditions type (normalisées).De façon générale, la consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation du produit.

#### Pour aller plus loin.

Le site guidetopten.fr propose au consommateur une sélection de produits (électroménager, téléviseurs, matériel informatique, lampes, chauffage et climatisation, robinets et douchettes) plus respectueux de l'environnement. On peut y comparer leur efficacité énergétique et leurs performances environnementales.

# I. Pourquoi une nouvelle étiquette sur certains produits ?

L'étiquette énergie européenne nous aide à repérer les produits les plus économes. Sauf qu'avec les évolutions technologiques et malgré la création de nouvelles classes A+, A++ et A 3 +, au fil des années, tous les appareils étaient finalement bien classés.

Pour faciliter le choix des consommateurs, l'Union européenne a commencé à rééchelonner la classification des produits affichant l'étiquette énergie.

Les, 5, premières catégories de produits à changer sont :

- les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin,

- les lave-vaisselle,

- les lave-linge et lave-linge séchants,

- les téléviseurs et écrans,

- les ampoules et LED.

La nouvelle étiquette est affichée depuis le 1er mars 2021 (le 1er septembre pour les ampoules et LED).Chaque produit se trouve classé différemment sur l'ancienne et sur la nouvelle étiquette, mais sa performance réelle est la même. Le QR code, qui y est désormais apposé permet d'accéder à une base de données électronique de tous les produits, pour obtenir des informations complémentaires sur les équipements.

Les classes A+, A++ et A 3 +, ont disparu au profit d'une échelle de, A, à G, plus lisible. Aucun appareil mis en vente avant le 1er mars 2021 n'est classé, A, sur la nouvelle échelle, afin de stimuler les progrès technologiques et pouvoir classer sur cette étiquette les nouveaux produits encore plus économes. De plus, cette nouvelle classification s'accompagne d'exigences accrues en matière d'éco-conception, notamment concernant la réparabilité ou la recyclabilité des appareils, la durabilité et l'efficacité pour les LED.

#### Pour aller plus loin.

Comparez les coûts et les caractéristiques des produits pour prendre les bonnes décisions sur : tool.label2020.eu (Label 2020).

#### Bon à savoir.

Les machines à café ne sont pas dotées de l'étiquette énergie mais sont soumises à des mesures d'économies d'énergie :

- leur consommation d'électricité en mode "veille" ne doit pas dépasser, 0,5, ou 1 W, selon la machine (affichage ou non...),

- depuis le 1er janvier 2015, elles doivent être pourvues de systèmes automatiques qui limitent la durée de maintien au chaud ou désactivent l'élément chauffant une fois la boisson obtenue.

#### Classement des appareils du meilleur au moins bon.

#### - Nouvelle étiquette.

Classement des appareils sur le marché.

- Réfrigérateurs, congélateurs, appareils combinés : le mieux classé (A) ; le moins bien classé (G) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Caves à vin : le mieux classé (E) ; le moins bien classé (G) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Lave-vaisselle : le mieux classé (B) ; le moins bien classé (G) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Lave-linge "classique" : le mieux classé (A) ; le moins bien classé (F) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Lave-linge séchant : le mieux classé (A) ; le moins bien classé (F) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Téléviseurs : le mieux classé (E) ; le moins bien classé (G) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Écrans : le mieux classé (B) ; le moins bien classé (G) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G).

- Ampoules et LED, et tout objet contenant une ou des ampoules, et LED, non accessibles et non remplaçables : le mieux classé (C) (A++ pour les ampoules et LED affichant encore l'ancienne étiquette) ; le moins bien classé (G) (A pour les ampoules et LED affichant encore l'ancienne étiquette) ; classes disponibles sur l'étiquette (A à G) (les ampoules et LED mises en vente avant le 1er septembre 2021 en magasin peuvent encore afficher l'ancienne étiquette énergie (A++ à E)).

#### - Ancienne étiquette.

- Sèche-linge : le mieux classé (A 3 +) ; le moins bien classé (D) ; classes disponibles sur l'étiquette (A 3 + à D).

- Fours : le mieux classé (A 3 +) ; le moins bien classé (A) ; classes disponibles sur l'étiquette (A 3 + à D).

- Hottes de cuisine : le mieux classé (A++) ; le moins bien classé (D) ; classes disponibles sur l'étiquette (A 3 + à D).

# II. Les équipements bénéficiant de la nouvelle étiquette.

## 1. Les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 3).

La nouvelle étiquette classe les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés sur une échelle de A à G. Les produits les plus efficaces sont étiquetés, A, mais sont très peu nombreux. L'offre d'appareils bien classés s'élargira avec l'arrivée de nouveaux modèles.

Choisir une classe, C, plutôt qu'une classe, F, offre 50 % d'économies d'énergie, soit 130 kWh par an. Cela représente 1 950 kWh et 370 € sur 15 ans (tarif de l'électricité utilisé pour les calculs : 0,188 € par kWh).

Explication des pictogrammes (couleur noire) :

- schéma, d'un haut-parleur, avec à l'intérieur la mention "38 dB" (le chiffre "38" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) et en dessous les lettres ABCD (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels et classe d'émission de bruit,

- schéma, d'une bouteille, et en dessous la mention "67 Litres" (le chiffre "67" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : volume en litres du compartiment réfrigérateur,

- schéma d'un flocon de neige et en dessous la mention "226 Litres" (le chiffre "226" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : volume en litres du compartiment congélateur.

## 2. Les caves à vin.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 3).

La technologie de froid des caves à vin est fortement consommatrice d'énergie. La nouvelle étiquette prévoit une répartition des produits sur une échelle de A à G. Néanmoins, les meilleures caves à vin que l'on peut trouver actuellement sont classées, E.

Explication des pictogrammes (couleur noire) :

- schéma de 3 bouteilles de vin et en dessous le chiffre "164" (le chiffre "164" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : nombre de bouteilles de vin standard (75 centilitres) pouvant être stockées,

- schéma, d'un haut-parleur, avec à l'intérieur la mention "39 dB" (le chiffre "39" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) et en dessous les lettres ABCD (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels et classe d'émission de bruit.

## 3. Les lave-vaisselle.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 4).

La nouvelle étiquette classe les lave-vaisselle sur une échelle de A à G. Désormais, le calcul de la consommation en eau et en électricité est basé sur 100 cycles de lavage avec le programme Éco. Les appareils les plus efficaces sont actuellement classés, B. Les nouveaux modèles mis en vente pourront à l'avenir être classés, A.

Choisir une classe, C, plutôt qu'une classe, F, offre 30 % d'économies d'énergie, soit environ 50 kWh par an. Cela représente 500 kWh et 90 € sur 10 ans (tarif de l'électricité utilisé pour les calculs : 0,188 € par kWh).

Explication des pictogrammes (couleur noire) :

- schéma d'un robinet qui goutte et en dessous la mention "7 Litres" (le chiffre "7" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : consommation d'eau en litres pour un cycle en programme Éco,

- schéma d'un haut parleur avec à l'intérieur la mention "44 dB" (le chiffre "44" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) et en dessous les lettres ABCD (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels et classe d'émission de bruit,

- schéma de 3 verres et 3 assiettes côte-à côte et en dessous la mention "13x" (le chiffre "13" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : capacité en nombre de couverts standards,

- schéma d'une horloge et en dessous la mention "1:30" ("1:30" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : durée du programme Éco.

## 4. Les lave-linge.

2 exemples d'étiquette énergie : lave-linge classique et lave-linge séchant (sur votre document original page 4).

La nouvelle étiquette classe tous les lave-linge sur une échelle de A à G. Les modèles les plus performants sur le marché sont classés, A. Changer d'une classe représente environ 12 à 13 % d'économies sur la consommation d'énergie.

Choisir une classe, B, plutôt qu'une classe, E, offre 35 % d'économies d'énergie, soit environ 60 kWh par an. Cela représente 600 kWh et 110 € sur 10 ans (tarif de l'électricité utilisé pour les calculs : 0,188 € par kWh).

Pour les lave-linge "classiques", le calcul de la consommation en électricité est basé sur 100 cycles de lavage.

L'étiquette des lave-linge séchants, offre quant à elle une double entrée, car ils sont souvent utilisés pour la fonction de lavage uniquement. Elle est divisée en 2 parties : l'échelle de gauche pour la consommation d'un cycle lavage + séchage, et celle de droite pour la consommation d'un cycle de lavage seul.

Explication des pictogrammes (couleur noire) :

- schéma d'un panier à linge et en dessous la mention "7 kg" (le chiffre "7" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : capacité de linge en kg,

- schéma d'une horloge et en dessous la mention "2:30" ("2:30" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : durée du programme "Éco 40-60",

- schéma d'un robinet qui goutte et en dessous la mention "32 Litres" (le chiffre "32" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : consommation d'eau par cycle en litres,

- schéma d'un tee-shirt essoré et en dessous les lettres, ABCD EFG (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : classe d'efficacité de l'essorage,

- schéma d'un haut parleur avec à l'intérieur la mention "73 dB" (le chiffre "73" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) et en dessous les lettres ABCD (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels et classe d'émission de bruit pour la phase d'essorage.

## 5. Les téléviseurs et écrans.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 5).

Avec la nouvelle étiquette, les téléviseurs et écrans sont classés sur une échelle de A à G. Le calcul de la consommation en électricité se base désormais sur 1 000 heures de fonctionnement en mode SDR. Les appareils les plus performants actuellement sur le marché sont notés, E, pour les téléviseurs et, B, pour les écrans.

À noter que la classe énergétique d'un téléviseur permet de comparer des appareils ayant un écran de même taille et ne traduit pas sa consommation réelle d'électricité : un appareil de grande taille très bien classé peut au final consommer plus qu'un appareil moins bien classé, mais plus petit.

Changer une classe représente environ 15 à 20 % d'économies sur la consommation d'énergie. Choisir une classe, D, plutôt qu'une classe, G, offre 40 % d'économies d'énergie, soit environ 80 kWh par an. Cela représente 800 kWh et 150 € sur 10 ans (tarif de l'électricité utilisé pour les calculs : 0,188 € par kWh).

Explication des pictogrammes (couleur noire) :

- mention HDR dans un rectangle bicolore (noir et blanc) au-dessus les lettres ABCD EFG (la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) et en dessous la mention "58 kWh par 1000h" (le chiffre "58" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : consommation d'énergie en mode HDR pour 1 000 heures de fonctionnement,

- schéma d'une télévision traversé par une flèche en diagonale sur lequel on trouve les mentions "108 cm" et en dessous "43"". Sur le dessus et sur le côté droit du schéma de la télévision des informations sur la résolution (px) : diagonale de l'écran (en cm et pouces) et résolutions horizontale et verticale.

## 6. Les ampoules et LED.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 5).

Depuis le 1er septembre 2021, les exigences d'efficacité énergétique des lampes sont renforcées :

- les lampes fluocompactes ne peuvent plus être mises sur le marché en Europe,

- les spots halogènes basse tension ne sont plus autorisés,

- les critères de durabilité et d'efficacité des LED sont accrus.

La nouvelle étiquette est obligatoire pour les ampoules. Y compris celles contenues dans un autre produit (miroir, four...), si elles ne sont pas accessibles et ne peuvent pas être remplacées. Elle les classe sur une échelle de A à G, où les ampoules et les LED classées C sont pour le moment les plus performantes du marché. La consommation d'énergie annuelle en kWh est fondée sur 1 000 heures d'utilisation d'une lampe dans le résidentiel.

Hors étiquette énergie, les indications obligatoires sur l'emballage d'une lampe sont :

- son flux lumineux,

- sa température de couleur,

- son temps d'allumage (temps pour obtenir 60 % du flux lumineux indiqué sur l'emballage),

- le nombre de cycles d'allumage, extinction,

- sa capacité à être utilisée avec un variateur et à l'extérieur,

- ses dimensions en millimètres, culot compris,

- la quantité de mercure contenue dans l'ampoule (pour les lampes fluocompactes).

Toutefois, l'ancienne étiquette (sur votre document original page 5) pourra encore être présente jusqu'au 28.02.2023 sur les cartons des ampoules déjà mises en vente avant le 1er septembre 2021. Sur celle-ci, l'échelle va de A++ à E : les produits A++ sont les mieux notés, mais les moins bons sont classés A.

# III. Les équipements conservant l'ancienne étiquette.

## 1. Les séche-linge.

2 exemples d'étiquettes énergie : à évacuation et à condensation (sur votre document original page 6).

Aujourd'hui, les sèche-linge les plus efficaces du marché sont étiquetés A 3 +.Un sèche-linge est un équipement très énergivore. Cependant, un appareil classé A++ consomme environ deux fois moins d'électricité qu'un sèche-linge classé A. La consommation d'énergie annuelle en kWh est fondée sur la base de 160 cycles de séchage standard (coton, à pleine charge et demi-charge) et de la consommation à faible puissance.

Explication des pictogrammes :

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un sèche-linge sur lequel est raccordé une prise électrique et ayant une évacuation en bas à droite (couleur bleue) : sèche-linge à évacuation,

- ou dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un sèche-linge sur lequel est raccordé une prise électrique et ayant un bac à condensation en haut à gauche (couleur bleue) : sèche-linge à condensation,

- ou dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un sèche-linge ayant en dessous une double flamme et une évacuation en bas à droite (couleur bleue) : sèche-linge à gaz,

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'une horloge (couleur bleue) et en dessous la mention "178 minutes par cycle" (couleur noire, le chiffre "178" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : durée du cycle en minutes pour le programme standard (coton à pleine charge),

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un tee-shirt (couleur bleue) sur lequel est inscrit "kg" (couleur blanche) et en dessous la mention "7 kg" (couleur noire, le chiffre "7" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : capacité en kg pour le programme standard (coton à pleine charge),

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un haut parleur (couleur bleue) et en dessous la mention "65 dB" (couleur noire, le chiffre "65" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels,

- dans un rectangle horizontal arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un bac à condensation rempli d'eau et au dessus 3 gouttes d'eau surmontées de 3 flèches pointant vers le bas qui sont côte-à-côte (couleur bleue) à côté les lettres ABCD EFG (la lettre, A, mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : performance de condensation sur une échelle de A à G pour le programme standard coton à pleine charge et en demi-charge.

## 2. Les fours électriques ou à gaz.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 6).

Les fours les plus performants sont étiquetés A 3 +.Certains fours, dont les fours portables de moins de 18 kg, les fours vapeur ou à accumulation de chaleur et ceux disposant d'une fonction micro-ondes, ne sont pas dotés de l'étiquette énergie.

Explication des pictogrammes :

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un four sur lequel est raccordé une prise électrique (couleur bleue) : four électrique,

- ou dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un four ayant à l'intérieur une double flamme (couleur bleue) : four à gaz,

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un four avec sa porte ouverte (couleur bleue) et en dessous la mention "74 Litres" (couleur noire, le chiffre "74" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : capacité utilisable en litres,

- dans un rectangle horizontal arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un four conventionnel (couleur bleue) et à côté la mention "0.89 kWh par cycle" (couleur noire, le chiffre "0.89" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : consommation d'énergie (four conventionnel) en kWh par cycle de fonctionnement. Et en dessous le schéma d'un four à chaleur tournante (couleur bleue) et à côté la mention "0.69 kWh par cycle" (couleur noire, le chiffre "0.69" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : consommation d'énergie (four à chaleur tournante) en kWh par cycle de fonctionnement.

## 3. Les hottes de cuisine.

Exemple d'étiquette énergie (sur votre document original page 7).

Les hottes, les plus performantes sont étiquetées A++. La consommation annuelle moyenne d'énergie en kWh est calculée pour un fonctionnement quotidien de la hotte d'une heure et de l'éclairage pendant 2 heures (utilisation moyenne par ménage).

Explication des pictogrammes :

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un ventilateur (couleur bleue) et en dessous les lettres ABCD EFG (couleur noire, la lettre, A, mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur,

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'une ampoule (couleur bleue) et en dessous les lettres ABCD EFG (couleur noire, la lettre B mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : classe d'efficacité de l'éclairage de la surface de cuisson,

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'une grille avec une goutte d'eau (au-dessus) et 3 gouttes d'eau en quinconce (en dessous) (couleur bleue) et en dessous les lettres ABCD EFG (couleur noire, la lettre, C, mise en avant dans un caractère plus gros et en gras) : classe d'efficacité de filtration des graisses,

- dans un rectangle vertical arrondi à chaque bord (liseré bleu et fond blanc). À l'intérieur est représenté le schéma d'un haut parleur (couleur bleue) et en dessous la mention "63 dB" (couleur noire, le chiffre "63" mis en avant dans un caractère plus gros et en gras) : bruit en décibels. Ce critère est particulièrement important dans le cas d'une installation dans une cuisine ouverte.

# IV. L'ADEME à vos côtés.

À l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines, énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l'air, adaptation au changement climatique, sols..., nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

agirpourlatransition.ademe.fr, particuliers

Novembre 2021.

Conception et fabrication audio : Handicapzéro.