Fiche produit.

Lisseur Optiliss, SF3122C0, Calor.

Édition adaptée octobre 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est décrit le cordon d'alimentation dirigé vers l'arrière.

Sur la partie inférieure du cordon se trouve le système Lock System (verrouillage et déverrouillage des pinces).

## 1. Pince supérieure.

De l'avant vers l'arrière se trouvent :

- l'écran digital,

- Lock System (verrouillage et déverrouillage des pinces),

- sortie de cordon rotative,

- cordon d'alimentation.

Sur la tranche droite se trouve : le thermostat.

## 2. Pince inférieure.

Sur la partie interne se trouvent : les plaques lissantes.

Sur la tranche droite se trouve : l'interrupteur Marche/Arrêt.

# II. Caractéristiques techniques.

#### Un lissage optimal et contrôlé.

Des cheveux rayonnants de brillance. Calor For Elite associe une pro-protéine et une pierre minérale :

- la kératine, élément essentiel qui compose la fibre capillaire,

- la Tourmaline émet naturellement des ions, qui apportent brillance et effet antistatique.

Résultat : des cheveux rayonnants de brillance, en tout beauté.

Le lisseur Optiliss vous permettra d'obtenir un lissage parfait et naturel tout en donnant de la brillance à vos cheveux. Les différents réglages vous offrent un contrôle précis de la température en toute simplicité.

## 1. Bénéfices du produit.

- Haute performance : jusqu'à 230°C pour un résultat de lissage rapide et efficace.

- Contrôle de la température : haute température parfaitement maîtrisée et constante.

- Lissage parfait : plaque flottante pour garantir une pression constante des plaques sur la mèche de cheveu.

- Plaques fines : des plaques fines pour un lissage précis et efficace.

- Rangement facile : système de verrouillage des plaques pour plus de sécurité et pour un rangement facilité.

- Un lissage parfait : un lisseur efficace pour un lissage impeccable.

- Un lissage naturel : stylisez vos cheveux pour un résultat naturel.

## 2. Caractéristiques du produit.

Résultat, utilisation :

- revêtement des plaques : "Keratin and Shine",

- fonctions : lissage absolu,

- dimension de plaques : 25 x 90 mm,

- plaques flottantes,

- température de plaque réglable : de 130° à 230°C.

Respect des cheveux et ergonomie ; ergonomie, confort d'utilisation :

- indicateur de chauffe,

- temps de chauffe : 60 s,

- sécurité : système de verrouillage.

Spécifications techniques :

- tension : 110-240 V,

- cordon 360°,

- type d'élément chauffant : aluminium,

- longueur du cordon électrique : 1,80 m,

- coloris : noir, fuchsia,

- garantie : 2 ans,

- pays d'origine : Chine.

- dimensions (L x l x H) : 330 x 30 x 35 mm,

- poids : 0,35 (kg).

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

## 1. Conseils de sécurité.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Électromagnétique, Environnement...).

Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA, est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Attention : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (dû par exemple à l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrêtera automatiquement : contactez le SAV.

L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

Ne pas tenir avec les mains humides.

Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

## 2. Garantie.

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## 3. Arrêt automatique de l'appareil.

Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'un système d'arrêt automatique au bout de 60 minutes. Si vous souhaitez le remettre en service, reportez-vous au paragraphe Mise en service.

## 4. Utilisation.

#### Comment lisser ?

Les cheveux doivent être démêlés, propres et secs.

- Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux synthétiques (perruques, rajouts...).

- Formez une petite mèche de quelques centimètres de largeur, peignez-là et placez-la entre les plaques. Serrez fermement les cheveux entre les plaques et faites glisser l'appareil lentement, de la racine à la pointe des cheveux.

- Le revêtement céramique des plaques protège vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniforme de la chaleur.

- Attendre que les cheveux lissés soient refroidis avant de les coiffer.

## 5. Participons à la protection de l'environnement.

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous :votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien.

Attention ! : Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'appareil : débranchez-le, passez un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.

## 2. En cas de problème.

#### Le lissage n'est pas assez efficace.

- Serrez plus fermement les plaques lissantes sur votre mèche de cheveux.

- Faites glisser l'appareil plus lentement.

- Augmentez la température à l'aide du bouton "pluce".

#### Il est impossible de changer de températures ?

Vérifiez que le niveau de température n'est pas verrouillé.

#### La plaque supérieure n'est pas fixe.

C'est normal, l'appareil est équipé d'une plaque mobile pour une meilleure efficacité de lissage.

#### L'appareil s'éteint tout seul au bout d'un certain temps.

C'est normal, cet appareil est équipé d'un système d'arrêt automatique. Reportez-vous au paragraphe "arrêt automatique".

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet Calor.fr

# V. Service après-vente.

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

Service Consommateurs : Calor SA.

BP 15.

69131 Ecully Cedex.

Numéro Azur : 0974.508.168 (prix appel local).

Internet : calor.fr

Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par Internet.

# VI. Certificat de garantie.

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

#### Pour être valable, ce bon de garantie doit être :

- certifié par le vendeur (date et cachet),

- joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie.

# VII. Accès au service Consommateurs.

Ce service Calor vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.