Fiche produit.

Congélateur coffre EC2830AOW2 Electrolux.

Édition adaptée mars 2015.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Le couvercle.

Il s'ouvre en basculant vers l'arrière à l'aide de la poignée située au centre de la tranche avant.

Sur la partie interne du couvercle se trouve l'éclairage.

## 2. La cuve.

Sur la partie gauche de la paroi du fond se trouvent de haut en bas :

- le système Low Frost,

- la vanne de réouverture facile du couvercle.

Sur la partie gauche se trouve un panier.

## 3. Face avant.

Sur la partie inférieure droite se trouvent de haut en bas :

- le bandeau de commandes et dispositifs de réglage de la température,

- la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage.

Le bandeau de commandes se compose de gauche à droite de :

- bouton Thermostat,

- voyant lumineux,

- voyant de l'alarme haute température.

En tournant le bouton thermostat (voir page 33) dans le sens des aiguilles d'une montre vous sélectionnez lorsque le repère est en position :

- 12 heures : 0,

- 13 heures : 1,

- 15 heures : 2 (position demi-charge),

- 17 heures : 3,

- 17 heures 30 : position charge pleine,

- 18 heures : 4,

- 20 heures : 5,

- 21 heures : 6,

- 23 heures : off.

# II. Caractéristiques techniques.

- Hauteur : 876 mm.

- Largeur : 935 mm.

- Profondeur : 665 mm.

- Autonomie de fonctionnement : 32 heures.

- Voltage : 230-240 Volts.

- Fréquence : 50 Hz.

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté externe de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son atelier d'entretien ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil est équipé d'un distributeur de glaçons ou d'eau, remplissez-le uniquement avec de l'eau potable.

Si l'appareil nécessite un raccordement à l'arrivée d'eau, raccordez-le uniquement à une arrivée d'eau potable.

La pression de l'arrivée d'eau (minimale et maximale) doit être comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bars (1 MPa).

## 2. Instructions de sécurité.

### A. Installation.

#### Avertissement !

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.

Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

### B. Branchement électrique.

#### Avertissement !

Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente ou un électricien pour changer les composants électriques.

Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

### C. Utilisation.

#### Avertissement !

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.

Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides.

Lorsque vous retirez un bâtonnet glacé de l'appareil, ne le mangez pas immédiatement. Attendez quelques minutes.

Ne recongelez jamais un aliment qui a été décongelé.

Respectez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.

### D. Éclairage intérieur.

Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil sont destinées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Ne les utilisez pas pour éclairer votre logement.

## 3. Utilisation quotidienne.

#### Avertissement !

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Congeler les aliments frais.

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des aliments frais et conserver à long terme des aliments congelés ou surgelés.

La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler pendant cette période.

### B. Conservation d'aliments congelés et surgelés.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, ou après une période de non-utilisation, laissez l'appareil fonctionner au moins 24 heures avec le thermostat sur la position Charge pleine avant de placer les aliments dans le compartiment.

## 4. Conseils.

#### Avertissement !

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Conseils pour la congélation.

Voici quelques conseils pour exploiter au mieux les avantages de votre appareil :

- respectez le pouvoir de congélation de votre appareil (c'est-à-dire la quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24 heures) qui figure sur la plaque signalétique,

- le temps de congélation est de 24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler pendant cette période,

- congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées),

- préparez la nourriture en petits paquets adaptés à l'importance de la consommation pour une congélation rapide et uniforme,

- enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches,

- ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers,

- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments,

- la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures,

- l'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

### B. Conseils pour le stockage des aliments surgelés.

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

- assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur,

- prévoyez un temps réduit au minimum pour le transport des denrées du magasin à votre domicile,

- évitez d'ouvrir trop souvent le couvercle du congélateur et ne le laissez ouvert que le temps nécessaire,

- une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent être recongelés,

- ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.

#### Attention !

En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'indiqué au paragraphe "Autonomie de fonctionnement" du chapitre "Caractéristiques techniques", consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).

## 5. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole représentant un triangle formé par 3 flèches.

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole une poubelle sur roulettes barrée d'une croix avec les ordures ménagères. Apportez ce produit à votre centre de recyclage local ou contactez votre administration municipale.

#### Mise au rebut.

#### Avertissement !

Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Avant la première utilisation.

#### Avertissement !

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

#### Nettoyage de l'intérieur.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

#### Attention !

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement.

## 2. Entretien et nettoyage.

#### Avertissement !

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

#### Avertissement !

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Nettoyage périodique.

#### Attention !

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.

N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de produits de nettoyage très parfumés ni d'encaustiques pour nettoyer l'intérieur de votre appareil. Veillez à ne pas endommager le système de réfrigération. Il n'est pas nécessaire de nettoyer la zone du compresseur.

- 1. Éteignez l'appareil.

- 2. Nettoyez l'appareil et les accessoires régulièrement avec de l'eau chaude et un détergent doux. Nettoyez soigneusement les joints du couvercle.

- 3. Séchez soigneusement l'appareil.

- 4. Branchez l'appareil sur le secteur.

- 5. Mettez l'appareil en marche.

### B. Dégivrage du congélateur.

#### Attention !

N'utilisez jamais d'objet métallique tranchant pour gratter le givre car vous pourriez endommager l'appareil. N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre moyen artificiel pour accélérer le processus de dégivrage hormis ceux recommandés par le fabricant. Une élévation de la température des denrées congelées, pendant le dégivrage, peut réduire leur durée de conservation.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est comprise entre 10 et 15 mm.

La quantité de givre sur les parois de l'appareil augmente si l'humidité ambiante est élevée et si les aliments surgelés ne sont pas bien emballés.

Il est conseillé de dégivrer le congélateur lorsqu'il contient peu ou pas d'aliments.

- 1. Éteignez l'appareil.

- 2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-lé, dans un endroit frais.

- 3. Laissez le couvercle ouvert, retirez le bouchon de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage, puis recueillez toute l'eau dans un bac. Utilisez une spatule pour décoller rapidement la glace.

- 4. Une fois le dégivrage terminé, séchez soigneusement l'intérieur, puis remettez le bouchon en place.

- 5. Mettez l'appareil en marche.

- 6. Réglez le thermostat pour obtenir le plus de froid possible et faites fonctionner l'appareil pendant 2 ou 3 heures en utilisant ce réglage.

- 7. Replacez les denrées dans le compartiment.

### C. En cas de non-utilisation prolongée.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

- 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.

- 2. Retirez tous les aliments.

- 3. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

- 4. Maintenez le couvercle ouvert pendant toute la durée de non-utilisation pour éviter la formation d'odeurs.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celui-ci en tenant compte de sa charge et de son autonomie de fonctionnement.

## 3. En cas d'anomalie de fonctionnement.

### A. En cas d'anomalie de fonctionnement.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Cause probable : l'appareil est éteint.

Solution : mettez l'appareil en marche.

Cause probable : la fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Solution : branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.

Cause probable : la prise de courant n'est pas alimentée.

Solution : branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

#### Problème : l'appareil est bruyant.

Cause probable : l'appareil n'est pas stable.

Solution : assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

Cause probable : les entretoises tampon situées entre l'arrière de l'appareil et les tuyaux sont desserrées.

Solution : remettez-les en place.

#### Problème : les signaux sonores et visuels sont activés.

Cause probable : l'appareil a récemment été mis en marche ou la température à l'intérieur de l'appareil est toujours trop élevée.

Solution : reportez-vous au chapitre "Alarme porte ouverte" ou "Alarme haute température" et si le problème persiste, contactez un électricien qualifié ou le service après-vente agréé le plus proche.

#### Problème : le voyant d'alimentation clignote.

Cause probable : une erreur s'est produite lors de la mesure de la température.

Solution : contactez un électricien qualifié ou le service après-vente agréé le plus proche.

Cause probable : l'appareil ne fonctionne pas correctement.

Solution : contactez un électricien qualifié ou le service après-vente agréé le plus proche.

#### Problème : le couvercle ne ferme pas complètement.

Cause probable : les joints du couvercle sont sales ou collants.

Solution : nettoyez les joints du couvercle.

Cause probable : il y a trop de givre.

Solution : éliminez l'excédent de givre.

Cause probable : des emballages d'aliments bloquent le couvercle.

Solution : placez correctement les paquets en vous reportant à l'autocollant dans l'appareil.

#### Problème : le couvercle est difficile à ouvrir.

Cause probable : les joints du couvercle sont sales ou collants.

Solution : nettoyez les joints du couvercle.

Cause probable : la valve est bloquée.

Solution : vérifiez la valve.

Problème : l'éclairage ne fonctionne pas.

Cause probable : l'ampoule est en mode veille.

Solution : fermez puis ouvrez la porte.

Cause probable : l'éclairage est défectueux.

Solution : reportez-vous au chapitre "Remplacement de l'ampoule".

#### Problème : le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable : il y a une erreur dans le réglage de la température.

Solution : reportez-vous au chapitre "Fonctionnement".

Cause probable : trop de produits à congeler ont été introduits en même temps dans l'appareil.

Solution : attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Cause probable : la température ambiante est trop élevée.

Solution : reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique.

Cause probable : les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Solution : laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

Cause probable : le couvercle a été ouvert trop souvent.

Solution : ne laissez pas le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire.

Cause probable : le couvercle n'est pas correctement fermé.

Solution : vérifiez que le couvercle se ferme correctement et que le joint est propre et en bon état.

#### Problème : il y a trop de givre et de glace.

Cause probable : la porte n'est pas correctement fermée ou le joint est déformé/sale.

Solution : reportez-vous au chapitre "Fermeture de la porte".

Cause probable : le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.

Solution : placez correctement le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau.

Cause probable : les produits ne sont pas correctement emballés.

Solution : emballez les produits de façon plus adaptée.

Cause probable : il y a une erreur dans le réglage de la température.

Solution : reportez-vous au chapitre "Fonctionnement".

Cause probable : le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne se ferme pas de façon hermétique.

Solution : vérifiez que le couvercle se ferme correctement et que le joint est propre et en bon état.

#### Problème : la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.

Cause probable : le thermostat n'est pas réglé correctement.

Solution : augmentez/réduisez la température.

Cause probable : la porte n'est pas fermée correctement.

Solution : reportez-vous au chapitre "Fermeture de la porte".

Cause probable : la température des produits est trop élevée.

Solution : laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Cause probable : trop de produits ont été introduits simultanément.

Solution : introduisez moins de produits en même temps.

Cause probable : l'épaisseur de givre est supérieure à 4-5 mm.

Solution : dégivrez l'appareil.

Cause probable : la porte a été ouverte trop souvent.

Solution : n'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

Cause probable : l'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Solution : assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

### B. Remplacement de l'éclairage.

#### Avertissement !

N'enlevez pas le diffuseur au moment du remplacement.

N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas installé ou est endommagé.

- 1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- 2. Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).

- 3. Branchez la prise de l'appareil sur le secteur.

- 4. Ouvrez le couvercle. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

# V. Accès au service Consommateurs.

#### Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations, enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : electrolux.com,

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : https://shop.electrolux.fr.

#### Service Après-vente.

Si, malgré toutes les vérifications ci-dessus, le problème persiste et une intervention s'avère nécessaire, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au moment où vous appelez le service après-vente vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ce numéro se trouve sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'appareil.

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique :

- avertissement, consignes de sécurité,

- informations générales et conseils,

- informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale à valeur juridique.