Electrolux.

Aspirateur balai E S, 31, CB, 18, DB, Clean 300.

Édition adaptée octobre 2025.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Utilisation de l'appareil.

3. Fiche technique.

4. Indice de réparabilité.

5. Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementale.

6. Mentions légales.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

Lorsque l'aspirateur est en position verticale, il est constitué, de haut en bas, de :

• la poignée,

• le corps de l'appareil,

• la tête d'aspiration.

La poignée.

Sur sa face avant se trouvent de haut en bas :

• le bouton On-Off (symbole rond contenant 1 trait verticale),

• le bouton de sélection de la vitesse une et 2 (symbole + et moins, séparé d'un slache).

Sur sa face arrière se trouve l'emplacement encastré qui accueille l'accessoire, le petit suceur avec brosse meuble.

Le corps.

Sur la face avant se trouve l'aspirateur à main qui, dans son emplacement, s'utilise comme bac à poussière. Translucide, vous pouvez y voir le niveau de remplissage. Disposant d'une poignée, vous pouvez le détacher pour le vider et/ou l'utiliser comme aspirateur à main en lui pluggant ou non l'accessoire inclus.

À l'intérieur du bac on trouve, de haut en bas :

• le porte filtre,

• le filtre mousse,

• le séparateur avec joint avec en son fond un capuchon.

Sur la face avant de l'aspirateur à main se trouve de haut en bas :

• la poignée,

• le bouton On-Off,

• le bouton pressoir pour retirer le bac à poussière,

• la tête aspirante.

Sur la face arrière supérieure de l'aspirateur à main se trouve le capot renfermant la batterie. Pour l'ouvrir, dévisser les 2 vis (une de chaque côté) puis tirez-le vers vous.

Sur la face arrière du corps de l'appareil se trouve la prise jack, permettant de brancher l'aspirateur sur une prise secteur pour le recharger.

La tête d'aspiration.

Sa partie supérieure, de forme carrée et composée d'un bouton de déclipsage, s'emboîte sur l'extrémité inférieure du corps de l'appareil.

Retournez la tête d'aspiration de sorte que la brosse soit face à vous.

Elle comporte de haut en bas :

• 2 roues sur sa partie arrière,

• 1 brosse rotative,

• 2 roues sur sa partie avant,

• 1 bouton de verrouillage de la brosse sur la tranche droite.

Les accessoires.

Les accessoires peuvent varier d’un modèle à l’autre.

• Petit suceur avec brosse meuble,

• chargeur,

• support mural.

# 2. Utilisation de l'appareil.

Attention.

Aspirateur balai :

• ne pas aspirer des cendres en combustion,

• ne pas aspirer des flaques d'eau.

Aspirateur à main :

• ne pas aspirer des flaques d'eau,

• ne pas réinsérer le porte filtre, le filtre, le séparateur et le bac encore mouillés.

Avant la première utilisation.

• Fixez le corps de l'appareil sur la tête aspirante. Un "clic" doit se faire entendre,

• fixez la poignée sur le corps,

• après avoir posé à la verticale l'aspirateur contre le mur, branchez le câble électrique au secteur puis la prise jack à l'appareil pour recharger la batterie,

• vissez le support mural (perceuse, tournevis et viss non inclus), près d'une prise de courant, juste au-dessus des boutons de fonctions de la poignée de l'appareil,

• posez l'appareil à la verticale contre le mur en positionnant la poignée dans son support mural.

Chargement de la batterie.

Mettez l'appareil en charge comme indiqué précédemment. Le chargement dure 4,5 heures pour avoir 100 %.

Situé derrière la poignée de l'aspirateur à main, l'état de chargement est composé de 3 LEDS positionnés à la verticale (LED 1 : haut, LED 2 : milieu, LED 3 : bas) :

• de 0 à 25 % : LED 3, clignote,

• de 25 à 50 % : LED 3, allumé,

• de 50 à 75 % : LED 3 et 2, allumés,

• de 75 à 100 % : LED 3, 2 et 1, allumés,

• 100 % : LED 3, 2 et 1, clignotent.

Utilisation.

Utilisation de l'aspirateur à balai :

• tenez l'appareil par la poignée de façon à le mettre en position d'aspiration,

• appuyez sur le bouton On-Off.

• appuyez sur le bouton de sélection de la vitesse.

Utilisation de l'aspirateur à main :

• décrochez l'aspirateur à main du corps de l'aspirateur balai,

• appuyez sur le bouton On-Off,

• pour l'entretien de vos meubles, retirez la brosse du petit suceur et pluggez-la sur la tête aspirante.

Vidage et nettoyage du bac à poussière.

• Niveau max atteint. Retirez le bac à poussière en le tirant vers vous et tout en appuyant sur le bouton,

• retirez le porte filtre,

• videz le contenu bac dans une poubelle,

• poussez vers l'intérieur le capuchon pour l'extraire puis le passer sous l'eau au-dessus du bac,

• passez le chiffon à l'intérieur du bac puis réinsérer le capuchon.

Nettoyage du filtre.

• Retirez le séparateur,

• désassemblez-leu, ainsi que le porte filtre et le filtre,

• passez sous l'eau chaude (max 40°C) le filtre tous les mois, le porte filtre tous les 2 mois et le séparateur à chacune de ces étapes,

• laissez sécher plus de 24 heures.

Changement de la batterie.

Attention : veuillez installer la batterie avec précaution. La nouvelle batterie doit provenir d'Electrolux ou d'un centre de service agréé.

Retournez l'aspirateur à main de sorte que la face arrière soit face à vous.

• Dévissez les vis de chaque côté du capot,

• tirez vers vous le capot,

• sortez la batterie en l'amenant vers vous de sorte qu'elle soit dans la position diagonale puis la tirer vers le haut,

• placez ensuite la nouvelle batterie dans son emplacement, en position diagonale, de sorte que le petit picot soit au-dessus de cette dernière, puis la rabaisser jusqu'à sa position finale,

• refermez le capot à l'aide des vis.

# 3. Fiche technique.

Idéal pour le nettoyage quotidien : la fonction 2 en 1 de l’aspirateur Electrolux 300 sans fil, vous permet de tout aspirer du sol au plafond. Grâce à son design ergonomique et son aspirateur à main détachable, Electrolux 300 sans fil, est facile à utiliser et offre des performances d’aspiration incomparables.

Bénéfices et Caractéristiques.

Performant, multifonction et facile à utiliser : toujours à portée de main, Electrolux 300 sans fil vous permet d’aspirer facilement et efficacement votre maison, en éliminant la poussière et les particules sur toutes les surfaces de votre intérieur.

Aspirateur à main détachable pour un nettoyage instantané : son aspirateur à main détachable intégré vous permet d’aspirer rapidement et sans effort les endroits difficiles d'accès ainsi que les surfaces en hauteur.

Performant et ultra maniable : très maniable quel que soit le type de sol. Electrolux 300 sans fil assure un nettoyage en souplesse sur les différentes surfaces de votre maison.

• Gamme 300 Cordless cleaner 2-en-1 Clean,

• brosse tous sols motorisée,

• filtres lavables,

• autonomie max avec accessoire motorisé : 45.

Spécifications techniques.

• Efficacité de dépoussiérage sur sols durs, DPU : 55 %,

• autonomie en mode Normal avec accessoire motorisé : 45 minutes,

• mode Auto : non,

• support de charge : Wallbracket,

• niveau sonore : 79 dB,

• couleur : bleu denim,

• poids total de l'aspirateur : 2,65 kg,

• temps de charge : 4,5 heures,

• fonction Brush Roll Clean : non,

• brosse avec éclairage frontal LED : non,

• autonomie mode Boost avec accessoire motorisé : 13 minutes,

• brosses inclues : PowerPro multi-surface,

• brosses spéciales : non,

• brosse de lavage PowerPro : non,

• accessoires inclus : petit suceur avec brosse meuble,

• accessoires supplémentaires inclus : aucun,

• autres accessoires : aucun,

• poids de l'aspirateur à main : 0,5 kg,

• dimensions : hauteur 110,5 mm par longueur 14 mm par hauteur 25,5 mm,

• 18 V,

• tient seul debout : oui,

• pourcentage de plastique recyclé (sans accessoires) : 0,

• efficacité de filtration de l'aspirateur complet : 99,99 %,

• type de batteries : Cylinder cells (Li-ion),

• ampère-heure : 2 000 Milli Ampère Heure,

• capacité du bac à poussière : 0,3 Litre,

• puissance d'aspiration : 27,

• brosse motorisée : oui,

• classe du filtre : E 10,

• kit batterie : oui,

• code EAN : 7 3 3 2 5 4 3 9 7 2 7 3 9,

• PNC : 900 402 231,

• rouleau : oui,

• pourcentage de matière recyclée (accessoires inclus) : 0,

• volts par batterie : 3,6,

• poids total de la batterie : 310 g,

• efficacité de dépoussiérage sur tapis et moquettes, DPU : 65 %,

• dimensions de l'appareil : hauteur 110,5 cm par longueur 14 cm par profondeur 25,5 cm,

• dimensions emballées : hauteur 635 mm par longueur 288 mm par profondeur 157 mm,

• poids brut, net : 4,2 kg, 2,73 kg,

• colisage : 1,

• fréquence : 50/60 Hz.

# 4. Indice de réparabilité.

Calcul de l'indice de réparabilité et présentation des paramètres ayant permis de l'établir : aspirateur non filaire.

Fiche d'information à transmettre aux demandeurs (confère Article L541-9-2, du Code de l’environnement).

• Date du calcul : 05.12.2023,

• nom ou marque commerciale du fournisseur : Electrolux,

• adresse du fournisseur : 43, avenue Félix Louat, 60300, Senlis,

• référence du modèle donnée par le fournisseur : E S, 31, CB, 18, DB, 900402231,

7 3 3 2 5 4 3 9 7 2 7 3 9, mise à jour évolutive à partir numéro série 32700001.

Critère 1, documentation :

1.1. Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien :

• note du sous-critère sur 10 : 7,7,

• coefficient du sous-critère : 2,

• note du critère sur 20 : 15,4.

Critère 2, démontabilité, accès, outils, fixations :

2.1. Facilité de démontage des pièces de la liste 2 :

• note du sous-critère sur 10 : 7,8,

• coefficient du sous-critère : 1,

• note du critère sur 20 : 17,8.

2.2. Outils nécessaires (liste 2) :

• note du sous-critère sur 10 : 10,

• coefficient du sous-critère : 0,5,

• note du critère sur 20 : 17,8.

2.3. Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste une et de la liste 2 :

• note du sous-critère sur 10 : 10,

• coefficient du sous-critère : 0,5,

• note du critère sur 20 : 17,8.

Critère 3, disponibilité des pièces détachées :

3.1. Durée de disponibilité des pièces de la liste 2 :

• note du sous-critère sur 10 : 10,

• coefficient du sous-critère : 1,

• note du critère sur 20 : 19,6.

3.2. Durée de disponibilité des pièces de la liste une :

• note du sous-critère sur 10 : 10,

• coefficient du sous-critère : 0,5,

• note du critère sur 20 : 19,6.

3.3. Délais de livraison des pièces de la liste 2 :

• note du sous-critère sur 10 : 9,2,

• coefficient du sous-critère : 0,3,

• note du critère sur 20 : 19,6.

3.4. Délais de livraison des pièces de la liste une :

• note du sous-critère sur 10 : 9,2,

• coefficient du sous-critère : 0,2,

• note du critère sur 20 : 19,6.

Critère 4, prix des pièces détachées :

4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l’équipement neuf :

• note du sous-critère sur 10 : 0,

• coefficient du sous-critère : 2,

• note du critère sur 20 : 0.

Critère 5, critère spécifique :

5.1. Assistance à distance sans frais :

• note du sous-critère sur 10 : 4,

• coefficient du sous-critère : 2,

• note du critère sur 20 : 8.

Total des notes des critères sur 100 : 60,7.

Note de l'indice sur 10 : 6,1.

Liste une : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d’équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l’équipement.

Liste 2 : liste des 3 à cinq pièces détachées au maximum (selon la catégorie d’équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes.

# 5. Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementale.

Date de création : 28 décembre 2022.

Date de mise à jour : 29 septembre 2023.

Version : V1.

Référence : E S, 31, CB, 18, DB.

Code EAN : 7 3 3 2 5 4 3 9 7 2 7 3 9.

Modèle (PNC) : 900402231.

Qualités et caractéristiques environnementales du produit :

• indice de réparabilité : cinq sur 10,

• pourcentage de matière recyclée (selon le poids du produit), comporte au moins 45 %,

• recyclabilité du produit : produit majoritairement recyclable,

• milligrammes de métaux précieux, comporte au moins : 2 mg,

• milligrammes de terres rares, comporte au moins : 0 mg,

• substances extrêmement préoccupantes : plomb,

• information sur primes et pénalités : pénalité de la filière de recyclage produit pour présence de retardateur de flamme bromé.

Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage :

• recyclabilité emballage : housse, films et sachets plastique, et éléments en carton sont entièrement recyclables.

Qualités et caractéristiques environnementales des documents papiers :

• pourcentage de matière recyclée (selon le poids des documents papiers), comporte au moins 96 %,

• recyclabilité documents : papier entièrement recyclable.

Qualités et caractéristiques environnementales des accumulateurs (batteries) :

• recyclabilité des accumulateurs : accumulateurs majoritairement recyclables.

Conformément au décret numéro 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Référence du document : E S, 31, CB, 18, DB,

900402231

7 3 3 2 5 4 3 9 7 2 7 3 9. 2 0 2 3 0 9 2 9. V1, E i

# 6. Mentions légales.

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.