Electrolux.

Congélateur armoire E U N, 7, N E, 18, S.

Édition adaptée novembre 2025.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Informations de sécurité.

2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

2.2. Sécurité générale.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Installation.

3.2. Branchement électrique.

3.3. Utilisation.

3.4. Entretien et nettoyage.

3.5. Service.

3.6. Mise au rebut.

4. Utilisation du bandeau de commande.

4.1. Mise en marche-arrêt.

4.2. Réglage de la température.

4.3. Extra Freeze fonction.

4.4. Alarme haute température.

4.5. Alarme porte ouverte.

5. Utilisation quotidienne.

5.1. Retrait des bacs.

5.2. Congeler des aliments frais.

5.3. Conservation des plats surgelés.

5.4. Production de glaçons.

6. Conseils.

6.1. Conseils pour économiser l'énergie.

6.2. Conseils pour la congélation.

6.3. Conseils pour le stockage des plats surgelés.

6.4. Durée de conservation.

7. Entretien et nettoyage.

7.1. Nettoyage de l'intérieur.

7.2. Nettoyage périodique.

7.3. Décongélation du congélateur.

7.4. Période de non-utilisation.

8. Fiche technique.

9. Fiche d'information sur le produit.

10. Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.

11. Dépannage.

11.1. Que faire si...

11.2. Fermeture de la porte.

12. Données techniques.

13. Informations pour les laboratoires d'essais.

14. En matière de protection de l'environnement.

15. Mentions légales.

Bienvenue chez, Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

# 1. Description de l'appareil.

Face avant.

La porte du congélateur armoire dont l'ouverture se fera en tirant de la gauche vers la droite. Ouverte, vous y trouverez de haut en bas :

• 2 étagères avec abattant transparent et poignée encastrée, à ouvrir en tirant vers vous de haut en bas,

• cinq tiroirs à poignée encastrée.

Au-dessus de la porte, vous y trouverez le bandeau de commande. Description dans ce chapitre et plus d'informations dans le chapitre Utilisation du bandeau de commande.

Face arrière.

Vous y trouverez le câble d'alimentation.

Bandeau de commande.

De gauche à droite se trouvent :

• touche du compartiment congélateur (symbole thermomètre), touche Marche-Arrêt de l'appareil en appuyant cinq secondes (symbole rond contenant 1 barre verticale suivi de la mention cinq secondes),

• cinq voyants de température du congélateur dont : -24°C, -18°C (ECO), -15°C,

• touche Extra Freeze et voyant sur son dessus.

# 2. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants de 3 à 8 ans et les personnes atteintes de handicaps graves, ou très lourds, peuvent charger et décharger l'appareil à condition qu'ils aient reçu des instructions appropriées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-lés convenablement.

## 2.2. Sécurité générale.

Cet appareil sert uniquement à stocker des aliments et des boissons.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.

Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

• n'ouvrez pas la porte pendant de longues durées,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Avertissements :

• veillez à ce que les orifices de ventilation situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée ne soient pas obstrués,

• n'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre pour accélérer le processus de dégivrage, outre ceux recommandés par le fabricant,

• veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant,

• n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

Si l'appareil est vide pendant une longue durée, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l'appareil.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'éviter un danger.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Installation.

Avertissement ! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.

• Suivez les instructions séparées pour l'installation de l'appareil et l'inversion de la porte disponibles sur notre site Web.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air puisse circuler autour de l'appareil.

• Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

• Avant toute opération sur l'appareil (par exemple inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson, sauf indication contraire dans les instructions d'installation.

• N'exposez pas l'appareil à la pluie.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans une pièce trop humide ou trop froide.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter d'érafler le sol.

• Protégez le sol des rayures lorsque vous inversez la porte de l'appareil.

• Cet appareil contient un sachet déshydratant. Ceci n'est pas un jouet. Ceci n'est pas un aliment. Veuillez le jeter immédiatement.

## 3.2. Branchement électrique.

Avertissements : risque d'incendie ou d'électrocution ; lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé ; n'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.

• Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• Si la prise d'alimentation électrique domestique, n'est pas reliée à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en vous adressant à un électricien qualifié.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques (comme par exemple, la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur). Contactez le service après-vente agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester au-dessous du niveau de la prise secteur.

• Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation.

Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

• Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

## 3.3. Utilisation.

Avertissement : risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

L'appareil contient un gaz inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant de l'isobutane.

• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

• Toute utilisation du produit intégré en tant que produit autonome est strictement interdite.

• Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C. Le fonctionnement correct de l'appareil ne peut être garanti que dans la plage de température spécifiée.

• Ne placez aucun appareil électrique (comme par exemple, une sorbetière) dans l'appareil si cela n'est pas autorisé par le fabricant.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.

• Ne touchez ni le compresseur, ni le condenseur. Ils sont chauds.

• Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées.

• Ne recongelez jamais un aliment qui a été décongelé.

• Respectez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.

• Emballez les aliments dans un emballage adapté au contact avec des aliments avant de les placer dans le compartiment congélateur.

• Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les parois intérieures des compartiments de l'appareil.

## 3.4. Entretien et nettoyage.

Avertissement : risque de blessure ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur,

• cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge de l'unité doivent être effectués par un professionnel qualifié.

## 3.5. Service.

• Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

• Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

• Les pièces détachées suivantes sont disponibles pendant au moins 7 ans après l'arrêt du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes circuits imprimées, sources lumineuses, poignées de portes, charnières de portes, plaques et balconnets.

Les joints de porte sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.

• Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.

## 3.6. Mise au rebut.

Avertissement : risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique,

• coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut,

• retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil,

• le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone,

• la mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut,

• n'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

# 4. Utilisation du bandeau de commande.

## 4.1. Mise en marche-arrêt.

Activation :

1. Insérez la fiche dans la prise secteur,

2. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt de l'appareil et maintenez-le enfoncée.

Les voyants de température affichent la température réglée par défaut.

Désactivation :

1. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt de l'appareil et maintenez-le enfoncée. Les voyants de température s'éteignent,

2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

## 4.2. Réglage de la température.

Information : il n'est pas possible de régler la température lorsque la fonction Extra Freeze est activée.

Réglez la température de l'appareil en appuyant sur la touche du compartiment congélateur.

Les voyants de température affichent la température réglée.

La plage de température varie entre -15°C et -24°C (recommandé -18°C).

Le voyant ECO s'allume lorsque la température recommandée est réglée.

Information : la température réglée sera atteinte dans 24 heures. Après une coupure de courant, l'appareil rétablit les températures réglées.

## 4.3. Extra Freeze fonction.

La fonction Extra Freeze permet d'effectuer successivement la précongélation et la congélation rapide dans le compartiment congélateur. Cette fonction accélère la congélation des aliments frais et protège les denrées déjà entreposées du réchauffement.

Information : pour congeler des aliments frais, activez la fonction Extra Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments dans l'appareil.

Pour activer la fonction Extra Freeze, appuyez sur la touche Extra Freeze. Le voyant Extra Freeze s'allume.

Information : cette fonction s'arrête après un maximum de 52 heures.

Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton de compartiment de congélation. Le voyant Extra Freeze s'éteint.

## 4.4. Alarme haute température.

En cas d'augmentation de la température dans le compartiment de congélation, les 1er, 3ème et 5ème voyants de température du congélateur clignotent, et le signal sonore s'allume.

Pour désactiver l'alarme pendant 1 heure, appuyez sur n'importe quel bouton. Le son se coupe. Les 1er, 3ème et 5ème voyants de température du congélateur s'allument fixes pendant 5 sec avant d'indiquer à nouveau la température du congélateur.

Après 1 heure, l'alarme redémarre jusqu'à ce que les conditions normales soient rétablies.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le signal sonore s'éteint après environ 1 heure.

## 4.5. Alarme porte ouverte.

Si la porte du congélateur reste ouverte pendant environ 80 secondes, les voyants de température du congélateur clignotent, et le signal sonore retentit.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver le signal sonore. Le son se coupe après 1 heure.

L'alarme se désactive dès que vous refermez la porte.

# 5. Utilisation quotidienne.

## 5.1. Retrait des bacs.

Avertissement : les 2 compartiments supérieurs sont des abattants avec des étagères en verre fixes. Ne les retirez pas car vous pourriez les endommager.

Pour retirer un bac d'un compartiment :

1. Tirez le bac jusqu'à la butée.

2. Après avoir atteint l'extrémité des glissières, soulevez légèrement l'avant du bac, puis sortez-le de l'appareil.

Information : pour remettre le bac en place dans le compartiment, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

## 5.2. Congeler des aliments frais.

Utilisez le compartiment de congélation pour congeler des denrées fraîches et conserver à long terme des plats surgelés ou congelés.

Activez la fonction Extra Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments à conserver dans le compartiment de congélation.

Conservez les aliments frais répartis uniformément dans le premier et le second compartiment ou le premier et le second bac en partant du haut.

Ne dépassez pas la quantité maximale d'aliments pouvant être congelés ; n'ajoutez pas d'autres aliments frais à l'intérieur pendant 24 heures (reportez-vous à la plaque signalétique).

Une fois le processus de congélation terminé, l'appareil revient automatiquement au réglage de température précédent (voir "fonction Extra Freeze").

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Conseils pour la congélation".

## 5.3. Conservation des plats surgelés.

Lors de la mise en service initiale de l'appareil ou après un arrêt prolongé, laissez-le en Extra Freeze marche au moins 3 heures avant d'introduire les produits dans le congélateur.

Pour rangé de grandes quantités d'aliments, sortez les tiroirs et placez les aliments directement sur les étagères, à distance d'au moins 15 mm de la porte.

Attention ! Si l'alimentation a été coupée pendant plus longtemps que la valeur indiquée sur la plaque signalétique sous, "Temps de montée", les aliments décongelés doivent être consommés immédiatement. Reportez-vous à la section, "Alarme haute température".

## 5.4. Production de glaçons.

Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs bacs pour la production de glaçons.

Information : n'utilisez pas d'instruments métalliques pour retirer les plaques du congélateur.

# 6. Conseils.

## 6.1. Conseils pour économiser l'énergie.

• La configuration d'origine garantit l'utilisation la plus efficace de l'énergie,

• évitez d'ouvrir fréquemment la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire,

• plus le réglage de la température est bas, plus la consommation électrique est élevée,

• ne couvrez pas les grilles ou les orifices de ventilation,

• assurez-vous que les produits alimentaires à l'intérieur de l'appareil permettent la circulation de l'air par les orifices à l'arrière de l'intérieur de l'appareil.

## 6.2. Conseils pour la congélation.

• Ne congelez pas des bouteilles ou des canettes avec des liquides, en particulier des boissons contenant du dioxyde de carbone. Elles pourraient exploser pendant la congélation,

• ne placez pas d'aliments chauds dans le compartiment congélateur,

• ne placez pas d'aliments frais non congelés directement à côté d'aliments déjà congelés,

• ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur. Vous risquez des gelures,

• ne recongelez pas des aliments décongelés.

## 6.3. Conseils pour le stockage des plats surgelés.

• Le compartiment congélateur est marqué de 1 flocon suivi de 3 autres,

• un bon réglage de température qui garantit la conservation des produits alimentaires congelés est une température inférieure ou égale à -18°C,

• un réglage de température plus élevé à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte,

• l'ensemble du compartiment du congélateur est adapté à la conservation de produits alimentaires congelés,

• laissez suffisamment d'espace autour des aliments pour permettre à l'air de circuler librement.

## 6.4. Durée de conservation.

• Pain : 3 mois,

• fruits (sauf agrumes) : 6 à 12 mois,

• légumes : 8 à 10 mois,

• restes (sans viande) : 1 à 2 mois.

Produits laitiers :

• beurre : 6 à 9 mois,

• fromage à pâte molle (par exemple, mozzarella) : 3 à 4 mois,

• fromage à pâte dure (par exemple, parmesan, cheddar) : 6 mois.

Fruits de mer :

• poisson gras (par exemple, saumon, maquereau) : 2 à 3 mois,

• poisson maigre (par exemple, cabillaud, limande) : 4 à 6 mois,

• crevettes : 12 mois,

• palourdes et moules décortiquées : 3 à 4 mois,

• poisson cuit : 1 à 2 mois.

Viande :

• volaille : 9 à 12 mois,

• bœuf : 6 à 12 mois,

• porc : 4 à 6 mois,

• agneau : 6 à 9 mois,

• saucisse : 1 à 2 mois,

• jambon : 1 à 2 mois,

• restes (avec viande) : 2 à 3 mois.

# 7. Entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

## 7.1. Nettoyage de l'intérieur.

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires à l'eau tiède et au savon neutre, puis séchez.

Attention :

• les accessoires et parties de l'appareil ne sont pas adaptés au lavage au lave-vaisselle,

• nettoyez le bandeau de commande avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit détergent. Essuyez le bandeau de commande avec un chiffon doux.

## 7.2. Nettoyage périodique.

Nettoyez régulièrement l'équipement :

• nettoyez l'intérieur et les accessoires à l'eau tiède et au savon neutre. Rincez-les et essuyez-lés,

• essuyez régulièrement les joints de la porte.

## 7.3. Décongélation du congélateur.

Le compartiment congélateur est exempt de givre. Il n'y a pas d'accumulation de givre sur les parois internes ni sur les aliments lorsque l'appareil est en marche.

## 7.4. Période de non-utilisation.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, prenez les précautions suivantes :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2. Retirez tous les aliments.

3. Nettoyez l'appareil et tous ses accessoires.

4. Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

# 8. Fiche technique.

Plus jamais de givre : la technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

Bénéfices et Caractéristiques.

Maintenez votre congélateur sans givre : la technologie NoFrost permet d'éviter la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Il est plus hygiénique et plus facile à nettoyer, tout en offrant + de place pour vos ingrédients préférés.

Un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé (soit 13 % du plastique total du congélateur) : avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé, ce congélateur est unique en son genre.

Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité.

Alarme de porte : l'alarme de porte vous aide à éviter le gaspillage alimentaire et énergétique, en vous alertant si la porte de votre appareil reste ouverte trop longtemps.

Conservez une texture parfaite, grâce à la fonction Extra Freeze : le système Extra Freeze préserve mieux les vitamines, les saveurs et toutes les qualités nutritives des aliments frais, en les surgelant rapidement.

• Congélateur intégrable,

• niche d'encastrement : 1 780 mm,

• froid No Frost,

• cinq tiroirs,

• 2 abattants transparents,

• alarmes sonore et visuelle de température,

• alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte,

• dégivrage automatique,

• porte réversible.

Spécifications techniques.

• Nouvelle classe énergétique : E,

• consommation électrique : 236 kilo Watt heure par an,

• volume net compartiment : 212 Litres,

• autonomie de la réserve de froid : 10 heures,

• classe climatique : SN, N, S T, T,

• compartiment sans givre : congélateur,

• pouvoir de congélation : 16,5 kg par 24 heures,

• niveau sonore : 35 dB,

• type d'installation : glissières,

• couleur : blanc,

• dimensions : hauteur 1 772 mm par largeur 546 mm par profondeur 549 mm,

• hauteur d'encastrement : 1 780 mm,

• largeur d'encastrement : 560 mm,

• profondeur d'encastrement : 550 mm,

• dimensions emballées : hauteur 1 840 mm par largeur 590 mm par profondeur 600 mm,

• poids : 69 kg brut, 67 kg net,

• 220-240 V,

• longueur du câble : 2,4 m,

• pays de fabrication : Italie,

• PNC : 922 782 357,

• code EAN : 7 3 3 3 3 9 4 0 8 0 4 1 3.

# 9. Fiche d'information sur le produit.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Electrolux.

Adresse du fournisseur : Electrolux, 26, allée Powstancow Slaskich, 30-570, Krakow, Pologne.

Référence du modèle : E U N, 7, N, E, 18, S, 922782357.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• type de construction : intégrable,

• autre appareil de réfrigération : non.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 1 772 mm, largeur 546 mm, profondeur 549 mm,

• volume total : 212 dm cube ou Litre,

• i, E, E : 100,

• classe d'efficacité énergétique : E,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : 35 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : B,

• consommation d'énergie annuelle : 236 kilo Watt heure par an,

• classe climatique : tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 10°C,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 43°C,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments, 4 étoiles (oui) :

• volume du compartiment : 212,4 dm cube ou Litres,

• réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires. Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 : -18°C,

• pouvoir de congélation spécifique : 16,5 kg par 24 heures,

• mode de dégivrage (dégivrage automatique : A, dégivrage manuel : M) : Ampère.

Compartiments "4 étoiles" : dispositif de congélation rapide, oui.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 0 mois.

Informations supplémentaires : lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission,

support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/922782357

# 10. Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.

Date de création : 25 octobre 2024.

Date de mise à jour : 17 décembre 2024.

Version : V0.

Référence : E U N, 7, N, E, 18, S.

Code EAN : 7 3 3 3 3 9 4 0 8 0 4 1 3.

Modèle (PNC) : 922782357.

Qualités et caractéristiques environnementales du produit :

• recyclabilité du produit : produit majoritairement recyclable,

• milligrammes de métaux précieux, comporte au moins 200 mg,

• substances extrêmement préoccupantes : plomb.

Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage :

• recyclabilité emballage : housse, films et sachets plastique, et éléments en carton sont entièrement recyclables.

Qualités et caractéristiques environnementales des documents papiers :

• recyclabilité documents : papier entièrement recyclable.

Conformément au décret numéro 2022-748, du 29 avril 2022, relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Référence du document :

E U N, 7, N, E, 18, S, 922782357,

7 3 3 3 3 9 4 0 8 0 4 1 3,

20241217, V0, E i.

# 11. Dépannage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

## 11.1. Que faire si...

1. L'appareil ne fonctionne pas.

Cause probable : l'appareil est à l'arrêt.

Solution : mettez l'appareil en fonctionnement.

Cause probable : la fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée à la prise de courant.

Solution : branchez la fiche secteur sur la prise de courant.

Cause probable : il n'y a pas de tension dans la prise de courant.

Solution : branchez un autre appareil sur la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

2. L'appareil est bruyant.

Cause probable : l'appareil n'est pas positionné correctement.

Solution : vérifiez que l'appareil est stable.

3. Les signaux sonores ou visuels sont activés.

Cause probable : le meuble a été allumé récemment.

Solution : reportez-vous à "Alarme haute température", ou à "Alarme porte ouverte".

Cause probable : la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Solution : reportez-vous à "Alarme haute température", ou à "Alarme porte ouverte".

Cause probable : la porte est laissée ouverte.

Solution : refermez la porte.

4. Le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable : la température est mal réglée.

Solution : reportez-vous au chapitre "Bandeau de commande".

Cause probable : trop d'aliments sont placés en même temps.

Solution : attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Cause probable : la température ambiante est trop élevée.

Solution : reportez-vous au chapitre "Installation".

Cause probable : les aliments placés dans l'appareil étaient trop chauds.

Solution : laissez refroidir les produits à température ambiante avant de les rangé.

Cause probable : la porte n'est pas correctement fermée.

Solution : reportez-vous à la section "Fermeture de la porte".

Cause probable : la fonction Extra Freeze est activée.

Solution : consultez le paragraphe "Fonction Extra Freeze".

5. Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche "Extra Freeze", ou après avoir modifié la température.

Cause probable : le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

Solution : c'est normal, aucune erreur n'est survenue.

6. La porte est mal alignée ou interfère avec le gril de ventilation.

Cause probable : l'appareil n'est pas d'aplomb.

Solution : consultez les instructions d'installation.

7. La porte est difficile à ouvrir.

Cause probable : vous avez essayé de rouvrir la porte immédiatement après l'avoir fermée.

Solution : attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.

8. Il y a trop de givre et de glace.

Cause probable : la porte n'est pas correctement fermée.

Solution : reportez-vous à la section "Fermeture de la porte".

Cause probable : le joint est déformé ou sale.

Solution : reportez-vous à la section "Fermeture de la porte".

Cause probable : les aliments ne sont pas emballés correctement.

Solution : emballez correctement les aliments.

Cause probable : la température est mal réglée.

Solution : reportez-vous au chapitre "Bandeau de commande".

Cause probable : l'appareil est complètement chargé et réglé sur la température la plus basse.

Solution : sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre "Bandeau de commande".

Cause probable : la température réglée dans l'appareil est trop basse, et la température ambiante est trop élevée.

Solution : sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre "Bandeau de commande".

9. De l'eau s'écoule sur le sol.

Cause probable : la sortie d'eau de dégivrage n'est pas raccordée au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Solution : fixez la sortie de l'eau de dégivrage au plateau d'évaporation.

10. La température ne peut pas être réglée.

Cause probable : la fonction Extra Freeze est activée.

Solution : éteignez la fonction Extra Freeze manuellement, ou attendez que la fonction se désactive automatiquement. Reportez-vous au paragraphe "Extra FreezeFonction".

11. La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse-élevée.

Cause probable : la température n'est pas réglée correctement.

Solution : sélectionnez une température plus élevée/plus basse.

Cause probable : la porte n'est pas correctement fermée.

Solution : reportez-vous à la section "Fermeture de la porte".

Cause probable : les aliments sont trop chauds.

Solution : laissez les aliments refroidir avant de les rangé.

Cause probable : trop d'aliments sont stockés en même temps.

Solution : conservez moins d'aliments en même temps.

Cause probable : la porte a été ouverte souvent.

Solution : n'ouvrez la porte que si nécessaire.

Cause probable : la fonction Extra Freeze est activée.

Solution : consultez le paragraphe "Fonction Extra Freeze".

Cause probable : l'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Solution : assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Conseils".

12. Le cinquième voyant de température clignote.

Cause probable : problème de communication.

Solution : veuillez contacter le service après-vente agréé. Le système de refroidissement continue de maintenir les aliments au frais, mais le réglage de la température n'est pas possible.

Information : si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

## 11.2. Fermeture de la porte.

1. Nettoyer les joints de porte.

2. Pour régler la porte, reportez-vous aux instructions d'installation.

3. Pour remplacer les joints de porte défectueux, contactez le service après-vente agréé.

# 12. Données techniques.

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données, EPREL, de l'U E. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans, EPREL, à l'aide du lien eprel.ec.europa.eu, avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Consultez le lien theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

# 13. Informations pour les laboratoires d'essais.

L'installation et la préparation de l'appareil pour une vérification EcoDesign doivent être conformes à la norme E N 62552 (E U). Les exigences en matière de ventilation, les dimensions des évidements et les dégagements arrière minimum doivent correspondre aux indications du "Installation" de ce manuel d'utilisation.

Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

# 14. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Ruban de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole "poubelle barrée d'une croix" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Concerne la France uniquement :

Logo Triman :

• cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent. Reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

• mode d'emploi à jeter dans la poubelle de tri.

# 15. Mentions légales.

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.