Fiche produit.

Bouilloire 5KEK1522, KitchenAid.

Édition adaptée : juillet 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. La base.

La base est circulaire et comporte :

- au centre de la face supérieure, un élément saillant sur lequel vient se fixer verticalement la bouilloire,

- sur le côté droit, le bouton d'alimentation,

- sur l'avant, une rainure dans laquelle coulisse le levier de sélection de température. Au-dessus de cette rainure, se trouve une échelle graduée des températures (50, 70, 80, 90, 95, 100°C),

- sur la face inférieure, le rembobineur de cordon.

## 2. La bouilloire.

La face supérieure de la bouilloire est constituée d'un couvercle pouvant pivoter verticalement autour d'un axe situé près de la poignée. Dans la partie avant du couvercle se trouve un bouton sur lequel on peut appuyer pour baisser le couvercle et le verrouiller.

Sur le côté de la bouilloire se trouve une poignée. Le bouton d'ouverture du couvercle est placé sur le dessus de la poignée.

Sur la paroi de la bouilloire, sous la poignée, se trouve l'indicateur de niveau d'eau. C'est une échelle graduée (Minimum, 0,5 Litres, 0,75 Litres, 1 Litres, 1,25 Litres, 1,5 Litres) que vous devrez repérer par tout moyen.

Sur le côté opposé à la poignée, dans la partie supérieure, se trouve le bec verseur. Derrière le bec verseur, à l'intérieur de la bouilloire, est placé le filtre amovible de forme rectangulaire.

Sur l'avant de la bouilloire, dans la partie supérieure, se trouve l'indicateur de température. Il est de forme circulaire et contient une aiguille tournant autour d'un axe central.

# II. Caractéristiques techniques.

Alimentation :

- tension : 220 à 240 Volts A.C.,

- fréquence : 50 à 60 Hertz,

- puissance : 2 400 Watts pour les modèles 5KEK1522, E, et, 5KEK1522, S, (bouilloires à prises européennes et suisses), 3 000 Watts pour le modèle 5KEK1522, B, (bouilloire avec prise britannique).

Avertissement. Risque d'électrocution :

- branchez l'appareil à une prise reliée à la terre,

- ne démontez pas la prise de terre,

- n'utilisez pas d'adaptateur,

- n'utilisez pas de rallonge électrique,

- le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

Remarque :si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un représentant de son service après-vente afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise de courant près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d'autrui.

Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.

Le symbole de point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle est synonyme d'avertissement . Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures mortelles ou graves à l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.

Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole d'avertissement ou après les mots "Danger" ou "Avertissement". Ces mots signifient ce qui suit :

- danger : vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas immédiatement les instructions,

- avertissement : vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

## 1. Consignes de sécurité importantes.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées, et notamment les suivantes :

a)Lisez toutes les instructions.

b)Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées.

c) N'immergez pas le cordon d'alimentation, la prise ou la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'immergez jamais l'appareil dans un liquide.

d) Ne faites pas fonctionner la bouilloire si l'élément chauffant n'est pas entièrement immergé.

e) Les enfants de 8 ans et +, ainsi que les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou seuls s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas se charger du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil sans étroite surveillance.

f) L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être hors de portée des enfants de moins de huit ans.

g) Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

h) Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant de la laver ou d'en retirer des pièces.

i) N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation électrique ou la fiche est endommagé, s'il a présenté un défaut de fonctionnement, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez-la au centre de service agréé le plus proche pour la faire contrôler ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.

j) L'utilisation de pièces de rechange non recommandées par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.

k) La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec la base fournie.

l) Ne laissez pas le cordon pendre du plan de travail ou des bords de la table, ni être en contact avec des surfaces chaudes.

m) N'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson électrique ou à gaz chaude.

n) La bouilloire doit uniquement être utilisée pour faire bouillir de l'eau.

o) Ne versez jamais d'eau sur de la graisse chaude ou brûlante.

p) N'essayez jamais de porter l'appareil lorsqu'il est chaud. Les projections de graisse chaude peuvent entraîner des blessures graves ou des brûlures.

q) N'utilisez pas la bouilloire sans avoir correctement fermé le couvercle.

r) N'utilisez pas la bouilloire si sa poignée est desserrée ou fragilisée.

s) Ne nettoyez pas la bouilloire avec des détergents, de la laine d'acier ou d'autres matériaux corrosifs. Afin de ne pas endommager l'appareil lorsque vous le nettoyez, n'utilisez pas de produit alcalin. Utilisez un chiffon et un nettoyant doux.

t) Ne faites pas fonctionner la bouilloire sur un plan incliné.

u) Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu'elle est en marche.

v) Ne remplissez pas excessivement la bouilloire. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante pourrait être rejetée.

w) Ce produit est destiné à un usage domestique ou peut être utilisé :

- dans les espaces cuisine réservés aux employés,

- dans les cuisines de fermes,

- par les clients d'hôtels, d'hôtels d'étape ou autre endroit résidentiel,

- dans les cuisines de gîtes.

Conservez ces instructions.

## 2. Traitement des déchets d'équipements électriques.

### A. Mise au rebut de l'emballage.

L'emballage est 100 % recyclable, il comporte ainsi le symbole "Anneau de Moebius". Les différentes parties de l'emballage doivent être éliminées de façon responsable et dans le respect le plus strict des normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation.

### B. Mise au rebut du produit.

Cet appareil porte le symbole de recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE, ou WEEE en anglais).

Par une mise au rebut correcte de l'appareil, vous contribuerez à éviter tout préjudice à l'environnement et à la santé humaine.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée présent sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipement.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

# IV. Utilisation de la bouilloire.

## 1. Remplissage de la bouilloire.

#### Avant la première utilisation.

Avant d'utiliser votre bouilloire pour la première fois, remplissez-la d'eau jusqu'au repère maximum, faites bouillir puis jetez l'eau.

Important : l a bouilloire est exclusivement destinée à faire chauffer de l'eau. N'y mettez pas d'autres liquides ou substances.

Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la poignée. Remplissez la bouilloire d'eau froide.

Un minimum de 0,25 litre est requis pour la faire fonctionner.

Baissez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Mettez la bouilloire sur sa base.

## 2. Réglage de la température de l'eau.

Faites glisser le levier de sélection de température, situé sur la base, jusqu'à obtenir la température souhaitée (50 à 100°C).

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté de la base. Les voyants s'allument et la bouilloire commence à chauffer l'eau.

L'indicateur de température augmente à mesure que l'eau chauffe.

Remarque :la bouilloire s'arrête automatiquement une fois la température réglée atteinte. Le cycle de chauffage peut également être arrêté manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation.

# V. Entretien et nettoyage.

## 1. Nettoyage de la bouilloire et de la base.

Important :avant le nettoyage, débranchez la bouilloire et assurez-vous qu'elle est entièrement refroidie.

Nettoyez la bouilloire et la base à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-lé, ensuite au moyen d'un chiffon doux. L'utilisation de détergents corrosifs et décapants n'est pas recommandée.

## 2. Détartrage de la bouilloire.

Des dépôts de calcaire peuvent se former sur les pièces métalliques situées à l'intérieur de la bouilloire. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez-la régulièrement. La fréquence de nettoyage dépend de la dureté de l'eau utilisée dans la bouilloire. Il est recommandé d'utiliser un détartrant acheté dans le commerce.

Si vous ne trouvez pas de détartrant dans le commerce :

- remplissez la bouilloire avec du vinaigre blanc jusqu'au repère Minimum (0,25 Litres),

- ajoutez de l'eau jusqu'au repère 0,75 Litres,

- faites bouillir et laissez reposer toute la nuit,

- videz le contenu de la bouilloire,

- remplissez la bouilloire d'eau, faites bouillir et videz l'eau. Répétez cette étape 2 fois. La bouilloire est à présent prête à être utilisée.

## 3. Nettoyage du filtre.

Le filtre se trouve derrière le bec verseur à l'intérieur de la bouilloire.

Retirez le filtre de la bouilloire, rincez-le à l'eau, puis remettez-le en place.

Retrait du filtre : ouvrez le couvercle. Maintenez le haut du filtre, situé derrière le bec verseur, et tirez vers le haut pour l'enlever.

Insertion du filtre : ouvrez le couvercle. Glissez le filtre dans l'encoche située derrière le bec verseur, en vous assurant que la courbure extérieure du filtre corresponde à celle de la bouilloire.

Remarque :s'il reste des dépôts de calcaire sur le filtre, faites tremper toute la nuit dans une solution à base d'eau et de vinaigre blanc. Rincez soigneusement le filtre et remettez-le dans la bouilloire.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service après-vente.

Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Remarque :toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de service après-vente KitchenAid agréé.

Pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg :

Numéro vert gratuit :

Composez le 00800.3810.4026

Contact e-mail :

- pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien "Contactez-nous" en bas de page,

- pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : rendez-vous sur 3w, poin KitchenAide, poin, bi, et cliquez sur le lien "Contactez-nous" en bas de page.

Assistance téléphonique : 00800.3810.4026.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : 3w, poin, KitchenAide, poin, e, u,

## 2. Garantie.

Durée de la garantie pour l'Europe : 3 ans de garantie complète à compter de la date d'achat.

KitchenAid prend en charge le coût des pièces de rechange et de la main d'œuvre nécessaire à la réparation pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. La maintenance doit être assurée par un centre de service après-vente agréé par KitchenAid.

KitchenAid ne prend pas en charge :

- les réparations dues à l'utilisation de la bouilloire pour tout autre usage que la préparation normale d'aliments ou de boissons,

- les réparations suite à un accident, une modification, une utilisation inappropriée ou excessive, ou une installation ou un fonctionnement non conforme avec les réglementations électriques locales.

KitchenAid n'assume aucune responsabilité pour des dommages indirects.

Ce service KitchenAid vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.