Fiche produit.

LG TV OLED55B8.

Edition adaptée : août 2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Téléviseur.

### A. Face avant.

Elle est constituée par l'écran du téléviseur.

Sur le bas de l'écran, se trouvent, de gauche à droite :

- un haut-parleur,

- le capteur de la télécommande,

- un haut-parleur.

### B. Face arrière.

Faites pivoter l'appareil de sorte que la face arrière se trouve maintenant devant vous.

On y trouve :

- au centre, 4 trous pour les vis de fixation à un support mural,

- la prise pour le cordon d'alimentation,

- l'ensemble des connecteurs (prises antenne, entrées HDMI, ports USB, port Ethernet RJ45 (LAN), sortie audio numérique optique, prise casque),

- en bas au centre, les trous pour les vis de fixation du pied,

- dans l'angle inférieur droit, le bouton Power.

Le manuel original ne nous permet pas de préciser l'emplacement des connecteurs.

Vous pouvez utiliser facilement les fonctions de la TV à l'aide du bouton Power.

a) Fonctions de base.

- bouton marche (Appuyer),

- bouton arrêt (Maintenir enfoncé) : Toutes les applications en cours d'exécution fermeront et tout enregistrement en cours s'arrêtera (selon le pays).

- contrôle du volume (Déplacer latéralement à droite et à gauche),

- réglage des chaînes (Déplacer verticalement en haut et en bas).

b) Réglage du menu.

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton Power.

Utilisez le bouton pour régler les options du menu :

- permet d'éteindre le téléviseur,

- permet d'accéder au menu Paramètres,

- efface les informations affichées à l'écran et revient à l'affichage TV,

- permet de changer la source d'entrée.

## 2. Télécommande Magic.

(Selon le modèle).

Vérifiez si votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Bluetooth dans les spécifications du module sans fil afin de vous assurer qu'il est compatible avec la télécommande Magic.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

### A. Face avant.

Pour activer certaines fonctions, il faut maintenir la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes.

Ligne 1 :

- Marche/Arrêt : permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

- STB PWR : Vous pouvez mettre votre set-up-box hors ou sous tension en ajoutant le set-up-box à la télécommande universelle de votre téléviseur.

Les lignes 2, 3 et 4 constituent un pavé numérique permettant de saisir des chiffres.

Ligne 2 : touches 1, 2 et 3.

Ligne 3 : touches 4, 5 et 6.

Ligne 4 : touches 7, 8 et 9.

Ligne 5 :

- List : permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

- Quick Access : En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous accédez aux applications ou à la Live TV à l'aide des touches numérotées correspondant à ces fonctions.

- Télécommande d'écran / AD : Affiche la télécommande d'écran (permet d'accéder au menu de la télécommande universelle). Sur certains modèles, vous pouvez activer la fonction audiodescription en maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes,

Ligne 6 :

- permet d'augmenter le volume du son.

- Sourdine : Permet de couper tous les sons. En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous accédez au menu Accessibilité.

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Ligne 7 :

- permet de diminuer le volume du son.

- Reconnaissance vocale : La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau. Pour l'utiliser, maintenez la touche enfoncée plus de 3 secondes. Une fois la barre d'affichage vocal activée sur l'écran du téléviseur, maintenez la touche enfoncée et énoncez votre commande à haute voix.

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Ligne 8 :

- Accueil : Permet d'accéder au menu Accueil. En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous affichez l'historique précédent.

- touche ayant une fonction différente selon le modèle. Elle permet soit d'accéder aux Paramètres rapides et, en maintenant la touche enfoncée plus de 3 secondes, d'afficher le menu "Tous les paramètres", soit d'afficher le menu d'accueil de la set-top box. Lorsque vous ne regardez pas la télévision avec un set-top box, l'écran du set-top box s'affiche.

Une molette constitue les lignes 9, 10 et 11.

- Molette (OK) : Appuyez au centre de la molette pour sélectionner un menu. Changez d'émission en utilisant la molette.

- Touches haut/bas/gauche/droite : Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches haut, bas, gauche ou droite lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.

Ligne 12 :

- Back : permet de revenir au niveau précédent. En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous effacez les informations affichées à l'écran et revenez à la dernière source.

- Guide : Présente le guide des programmes.

Ligne 13 :

- Touche des services de streaming : Permet de se connecter au service de streaming vidéo.

- Source : Permet de changer la source d'entrée. En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous affichez l'ensemble des listes de sources d'entrée externes.

- touche ayant une fonction différente selon le modèle. Elle permet soit de se connecter au service de streaming vidéo, soit d'accéder aux Paramètres rapides et, en maintenant la touche enfoncée plus de 3 secondes, d'afficher le menu "Tous les paramètres".

Ligne 14 :

Elle est constituée de 4 touches de couleur, de gauche à droite :

- rouge,

- vert,

- jaune,

- bleu.

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

En maintenant la touche de gauche (touche rouge) enfoncée plus de 3 secondes, vous pouvez lancer l'enregistrement.

Ligne 15 :

- Text : touche utilisée pour le télétexte.

- T.Opt : touche utilisée pour le télétexte.

- Live Zoom / Focus : En faisant un zoom avant sur la zone sélectionnée, vous pouvez l'afficher en plein écran. En maintenant cette touche enfoncée plus de 3 secondes, vous effectuez un zoom avant de la zone sur laquelle la télécommande est pointée.

### B. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles.

Lorsque le message "La batterie de la télécommande Magic est faible. Remplacez les piles." s'affiche, remplacez-les.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle en le faisant glisser vers le bas de la télécommande puis en faisant basculer son bord inférieur vers le haut. Remplacez-les piles (modèle : 1,5 V AA) en faisant correspondre les pôles + et moins avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande. Refermez le couvercle.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications de diffusion.

### A. Télévision numérique.

a) Système TV : DVB-T, DVB-T2 (selon le pays), DVB-C, DVB-S/S2 (selon le pays).

b) Couverture des canaux (bande) :

- DVB-S/S2 : 950 ; 2 150 MHz.

- DVB-C : 46 ; 890 MHz.

- DVB-T/T2 VHF III : 174 ; 230 MHz.

- DVB-T/T2 UHF IV : 470 ; 606 MHz.

- DVB-T/T2 UHF V : 606 ; 862 MHz.

- DVB-T/T2 S bande II : 230 ; 300 MHz.

- DVB-T/T2 S bande III : 300 ; 470 MHz.

c) Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées :

- DVB-S/S2 : 6000.

- DVB-C et DVB-T/T2 : 3000.

d) Impédance d'antenne externe : 75 Ohms.

e) Taille du module CI (L x H x P) : 100,0 mm par 55,0 mm par 5,0 mm.

### B. Télévision analogique.

a) Système TV : PAL/SECAM, B/G, D/K, I SECAM L.

b) Couverture des canaux (bande) : 46 ; 862 MHz.

c) Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées : 3000.

d) Impédance d'antenne externe : 75 Ohms.

e) Taille du module CI (L x H x P) : 100,0 mm par 55,0 mm par 5,0 mm.

## 2. Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC72).

a) Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

- Plage de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz.

Puissance en sortie (maximum) : 14 dBm.

- Plage de fréquence : 5150 à 5725 MHz.

Puissance en sortie (maximum) : 16,5 dBm.

- Plage de fréquence : 5725 à 5850 MHz (Hors Europe).

Puissance en sortie (maximum) : 11,5 dBm.

b) Bluetooth.

- Plage de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz.

Puissance en sortie (maximum) : 8,5 dBm.

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

La norme "IEEE 802.11ac" n'est pas disponible dans tous les pays.

## 3. Conditions d'utilisation.

a) Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.

b) Humidité de fonctionnement : Inférieure à 80 %.

c) Température de stockage : moins 20°C à 60°C.

d) Humidité de stockage : Inférieure à 85 %.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Avertissements :

- Afin de réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le capot (ou l'arrière). Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur lui-même. Confiez l'entretien de cet appareil à un personnel qualifié.

- Afin de réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

- Pour prévenir tout risque d'incendie, tenez les bougies ou autres objets à flammes nues éloignés de ce produit en tout temps.

#### N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

- Une zone fortement humide comme une salle de bain.

- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.

- À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile.

- Une zone exposée à la pluie et au vent.

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (tels qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur une étagère au-dessus de l'unité).

- N'installez pas le téléviseur à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le téléviseur à l'air conditionné.

- N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

#### Ventilation.

- Installez le téléviseur dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque.

- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.

- Évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.

Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.

Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.

Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.

N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.

Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

#### Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale.

- La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, la TV risque de tomber ce qui peut entraîner des blessures graves.

#### Mise à la terre de l'antenne extérieure.

(peut varier selon le pays).

- Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.

Assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre pour assurer une certaine protection contre les surtensions et l'accumulation des charges statiques. La section 810 du National Electrical Code (NEC) aux États-Unis fournit des informations concernant la mise à la terre correcte de l'antenne et de la structure porteuse, la mise à la terre du câble d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion et les prérequis des électrodes de terre. Mise à la terre d'une antenne selon le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

#### Mise à la terre.

(ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas de mise à la terre).

- Un téléviseur muni d'une fiche électrique secteur mise à la terre avec trois broches doit être branché sur une prise secteur mise à la terre avec trois broches. Veillez à brancher le câble de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.

Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.

N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.

Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.

#### Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.

- Le produit a été endommagé.

- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur).

- Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur.

- Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.

Même si le téléviseur est éteint via la télécommande ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.

N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.

N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.

Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.

#### Batteries.

- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de la portée des enfants.

- Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.

#### Déplacement.

- Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut deux personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.

Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.

Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.

N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.

#### Nettoyage.

- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le téléviseur. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et / ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

## 2. Informations importantes pour éviter la rémanence.

L'OLED est une technologie auto-émissive, source de nombreux avantages significatifs en matière de qualité d'image et de performance. Comme avec tout écran auto-émetteur, les utilisateurs de téléviseurs TV OLED peuvent constater des rémanences temporaires dans certaines conditions, comme lors de l'affichage prolongé d'une image statique sur l'écran. Toutefois, ce phénomène est rare dans des conditions normales de visualisation et ne constitue pas un défaut. Vous trouverez ci-après des informations utiles auxquelles vous pouvez vous reporter lors de l'utilisation de votre téléviseur OLED.

#### Exemples d'images pouvant causer une rémanence.

- Les images fixes ou mobiles contenant des informations affichées de façon ininterrompue sur l'écran, comme les numéros de chaîne, les logos station, les titres de programme, les actualités ou les sous-titres de films, et les gros titres.

- Les menus fixes, les icônes de consoles de jeux vidéo ou les boîtiers décodeurs de diffusion.

- Les barres noires affichées à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'écran, comme sur les images affichées au format 4/3 ou 21/9.

#### Recommandations pour éviter la rémanence.

- Évitez de regarder des vidéos affichant une image du même type que celles décrites ci-dessus pendant des périodes prolongées.

- Ajustez les réglages de votre téléviseur comme indiqué ci-dessous lors du lancement de vidéos affichant une image du même type que celles décrites ci-dessus pendant des périodes prolongées.

Image : Paramètres du mode image ; Mode Image : Éco

Image : Paramètres du mode image ; LUM. OLED : utiliser la valeur la plus faible

Image : Paramètres du panneau OLED ; Réglage de la luminosité du logo : Élevé

- Désactivez la barre de menu d'un périphérique externe, comme un boîtier décodeur, afin d'empêcher son affichage prolongé.

(Reportez-vous au manuel du périphérique externe concerné pour obtenir des instructions.)

- Définissez les réglages comme indiqué ci-dessous lors du visionnage d'une vidéo affichant en permanence des barres noires à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'écran afin de les supprimer.

Image : Paramètres de format de l'image ; Format de l'image : Zoom vertical ou Zoom toutes directions.

#### Informations sur les fonctions contribuant à la qualité d'image par rapport à la rémanence temporaire.

- Le téléviseur OLED propose une fonction d'actualisation des pixels qui permet d'éviter la rémanence temporaire. Cette fonction peut être activée automatiquement ou manuellement.

- La fonctionnalité automatique est activée lorsque le téléviseur est allumé, mais uniquement s'il est resté allumé pendant quatre heures ou plus (il n'est pas nécessaire que les heures soient consécutives). L'option d'actualisation des pixels est automatiquement exécutée pendant plusieurs minutes après que l'écran a été éteint. (Si le téléviseur n'est pas raccordé à l'alimentation secteur ou si le cordon d'alimentation n'est pas branché sur la prise, la fonctionnalité automatique sera désactivée.)

- Afin d'activer manuellement l'actualisation des pixels, vous devez sélectionner Image : Paramètres du panneau OLED : Actualisation des pixels dans les réglages. Une fois activée manuellement, la fonction sera exécutée pendant environ une heure. Pendant ce temps, il est possible qu'une ligne horizontale apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un défaut.

- Si l'actualisation des pixels n'a pas été activée manuellement pendant un certain temps, une fenêtre contextuelle vous conseillant de l'activer apparaîtra à l'écran. Veuillez suivre les instructions figurant dans cette fenêtre.

- Outre l'actualisation des pixels, d'autres fonctions sont disponibles afin de protéger l'écran de la rémanence. Par exemple, une fonction réduisant automatiquement le niveau de luminosité de l'écran (partiellement ou entièrement) est activée lors de l'affichage ininterrompu d'une image statique sur l'écran. Une fois que l'image statique a disparu, le niveau de luminosité revient automatiquement au niveau précédent. Cette fonction est prévue et n'est pas un défaut.

# IV. Utilisation.

## 1. Préparation.

- Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.

- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.

- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.

- Le téléviseur doit être raccordé à une prise électrique facile d'accès située à proximité. Le bouton marche/arrêt n'est pas présent sur tous les modèles de produit. Pour éteindre ces appareils, il est nécessaire de débrancher le cordon d'alimentation.

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.

- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.

- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés : câble HDMI haute vitesse (maximum 3 m), câble HDMI haute vitesse avec Ethernet (maximum 3 m)).

## 2. Enregistrement de la télécommande Magic.

#### Procédure d'enregistrement de la télécommande Magic.

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, jumelez-la au téléviseur :

- Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.

- Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche Molette (OK) de la télécommande.

Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

#### Procédure d'annulation de l'enregistrement de la télécommande Magic.

Appuyez sur les touches Back et Accueil simultanément pendant cinq secondes pour découpler la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

Maintenez enfoncée la touche Guide pour désappairer et appairer de nouveau en un geste la télécommande Magic Remote.

Avertissements :

- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 0,2 mètre du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 mètre, la télécommande Magic risque de ne pas fonctionner à cause des interférences de fréquence.

- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

- Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.

- Cet appareil utilise des piles. Selon les règlementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles correctement pour respecter des considérations environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.

- Les piles à l'intérieur ou à l'extérieur du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle du soleil ou d'un feu, entre autres.

## 3. Achat séparé.

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien.

#### Manipulation de l'appareil.

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.

- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.

- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le câble d'alimentation et tous les câbles.

- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.

- Tenez fermement la TV par le côté et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur. (Non applicable pour les modèles OLED55/65E8*).

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.

- Tenez le bord du téléviseur d'une main et le bas de la face arrière de l'autre main. (Tenez la face arrière lorsque vous placez le téléviseur au sol. Vous risquez de vous blesser si vous tenez la partie inférieure en verre.) (Uniquement OLED55/65E8*)

- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.

- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.

- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.

- Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas endommager les boutons.

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.

- Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le clip de gestion des câbles car ce dernier peut se briser et ainsi occasionner des blessures ainsi que des dommages au téléviseur.

- Pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de le rayer.

#### Nettoyage de l'appareil.

- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec.

- Essorez le chiffon pour en retirer tout excès d'eau ou de nettoyant.

- Ne pulvérisez pas d'eau, de nettoyant ou autre liquide directement sur l'écran du téléviseur.

- Pulvérisez une faible quantité d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour essuyer l'écran.

- N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et/ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

## 2. Dépannage.

### A. Généralités.

#### Problème : Impossible de contrôler la TV avec la télécommande.

Cause et solution :

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.

- Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande.

- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (pôle + sur pôle +, pôle moins sur pôle moins).

#### Problème : Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

Cause et solution :

- Vérifiez si l'appareil est allumé.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.

- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

#### Problème : La TV s'éteint de manière soudaine.

Cause et solution :

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.

- Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.

- Si aucun signal n'est émis quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

#### Problème : Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.

Cause et solution :

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.

- Reconnectez le câble HDMI.

- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

### B. Affichage anormal.

Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit "scintillement" à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.

Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou lumineux (blanc, rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affichent à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.

Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier.

Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.

### C. Sons générés.

Bruit de craquement : Un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique.

Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : Bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Varie en fonction du produit.

Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.