Moulinex.

Four micro-ondes MO20, MSWH, MO20, MSBL.

Mode d'emploi adapté du 21 juin 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description du produit.

1.1. Face avant.

1.2. Face arrière.

1.3. Spécifications.

2. Avertissements.

3. Consignes de sécurité importantes.

4. Ustensiles de cuisson.

5. Installation du four à micro-ondes.

6. Utilisation.

6.1. Bouton de la puissance.

6.2. Bouton de la durée.

6.3. Décongélation au poids.

6.4. Arrêter le four à micro-ondes.

6.5. Aliments.

7. Nettoyage et entretien.

8. Dépannage.

9. Mise au rebut.

# 1. Description du produit.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons,

• de se reporter aux pages mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Elle est composée en 2 parties. À gauche la porte et à droite le panneau de contrôle.

Porte.

La porte est composée d'une fenêtre d'observation ainsi que d'une poignée incurvée sur sa partie de droite.

En ouvrant la porte, vous y trouverez sur sa face arrière gauche 2 verrous de sécurité. En fermant la porte, ils s'emboîteront dans les 2 orifices de sécurité, situées sur la gauche du panneau de commande.

Panneau de contrôle.

Il est composé de 2 boutons de réglage, l'un supérieur et l'autre inférieur.

Le bouton supérieur est celui de la puissance. En le tournant vers la droite, vous choisirez la puissance dans cet ordre :

• 17 %,

• 33 %,

• 55 %,

• 77 %,

• 100 %.

Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau explicatif des puissances dans le chapitre, Utilisation, rubrique, Bouton de la puissance.

Le bouton inférieur est celui de la durée. En le tournant vers la droite, vous pouvez choisir de 0 à 35 minutes.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre, Utilisation, rubrique, Bouton de la durée.

Cuve du four à micro-ondes.

Sur la partie inférieure de la cuve se trouve le plateau rotatif. Il est composé de bas en haut :

• axe de rotation,

• anneau guide,

• plateau en verre,

• connecteur (sous le plateau).

Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que la rotation du plateau en verre ne soit pas gênée.

Utilisez toujours le plateau en verre et l'anneau guide pendant la cuisson.

Tous les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours-être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.

Si le plateau en verre ou l'anneau guide se fissure ou se brise, contactez le centre de réparation agréé le plus proche.

## 1.2. Face arrière.

Vous y trouverez le cordon d'alimentation.

## 1.3. Spécifications.

• Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) : 1 270 Watt,

• tension : 230 V environ, 50 Hz,

• fréquence des micro-ondes : 2 450 MHz,

• dimensions (extérieur) : hauteur 259 par longueur 440 par profondeur 355 mm,

• dimensions (cavité, intérieur) : hauteur 206, par longueur 306, par profondeur 304 mm,

• poids (approximativement) : 11,1 kg.

# 2. Avertissements.

Instructions de sécurité importantes à lire avec attention, et à conserver en vue de référence future.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications-domestiques et analogues telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes,

• l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambre d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance,

s'ils ou elles sont correctement surveillés, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus, et qu'ils soient sous surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service-après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs, pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

Mise en garde :

• si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement, avant d'avoir-été réparé par une personne compétente,

• il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation, entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes,

• les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser.

Laissez un espace libre minimal de 30 cm au-dessus de-la surface supérieure du four.

Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.

Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque-et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.

Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.

Il convient de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes, dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.

En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités, les parties adjacentes et les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au chapitre, "Nettoyage et entretien".

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader, ce qui peut affecter défavorablement la durée de vie de l'appareil et éventuellement conduire à une situation dangereuse.

Le four à micro-ondes est conçu pour être utilisé en pose libre.

L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.

Cet appareil est un équipement de classe B du groupe 2.

Appareils du groupe 2 : le groupe 2 réunit tous les appareils ISM, à fréquences radioélectriques, dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz, et 400 GHz, est produite et utilisée volontairement,

ou uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.

Appareils de classe B : appareils prévus pour être utilisés dans les environnements résidentiels et dans les établissements connectés directement à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

La face arrière du four doit-être placée contre un mur.

Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas admis pour la cuisson micro-ondes.

L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

La porte ou la surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.

Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.

La température des surfaces accessibles peut être élevée, lorsque l'appareil est en fonctionnement.

# 3. Consignes de sécurité importantes.

Avant toute période de non-utilisation prolongée du four à micro-ondes, débranchez-le de l'alimentation électrique en sortant sa fiche de la prise électrique.

La fiche fait office de coupe circuit principal de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.

Le mécanisme de la porte du four à micro-ondes comporte des verrous de sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte est ouverte. Le four à micro-ondes ne peut-donc pas fonctionner quand sa porte est ouverte.

Le fonctionnement du four à micro-ondes porte ouverte pourrait en effet provoquer l'exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas modifier le mécanisme de la porte.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau ni d'autre liquide qui pénètre dans le four par ses orifices de ventilation.

Ne placez aucun objet entre le devant du four et sa porte. Ne laissez pas les résidus d'aliment ou de produit de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

N'utilisez pas de récipients à parois verticales et goulot étroit.

Mélangez les liquides à mi-cuisson, puis remettez-les dans le four à micro-ondes pour terminer la cuisson.

Une fois la cuisson terminée, laissez-les toujours reposer un moment, mélangez-les ou secouez-les, et vérifiez prudemment leur température avant de les consommer.

# 4. Ustensiles de cuisson.

Les ustensiles de cuisson doivent être inspectés, pour garantir qu'ils sont appropriés à un usage dans les fours à micro-ondes.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes.

Remarques :

• plat croustilleur : respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat croustilleur doit se trouver au minimum cinq millimètres au-dessus du plateau rotatif. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau rotatif,

• vaisselle : utilisez uniquement la vaisselle conçue pour les fours à micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché,

• pichets en verre : Retirez toujours leur couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer des aliments à des températures peu élevées. La plupart des pichets en verre ne résistent pas à des températures élevées et peuvent se briser,

• récipients en verre : uniquement des récipients en verre thermorésistant conçus pour pouvoir-être utilisés dans les fours. Vérifiez qu'ils ne comportent pas de décoration métallique. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché,

• sachets de cuisson au four : respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une attache métallique. Faites plusieurs incisions pour que la vapeur puisse sortir,

• assiettes et verres en papier : uniquement pour cuire-réchauffer sur une durée courte. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson,

• essuie-tout en papier : recouvrir les aliments pour les réchauffer et absorber les graisses. Uniquement pour des cuissons courtes sous une supervision constante,

• papier sulfurisé : pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections ou pour les enrober et les cuire à la vapeur,

• plastique : utilisez uniquement ceux conçus pour les fours à micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. Elles doivent comporter l'indication "Spécial Micro-ondes".

Certains récipients en plastique se ramollissent quand les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Incisez, percez ou ouvrez partiellement les "sachets de cuisson", et les sachets en plastique hermétiquement fermés conformément aux instructions de leur emballage,

• film plastique : utilisez uniquement ceux conçus pour les fours à micro-ondes. Utilisez-en pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments,

• thermomètres : utilisez uniquement des thermomètres conçus spécialement pour une utilisation dans les fours à micro-ondes (thermomètres pour viandes et confiseries),

• papier paraffiné : utilisez-en pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir leur humidité.

Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans un four à micro-ondes.

Remarques :

• plat en aluminium : risque de provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans un récipient utilisable dans un four à micro-ondes,

• carton alimentaire avec poignée métallique : risque de provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans un récipient utilisable dans un four à micro-ondes,

• ustensiles en métal ou à décorations métalliques : le métal bloque l'énergie des micro-ondes de sorte que les aliments ne peuvent pas cuire. Les décorations métalliques peuvent provoquer des étincelles,

• attaches avec fil métallique : peuvent provoquer des étincelles et un feu dans le four,

• sachets en papier : peuvent provoquer un feu dans le four,

• mousse en plastique : les mousses en plastique peuvent fondre ou contaminer les liquides présents dans le four si elles sont exposées à des températures élevées,

• bois : le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou se fendre.

Remarques :

• faites attention lorsque vous sortez un plat ou le plateau rotatif en verre du four, car ils peuvent être devenus brûlants pendant la cuisson,

• utilisez exclusivement un thermomètre conçu pour une utilisation dans un four à micro-ondes,

• veillez à ce que le plateau rotatif soit correctement positionné dans le four pendant l'utilisation.

# 5. Installation du four à micro-ondes.

Préparation.

Retirez tous les accessoires et éléments d'emballage. Inspectez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, par exemple que sa porte n'est pas cassée et qu'il n'est pas cabossé. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est endommagé.

Compartiment interne : Retirez tous les films de protection présents sur les surfaces du compartiment interne du four à micro-ondes.

Ne retirez pas la plaque Mica marron claire, fixée à l'intérieur du four, car elle sert à protéger le magnétron.

Positionnement.

Sélectionnez une surface horizontale offrant un espace ouvert suffisant, pour les orifices d'entrée et/ou de sortie d'air.

Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface.

Un espace vide minimale de 20 cm est nécessaire de chaque côté du four.

Un espace vide d'une hauteur minimale de 30 cm est nécessaire au-dessus de la paroi supérieure du four.

N'enlevez pas les pieds présents sous le four à micro-ondes.

Ne bouchez pas les orifices d'entrée et/ou de sortie d'air, car cela peut provoquer la détérioration du four.

Éloignez autant que possible le four à micro-ondes des téléviseurs et radios.

L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.

Branchez votre four sur une prise électrique standard mise à la terre. Vérifiez que la tension et la fréquence du courant qu'elle fournit, sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Avertissement : n'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre type d'appareil produisant de la chaleur. Si l'appareil est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, cela peut l'endommager et annule sa garantie.

# 6. Utilisation.

Le panneau de contrôle du four comporte deux boutons de réglage.

## 6.1. Bouton de la puissance.

Ce bouton permet de régler la puissance de cuisson. La puissance augmente quand vous tournez le bouton dans le sens horaire et elle diminue quand vous le tournez dans le sens antihoraire.

Tableau explicatif des puissances (réglage de la puissance et application suggérée) :

• symbole représentant 1 assiette : 17 % de puissance pour ramollir de la crème glacée,

• symbole représentant 1 assiette avec 3 flocons de neige au-dessus : 33 % de puissance pour soupe mijotée, ramollir du beurre ou décongeler des aliments,

• symbole représentant 1 assiette avec 1 trait ondulé vertical au-dessus : 55 % de puissance pour ragoût, poisson,

• symbole représentant 1 assiette avec 2 traits ondulés verticaux au-dessus : 77 % de puissance pour riz, poisson, poulet, viande hachée,

• symbole représentant 1 assiette avec 3 traits ondulés verticaux au-dessus : 100 % de puissance pour réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson.

## 6.2. Bouton de la durée.

Ce bouton permet de régler la durée de cuisson. La durée de cuisson maximale réglable pour chaque cycle de cuisson est de 35 minutes.

Remarque :

• dès que vous tournez le bouton de la durée, le four se met en marche. Quand la durée de cuisson réglée est écoulée, le four sonne et s'éteint automatiquement,

• pour déterminer la durée de cuisson appropriée aux aliments, respectez les instructions indiquées sur l'emballage des plats préparés et des aliments congelés,

• ne programmez pas une durée de cuisson plus longue que la durée nécessaire. Cela permet d'éviter de trop cuire les aliments ou de les enflammer.

Attention : remettez toujours le bouton de la durée sur la position 0 quand vous sortez les aliments du four à la fin d'un cycle de cuisson ou quand vous n'utilisez pas le four.

## 6.3. Décongélation au poids.

Pendant la décongélation, surveillez les aliments et retournez-les si nécessaire.

1. Tournez le bouton de la puissance sur le symbole représentant 1 assiette avec 3 flocons de neige au-dessus,

2. tournez le bouton de la durée dans le sens horaire pour régler la durée de décongélation appropriée en fonction du poids en kg des aliments.

Le poids des aliments à décongeler et la durée de décongélation sont indiqués dans le tableau ci-dessous pour référence. Ces valeurs sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas s'appliquer à chaque cuisson spécifique.

• 0,2 kg : 3 minutes,

• 0,4 kg : 6 minutes,

• 0,6 kg : 9 minutes,

• 0,8 kg : 12 minutes,

• 1,0 kg : 15 minutes.

## 6.4. Arrêter le four à micro-ondes.

Vous pouvez interrompre le fonctionnement du four à tout moment pour :

• contrôler l'avancement de la cuisson,

• tourner ou mélanger les aliments,

• laisser les aliments reposer.

Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la porte du four ou de positionner le bouton de la durée sur "0".

## 6.5. Aliments.

Aliments interdits.

Si vous utilisez une méthode de cuisson utilisant les micro-ondes, vous ne devez jamais :

• essayer de frire des aliments : il est impossible de contrôler la température de l'huile et des autres matières grasses, risque d'incendie,

• essayer de cuire ou de chauffer des œufs encore dans leur coquille, des œufs durs avec ou sans leur coquille, ou des escargots : ils risquent d'exploser,

• essayer de cuire des aliments recouverts d'une coque intacte (par exemple des châtaignes) ou d'une peau dure (par exemple les tomates, les pommes de terre ou les saucisses). Percez toujours leur peau.

Températures des aliments.

Les micro-ondes ne chauffent que les aliments. Les récipients peuvent donc rester totalement ou partiellement froids, alors que les aliments qu'ils contiennent sont brûlants.

Pour éviter tout risque de brûlure, mélangez systématiquement les aliments et vérifiez soigneusement leur température avant de les servir. Cela est particulièrement important pour les aliments destinés aux enfants.

Secouez fermement les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le dos de votre poignet pour en contrôler la température.

Préparer les aliments à cuire.

Avant de réchauffer des biberons ou des petits pots, retirez-en les tétines et les couvercles.

Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :

• les projections dans le compartiment interne du four,

• le dessèchement des aliments.

Chauffer des liquides.

Les liquides chauffés aux micro-ondes peuvent se mettre brusquement à déborder une fois que vous avez sorti du four le récipient les contenant. Cela est dû au fait que lorsque la température atteint le point d'ébullition, la vapeur tend à rester prisonnière dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit remué.

Pour vous prémunir contre le risque de brûlures dues à ce phénomène, mettez toujours une cuillère en plastique dans les liquides à chauffer.

Il est facile de tester les récipients, pour vous assurer qu'ils sont "transparents" aux micro-ondes (c'est-à-dire qu'ils les laissent entièrement passer) : placez le récipient à tester sur le plateau tournant avec un verre d'eau, puis faites fonctionner le four une minute, à la puissance maximale.

Après une minute :

• si le récipient est froid, cela indique qu'il est "transparent" et peut-être utilisé pour cuire aux micro-ondes,

• si le récipient est chaud ou brûlant, cela indique qu'il absorbe tout ou partie des micro-ondes et ne doit donc pas être utilisé pour cuire aux micro-ondes.

# 7. Nettoyage et entretien.

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise de courant et attendez qu'il refroidisse jusqu'à la température ambiante.

Conseils Généraux.

Un nettoyage régulier du four permet d'éviter la formation de fumées et de mauvaises odeurs durant la cuisson, ainsi que l'apparition d'étincelles dans le compartiment interne du four et sur le pourtour du joint de la porte.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de dépôts alimentaires ou de graisses dans le compartiment interne du four et sur le joint de porte.

Veillez à ce que le capot du guide d'ondes soit toujours propre. Si vous laissez des dépôts alimentaires ou des graisses s'accumuler sur le capot, des étincelles peuvent se produire, endommager votre four et annuler la garantie.

Porte du four.

Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses présents, entre le joint de porte et le compartiment interne du four, avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette zone reste toujours propre.

Parois intérieures.

Enlevez toutes les projections de graisses des parois intérieures du four avec de l'eau et du savon, puis rincez-les et séchez-les.

Veillez particulièrement à maintenir propres le joint de porte et la cavité du four, pour garantir que la porte se ferme complètement, et évitez qu'il n'y ait des projections entre la cavité et la porte.

N'utilisez pas d'ustensile abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces intérieures du four et de la porte.

Utilisez exclusivement de l'eau savonneuse chaude pour nettoyer les surfaces.

Surfaces extérieures.

Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par ses orifices de ventilation.

Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l'eau savonneuse chaude.

Attention :

• certains capots de guide d'ondes, peuvent être facilement endommagés, faites particulièrement attention à ne pas les détériorer,

• ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle,

• nettoyage des surfaces en contact avec les aliments,

• pour des raisons d'hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en contact avec les aliments,

• nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement.

Si le compartiment interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four risque d'être endommagé par des étincelles se produisant dans son compartiment interne. Ce type de détériorations annule la garantie.

Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant.

# 8. Dépannage.

Phénomènes normaux.

Le four à micro-ondes crée des interférences qui perturbent la réception de votre téléviseur. Quand le four à micro-ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception de vos radios et téléviseurs.

C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres appareils de petit électroménager, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. C'est normal.

L'intensité de l'éclairage intérieur du four est faible. Pendant la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, l'éclairage intérieur peut faiblir. C'est normal.

De la buée s'accumule sur la paroi interne de la porte et de l'air chaud sort par les orifices de ventilation. Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur.

La plus grande partie de la vapeur s'échappe par les orifices de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur peut s'accumuler dans certains endroits, par exemple la porte du four. C'est normal.

Le four est mis en marche accidentellement alors qu'il ne contient pas d'aliment. Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. Ne pas respecter cette consigne peut endommager l'intérieur du four.

Problème, cause possible, solution.

Impossible de mettre le four en marche :

• son cordon d'alimentation n'est pas correctement branché : débranchez l'appareil, puis rebranchez-le après 10 secondes,

• la prise secteur ne fonctionne pas correctement : testez la prise secteur en branchant un autre appareil dessus.

Le four ne chauffe pas, sa porte n'est pas bien fermée : fermez correctement sa porte.

Le plateau en verre fait du bruit quand le four à micro-ondes est en fonctionnement :

• l'anneau guide ou le bas du compartiment interne du four est sale : reportez-vous au chapitre, "Nettoyage et entretien", et nettoyez les pièces sales,

• le plateau en verre n'est pas correctement positionné : positionnez correctement le plateau en verre.

# 9. Mise au rebut.

Symbole représentant une poubelle barrée d'une croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques, lorsque le produit est en fin de vie.

Pour + de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.

Hotline Vanden Borre : le service après-vente est joignable au +32, 2, 334, 00, 00, du lundi au samedi de 8:00 à 18:00.

Hotline FNAC France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin FNAC, appelez le 0969.324.334, du lundi au samedi (de 8:30 à 21:00),

et le dimanche et jours fériés (de 10:00 à 18:00). Prix d'un appel local.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Logo Triman : mode d'emploi à jeter à la poubelle de tri.

Symbole représentant une poubelle barrée d'une croix : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent ; à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

La déclaration U, E, de Conformité numéro 862022031582, est à retrouver sur la dernière page du mode d'emploi original.

Ce service FNAC Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.