Fiche produit.

Soup and Co, blender chauffant 2 L + panier vapeur Silver, LM908110, Moulinex.

Édition adaptée novembre 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est décrit posé sur un plan stable.

## 1. Le bloc moteur.

### A. Face avant.

De haut en bas se trouvent sur 2 lignes.

Ligne 1 :

- l'écran d'affichage LCD,

- le témoin lumineux de chauffe (si plus de 50° C à l'intérieur du bol),

- le sélecteur de vitesse (en tournant le bouton vers la droite) et pulse (en tournant le bouton vers la gauche).

Ligne 2 :

- touche "P", programmes automatiques (P1 : soupe veloutée, P2 : soupe moulinée, P3 : cuisson vapeur (selon modèle), P4 : autoclean (selon modèle),

- touche "Moins", diminution de la durée ou de la température de cuisson,

- touche "Plus", augmentation de la durée ou de la température de cuisson,

- touche ice crush (piler des glaçons).

### B. Tranche supérieure.

On y trouve la zone dans laquelle viendra se positionner le bol blender avec son couvercle et à l'intérieur duquel on peut mettre le panier de cuisson (selon modèle).

### C. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

## 2. Le bol blender.

De haut en bas se trouvent :

- le bouchon,

- le couvercle à l'intérieur duquel il y a un joint d'étanchéité,

- le bol blender gradué avec sa gâchette poignée,

- le couteau démontable avec joint et bague de verrouillage.

# II. Caractéristiques du produit.

## 1. Présentation générale.

#### Mes recettes vitaminées été comme hiver.

Soupes, smoothies et de nombreuses autres préparations ! Réalisez facilement vos recettes maison chaudes ou froides grâce à ce blender chauffant tout en 1 qui cuit et mixe, et cuit à la vapeur !

#### Votre allié du quotidien pour vos recettes au blender chaudes ou froides !

Soupes, purées, sauces et plats vapeur, ainsi que smoothies, soupes froides, milk-shakes, coulis et glace pilée : avec ses programmes automatiques et son mode manuel, Soup and Co facilite la préparation de toutes vos recettes au blender. Découvrez toutes les possibilités qu'il offre dans le livre de recettes inclus et savourez des soupes onctueuses faites maison, des smoothies frais, des légumes cuisinés à la vapeur et de délicieuses purées de fruits !

## 2. Bénéfices du produit.

Gagnez du temps en cuisine. Soup and Co cuit et mixe pour vous grâce à ses 4 programmes automatiques : soupes veloutées en 30 minutes, soupes avec morceaux en 40 minutes, cuisson vapeur en 30 minutes, nettoyage automatique.

Petites ou grandes quantités selon l'occasion. Préparez 2 à 8 bols de soupe ou verres de smoothies grâce au grand bol en inox de 2 Litres.

Multipliez les possibilités. Le panier en inox vous permet de cuire à la vapeur ou conserver des ingrédients non mixés mais cuits dans votre soupe tels que viandes, poissons, légumes.

Mixage parfait. Résultats de mixage parfaits grâce à ses 4 lames, dont 2 crantées, sa commande contrôlant la vitesse et sa fonction Pulse (marche intermittente). Fonction "Crushed Ice" pour préparer de la glace pilée ou des granités.

Réalisez facilement vos propres recettes chaudes ou froides. Ajustez vos propres réglages grâce aux fonctions personnalisables : durée, température et vitesse de mixage pour vos préparations chaudes ou simplement vitesse de mixage pour vos préparations froides.

Nettoyage Facile. Nettoyage facile grâce au programme auto-nettoyant et aux lames en inox amovibles. Couvercle en verre en une seule pièce.

Gestion du temps optimale. Suivez la progression de votre préparation avec le compte à rebours s'affichant sur l'écran, et dégustez toujours une soupe chaude grâce à la fonction de maintien au chaud de 40 minutes.

Qualité supérieure. Produit fabriqué en France avec cuve en inox robuste et écran de contrôle de qualité.

Livre de recettes inclus. Recettes pour soupes, sauces, purées de fruits et smoothies.

Produit réparable pendant 10 ans :

- conçu pour être réparé facilement,

- livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans,

- 6 500 centres de réparation dans le monde.

## 3. Caractéristiques techniques.

- Puissance : 1 100 W.

- Vitesse maximale de rotation du moteur : 16 000 tours minute.

- Nombre de vitesses : 5.

- Température de cuisson minimum : 60 °C.

- Température de cuisson maximum : 100 °C.

- Augmentation de la température de cuisson : 60-100 °C.

- Plage de temps : 5 secondes-59 minutes.

- Programmes automatiques : oui.

- Mode manuel : oui.

- Paramètres réglables : durée ; température ; vitesses.

- Fonction pulse : oui.

- Capacité totale du bol : 2,8 Litres.

- Capacité utile du bol : 2 Litres.

- Matériau du bol : inox brossé.

- Accessoire pour mixer : lame en inox détachable.

- Fonction glace pilée : oui.

- Cuiseur vapeur : oui, panier vapeur intérieur en inox.

- Nombre de recettes : 30.

- Coloris : silver.

- Pays d'origine : France.

- Garantie : 2 ans.

- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans.

- Dimensions (L x l x H) : 260 x 185 x 411 mm.

- Poids : 3,7 (kg).

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

### A. Vis-à-vis de la sécurité de la personne.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Maintenez votre appareil hors de portée des enfants.

Avertissement : lors de l'utilisation de l'appareil, certaines pièces atteignent des températures élevées et présentent une chaleur résiduelle après utilisation (paroi inox du bol, parties transparentes du couvercle et du bouchon, pièces métalliques sous le bol, panier). Elles peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l'appareil par les pièces plastiques froides (poignées, bloc moteur) pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet. Le témoin lumineux de chauffe rouge indique qu'il y a un risque de brûlure.

N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le cordon par un centre service agréé (voir liste dans le livret service).

Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement et à une altitude inférieure à 2 000 m. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non-respect des consignes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail,

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- des fermes,

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- des environnements du type chambres d'hôtes.

### B. Marchés européens seulement.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiel.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Avertissement : votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures. Manipulez avec précaution le couvercle et le bouchon (utilisez si nécessaire un gant, une manique, etc.). Manipulez le bouchon par sa partie centrale.

Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

Ne faites pas fonctionner l'appareil si le bouchon n'est pas positionné dans l'orifice du couvercle et/ou si le joint n'est pas positionné dans le couvercle.

Avertissement : attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

Les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser lors du vidage du bol, du nettoyage, du montage et démontage du couteau.

Avertissement : soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : éviter tout débordement de liquide sur les connecteurs.

Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage des vitesses et le temps de fonctionnement de chaque programme.

Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage et le montage des accessoires sur l'appareil.

Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil.

Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :

- débrancher l'appareil,

- ne pas nettoyer l'appareil chaud,

- nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide,

- ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.

### C. Vis-à-vis du raccordement électrique.

L'appareil doit être branché sur une prise de courant électrique reliée à la terre.

L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation, si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage et nettoyage.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.

Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans du liquide.

L'appareil ne doit pas être immergé.

Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.

### D. Vis-à-vis d'une mauvaise utilisation.

N'utilisez jamais le bol blender sans ingrédient ou avec des produits secs uniquement.

Versez toujours les ingrédients solides en premier dans le bol avant d'ajouter des ingrédients liquides, sans dépasser le repère MAX gravé à l'intérieur du bol. Si le blender est trop rempli, de l'eau bouillante peut-être éjectée. Attention à avoir un niveau de liquide suffisant pour recouvrir le repère mini.

Certaines recettes peuvent provoquer des débordements intempestifs, en raison de l'apparition de bulles, en particulier lors de l'utilisation de légumes congelés. Dans ce cas, il vous appartient de réduire les volumes en conséquence.

Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol blender pendant le fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez pas le bol comme récipient (congélation, stérilisation).

Placez l'appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.

Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un placard : la vapeur produite pouvant endommager les éléments.

Ne laissez pas pendre vos cheveux, un foulard, une cravate,… au-dessus du bol pendant le fonctionnement de l'appareil.

Ne passez jamais les accessoires dans un four à micro-ondes.

N'utilisez pas l'appareil en plein air.

Ne dépassez jamais la quantité maximum indiquée dans la notice.

Rangez l'appareil lorsqu'il est refroidi.

### E. SAV.

Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par les centres de service après-vente agréés.

Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

## 2. Recyclage.

#### Élimination des matériaux d'emballage et de l'appareil.

L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur.

Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

#### Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie.

Participons à la protection de l'environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

# III. Nettoyage et maintenance.

## 1. Nettoyage de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne passez pas le bloc moteur sous l'eau chaude courante.

- Nettoyer immédiatement votre bol après utilisation.

- Remplissez le bol avec 1 litre d'eau chaude additionné de 2, 3 gouttes de produit lessiviel. Respectez les quantités d'eau et de liquide vaisselle préconisés. Un surplus de liquide vaisselle augmente fortement le moussage et par conséquent favorise les débordements.

- Utilisez le programme automatique Autoclean : P3 ou P4 (selon modèle) pour réaliser un prélavage du bol.

- Une fois le programme terminé, débranchez l'appareil.

- Appuyez sur la gâchette puis soulevez le bol blender.

- Placez le bol sur une surface plane.

- Déverrouillez le couvercle en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez le couvercle avec précaution.

- Lorsque le couvercle est refroidi, retirez le joint d'étanchéité. Pour cela, attrapez-le entre le pouce et l'index, puis tirez pour l'extraire. Le joint se démonte sans risque de détérioration.

- Finissez le nettoyage du bol à l'aide d'une éponge.

- Rincez l'intérieur du bol sous l'eau courante ainsi que son couvercle.

- En cas d'encrassement prononcé de la partie chauffante du bol, laissez tremper pendant plusieurs heures avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle pour faciliter le nettoyage.

- Prenez des précautions avec les lames du bol blender lorsque vous les nettoyez et lorsque vous videz le bol, elles sont coupantes.

- Pour nettoyer le bloc moteur, utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.

- Les éléments amovibles (couvercle, joint, bouchon, panier de cuisson) se nettoient à l'aide d'une éponge et d'eau chaude savonneuse.

- Afin de préserver l'aspect et la longévité du couvercle de votre appareil, lavez-le à la main. N'utilisez pas le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les rayures.

- Le couteau démontable ne passe pas au lave-vaisselle, lavez-le sous le robinet à l'aide d'une brosse.

## 2. Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

#### Problème : le produit ne fonctionne pas.

- Cause : la prise n'est pas branchée.

- Solution : branchez l'appareil sur une prise.

- Cause : Le bol ou le couvercle ne sont pas correctement positionnés ou verrouillés.

- Solution : Vérifiez que le bol ou le couvercle sont bien positionnés et verrouillés suivant les schémas de la notice.

#### Problème : vibrations excessives.

- Cause : le produit n'est pas posé sur une surface plane, l'appareil n'est pas stable.

- Solution : placez le produit sur une surface plane.

- Cause : volume d'ingrédients trop important.

- Solution : réduisez la quantité d'ingrédients traités.

#### Problème : fuite par le couvercle.

- Cause : volume d'ingrédients trop important.

- Solution : réduisez la quantité d'ingrédients traités.

- Cause : le couvercle n'est pas bien positionné ou verrouillé.

- Solution : verrouillez correctement le couvercle sur le bol.

- Cause : le joint d'étanchéité n'est pas présent.

- Solution : positionnez le joint d'étanchéité sur le couvercle.

- Cause : le joint d'étanchéité est coupé, détérioré.

- Solution : changez le joint, contactez un centre service agréé.

#### Problème : les lames ne tournent pas facilement.

- Cause : morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.

- Solution : réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.

#### Problème : affichage "Stop".

- Cause : surcharge moteur provoquée par une quantité d'ingrédients trop importante ou des morceaux trop durs ou trop gros.

- Solution : laissez refroidir le moteur et réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol.

#### Problème : affichage "Sécu" + témoin lumineux rouge clignote.

- Cause : bol vide, presque vide ou préparation pas assez liquide.

- Solution : ajoutez du liquide jusqu'au niveau minimum du bol.

#### Problème : affichage "Err" + témoin lumineux rouge clignote.

- Cause : la résistance chauffante ne fonctionne pas.

- Solution : contactez un centre agréé.

#### Problème : affichage "ntc" + témoin lumineux rouge clignote.

- Cause : le capteur de température ne fonctionne plus.

- Solution : contactez un centre agréé.

#### Problème : arrêt du moteur en cours de préparation, sans affichage de défaut.

- Cause : si le bol et le couvercle sont correctement positionnés et verrouillés, déclenchement de la sécurité moteur.

- Solution : laissez refroidir l'appareil 30 minutes, et réduisez la quantité d'ingrédients à traiter.

#### Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans livret service).

# IV. Accès au service Consommateurs.

Ce service Moulinex vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.