Fiche produit.

Brosse à dents électrique Oral-B Pro, Trizone Oxyjet 1000, 5000 SmartSeries, Braun.

Charger Type 3724, Handle Type 3754.

Édition adaptée octobre 2016.

Cette fiche produit est valable pour tous les hydropulseurs et combinés dentaires :

- MD16,

- MD16u,

- MD20,

- OC16,

- OC20 (Oral-B Waterjet, Oral-B Oxyjet, Oral-B Pack Multi-jets, Oral-B Pack Microbulles, Oral-B Waterjet + 500, Oral-B Waterjet + Pro 700, Oral-B Oxyjet + Pro 1000, Oral-B Oxyjet + Pro 2000, Oral-B Oxyjet + Pro 3000, Oral-B Oxyjet + Smart 5000).

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages et schémas du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. La base de chargement.

### A. Face avant.

De gauche à droite se trouvent.

#### a. Le support de charge de la brosse à dents.

Sur sa partie inférieure se trouve un picot sur lequel viendra se poser la brosse à dents.

#### b. Le réservoir d'eau.

Il peut contenir jusqu'à 600 mL d'eau. Sur sa face avant se trouvent de bas en haut les graduations suivantes en mL : 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600.

Sa face supérieure est totalement creuse.

#### c. Le support de l'hydropulseur.

Sur sa partie inférieure se trouve un picot sur lequel viendra se poser l'hydropulseur. L'hydropulseur est relié au bloc par un cordon spiralé.

Sur la partie supérieure droite se trouve l'interrupteur "marche/arrêt" et la molette de réglage de la pression d'eau.

### B. Face supérieure.

Sous le couvercle qui s'ouvre en basculant vers l'arrière jusqu'à la position verticale, se trouvent aux extrémités gauche et droite :

- le compartiment permettant de ranger 4 brossettes,

- le compartiment permettant de ranger 4 canules.

### C. Face arrière.

Sur la partie centrale haute se trouve le rangement du cordon d'alimentation au secteur.

## 2. La brosse à dents.

### A. Face supérieure.

On y trouve un picot métallique sur lequel vient se poser la brossette.

### B. Face avant.

De haut en bas se trouvent :

- le bouton "marche/arrêt",

- le voyant indicateur du niveau de charge,

- le voyant indicateur de batterie déchargée.

### C. Tranche droite.

Sur la partie supérieure se trouve le voyant du capteur de pression.

## 3. L'hydropulseur.

### A. Face supérieure.

On y trouve un picot métallique sur lequel viendra se poser la canule.

La tête de la canule est de forme triangulaire arrondie avec sur sa partie inférieure droite le commutateur de jet.

### B. Face avant.

Sur la partie centrale se trouve l'interrupteur du manche (activation/arrêt ou jet d'eau).

# II. Caractéristiques techniques.

Pour les spécifications liées au voltage, merci de vous référer aux indications situées sous l'appareil. Vous vous les ferez lire par une personne voyante.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Important.

- L'appareil doit être installé de façon à ce qu'il ne risque pas de tomber dans l'eau ou par terre. La prise électrique doit être accessible à tout moment.

- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rapportez le chargeur dans un Centre Service Agréé Oral-B. Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Ne cherchez pas à réparer, ni à modifier le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

- Cette brosse à dents n'est pas destinée aux enfants de moins de 3 ans. Cette brosse peut être utilisée par des enfants à partir de 3 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants.

- Cet hydropulseur n'est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans. Cet hydropulseur peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les hydropulseurs doivent être utilisés uniquement avec des types de liquides mentionnés dans la notice d'utilisation du fabriquant.

- Utilisez ce produit exclusivement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabriquant.

#### Attention.

- Si l'appareil est tombé, la brossette ou canule doit être remplacée avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration n'est visible.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne tentez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

- Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer en fin de vie la batterie du corps de brosse pour la déposer dans un endroit prévu à cet effet. Lors du retrait de la batterie du corps de la brosse à dents avant de la jeter, prendre soin de ne pas créer de court-circuit entre les pôles positif (+) et négatif (–).

- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la prise et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

- Cette brosse à dents est un appareil de soin dentaire personnel qui n'est pas destiné à être utilisé par plusieurs patients dans un cabinet dentaire ou autre institution.

#### Information importante.

- Votre brosse à dents Oral-B SmartSeries peut être utilisée avec un Smartphone (plus de détails dans la rubrique "Connectez votre brosse à dents à votre Smartphone").

- Pour éviter toute interférence électromagnétique et/ou tout conflit de compatibilité, veuillez désactiver la transmission radio de votre brosse à dents avant de l'emporter ou de l'utiliser dans des lieux réglementés, tels que les avions ou les zones réservées des hôpitaux. Désactivez la transmission radio lorsque votre brosse est arrêtée en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. Tous les indicateurs lumineux clignoteront simultanément. Si vous voulez réactiver la transmission radio, veuillez suivre la même procédure.

Note : chaque fois que vous éteignez votre brosse à dents, lorsque vous l'utilisez sans la transmission radio, les indicateurs lumineux clignoteront simultanément.

- Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque sont priées de toujours conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre la brosse à dents en marche et leur stimulateur. Si, à un moment ou à un autre, il vous semble qu'il y a interférence, désactivez la transmission radio de votre brosse à dents.

## 2. Utilisation de votre brosse à dents.

### A. Branchement et chargement.

Votre brosse à dents est dotée d'un corps de brosse étanche, qui est d'une sécurité électrique absolue et est conçu pour être utilisé dans une salle de bain.

- Branchez l'appareil à une prise électrique et placez le corps de brosse sur le support de charge.

- L'indicateur de charge vert clignote indiquant que le corps de brosse est en cours de charge. Quand la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge s'éteint. Une charge complète peut prendre jusqu'à 22 heures et offre une autonomie allant jusqu'à 7 jours de brossage régulier (2 brossages de 2 minutes chaque jour).

Note : lorsque la batterie est très faible, il se peut que le voyant vert ne s'allume pas immédiatement, cela peut prendre jusqu'à 10-15 minutes.

- Si la batterie est faible, l'indicateur de charge clignote en rouge pendant quelques secondes après l'arrêt de la brosse.

- Pour une utilisation quotidienne, le corps de brosse peut rester posé sur le support de charge pour que la brosse à dents conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

- Afin de conserver la pleine capacité de la batterie rechargeable, débranchez le support de charge et déchargez complètement le corps de brosse en l'utilisant normalement au moins une fois tous les 6 mois.

### B. Techniques de brossage.

Humectez la brossette et appliquez du dentifrice.

Pour éviter les éclaboussures, placez la brossette sur vos dents avant de mettre la brosse à dents en marche. Lorsque que vous vous brossez les dents avec une des brossettes Oral-B à oscillorotations, déplacez doucement la brossette d'une dent à l'autre, en passant quelques secondes sur la surface de chaque dent.

Quand vous utilisez la brossette Oral-B "TriZone", placez la brosse à dents contre vos dents avec une petite inclinaison vers la gencive. Appliquez une légère pression et commencez à brosser avec des mouvements de va-et-vient, comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. Avec n'importe quelle brossette, commencez par brosser les surfaces extérieures, puis intérieures et enfin les surfaces de mastication. Assurez-vous de brosser avec autant de soin les 4 quadrants de votre bouche. N'appuyez pas la brossette trop fort sur les dents; il vous suffit de laisser la brosse faire tout le travail. N'hésitez pas à consulter votre dentiste pour qu'il vous indique la technique de brossage vous correspondant le mieux.

Lors des premiers jours d'utilisation, il est possible que les gencives saignent légèrement. Normale ment le saignement devrait disparaître après quelques jours. Si le saignement persiste après 2 semaines, contactez votre dentiste. Si vous avez des dents ou des gencives sensibles, Oral-B vous conseille de vous brosser les dents en mode "Douceur" (selon le modèle).

### C. Modes de brossage (suivant le modèle avec le type de corps de brosse 3754).

#### Modèle 1000.

- Propreté : mode standard pour un nettoyage quotidien.

#### Modèle 2000.

- Propreté : mode standard pour un nettoyage quotidien.

- Soin des gencives : massage en douceur des gencives.

#### Modèle 3000.

- Propreté : mode standard pour un nettoyage quotidien.

- Douceur : nettoyage des zones sensibles en douceur mais en profondeur.

- Soin des gencives : massage en douceur des gencives.

#### Modèle 4000/5000.

- Propreté : mode standard pour un nettoyage quotidien.

- Douceur : nettoyage des zones sensibles en douceur mais en profondeur.

- Blancheur : polissage exceptionnel pour un usage occasionnel ou quotidien.

- Soin des gencives : massage en douceur des gencives.

Votre brosse à dents se met automatiquement en marche en mode "Propreté". Pour passer aux autres modes, pressez de nouveau le bouton marche/arrêt. Si vous souhaitez éteindre votre brosse à dents depuis le mode "Douceur", pressez en continu le bouton marche/arrêt jusqu'à l'arrêt du moteur.

## 3. Caractéristiques.

### A. Minuteur professionnel.

De brefs arrêts répétés toutes les 30 secondes, vous signalent qu'il faut brosser de manière égale les 4 quadrants de votre bouche. Des arrêts plus prononcés vous indiquent la fin du temps de brossage de 2 mn, recommandé par les dentistes. Le temps de brossage écoulé est mémorisé, même en cas de bref arrêt de la brosse à dents pendant le brossage. Il ne se remet à zéro qu'après une pause de plus de 30 secondes.

### B. Capteur de pression.

Afin de protéger vos dents et vos gencives d'un brossage trop fort, votre brosse à dents possède un capteur de pression. Si vous appliquez une pression trop forte sur vos dents, la lumière rouge du capteur s'allumera pour vous rappeler de réduire la pression. En outre, vous entendrez également un son différent pendant le brossage. Vérifiez de temps en temps le bon fonctionnement du capteur en pressant modérément sur la brossette pendant l'utilisation.

### C. Brossettes.

Oral-B vous offre un grand choix de brossettes différentes que vous pouvez utiliser avec votre brosse à dents Oral-B.

Nos brossettes oscillo-rotatives peuvent être utilisées pour un nettoyage précis dent par dent.

#### La brossette Oral-B CrossAction.

C'est notre brossette avec la technologie la plus avancée. Les poils inclinés permettent un brossage précis. Ils décollent et retirent la plaque dentaire.

#### La brossette Oral-B FlossAction.

Se caractérise par des poils micropulse qui pénètrent en profondeur entre les dents pour éliminer la plaque dentaire.

#### La brossette Oral-B 3D White.

Se caractérise par une partie centrale polissante pour des dents naturellement blanches. La brossette Oral-B "3D White" ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 12 ans.

#### La brossette Oral-B Sensitive.

Se caractérise par des poils extra souples pour un brossage en douceur des dents et des gencives.

#### La brossette Oral-B Power Tip.

Nettoie en profondeur dans les zones difficiles d'accès et autour des bridges, implants et couronnes.

La brossette Trizone, avec ses mouvements de balayage, peut être utilisée avec toutes les techniques communes de brossage.

#### La brossette Oral-B TriZone.

Possède une action nettoyante sur 3 zones permettant un retrait remarquable de la plaque dentaire, même entre les dents.

Toutes les brossettes Oral-B possèdent des poils bleus Indicator qui vous aident à identifier quand la brossette doit être remplacée. Dans le cadre d'une utilisation rigoureuse, 2 fois par jour pendant 2 minutes, les poils bleus se décolorent au bout d'environ 3 mois, indiquant le besoin de remplacer la brossette. Si les poils s'écartent avant leur décoloration, il se peut que vous exerciez une pression trop forte sur vos dents et vos gencives.

Il est déconseillé d'utiliser les brossettes Oral-B " FlossAction " et Oral-B " 3D White " avec des appareils orthodontiques. Nous recommandons plutôt la brossette Oral-B " Orthodontic " (dans le kit Oral-B Ortho Care Essentials), qui est spécifiquement conçue pour l'hygiène des dents appareillées.

### D. Connecter votre brosse à dents à votre Smartphone.

Téléchargez l'application Oral-B gratuitement sur l'App Store ou Google Play. L'application Oral-B vous donne la possibilité d'utiliser votre temps de façon plus efficace, de visualiser la progression de votre brossage et de personnaliser les réglages de votre brosse à dents (pour plus d'informations sur les bénéfices, consultez l'application Oral-B).

- Avant d'utiliser l'application Oral-B, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre Smartphone (pour les indications concernant l'activation du Bluetooth, se référer à la notice de votre téléphone). Votre brosse à dents apparaîtra dans la liste des périphériques comme : "brosse à dents Oral-B".

Note: la fonctionnalité de l'application Oral-B est limitée si le Bluetooth est désactivé.

- Démarrez l'application Oral-B.

- Une fois que vous commencez à utiliser votre brosse à dents, en la retirant de l'unité de charge ou en la mettant brièvement en marche, elle se connecte automatiquement à l'application Oral-B.

- Toute autre instruction de l'application sera affichée sur votre Smartphone.

- Gardez votre Smartphone à proximité lorsque vous l'utilisez avec votre brosse à dents. Assurez-vous que votre Smartphone est placé en sécurité dans un endroit sec.

Note: votre Smartphone doit prendre en charge Bluetooth 4.0 (ou une version supérieure) afin qu'il puisse se connecter au manche de votre brosse à dents.

## 4. Utilisation de l'hydropulseur.

Avant la première utilisation de l'hydropulseur, remplissez le réservoir d'eau, placez le manche de hydropulseur au-dessus d'un lavabo et mettez en marche l'appareil pour amorcer le système, laissez couler l'intégralité de l'eau par le jet.

- Fixez l'une des canules de l'hydropulseur sur le manche en l'introduisant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède. Si vous voulez ajouter du bain de bouche dans l'eau, remplissez d'abord avec de l'eau tiède, puis ajoutez le bain de bouche.

- Mettez en marche l'hydropulseur en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt. L'interrupteur du manche doit être baissé : pas de jet d'eau.

- Réglez la pression du jet d'eau à l'aide de la molette de réglage de la pression (1 : jet doux, 5 : jet puissant). Nous vous recommandons de commencer au niveau 1, en particulier si vos gencives ont tendance à saigner ou si l'appareil est utilisé pour un enfant.

- Penchez vous au-dessus d'un lavabo et dirigez le jet vers vos dents et vos gencives. Poussez l'interrupteur du manche vers le haut pour libérer le jet d'eau. Gardez la bouche légèrement ouverte afin de permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.

Vous pouvez choisir entre 2 types de jet différents, faire coulisser le commutateur de jet pour changer le type de jet (stopper le jet d'eau en poussant l'interrupteur du manche vers le bas) :

- jet rotatif pour un nettoyage général et un massage des gencives (commutateur de jet poussé vers le bas) : le jet d'eau rotatif, avec ses microbulles, est conçu pour faciliter la pénétration de l'eau et masser délicatement les gencives,

- mono-jet (commutateur de jet poussé vers le haut) : ce jet d'eau direct est conçu pour un nettoyage ciblé des espaces interdentaires.

Durée d'utilisation maximale : 15 minutes. Temps de refroidissement : 2 heures.

En général, nous recommandons de remplacer les canules tous les 3 mois.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Recommandation d'entretien de la brosse à dent.

Après le brossage, rincez la brossette à l'eau courante en laissant la brosse à dents en marche.

Arrêtez la brosse, retirez la brossette du corps de brosse. Nettoyez les 2 éléments séparément, essuyez-les avant de les réassembler. Reposez la brosse sur le support de charge. Le support de charge doit uniquement être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

## 2. Après utilisation de l'hydropulseur.

Veillez à systématiquement vider entièrement le réservoir d'eau. Si votre dentiste vous a recommandé d'utiliser du bain de bouche avec l'hydropulseur, rincez l'hydropulseur après utilisation en mettant de l'eau claire dans le réservoir puis mettez en marche le jet et laisser s'écouler le jet d'eau un moment dans le lavabo. Cela évitera la formation de dépôts dans les tuyaux. Laissez l'hydropulseur fonctionner jusqu'à ce que l'eau s'arrête de s'écouler, afin d'éviter la prolifération de bactéries dans l'eau stagnante.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de façon à arrêter l'hydropulseur.

Pour retirer la canule de l'hydropulseur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la canule.

Séchez le manche en l'essuyant et remettez-le en place sur son support. Une fois essuyée, la canule peut être rangée dans le compartiment à canules.

## 3. Nettoyage de l'hydropulseur.

Nettoyez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. Le réservoir d'eau et le compartiment à canules sont amovibles et peuvent passer au lave-vaisselle.

Sujet à modification sans préavis.

## 4. Respect de l'environnement.

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EC.

Cet appareil contient des batteries rechargeables et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, une fois l'appareil en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez le déposer pour le recycler dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre localité.

## 5. Dépannage.

### A. Brosse à dent.

#### Problème : vos gencives saignent légèrement.

- Raison possible : cela peut arriver pendant les premiers jours d'utilisation.

- Solution : les saignements devraient cesser au bout de quelques jours. Si les saignements persistent après 2 semaines, consultez votre dentiste.

- Raison possible : brossette.

- Solution : essayez d'utiliser la brossette Oral-B "Sensitive".

- Raison possible : mode de brossage (suivant le modèle).

- Solution : essayez d'utiliser le mode "Douceur" (suivant le modèle).

### B. Brossettes.

#### Problème : la brossette Oral-B n'est pas compatible avec le manche Oral-B.

- Raison possible : la brossette Oral-B n'est pas compatible avec le manche Oral-B.

- Solution : les brossettes Oral-B qui sont compatibles avec votre corps de brosse Oral-B ne sont pas compatibles avec les brosses à dents "Pulsonic", "Vitality Sonic", "Sonic Complète" et "CrossAction Power.

### C. Application.

#### Problème : la brosse à dents ne fonctionne pas (correctement) avec l'application Oral-B.

- Raison possible : l'application Oral-B est fermée.

- Solution : mettre en route l'application Oral-B.

- Raison possible : le Bluetooth n'est pas activé sur votre Smartphone.

- Solution : activer le Bluetooth sur votre Smartphone; comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

- Raison possible : la transmission radio est désactivée.

- Solution : activer la transmission radio en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

- Raison possible : la connexion au Bluetooth a été Interrompue.

- Solution : mettre brièvement la brosse en marche en appuyant sur marche/arrêt pour la reconnecter. Gardez votre Smartphone à proximité quand vous l'utilisez avec votre brosse à dents.

- Raison possible : votre Smartphone n'est pas compatible avec la version Bluetooth 4.0 (ou une version supérieure).

- Solution : votre Smartphone doit être compatible avec la version Bluetooth 4.0 (ou une version supérieure) pour qu'il puisse se connecter à votre brosse à dents.

#### Problème : Réinitialiser les paramètres usine.

- Raison possible : revenir aux fonctions par défaut.

- Solution : appuyer sur le bouton marche / arrêt pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants clignotent simultanément. Note: il se peut que la transmission radio soit désactivée pendant la réinitialisation. Après la réinitialisation la transmission radio est réactivée.

# V. Garantie et service.

## 1. Garantie.

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet appareil est commercialisé par Braun/Oral-B ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale, particulièrement pour les brossettes, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Cet appareil est équipé d'un module radio Bluetooth Smart approuvé. La garantie du dispositif ne s'applique pas en cas d'échec de connexion Bluetooth Smart avec un Smartphone spécifique, à moins que le module radio Bluetooth de cet appareil Oral-B soit défectueux. Les dispositifs Bluetooth sont garantis par leurs propres fabricants et non par Oral-B. Oral-B n'influence pas ou ne propose pas de recommandation spécifique sur les fabricants de dispositifs Bluetooth, et par conséquent Oral-B n'est pas responsable du nombre d'appareils compatibles avec nos systèmes Bluetooth.

Oral-B se réserve le droit, sans notification préalable, de faire des modifications techniques ou des changements sur la mise en place du système, des interfaces et des structures du menu qui seront considérés nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système Oral-B.

Pour bénéficier des prestations pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil complet avec votre preuve d'achat à un Centre service agréé Oral-B Braun.

## 2. Informations importantes sur le module Radio Bluetooth.

Même si toutes les fonctions indiquées sur le dispositif Bluetooth sont prises en charge, Oral-B ne garantit pas une fiabilité de connexion à 100% et un fonctionnement homogène des caractéristiques. Le fonctionnement et la fiabilité de la connexion dépendent directement de chaque dispositif Bluetooth, de la version du logiciel et du système d'exploitation du dispositif Bluetooth, et des règles de sécurité que l'entreprise a installé sur le dispositif.

Oral-B applique et met en place de manière rigoureuse le standard Bluetooth selon lequel les dispositifs Bluetooth peuvent communiquer et fonctionner avec les brosses à dents Oral-B. Cependant, si le fabricant du dispositif ne met pas en place ce standard, la compatibilité Bluetooth et les caractéristiques seront par conséquent compromises et l'utilisateur peut constater des problèmes de fonctionnement ou des problèmes liés aux caractéristiques. Il faut noter que le logiciel du dispositif Bluetooth peut affecter significativement la compatibilité et le fonctionnement.

## 3. Garantie et brossettes de remplacement.

La garantie Oral-B ne sera pas appliquée si les dommages du corps de brosse à dents électrique rechargeable se trouvent être attribués à l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes qui ne sont pas de marque Oral-B, tel que annoncé au moment de l'achat initial.

- Oral-B ne peut pas assurer le bon montage de brossettes autres que Oral-B.

- Oral-B ne peut pas prédire l'effet à long terme de l'utilisation de brossettes autres que Oral-B sur l'usure du corps de brosse.

Toutes les brossettes Oral-B portent le logo d'Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièce détachée sous le nom d'une autre marque.

#### Satisfait ou remboursé : le défi 30 jours.

Essayez votre appareil Oral-B pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Si vous n'en êtes pas satisfait, nous vous rembourserons intégralement. Détails sur oralb.com ou appelez la France : 0800 944 803 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour des achats en Belgique, détails sur oralb.be

Pour plus d'informations, contactez notre service du consommateur :

- BE : 0800 14592,

- LU : 800 21172.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Ce service Braun vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Internet :

- oralb.com

- braun.com

- service.braun.com

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.