PANASONIC.

Épilateur ES-ED23.

Mode d'emploi adapté du manuel de : novembre 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

De haut en bas se trouvent :

- la tête d'épilation,

- la lumière LED,

- le commutateur d'alimentation, la sélection du mode, normal, soft, ou arrêt se fait par pression,

- l'indicateur de charge.

## 2. Face arrière.

On y trouve sur sa partie supérieure le bouton d'éjection de la tête d'épilation.

## 3. Tranche inférieure.

On y trouve le connecteur pour le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

Alimentation électrique : voir la plaque signalétique sur l'adaptateur CA. (Conversion de tension automatique).

Temps de charge : environ 1 heure.

Niveau sonore tête d'épilation jambes, bras : 69 (dB (A) re 1 pW).

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Avertissement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'adaptateur C A, doit être mis au rebut.

N'utilisez rien d'autre que l'adaptateur C A, fourni pour toute utilisation. Par ailleurs, n'utilisez aucun autre produit avec l'adaptateur C A, fourni (voir page 59).

Une unité d'alimentation détachable spécifique est requise pour connecter un appareil électrique aux canalisations principales d'alimentation. La référence type du bloc d'alimentation est marquée près du symbole (voir page 51).

## 2. Consignes de sécurité.

Afin de réduire le risque de blessure, de choc électrique, d'incendie ou de dégâts à la propriété, respectez toujours les consignes de sécurité suivantes.

#### Explication des symboles.

Les symboles suivants sont utilisés pour répertorier et décrire le niveau de risque, de blessures et de dommages à la propriété pouvant être causés lorsque les consignes sont ignorées et que l'appareil n'est pas utilisé de manière conforme.

- Danger : signale un danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

- Avertissement : signale un danger potentiel qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Attention : signale un danger susceptible d'entraîner des blessures mineures ou des dégâts matériels.

### A. Avertissement.

#### a. Ce produit.

Ce produit dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Ne pas la jeter dans le feu ni l'exposer à la chaleur. Ne pas la charger, ni l'utiliser ou la soumettre à des températures élevées.

- Tout manquement à ce qui précède peut entraîner une surchauffe, une inflammation ou une explosion de l'appareil.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne jamais démonter l'appareil, sauf lors de sa mise au rebut.

- Ceci pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas modifier, ni réparer l'appareil.

- Ceci pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Contacter un centre de service agréé pour les réparations (remplacement de la batterie, etc.).

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

#### b. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement.

Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et retirer l'adaptateur en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement.

- Sinon, ceci pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement. L'unité principale, l'adaptateur ou le cordon est déformé ou anormalement chaud. L'unité principale, l'adaptateur ou le cordon sent le brûlé. Un bruit anormal est constaté au cours de l'utilisation ou du chargement de l'unité principale, de l'adaptateur ou du cordon.

- Faire immédiatement vérifier ou réparer l'appareil dans un centre de service agréé.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

#### c. Prévention des accidents.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas les laisser l'utiliser.

- Le faire, peut causer un accident ou des blessures, dues à l'ingestion accidentelle de la lame intérieure, de la brosse, etc.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

#### d. Alimentation électrique.

Ne pas brancher l'adaptateur à une prise secteur ou le débrancher avec les mains humides.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas tremper l'adaptateur C A, dans l'eau ou le nettoyer avec de l'eau. Ne pas placer l'adaptateur C A, au-dessus ou à proximité d'un lavabo ou d'une baignoire. Ne jamais utiliser l'appareil si l'adaptateur C A, est endommagé ou si la fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans une prise secteur. Ne pas endommager ni modifier, ni plier excessivement, ni tirer, ni tordre le cordon. Et ne pas placer d'objet lourd sur le cordon, ni le pincer.

- Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser un régime nominal supérieur à celui de la prise ou du câble secteur.

- Un dépassement du régime nominal en connectant une quantité trop importante de fiches dans une prise secteur peut entraîner un incendie dû à une surchauffe.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

S'assurer de toujours faire fonctionner l'appareil par le biais d'une source d'alimentation électrique dont la tension correspond à la tension nominale indiquée sur l'adaptateur C A. Insérer complètement l'adaptateur ou la fiche de l'appareil.

- Sinon, ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

Toujours débrancher l'adaptateur de la prise secteur avant de le nettoyer.

- Sinon, ceci pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

Nettoyer régulièrement la fiche d'alimentation et la fiche de l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière.

- Sinon, ceci pourrait provoquer un incendie dû à un défaut d'isolement provoqué par l'humidité. Débrancher l'adaptateur et l'essuyer avec un chiffon sec.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

### B. Attention.

#### a. Protection de la peau.

Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil : les personnes souffrant de dermatite atopique ou d'éruptions cutanées et d'autres maladies de la peau ; les personnes souffrant de diathésis allergique ou les personnes avec une peau qui s'irrite facilement au contact des cosmétiques, des vêtements, des métaux, etc : les personnes dont les plaies ont tendance à suppurer facilement ; les personnes qui souffrent de varices, de diabète, d'hémophilie, etc : les personnes qui ont des difficultés à stopper les saignements

- Une utilisation dans de tels cas pourrait sensibiliser la peau ou provoquer une inflammation, des saignements ou des douleurs intenses.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser l'appareil dans les cas suivants : pendant la menstruation, une grossesse ou le mois suivant l'accouchement ; si vous ne vous sentez pas bien ou que vous ressentez une anomalie sur votre peau ou votre corps ; après avoir bu de l'alcool, pris des médicaments ou si vous ressentez une grande fatigue.

- Une utilisation dans de tels cas pourrait sensibiliser la peau ou provoquer une inflammation, des saignements ou des douleurs intenses.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser l'appareil dans les parties du corps suivantes : sur une peau présentant des blessures, une éruption cutanée, des grains de beauté, des hématomes, des verrues, de l'acné, etc ; sur une peau bronzée.

- Ceci pourrait entraîner des blessures, une inflammation de la peau ou des saignements.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser la tête d'épilation jambes, bras pour épiler les aisselles et la ligne du maillot.

- Ceci pourrait entraîner des blessures ou une inflammation de la peau.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser de savon avec un effet exfoliant ou désincrustant.

- Ceci pourrait entraîner des blessures ou une pigmentation de la peau, ou d'autres problèmes cutanés.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas mettre l'appareil en marche sans que la tête soit fixée.

- Ceci pourrait entraîner une blessure au doigt ou provoquer l'enchevêtrement des cheveux ou des vêtements et endommager l'appareil.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser sans l'embout.

- Ceci pourrait entraîner une blessure au doigt ou provoquer l'enchevêtrement des cheveux ou des vêtements et endommager l'appareil.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

#### b. Veuillez tenir compte des précautions suivantes.

Ne partagez pas l'appareil avec votre famille ou d'autres personnes.

- Ceci pourrait entraîner une infection ou une inflammation.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas permettre que des objets métalliques ou des déchets adhèrent à la fiche d'alimentation ou à la fiche de l'appareil.

- Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pointez pas en continu la lumière en direction de vos yeux.

- Cela pourrait vous éblouir.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas serrer le cordon en l'enroulant autour de l'adaptateur avant de le rangé.

- Ceci risque de rompre le fil du cordon s'il est trop tendu, et causer un incendie dû à un court-circuit.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas le laisser tomber ou le soumettre à un choc.

- Ceci pourrait provoquer des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Débranchez l'adaptateur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas en charge.

- Sinon, ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique résultant d'une détérioration de l'isolement.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

Débranchez l'adaptateur ou la fiche de l'appareil en les maintenant plutôt qu'en tirant sur le cordon.

- Un débranchement en tirant sur le cordon peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

#### c. À propos de l'utilisation de la tête d'épilation.

Ne pas utiliser l'appareil sur les parties du corps suivantes : sur le visage, les organes génitaux et la région génitale ou les cuisses ; la partie intérieure du haut des bras et des zones fragiles (genoux, coudes) où la peau est plus sensible.

- Ceci pourrait entraîner des blessures, une inflammation de la peau ou des saignements.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil : les personnes qui ont souffert de problèmes cutanés (suppuration, inflammation, etc.) dus à l'épilation (épilation à la pince, dépilation, épilation à la cire, etc.).

- Une utilisation dans de tels cas pourrait sensibiliser la peau ou provoquer une inflammation, des saignements ou des douleurs intenses.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne pas utiliser la tête d'épilation de la manière suivante : le fait d'utiliser l'appareil juste avant d'aller nager ou de se baigner dans la mer (attendre au moins deux jours avant d'effectuer ce genre d'activité) ; juste avant de prendre un bain ; pratiquer un sport extrême ou faire des exercices juste après l'épilation.

- Ceci pourrait entraîner une infection ou une inflammation due à une bactérie pénétrant dans le corps au travers des pores.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Ne jamais appuyer trop fort sur la peau, éviter de repasser plusieurs fois sur une même zone ou d'aller et venir sur une zone. Et ne pas effectuer de mouvements par à-coups.

- Ceci pourrait entraîner des blessures, une inflammation de la peau ou des douleurs intenses.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Si des problèmes cutanés persistent pendant 2 jours ou plus suivant le traitement, ne plus utiliser l'unité et prendre contact avec un dermatologue.

- Sinon, les symptômes pourraient s'aggraver.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

## 3. Charge.

Schéma page 60.

Pour une meilleure performance, chargez complètement l'appareil avant l'utilisation.

Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge.

#### Durée de charge : environ 1 heure.

L'épilateur peut fonctionner pendant approximativement 30 minutes (40 minutes lors de l'utilisation de l'accessoire protecteur de peau) après 1 heure de charge (cela diffère en fonction de la température).

Branchez l'adaptateur CA à l'épilateur (a) et à une prise murale (b).

La température ambiante recommandée pour la charge est de 15 à 35°C. Les performances de la batterie peuvent se dégrader ou la batterie risque de ne pas se charger en cas de températures extrêmement basses ou élevées.

- Pendant le chargement : un voyant rouge s'allume.

- Une fois le chargement terminé : le voyant rouge s'éteint.

- Recharge anormale : clignote deux fois par seconde.

La durée de charge peut diminuer suivant la capacité de charge.

Pour vérifier si la charge est terminée.

Si vous retirez et réinsérez la prise de l'appareil pendant la charge, le voyant d'indication/notification de charge s'éclaire et s'éteint après environ 5 secondes.

Le fait de recharger l'appareil à chaque utilisation n'affecte pas la durée de vie de la batterie rechargeable.

Lorsque vous chargez l'appareil pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois, le temps de charge peut changer ou le voyant d'indication, notification de la charge peut ne pas s'éclairer pendant quelques minutes. Il s'éclaire finalement s'il reste connecté.

## 4. Avant utilisation.

#### Sélection de la tête.

- Ôtez la tête tout en tenant le bouton de libération de la tête enfoncé.

- Appuyez sur la tête jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

## 5. Utilisation.

### A. Tête d'épilation.

#### a. Zones convenant à l'épilation.

L'épilateur peut être utilisé sur les zones 1/2 jambes, avant-bras, bras.

L'utilisation de l'épilateur sur d'autres zones que celles indiquées pourrait être douloureuse ou provoquer des problèmes de peau.

#### b. Zones ne convenant pas à l'épilation.

L'épilateur ne doit pas être utilisé sur la partie intérieure du haut des bras et des zones fragiles (genoux, coudes) où la peau est plus sensible.

L'épilation mouillée (épilation après avoir mouillé la peau, et l'épilateur, et appliqué de la mousse) assure une épilation tout en douceur. Pour une épilation sèche, commencez à l'étape 3. Avant une épilation sèche, enlevez toute humidité ou sueur présente sur la peau.

Étape 1 : mouillez votre peau.

Étape 2 : mouillez les disques et mettez une petite quantité de gel douche liquide sur les disques.

- Utilisez toujours du gel douche lors d'une épilation sur peau mouillée.

- N'utilisez pas de gel douche avec un exfoliant ou du sable granuleux, qui pourraient causer un dysfonctionnement.

- Rincez tout le gel douche restant sur vos mains.

Étape 3 : sélectionnez le mode en appuyant sur le commutateur d'alimentation.

- Un flux de mousse se diffuse. La mousse permet à l'épilateur de mieux glisser, il peut donc se déplacer plus rapidement.

- L'appareil peut ne pas fonctionner avec une température ambiante inférieure d'environ 5°C.

- Appliquez l'épilateur à 90° sur votre peau et déplacez-le lentement de façon à ce qu'il glisse sur votre peau.

Épilation des jambes ou des bras :

- vers le haut, en partant du bas de la jambe,

- de l'intérieur vers l'extérieur du bras.

### B. Conseils pour une meilleure épilation.

L'épilation n'est pas permanente, c'est pourquoi nous recommandons qu'après la 2ème utilisation vous épiliez les aisselles environ une fois par semaine et les bras et jambes une fois toutes les deux semaines.

#### a. Pour les débutants ou ceux qui ont la peau sensible.

Lors de la première épilation, ou lors de l'utilisation sur une peau sensible, nous recommandons d'utiliser l'accessoire protecteur de peau.

L'accessoire protecteur de peau possède une grille de protection qui permet une épilation toute en douceur, en retirant les poils tout en maintenant la peau afin de réduire la douleur.

Nous vous recommandons également d'utiliser la rotation du mode Soft (Doux).

- Ôtez l'accessoire d'épilation.

- Fixez l'accessoire protecteur de peau.

Le massage avec une houppette peut permettre d'éviter les poils incarnés.

Une rougeur peut apparaître après l'utilisation. Une serviette froide peut apaiser une douleur ou une éruption cutanée.

Si votre peau devient sèche après l'épilation, nous recommandons d'appliquer une lotion humidifiante deux jours après l'épilation.

Assurez-vous que votre peau est propre avant et après utilisation.

#### b. Longueur de poils idéale pour l'épilation.

Coupez vos poils avant une première épilation ou si vous ne vous êtes pas épilée depuis longtemps. L'épilation est plus facile et moins douloureuse quand les poils sont courts.

## 6. Mise au rebut.

### A. Gestion de la batterie retirée lors de la mise au rebut.

#### a. Danger.

Cette batterie rechargeable s'utilise uniquement avec cet épilateur. Ne pas utiliser la batterie avec un quelconque autre appareil. Ne pas recharger la batterie une fois qu'elle a été retirée de l'appareil. Ne pas la jeter au feu ou la soumettre à une source de chaleur. Ne pas la soumettre à un choc, la démonter, la modifier ou la percer avec un clou. Ne pas laisser les bornes positives et négatives de la batterie entrer en contact l'une avec l'autre via des objets en métal. Ne pas ranger ou transporter la batterie avec des bijoux métalliques, comme des colliers ou des épingles à cheveux. N'utilisez et ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé aux températures élevées, telle que la lumière directe du soleil ou près d'autres sources de chaleur. Ne pelez pas le logement ou l'emballage extérieur de la batterie.

- Tout manquement à ce qui précède peut entraîner une surchauffe, une inflammation ou une explosion de l'appareil.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

#### b. Avertissement.

Une fois la batterie rechargeable retirée, ne pas la laisser à portée des enfants ou des nourrissons.

- En cas d'absorption accidentelle, la batterie est nocive pour le corps. En pareil cas, consulter un médecin immédiatement.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.

Si le liquide de la pile fuit, ne touchez pas la pile avec les mains nues.

- Le liquide en provenance de la batterie peut rendre aveugle en cas de contact avec les yeux. Ne pas se frotter les yeux. Laver immédiatement avec de l'eau propre et consulter un médecin.

- Le liquide en provenance de la batterie peut causer une inflammation ou des blessures en cas de contact avec la peau ou des vêtements. Le rincer complètement avec de l'eau propre et consulter un médecin.

Il s'agit d'une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être suivie afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

### B. L'élimination des équipements et des batteries usagés.

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.

Symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez-vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

(Note relative au pictogramme de poubelle sur roues barrée à apposer sur les piles : si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

### C. Durée de vie de la batterie.

Environ 3 ans.

Si le temps de fonctionnement est considérablement plus court même après la charge complète, la batterie a atteint sa fin de vie. (La durée de vie de la batterie peut changer selon les conditions d'utilisation et de stockage).

La batterie de cet appareil n'est pas destinée à être remplacée par les consommateurs. Faites remplacer la batterie par un centre de service autorisé.

#### A propos de la protection de l'environnement et du recyclage des matériaux.

L'épilateur contient une pile rechargeable Li ‑ Ion. Veuillez-vous assurer que la batterie est mise au rebut dans un endroit prévu à cet effet, comme une déchèterie.

# IV. Nettoyage et dépannage.

## 1. Usage prévu.

- N'utilisez pas d'alcool, de dissolvant, ou de détergent (exemple : savon liquide pour mains), etc. pour nettoyer l'appareil. Sinon, ceci pourrait provoquer une défaillance, des fissures ou une décoloration du corps principal de l'appareil.

- Tenez l'appareil à l'écart des lavabos, des salles de bains ou de toute autre zone très humide où il pourrait être mouillé ou exposé à l'humidité après usage.

- Tenez l'appareil à l'écart d'endroits où il est exposé à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

- Pour stocker l'épilateur, fixez toujours le capuchon de protection de la tête d'épilation.

## 2. Nettoyage.

Schémas page 65.

- Nettoyez toujours les têtes et les capuchons après usage pour des raisons d'hygiène.

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- Faites attention à ne pas endommager la grille de protection, l'embout, l'accessoire d'épilation et l'accessoire protecteur de peau pendant le nettoyage.

### A. Nettoyage à sec.

#### Tête d'épilation.

- Soulevez les capuchons rapide/lent, l'embout vers le haut en tenant les boutons de libération du capuchon les boutons de relâchement de l'embout ou retirez l'embout en poussant le bouton de libération de l'embout.

- Nettoyez l'accessoire protecteur de peau, la tête d'épilation à l'aide de la brosse de nettoyage.

### B. Nettoyage à l'eau.

#### Tête d'épilation.

Mouillez les disques ainsi que les lames et mettez du savon à main liquide sur l'ensemble.

Mettez l'appareil sous tension et mouillez les disques et les lames pour former de la mousse.

Lavez la tête à l'eau pour enlever les poils.

- Ne pas utiliser de l'eau chaude.

- Si le savon n'est pas complètement rincé, un dépôt blanc risque de s'accumuler et d'empêcher les disques et les lames de se déplacer correctement.

Actionnez l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension, essuyez l'appareil avec un chiffon sec et séchez-le bien.

## 3. Dépannage.

Problèmes, causes possibles et actions.

#### L'appareil ne fonctionne pas.

- Il n'est pas chargé. Chargez complètement l'appareil.

- Le commutateur est sur marche et l'adaptateur est branché à la prise secteur. La charge n'est possible que s'il est branché sur une prise secteur. Débranchez de la prise secteur avant utilisation.

Lors de l'épilation :

- la grille de protection ou les disques sont déformés, fissurés ou endommagés. Faites-le réparer dans un centre de service agréé,

- des dépôts de poils se sont accumulés. Nettoyez les dépôts de poils,

- du gel douche est présent sur les disques et la lame. Ôtez-le en les trempant dans l'eau chaude.

#### La durée d'utilisation se réduit.

- L'appareil est utilisé à une température d'environ 5°C ou inférieure. Utilisez l'appareil à température ambiante à environ 5°C ou plus.

- L'appareil exerce une pression trop forte sur la peau. Appliquez-le doucement sur la peau.

- Il n'est pas complètement chargé. Chargez complètement l'appareil.

#### L'appareil s'est arrêté en cours de fonctionnement.

- L'appareil exerce une pression trop forte sur la peau. Appliquez-le doucement sur la peau.

- Il n'est pas complètement chargé. Chargez complètement l'appareil.

#### Lors de l'épilation : impossible d'éliminer les poils.

L'appareil est utilisé sur des poils longs. Utilisez de préférence sur des poils d'environ 2 à 3 mm de long.

#### Lors de l'épilation : le poil est dru.

La manière dont l'unité est appliquée ou déplacée n'est pas correcte. Référez-vous à l'utilisation.

#### Lors de l'épilation : l'appareil ne retire pas les poils aussi bien qu'avant.

- Des dépôts de poils se sont accumulés. Nettoyez les dépôts de poils.

- La grille de protection ou les disques sont déformés, fissurés ou endommagés. Faites-le réparer dans un centre de service agréé.

Si les problèmes persistent, contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil ou un centre de service agréé par Panasonic pour le réparer.

## 4. Extraction de la pile rechargeable intégrée.

Schéma page 69.

Retirez la batterie rechargeable intégrée avant la mise au rebut de l'appareil.

Veuillez-vous assurer que la batterie est mise au rebut dans un endroit officiellement prévu à cet effet, le cas échéant.

Cette figure doit être utilisée uniquement lors de la mise au rebut de l'appareil et non pour sa réparation. Si vous démontez l'appareil vous-même, il ne sera plus imperméable, ce qui peut causer un dysfonctionnement.

- Débranchez l'appareil de l'adaptateur C A.

- Utilisez la batterie jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement.

- Effectuez les étapes de 1 à 5, puis surélevez la batterie, et retirez-la.

- Faites attention à ne pas court-circuiter les bornes positive et négative de la batterie retirée et isolez-les en appliquant du ruban adhésif.

# V. Garantie.

Veuillez consulter le site Web Panasonic www.panasonic.com ou contacter un centre de service autorisé (vous trouverez ces coordonnées sur le feuillet concernant les garanties en Europe) si vous avez besoin d'informations ou si l'épilateur ou son cordon est endommagé.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir choisi ce produit PANASONIC. Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.

Ce service PANASONIC vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.