Panasonic. Téléviseur TX-43HX600E. Mode d'emploi adapté de décembre 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Téléviseur.

Le téléviseur peut être posé sur un socle ou fixé au mur.

### A. Face avant.

Elle est constituée par l'écran du téléviseur.

### B. Face arrière.

On y trouve (emplacements non précisés) :

a) les orifices pour l'installation de la fixation murale,

b) les prises d'antennes (ANT TV et ANT SAT),

c) les connecteurs :

- VGA Connexion (arrière),

- Entrée Audio : Connexion PC/YPBPR, audio (arrière),

- Connexion HDMI (latérale et arrière),

- SPDIF : Connexion SPDIF (Sortie optique) (arrière),

- AV Retour : Connexion AV Retour (Audio/Vidéo) (arrière),

- Casque Connexion Casque (latérale),

- YPBPR : YPBPR Video Connexion (arrière),

- Connexion USB (latéral),

- Connexion CI (latéral),

- L A N : Connexion Ethernet (arrière).

### C. Face inférieure.

On y trouve le joystick permettant de :

- régler le volume,

- changer de chaîne,

- modifier la source,

- éteindre le téléviseur (Veille Dur),

- allumer le téléviseur.

La position du bouton joystick varie selon les modèles.

## 2. Télécommande.

### A. Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant. Voir page 47.

Ligne 1 :

- touche Veille. Met le téléviseur sous et hors tension,

- touche Source. Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles.

Ligne 2 :

- touche Info. Affiche des informations sur le contenu à l'écran et des informations cachées (en mode TXT),

- touche Guide. Affiche le guide électronique des programmes,

- touche Mon Bouton 1. Ce bouton est doté d'une fonction par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser la fonction de ce bouton en appuyant 5 secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction Mon Bouton est maintenant associée à la fonction sélectionnée. Remarque : si vous procédez à l'installation initiale, Mon Bouton 1 retourne à sa fonction par défaut.

Ligne 3 (3 touches formant un arc de cercle) :

- touche Accueil. Affiche le menu du téléviseur,

- touche Netflix. Lance l'application Netflix,

- touche Mon bouton 2. Ce bouton est doté d'une fonction par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser la fonction de ce bouton en appuyant 5 secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction Mon Bouton est maintenant associée à la fonction sélectionnée. Remarque : si vous procédez à l'installation initiale, Mon Bouton 2, retourne à sa fonction par défaut.

Ligne 4 (touches de direction en forme croix curseur). Permettent de naviguer entre les menus, les contenus, etc.

- touche de direction vers le haut,

- touche de direction vers la gauche. Affiche les sous-pages en mode TXT,

- touche centrale "Ok". Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des chaînes (en mode DTV),

- touche de direction vers la droite. Affiche les sous-pages en mode TXT,

- touche de direction vers le bas.

Ligne 5 :

- touche Exit (Quitter). Ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent,

- touche Back (Précédent, Retour). Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT).

Ligne 6 : touches de couleur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.

Ligne 7 :

- touches Volume Plus (vers le haut) et Volume Moins (vers le bas),

- touche Mise en sourdine. Réduit complétement le volume du téléviseur,

- touches Programme Plus (vers le haut) et Programme Moins (vers le bas). Programme haut et bas, Page haut et bas (en mode TXT), allume le téléviseur quand il est en mode veille.

Ligne 8 : touches 1 à 3 du pavé numérique. Permettent de changer de chaîne, de saisir un chiffre ou une lettre dans la zone de texte qui apparaît à l'écran, d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

Ligne 9 : touches 4 à 6 du pavé numérique.

Ligne 10 : touches 7 à 9 du pavé numérique.

Ligne 11 :

- touche Langue. Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio et des sous-titres, active ou désactive les sous-titres (le cas échéant, en TV numérique),

- touche "0" du pavé numérique,

- touche Texte. Affiche le télétexte (si disponible). Appuyez de nouveau pour de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange).

Ligne 12 :

- touche Rembobiner. Lecture rapide en arrière des médias comme les films,

- touche Lecture. Démarre la lecture du média sélectionné,

- touche Avance rapide. Permet d'avancer la lecture des fichiers multimédias comme les films.

Ligne 13 :

- touche Arrêter. Suspend définitivement la lecture du média en cours,

- touche Pause. Suspend la lecture du média en cours,

- touche n'ayant aucune fonction.

### B. Face arrière.

On y trouve le couvercle recouvrant le compartiment des deux piles AA.

Insérez les piles de façon à ce que les signes Plus et Moins correspondent (respectez la polarité). Voir chapitre "Maintenance et entretien".

# II. Utilisation de l'appareil.

## 1. Marche/Arrêt.

#### Pour mettre le téléviseur sous tension.

Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V AC, 50 Hz).

#### Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille.

- Appuyez sur le bouton Veille, "Programme Plus ou Moins", ou un autre bouton numérique de la télécommande.

- Appuyez sur le centre du joystick du téléviseur ou poussez-le vers, le haut/bas.

#### Pour allumer la télévision en mode veille.

Appuyez sur le centre du joystick de la télévision.

#### Pour faire basculer le téléviseur en mode veille.

Appuyez sur la touche "Veille" de la télécommande, le téléviseur passe en mode veille.

#### Pour mettre le téléviseur en veille permanente.

Appuyez sur le centre de la manette du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes, le téléviseur se met en mode veille dur.

#### Pour mettre le téléviseur hors tension.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Remarque : lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille à LED clignote pour indiquer que les fonctions comme Standby Search (Recherche en mode veille), Over Air Download (téléchargement O T A), ou Timer (Minuterie) sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

## 2. Installation initiale.

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur "Ok". Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton "Ok".

Sur le deuxième écran, définissez votre pays de préférence. À ce niveau, en fonction du Pays sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait être "0000". Vous devez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

Vous pouvez activer l'option "Mode de Stockage" à l'étape suivante. Cette option configure les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. Selon le modèle du téléviseur, les fonctionnalités prises en charge s'affichent à côté de l'écran en tant que bannière d'informations. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le "Mode Domestique" pour un usage domestique. Vous pouvez accéder à cette option en sélectionnant le menu Paramètres, Système, Autres", et vous pouvez l'activer/la désactiver plus tard. Faites votre choix et appuyez sur "Ok" pour continuer.

Le menu "Paramètres de confidentialité" peut s'afficher lors de la sélection du pays en fonction du modèle de votre téléviseur. Grâce à ce menu, vous pouvez définir vos préférences de confidentialité. Sélectionner une fonction et à l'aide des boutons de direction Gauche et Droite, l'activer ou la désactiver. Lire les explications connexes affichées à l'écran relatives à chaque fonction sélectionnée avant d'effectuer toute modification. Vous pouvez utiliser les boutons "Programme Plus ou Moins" pour défiler vers le haut et vers le bas pour lire le texte entier. Vous pouvez donc modifier vos préférences à tout moment par la suite en allant au menu Paramètres, Système, Paramètres de confidentialité. Si l'option "Connexion Internet" est désactivée, l'écran "Paramètres réseau/Internet" disparaît et ne s'affiche pas. Pour toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant cette politique de confidentialité ou son application, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse, smart tv sécurity, @, vos shub, poin com .

Surlignez "Suivant" et appuyez sur le bouton "Ok" de la télécommande pour continuer et le menu "Paramètres Réseau/Internet" s'affiche à l'écran. Veuillez vous référer à la partie "Connectivité" pour configurer une connexion avec ou sans fil. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en veille, vous pouvez désactiver l'option "Réveil" en la réglant sur "Désactivé". Une fois les réglages terminés, mettez en surbrillance "Suivant" et appuyez sur le bouton "Ok" pour continuer.

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences de fuseau horaire (en fonction de la sélection du pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'émission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la Liste des Chaînes. Lorsque vous avez terminé, mettez "Suivant" en surbrillance et appuyez sur "Ok" pour continuer.

#### À propos de la sélection des types de diffusion.

Pour activer une option de recherche pour une émission de type mettez-le en surbrillance et appuyez sur "Ok". La case à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, décochez la case en appuyant sur "Ok" après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

Antenne numérique : si l'option de recherche des émissions par "D. Antenne" est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique : si l'option de recherche des émissions par "D. Câble" est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Un message s'affiche avant de commencer la recherche et vous demande si vous souhaitez effectuer une recherche sur le réseau câblé. Si vous sélectionnez "Oui" et appuyez sur "Ok", vous pouvez sélectionner "Réseau" ou définir des valeurs telles que "Fréquence", "Réseau ID" et "Étape de recherche" sur l'écran suivant. Si vous sélectionnez "Non" et appuyez sur "Ok", vous pouvez définir la fréquence de "départ", la "fréquence d'arrêt" et "l'étape de recherche sur l'écran suivant". Lorsque vous avez terminé, mettez "Suivant" en surbrillance et appuyez sur le bouton "Ok" pour continuer.

Remarque : la durée de la sélection varie en fonction de "Rechercher Étape" sélectionnée.

Satellite : si l'option de recherche des émissions par "Satellite" est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu "Type d'antenne" s'affiche en premier. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que "Direct", "Câble de satellite" unique ou commutateur "DiSEqC à l'aide des boutons" "Gauche" ou "Droite". Après avoir sélectionné votre type d'antenne, appuyez sur "Ok" pour voir les options pour continuer. Les options "Continuer", "Liste des transpondeurs" et "Configurer le LNB" seront disponibles. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du LNB à l'aide des options de menu correspondantes.

Direct : si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur "Ok" pour continuer. Sélectionnez une parabole disponible à l'écran suivant et appuyez sur "Ok" pour rechercher les services disponibles.

Système de câble satellite unique : sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez un système de câble satellite unique. Appuyez sur "Ok" pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton "Ok" pour rechercher des services disponibles.

Commutateur DiSEqC : si vous avez plusieurs antennes paraboliques et un commutateur "DiSEqC", sélectionnez ce type d'antenne. Puis définissez la version du DiSEqC et appuyer sur "Ok" pour continuer. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 satellites (si disponibles) pour la version v1.0 et 16 satellites pour la version v1.1 à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton "Ok" pour procéder à la recherche dans la première station de la liste.

Analogique : si l'option de recherche des émissions "Analogique" est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'analyse, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois que toutes les stations disponibles sont mémorisées, le menu "Chaînes" s'affiche. Vous pouvez modifier la liste des chaînes en fonction de vos préférences à l'aide des options de l'onglet "Modifier" ou appuyer sur le bouton "Accueil" pour quitter et regarder la télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (LCN est le système de numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes reconnaissable, si disponible). Sélectionnez "Oui" et appuyez sur "Ok" pour confirmer.

Remarque : évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la Première installation. Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

## 3. Lecture de média via entrée USB.

Vous pouvez connecter des disques durs, externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

Important ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS, et, F A T 32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. Ne déconnectez pas votre périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés l'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

Remarque : lors de l'affichage de fichiers multimédias, le menu "Navigateur de Médias" ne peut afficher qu'un maximum de 1 000 fichiers multimédias par dossier.

## 4. Navigateur multimédia.

Vous pouvez lire de la musique et les fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en le connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur.

Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, le menu du "Navigateur Multimédia" s'affiche à l'écran. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à partir du menu "Sources". Sélectionnez l'option d'entrée USB correspondante dans ce menu et appuyez sur "Ok". Vous pouvez également appuyer sur la touche "Source" de la télécommande, puis sélectionner votre périphérique de stockage USB dans la liste des sources. Sélectionnez ensuite le fichier de votre choix et appuyez sur "Ok" pour l'afficher ou le lire.

Vous pouvez régler les préférences de votre "Navigateur Média" via votre menu "Réglages". Le menu "Paramètres" est accessible via la barre d'informations qui s'affiche en bas de l'écran lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio ou de l'affichage d'un fichier image. Appuyez sur le bouton "Info", si la barre d'information a disparu, mettez en surbrillance le symbole de la roue dentée situé sur le côté droit de la barre d'information et appuyez sur "OK". Les menus "Réglages Image", "Réglages Son", "Réglages Navigateur Multimédia" et "Options" seront disponibles. Le contenu de ces menus peut changer en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. Seul le menu "Paramètres de Son" sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

#### Fonctionnement du mode Aléatoire/Boucle.

- Démarrez la lecture et activez "Boucle" : tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant leur ordre de départ.

- Démarrez la lecture et activez " Boucle 1" : le même fichier sera lu en boucle (répété).

- Démarrez la lecture et activez "Aléatoire" : tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un ordre aléatoire.

- Démarrez la lecture et activez "Boucle", "Aléatoire" : tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant le même ordre aléatoire.

Pour utiliser les fonctions de la barre d'information, mettez en évidence le symbole de la fonction et appuyez sur "Ok". Pour modifier l'état d'une fonction, mettez en surbrillance le symbole de la fonction et appuyez sur "Ok" autant de fois que nécessaire. Si le symbole est marqué d'une croix rouge, cela signifie qu'il est désactivé.

## 5. CEC.

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option "CEC" du menu Réglages, Système, Pluce, doit être définie sur "Activé" en premier lieu. Appuyez sur le bouton "Source" et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu, "Liste de Sources". Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu Source avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.)

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton, "0-Zéro", de la télécommande pendant 3 secondes.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en réglant l'option correspondante dans le menu Réglages, Système, Pluce.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur A/V ou système stéréo).

Lorsque la fonction ARC est active, le téléviseur met en sourdine ses autres sorties audio, à l'exception de la prise casque, automatiquement et les boutons de contrôle du volume sont dirigés vers l'appareil audio connecté. Pour activer l'ARC, définissez l'option "Sortie Sonore" dans le menu Paramètres, Son, comme "ARC HDMI".

Remarque : la souris ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI2.

#### Commande audio système.

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option "Sortie Son" dans le menu Paramètres, Son, comme "HDMI ARC". Lorsque l'option "HDMI ARC" est sélectionnée, l'option "CEC" est automatiquement "Activée", si elle ne l'est pas déjà. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : l'appareil audio doit prendre en charge la fonction de Contrôle Audio du Système.

## 6. Contenu du menu Réglages.

### A. Contenu du Menu Image.

#### a. Mode.

Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport, Dynamique et Naturel.

Modes Dolby Vision : e n cas de détection des contenus Dolby Vision, les options de mode d'image Dolby Vision Dark et Dolby Vision Bright seront disponibles à la place des modes Cinéma et Naturel.

#### Contraste.

Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.

#### Luminosité.

R ègle la valeur de luminosité de l'écran.

#### Netteté.

D éfinit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.

#### Couleur.

R ègle la valeur de la couleur et les couleurs.

#### b. Économie d'énergie.

Cette fonction permet de régler le mode Économie d'Énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactivé.

Remarque :les options disponibles peuvent varier en fonction du "Mode" sélectionné.

#### Rétro éclairage.

Ce paramètre contrôle le niveau du rétro-éclairage. Cette option sera disponible si l'option "Économie d'énergie" est réglée sur "Personnalisé". Mettez en surbrillance et utilisez les boutons directionnels Gauche/Rouge pour régler.

#### c. Zoom image.

Règle le format et la taille de l'image souhaités.

#### Changement d'Image.

Cette option peut être disponible en fonction du réglage du "Zoom de l'Image". Mettez en surbrillance et appuyez sur "Ok", puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

#### d. Vivid HDR.

La fonction HDR virtuelle qui manipule la couleur, la saturation et le contraste dynamique, convertit fondamentalement l'image de la gamme dynamique standard en image à gamme dynamique élevée. Définir comme "Activé" pour activer.

#### e. Paramètres avancés.

#### Contraste Dynamique.

Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.

#### Temp. Couleur.

Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisé sont disponibles.

Point blanc : s i l'option "Couleur de température" est définie sur "Personnalisé", ce réglage sera possible. Augmentez la "chaleur" ou la "fraîcheur" de l'image en appuyant sur les boutons "Gauche" ou "Droit".

#### Vivid Bleu.

Fonction d'amélioration de la couleur blanche qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Définir comme "Activé" pour activer.

#### Vivid Dimming.

Les options "Faible", "Moyen", Élevé" et "Désactivé" sont disponibles. Lorsque la "Fonction de Vivid Dimming" est active, elle permet d'améliorer le contraste localement pour chaque zone définie.

#### Réduction du bruit.

Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction "Réduction du bruit" pour réduire l'intensité du bruit.

#### Vivid Contour.

Les options "Faible", "Moyen", "Élevé" et "Désactivé" sont disponibles. Lorsque le "Vivid Contour" est actif, il diminue les effets de contour dans les contenus basse résolution et les services de streaming automatique.

#### Vivid Motion.

Appuyez sur les boutons "gauche/droite" pour définir le mode "Vivid Motion" sur "Faible", "Moyen", "Élevé" ou "Arrêt". Si l'option "Vivid Motion" est activée, elle permet d'optimiser le paramétrage vidéo de la Télé pour des images animées de meilleures qualités et lisibilité.

Vivid Motion Demo : l orsque l'option "Vivid Motion" est réglée sur "Faible", "Moyen" ou "Élevé", cette option est disponible. Appuyez sur la touche "Ok" pour activer le mode démo Lorsque le mode démo est actif, l'écran se divise en deux sections, l'une affichant l'activité du mode Vivid Motion l'autre affichant les paramètres normaux de l'écran TV. Appuyez sur la touche "Ok" pour annuler.

#### Mode Film.

Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

#### Ton de Chair.

La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre moins 5 et 5.

#### Changer de couleur.

Réglez le ton de la couleur désirée.

#### Cartographie de gamme.

Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'elle est "activée", les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur "Désactivé", la capacité couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut (option recommandée).

Remarque : c ette option peut ne pas être disponible selon le modèle de téléviseur et ses caractéristiques.

#### HDMI Large bande.

Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.

#### Réinitialiser.

Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

#### f. Position du PC.

S'affiche uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA/PC.

#### Position automatique.

Si l'image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur "Ok" pour lancer le réglage automatique.

#### Position H.

Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

#### Position v.

Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

#### Fréquence pilote.

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

#### Phase.

Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.

En mode VGA (PC), certains éléments du menu "Image" seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront ajoutés au menu "Image" en mode PC.

### B. Contenu du Menu Son.

#### a. Dolby Atmos.

Votre téléviseur prend en charge la technologie Dolby Atmos. Grâce à cette technologie, le son se déplace autour de vous dans un espace tridimensionnel, de sorte que vous vous sentez comme si vous étiez dans l'action. Vous aurez la meilleure expérience si le flux d'entrée audio est Atmos. Les options "Auto", "Activé" et "Désactivé" seront disponibles. Si elle est réglée sur "Auto", le téléviseur basculera automatiquement entre les modes "Activé" et "Désactivé" en fonction des informations du flux binaire audio d'entrée, si ce dernier est Atmos, cette fonction fonctionne comme si elle est réglée sur "Activé". Réglez sur "Désactiver" pour désactiver.

#### b. Mode.

Les options "Smart", "Films", "Musique", "Informations" et "Désactivé" seront disponibles. Réglez sur "Désactiver" pour désactiver.

Remarque :certains éléments du menu "Son" seront grisés et indisponibles s'ils sont réglés sur une option autre que "Désactivé".

#### c. Son Surround.

Vous pouvez "Activer" ou "Désactiver" le mode Son Surround.

#### d. Sortie Audio.

Définit les préférences de sortie audio. Les options "TV", "S/PDIF", "HDMI ARC", "Casque Uniquement" et "Sortie de ligne" seront disponibles. Il n'y aura pas de sortie sonore sauf par l'option sélectionnée et la prise casque. Notez que, si cette option est réglée sur "Casque Uniquement", les haut-parleurs de la télévision seront mis en sourdine lorsque le casque est branché.

Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option "Sortie de Ligne". Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que "Casque Uniquement". Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que "Casque Uniquement". S'il est réglé sur les "Sorties de ligne", la sortie de la prise de casque sera réglée à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.

Si l'option "HDMI ARC" est sélectionnée, la fonctionnalité "CEC" sera activée.

Remarque :en fonction de l'option sélectionnée, certains éléments du menu "Son" apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.

#### e. AVL (Limitation automatique du volume).

Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes.

Si l'option de menu "Mode" est réglée sur une option autre que "Désactivé", les options de réglage "AVL" changent. Les options "Auto", "Nuit", "Normal" et "Désactivé" seront disponibles. En mode "Auto", le téléviseur passe automatiquement en mode "Normal" ou "Nuit" en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme "Normal". Lorsque le téléviseur passe en mode "Nuit" pour la première fois après avoir réglé cette option en mode "Auto", une barre d'information apparaîtra à l'écran.

Veuillez noter que par rapport au mode "Normal", le mode "Nuit" offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux.

#### f. Paramètres avancés.

#### Égaliseur.

Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode "Utilisateur".

#### Basse dynamique.

Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique.

#### Mode Son.

Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).

#### Sortie Numérique.

Règle le type de sortie audio numérique.

#### Casque.

Règle le volume du casque. Cette option ne sera pas disponible si l'option de "Sortie Sonore" est définie comme Sortie de ligne. Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.

#### Balance.

Établit un équilibre sonore. Cette fonction sera activée si l'option de "Sortie Sonore" est définie comme "TV" ou "Casque Uniquement". L'option Équilibre règle le niveau d'équilibre des haut-parleurs de la télévision et du casque ensemble.

#### Réinitialiser.

Réinitialise certains des réglages du son aux valeurs par défaut de l'usine.

### C. Contenu du Menu Réseau.

#### Type de réseau.

Désactivez la connexion réseau ou modifiez le type de connexion.

#### Scanner les Réseaux Sans Fil.

Commencer à rechercher les réseaux sans fil. Cette option sera disponible si le "Type de Réseau" est défini comme "Dispositif Sans Fil".

#### Déconnecter.

Pour supprimer votre profil de réseau sans fil enregistré, sélectionnez cette option et appuyez sur "Ok". Cette option ne sera pas disponible si vous n'avez pas enregistré votre profil de réseau sans fil. Reportez-vous à la section "Connectivité" pour plus d'informations.

#### Appuyez sur WPS sur votre routeur Wifi.

Si votre modem/routeur dispose de WPS, vous pouvez vous y connecter directement à l'aide de cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur "Ok". Appuyez sur le bouton "WPS" de votre modem/routeur pour établir la connexion. Cette option sera disponible si le "Type de Réseau" est défini comme "Dispositif Sans Fil".

#### Test de débit Internet.

Commencez un test de vitesse pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.

#### Paramètres avancés.

Modifiez les configurations IP et DNS de votre TV.

#### Réveil (Wake On).

Activez ou désactivez cette fonction en la réglant en mode "Marche" ou "Arrêt".

Remarque :pour des informations détaillées sur les options de ce menu, reportez-vous à la section "Connectivité".

### D. Contenu du Menu d'Installation.

#### Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage).

Affiche les options de réglage automatique. "D. Aérien" : recherche et enregistre les chaînes DVB. "D. Câble" : recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. "Analogique" : recherche et mémorise les stations analogiques. "Satellite" : recherche et mémorise les stations sur satellite.

#### Recherche manuelle de chaînes.

Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.

#### Recherche de chaînes réseau.

Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. "D. Aérien" : recherche les chaînes d'antenne réseau. "D. Câble" : recherche les chaînes de câble réseau. "Satellite" : recherche les chaînes du réseau satellite.

#### Réglage analogique avec précision.

Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.

#### Paramètres du satellite.

Configure les paramètres du satellite. "Liste de satellites" : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez "Ajouter", "Supprimer" les satellites ou "Éditer" les paramètres satellite de la liste. "Installation de l'antenne" : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarrer une nouvelle recherche de satellite.

#### Paramètres d'installation (en option).

Affiche le menu des paramètres d'installation. "Recherche en mode de veille" (la disponibilité varie en fonction du modèle) : votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes, en mode veille. Toutes les chaînes détectées s'affichent à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamique (la disponibilité varie en fonction du modèle) : si cette option est définie sur Activé, les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.

#### Eff. Liste service.

Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de Pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.

#### Sélectionner le réseau actif.

Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.

#### Informations relatives au signal.

Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/la qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.

#### Première installation.

Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

### E. Contenu du Menu Système.

#### a. Accès conditionnel.

Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

#### b. Langue.

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

#### c. Paramètres de confidentialité.

Gérez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyer sur "Ok" pour accéder au menu et paramétrer en fonction de vos préférences.

#### d. Parental.

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le "Verrouillage menu", le "Contrôle parental", le "Verrouillage enfants" ou le "Guide" à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM par défaut" en utilisant les options associées. Remarque : certaines options du menu ne seront pas disponibles, selon les choix régionaux, lors de la "Première Installation". Le PIN par défaut aurait pu être réglé sur "0000" ou "1 2 3 4". Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la "Première installation", utilisez le code PIN que vous aviez défini.

#### e. Date/Heure.

Définit la date et l'heure.

#### f. Sources.

Modifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées. Aussi, les options "Régulier", "Amélioré" et "Désactivé" sont disponibles pour les sources HDMI. Les options "Régulier" et "Amélioré" s'appliquent au réglage des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous voulez regarder des images, 4 K ou HDR, à partir d'une source HDMI, la source y afférente doit être définie sur "Amélioré" si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 2.0, et les versions ultérieures. Définissez la source sur "Régulier" si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 1,4. Définissez en conséquence ou désactivez les sources HDMI correspondantes en réglant sur "Désactivé".

#### g. Accessibilité.

Affiche les options d'accessibilité du téléviseur. Cette option ne sera pas disponible si aucune chaîne n'est installée.

#### Malentendant.

Active n'importe quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur. Cette option ne sera pas disponible si aucune chaîne n'est installée.

#### Description Audio.

Une piste de narration se lit pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur "Ok" pour voir toutes les options du menu "Description Audio". Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.

#### Amélioration du dialogue.

Cette fonction offre des options de post-traitement du son pour l'amélioration des dialogues à synthèse vocale. Les options "Désactivé", "Faible", "Moyen" et "Élevé" seront disponibles. Réglez selon vos préférences.

Remarque : c ette fonction n'a d'effet que si le format audio d'entrée est, AC-4, et cet effet ne s'applique qu'à la sortie du haut-parleur TV.

#### h. Netflix.

Si cette fonction est prise en charge par votre TV, vous pourrez afficher votre numéro ESN (le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléviseur) et désactiver Netflix.

Remarque :pour la lecture vidéo 4K, une vitesse de connexion Internet minimale de 25 Mo par seconde, est nécessaire. Pour en savoir plus sur les exigences relatives au contenu 4K diffusé en streaming, rendez-vous sur le site de Netflix ( help.netflix.com, en/node/13444 ). Lorsque vous commencez à diffuser du contenu vidéo via Internet, la qualité de votre connexion est analysée et la qualité Full HD ou 4K peut prendre un certain temps pour se déployer, ou être inexistante en cas de connexion Internet lente. Vous devriez vérifier la performance de vos services Internet auprès de votre fournisseur d'accès Internet en cas d'incertitude.

#### i. Assistant Vocal.

#### Alexa Intégré.

Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si l'installation est déjà terminée, les options "Langage Alexa", "Alexa En Attente", "Volume d'Alarme Alexa" et "Déconnexion" seront disponibles. Référez-vous à la section "Alexa Prêt" pour plus d'informations.

Langage Alexa : définit la langue de préférence pour Alexa.

Alexa En Attente : a ctive ou désactive la fonction Alexa En Attente. Si cette option est activée, Alexa sera disponible pendant que le téléviseur est en mode veille.

Remarque :cette fonction peut affecter la consommation d'énergie de votre téléviseur.

Volume d'Alarme Alexa : r ègle le niveau de volume des alarmes Alexa.

Déconnexion : vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Alexa Intégrée sera désactivée.

#### Fonctionne avec Alexa.

Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si l'installation est déjà terminée, l'option "Déconnexion" sera disponible. Référez-vous à la section "Alexa Prêt" pour plus d'informations.

Déconnexion : v ous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Fonctionnalités Avec Alexa sera désactivée.

#### Google Assistant.

Lance le processus de configuration pour permettre à votre téléviseur de fonctionner avec les appareils Google Assistant. Sélectionnez "Démarrer" et appuyez sur "Ok". Si l'installation est déjà terminée, l'option "Déconnexion" sera disponible. Si vous vous déconnectez, la fonction Google Assistant sera désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Google Assistant.

#### j. Paramètres de l'appareil.

#### CEC.

Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur le bouton "Gauche" ou "Droit" pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Mise en marche auto CEC.

Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton "Gauche" ou "Droit" pour activer ou désactiver cette fonction.

#### k. Pluce.

Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.

#### Temporisation du Menu.

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

#### Indicateur de mise en veille.

Si cette option est "Désactivée", le voyant de veille ne s'allume pas lorsque le téléviseur est en mode veille.

#### HBBTV.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en la réglant en mode "Marche" ou "Arrêt".

Remarque :selon le modèle de votre téléviseur et l'option pays sélectionnée dans l'installation initiale, cette fonction peut être disponible dans le menu Paramètres, Système, Paramètres de Confidentialité.

#### Mise à jour logicielle.

S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur "Ok" pour afficher les options de menu.

#### Version de l'application.

Affiche la version actuelle de l'application.

#### Mode Sous-Titre.

Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB/sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.

#### Arrêt automatique.

Définit la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme "Désactivé".

#### Clé Biss.

Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss. Sélectionnez la Clé Biss, puis appuyez sur "Ok" pour entrer la chaîne de Télé souhaitée.

#### Mode Mémorisation.

Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le "Mode Magasin" est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.

#### Partage Audio/Vidéo.

Cela vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette PC. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette PC compatible, en plus de l'application requise installée, vous pourrez partager/lire les photos sur votre téléviseur. Reportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.

#### Mode de mise sous tension.

Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension. Les options "Dernier État" et "Mode Veille" sont disponibles.

#### Télécommande virtuelle.

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.

#### Afficher les cookies.

Affiche tous les cookies enregistrés.

#### Supprimer les cookies.

Supprime tous les cookies enregistrés.

#### O S S.

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

#### Ne pas suivre.

Vous pouvez définir vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HBBTV en utilisant cette option.

#### Priorité de l'application.

Cette option vous permet de définir votre préférence quant à la priorité entre les applications de diffusion et les applications AppMMI CICAM. Dans le cas où un CICAM est inséré dans la TV et qu'une contestation se produit entre les demandes, la priorité sera accordée au type de demande choisi.

#### Notification Dolby.

Configure les préférences d'affichage des notifications pour les contenus Dolby. Lorsqu'il est "activé", le logo Dolby s'affiche à l'écran lorsque le contenu Dolby est détecté.

Paramètres de confidentialité ; HBBTV ; Afficher les cookies ; Supprimer les cookies : c es fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation.

Système.

## 7. Alexa Prêt.

Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible sur de nombreux assistants à commande vocale. Au moyen des fonctions Alexa intégrées et Fonctionnalités d'Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa et contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.

### A. Alexa Intégré.

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa. Pour ce faire, un Boîtier de Microphone est nécessaire. Après avoir connecté votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

Le Boîtier de Microphone peut être acheté séparément s'il n'est pas fourni avec l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté votre téléviseur.

- Connectez votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur.

- Utilisez l'option Intégrée Alexa dans le menu Paramètres, Système, Assistant Vocal.

- Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation. Reportez-vous au manuel d'utilisation du Boîtier de Microphone pour plus d'informations.

### B. Fonctionne avec Alexa.

Vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

- Utilisez l'option Fonctionnalités Avec Alexa dans le menu Paramètres, Système, Assistant Vocal.

- Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

#### a. Processus de configuration.

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation.

Voir page 70.

Remarque : assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

#### b. Exemples de commande.

Voir pages 70 et 71.

## 8. Google Assistant.

Votre téléviseur fonctionne avec Ok Google pour le contrôle vocal de vos appareils et dispositifs connectés.

### A. Fonctionnement avec Ok Google.

Grâce à cette fonction, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec les appareils Google Assistant. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. Voir page 71.

Remarque : assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet. Vous ne pouvez relier qu'un seul téléviseur à votre compte.

### B. Exemples de commande.

Il suffit de dire "Ok Google" pour contrôler votre télévision en utilisant uniquement votre voix. Voir page 72.

Google est une marque déposée de Google LLC.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications.

- Télédiffusion : PAL BG/I/DK/SECAM BG/DK.

- Réception des chaînes : VHF (BAND, I/III), UHF (BAND U), Hyperband.

- Réception numérique : TV satellite numérique terrestre intégré/câble (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme).

- Nombre de chaînes prédéfinies : 11 000.

- Indicateur de chaîne : affichage à l'écran.

- Entrée d'antenne RF : 75 Ohm (déséquilibrée).

- Tension de fonctionnement : 220-240 V C A, 50 Hz.

- Audio : A2 Stéréo + Nicam Stéréo.

- Casque : mini-jack stéréo de 3,5 mm.

- Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Watt) : inférieur à 2.

- Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD) : 2 x 10 W.

- Consommation électrique (Watt) : 120 W.

- Poids (Kg) : 7,50 Kg.

- Dimensions TV D x L x H (avec pied) (mm) : 252 x 964 x 629.

- Dimensions TV D x L x H (sans pied) (mm) : 68 x 964 x 560.

- Écran : 16/9 43 po.

- Température de fonctionnement et humidité : 0°C à 40°C, soit 85 % d'humidité maximale.

#### Spécifications du transmetteur, L A N sans fil.

Gammes de fréquence et Puissance maximale de sortie :

- 2 400 à 2 483, 5 MHz (CH1-CH13) : inférieur à 100 mW,

- 5 150 à 5 250 MHz (CH36 - CH48) : inférieur à 200 mW,

- 5 250 à 5 350 MHz (CH52 - CH64) : inférieur à 200 mW,

- 5 470 à 5 725 MHz (CH100 - CH140) : inférieur à 200 mW.

#### Restrictions pays.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européenne en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

Pays et Restrictions :

- Bulgarie : autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public,

- Italie : une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations,

- Grèce : usage interne uniquement pour les bandes de 5 470 à 5 725 MHz,

- Luxembourg : une autorisation générale est requise pour la fourniture réseau et les opérations d'entretien (pas pour le spectre),

- Norvège : la transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund,

- Fédération de Russie : utilisation interne uniquement,

- Israël : bande 5 GHz uniquement pour la plage 5 180 MHz-5 320 MHz.

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier auprès des autorités locales l'état actuel de leur réglementation nationale sur les réseaux locaux sans fil à 5 GHz.

#### Norme.

IEEE, 802.11,.a/b/g/n.

#### Interface hôte.

USB (2.0).

#### Sécurité.

W E P, 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI.

## 2. Remarque.

#### DVB ; Diffusion des données ; Fonctions IPTV.

Ce téléviseur a été conçu (à la date d'août 2019) suivant les normes de télévision numérique terrestre DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)), les normes de télévision numérique par câble DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)), et les normes de télévision numérique par satellite DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)).

Consultez votre distributeur local pour tout renseignement sur la disponibilité des services DVB-T/T2 ou DVB-S dans votre localité.

Consultez votre fournisseur de services par câble pour plus d'informations sur la disponibilité des services DVB-C à partir de cette TV.

Cette TV peut ne pas fonctionner correctement avec un signal non conforme aux normes des services DVB-T/T2, DVB-C ou DVB-S.

La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays, de la localité, de l'opérateur, du fournisseur de services, de l'environnement par satellite et réseau.

Les modules CI ne fonctionnent pas tous correctement avec cette TV. Consultez votre fournisseur de services pour tout renseignement sur les modules CI disponibles.

Cette TV peut ne pas fonctionner avec un module non approuvé par le fournisseur de services.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, en fonction du fournisseur de services.

La compatibilité avec d'autres services n'est pas garantie.

Les applications Internet sont fournies par leurs fournisseurs de services respectifs et peuvent être modifiées, interrompues ou supprimées à tout moment.

Panasonic n'assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité ou la continuité des services.

Panasonic ne garantit pas le fonctionnement et la performance des dispositifs périphériques fabriqués par d'autres fabricants ; et nous déclinons toute responsabilité ou dommage découlant du fonctionnement et/ou de la performance de l'utilisation des dispositifs périphériques de ces autres fabricants.

## 3. Fonctions.

- TV couleur avec télécommande.

- TV numérique, par câble, satellite entièrement intégrée (DVB-T-T2/C/S-S2).

- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI.

- Entrée USB.

- Système de menu OSD.

- Système de son stéréo.

- Télétexte.

- Connexion de casque.

- Système de programmation automatique.

- Réglage manuel.

- L'arrêt est automatique après plus de 8 heures de temps.

- Minuteur de mise en veille.

- Verrouillage enfants.

- Coupure automatique du son en l'absence de transmission.

- Lecture NTSC.

- AVL (Limitation automatique du volume).

- PLL (Recherche de fréquences).

- Entrée PC.

- Mode Jeu (en option).

- Fonction de coupure de l'image.

- Ethernet (L A N) pour la connectivité et le service Internet.

- 802.11, a/b/g/n Support WLAN intégré.

- Partage Audio/Vidéo.

- HbbTV.

## 4. Ultra HD (UHD).

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition, également appelée 4K) qui offre une résolution de 3 840 x 2 160 (4K:2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus Ultra HD sont pris en charge par HDMI, certains services O T T (Over-the-Tap), les entrées USB et les diffusions sur DVB-T2 et DVB-S2.

## 5. Gamme dynamique élevée (HDR), Log-Gamma hybride (HLG).

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus claires et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Les contenus HDR/HLG sont pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI, USB et des émissions DVB-S. Pour regarder les images HDR/HLG, réglez l'entrée source HDMI y afférente sur Amélioré à partir de l'option Sources dans le menu Réglages, Système, si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

## 6. Dolby Vision.

La technologie Dolby Vision offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images réalistes avec un volume étonnant de détails que ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB.

Pour regarder les images Dolby Vision, réglez l'entrée source HDMI y afférente sur Amélioré à partir de l'option Sources dans le menu Réglages, Système, si le contenu Dolby Vision est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Dans le menu Paramètres, Image, Mode, 2 modes d'image prédéfinis seront disponibles en cas de détection de contenu Dolby Vision : Dolby Vision Bright et Dolby Vision Dark. Les 2 permettent à l'utilisateur de vivre le contenu comme le créateur l'avait prévu à l'origine avec des conditions d'éclairage ambiant différentes.

## 7. Notification de licence.

Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Pour les brevets DTS, reportez-vous à patents.dts.com . Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque commerciale de DTS, Inc. DTS, Inc. Tous droits réservés.

Pour les brevets DTS, reportez-vous à patents.dts.com . Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole et DTS ou DTS-HD et le Symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. DTS, Inc. Tous droits réservés.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo "C i Pluce" est une marque de commerce de C i Pluce LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.

## 8. Déclaration de conformité (DoC).

"Par la présente, Panasonic Corporation déclare que le téléviseur est en conformité avec les exigences essentielles et d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/C E".

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de la DoC originale de ce téléviseur, visitez le site Web suivant :ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre.

Panasonic Marketing Europe GmbH.

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany.

Site Internet :panasonic.com

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

#### Mise en garde. Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

Mise en garde : pour éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). L'entretien des pièces internes est interdit aux utilisateurs. Veuillez confier l'entretien à un personnel qualifié.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode Veille ou éteint.

Remarque : respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

Important. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil.

Avertissement : cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

- Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).

- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues, telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.

- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.

- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.

- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

Avertissement. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Avertissement. Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

Avant toute chose. Ne jamais laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

- Symbole Avertissement : blessures graves ou risque de mort.

- Symbole Risque d'électrocution : risque de tension dangereuse.

- Symbole Entretien : composant d'entretien important.

## 2. Symboles sur le produit.

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Symbole Équipement de classe II : cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Symbole Terminal sous tension dangereux : les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Symbole Mise en garde, voir instructions d'utilisation : les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Symbole Class 1 Laser Product, Produit Laser de Classe 1 : ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

#### Avertissement.

N'avalez pas la pile. Les produits chimiques qui y sont contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

#### Avertissement. Risque de stabilité.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles.

Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- toujours utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur,

- toujours utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité,

- toujours vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support,

- toujours informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes,

- acheminer toujours les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis,

- ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable,

- ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié,

- ne jamais placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support,

- ne jamais placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation Secteur ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

#### Avertissements liés à la fixation murale.

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

#### Avertissement.

- En faisant recourt à d'autres supports de fixation murale ou en en installant un par vous-même, vous courrez le risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Pour une performance et une sécurité optimales de l'appareil, pensez à vous rapprocher de votre magasin ou d'un technicien agréé pour la fixation des supports. Tout dommage provoqué à la suite d'une installation effectuée par des mains inexpertes annulera votre garantie.

- Lisez attentivement les instructions fournies avec les accessoires en option et veillez scrupuleusement à ce que le téléviseur ne tombe pas.

- Faites preuve de prudence pendant l'installation du téléviseur. Sinon, il pourrait s'endommager au contact d'autres objets.

- Faites attention pendant la fixation des supports au mur. Prenez toujours la peine de vérifier qu'aucun câble ni tuyau électrique ne passe dans le mur, avant d'y fixer le support.

- Pour éviter tout risque de chute ou de blessure, déplacez le téléviseur de sa position fixe sur le mur lorsque sa présence à cet endroit n'est plus nécessaire.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

## 3. Informations sur l'environnement.

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu Paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande.

Remarque :les options d'Économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Paramètres, Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'Économie d'énergie dans le menu Paramètres, Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Vous pouvez également éteindre l'écran à l'aide de l'option "Écran désactivé", si vous voulez entendre uniquement le son et n'avez pas besoin de regarder. Si vous appuyez successivement sur le bouton "droit" ou "gauche", l'option "Écran éteint" sera sélectionnée et le message "Écran éteint dans 15 secondes" s'affichera à l'écran. Sélectionnez "Continuer" et appuyez sur "Ok" pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque :l'option d'extinction d'écran n'est pas disponible si le mode Game est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire ou d'arrêter la consommation d'énergie.

## 4. Mise au rebut des vieux équipements et des piles.

#### Uniquement pour les pays Européens possédant des systèmes de recyclage.

Symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous .

Ces symboles sur les produits, emballages, et, ou documents joints signifient que les appareils et batteries électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec le reste de vos ordures ménagères.

Pour le traitement approprié, la récupération et le recyclage des appareils et batteries usagés, veuillez les acheminer aux points de collecte, conformément à la législation de votre pays.

En vous en débarrassant correctement, vous participerez à la sauvegarde de ressources inestimables et éviterez des effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement.

Pour plus d'informations concernant la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

#### Remarque pour le symbole des piles (Symbole de poubelle sur roues barrée situé dans la partie inférieure).

Ce symbole peut être associé à un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences de la Directive relative aux produits chimiques.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien.

Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise secteur.

### A. Panneau d'affichage, téléviseur, socle.

#### Entretien régulier.

Nettoyez soigneusement la surface du panneau d'affichage, du téléviseur ou du socle à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la poussière ou les empreintes digitales.

#### En cas de saleté persistante.

- Nettoyez d'abord la poussière à la surface.

- Mouillez un chiffon doux, avec de l'eau propre ou un détergent neutre dilué (1 part de détergent liquide pour 100 parts d'eau.)

- Essorez correctement le chiffon. (Veillez à ne laisser entrer aucun liquide à l'intérieur du téléviseur, car cela pourrait causer une défaillance.)

- Avec le chiffon légèrement humidifié, nettoyez la saleté persistante.

- Enfin, essuyez toute l'humidité.

#### Avertissement.

N'utilisez pas de chiffon dur ou ne frottez pas la surface trop fortement, car cela pourrait causer des rayures à la surface.

- N'utilisez pas d'insectifuge, solvant, diluant ou toute autre substance volatile sur les surfaces. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement ou provoquer le pelage de la peinture.

- La surface du panneau d'affichage est spécialement traitée et peut être facilement endommagée. Veillez à ne pas tapoter ou rayer l'écran avec votre ongle ou d'autres objets durs.

- Évitez tout contact prolongé du téléviseur et de son socle avec du caoutchouc ou une substance en PVC. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement.

### B. Prise d'alimentation.

Essuyez la fiche d'alimentation à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon sec.

L'humidité et la poussière peuvent causer un incendie ou une décharge électrique.

## 2. Insertion des piles dans la télécommande.

Ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle à l'arrière. Insérez deux piles AA. Assurez-vous que les signes Plus et Moins correspondent (respectez la polarité). Ne confondez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle.

Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées. Notez que lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être altérées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

## 3. Dépannage et astuces.

#### La TV va s'allumer.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

#### Mauvaise qualité d'image.

- Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.

- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

#### Pas d'image.

- Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

- L'antenne est-elle correctement connectée ?

- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

#### Pas de son.

- Vérifiez si le téléviseur est en mode Muet. Appuyez sur le bouton "Muet" ou augmentez le volume pour vérifier.

- Le son, sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

#### La télécommande ne fonctionne pas.

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

- Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Reportez-vous à la section "Insertion des piles dans la télécommande".

#### Pas de signal sur une source d'entrée.

- Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

- Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

- Vérifiez que l'appareil est sous tension.

#### L'image n'est pas centrée dans la source VGA.

Pour que votre téléviseur centre automatiquement l'image, accédez au menu "Position PC" dans le menu "Image", sélectionnez "Auto-position" et appuyez sur "Ok". Attendez qu'il soit fini. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options "Position H" et "Position v". Sélectionnez l'option souhaitée et utilisez les touches de direction "gauche" et "droite" de la télécommande pour régler.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service Consommateurs.

Ce service Panasonic vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet :handicapzero.org

## 2. E-Manuel.

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au E-Manuel, accédez au menu "Réglages", sélectionnez "Manuels" et appuyez sur "Ok". Pour un accès rapide, appuyez sur le bouton "Home/Menu", puis sur le bouton "Info".

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.