Proline.

Congélateur armoire TTZ97.

Mode d'emploi adapté, février 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

2. Mises en garde importantes.

3. Avant d'installer l'appareil.

4. Installation.

5. Température ambiante.

6. Coupure de courant.

7. Utilisation de votre congélateur.

7.1. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

7.2. Réglage de température.

7.3. Déplacement de votre appareil.

7.4. Congélation et conservation des aliments.

7.5. Fabrication de glaçons.

7.6. Bruits de fonctionnement.

7.7. Déplacement de votre congélateur.

7.8. Conseils pour économiser l'énergie.

8. Inversion de la porte.

9. Dégivrage.

10. Nettoyage et entretien.

11. Guide de dépannage.

Avertissement !

12. Fiche d'information sur le produit.

13. Service de réparation et pièces de rechange.

14. Mise au rebut.

15. Autres informations.

# 1. Description de l'appareil.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composé d'une porte s'ouvrant vers la droite à l'aide d'une poignée encastrée faisant toute la largeur de la tranche supérieure.

Intérieur.

Le compartiment congélateur (moins 18°C), congélation, stockage de produits surgelés, est décrit de haut en bas :

• 1 bouton de réglage de la température,

• 2 tiroirs : gâteaux et pâtisseries, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre),

• 1 tiroir d'une grande profondeur (poissons et viandes cuites).

Bouton de réglage de la température.

Le bouton est de forme circulaire pourvu d'une barre en son centre.

3 réglages sont disponibles :

• MINIMUM : 8:00,

• NORMAL : 00:30,

• MAX : 5:30.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température du MINIMUM au NORMAL ou au MAX.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7. Utilisation de votre congélateur, section 7.2. Réglage de température.

## 1.2. Face inférieure.

Elle est composée de 4 pieds réglables, 1 de chaque côté.

## 1.3. Face arrière.

Elle est composée d'1 cordon d'alimentation au secteur.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour référence ultérieure.

Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous au chapitre 10. Nettoyage et entretien.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant,

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant,

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut,

• installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Logo représentant 1 triangle contenant 1 flamme et souligné d'1 trait sur fond jaune : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

• rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus,

• les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

• si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

Précautions de sécurité.

La prise doit être accessible lorsque le congélateur est positionné.

Éteignez et débranchez le congélateur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments et le panier avant le nettoyage.

Ne débranchez jamais le congélateur en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et retirez-la.

Placez le congélateur dans un endroit sec - évitez les zones à forte humidité.

Gardez le congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le congélateur près d'une cuisinière, d'un feu ou d'un appareil de chauffage.

N'utilisez pas d'appareils électriques dans le congélateur.

Éloignez de l'appareil les bougies, les lampes et tous les autres objets à flamme nue afin de ne pas mettre le feu à l'appareil.

Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le congélateur.

N'utilisez jamais la base, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.

Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés une fois décongelés.

Ne consommez pas de sucettes ou de glaçons directement sortis du congélateur, car cela peut provoquer des brûlures de glace dans la bouche et sur les lèvres.

L'isobutane réfrigérant (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil, un gaz naturel à haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Avertissement : les réfrigérateurs et les congélateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle. Assurez-vous que la tubulure du circuit frigorifique n'est pas endommagée avant une mise au rebut appropriée.

# 3. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre appareil à l'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil, elle doit donc rester accessible en permanence. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 4. Installation.

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.

Pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

Réglez les pieds pour maintenir le congélateur à niveau.

# 5. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C. Si ces températures sont dépassées, c'est-à-dire plus froides ou plus chaudes, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante dépasse cette plage limite pendant des périodes prolongées, la température dans le congélateur s'élèvera au-dessus de -18°C et les aliments risquent de s'avarier.

# 6. Coupure de courant.

En cas de panne de courant pendant la conservation des aliments congelés, gardez la porte fermée.

Les aliments congelés ne devraient pas être affectés si la panne de courant dure moins de 12 heures.

Ne recongelez pas des aliments congelés qui ont été complètement décongelés. Ils peuvent être dangereux à consommer.

# 7. Utilisation de votre congélateur.

## 7.1. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 ou 3 heures, le temps que chacun des compartiments arrive à la température adéquate.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant, afin d'enlever les poussières liées à la fabrication et au transport.

## 7.2. Réglage de température.

La température du congélateur se règle au moyen du bouton de contrôle de la température situé à l'intérieur. Ajustez le bouton de contrôle sur le réglage désiré.

MINIMUM est le réglage le moins froid.

NORMAL est le réglage moyen de refroidissement.

MAX est le réglage le plus froid.

• La durée de fonctionnement et la température sont affectées par l'emplacement du congélateur, par la fréquence d'ouverture de la porte et par la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil,

• lors de la première utilisation de l'appareil ou après l'avoir dégivré, réglez le bouton de réglage sur le réglage le plus froid pendant au moins 2 heures avant d'y placer des aliments à conserver, puis ramenez-le en position médiane.

## 7.3. Déplacement de votre appareil.

Si l'appareil est éteint (quelle qu'en soit la raison), attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

• Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur. Sortez tous les aliments. Sortez également tous les éléments amovibles (paniers, accessoires, etc.) ou fixez-les dans l'appareil pour éviter des chocs,

• déplacez l'appareil et réinstallez-le. Si l'appareil a été placé sur un des ses côtés durant un certain temps, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

## 7.4. Congélation et conservation des aliments.

#### Utiliser le congélateur.

Pour conserver des aliments congelés.

Pour faire des glaçons.

Pour congeler des aliments.

Remarque : Vérifiez que la porte du congélateur a été correctement fermée.

#### Acheter des aliments surgelés.

L'emballage ne doit pas être endommagé.

Respectez la "date de péremption, date limite de consommation, à utiliser de préférence avant".

Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

#### Stocker des aliments surgelés.

Stockez-les à une température inférieure ou égale à -18°C. Évitez d'ouvrir la porte du congélateur inutilement.

#### Congeler des aliments frais.

Congelez uniquement des aliments frais et en bon état.

Pour préserver au mieux la valeur nutritionnelle, la saveur et la couleur des légumes, il faut les blanchir avant de les congeler.

Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas d'être blanchis.

Remarque : Maintenez les aliments à l'écart des aliments déjà congelés.

Les aliments suivants sont appropriés à la congélation : gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, œufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts.

Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation : certains types de légumes généralement consommés crus (par exemple les radis et les laitues), les œufs dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et les poires, les œufs durs, le yaourt, le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise.

#### Emballer les aliments congelés.

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des emballages hermétiques.

1. Placez les aliments dans des emballages,

2. évacuez l'air,

3. scellez l'emballage,

4. étiquetez l'emballage avec le contenu et la date de congélation.

Emballage approprié : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium. Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le congélateur Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

#### Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le congélateur.

Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

• Lard, ragoût, lait : 1 mois,

• pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras : 2 mois,

• poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins : 3 mois,

• jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, Morceaux de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, Agneau (cru), gâteaux aux fruits : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption, limite d'utilisation, date de consommation", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

• vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

## 7.5. Fabrication de glaçons.

Remplissez un bac à glaçons (non fourni) avec 3/4 plein d'eau potable et placez-le au congélateur.

Si le bac à glaçons est collé au tiroir du congélateur, décoincez-le exclusivement avec un ustensile non coupant.

Pour sortir les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou placez-le brièvement sous l'eau courante.

## 7.6. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

• fonctionnement du moteur,

• le réfrigérant s'écoulant dans les tubulures.

## 7.7. Déplacement de votre congélateur.

• Débranchez le congélateur,

• retirez tous les aliments,

• fixez solidement à l'aide de ruban adhésif tous les objets non fixés à l'intérieur du congélateur,

• fermez les portes avec du ruban adhésif,

• veillez à ce que le congélateur reste en position verticale pendant le transport.

## 7.8. Conseils pour économiser l'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

• veillez à ce que l'appareil soit correctement ventilé comme recommandé dans les instructions d'utilisation,

• attendez que les boissons et aliments chauds aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil,

• minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

• ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

• dégivrez régulièrement le congélateur pour enlever la couche de givre,

• veillez à ce que la porte de l'appareil soit toujours correctement fermée.

# 8. Inversion de la porte.

Si vous avez besoin de monter la porte dans l'autre sens, il est préférable que vous fassiez appel à l'agent de service agréé le plus près de chez vous pour faire cette manipulation.

Avant d'inverser la porte, n'oubliez pas d'éteindre et de débrancher le congélateur. Munissez-vous de préférence d'une clé et d'un tournevis cruciforme (non fournis).

1. Démontez le panneau de dessus en dévissant les deux vis situées à l'arrière,

2. enlevez les vis de fixation de la charnière du haut. Démontez la charnière du haut. Puis, soulevez la porte supérieure et placez-la sur une surface rembourrée pour qu'elle ne se raye pas,

3. dévissez la charnière inférieure. Ensuite, retirez les pieds réglables de chaque côté,

4. dévissez et retirez la broche de la charnière inférieure, retournez le support et remettez-le en place,

5. replacez le support de montage avec la broche de la charnière inférieure. Remettez les deux pieds réglables en place,

6. retirez le joint de la porte puis remettez-le en place après avoir fait pivoter la porte,

7. enfin, remontez la charnière supérieure et remettez la porte supérieure. Vérifiez l'alignement horizontal et vertical de la porte et vérifiez que les joints adhèrent parfaitement en tout point de l'encadrement. Si tout est correct, terminez de serrer toutes les vis de charnière. Remontez le couvercle de la charnière du haut et le cache vis,

8. remettez en place le panneau de dessus et serrez les vis.

# 9. Dégivrage.

Il est recommandé de dégivrer régulièrement le congélateur ou quand l'épaisseur de givre est supérieure à 3 mm.

Attention : n'utilisez pas des couteaux ou des objets pointus pour enlever la glace ! Vous risqueriez d'abîmer le circuit réfrigérant.

1. Mettez le bouton de réglage de température sur MINIMUM et débranchez l'appareil de la prise secteur,

2. ouvrez la porte et retirez tous les aliments congelés et emballez-les dans plusieurs couches de papiers ou dans des torchons épais afin qu'ils restent froids,

3. pour accélérer le processus de décongélation, mettez une casserole d'eau chaude dans le congélateur, en la reposant sur un support,

4. une fois le dégivrage terminé, nettoyez l'intérieur de l'appareil. Épongez l'eau de condensation avec un chiffon ou une éponge. Essuyez le congélateur,

5. rebranchez l'appareil à la prise de courant,

6. remettez les aliments dans le congélateur et réglez la température sur le réglage désiré.

# 10. Nettoyage et entretien.

Dès l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer soigneusement.

Il est recommandé de nettoyer le congélateur chaque fois qu'il est dégivré pour aider à maintenir le fonctionnement efficace du congélateur.

Attention, n'utilisez pas des solvants ou des produits de nettoyage abrasifs.

1. Réglez le bouton du thermostat sur la position MINIMUM et débranchez l'appareil,

2. sortez les aliments et mettez-les dans un endroit frais,

3. nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent,

4. nettoyez le joint de la porte avec de l'eau claire et essuyez-le bien,

5. après le nettoyage, rebranchez l'appareil et réglez la température au niveau souhaité,

6. remettez les aliments dons l'appareil.

Conseils de nettoyage :

• retirez tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement,

• essuyez les éléments intérieurs (y compris le bouton de réglage de la température) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude,

• essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

# 11. Guide de dépannage.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément au tableau ci-dessous avant de faire appel à un technicien.

## Avertissement !

N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un ingénieur de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'appareil ne fonctionne pas :

• vérifiez que le congélateur est correctement branché sur la prise secteur et que l'alimentation est activée,

• vérifiez que le fusible n'est pas grillé,

• vérifiez que le disjoncteur n'est pas déclenché.

Le congélateur est bruyant :

• vérifiez que le congélateur est placé sur une surface plane,

• vérifiez que le contenu ne contient pas d'objets non fixés qui pourraient vibrer contre les parois intérieures.

La température à l'intérieur du congélateur est trop élevée :

• tournez le bouton de contrôle de la température sur un réglage plus froid et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise,

• la porte est restée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. L'air chaud pénètre dans le congélateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte moins souvent,

• vérifiez que la porte est complètement fermée,

• assurez-vous que le joint de la porte reste scellé,

• une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a peut-être été stockée récemment. Attendez que le congélateur ait atteint sa température de consigne.

La porte ne se ferme pas correctement :

• vérifiez que le congélateur se trouve sur une surface plane,

• vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas sale.

Mauvaise odeur dans l'appareil :

• les aliments dégageant une forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être placés dans l'appareil,

• vérifiez qu'il n'y a pas d'élément détérioré ou que les joints de la porte ne sont pas restés sales pendant une longue période.

# 12. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils Copyright. Proline.

Adresse du fournisseur : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : TTZ97.

#### Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 850 mm, largeur 550 mm, profondeur 580 mm,

• volume total : 91 dm cube ou L.

• IEE : 125,

• classe d'efficacité énergétique : F,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : 40 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C,

• consommation d'énergie annuelle : 208 kWh par an,

• classe climatique : tempérée, subtropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 16°C,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 38°C.

• réglage hiver : non.

#### Paramètres des compartiments :

• garde-manger : non,

• stockage du vin : non,

• cave : non,

• denrées alimentaires fraîches : non,

• denrées hautement périssables : non,

• sans étoile ou fabrication de glace : non,

• 1 étoile : non,

• 2 étoiles : non,

• 3 étoiles : non,

• 4 étoiles, oui : volume de compartiment : 91,0 dm cube ou Litre ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires : -18°C ; pouvoir de congélation spécifique : 4,4 kg par 24 heures) ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) : M,

• zone 2 étoiles : non,

• compartiment à température variable : non,

Compartiments "quatre étoiles", dispositif de congélation rapide : non.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission : www.darty.com, www.vandenborre.be

#### Classe climatique :

• tempérée : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C,

• subtropicale : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits : cliquer sur le lien eprel.ec.europa.eu, screen/product/refrigeratingappliances2019/1194476

Tension et fréquence nominales 220-240 V environ, 50 Hz.

Réfrigérant, Quantité : R600a, 42 g.

Gaz isolant : cyclopentane.

Courant nominal : 0,7 Ampères.

Classe de protection contre les chocs électriques : classe I.

Puissance d'entrée : 100 W.

Temps de remontée de la température : autonomie en cas de coupure de courant 12 heures.

Poids net : 33 kg.

# 13. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :

• site internet : www.darty.com

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

# 14. Mise au rebut.

Logo représentant 1 poubelle barrée d'1 croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils Copyright, 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 21.03.2022.

Logo Triman (symbole représentant 1 personne dans 1 cercle ayant le 1/4 de son contour droit fait de 3 flèches arrondies) : notice en papier + sachet bulles à recycler.

Logo représentant 1 poubelle barrée d'1 croix : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# 15. Autres informations.

Vous trouverez sur le mode d'emploi original la déclaration UE de Conformité, numéro 862022032956.

Ce service Proline vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.