Proline.

Congélateur armoire TTZ98.

Mode d'emploi adapté du 29 janvier 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face arrière.

2. Mises en garde importantes.

3. Installation.

4. Utilisation.

4.1. Température ambiante.

4.2. Coupure de courant.

4.3. Réglage de température.

4.4. Déplacement de l'appareil.

4.5. Utilisation du congélateur.

4.6. Fabrication de glaçons.

4.7. Dégivrage.

4.8. Inversion du sens d'ouverture de la porte.

4.9. Conseils d'économie d'énergie.

4.10. Bruits de l'appareil.

5. Nettoyage et entretien.

6. Dépannage.

7. Spécifications.

8. Service de réparation et pièces de rechange.

9. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons,

• de se reporter aux pages mentionnées dans ce document.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composée d'une porte s'ouvrant vers la droite à l'aide d'une poignée encastrée faisant toute la largeur de la tranche supérieure.

L'appareil est muni de 2 pieds réglables.

Compartiment congélateur.

Après avoir ouvert la porte, vous y trouverez le compartiment congélateur.

Le compartiment congélateur (-18°C), congélation, stockage de produits surgelés, est décrit de haut en bas :

• 1 bouton de réglage de la température sur la tranche supérieure,

• 2 tiroirs : gâteaux et pâtisseries, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre),

• 1 tiroir d'une grande profondeur (poissons et viandes cuites).

Bouton de réglage de la température.

Le bouton est de forme circulaire et pourvu d'une barre en son centre.

En tournant le bouton vers la droite, la température se fera de plus en plus froide.

3 positions sont représentées autour du bouton :

• 1er niveau : m i n, pour la température la moins froide,

• 2ème niveau : normal, pour la température normale de fonctionnement,

• 3ème niveau : max, pour la température la plus froide.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Utilisation, rubrique Réglage de température.

## 1.2. Face arrière.

Vous y trouverez le cordon d'alimentation.

# 2. Mises en garde importantes.

Attention.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant,

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant,

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives, telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques ainsi que le fluide frigorigène et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.

La mise au rebut doit être faite de façon sûre, dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous, pour + de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale, en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même, une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin, afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Symbole représentant 1 triangle contenant 1 flamme soulignée d'un trait : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans, sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

• rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments, ni ne s'égouttent dessus,

• les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

• si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

Mises en garde importantes.

• Si vous souhaitez vous débarrasser d'un vieux congélateur ou d'un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter que des enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur en jouant.

• Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.

• Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

• Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

• Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

• N'utilisez pas des outils pointus ou coupants, pour enlever le givre et les couches de glace.

• Ne montez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas sur la base des portes ou sur d'autres parties.

N'entreposez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation.

Mise au rebut des appareils usagés : les réfrigérateurs contiennent des gaz et des produits réfrigérants hermétiquement isolés. Le réfrigérant et les gaz propulseurs doivent être mis au rebut de manière professionnelle. Lors de la mise au rebut de l'appareil, faites attention à ne pas endommager le circuit réfrigérant.

# 3. Installation.

Avant d'installer le congélateur :

• avant de brancher le congélateur, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle des prises de votre domicile,

• la prise doit rester accessible après l'installation,

• l'appareil doit être mis à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un branchement sans mise à la terre.

Installation :

• installez l'appareil dans une pièce sèche et suffisamment aérée. L'emplacement ne doit pas être directement exposé à la lumière du soleil, et ne doit pas être situé à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière, etc.),

• afin d'assurer une aération suffisante, rien ne doit être placé à moins de 10 cm de l'appareil, de chaque côté,

• si la surface est irrégulière, les pieds avant de l'appareil peuvent se régler.

# 4. Utilisation.

## 4.1. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante située entre 16°C et 38°C. L'appareil ne peut pas fonctionner correctement en dehors de cette plage de température.

Si l'appareil est exposé à une température ambiante trop élevée pendant trop longtemps, la température dans le congélateur remontera au-dessus de -18°C, et les aliments risquent de se gâter.

Avant de placer, des aliments dans le congélateur :

• enlevez tous les matériaux d'emballage,

• laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 ou 3 heures, le temps que chacun des compartiments arrive à la température adéquate,

• nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant, afin d'enlever les poussières liées à la fabrication et au transport.

## 4.2. Coupure de courant.

En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de 12 heures.

Les aliments entièrement décongelés ne doivent en aucun cas être congelés à nouveau. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

## 4.3. Réglage de température.

La température du congélateur se règle au moyen du bouton de contrôle situé derrière l'appareil. Ajustez le bouton de réglage selon vos besoins ou préférences.

• m i n, est le réglage le moins froid,

• NORMAL, est le réglage moyen de refroidissement,

• MAX, est le réglage le plus froid.

La température et la vitesse de refroidissement du congélateur dépendent de l'emplacement, de la fréquence d'ouverture de la porte et de la température ambiante de la pièce où se trouve l'appareil.

Lors de la première utilisation de l'appareil et après le dégivrage, mettez le thermostat sur la température la plus froide au moins 2 heures avant de mettre les aliments, puis remettez-le en position normale.

## 4.4. Déplacement de l'appareil.

Lorsque l'appareil est éteint pour quelque raison que ce soit, attendez 10 minutes avant de le rallumer. Cela permet à la pression de s'uniformiser dans le système de réfrigération avant le redémarrage.

• Éteignez l'appareil et débranchez-le. Sortez tous les aliments,

• déplacez l'appareil et réinstallez-le. S'il a été couché sur le côté, même pour une courte durée, attendez au moins 10 minutes avant de le rallumer une fois qu'il est remis d'aplomb.

Le gaz frigorigène utilisé par cet appareil est de l'isobutane (R600a). Le R600a est un gaz naturel peu polluant mais explosif. Par conséquent, faites très attention à ne pas abîmer les pièces du circuit de refroidissement lors de l'installation et du déplacement de l'appareil.

En cas de fuite consécutive aux dégâts d'une des pièces du circuit de refroidissement, mettez le congélateur à l'écart de toute source de chaleur et de flammes nues, et aérez bien la pièce pendant quelques minutes.

## 4.5. Utilisation du congélateur.

Le congélateur permet :

• de conserver les aliments surgelés,

• de faire des glaçons,

• de congeler les aliments.

Remarque : assurez-vous que la porte du congélateur reste bien fermée en permanence.

Achat de produits surgelés.

• l'emballage doit rester intact,

• respectez la date limite de péremption,

• si possible, les produits surgelés doivent être transportés dans un sac isotherme, avant d'être mis rapidement au congélateur.

Conservation de produits surgelés.

Conservez vos produits à -18°C ou moins. Évitez de laisser ouverte la porte du congélateur quand ce n'est pas nécessaire.

Congélation de produits frais.

Seuls les aliments frais et en bon état peuvent être congelés.

Les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés, afin de préserver leur saveur, leur couleur et leur valeur nutritive.

Les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges n'ont pas besoin d'être blanchis.

Remarque : Les aliments à congeler ne doivent pas être en contact avec les aliments déjà congelés.

• Les aliments suivants peuvent être congelés : gâteaux et pâtisseries, poisson et fruits de mer, viandes, gibiers, volailles, légumes, fruits, herbes, œufs sans la coquille, produits laitiers comme le fromage et le beurre, plats cuisinés et restes (exemple : soupes), ragoûts, viandes et poissons cuits, plats à base de pommes de terre, soufflés et desserts,

• les aliments suivants ne doivent pas être congelés : Certains légumes habituellement consommés crus (exemple : laitue, radis), œufs dans leur coquille, raisins, pommes, poires et pêches entières, œufs durs, yaourts, lait caillé, crème aigre, mayonnaise.

Emballage de produits surgelés.

Utilisez des emballages hermétiques pour conserver les aliments : cela permet d'éviter qu'ils ne se déshydratent ou ne perdent leur saveur.

1. Mettez les aliments dans les emballages,

2. Videz l'air.

3. Scellez les emballages.

4. Collez des étiquettes indiquant le contenu et la date de congélation.

Emballages possibles : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier d'aluminium, récipients pour congélateur.

Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Durées de conservation recommandées pour les aliments dans le congélateur.

Les durées indiquées varient selon le type d'aliment. Les aliments congelés peuvent être conservés entre 1 et 12 mois ( -18°C minimum).

• bacon, ragoûts, lait : 1 mois,

• pain, glace, saucisses, tartes, fruits de mer préparés, poisson gras : 2 mois,

• poissons maigres, fruits de mer, pizzas, scones, muffins : 3 mois,

• jambon, gâteaux, biscuits, côtes de bœuf et d'agneau, pièces de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers ou jaunes d'œuf, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (secs ou en sirop), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), cake : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• les aliments frais comportant une date de péremption du type, "à consommer de préférence avant...", doivent être congelés avant la date en question,

• assurez-vous que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les produits surgelés, une fois entièrement décongelés, ne doivent pas être congelés à nouveau !,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

## 4.6. Fabrication de glaçons.

Remplissez le bac à glaçons (non fourni) aux trois quarts avec de l'eau potable, et placez-le dans la partie congélateur.

Si le bac à glaçons est collé au congélateur, utilisez un outil non pointu et non coupant pour le détacher. Pour démouler les glaçons, tordez légèrement le bac ou mettez-le sous le robinet quelques instants.

## 4.7. Dégivrage.

Le congélateur ne se dégivre pas automatiquement (car cela entraînerait la décongélation des produits surgelés).

Les couches de glace qui se forment dans le congélateur gênent son fonctionnement et augmentent la consommation d'électricité. Ces couches de glace doivent donc être enlevées régulièrement.

Attention : n'utilisez pas des couteaux ou des objets pointus pour enlever la glace ! Vous risqueriez d'abîmer le circuit réfrigérant.

1. Sortez les aliments congelés et mettez-les provisoirement dans un endroit frais.

2. Mettez le bouton de réglage de température sur m i n (arrêt) et débranchez l'appareil.

3. Pour accélérer le processus de décongélation, mettez une casserole d'eau chaude dans le congélateur, en la reposant sur un support.

4. Épongez l'eau de condensation avec un chiffon ou une éponge.

5. Essuyez le congélateur.

6. Rebranchez l'appareil et réglez la température au niveau souhaité.

7. Remettez les aliments congelés en place dans le congélateur.

## 4.8. Inversion du sens d'ouverture de la porte.

Si vous avez besoin de monter la porte dans l'autre sens, il est préférable que vous fassiez appel à l'agent de service agréé le plus près de chez vous pour faire cette manipulation.

Avant d'inverser la porte, n'oubliez pas d'éteindre et de débrancher le congélateur.

Munissez-vous de préférence d'une clé et d'un tournevis cruciforme (non fournis).

1. Démontez le panneau de dessus en dévissant les deux vis situées à l'arrière.

2. Enlevez les vis de fixation de la charnière du haut. Démontez la charnière du haut. Puis, soulevez la porte supérieure et placez-la sur une surface rembourrée pour qu'elle ne se raye pas.

3. Dévissez la charnière inférieure. Ensuite, retirez les pieds réglables de chaque côté.

4. Dévissez et retirez la broche de la charnière inférieure, retournez le support et remettez-le en place.

5. Replacez le support de montage avec la broche de la charnière inférieure. Remettez les deux pieds réglables en place.

6. Retirez le joint de la porte, puis remettez-le en place après avoir fait pivoter la porte.

7. Enfin, remontez la charnière supérieure et remettez la porte supérieure. Vérifiez l'alignement horizontal et vertical de la porte et vérifiez que les joints adhèrent parfaitement en tout point de l'encadrement. Si tout est correct, terminez de serrer toutes les vis de charnière.

Remontez le couvercle de la charnière du haut et le cache vis.

8. Remettez en place le panneau de dessus et serrez les vis.

## 4.9. Conseils d'économie d'énergie.

Afin d'optimiser la consommation d'énergie de votre appareil :

• Faites en sorte que l'aération autour du congélateur soit suffisante (voir section Installation),

• laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les mettre dans l'appareil,

• ouvrez la porte le moins souvent possible,

• quand vous ouvrez la porte, ouvrez-la le moins longtemps possible,

• dégivrez régulièrement le congélateur afin d'enlever les couches de givre,

• assurez-vous que la porte du congélateur reste bien fermée en permanence.

## 4.10. Bruits de l'appareil.

Bruits normaux :

• les moteurs tournent,

• le réfrigérant coule dans le circuit réfrigérant.

# 5. Nettoyage et entretien.

Dès l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer soigneusement.

Il est recommandé de nettoyer le congélateur chaque fois qu'il est dégivré, pour aider à maintenir le fonctionnement efficace du congélateur.

Attention, n'utilisez pas des solvants ou des produits de nettoyage abrasifs :

1. Réglez le bouton du thermostat sur la position m i n, et débranchez l'appareil,

2. Sortez les aliments et mettez-les dans un endroit frais,

3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, imbibé d'eau chaude et de détergent,

4. Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau claire et essuyez-le bien,

5. Après le nettoyage, rebranchez l'appareil et réglez la température au niveau souhaité,

6. Remettez les aliments dans l'appareil.

Conseils de nettoyage :

• retirez tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement,

• essuyez les éléments intérieurs (y compris le bouton de réglage de la température) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude,

• essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

# 6. Dépannage.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, ou si vous craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément au tableau ci-dessous avant de faire appel à un technicien.

Avertissement ! N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un ingénieur de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'appareil ne fonctionne pas :

• vérifiez que le congélateur est correctement branché sur la prise secteur et que l'alimentation est activée,

• vérifiez que le fusible n'est pas grillé,

• vérifiez que le disjoncteur n'est pas déclenché.

Le congélateur est bruyant :

• vérifiez que le congélateur est placé sur une surface plane,

• vérifiez que le contenu ne contient pas d'objets non fixés qui pourraient vibrer contre les parois intérieures.

La température à l'intérieur du congélateur est trop élevée :

• tournez le bouton de contrôle de la température sur un réglage plus froid et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise,

• la porte est restée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. L'air chaud pénètre dans le congélateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte moins souvent,

• vérifiez que la porte est complètement fermée,

• assurez-vous que le joint de la porte reste scellé,

• une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a peut-être été stockée récemment. Attendez que le congélateur ait atteint sa température de consigne.

La porte ne se ferme pas correctement :

• vérifiez que le congélateur se trouve sur une surface plane,

• vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas sale.

Mauvaise odeur dans l'appareil : les aliments dégageant une forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être placés dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a pas d'élément détérioré ou que les joints de la porte ne sont pas restés sales pendant une longue période.

# 7. Spécifications.

• Classe de protection contre les chocs électriques : I,

• tension et fréquence nominales : 220-240 V environ, 50 Hz,

• puissance d'entrée : 100 Watt,

• réfrigérant, quantité : R600a, 42 g,

• intensité nominale : 0,7 Ampère,

• poids net : 28 kg,

• mousse isolante : cyclopentane,

• autonomie de conservation en cas de coupure de courant : 12 heures.

Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016, de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright, Proline.

Adresse du fournisseur : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : TTZ98.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 850 mm, largeur 550 mm, profondeur 580 mm,

• volume total : 91 dm cube ou Litre.

• i, E, E : 100,

• classe d'efficacité énergétique : E,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : 40 dB(A) re 1 pW,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C,

• consommation d'énergie annuelle : 166 kWh par an,

• classe climatique : tempérée, subtropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 16°C,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 38°C,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments ; type de compartiment.

Garde-manger : non.

Stockage du vin : non.

Cave : non.

Denrées alimentaires fraîches : non.

Denrées hautement périssables : non.

Sans étoile ou fabrication de glace : non.

1 étoile : non.

2 étoiles : non.

3 étoiles : non.

4 étoiles, oui :

• volume de compartiment : 168 dm cube ou Litre,

• réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires : -18°C,

• pouvoir de congélation spécifique : 7,8 kg par 24 heures,

• mode de dégivrage : manuel ( M) .

Zone 2 étoiles : non.

Compartiment à température variable : non.

Compartiments "quatre étoiles", dispositif de congélation rapide : non.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019, de la Commission : darty.com ; vandenborre.be

Classe climatique :

• tempérée : "cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ",

• subtropicale : "cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ".

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits : rendez-vous sur

eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/1668487

# 8. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous-adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous, Darty :

• site internet : darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Contactez-nous, Vanden Borre (in alle vertrouwen) :

• site internet : vandenborre.be,

• téléphone : 02.334.00.00, de 8:00 à 18:00, et du lundi au samedi,

• adresse : Slesbroekstraat 101, 1600, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium.

# 9. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'une croix soulignée d'un trait.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Logo Triman : notice + enveloppe à jeter dans la poubelle de tri.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'une croix, cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE de Conformité numéro 862023070203, est à retrouver sur la dernière page du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.