Proline.

Réfrigérateur-congélateur PLC163WH.

Mode d'emploi adapté, février 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

2. Avertissements.

3. Instructions importantes de sécurité.

4. Agencement recommandé des aliments.

5. Avant d'installer l'appareil.

6. Installation.

7. Température ambiante.

8. Zone la plus froide du réfrigérateur.

9. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

10. Coupure de courant.

11. Contrôle de température.

12. Déplacement de votre appareil.

13. Conservation des aliments dans le compartiment du réfrigérateur.

14. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

15. Fabrication de glaçons.

16. Dégivrage.

17. Inversion du sens des portes.

18. Conseils d'économie d'énergie.

19. Bruits de fonctionnement.

20. Nettoyage et entretien.

21. Guide de dépannage.

22. Spécifications.

23. Fiche d'information sur le produit.

24. Service de réparation et pièces de rechange.

25. Mise au rebut.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

# 1. Description de l'appareil.

## 1.1. Face avant.

L'appareil est composé de 2 portes s'ouvrant vers la droite à l'aide des poignées encastrées sur la largeur :

• porte supérieure : réfrigérateur,

• porte inférieure : congélateur.

#### Intérieur.

Portes ouvertes, à l'intérieur se trouve de haut en bas :

• réfrigérateur : bloc composé du bouton de contrôle de température avec lampe LED, situé sur la paroi de droite ; 2 clayettes ; 1 couvercle du bac à légumes ; 1 bac à légumes,

• congélateur : 3 tiroirs (1 petit, 1 moyen et 1 grand).

#### Porte intérieure.

La porte du réfrigérateur contient 2 balconnets et 1 compartiment à bouteilles.

## 1.2. Face inférieure.

Vous trouverez les 4 pieds réglables : 1 à chaque angle.

## 1.3. Face arrière.

Le dos de l'appareil est pourvu d'1 cordon d'alimentation au secteur.

# 2. Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, reportez-vous au chapitre 19. Nettoyage et entretien.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant,

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques ainsi que le fluide frigorigène et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Symbole représentant 1 triangle contenant 1 flamme soulignée d'un trait : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

• nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincer le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours,

• rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus,

• les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

• si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

# 3. Instructions importantes de sécurité.

Si vous jetez un réfrigérateur congélateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.

• Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant de nettoyer l'appareil,

• évitez d'insérer des aliments trop volumineux car cela pourrait causer un dysfonctionnement,

• faites extrêmement attention lorsque vous déplacez l'appareil,

• n'utilisez pas d'ustensiles pointus ou tranchants pour enlever le givre ou les couches de glace. Utilisez un grattoir en plastique (non fourni),

• ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou de l'eau glacée directement sortie du congélateur car la basse température risquerait de leur brûler les lèvres,

• ne vous tenez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou sur la porte, etc.,

• n'entreposez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation.

Mise au rebut de votre appareil hors d'usage : le réfrigérateur congélateur contient un réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

# 4. Agencement recommandé des aliments.

Compartiment du réfrigérateur (2°C à 4°C) : l'air fiord coule de sorte que la partie inférieure est la plus froide. Rangez vos aliments dans un espace optimal pour profiter de la fraîcheur.

• Section supérieure : conserves, pain, gâteaux, etc.,

• section centrale : produits laitiers, plats cuisinés, desserts, etc.,

• section inférieure : viande, produits carnés, épicerie fine, etc.,

• le bac : fruits frais, légumes, salades, etc.

Compartiment congélateur (moins 18°C à -22°C) : tiroirs de congélation : congélation, stockage de produits surgelés.

Étagères de porte de réfrigérateur (2°C à 8°C) :

• section supérieure : œufs, beurre, fromage, etc.,

• section centrale : boissons, canettes, bouteilles, etc.,

• section inférieure : boissons, canettes, bouteilles, etc.

# 5. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre réfrigérateur congélateur pour la première fois à l'alimentation, vérifiez que la tension du courant fourni par le réseau électrique de votre habitation correspond à la tension de fonctionnement du réfrigérateur congélateur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 6. Installation.

Installez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. L'emplacement d'installation ne doit être ni exposé directement au soleil, ni près d'une source de chaleur, par exemple, une cuisinière, un radiateur, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

Si l'appareil est installé sur une surface irrégulière, il pourra être ajusté au moyen des pieds réglables situés à l'avant de l'appareil.

# 7. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante entre 16 et 38°C. Si la température est inférieure ou supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante reste trop élevée pendant une longue période, la température dans le congélateur s'élèvera à plus de -18°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

# 8. Zone la plus froide du réfrigérateur.

Le symbole représentant 1 flèche vers le bas contenant 1 thermomètre ainsi qu'1 point dans son coin supérieur droit, indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas parts vitre du bac à légumes, et en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à ta même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Dans les réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou modèles No Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur de ceux-ci est homogène.

#### Installation de l'indicateur de température.

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Attention : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

#### Vérification de la température dans la zone la plus froide.

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de ta zone la plus froide est Correcte. En effet, ta température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération tors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique "OK", cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure eut correcte.

Si la couleur de l'indicateur eut blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il sut possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

# 9. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures de sorte que les compartiments puissent refroidir à la température appropriée.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour enlever les poussières dues au transport et à la fabrication.

# 10. Coupure de courant.

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas les portes de l'appareil. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne de courant dure moins de 7 heures.

Ne recongelez pas les aliments une fois complètement dégelés. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

# 11. Contrôle de température.

Le réfrigérateur est contrôlé avec le bouton de réglage du thermostat se trouvant dans le coin supérieur droit de l'appareil.

#### Réglez ce bouton en fonction de vos préférences personnelles :

• 0 : arrêt,

• 1 : réglage le moins froid,

• 7 : réglage le plus froid.

Dans la position 0, l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est éteint), mais il reste sous tension.

La température et la durée de fonctionnement sont impactées par l'emplacement du réfrigérateur, la fréquence d'ouverture de la porte et la température dola pièce où se trouve le réfrigérateur.

Lors de la première utilisation de l'appareil ou après l'avoir dégivré, réglez le bouton de contrôle sur le réglage le plus froid pendant 2 heures au minimum avant de placer des aliments à conserver, puis réglez le bouton de contrôle sur le réglage médian.

# 12. Déplacement de votre appareil.

Si l'appareil est éteint pour une raison quelconque, attendez 10 minutes avant de le remettre en marche.

Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

• Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Enlevez tous les aliments. Enlevez également toutes les pièces mobiles (clayettes, accessoires, etc.) ou attachez-les dans l'appareil afin d'éviter tout risque de choc,

• déplacez l'appareil jusqu'à son nouvel emplacement. Si l'appareil a été couché sur le côté, même pour une courte durée, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R600a) comme réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz écologique et naturel, il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments de réfrigération de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments de réfrigération, éloignez votre congélateur des flammes nues et des sources de chaleur, et ventilez la pièce où il se trouve durant quelques minutes.

# 13. Conservation des aliments dans le compartiment du réfrigérateur.

Le compartiment du réfrigérateur permet de prolonger la durée de conservation des denrées périssables.

Aliments frais, pour des résultats optimaux :

• ne conservez que des aliments qui sont très frais et de bonne qualité,

• veillez à ce que les aliments soient bien emballés ou couverts avant d'être stockés. Cela permettra d'éviter que les aliments se déshydratent, que leur couleur se détériore ou qu'ils perdent leur goût et aidera à maintenir leur fraîcheur. Cela permettra également d'empêcher le transfert d'odeurs,

• assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés ou couverts et entreposés à l'écart des aliments tels que le beurre, le lait et la crème qui sont susceptibles de se gâter du fait des odeurs fortes,

• faites refroidir les aliments chauds avant de les mettre au réfrigérateur.

Produits laitiers et œufs :

• la plupart des produits laitiers préemballés comportent une "date de péremption, limite d'utilisation, date de consommation" estampillée sur leur emballage. Rangez-les dans le réfrigérateur et respectez la date recommandée,

• le beurre peut être contaminé par des aliments de forte odeur de sorte qu'il est préférable de le conserver dans un récipient hermétique,

• les œufs peuvent être stockés dans le réfrigérateur.

Viande rouge :

• placez la viande rouge fraîche sur une assiette et recouvrez-la de papier ciré, de film plastique ou de papier d'aluminium,

• rangez les viandes cuites et crues dans des assiettes séparées. Cela permettra d'éviter que les jus s'écoulant de la viande crue contaminent les viandes cuites.

Volaille :

• les volailles entières fraîches doivent être rincées à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'eau froide, séchées et placées sur une assiette. Couvrez-les ensuite avec du film plastique ou du papier d'aluminium,

• les morceaux de volaille doivent aussi être stockés de cette manière. Les volailles entières doivent être farcies juste avant la cuisson et pas avant, car cela pourrait entraîner une intoxication alimentaire.

Poisson et fruits de mer :

• les poissons entiers et les filets doivent être consommés le jour de l'achat. Jusqu'à la consommation, réfrigérez-les dans une assiette couverte de film plastique, de papier sulfurisé ou de papier d'aluminium,

• si vous les entreposez une nuit ou +, veillez à acheter du poisson très frais. Les poissons entiers doivent être rincés à l'eau froide pour enlever les écailles et les saletés, puis asséchés avec des serviettes en papier. Placez le poisson entier ou les filets dans un sac en plastique scellé,

• les fruits de mer doivent rester au frais en permanence. Consommez-les maximum 2 jours après l'achat.

Aliments précuits et restes cuisinés :

• ils doivent être stockés dans des contenants adaptés et couverts afin que les aliments ne se dessèchent pas,

• gardez-les 1 ou 2 jours seulement,

• réchauffez les restes une seule fois ; chauffez-les jusqu'à ce que de la vapeur chaude soit émise.

Légumes et fruits frais :

• le bac à légumes est l'endroit optimal de conservation des fruits et légumes frais,

• prenez soin de ne pas stocker les aliments suivants à des températures inférieures à 7°C pendant de longues périodes : agrumes, melons, aubergines, ananas, papayes, courgettes, fruits de la passion, concombres, poivrons, tomates,

• des changements indésirables se produisent à basse température comme l'amollissement de leur chair, un brunissement et/ou une décomposition accélérée,

• ne réfrigérez pas les avocats (jusqu'à ce qu'ils soient mûrs), les bananes et les mangues.

# 14. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

#### Utilisez le compartiment de congélation.

• Pour conserver les aliments surgelés,

• pour fabriquer des glaçons,

• pour congeler les aliments.

Remarque : assurez-vous que la porte du congélateur a été fermée correctement.

#### Achat d'aliments surgelés.

L'emballage ne doit pas être endommagé.

Consommez-les avant la date de péremption, limite d'utilisation, date de consommation.

Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

#### Conservation d'aliments surgelés.

Stockez-les à une température de -18°C ou moins.

Évitez d'ouvrir la porte du congélateur inutilement.

#### Congélation des aliments frais.

Ne congelez que des aliments frais et en bon état.

Pour conserver le mieux possible la valeur nutritive, la saveur et la couleur, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés.

Il n'est pas nécessaire de blanchir les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges.

Remarque : les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec les aliments déjà congelés.

• Les aliments suivants peuvent être congelés : les gâteaux et les pâtisseries, les poissons et les fruits de mer, la viande, le gibier, la volaille, les légumes, les fruits, les herbes, les œufs sans coquilles, les produits laitiers comme le fromage et le beurre, les plats cuisinés et les restes tels que les soupes, les ragoûts, la viande cuite et le poisson, les plats de pommes de terre, les soufflés et les desserts,

• les aliments suivants ne sont pas adaptés à la congélation : les types de légumes qui sont généralement consommés crus, comme la laitue ou les radis, les œufs en coquilles, les raisins, les pommes entières, les poires et les pêches, les œufs durs, les yaourts, le lait caillé, la crème sure et la mayonnaise.

#### Emballage des aliments surgelés.

Utilisez des emballages hermétiques pour conserver les aliments : cela permet d'éviter qu'ils ne se déshydratent ou ne perdent leur saveur.

1. Placez les aliments dans des emballages,

2. retriez l'air,

3. scellez l'emballage,

4. étiquetez l'emballage avec le contenu et la date de congélation.

Emballages appropriés : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier d'aluminium, récipients de congélation. Ces produits sont disponibles dans les points de vente spécialisés.

#### Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le compartiment du congélateur.

Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

• Bacon, ragoût, lait : 1 mois,

• pain, glace, saucisses, tartes, fruits de mer préparés, poissons gras : 2 mois,

• poissons non gras, fruits de mer, pizzas, scones et muffins : 3 mois,

• jambon, gâteaux, biscuits, bœuf, côtelettes d'agneau, morceaux de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (secs ou en sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption, limite d'utilisation, date de consommation", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

• vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

# 15. Fabrication de glaçons.

Remplissez le bac à glaçons (non fourni) aux 3/4 avec de l'eau potable et placez-le dans le tiroir du congélateur.

Si le bac à glaçons est collé au tiroir du congélateur, décollez-le en utilisant un ustensile non tranchant seulement.

Pour démouler les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou passez-le brièvement sous l'eau courante.

# 16. Dégivrage.

#### Dégivrage du compartiment du réfrigérateur.

Le processus de dégivrage du compartiment de réfrigération s'effectue automatiquement à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée vers l'orifice d'évacuation et est déversée dans un plateau placé sur le dessus du compresseur à l'arrière de l'appareil d'où l'eau s'évapore ensuite.

Assurez-vous que l'orifice d'évacuation du compartiment de réfrigération Situé l'arrière de l'appareil ne soit pas obstrué.

#### Dégivrage du compartiment du congélateur.

Le givre s'accumule à l'intérieur du compartiment du congélateur en fonction de la durée pendant laquelle la porte est laissée ouverte ou selon la quantité d'humidité introduite.

Il est essentiel de veiller à ce que le givre ou la glace ne se forme pas dans des endroits où cela pourrait affecter l'étanchéité du joint de la porte. L'air risquerait en effet de pénétrer dans le compartiment, ce qui stimulerait un fonctionnement continu du compresseur.

Une mince couche de givre formée au fil du temps peut être enlevée avec une brosse ou un grattoir en plastique. N'utilisez pas de racloirs en métal ou tranchants, de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage. Retirez tout le givre du compartiment.

Pour enlever les minces couches de givre, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil.

Pour éliminer les dépôts volumineux de glace dure, débranchez l'appareil de la prise secteur et videz le contenu du congélateur dans des boites en carton en enveloppant les sachets d'aliments dans des couvertures ou des couches épaisses de papier pour les maintenir au froid. Le dégivrage sera plus efficace s'il est effectué lorsque le congélateur est vide, et il doit être effectué le plus rapidement possible.

Toute augmentation de la température des sachets d'aliments congelés pendant le dégivrage réduira leur durée de conservation. Si les aliments congelés sont bien emballés et placés dans un endroit frais, ils peuvent être gardés à l'extérieur de l'appareil pendant plusieurs heures.

Avant de remettre les aliments dans le compartiment du congélateur, vérifiez s'ils ne sont pas dégelés.

Une fois le dégivrage terminé, nettoyez l'intérieur du compartiment avec une solution d'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude, puis séchez-le complètement. Lavez toutes les pièces amovibles de la même manière et remettez-les en place.

Rebranchez l'appareil sur la prise secteur et laissez-le pendant 2 à 3 heures sur le réglage 7 avant d'introduire les aliments dans le compartiment du congélateur en réglant la température sur votre réglage habituel.

# 17. Inversion du sens des portes.

Si vous avez besoin de monter les portes du réfrigérateur et du congélateur dans l'autre sens, il est recommandé d'appeler votre agent d'entretien agréé pour effectuer cette inversion, ou de demander à un technicien.

Avant d'inverser le sens d'ouverture des portes, vous devez vous assurer que l'appareil est débranché et vide, Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme et une clé (ces deux outils ne sont pas fournis).

1. Retirez les quatre vis situées sur le couvercle supérieur et enlevez le couvercle supérieur.

2. Retirez les trois vis puis enlevez la charnière supérieure qui tient la porte en place. Enlevez la porte du réfrigérateur et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu'elle ne se raye.

3. Soutenez la porte du congélateur et enlevez la charnière centrale en retirant les deux vis.

4. Enlevez la porte du congélateur de la charnière inférieure et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu'elle ne se raye.

5. Retirez les vis du bas, la charnière inférieure et le pied réglable du bas de l'appareil. Placez le pied réglable dans la position correspondante en bas du côté opposé.

6. Enlevez l'axe d'articulation de la charnière inférieure en utilisant une clé. Retournez la charnière et placez-la dans la position correspondante du côté opposé.

7. Retirez et remettez les capuchons sur les trous correspondants au milieu de l'appareil.

8. Replacez soigneusement la porte du congélateur en position. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement de sorte que les joints soient scellés sur tous les côtés avant de resserrer la charnière du milieu. Replacez la charnière du milieu. Ne serrez pas complètement les vis afin de faire les derniers ajustements.

9. Dévissez l'axe d'articulation de la charnière supérieure en utilisant une clé. Retournez la charnière et placez-la dans la position correspondante du côté opposé.

10. Remettez la charnière supérieure en place lors du remontage de la porte du réfrigérateur. Ne serrez pas encore complètement les vis. Remettez le couvercle supérieur en place et fixez-le de nouveau avec les vis.

11. Avec les portes fermées, vérifiez que les portes sont alignées horizontalement et verticalement et que les joints se ferment bien sur tous les côtés avant de finalement resserrer les charnières. Réajustez les pieds réglables si nécessaire.

# 18. Conseils d'économie d'énergie.

Pour une utilisation optimale de l'énergie de votre appareil :

• assurez-vous que votre réfrigérateur congélateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandé dans les instructions d'installation,

• laissez les boissons et aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil,

• décongelez les aliments congelés dans le compartiment du réfrigérateur et utilisez ainsi la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments réfrigérés,

• n'ouvrez pas trop souvent les portes de l'appareil,

• ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

• veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours bien fermées.

# 19. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

• fonctionnement du moteur,

• le liquide réfrigérant circule dans le tube.

# 20. Nettoyage et entretien.

Attention : n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des solvants.

1. Réglez le bouton de contrôle de la température en position 0 (arrêt) et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale,

2. sortez les aliments et conservez-les dans un endroit frais,

3. nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et de détergent,

4. nettoyez les joints des portes avec de l'eau claire uniquement, puis essuyez-les soigneusement,

5. après le nettoyage, reconnectez l'appareil et réglez la température désirée,

6. replacez les aliments dans l'appareil.

Conseils de nettoyage :

• retirez l'ensemble des clayettes, balconnets de porte, bacs à légumes, accessoires amovibles (tels que le casier à œufs et le bac à glaçons s'ils sont inclus) et/ou tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement,

• essuyez les éléments intérieurs (y compris l'interrupteur de porte, le bouton de réglage de la température et le couvercle de lampe) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude,

• essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

La lampe LED dans le compartiment du réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

# 21. Guide de dépannage.

Si un problème se produit avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente.

L'appareil ne fonctionne pas : la prise murale n'est pas alimentée, vérifiez que la prise est correctement connectée et que l'alimentation est activée.

L'appareil est bruyant : l'appareil n'est pas stable ou n'est pas mis à niveau, repotez-vous au chapitre 6. Installation.

L'appareil ne refroidit pas :

• le réglage de température n'est pas correct : reportez-vous au chapitre 10. Contrôle de température,

• ouvertures fréquentes des portes. Grande quantité d'aliments récemment ajoutée : minimisez les ouvertures de porte pour permettre aux températures de se stabiliser.

# 22. Spécifications.

Classe de protection contre les chocs électriques : I.

Tension et fréquence nominales : 220-240 V environ, 50 Hz.

Courant nominal : 0,7 Ampères.

Entrée de puissance nominale : 100 W.

Puissance maximale de la lampe : 1,5 W.

Réfrigérant, quantité : R600a, 53 g.

Poids net : 39 kg.

Gaz soufflant isolant : cyclopentane.

Capacité de congélation : 2,6 kg pour 24 heures.

Temps de montée en température : 7 heures.

# 23. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Proline.

Adresse du fournisseur : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : PLC163WH.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 1 422 mm, largeur 500 mm, profondeur 560 mm,

• volume total : 173 Litres,

• IEE : 125,

• classe d'efficacité énergétique : F,

• émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW) : 40,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C,

• consommation d'énergie annuelle : 243 kWh par an),

• classe climatique : tempérée, subtropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 16,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 38,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments (paramètres et valeurs de compartiment) :

• garde-manger : non,

• stockage du vin : non,

• cave : non,

• denrées alimentaires fraîches : oui, volume du compartiment 121,0 dm cube ou Litre ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires 4°C ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) : A,

• denrées hautement périssables : non,

• sans étoile ou fabrication de glace : non,

• 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles : non,

• 4 étoiles : oui, volume du compartiment 52,0 dm cube ou Litre ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires -18°C ; pouvoir de congélation spécifique 2,6 kg pour 24 heures ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) : M,

• zone 2 étoiles : non,

• compartiment à température variable : non.

Compartiments "quatre étoiles" : dispositif de congélation rapide, non.

Paramètres de la source lumineuse (tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission) : type de source lumineuse, LED.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations supplémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission : www.darty.com, www.vandenborre.be

#### Classe climatique :

• tempérée : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C,

• subtropicale : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, rendez-vous sur le lien suivant : eprel.ec.europa.eu/screen/productrefrigeratingappliances2019/344004

# 24. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous (Darty) :

• site internet : www.darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

# 25. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'1 croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à bulles à recycler.

Logo poubelle barrée d'1 croix : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent, reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Ce service Proline vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.