Fiche produit.

Barre de son Wireless Audio-Soundbar HW-J551, Samsung.

Édition adaptée septembre 2015.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Contenu de l'emballage :

- 1 télécommande, batterie Lithium (3V : CR2032),

- 1 manuel d'utilisation,

- 2 fixations de support mural (1 fixation murale gauche et 1 fixation murale droite : 1EA),

- 1 guide du système de fixation murale,

- vis du support (vis du support 1 : 2EA), (vis du support 2 : 2EA),

- 1 cordon d'alimentation : 2EA,

- 1 adaptateur CC,

- 1 câble optique,

- 1 câble USB.

Remarques :

- utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.

## 1. Face avant.

Sur la partie centrale en haut se trouvent de gauche à droite des touches tactiles non repérables que vous vous ferez matérialiser par tout moyen :

- le bouton Alimentation qui permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation,

- le bouton Volume Moins qui permet de régler le volume,

- le bouton Volume Plus qui permet de régler le volume.

La valeur numérique du niveau du volume apparaît à l'écran de la façade,

- le bouton Source qui permet de sélectionner les entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB. Lorsque l'appareil est sous tension, si vous appuyez sur le bouton Source pendant plus de 3 secondes, le bouton fonctionne en Mute. Pour annuler la configuration du bouton Mute, appuyez à nouveau sur le bouton Source pendant plus de 3 secondes.

Sur la partie centrale en bas, se trouve l'affichage. Affiche le mode actuellement sélectionné : si aucune entrée n'est reçue de l'appareil ou la télécommande pendant 25 secondes, la luminosité de l'affichage diminuera automatiquement.

Remarques :

- lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son,

- si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

## 2. Face arrière.

Faites pivoter l'appareil de sorte que la face arrière se trouve devant vous.

Les éléments sont répartis de gauche à droite. Dans la partie centrale se trouvent 2 espaces creux.

#### 1er espace creux.

A gauche, se trouve :

- l'entrée de l'alimentation DC 24V de forme ronde et creuse. Branchez la prise de l'adaptateur CC à la prise d'alimentation Jack, puis branchez la fiche de l'adaptateur CA dans une prise murale.

Sur la face interne droite, se trouvent de haut en bas :

- l'entrée AUX IN de forme ronde et creuse qui permet la connexion à la sortie analogique d'un périphérique externe,

- la prise HDMI IN. Permet de recevoir simultanément les signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un câble HDMI. Utilisez-le lorsque vous connectez un périphérique externe pris en charge.

#### 2ème espace creux.

Sur la face interne gauche, se trouvent de haut en bas :

- la prise Optical IN de forme carrée Permet la connexion à la sortie (optique) numérique d'un appareil externe,

- la prise HDMI OUT (TV-ARC). Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

A droite, se trouve :

- le Port USB de forme rectangulaire. Connectez ici des périphériques USB comme des lecteurs MP3 pour lire des fichiers sur les périphériques.

Remarques :

- lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble,

- ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

## 3. La télécommande.

Elle est de forme rectangulaire.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

- bouton Power. Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation, (à gauche de cette touche, un repère braille est indiqué)

- bouton Source. Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

Ligne 2 :

- bouton Volume Plus. Règle le niveau de volume de l'unité,

- bouton Mute. Vous pouvez baisser le volume sur "0" en appuyant sur un bouton. Appuyer à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

Entre les lignes 2 et 3 un repère braille est indiqué.

Ligne 3 :

- bouton Volume Moins. Règle le niveau de volume de l'unité,

- bouton Repeat. Vous pouvez régler la fonction Repeat lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB. Off-Repeat : permet d'annuler la lecture répétée. Track-Repeat : permet de répéter la lecture d'une piste. All-Repeat : permet de répéter la lecture de toutes les pistes. Random-Repeat : permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

Ligne 4 :

- bouton Saut en arrière. Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur ce bouton, le fichier précédent est sélectionné,

- bouton Lecture/Pause. Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour lire le fichier sélectionné,

- bouton Saut en avant. Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient 2 fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur ce bouton, le fichier suivant est sélectionné.

Ligne 5 :

- bouton Sound Effect. Vous avez le choix entre 5 modes de sons différents : Standard, Music (Musique), Voice (Voix), Sports, Cinéma et Night Mode (Mode Nuit), selon le type de source dont vous souhaitez profiter. Appuyez sur le bouton Sound Effect de la télécommande. Sélectionnez le mode Standard si vous souhaitez apprécier le son d'origine. Mode nuit : le Mode nuit empêche de fortes variations sonores lorsque vous changez de chaîne ou en cas de transition de scène,

- bouton Sound. Appuyez sur ce bouton de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Appuyez sur le bouton Sound de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : Off-Surround Sound, On-Surround Sound,

- touche Sound Control (contrôle du Son). Permet de sélectionner Treble (Aigu), Bass (Basse) ou Audio Sync (Synchro Audio). Puis, utilisez les boutons Saut en arrière, Saut en avant pour régler le volume sur Treble (Aigu) ou Bass (Basse) de -6 à +6. Si la barre audio est connectée à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur le bouton Sound Control (contrôle du Son) pour corriger le problème. Utilisez les boutons Saut en arrière, Saut en avant pour régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms. En mode USB mode, mode TV (Téléviseur) et en mode BT (Bluetooth), la fonction Audio Sync (Synchro Audio) peut ne pas fonctionner. Appuyez sur le bouton Sound Control (contrôle du Son) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 Kilo Hertz, 2,5 Kilo Hertz, 5 Kilo Hertz et 10 Kilo Hertz et régler chacune de ces options de -6 à +6.

Ligne 6 :

- bouton Bluetooth Power. Maintenez enfoncé ce bouton de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth Power hOne. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 19 et 21,

- bouton Woofer (caisson de Graves). Vous pouvez contrôler le volume des basses. Appuyez sur le bouton Saut en arrière, Saut en avant pour augmenter ou réduire le volume du caisson de graves. Vous pouvez sélectionner SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6),

- bouton Auto Power. Auto Power Link : permet de synchroniser la barre audio à une source optique connectée via la prise optique pour que l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur. (Auto Power Link : par défaut désactivé, On-Anynet+, Off-Power Link ou Off-Anynet+, On-Power Link). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la barre audio avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La barre audio doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI. Anynet+ : appuyez sur le bouton Auto Power pour activer ou désactiver la fonction Anynet+.

### B. Face arrière.

On y trouve en bas de la télécommande le logement des piles (voir page 10).

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

#### TV SoundConnect.

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre Soundbar via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

#### HDMI.

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette. L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

#### Surround Sound (son ambiophonique).

La fonctionnalité Surround Sound (son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

#### Caisson de basses sans fil.

Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

#### Mode sonore spécial.

Vous avez le choix entre différents modes de son : Standard (Son d'origine), Music (Musique), Voice (Voix), Sports, Cinéma, Night Mode (Mode Nuit), selon le type de contenu dont vous souhaitez profiter.

#### Télécommande multifonction.

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

#### Prise en charge de la fonction Hôte USB.

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

#### Fonction Bluetooth.

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

#### Utilisation de l'application Samsung Audio Remote.

Pour contrôler le périphérique avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en y accédant via l'application Google Play.

#### Licence.

Dolby Digital : fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant 2 D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

DTS 2.1 Channel : pour les brevets DTS, consultez le site http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. Copyright DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI : les termes HDMI et HDMI High-Définition, Multimédia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

## 2. Spécifications.

Nom du modèle : HW-J550, HW-J551.

Général :

- USB : 5 V/0,5 A,

- poids, Unité principale : 1,7 kg,

- poids Caisson de basses : 6,8 kg,

- dimensions (L x H x P) Unité principale : 943,6 x 56 x 65,5 mm,

- dimensions (L x H x P) Caisson de basses : 452 x 335 x 154 mm,

- plage de températures en fonctionnement : de +5 à +35°C,

- plage d'humidité en fonctionnement : de 10 à 75 %.

Amplificateur :

- puissance de sortie nominale Unité principale 80 W/CH, 3 Ohm, THD soit 10 %, 1 Kilo Hertz,

- puissance de sortie nominale Caisson de basses 160 W, 3 Ohm, THD soit 10 %, 100 Hz.

- rapport signal/bruit (entrée analogique) : 65 dB,

- séparation (1 Kilo Hertz) : 65 dB.

Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

Caractéristiques nominales :

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

- le poids et les dimensions sont approximatifs,

- pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

Avis de licence libre.

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : http://opensource.samsung.com,

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request, @,samsung poin com).

3. Conformité CE.

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Support (Assistance), Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations relatives à la sécurité.

#### Avertissements.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot.

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Attention risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

Symbole représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle: ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle : ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

Avertissement : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention : pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.

- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

Attention :

- évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus,

- pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

## 2. Précautions.

Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.

Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

Les batteries utilisées dans ce produit contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les batteries avec vos déchets ménagers.

Les batteries (pack de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives telles que les rayons du soleil ou les flammes. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Il existe un danger d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de batterie ou un modèle équivalent.

## 3. Protection de l'environnement.

### A. Élimination des batteries de ce produit.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée).

Le symbole de poubelle sur roues barrée sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

### B. Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

# IV. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

#### L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ?

- Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

#### La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique ?

Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

#### Aucun son n'est émis.

La fonction Mute est-elle activée ?

- Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé au minimum ?

- Permet de régler le Volume.

#### La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles usées ?

- Remplacez-les.

La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?

- Rapprochez-vous de l'appareil.

#### Problème : la fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect ?

- TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.

La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente ?

- Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.

Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ?

- Contactez le centre d'appels Samsung.

Réinitialisez le Mode TV et connectez à nouveau.

- Appuyez et maintenez le bouton "Play-Pause" pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect.

#### La DEL rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.

- Essayez de reconnecter votre caisson de graves (reportez-vous en page 13).

#### Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.

- Appuyez sur le bouton Woofer de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre SW-12 et SW+6).

# V. Accès au service Consommateurs.

Comment contacter Samsung dans le monde.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Téléphone : 01.48.63.00.00.

Internet : www.samsung.com/fr/support.

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.