HdCZ_SAMSUNG_Galaxy-Book3-360_15.6-i7-16Go-Intel-IrisXe_2022-11

Samsung.

Galaxy Book3, 360 (15,6 pouces, i7, 16 Go, Intel Iris Xe).

Mode d'emploi adaptée de novembre 2022.

Ce manuel adapté reprend les fonctionnalités principales du Galaxy Book. Pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités, paramètres, précautions d'usage, déclaration de conformité : référez-vous au manuel original.

Ce Book présente des paramètres d'accessibilité pour personnaliser l'affichage ainsi que des applications pratiques aux publics déficients visuels.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Démarrage.

1.1. Disposition et fonctions de l'appareil.

1.1.1. Vue de face.

1.1.2. Vue de droite.

1.1.3. Vue de gauche.

1.1.4. Vue du dessous.

1.2. Allumer et éteindre l'ordinateur.

1.3. Déverrouiller l'écran.

1.4. Windows.

2. Fonctions de base.

2.1. Utiliser l'ordinateur comme une tablette.

2.2. Utiliser le S Pen.

2.3. Écran tactile.

2.3.1. Gestes tactiles.

2.3.2. Saisir du texte.

2.4. Clavier.

2.5. Pavé tactile.

2.6. LAN sans fil.

2.7. Bluetooth.

2.8. Reconnaissance d'empreinte.

3. Applications et fonctions.

3.1. Utiliser les applications.

3.2. Samsung Notes.

3.3. Samsung Update.

3.4. Samsung Care+.

3.5. Samsung Device Care.

3.6. Bixby.

3.7. Galaxy Book Experience.

3.8. Quick Search.

3.9. SmartThings.

4. Paramètres et mise à jour.

4.1. Luminosité de l'écran.

4.2. Volume.

4.3. BIOS (Utilitaire de configuration).

4.4. Batterie.

5. Dépannage.

5.1. Samsung Recovery.

5.2. Fonction de récupération Windows.

5.3. Q and R.

6. Annexe.

6.1. Caractéristiques techniques du produit.

6.2. Informations de sécurité importantes.

6.3. Pièces de rechange et accessoires.

6.4. Déclarations de conformité réglementaire.

6.4.1. Conseils relatifs aux dispositifs sans fil.

6.4.2. Informations santé et sécurité.

6.4.3. Précautions relatives à l'horloge temps réel (RTC).

6.5. Informations relatives au symbole DEEE.

# 1. Démarrage.

## 1.1. Disposition et fonctions de l'appareil.

Le Galaxy Book est composé d'un clavier et d'un écran.

Attention : si l'écran reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Si vous n'utilisez pas l'ordinateur, éteignez l'écran, ou activez l'économie d'écran ou le mode Économie d'énergie.

Remarque :

• selon les modèles, certaines fonctions ou options peuvent différer,

• les éléments indiqués en option peuvent ne pas être fournis ou être proposés à d'autres endroits,

• étant donné qu'une partie de l'espace de stockage de l'appareil est réservée à la restauration système et aux opérations, l'espace de stockage disponible peut être inférieur à la capacité réelle.

### 1.1.1. Vue de face.

Écran.

Tranche supérieure :

• microphone intégré,

• objectif photo, vidéo. Cet objectif vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos,

• témoin lumineux de l'objectif : indique l'état de fonctionnement de l'objectif photo, vidéo.

Écran, Écran tactile :

• les illustrations de l'écran s'affichent ici,

• détecte les interactions tactiles.

Clavier.

Saisir du texte ou contrôler les fonctions de l'ordinateur.

Touche Marche, Arrêt, Lecteur d'empreintes située sur la partie supérieure droit :

• allumer et éteindre l'ordinateur,

• le lecteur d'empreintes reconnaît les empreintes digitales. Il numérise une empreinte digitale pour se connecter à Windows, aux applications et aux services.

Clavier numérique situé à droite : saisir des chiffres.

Pavé tactile située sur la partie inférieure :

• déplacer le curseur et sélectionner des options,

• fonctionne comme une souris.

Fonctions des touches allant de F1 à F12 :

• F1, Samsung Settings : démarrer l'application Samsung Settings,

• F2 et F3, Réglage luminosité : régler la luminosité de l'écran,

• F4, Écran, écran externe : basculer entre l'écran et un écran externe, si celui-ci est connecté à l'ordinateur,

• F5, Pavé tactile : activer ou désactiver la fonction du pavé tactile,

• F6, Muet : Activer ou désactiver les sons,

• F7 et F8, Volume : régler le niveau du volume,

• F9, Luminosité du rétroéclairage du clavier : activer ou désactiver le rétroéclairage du clavier, et régler sa luminosité,

• F10, Bloquer le mode d'enregistrement : limiter l'utilisation de l'objectif photo-vidéo et du microphone afin d'empêcher l'enregistrement,

• F11, Mode Performance : changer le mode de performance du système,

• F12, Verrouillage Fn : verrouiller la touche Fn afin de pouvoir utiliser les touches de fonction sans appuyer sur la touche Fn.

### 1.1.2. Vue de droite.

De gauche à droite se trouve :

• compartiment pour carte mémoire : insérer une carte mémoire dans le compartiment,

• port USB 3.2 : connecter différents périphériques (souris, appareil photo ou clavier),

• écouteur, prise audio 3,5 mm : connecter des écouteurs ou un casque audio à l'ordinateur.

### 1.1.3. Vue de gauche.

De gauche à droite se trouve :

• port HDMI : ce port permet de connecter un câble HDMI à un appareil externe,

• port USB Type C : connecter l'adaptateur pour recharger l'ordinateur. Il est également possible d'utiliser ou de recharger des appareils USB Type C. De même, ce port permet aussi la connexion des écrans externes,

• port 4 Thunderbolt : ce port permet de connecter et recharger un appareil USB Type C et un appareil Thunderbolt, ou de connecter un écran externe. Remarque : selon les caractéristiques techniques de votre appareil, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge,

• témoin d'état de fonctionnement : indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Rouge : chargement ; vert : entièrement rechargé ; bleu : sous tension.

Fonction de mise en charge du port USB Type C ou du port 4 Thunderbolt.

Charger l'ordinateur :

• connectez une source d'alimentation externe (vendue séparément) au port USB Type C, ou au port 4 Thunderbolt, afin de l'utiliser comme alimentation auxiliaire ou pour recharger l'ordinateur,

• utilisez une source d'alimentation externe (vendue séparément) d'un niveau de puissance supérieur à 10 Watts (5 V, 2 Ampères) et prenant en charge les protocoles USB Type C, ou USB BC 1.2.

Charger un appareil USB Type C, ou Thunderbolt : rechargez votre appareil USB Type C, ou Thunderbolt en le connectant à l'ordinateur.

Remarque :

• lorsque vous rechargez un appareil connecté, le chargement de la batterie peut pendre plus longtemps,

• le niveau de charge de la batterie peut être réduit si vous rechargez un appareil connecté alors que l'ordinateur est alimenté par la batterie,

• le statut de chargement de l'appareil connecté ne s'affiche pas sur l'ordinateur,

• la fonction de chargement peut ne pas être disponible sur certains appareils,

• pour recharger un autre appareil lorsque l'ordinateur est en mode hibernation ou est éteint, connectez-le au port USB Type C, ou au port 4 Thunderbolt.

### 1.1.4. Vue du dessous.

Sur la tranche et partie supérieures se trouvent les zones de ventilation :

• elles aspirent l'air extérieur et rejettent par ces orifices la chaleur générée à l'intérieur de l'ordinateur,

• si les zones d'aération sont obstruées, l'ordinateur risque de surchauffer. Évitez d'obstruer les zones d'aération, car cela peut s'avérer dangereux.

Partie inférieure centrale, batterie interne :

• alimenter l'ordinateur lorsqu'il n'est pas connecté à un adaptateur,

• pour retirer ou remplacer la batterie interne, contactez un centre de service après-vente Samsung. Ce service est payant.

Parties latérales inférieures, haut-parleur : le son est émis par les haut-parleurs.

Remarque : si la coque inférieure de l'appareil est remplacée, le nom du modèle, le numéro de série et les différents logos gravés au laser ne seront plus visibles. Pour en savoir plus, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## 1.2. Allumer et éteindre l'ordinateur.

Avant d'utiliser l'ordinateur pour la première fois, procédez à la charge complète de sa batterie à l'aide de l'adaptateur fourni.

Allumer l'ordinateur.

1. Avant d'allumer l'ordinateur, assurez-vous que la batterie est chargée. Rechargez-la si nécessaire.

2. Ouvrez l'écran.

3. Dès que vous ouvrez l'écran, l'ordinateur s'allume automatiquement.

Si l'ordinateur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.

Remarque : paramétrez l'ordinateur pour qu'il ne s'allume pas automatiquement à l'ouverture de l'écran.

1. Sélectionnez la touche Démarrer (logo Microsoft), Toutes les applications, Samsung Settings.

2. Sélectionnez Fonctions avancées, puis appuyez sur le commutateur Démarrage automatique pour désactiver la fonction.

À propos de l'activation de Windows : lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, l'écran d'activation de Windows apparaît. Pour utiliser l'ordinateur, suivez la procédure d'activation en vous conformant aux instructions affichées à l'écran.

La date et l'heure de l'ordinateur peuvent être incorrectes, lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois. Elles peuvent également être incorrectes si la batterie est déchargée ou a été enlevée. Pour définir la date et l'heure, accédez à la barre des tâches du bureau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de la date et de l'horloge. Sélectionnez ensuite Régler la date et l'heure et indiquez la date et l'heure actuelles.

Éteindre l'ordinateur.

1. Sélectionnez le bouton Démarrer.

2. Sélectionnez l'icône Marche-Arrêt (symbole représentant 1 cercle avec 1 trait vertical traversant son contour supérieur, Arrêter).

Remarque : enregistrez toutes vos données avant d'éteindre l'ordinateur.

## 1.3. Déverrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes :

• écran tactile : balayez l'écran de bas en haut,

• souris : cliquez sur l'écran de verrouillage,

• clavier : appuyez sur n'importe quelle touche,

• pavé tactile : appuyez sur le pavé tactile.

Si votre compte dispose d'un mot de passe, saisissez-le pour établir une connexion après avoir déverrouillé l'écran.

## 1.4. Windows.

Microsoft Windows est un système d'exploitation utilisé pour contrôler un ordinateur.

Remarque :

• les illustrations et les fonctions disponibles peuvent différer selon le modèle et le système d'exploitation,

• ce mode d'emploi est conçu pour Windows 11, et son contenu peut différer selon la version du système d'exploitation,

• l'image affichée sur le bureau de l'écran peut différer selon le modèle et la version du système d'exploitation.

Configurer les paramètres Windows.

Vous pouvez configurer les paramètres de base du système, comme l'installation ou la désinstallation des applications ainsi que la gestion des comptes, à partir des Paramètres Windows.

Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres.

Sélectionnez ensuite l'option à modifier une fois la fenêtre Paramètres affichée.

Remarque : vous pouvez également configurer les paramètres depuis le Panneau de configuration comme dans les versions précédentes du système d'exploitation. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Outils Windows, Panneau de configuration.

# 2. Fonctions de base.

## 2.1. Utiliser l'ordinateur comme une tablette.

Vous pouvez utiliser l'ordinateur comme une tablette, en repliant l'écran derrière le clavier.

Ouvrez l'écran et faites-le pivoter dans le sens opposé au clavier jusqu'à ce qu'il soit placé en dessous de l'ordinateur.

Attention : lorsque vous rangez l'ordinateur dans un sac ou le transportez, fermez l'écran pour protéger l'ordinateur.

Remarque :

• lorsque vous inclinez l'écran au-delà du point de transition :

le clavier et le pavé tactile se verrouillent automatiquement et ne fonctionnent plus. Mais, pendant les processus qui démarrent avant le fonctionnement de Windows, comme la configuration du BIOS ou du DOS, le clavier et le pavé tactile ne sont pas verrouillés ; l'écran pivote automatiquement en fonction de l'orientation de l'ordinateur,

• lorsque l'écran est éteint alors que vous utilisez l'ordinateur comme une tablette, touchez l'écran pour le déverrouiller. Lorsque l'ordinateur est en mode veille, appuyez sur la touche Marche/Arrêt, pour déverrouiller l'écran.

## 2.2. Utiliser le S Pen.

Le S Pen est composé de 2 éléments :

• pointe du S Pen : utilisez le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran. Pointez le S Pen sur les éléments à l'écran pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires, comme la fonction Air View,

• touche S Pen : Pointez le S Pen sur l'écran et appuyez sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air Command.

Attention : ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risqueriez d'endommager le S Pen ou de déformer sa pointe.

Remarque :

• si un aimant de trouve à proximité de l'ordinateur, il est possible que certaines actions du S Pen, comme appuyer sur l'écran tactile, ne soient pas opérantes,

• si vous utilisez le S Pen à angle droit sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen,

• pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung,

• si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

## 2.3. Écran tactile.

Sur l'écran tactile, servez-vous de vos doigts pour effectuer des actions.

### 2.3.1. Gestes tactiles.

Appuyer : pour sélectionner des menus, des options ou des applications, appuyez sur l'écran tactile.

Appuyer deux fois : pour ouvrir des fichiers ou des éléments, appuyez deux fois sur l'écran tactile.

Maintenir appuyé (clic droit) : pour accéder aux options supplémentaires d'un élément, maintenez le doigt appuyé sur l'écran tactile.

Faire glisser : pour déplacer un élément vers un autre endroit, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser à l'endroit souhaité sur l'écran tactile.

Faire défiler : pour effectuer un défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, balayez l'écran tactile.

Écarter et rapprocher les doigts : pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts sur une image ou un texte. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Remarque :

• les appuis légers sur l'écran tactile peuvent ne pas être reconnus,

• pour obtenir de meilleurs résultats, appuyez avec précision sur les éléments de l'écran tactile,

• lors de l'utilisation de certaines lampes à triple longueurs d'onde, l'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement,

• les capteurs de l'écran tactile sont situés sur les bords de l'écran. Par conséquent, ne recouvrez pas les bords de l'écran tactile avec des étuis ou des accessoires de protection,

• les gestes tactiles sont disponibles pour les modèles équipés d'un écran tactile fonctionnant sous Windows et uniquement avec certaines applications.

### 2.3.2. Saisir du texte.

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte.

Pour ouvrir le clavier virtuel, sélectionnez l'icône Clavier sur la barre des tâches.

Remarque :

• certaines langues ne sont pas prises en charge par le clavier virtuel. Pour saisir du texte, sélectionnez l'une des langues prises en charge,

• si vous utilisez l'ordinateur de façon prolongée, il est recommandé de saisir du texte à l'aide du clavier physique,

• lorsque vous utilisez l'ordinateur comme une tablette, l'icône du clavier virtuel apparaît dans la barre des tâches.

Modifier la disposition du clavier.

Pour modifier la disposition du clavier, appuyez sur Paramètres (symbole "1 pièce d'engrenage") et sélectionnez l'une des icônes suivantes :

• par défaut : clavier QWERTY simplifié,

• petit : clavier flottant,

• divisé : clavier QWERTY ergonomique pour saisir le texte des deux mains,

• traditionnel : clavier QWERTY standard.

La description ci-après du clavier et de certaines de ses touches, se fait ligne par ligne, de gauche à droite en commençant par le haut.

Ligne 1 :

• modifier les paramètres du clavier,

• saisir des emojis, des GIF animés et des caractères spéciaux. Il est également possible d'ajouter des éléments depuis le presse-papier,

• basculer sur un clavier flottant.

Ligne 2 : effacer le caractère précédent.

Ligne 3 : passer à la ligne suivante.

Ligne 4 : touche à l'extrémité gauche et droite. Saisir une lettre en majuscule. Pour tout saisir en majuscules, appuyer deux fois sur cette touche.

Ligne 5 :

• insérer des chiffres et des signes de ponctuation,

• appuyer sur cette touche pour utiliser les raccourcis clavier ; appuyer deux fois sur cette touche pour accéder au menu Démarrer,

• insérer un espace,

• activer la fonction de dictée pour convertir les mots que vous prononcez sous forme de texte,

• déplacer le curseur (flèche gauche et droite),

• modifier la langue du clavier.

Saisie manuscrite.

Sélectionnez Paramètres, Écriture manuscrite, puis écrivez un mot dans le champ de saisie à l'écran.

Remarque : la saisie manuscrite n'est pas prise en charge dans certaines langues.

## 2.4. Clavier.

Saisissez du texte ou accédez aux fonctions de l'ordinateur à l'aide du clavier.

Remarque :

• les illustrations et les fonctions disponibles peuvent différer selon le modèle et le système d'exploitation,

• la disposition du clavier peut être différente selon votre pays. Les touches de fonction sont expliquées dans le mode d'emploi original.

Utiliser les touches de fonction.

Pour utiliser les touches de fonction du clavier, utilisez l'une des méthodes suivantes :

• maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur une touche de fonction,

• maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F12. Lorsque la fonction Verrouillage Fn est activée, appuyez sur une touche de fonction.

Remarque : lorsque la fonction Verrouillage Fn est activée, vous pouvez utiliser les touches de fonction sans appuyer sur la touche Fn.

## 2.5. Pavé tactile.

Utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. Les touches gauche et droite du pavé tactile fonctionnent de la même façon que les boutons gauche et droite d'une souris.

Remarque :

• n'utilisez le pavé tactile qu'avec vos doigts. Le pavé tactile ne reconnaît pas les actions d'autres objets,

• les illustrations et la disposition du pavé tactile peuvent varier selon le modèle.

Fonctions de base du pavé tactile.

Déplacer son doigt sur le pavé : pour déplacer le curseur, bougez votre doigt sur le pavé tactile.

Cliquer : appuyez sur le pavé tactile ou cliquer 1 fois sur sa touche gauche.

Double-cliquer : appuyez deux fois sur le pavé tactile ou cliquer 2 fois sur sa touche gauche.

Cliquer droit : cette fonction active le clic droit. Pour effectuer un clic droit sur un élément, cliquer sur la touche droite du pavé tactile.

Faire glisser : pour déplacer une icône ou une application vers un endroit souhaité, maintenez votre doigt appuyé dessus et faites-la glisser sur l'écran en appuyant sur la touche gauche du pavé tactile.

Gestes tactiles.

Balayer : pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, balayez le pavé tactile avec deux doigts.

Pincer : pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts sur la page d'un site Web, une carte ou une image. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Configurer les gestes pour pavé tactile.

Configurez les gestes pour pavé tactile afin de l'utiliser plus efficacement.

Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Bluetooth et appareils, Pavé tactile et choisissez les options souhaitées.

Remarque : la disponibilité de certaines options des paramètres du pavé tactile dépend de votre modèle.

Verrouillage du pavé tactile.

Maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F5 pour verrouiller le pavé tactile.

## 2.6. LAN sans fil.

Connectez l'ordinateur à un réseau sans fil pour utiliser Internet.

Remarque : les descriptions ci-dessous concernent les modèles d'ordinateur avec un dispositif ou une carte LAN sans fil. Un dispositif LAN sans fil est en option. Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent différer du produit réel selon le modèle de dispositif LAN sans fil.

À propos du point d'accès.

Un point d'accès est un dispositif réseau qui permet de relier des LAN câblés et sans fil. Il correspond à un concentrateur sans fil dans un réseau câblé. Il est possible de connecter plusieurs dispositifs à un point d'accès.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi.

1. Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez sur l'option Wi-Fi.

2. Choisissez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés, et sélectionnez Se connecter automatiquement, Se connecter.

3. Saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis sélectionnez Suivant. Une fois que l'ordinateur a déjà été connecté à un réseau sans fil, il tentera de s'y connecter automatiquement dès que celui-ci sera disponible. Si vous avez besoin d'un mot de passe réseau, contactez votre administrateur système.

Désactiver la fonction Wi-Fi.

Si vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, désactivez-la pour économiser la batterie.

Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez l'icône Wi-Fi (symbole "point avec en son dessus 3 traits arrondis du plus petit au plus grand").

La fonction Wi-Fi est désactivée.

Mode Avion.

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'ordinateur. Vous pouvez alors utiliser uniquement les services hors-réseau.

Pour activer le Mode Avion, sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez Mode Avion.

## 2.7. Bluetooth.

Utilisez la fonction Bluetooth pour écouter de la musique, échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth.

1. Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches, afin de vous assurer que la fonction Bluetooth est activée.

2. Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Bluetooth et appareils, Ajouter un appareil.

3. Sélectionnez Bluetooth pour choisir un appareil à ajouter et terminer la connexion.

Dissocier des appareils Bluetooth.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Bluetooth et appareils. Votre ordinateur affiche les appareils connectés.

2. Sur l'appareil à dissocier de votre ordinateur, sélectionnez l'icône "3 petits points à l'horizontale, Supprimer, Oui. La connexion à l'appareil Bluetooth est supprimée.

## 2.8. Reconnaissance d'empreinte.

Vous pouvez vous connecter à Windows, aux applications et aux services en apprenant à Windows à reconnaître votre empreinte digitale.

Remarque : retirez l'autocollant du lecteur d'empreintes avant de l'utiliser.

Enregistrer votre empreinte digitale.

Créez d'abord un mot de passe et un code PIN, afin d'utiliser la fonction de reconnaissance de l'empreinte digitale.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Comptes, Options de connexion.

2. Sélectionnez Reconnaissance des empreintes digitales (Windows Hello), Configurer pour démarrer l'enregistrement d'empreintes.

3. Sélectionnez Démarrer dans la fenêtre Configuration de Windows Hello.

4. Saisissez le code PIN que vous avez défini.

5. Soulevez et posez votre doigt à plusieurs reprises sur le lecteur d'empreintes jusqu'à ce que la configuration soit terminée.

Remarque : l'emplacement du lecteur d'empreintes peut varier selon le modèle.

6. L'enregistrement d'empreintes est terminé. Si vous voulez ajouter une autre empreinte digitale, sélectionnez Ajouter un doigt.

Déverrouiller l'écran à l'aide d'une empreinte digitale.

Vous pouvez déverrouiller l'écran en posant la pulpe de votre doigt sur le lecteur d'empreintes.

Placez le doigt enregistré sur le lecteur d'empreintes.

L'écran est déverrouillé si l'empreinte digitale a été correctement scannée.

# 3. Applications et fonctions.

## 3.1. Utiliser les applications.

Remarque :

• les illustrations et les fonctions peuvent différer selon le modèle et la version de l'application,

• la prise en charge de certaines applications dépend de votre modèle,

• les applications fournies par Samsung peuvent être installées à partir de Samsung Update,

• services liés aux logiciels tiers : pour obtenir des descriptions et des demandes de service relatives aux applications tierces, contactez le fabricant concerné. Certaines actions de dépannage en réponse à des demandes de service peuvent ne pas fonctionner selon l'éditeur de l'application.

## 3.2. Samsung Notes.

Créez des notes en saisissant votre texte à l’aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l’écran.

Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Remarque : la disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Créer des notes :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Notes, l'icône Créez une note (symbole "page avec 1 crayon dans son coin supérieur droit"). Sélectionnez une méthode de saisie depuis la barre d’outils à droite de l’écran,

2. une fois la note rédigée, sélectionnez l'icône Flèche gauche pour l’enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer la note sous un autre format de fichier, sélectionnez l'icône Autres, Enregistrer dans un fichier.

Supprimer des notes : effectuez un clic-droit sur la note à supprimer de la liste et sélectionnez Supprimer.

## 3.3. Samsung Update.

Installez et mettez à jour les applications et les pilotes Samsung sur l'ordinateur, de manière simple et pratique. Cette application permet à l'utilisateur de rechercher ou de télécharger le BIOS, les pilotes et les applications sur Internet. Préservez les performances et la stabilité de l'ordinateur grâce à Samsung Update.

Remarque :

• pour vérifier les mises à jour disponibles, l'ordinateur doit être connecté à Internet,

• seules les applications qui ont été installées avec cette application peuvent être mises à jour,

• les illustrations et les fonctions peuvent différer selon le modèle et la version de l'application.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Update.

2. Lisez et acceptez le contrat de licence de l'utilisateur. Cette étape apparaît uniquement lors du premier lancement de l'application.

3. Sélectionnez Update all. Ou, sélectionnez Install ou Update pour l'élément concerné. L'installation ou la mise à jour est exécutée.

## 3.4. Samsung Care+.

Les services garantis via Samsung Care+ seront fournis pour résoudre certains problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation, tels que des ordinateurs endommagés ou perdus.

Sélectionnez la Touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Care+.

Le site Web apparaît. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site.

Remarque :

• pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet,

• la disponibilité de cette fonction dépend de votre modèle ou de votre zone géographique.

## 3.5. Samsung Device Care.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer le système de l'ordinateur, mais aussi vérifier et nettoyer sa mémoire. Vous pouvez également optimiser facilement la mémoire de l'ordinateur.

Optimiser la mémoire :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Device Care,

2. sélectionnez Optimiser la mémoire. Vérifiez l'utilisation de la mémoire et nettoyez la mémoire inutilisée.

Sauvegarder le système :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Device Care,

2. sélectionnez Sauvegardes, Sauvegarder.

Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de sauvegarde automatique, sélectionnez Paramètres et sélectionnez le commutateur Sauvegarder automatiquement et surveiller les installations d'applications pour désactiver la fonction.

Restaurer le système :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Device Care,

2. sélectionnez Sauvegardes et choisissez la date à laquelle vous avez sauvegardé le système,

3. sélectionnez Restaurer.

Gérer la mémoire :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Device Care,

2. sélectionnez Stockage,

3. vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible. Pour supprimer les fichiers que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie, un élément, puis Supprimer.

## 3.6. Bixby.

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.

Remarque :

• Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et la disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique,

• pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.

Démarrer Bixby.

Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Bixby. La page d'introduction de l'application Bixby apparaît.

Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, s'être connecté à votre compte Samsung et terminé la configuration à l'aide des instructions affichées à l'écran, l'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby.

Dites, "Hi, Bixby", et demandez ce que vous souhaitez. Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl, Shift et B, tout en disant à Bixby ce que vous souhaitez.

Par exemple, dites, "Hi, Bixby", puis, "How's the weather today ?". La météo s'affiche à l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, il suffit de dire, "Hi, Bixby", puis, "Tomorrow ?".

Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, dites, "Hi, Bixby", et répondez à Bixby. Ou sélectionnez et répondez à Bixby.

Réactiver Bixby à la voix. Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en disant, "Hi, Bixby" :

1. sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Bixby,

2. sélectionnez Autres, Settings et appuyez sur le commutateur, Wake with, "Hi, Bixby", pour activer la fonction.

Vous pouvez maintenant dire, "Hi, Bixby", et démarrer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte : si votre voix n'est pas reconnue en raison d'un environnement bruyant ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler, vous pouvez communiquer avec Bixby en saisissant un texte. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Bixby, Clavier, puis saisissez le texte souhaité.

## 3.7. Galaxy Book Experience.

Galaxy Book Experience vous permet de vérifier les informations relatives à diverses applications ou fonctionnalités fournies par Samsung et de les utiliser.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Galaxy Book Experience.

2. Sélectionnez le carte souhaitée.

3. Vérifiez les informations de l’application ou de la fonctionnalité, et sélectionnez Ouverture pour la démarrer.

## 3.8. Quick Search.

Recherchez rapidement du contenu sur l'ordinateur.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Quick Search.

2. Sélectionnez Démarrer Quick Search. Remarque : cette étape apparaît uniquement lors du premier lancement de l'application.

3. Sélectionnez le champ de recherche afin de saisir un mot clé. Une recherche est effectuée sur votre ordinateur.

## 3.9. SmartThings.

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits compatibles avec SmartThings.

Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, SmartThings.

• Favoris : vous pouvez voir les appareils, scènes et services fréquemment utilisés,

• Appareils : contrôlez les appareils enregistrés sur votre compte Samsung,

• Scènes : ajoutez des modes pour contrôler plusieurs appareils simultanément,

• SmartThings Find : localisez votre appareil Galaxy,

• Utilisation : découvrez comment utiliser l’application SmartThings,

• Paramètres : configurez les paramètres de l’application SmartThings.

Remarque :

• pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung,

• vous pouvez connecter les appareils via l’application SmartThings sur votre smartphone ou votre tablette,

• les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l’appareil,

• pour utiliser cette fonction, l’ordinateur doit être connecté à Internet.

# 4. Paramètres et mise à jour.

## 4.1. Luminosité de l'écran.

Réglez la luminosité de l'écran pour réduire la fatigue oculaire et économiser de l'énergie.

Contrôler la luminosité à l'aide du clavier :

• pour réduire la luminosité de l'écran, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F2,

• pour augmenter la luminosité de l'écran, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F3.

Contrôler la luminosité à l'aide de la barre des tâches :

1. sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches,

2. faites glisser la barre de réglage sur le niveau de luminosité souhaité.

Remarque :

• l'écran est automatiquement réglé au niveau de luminosité maximal, quand l'adaptateur est connecté. L'écran est automatiquement réglé au niveau de luminosité minimal quand l'adaptateur est déconnecté,

• l'ordinateur est doté d'un réglage automatique de la luminosité de l'écran, afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Le cas échéant, la luminosité de l'écran est graduellement ajustée.

Modifier le mode d'affichage.

Sélectionnez les meilleurs paramètres d'écran en fonction de votre activité.

Remarque : la disponibilité de certaines options dépend de votre modèle.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Settings,

2. sélectionnez Affichage, Mode Auto, puis choisissez une option :

• Mode Auto : optimise automatiquement l'écran pour le programme en cours,

• Éclatant (AMOLED natif) : ajoute de la clarté et de la netteté aux scènes grâce à l'espace de couleurs AMOLED,

• Naturel (sRGB) : ajoute du naturel à vos vidéos grâce à l'espace de couleurs sRGB,

• Modification de photo (Adobe RGB) : optimise les retouches photos grâce à l'espace de couleurs Adobe RGB,

• Film (DCI-P3) : optimise les films grâce à l'espace de couleurs DCI-P3.

Optimiser la balance des couleurs en plein écran : optimisez la couleur de l'écran en ajustant les tonalités selon vos préférences.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Settings.

2. Sélectionnez Affichage, Paramètres de couleur avancés.

3. Faites glisser la barre de réglage des couleurs sur la tonalité souhaitée.

## 4.2. Volume.

Ajustez le volume du système ou le volume sonore lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo.

Contrôler le volume à l'aide du clavier :

• pour réduire le volume, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F7,

• pour augmenter le volume, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F8,

• pour désactiver ou activer le son, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F6.

Contrôler le volume à l'aide de la barre des tâches :

1. sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches,

2. faites glisser la barre de réglage sur le volume souhaité.

## 4.3. BIOS (Utilitaire de configuration).

Définissez un mot de passe de démarrage, modifiez la priorité au démarrage ou configurez les puces installées.

Remarque :

• un paramétrage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements ou un arrêt système,

• les écrans, menus et options de configuration du BIOS peuvent différer selon le modèle et la version BIOS,

• les fonctions de configuration du BIOS peuvent faire l'objet d'une mise à niveau.

Accéder à l'écran du BIOS.

1. Allumez l'ordinateur.

2. Avant que le logo Samsung ne s'affiche, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2.

• Si l'ordinateur est protégé par un mot de passe, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2, avant que l'écran du mot de passe ne s'affiche,

• si l'écran du mot de passe ou l'écran de démarrage Windows apparaît, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

Écran du BIOS.

L'écran de configuration du BIOS ci-dessous apparaît.

Vous pouvez modifier la configuration du BIOS à l'aide du clavier ou de la souris.

Les informations suivantes sont situées sur l'écran comme ceci.

À gauche. Menu de configuration :

• SysInfo : affichez les caractéristiques techniques de base de l'ordinateur,

• Advanced : configurez les puces et des fonctions supplémentaires,

• Security : configurez les fonctions de sécurité,

• Boot : configurez les paramètres des périphériques et de démarrage.

Au centre : options de configuration.

À droite. Outils de configuration :

• Help : affichez l'aide pour la configuration du BIOS,

• Default : rétablissez les paramètres par défaut,

• Restore : annulez les modifications,

• Save : enregistrez les paramètres,

• Exit : quittez la configuration du BIOS.

Remarque : l'interface de l'écran de configuration du BIOS est uniquement en anglais.

Mot de passe de démarrage.

La définition d'un mot de passe à l'aide du BIOS renforce la protection contre les virus et les attaques de piratage.

Attention :

• veillez à ne pas oublier votre mot de passe ou à le révéler à autrui,

• si vous oubliez le Supervisor Password ou le HDD Password, demandez l'assistance du centre de service après-vente Samsung. Dans ce cas, des frais d'assistance vous seront facturés,

• si vous oubliez le User Password, désactivez le Supervisor Password, afin que le User Password soit également automatiquement désactivé.

Définir les mots de passe.

Vous pouvez définir des mots de passe en suivant les instructions ci-dessous sur l'écran de configuration du BIOS.

• Supervisor Password (niveau de sécurité faible) : ce mot de passe est requis pour allumer l'ordinateur ou accéder à l'écran de configuration du BIOS,

• User Password (niveau de sécurité faible) : ce mot de passe utilisateur est requis pour accéder à l'écran de configuration du BIOS. Ce mot de passe sera automatiquement désactivé si le Supervisor Password est désactivé,

• HDD Password (niveau de sécurité élevé) : ce mot de passe est requis pour accéder au disque dur (HDD) depuis un autre ordinateur. Selon le modèle ou le dispositif de stockage, il se peut que ce mot de passe ne soit pas pris en charge.

Définir un mot de passe de démarrage :

1. allumez l'ordinateur,

2. avant que le logo Samsung ne s'affiche, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2,

3. accédez au menu Security sur l'écran de configuration du BIOS,

4. sélectionnez un type de mot de passe (Set Supervisor Password, Set User Password ou Set HDD Password).

Si vous ne parvenez pas à sélectionner un élément ou si le message HDD Password Frozen apparaît, éteignez l'ordinateur, puis rallumez-le. Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur la touche F2, avant que le logo Samsung ne s'affiche pour accéder à l'écran de configuration du BIOS,

5. saisissez un mot de passe, puis sélectionnez Ok. Le mot de passe doit comporter 8 à 20 caractères et contenir des lettres majuscules et minuscules ainsi que des chiffres,

6. sélectionnez Save, Ok, pour enregistrer et redémarrer.

Remarque :

• pour activer l'option Password On Boot, définissez un Supervisor Password, puis saisissez le mot de passe au démarrage de l'ordinateur,

• pour certains modèles, si le message de saisie du mot de passe apparaît dans la fenêtre Setup Notice, sélectionnez Ok pour terminer la configuration.

Supprimer un mot de passe :

1. allumez l'ordinateur,

2. avant que le logo Samsung ne s'affiche, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2,

3. accédez au menu Security sur l'écran de configuration du BIOS,

4. sélectionnez un type de mot de passe (Set Supervisor Password, Set User Password ou Set HDD Password),

5. saisissez le mot de passe actuel en regard de Enter Current Password,

6. ne saisissez aucun caractère en regard de Create New Password, Confirm New Password et sélectionnez Ok, Ok,

7. sélectionnez Save, Ok, pour enregistrer et redémarrer.

Remarque : dans le cas de certains modèles, pour annuler le mot de passe, sélectionnez Cancel dans la fenêtre Setup Notice.

Priorité au démarrage.

Modifiez la priorité au démarrage en configurant le BIOS.

1. Allumez l'ordinateur.

2. Avant que le logo Samsung ne s'affiche, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2.

3. Accédez au menu Boot sur l'écran de configuration du BIOS.

4. Sélectionnez Boot Device Priority.

5. Sélectionnez une option pour ouvrir la liste.

6. Sélectionnez une option.

7. Sélectionnez Save, Ok pour enregistrer et redémarrer. Sélectionnez Exit, Ok pour redémarrer sans enregistrer les modifications.

Utiliser la fonction d'étalonnage de la batterie.

En cas de charge/décharge répétées de la batterie pendant une courte durée seulement, le temps d'utilisation de la batterie peut être réduit de la différence entre la charge réelle de la batterie et l'affichage de la charge restante.

Vous pouvez faire en sorte que la charge réelle de la batterie et l'affichage de la charge restante soient identiques en déchargeant complètement la batterie à l'aide de la fonction d'étalonnage de la batterie, puis en la rechargeant à nouveau.

Remarque : les illustrations et les termes affichés sur l'écran peuvent différer du produit réel selon le modèle de l'ordinateur et la version du pilote.

1. Éteignez l'ordinateur, puis déconnectez l'adaptateur.

2. Rallumez l'ordinateur, puis appuyez sur la touche F2, avant que le logo Samsung ne s'affiche pour accéder à l'écran de configuration du BIOS.

3. Sélectionnez Advanced, Smart Battery Calibration.

4. La fonction d'étalonnage de la batterie est activée, et la décharge de la batterie est lancée. Pour interrompre l'opération, appuyez sur la touche Esc. Cette opération nécessite entre 3 et 5 heures, selon la capacité de la batterie et sa charge restante.

Utiliser la fonction mise hors tension intelligente de la batterie.

Le stockage de votre ordinateur déchargé pendant une période prolongée peut réduire rapidement l'autonomie de la batterie.

Si vous n'allez pas utiliser votre ordinateur pendant une période prolongée, plus de 3 mois, vous pouvez utiliser la fonction mise hors tension intelligente de la batterie pour empêcher l'autonomie de la batterie de se réduire rapidement.

Remarque :

• après avoir éteint l'ordinateur, rangez-le dans un endroit frais et sec, pour maintenir des performances stables de la batterie,

• la batterie doit être chargée à minima à 30 % avant d'utiliser cette fonction.

1. Éteignez l'ordinateur, puis déconnectez l'adaptateur.

2. Rallumez l'ordinateur, puis appuyez sur la touche F2, avant que le logo Samsung ne s'affiche pour accéder à l'écran de configuration du BIOS.

3. Sélectionnez Advanced, Smart Battery Power Off.

4. Sélectionnez Yes. L'ordinateur s'éteint automatiquement.

5. Une fois l'adaptateur connecté, rallumez l'ordinateur.

## 4.4. Batterie.

Avant d'utiliser l'ordinateur pour la première fois, procédez au chargement complet de sa batterie à l'aide de l'adaptateur.

Avertissement :

• utilisez uniquement des adaptateurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation d'adaptateurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'ordinateur,

• un branchement incorrect de l'adaptateur peut entraîner de graves dommages à l'ordinateur,

• cet ordinateur est équipé d'une batterie interne. La batterie ne peut pas être réparée ni remplacée par l'utilisateur,

• pour retirer ou remplacer la batterie en toute sécurité, adressez-vous à un centre de service après-vente Samsung. Ce service est payant,

• vous pouvez utiliser l'ordinateur lorsqu'il est en charge, mais cela risque d'augmenter le temps de chargement de la batterie. Si la température de la batterie est trop élevée, la charge s'arrête par mesure de précaution.

Remarque :

• pour rétablir l'alimentation de la batterie après l'avoir coupée, connectez l'adaptateur,

• lorsque vous branchez l'adaptateur à un adaptateur multiport pour recharger l'ordinateur, le message de vitesse de charge peut apparaître, mais l'ordinateur sera chargé normalement,

• si de nombreux appareils sont branchés à l'adaptateur multiport, l'ordinateur peut ne pas se recharger ou le temps de charge peut augmenter. Dans ce cas, branchez l'adaptateur directement sur l'ordinateur,

• lorsque l'adaptateur est directement branché à l'ordinateur, le message de vitesse de charge ne s'affiche pas,

• si l'ordinateur ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, plus de 3 mois, vous pouvez utiliser la fonction mise hors tension intelligente de la batterie pour empêcher l'autonomie de la batterie de se réduire rapidement. Reportez-vous à Utiliser la fonction mise hors tension intelligente de la batterie pour en savoir plus.

Charger la batterie.

1. Connectez l'adaptateur au port 4 Thunderbolt ou au port USB Type C de l'ordinateur.

2. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

3. Une fois la batterie complètement rechargée, le témoin d'état de fonctionnement passe au vert. Déconnectez l'adaptateur de l'ordinateur.

Le statut des différents témoins d'état de fonctionnement :

• rouge : chargement,

• vert : entièrement rechargé,

• bleu : sous tension.

4. Débranchez l'adaptateur de la prise électrique.

Avertissement : évitez tout contact prolongé entre votre peau et l'adaptateur. Il peut en résulter une brûlure à basse température.

État de la batterie.

Lorsque l'adaptateur est débranché, déplacez le curseur sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches pour afficher la charge actuelle de la batterie.

Afficher la charge actuelle de la batterie alors que l'ordinateur est éteint : connectez ou déconnectez l'adaptateur de l'ordinateur pour afficher la charge actuelle de la batterie alors que l'ordinateur est éteint.

Économiser l'énergie de la batterie.

Effectuez un clic droit sur l'icône de la batterie sur la barre des tâches et sélectionnez Paramètres de puissance et de mise en veille, Batterie et alimentation, Économiseur de batterie, Activer maintenant.

Le mode Économiseur de batterie est activé.

Remarque : le mode Économiseur de batterie est désactivé lorsque l'adaptateur est connecté.

Prolonger la durée de vie de la batterie.

Lorsque vous chargez votre ordinateur à l'aide de l'adaptateur, activez la fonction Protection de la batterie. Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en la chargeant à 85 % de sa charge maximale.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Settings.

2. Sélectionnez Batterie et performances et appuyez sur le curseur Protection de la batterie pour activer la fonction.

Durée d'utilisation de la batterie.

Les batteries sont remplaçables et, avec le temps, la capacité de la batterie à maintenir sa charge et son niveau de charge se réduisent. Si votre batterie maintient deux fois moins sa charge que lorsqu'elle était neuve, il est recommandé de la remplacer.

Vérification des messages d'instructions sur la durée de vie de la batterie.

Une fois la durée de vie de la batterie arrivée à expiration, un message d'instructions peut s'afficher à l'écran. Pour éviter la perte de données et pour utiliser l'ordinateur en toute sécurité, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'expiration de la batterie est imminente : les batteries sont des consommables et leur longévité est plutôt faible. Une utilisation continue peut entraîner des défaillances de charge ou de décharge. La question de savoir si les batteries peuvent être utilisées ou non est déterminée en fonction des évaluations de sécurité.

Veuillez remplacer la batterie par une nouvelle (certifiée) pour éviter toute perte de données et garantir une utilisation sûre.

Si la batterie est arrivée à expiration : les batteries sont des consommables et la batterie actuelle ne peut pas être utilisée si elle est arrivée à expiration. Veuillez remplacer la batterie par une nouvelle (certifiée) pour éviter toute perte de données et garantir une utilisation sûre.

La question de savoir si les batteries peuvent être utilisées ou non est déterminée en fonction des évaluations de sécurité. Pour éviter toute perte de données lors du remplacement de la batterie, veillez d'abord à sauvegarder votre travail.

Remarque : les messages d'instructions relatifs à l'autonomie de la batterie s'affichent correctement lorsque l'application Samsung Settings est installée sur votre ordinateur. Les messages varient selon le modèle et la version logicielle.

# 5. Dépannage.

## 5.1. Samsung Recovery.

Lorsqu'un problème survient avec l'ordinateur, il est facile de rétablir les paramètres par défaut de l'ordinateur en utilisant l'application Samsung Recovery (Restauration, Sauvegarde).

Il est également possible de restaurer l'ordinateur selon un point de sauvegarde précédent. Sauvegardez régulièrement les données importantes avant que l'ordinateur ne rencontre un problème.

Remarque :

• l'application Samsung Recovery peut ne pas être fournie sur les modèles disposant de moins de 64 Go de mémoire. Si vous ne pouvez pas accéder à l'application Samsung Recovery, reportez-vous à la section Fonction de récupération Windows,

• selon la version, certaines fonctions peuvent différer ou ne pas être disponibles. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'application,

• l'application Samsung Recovery (Restauration, Sauvegarde) n'est pas disponible lors de l'utilisation de lecteurs CD/DVD,

• la restauration de l'ordinateur efface les données ou les applications enregistrées après un point de sauvegarde. Par conséquent, sauvegardez régulièrement les données importantes avant que l'ordinateur ne rencontre un problème,

• lorsque vous démarrez l'application pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales lorsqu'elles s'affichent à l'écran.

Rétablir les paramètres par défaut.

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de l'ordinateur.

Si nécessaire, sauvegardez vos données importantes sur un dispositif de stockage externe avant de restaurer le système. Reportez-vous à la section Sauvegarder les données.

1. Si Windows démarre sur l'ordinateur : sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Recovery.

Si Windows ne démarre pas sur l'ordinateur : allumez l'ordinateur et appuyez à plusieurs reprises sur la touche F4 avant que le logo Samsung ne s'affiche.

2. Sélectionnez Réinitialisation des paramètres d'usine du PC, Démarrer la réinitialisation des paramètres d'usine. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour rétablir les paramètres d'origine.

Sauvegarder les données.

Sauvegardez vos données importantes sur un autre disque interne ou sur un dispositif de stockage externe pour éviter les pertes de données.

Sauvegarder le système actuel : vous pouvez sauvegarder le système par défaut ou le système actuel sur un autre disque interne ou un dispositif de stockage externe.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Recovery, Sauvegarder le PC.

2. Sélectionnez le disque sur lequel enregistrer les données sauvegardées, Démarrer la sauvegarde.

• Lors de la sauvegarde sur un dispositif de stockage externe, connectez le dispositif à l'ordinateur, puis sélectionnez le disque externe.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la sauvegarde.

Sauvegarder des données utilisateur : vous pouvez sauvegarder les fichiers de données et les dossiers.

1. Allumez l'ordinateur et appuyez à plusieurs reprises sur la touche F4 avant que le logo Samsung n'apparaisse.

2. Sélectionnez Sauvegarder les données d'utilisateur.

3. Sélectionnez les fichiers ou dossiers à sauvegarder et choisissez le dispositif de stockage sur lequel les enregistrer, puis sélectionnez Démarrer la sauvegarde.

• Les dossiers ou fichiers sauvegardés peuvent être uniquement enregistrés sur un dispositif de stockage externe. Connectez d'abord un dispositif de stockage externe à votre ordinateur, puis sélectionnez le disque externe.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la sauvegarde.

Restaurer après une sauvegarde.

Sélectionnez un point de sauvegarde enregistré sur un autre disque interne ou un dispositif de stockage externe pour effectuer la restauration de l'ordinateur à partir de ce point.

1. Lors de la sauvegarde sur un dispositif de stockage externe, connectez le dispositif à l'ordinateur.

2. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Recovery.

3. Sélectionnez Gestion de la sauvegarde et de la restauration.

4. Sélectionnez Restaurer pour les données à récupérer, Démarrer la restauration.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la restauration des données.

Copier le disque (créer une image du disque).

Pour remplacer le disque, déplacez les données vers le nouveau disque en créant une image du disque. Le nouveau disque doit être assez volumineux pour contenir les données du disque en question. Achetez un connecteur de disque dur externe pour connecter le nouveau disque à l'ordinateur.

Remarque : si Windows est installé sur un disque non remplaçable par l'utilisateur, comme un disque eMMC, vous ne pouvez pas copier le disque.

1. Connectez le nouveau disque à l'ordinateur à l'aide d'un connecteur de disque dur externe.

2. Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Recovery.

3. Sélectionnez Créer un disque à l'état par défaut ou Créer une copie du disque.

4. Sélectionnez un disque à copier, Démarrer la copie. Les données du disque initial sont copiées sur le nouveau disque.

## 5.2. Fonction de récupération Windows.

Si l'application Samsung Recovery n'est pas prise en charge par l'ordinateur, réinstallez Windows à l'aide de la fonction de récupération Windows.

La réinstallation de Windows va effacer toutes les applications et données de l'ordinateur. Sauvegardez les applications et données personnelles sur un dispositif de stockage externe avant de réinstaller Windows.

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Système, Récupération.

2. Sélectionnez Réinitialiser le PC.

3. Sélectionnez Conserver mes fichiers ou Supprimer tout.

Remarque : une fois le système récupéré, sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Update pour installer les applications Samsung requises.

## 5.3. Q and R.

Lorsque vous rencontrez des problèmes avec l'ordinateur, essayez ces solutions.

Windows.

Comment désinstaller une application ?

1. Sélectionnez la touche Démarrer, Paramètres, Applications, Applications installées.

2. Depuis la liste d'applications, sélectionnez l'icône représentant 3 points à côté de l'application à supprimer, puis sélectionnez Désinstaller.

Samsung Recovery.

Qu'est-ce qu'une zone de récupération ?

L'ordinateur présente une partition supplémentaire pour la restauration des données ou l'enregistrement des fichiers de sauvegarde (uniquement pour les modèles disposant de l'application Samsung Recovery). Cette partition est appelée zone de récupération et comprend une image de restauration composée du système d'exploitation et des applications.

Pourquoi la capacité affichée du disque dur (HDD) dans Windows est-elle différente des caractéristiques techniques du produit ?

La capacité de stockage de l'appareil (HDD ou SSD), calculée par le fabricant, suppose que 1 Ko = 1 000 octets.

Toutefois, le système d'exploitation (Windows) calcule la capacité de stockage de l'appareil en supposant que 1 Ko = 1 024 octets, et, par conséquent, la capacité affichée du HDD dans Windows est inférieure à la capacité réelle.

La capacité affichée dans Windows peut être inférieure à la capacité réelle parce que certaines applications occupent une zone déterminée du HDD en dehors de Windows.

Pour les modèles disposant de l'application Samsung Recovery, la capacité affichée du HDD dans Windows peut être inférieure à la capacité réelle, car l'application Samsung Recovery utilise une zone masquée du HDD, d'une taille entre 5 et 20 Go,

servant pour l'enregistrement de l'image de restauration, et que cette zone masquée n'est pas comptabilisée dans la zone totale réservée à Windows. La taille de l'application Samsung Recovery varie selon le modèle.

Qu'est-ce qu'une image de restauration ?

Il s'agit du système d'exploitation, des pilotes et des logiciels qui sont convertis en une image de données. Elle est nécessaire à la restauration de l'ordinateur et est incorporée dans le disque dur de l'ordinateur. Toutefois, elle n'est pas fournie pour les dispositifs de stockage dont la capacité est inférieure à 64 Go.

Comment puis-je restaurer un ordinateur qui ne dispose pas de l'application Samsung Recovery ?

Restaurez l'ordinateur avec la fonction de récupération fournie par Windows. Pour en savoir plus, consultez la rubrique de l'aide traitant de la fonction de récupération.

Divers.

1. L'objectif photo/vidéo, et le microphone, ne fonctionnent pas. Comment faire pour qu'ils fonctionnent à nouveau ?

Si le mode de protection de l'enregistrement est activé, l'objectif photo/vidéo, et le microphone, ne fonctionnent plus.

Sélectionnez la touche Démarrer, Toutes les applications, Samsung Settings, Sécurité et protection des données, puis sélectionnez le commutateur Bloquer l'objectif photo et le micro, pour le régler sur Désactiver.

2. L'ordinateur ne s'allume pas automatiquement à l'ouverture de l'écran.

Pour allumer l'ordinateur, l'écran doit être ouvert au-delà d'un certain angle.

La valeur de l'angle peut varier selon le modèle.

Si le voyant de l'ordinateur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.

# 6. Annexe.

## 6.1. Caractéristiques techniques du produit.

Les caractéristiques du système peuvent différer selon le modèle dérivé. Pour connaître les caractéristiques détaillées du système, consultez le catalogue produits.

Environnement de fonctionnement :

• température : -5 à 40°C pour le stockage, 10 à 35°C en fonctionnement,

• humidité : 5 à 90 % pour le stockage, 20 à 80 % en fonctionnement.

Caractéristiques nominales C A/CC :

• entrée : 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz,

• sortie : (PDO) 5 V, 3 Ampères/9 V, 3 Ampères/15 V, 3 Ampères/20 V, 3,25 Ampères (PPS) 5-20 V, 3,25 Ampères.

Caractéristiques nominales de l'ordinateur : 20 VCC, 3,25 Ampères (65 Watts).

Remarque :

• selon le modèle, des composants en option peuvent ne pas être fournis ou bien différents composants peuvent être fournis,

• les caractéristiques du système peuvent faire l'objet de modifications sans préavis,

• la capacité de stockage d'un ordinateur sur lequel l'application Samsung Recovery est installée, est inférieure à celle indiquée dans les caractéristiques techniques du produit,

• pour certains modèles, il n'est pas possible d'ajouter ou de remplacer de la mémoire en raison de la conception de l'ordinateur. Pour ajouter de la mémoire ou la remplacer, contactez le centre de service après-vente Samsung. Ce service est payant,

• la quantité de mémoire que Windows peut utiliser, peut être inférieure à la quantité de mémoire réellement disponible.

## 6.2. Informations de sécurité importantes.

Consignes de sécurité.

Le système est conçu et testé pour répondre aux dernières normes en matière de sécurité des équipements de traitement de l'information. Cependant, pour garantir l'utilisation adéquate du produit, il est important de respecter les consignes de sécurité indiquées sur le produit et dans la documentation.

Attention : conformez-vous toujours à ces consignes pour vous prémunir contre les blessures et un endommagement du système.

Configurer le système :

• avant d'utiliser le système, lisez et respectez l'ensemble des consignes indiquées sur le produit et dans la documentation. Conservez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement en vue d'un usage futur,

• n'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau ou de chaleur comme un radiateur,

• configurez le système sur une surface stable,

• utilisez ce produit uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette des caractéristiques nominales,

• assurez-vous que la prise électrique qui alimente l'équipement, est facilement accessible en cas d'incendie ou de court-circuit,

• si l'ordinateur est équipé d'un commutateur de sélection de tension, assurez-vous que ce commutateur se trouve dans la position appropriée pour votre zone,

• les orifices du boîtier de l'ordinateur garantissent la ventilation. Ne bloquez pas ces orifices et ne les recouvrez pas.

Veillez à maintenir un espace adéquat, au moins 6 pouces (15 cm), autour du système pour garantir la ventilation lorsque vous aménagez votre poste de travail. N'introduisez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans les orifices de ventilation de l'ordinateur.

• assurez-vous que les zones de ventilation situées en dessous du boîtier ne sont pas obstruées. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface souple : cela bloquerait les évents du dessous,

• lorsque vous utilisez une rallonge avec ce système, assurez-vous que la puissance nominale totale des produits branchés à la rallonge ne dépasse pas la puissance nominale de la rallonge,

• pour les ordinateurs avec des cadres d'écran brillant, l'utilisateur doit réfléchir à l'endroit où il va positionner son ordinateur, car le cadre peut provoquer des reflets causés par l'éclairage ambiant et les surfaces brillantes.

Précautions lors de l'utilisation :

• ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne posez rien dessus,

• ne renversez rien sur l'ordinateur ou ses composants. Pour cela, évitez de manger et de boire à proximité de l'ordinateur ou de ses composants,

• certains produits sont équipés d'une batterie CMOS remplaçable sur la carte mère. Si la batterie CMOS est remplacée de manière inappropriée, cela peut provoquer une explosion. Remplacez la batterie par un type de batterie identique ou équivalent recommandé par le fabricant.

Mettez les batteries au rebut conformément aux instructions du fabricant. Si la batterie CMOS doit être remplacée, faites appel à un technicien qualifié,

• lorsque l'ordinateur est éteint, un faible courant électrique circule toujours dans l'ordinateur. Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours tous les câbles d'alimentation, retirez la batterie et les câbles modem des prises murales avant de nettoyer le système.

• débranchez le système de la prise murale et contactez un centre de service après-vente Samsung dans les cas suivants :

le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e) ; du liquide a été déversé sur l'ordinateur ; l'ordinateur ne fonctionne pas correctement même si vous observez les instructions de fonctionnement ; vous avez fait tomber l'ordinateur ou le boîtier est endommagé ; vous constatez un changement de la performance de l'ordinateur.

Instructions de fonctionnement :

1. lors de l'installation et de l'utilisation des appareils, reportez-vous aux exigences de sécurité contenues dans le mode d'emploi,

2. utilisez uniquement les appareils avec l'équipement spécifié dans les caractéristiques techniques des appareils,

3. si vous détectez une odeur de brûlé ou de fumée, éteignez l'ordinateur et retirez la batterie. Avant de réutiliser l'ordinateur, confiez-le à un technicien qualifié pour qu'il le vérifie,

4. l'entretien et la réparation des appareils doivent être effectués par les services après-vente agréés,

5. n'utilisez pas votre ordinateur portable à même la peau, pendant des périodes prolongées. La température de surface de la base augmente lors d'un fonctionnement normal (particulièrement en cas d'alimentation C A). Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une gêne et éventuellement une brûlure.

## 6.3. Pièces de rechange et accessoires.

Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.

Attention : pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un cordon de ligne téléphonique Numéro 26, AWG, ou plus grand.

Avertissement : n'utilisez pas ce produit dans des endroits classés comme dangereux. Il peut s'agir de secteurs dédiés aux services médicaux et dentaires, d'environnements riches en oxygène ou de zones industrielles.

Mise au rebut de la batterie.

Attention : ne jetez pas à la poubelle les batteries rechargeables ou les produits alimentés par des batteries non rechargeables.

Pour connaître la procédure de mise au rebut des batteries qu'il n'est plus possible d'utiliser ou de recharger, contactez le centre de service après-vente Samsung. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries usagées.

Attention : le remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié peut provoquer une explosion. Mettez les batteries usagées au rebut conformément aux instructions.

Sécurité du laser.

Tous les systèmes équipés de lecteurs de CD ou DVD sont conformes aux normes de sécurité appropriées, notamment IEC 60825-1.

Les dispositifs laser de ces composants sont classés comme "Produits laser de classe 1", certifiés conforme à la norme américaine sur les performances de rayonnement du DHHS (Department of Health and Human Services). Si le dispositif doit être réparé, contactez un service après-vente agréé.

Avertissement :

• remarque concernant la sécurité du laser : l'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés dans le mode d'emploi, présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations. Pour éviter toute exposition aux rayons laser, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier d'un lecteur de CD ou DVD,

• rayonnement laser de Classe 1M, lorsque la partie opérationnelle est ouverte. Ne regardez pas le faisceau à l'aide d'instruments optiques,

• rayonnement laser invisible de Classe 3B en cas d'ouverture. Évitez toute exposition au rayon.

Connexion et déconnexion de l'adaptateur.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.

Exigences relatives au cordon d'alimentation.

Le cordon d'alimentation (les prises, le câble et les prises de l'adaptateur) fourni avec votre ordinateur satisfait aux exigences d'utilisation du pays dans lequel vous avez acheté votre équipement.

Les cordons d'alimentation que vous utilisez dans d'autres pays doivent satisfaire aux exigences du pays dans lequel vous utilisez l'ordinateur. Pour plus d'informations relatives aux exigences des cordons d'alimentation, contactez votre revendeur agréé, un revendeur ou un fournisseur de services.

Exigences générales. Les exigences répertoriées ci-dessous s'appliquent à tous les pays :

• tous les cordons d'alimentation doivent être approuvés par un organisme agréé acceptable responsable de l'évaluation dans le pays où vous utiliserez le cordon d'alimentation,

• le cordon d'alimentation doit avoir une capacité de courant minimum de 7 A, et une tension nominale de 125 ou de 250 VCA, tel qu'exigé par le système électrique de chaque pays (États-Unis uniquement),

• le coupleur de l'appareil doit satisfaire la configuration mécanique d'un connecteur standard C7 (ou C5) E N 60 320/IEC 320, pour s'accoupler avec un réceptacle de prise sur l'ordinateur.

## 6.4. Déclarations de conformité réglementaire.

### 6.4.1. Conseils relatifs aux dispositifs sans fil.

(Si équipé d'une bande de 2,4 G, 5 G ou 6 G).

Des dispositifs de type LAN, radio de faible puissance (dispositifs de communication sans fil par radiofréquence), fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, peuvent être présents (intégrés) dans le système de l'ordinateur portable. La section suivante offre une vue d'ensemble des considérations à prendre en compte lors de l'utilisation d'un dispositif sans fil.

D'autres restrictions, précautions et problèmes propres à certains pays sont répertoriés dans les sections concernant le pays (ou les sections du groupe de pays). Les dispositifs sans fil du système sont réservés exclusivement à une utilisation dans les pays identifiés par les marques d'homologation radio sur l'étiquette des caractéristiques nominales du système.

Si le pays dans lequel vous allez utiliser le dispositif sans fil n'est pas répertorié, contactez votre organisme d'homologation radio local pour connaître les exigences. Les dispositifs sans fil sont étroitement réglementés et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La force du signal RF du ou des dispositifs sans fil, pouvant être intégrés à l'ordinateur portable, est bien en-deçà de tous les seuils d'exposition internationaux, connus à ce jour.

Étant donné que les dispositifs sans fil (pouvant être intégrés à l'ordinateur portable) émettent moins d'énergie que le seuil autorisé dans les recommandations et les normes de sécurité en matière de fréquences radio, le fabricant estime que ces dispositifs peuvent être utilisés en toute sécurité. Quel que soit le niveau de puissance, prenez des mesures pour réduire le contact lors d'un fonctionnement normal.

Des restrictions sont, dans certains cas, nécessaires sur les dispositifs sans fil.

Attention, exemples de restrictions :

• La communication sans fil par radiofréquence peut interférer avec l'équipement présent à bord des avions commerciaux. Dans un avion, la réglementation aérienne en vigueur exige que tous les appareils sans fil soient éteints.

La norme 802.11 (également connue sous le nom d'Ethernet sans fil ou Wi-Fi) et les dispositifs de communication Bluetooth sont des exemples de dispositifs qui offrent une communication sans fil.

• Dans des environnements où le risque d'interférences avec d'autres dispositifs ou services est nuisible ou perçu comme nuisible, la possibilité d'utiliser un dispositif sans fil peut être restreinte ou interdite.

Les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères à forte concentration en gaz inflammable et oxygène, sont des exemples où l'utilisation de dispositifs sans fil peut être limitée ou interdite. Si, dans un environnement spécifique, vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser des dispositifs sans fil, contactez l'autorité compétente pour obtenir une autorisation préalable à l'utilisation ou à la mise sous tension du dispositif sans fil.

• Chaque pays possède ses propres restrictions en matière d'utilisation des dispositifs sans fil. Étant donné que votre système est équipé d'un dispositif sans fil, lorsque vous voyagez à l'étranger, contactez l'organisme d'homologation radio local concerné avant de vous déplacer pour connaître les restrictions relatives à l'utilisation d'un dispositif sans fil dans ce pays.

• Si le système est déjà équipé d'un dispositif sans fil interne, n'utilisez pas le dispositif sans fil tant que les capots et les protections ne sont pas en place et que le système n'est pas totalement assemblé.

• Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne procédez à aucune modification. La modification d'un dispositif sans fil annulera l'autorisation d'utilisation. Pour procéder à une réparation, contactez le fabricant.

• Utilisez uniquement des lecteurs homologués pour le pays dans lequel le dispositif sera utilisé. Pour plus d'informations, consultez le kit de restauration du système du fabricant ou l'assistance technique du fabricant.

### 6.4.2. Informations santé et sécurité.

Informations en matière de certification d'exposition aux signaux de radiofréquence.

Ce produit peut contenir un émetteur-récepteur radio intégré. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'exposition à l'énergie émise par la fréquence radio, telles que fixées par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis.

Ces limites d'exposition de la FCC proviennent des recommandations de deux organisations spécialisées, le National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE : l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens).

Dans les deux cas, les recommandations ont été élaborées par des experts scientifiques et des experts en ingénierie issus de l'industrie, du secteur public et du milieu universitaire, après avoir passé en revue l'ensemble de la documentation scientifique traitant des effets biologiques des radiofréquences.

Avant qu'un nouveau modèle soit disponible à la vente pour le public, il doit être certifié par la FCC qu'il n'excède pas la limite établie par la FCC. Pour chaque modèle, une évaluation est effectuée en différentes positions et endroits (par exemple, dans la partie inférieure du corps) tels que requis par la FCC.

Pour le port sur une partie du corps, ce modèle satisfait les directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire Samsung conçu pour ce produit. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner la violation des directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC.

Vous pouvez consulter des informations sur l'exposition aux radiofréquences ou concernant le DAS, à l'adresse, www.fcc.gov/oet/ea/fccid/.

Ce site utilise le numéro d'ID de la FCC de ce produit situé à l'extérieur du produit. Il est parfois nécessaire de retirer la batterie pour trouver le numéro.

Une fois que vous avez trouvé le numéro d'ID de la FCC du produit, suivez les instructions affichées sur le site Internet. Vous y trouverez les informations relatives à l'exposition aux radiofréquences ou les valeurs pour le DAS type ou maximum du produit.

Pour le modèle correspondant uniquement.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) mesure le taux d'absorption d'énergie de radiofréquences par le corps humain en watts par kilogramme (W/kg). Les dispositifs sans fil de la FCC doivent être conformes à une limite de sécurité de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg).

Le niveau DAS de ce dispositif en mode de fonctionnement peut être bien en-deçà de la valeur maximale. En effet, le dispositif est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance, de manière à n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau. D'une manière générale, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

### 6.4.3. Précautions relatives à l'horloge temps réel (RTC).

Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière inappropriée. Remplacez-la uniquement par un type de batterie identique ou équivalent recommandé par le fabricant.

Mettez les batteries usagées au rebut conformément aux instructions du fabricant.

## 6.5. Informations relatives au symbole DEEE.

Symbole représentant une poubelle barrée d'une croix.

Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers au terme de leur durée de vie utile.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, visitez notre page sur le développement durable à l'adresse :

https://www.samsung.com, "slache", fr, "slache", sustainability, "slache", environment, "slache", environment, "tiret", data

Élimination de la batterie de ce produit (applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive C E 2006/66.

Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

PO Box 12987, Dublin. Irlande.

Retirer la batterie.

Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse : www.samsung.com, "slache", global, "slache", éco design, "tiret", energy.

Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.

Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Ce service Samsung vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.