SAMSUNG.

Four micro-ondes MG23K3513AK.

Mode d'emploi adapté du manuel du 18 janvier 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants et des boutons,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

De gauche à droite se trouvent :

- la porte à hublot, qui s'ouvre de droite à gauche ; elle comporte dans sa partie droite la poignée d'ouverture sur sa face extérieure et 2 loquets sur sa face intérieure,

- les 2 orifices du système de verrouillage de sécurité, en vis-à-vis des 2 loquets,

- le tableau de commande.

## 2. Le tableau de commande.

Il comprend un afficheur sous lequel se trouvent 6 lignes de 2 boutons chacune.

Ligne 1 :

- Quick Defrost (Décongélation rapide),

- Auto Cook (Cuisson automatique).

Ligne 2 :

- Keep Warm (Maintien au chaud),

- Microwave (Micro-ondes).

Ligne 3 :

- Grill (Gril),

- Combi (Cuisson combinée).

Ligne 4 :

- Grill+30s (Gril + 30 s),

- Select/Clock (Sélection/Horloge).

Ligne 5 :

- Bas,

- Haut.

Ligne 6 :

- Stop/Eco (Arrêt/Éco),

- Start/+30s (Départ/+ 30 s).

## 3. La cuve du four.

Au centre de la paroi inférieure se trouve le coupleur.

Sur la paroi supérieure se trouve l'élément chauffant.

Sur la paroi latérale gauche se trouvent les orifices de ventilation.

Sur la paroi latérale droite se trouve l'éclairage.

## 4. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

## 5. Accessoires.

- Anneau de guidage : à placer au centre de la paroi inférieure du four. Il sert de support au plateau.

- Plateau tournant : à placer sur l'anneau de guidage en enclenchant la partie centrale sur le coupleur.

- Grille : à placer sur le plateau tournant.

# II. Caractéristiques techniques.

Samsung s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

- Modèle : MG23K3513AK.

- Alimentation : 230 V alternatif 50 Hz CA.

- Consommation d'énergie : puissance maximale (2 300 W) ; micro-ondes (1 250 W) ; gril, élément chauffant (1 100 W).

- Puissance de sortie : 100 W/800 W ; 6 niveaux (IEC-705).

- Fréquence de fonctionnement : 2 450 MHz.

- Dimensions (l x H x P) : extérieures, y compris la poignée (489 x 275 x 392 mm) ; intérieures (330 x 211 x 324 mm).

- Capacité : 23 litres.

- Poids Net : 13 kg environ.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité importantes.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement en vue d'une consultation ultérieure.

Avertissement : si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par une personne qualifiée.

Avertissement : il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.

Avertissement : les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.

Avertissement : n'autorisez un enfant à utiliser le four sans surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et il n'est pas destiné à être utilisé :

- dans l'espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels,

- dans les fermes,

- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels,

- dans les lieux de type chambre d'hôtes.

Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four micro-ondes.

Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamment pas.

Ce four micro-ondes est prévu pour faire chauffer des aliments et des liquides. Le séchage des aliments ou de vêtements et le chauffage de compresses chauffantes, pantoufles, éponges, chiffon mouillé ou similaire peut entraîner des blessures, des flammes ou un incendie.

Si de la fumée est constatée (s'échappe de l'appareil), éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale et laissez la porte de celui-ci fermée afin d'étouffer les flammes.

Si vous faites réchauffer des liquides au four à micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement. Faites donc bien attention lorsque vous sortez le récipient du four.

Avant de consommer le contenu des biberons et des petits pots pour bébé, vérifiez-en toujours la température pour éviter tout risque de brûlure ; pour ce faire, mélangez-en le contenu ou secouez-les.

Ne faites jamais réchauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils risquent d'éclater, et ce même une fois le cycle de cuisson terminé.

Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de nourriture.

En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les surfaces et par conséquent, d'en réduire la durée de vie et de créer des situations dangereuses.

Le four micro-ondes est destiné à être posé sur un comptoir ou un plan de travail (non encastrable) uniquement ; il ne doit pas être installé dans un meuble.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pour une cuisson au four à micro-ondes.

Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous sortez des récipients de l'appareil.

Ne tentez jamais de nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

Ne tentez jamais de nettoyer le four au jet d'eau.

L'appareil n'est pas destiné à être installé dans un véhicule (exemples : caravane ou tout autre véhicule similaire).

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes sur le sujet, sauf si celles-ci sont sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur a expliqué comment utiliser l'appareil.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Ce four doit être positionné dans une direction appropriée et à une hauteur permettant un accès facile à la zone intérieure et aux commandes.

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, celui-ci doit fonctionner pendant 10 minutes avec de l'eau.

Si l'appareil génère un bruit anormal, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise et contactez le service de dépannage le plus proche.

Installez le four à micro-ondes de telle façon que la prise reste facilement accessible.

Avertissement : en raison des températures élevées que le four génère, l'appareil ne doit être utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte lorsqu'il fonctionne en mode combiné.

Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

Avertissement : les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart.

N'utilisez jamais de produits abrasifs râpeux ou de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par conséquent, casser le verre.

Un nettoyeur vapeur ne doit pas être utilisé.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement de l'ampoule.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Avertissement : l'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds pendant l'utilisation.

Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants.

Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

Attention : le processus de cuisson doit être effectué sous surveillance. Un processus de cuisson rapide doit être sous surveillance continue.

Lors de l'utilisation du four, la porte ou la surface extérieure peut devenir chaude.

Lors de l'utilisation du four, les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie extérieure ou une télécommande.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant âgé de moins de 8 ans si celui-ci est sans surveillance.

Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

## 2. Consignes de sécurité générales.

Toute modification ou réparation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.

Ne faites pas chauffer des aliments ou des liquides fermés dans des récipients pour la fonction micro-ondes.

N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

N'installez pas le four : près d'un radiateur ou d'une matière inflammable ; dans des lieux humides, huileux, poussiéreux ou exposés à la lumière directe du soleil ou à l'eau ; dans des endroits avec risque de fuite de gaz ; ou sur une surface non plane.

Ce four doit être correctement relié à la terre en conformité aux normes locales et nationales.

Utilisez régulièrement un chiffon sec pour retirer les substances étrangères présentes sur les bornes et les points de contact de la fiche d'alimentation.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et faites en sorte de ne jamais le plier à l'excès ou de poser des objets lourds dessus.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement. Ne touchez pas non plus l'appareil. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Lorsque le four est en marche, ne l'éteignez pas en débranchant le cordon d'alimentation.

N'insérez pas vos doigts ou des substances étrangères. Si des substances étrangères pénètrent dans le four, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un service après-vente Samsung local.

N'exercez pas de pression excessive ni de choc sur le four.

Ne placez pas le four sur des objets fragiles.

Veillez à ce que la tension, la fréquence et l'intensité du courant soient conformes aux caractéristiques de l'appareil.

Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise, de rallonges ou de transformateurs électriques.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur des objets métalliques. Assurez-vous que le cordon passe entre les objets ou derrière le four.

N'utilisez jamais une fiche d'alimentation ou un cordon d'alimentation endommagé(e) ou une prise murale mal fixée. En cas de fiches ou de cordons d'alimentation endommagé(e)s, contactez un service après-vente Samsung local.

Ne versez et ne vaporisez jamais d'eau directement sur le four.

Ne posez pas d'objets sur le dessus du four, à l'intérieur ou sur la porte.

Ne vaporisez pas de substances volatiles, telles que de l'insecticide, sur la surface du four.

N'entreposez aucun produit inflammable dans le four. Du fait que les vapeurs d'alcool peuvent entrer en contact avec les parties chaudes du four, faites attention lorsque vous faites chauffer des aliments ou des boissons contenant de l'alcool.

Les enfants peuvent se cogner ou se coincer les doigts avec la porte. Lors de l'ouverture/fermeture de la porte, tenez les enfants à l'écart.

### A. Avertissement pour la cuisson au four à micro-ondes.

Si vous faites réchauffer des boissons au four à micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement ; faites donc toujours bien attention lorsque vous manipulez le récipient. Laissez toujours reposer les boissons au moins 20 secondes avant de les manipuler. Si nécessaire, mélangez pendant le réchauffage. Remuez toujours après le réchauffage.

En cas de brûlure, effectuez les gestes de premiers secours suivants :

- immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10 minutes,

- recouvrez-la d'un tissu propre et sec,

- n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.

Pour éviter d'endommager le plateau ou la grille, ne le/la plongez pas dans l'eau immédiatement après la cuisson.

N'utilisez pas le four pour une cuisson à bain d'huile car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée. Cela pourrait entraîner un débordement soudain d'huile chaude.

### B. Précautions à prendre pour le four à micro-ondes.

Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson aux micro-ondes. N'utilisez pas de récipients métalliques, de vaisselle comportant des ornements dorés ou argentés, de brochettes, etc.

Retirez les attaches métalliques. Un arc électrique peut se former.

N'utilisez pas le four pour sécher des papiers ou des vêtements.

Utilisez des temps de cuisson ou de chauffe réduits pour les petites quantités d'aliments afin de leur éviter de surchauffer et de brûler.

Tenez le cordon et la fiche d'alimentation à distance de sources d'eau et de chaleur.

Pour éviter le risque d'explosion, ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille ou des œufs durs. Ne faites pas chauffer de récipients fermés hermétiquement ou sous vide, des noisettes, des tomates, etc.

Ne couvrez jamais les orifices de ventilation du four avec un torchon ou du papier. Il existe un risque d'incendie. Le four peut surchauffer et s'éteindre automatiquement et rester arrêté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi.

Utilisez toujours des maniques lorsque vous sortez un plat du four.

Remuez les liquides à la moitié du temps de chauffe et laissez reposer au moins 20 secondes une fois le temps écoulé pour éviter les projections brûlantes.

Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre vous et l'appareil pour éviter d'être brûlé par l'air chaud ou la vapeur sortant du four.

Ne faites jamais fonctionner le four à vide. Le four s'arrête automatiquement pendant 30 minutes pour des raisons de sécurité. Nous vous recommandons de laisser en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four ; ainsi, si vous le mettez en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.

Installez le four en respectant les dégagements indiqués dans le présent manuel (voir Installation du four micro-ondes).

Soyez prudent lorsque vous branchez d'autres appareils électriques sur une prise située à proximité du four.

## 3. Précautions à prendre pour l'utilisation du four à micro-ondes.

La non-observation des précautions d'emploi suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes.

- N'utilisez pas le four avec la porte ouverte. Ne manipulez pas les systèmes de verrouillage (loquets de la porte). N'insérez pas d'objets dans les orifices de verrouillage de sécurité.

- Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucune tache ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres en permanence : après chaque utilisation du four, essuyez-les d'abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas le four si celui-ci est endommagé. Utilisez-le uniquement après l'avoir fait réparer par un technicien qualifié. Important : la porte du four doit fermer correctement. La porte ne doit pas être courbée ; les charnières de la porte ne doivent pas être cassées ou lâches ; les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagé(e)s.

- Tous les ajustements et réparations doivent être effectué(e)s par un technicien qualifié.

## 4. Garantie limitée.

Samsung facturera les travaux de réparation lorsqu'un accessoire doit être réparé ou un défaut esthétique corrigé, si l'endommagement de l'appareil ou de l'accessoire a été occasionné par le client.

Les éléments concernés par cette stipulation sont :

- une porte, des poignées, un panneau extérieur ou un tableau de commande bosselé(es), rayé(es) ou cassé(es),

- un plateau, un guide de plateau roulant, un coupleur, ou une grille métallique brisé(e) ou manquant(e).

Utilisez ce four uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel). Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du four.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre four micro-ondes peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question, contactez un service après-vente Samsung local ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com

Utilisez ce four pour faire chauffer des aliments uniquement. Il est uniquement destiné à un usage domestique. Ne faites jamais chauffer de textiles ou de coussins remplis de grains. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages provoqués par une utilisation non conforme ou incorrecte du four.

Pour éviter de détériorer la surface du four et de générer des situations dangereuses, assurez-vous que le four soit toujours propre et bien entretenu.

## 5. Définition du groupe de produits.

Cet appareil est un équipement qui utilise des fréquences ISM de classe B groupe 2. Le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie radioélectrique est intentionnellement générée et, ou utilisée sous la forme de radiations électromagnétiques pour le traitement de matière ainsi que les équipements d'usinage par électro-érosion et de soudure à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à l'usage dans les établissements domestiques et ceux directement reliés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

## 6. Utilisation du four.

### A. Fonctionnement d'un four micro-ondes.

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence. L'énergie qu'elles dégagent permet de faire cuire ou réchauffer les aliments sans en altérer la forme ni la couleur.

Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes pour :

- décongélation,

- réchauffage,

- cuire.

#### Principe de cuisson.

Les micro-ondes générées par le magnétron sont réfléchies sur les parois du four et réparties de façon homogène à l'intérieur du four pendant la cuisson grâce à la rotation du plateau sur lequel sont placés les produits. Ce procédé assure donc une cuisson homogène des aliments.

Les micro-ondes sont absorbées par les aliments sur une profondeur d'environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit au fur et à mesure que la chaleur se diffuse dans les aliments.

Les temps de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments :

- quantité et densité,

- teneur en eau,

- température initiale (aliment réfrigéré ou non).

Remarque : la chaleur se diffusant à l'intérieur des aliments de façon progressive, la cuisson se poursuit en dehors du four. Les temps de repos mentionnés dans les recettes et dans ce livret doivent donc être respectés afin d'assurer :

- une cuisson uniforme et à cœur,

- une température homogène.

### B. Vérification du bon fonctionnement de votre four.

La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre four fonctionne correctement. En cas de doute, reportez-vous à la section intitulée "Dépannage".

Remarque : le four doit être branché sur une prise murale appropriée. Le plateau doit être correctement positionné dans le four. Si une puissance autre que la puissance maximale (100 % ; 800 W) est utilisée, l'eau mettra plus longtemps à bouillir.

- Ouvrez la porte du four en tirant sur la poignée située sur le haut de la porte.

- Placez un verre d'eau sur le plateau. Fermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) et réglez la durée sur 4 ou 5 minutes en appuyant sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) autant de fois que nécessaire. L'eau est chauffée pendant 4 ou 5 minutes. L'eau doit entrer en ébullition.

### C. Cuisson, réchauffage.

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous souhaitez faire cuire ou réchauffer des aliments.

Attention : vérifiez toujours vos réglages de cuisson avant de laisser le four sans surveillance.

Remarque : le temps de cuisson maximal de la fonction Micro-ondes est de 99 minutes.

Ouvrez la porte. Placez les aliments au centre du plateau. Fermez la porte. Ne mettez jamais le four micro-ondes en route lorsqu'il est vide.

- Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes). La puissance de cuisson maximale (800 W) s'affiche : (mode micro-ondes).

- Sélectionnez le niveau de puissance approprié en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. (Reportez-vous aux informations sur les puissances.)

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Réglez le temps de cuisson en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. Le temps de cuisson s'affiche.

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). L'éclairage du four est activé et le plateau commence à tourner. La cuisson démarre. Lorsqu'elle est terminée : le signal sonore retentit 4 fois ; le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes) ; l'heure actuelle s'affiche à nouveau.

### D. Réglage de l'horloge.

Lors de la mise sous tension, vous voyez "88:88" puis "12:00" s'afficher automatiquement. Réglez l'heure actuelle. Vous pouvez afficher l'heure au format 12 ou 24 heures.

Vous devez régler l'horloge :

- à l'installation initiale,

- après une coupure de courant.

Remarque : n'oubliez pas de changer l'heure lors du passage à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

- Appuyez sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Réglez l'heure au format 24 heures ou 12 heures en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour régler l'heure.

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour régler les minutes.

- Lorsque l'heure affichée est correcte, appuyez sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge) pour lancer l'horloge. L'heure s'affiche lorsque vous n'utilisez pas le four à micro-ondes.

### E. Niveaux de puissance et variations de temps.

La fonction du niveau de puissance vous permet d'adapter la quantité d'énergie dispersée et, par conséquent, le temps nécessaire à la cuisson ou au réchauffage des aliments en fonction de leur catégorie et de leur quantité. Vous pouvez sélectionner 6 puissances différentes.

- Niveau de puissance : élevé. Pourcentage : 100 %. Puissance : 800 W.

- Niveau de puissance : moyennement élevée. Pourcentage : 75 %. Puissance : 600 W.

- Niveau de puissance : moyenne. Pourcentage : 56 %. Puissance : 450 W.

- Niveau de puissance : moyennement faible. Pourcentage : 38 %. Puissance : 300 W.

- Niveau de puissance : décongélation. Pourcentage : 23 %. Puissance : 180 W.

- Niveau de puissance : faible. Pourcentage : 13 %. Puissance : 100 W.

Les temps de cuisson indiqués dans les recettes et dans ce livret correspondent au niveau de puissance spécifique indiqué.

Si vous choisissez une puissance élevée, le temps de cuisson doit être réduit.

Si vous choisissez une puissance faible, le temps de cuisson doit être augmenté.

### F. Réglage du temps de cuisson.

Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) autant de fois que vous souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes.

En mode Micro-ondes, Gril ou Cuisson combinée, si vous appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s), le temps de cuisson augmente.

- Pour surveiller la progression de la cuisson, il vous suffit d'ouvrir la porte.

- Augmentez le temps de cuisson restant.

#### Méthode 1.

Pour augmenter le temps de cuisson de vos aliments en cours de cuisson, appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) autant de fois que vous souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes. Exemple : pour ajouter 3 minutes, appuyez 6 fois sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s).

#### Méthode 2.

Appuyez simplement sur le bouton Haut ou Bas pour ajuster le temps de cuisson.

### G. Arrêt de la cuisson.

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment pour :

- contrôler la cuisson,

- retourner ou mélanger les aliments,

- les laisser reposer.

Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte ou appuyez une fois sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco). La cuisson s'arrête. Pour reprendre la cuisson, refermez la porte et appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s).

Pour arrêter la cuisson définitivement, appuyez une fois sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco). La cuisson s'arrête. Si vous désirez annuler les réglages de cuisson, appuyez sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco).

### H. Réglage du mode d'économie d'énergie.

Le four possède un mode d'économie d'énergie.

- Appuyez sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco). Affichage désactivé.

- Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco) ; l'écran affiche alors l'heure actuelle. Le four peut alors être utilisé.

#### Fonction d'économie d'énergie automatique.

Si vous ne sélectionnez aucune fonction lorsque l'appareil est en cours de réglage ou de fonctionnement en état d'arrêt temporaire, la fonction est annulée et l'horloge s'affiche après 25 minutes.

L'éclairage du four s'éteint après 5 minutes lorsque la porte est ouverte.

### i. Utilisation des fonctions Décongélation rapide.

Les fonctions Quick Defrost (Décongélation rapide) vous permettent de décongeler de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes et du pain. Le temps de décongélation et la puissance se règlent automatiquement. Il vous suffit de sélectionner le programme et le poids correspondant aux aliments à décongeler.

Remarque : n'utilisez que des plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes.

Ouvrez la porte. Placez l'aliment surgelé dans un plat en céramique au centre du plateau.

Fermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Quick Defrost (Décongélation rapide).

- Sélectionnez le type d'aliment que vous cuisinez en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Sélectionnez la quantité en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. (Reportez-vous aux informations suivantes).

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). La phase de décongélation commence. Un signal sonore vous rappelant de retourner l'aliment retentit en cours de décongélation.

- Appuyez de nouveau sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) pour reprendre la décongélation. Le signal sonore retentit 4 fois. Le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

Les divers programmes de Quick Defrost (Décongélation rapide), les quantités, les temps de repos et les instructions appropriées. Éliminez tous les éléments d'emballage des aliments avant de démarrer la décongélation. Placez la viande, la volaille, le poisson, les légumes ou le pain dans un récipient en verre à fond plat ou sur une assiette en céramique.

#### Code Aliment 1 : Viande.

Taille de la portion : 200 à 1 500 g.

Consignes : protégez les extrémités avec de l'aluminium. Retournez la viande au signal sonore. Ce programme convient à la décongélation du bœuf, de l'agneau, du porc, des côtelettes ou des émincés. Laissez reposer 20 à 60 minutes.

#### Code Aliment 2 : Volaille.

Taille de la portion : 200 à 1 500 g.

Consignes : protégez les extrémités des cuisses et des ailes avec de l'aluminium. Retournez la volaille au signal sonore. Ce programme convient aussi bien à la décongélation d'un poulet entier qu'à celle de morceaux. Laissez reposer 20 à 60 minutes.

#### Code Aliment 3 : Poisson.

Taille de la portion : 200 à 1 500 g.

Consignes : protégez la queue d'un poisson entier avec du papier d'aluminium. Retournez le poisson au signal sonore. Ce programme convient aussi bien à la cuisson des poissons entiers qu'à celle des filets. Laissez reposer 20 à 60 minutes.

#### Code Aliment 4 : Légumes.

Taille de la portion : 200 à 1 500 g.

Consignes : répartissez uniformément les légumes surgelés dans un récipient en verre à fond plat. Retournez ou mélangez les légumes surgelés lorsque le four émet un signal sonore. Ce programme convient à tous les types de légumes surgelés. Laissez reposer 5 à 20 minutes.

#### Code Aliment 5 : Pain.

Taille de la portion : 200 à 1 500 g.

Consignes : placez le pain bien à plat sur une feuille de papier absorbant et retournez-le au signal sonore. Posez le gâteau sur une assiette en céramique et, si possible, retournez-le au signal sonore. Ce programme convient à la décongélation de toutes sortes de pains, en tranches ou entier, ainsi qu'à celle des petits pains et des baguettes. Disposez les petits pains en cercle. Ce programme convient à la décongélation de toutes sortes de gâteaux à base de levure ainsi qu'à celle des biscuits, de la tarte au fromage et de la pâte feuilletée. Il n'est pas adapté à la cuisson des pâtes brisées, des gâteaux à la crème et aux fruits ou des gâteaux nappés de chocolat. Laissez reposer pendant 10 à 30 minutes.

### J. Utilisation des fonctions Cuisson automatique.

Les fonctions Auto Cook (Cuisson automatique) disposent de 20 durées de cuisson préprogrammées.

Vous n'avez donc besoin de régler ni le temps de cuisson, ni la puissance.

Vous pouvez ajuster la quantité en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Attention : les récipients étant très chauds, portez toujours des maniques lorsque vous devez les manipuler.

Tout d'abord, placez le plat au centre du plateau tournant, puis refermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Auto Cook (Cuisson automatique).

- Sélectionnez le type d'aliment que vous cuisinez en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge).

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). Les aliments sont cuits en fonction du programme préréglé sélectionné. Le signal sonore retentit 4 fois. Le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

Ci-dessous les quantités et instructions appropriées au sujet des 20 options de cuisson pré-programmées. Ces programmes n'utilisent que l'énergie par micro-ondes.

#### Code Aliment 1 : Plats préparés réfrigérés.

Taille de la portion : 300 à 350 g.

#### Code Aliment 2 : Plats préparés réfrigérés.

Taille de la portion : 400 à 450 g.

Consignes : placez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez-la d'un film plastique spécial micro-ondes. Ce programme convient aux plats composés de 3 aliments différents (exemples : viande en sauce, légumes et accompagnements tels que pommes de terre, riz ou pâtes). Laissez reposer 2 à 3 minutes.

#### Code Aliment 3 : Repas végétarien réfrigéré.

Taille de la portion : 300 à 350 g.

#### Code Aliment 4 : Repas végétarien réfrigéré.

Taille de la portion : 400 à 450 g.

Consignes : placez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez-la d'un film plastique résistant aux micro-ondes. Ce programme convient aux plats composés de 2 aliments différents (exemples : spaghetti en sauce ou riz accompagné de 4 légumes). Laissez reposer 2 à 3 minutes.

#### Code Aliment 5 : Brocolis.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : rincez et nettoyez les brocolis frais, puis séparez les fleurettes. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 30 mL (2 cuillères à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 250 g. Placez le bol au centre du plateau tournant. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 6 : Carottes.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : rincez et nettoyez les carottes et coupez-les en tranches égales. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 30 mL (2 cuillères à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 250 g. Placez le bol au centre du plateau tournant. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 7 : Haricots verts.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : rincez et nettoyez les haricots verts. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 30 mL (2 cuillères à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 250 g. Placez le bol au centre du plateau tournant. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 8 : Épinards.

Taille de la portion : 150 g.

Consignes : rincez et nettoyez les épinards. Mettez-les dans une cocotte en verre et couvrez. N'ajoutez pas d'eau. Placez le bol au centre du plateau tournant. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 9 : Maïs en épis.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : rincez et nettoyez le maïs sur les épis et placez-les dans un plat en verre ovale. Recouvrez avec un film plastique résistant aux micro-ondes et percez le film. Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 10 : Pommes de terre épluchées.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : lavez et épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux de taille similaire. Mettez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 45 à 60 mL (3 à 4 cuillères à soupe) d'eau. Placez le bol au centre du plateau tournant. Faites cuire à couvert. Laissez reposer 2 à 3 minutes.

#### Code Aliment 11 : Riz complet.

Taille de la portion : 125 g.

Consignes : utilisez un grand plat en verre équipé d'un couvercle. Ajoutez 2 volumes d'eau froide (250 mL). Faites cuire à couvert. Remuez avant de laisser reposer puis salez ou ajoutez des herbes. Laissez reposer 5 à 10 minutes.

#### Code Aliment 12 : Macaroni complètes.

Taille de la portion : 125 g.

Consignes : utilisez un grand plat en verre équipé d'un couvercle. Ajoutez 500 mL d'eau bouillante, une pincée de sel et remuez bien. Faites cuire le tout sans couvrir. Remuez avant de laisser reposer à couvert, puis égouttez soigneusement. Laissez reposer 1 minute.

#### Code Aliment 13 : Quinoa.

Taille de la portion : 125 g.

Consignes : utilisez un grand plat en verre équipé d'un couvercle. Ajoutez 2 volumes d'eau froide (250 mL). Faites cuire à couvert. Remuez avant de laisser reposer puis salez ou ajoutez des herbes. Laissez reposer 1 à 3 minutes.

#### Code Aliment 14 : Boulghour.

Taille de la portion : 125 g.

Consignes : utilisez un grand plat en verre équipé d'un couvercle. Ajoutez 2 volumes d'eau froide (250 mL). Faites cuire à couvert. Remuez avant de laisser reposer puis salez ou ajoutez des herbes. Laissez reposer 2 à 5 minutes.

#### Code Aliment 15 : Blancs de poulet.

Taille de la portion : 300 g.

Consignes : rincez les morceaux et placez-les sur une assiette en céramique. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 2 minutes.

#### Code Aliment 16 : Blancs de dinde.

Taille de la portion : 300 g.

Consignes : rincez les morceaux et placez-les sur une assiette en céramique. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 2 minutes.

#### Code Aliment 17 : Filets de poisson frais.

Taille de la portion : 300 g.

Consignes : rincez le poisson et placez-le sur une assiette en céramique, ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de citron. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 18 : Filets de saumon frais.

Taille de la portion : 300 g.

Consignes : rincez le poisson et placez-le sur une assiette en céramique, ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de citron. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 19 : Crevettes fraîches.

Taille de la portion : 250 g.

Consignes : rincez les crevettes sur une assiette en céramique, ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de citron. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 1 à 2 minutes.

#### Code Aliment 20 : Truite fraîche.

Taille de la portion : 200 g.

Consignes : placez 1 poisson frais dans un plat adapté au four à micro-ondes. Ajoutez une pincée de sel, 1 cuillère à soupe de jus de citron et des herbes. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes. Percez le film. Posez le plat sur le plateau tournant. Laissez reposer 2 minutes.

### K. Utilisation des fonctions Maintien au chaud.

La fonction Keep Warm (Maintien au chaud) maintient les aliments au chaud jusqu'à ce qu'ils soient servis. Utilisez cette fonction pour maintenir les aliments au chaud jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être servis. Vous pouvez sélectionner la température de maintien au chaud en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Remarque :

- la durée de la fonction Maintien au chaud est réglée par défaut sur 60 minutes,

- la durée maximale de la fonction Maintien au chaud est de 60 minutes.

Tout d'abord, placez le plat au centre du plateau tournant, puis refermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Keep Warm (Maintien au chaud).

- Sélectionnez une température chaude ou modérée en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). La durée de 60 minutes s'affiche. Pour arrêter le maintien au chaud des aliments, ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco).

#### Menu de recommandations de Maintien au chaud.

#### Code Menu 1 : Chaud.

Menu : Lasagnes, Soupe, Gratin, Plat mijoté, Pizza, Steaks (Bien cuits), Bacon, Poissons, Gâteaux secs.

#### Code Menu 2 : Modéré.

Menu : Tarte, Pain, Plats à base d'œufs, Steaks (Saignants ou À point).

Remarque :

- n'utilisez pas cette fonction pour faire réchauffer des aliments froids. Utilisez ces programmes pour maintenir chauds des aliments qui viennent juste d'être cuits,

- nous vous recommandons de ne pas maintenir un aliment au chaud plus d'une heure, car il continuerait de cuire. La chaleur accélère la détérioration des aliments,

- ne couvrez pas avec un couvercle ou un film plastique,

- utilisez des maniques pour sortir votre plat du four.

### L. Faire griller.

Le gril permet de faire chauffer et dorer des aliments rapidement, sans utiliser la cuisson par micro-ondes.

Attention : les récipients étant très chauds, portez toujours des maniques lorsque vous devez les manipuler.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson traditionnelle et de cuisson au gril, utilisez la grille supérieure.

- Ouvrez la porte et placez les aliments sur la grille puis fermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Grill (Gril). Les indications suivantes s'affichent : (mode gril). La température du gril n'est pas réglable.

- Réglez le temps de cuisson au gril en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. Le temps de cuisson au gril maximal est de 60 minutes.

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). La cuisson au gril démarre. Le signal sonore retentit 4 fois. Le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

### m, Combinaison micro-ondes et gril.

Vous pouvez également combiner la cuisson par micro-ondes et la cuisson au gril afin de faire cuire et dorer rapidement, en une seule fois.

Attention :

- utilisez toujours des récipients adaptés à la cuisson au micro-ondes et au four. Les plats en verre ou en céramique conviennent parfaitement, car ils laissent les micro-ondes pénétrer les aliments de façon uniforme,

- les récipients étant très chauds, portez toujours des maniques lorsque vous devez les manipuler. Pour une cuisson et des grillades optimales, utilisez la grille supérieure.

Ouvrez la porte. Placez les aliments sur la grille la mieux adaptée au type d'aliments à cuire. Placez la grille sur le plateau tournant. Fermez la porte.

- Appuyez sur le bouton Combi (Cuisson combinée). Les indications suivantes s'affichent : (mode combiné micro-ondes et gril) 600 W (puissance de sortie).

- Sélectionnez le niveau de puissance approprié en appuyant sur le bouton Haut ou Bas (600 W, 450 W, 300 W).

- Appuyez ensuite sur le bouton Select/Clock (Sélection/Horloge). La température du gril n'est pas réglable.

- Réglez le temps de cuisson en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. La durée de cuisson maximale est de 60 minutes.

- Appuyez sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s). La cuisson combinée démarre. Le signal sonore retentit 4 fois. Le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

### N. Utilisation des fonctions Gril+30 s.

La fonction Grill+30s (Gril + 30 s) vous permet d'augmenter la durée d'utilisation du mode Grill (Gril) par incréments de 30 secondes à chaque pression sur le bouton, afin que vous puissiez donner un aspect un peu croustillant à vos plats sans trop les faire cuire.

Pour augmenter le temps de cuisson en mode Grill (Gril), appuyez sur le bouton Grill+30s (Gril+30 s) autant de fois que vous souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes.

Par exemple, pour ajouter 3 minutes au temps de cuisson en mode Grill (Gril), appuyez sur le bouton Grill+30s (Gril + 30 s) à 6 reprises.

Attention : les récipients étant très chauds, portez toujours des maniques lorsque vous devez les manipuler.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson traditionnelle et de cuisson au gril, utilisez la grille supérieure.

Enfournez les aliments. Appuyez sur le bouton Grill+30s (Gril+30 s). La cuisson au gril démarre. Le signal sonore retentit 4 fois. Le signal de rappel de fin de cuisson retentit 3 fois (une fois toutes les minutes). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

### O. Utilisation des fonctions Child Lock (Sécurité enfants).

Votre four micro-ondes est équipé d'une sécurité enfants qui vous permet de verrouiller les boutons de l'appareil afin d'éviter qu'un enfant ou que toute autre personne non habituée ne puisse le faire fonctionner accidentellement.

- Appuyez simultanément sur les boutons Stop/Eco (Arrêt/Éco) et Select/Clock (Sélection/Horloge). Le four est verrouillé (aucune fonction ne peut être sélectionnée). La lettre "L" s'affiche.

- Pour déverrouiller le four, appuyez simultanément sur les boutons Stop/Eco (Arrêt/Éco) et Select/Clock (Sélection/Horloge). Le four peut à nouveau être utilisé normalement.

### P. Arrêt du signal sonore.

Le signal sonore peut être désactivé à tout moment.

- Appuyez simultanément sur les boutons Bas et Stop/Eco (Arrêt/Éco). Le four n'émet plus de signal sonore à la fin d'une fonction.

- Pour réactiver le signal sonore, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons Bas et Stop/Eco (Arrêt/Éco). Le four fonctionne normalement.

## 7. Protection de l'environnement.

Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par exemple la réglementation REACH), rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

# IV. Installation.

## 1. Accessoires.

Selon le modèle de votre four micro-ondes, vous disposez de plusieurs accessoires à fonctionnalités multiples.

- Anneau de guidage, à placer au centre du four. L'anneau de guidage sert de support au plateau.

- Plateau tournant, à placer sur l'anneau de guidage en enclenchant la partie centrale sur le coupleur. Ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il peut être facilement retiré pour être nettoyé.

- Grille, à placer sur le plateau tournant. La grille métallique peut être utilisée pour la cuisson au gril et la cuisson combinée.

Attention : n'utilisez jamais le four à micro-ondes sans l'anneau de guidage et le plateau tournant.

## 2. Site d'installation.

Schéma page 9.

- Sélectionnez une surface plane située à environ 85 cm du sol. La surface doit supporter le poids du four.

- Ménagez de la place pour la ventilation : il doit se trouver à au moins 10 cm de la paroi arrière et des 2 côtés et à 20 cm du haut.

- N'installez pas le four dans un environnement chaud ou humide (par exemple : à côté d'un autre four à micro-ondes ou d'un radiateur).

- Respectez les spécifications électriques de ce four. Utilisez uniquement les câbles d'extension agréés si vous devez en utiliser.

- Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez l'intérieur de celui-ci ainsi que le joint d'étanchéité de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

## 3. Plateau tournant.

Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau. Vérifiez que le plateau tourne librement.

# V. Nettoyage et dépannage.

## 1. Entretien.

### A. Nettoyage.

Nettoyez le four régulièrement pour éviter que des impuretés se forment sur ou à l'intérieur du four Prêtez également une attention particulière à la porte, aux joints de la porte, au plateau tournant et à l'anneau de guidage (sur les modèles concernés uniquement).

Si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, vérifiez d'abord s'il n'y a pas d'impuretés qui se sont formées sur les joints de la porte. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures du four. Rincez et séchez minutieusement.

#### Pour retirer les impuretés incrustées produisant de mauvaises odeurs à l'intérieur du four.

- Lorsque le four est vide, mettez une tasse de jus de citron dilué sur le centre du plateau tournant.

- Faites chauffer le four pendant 10 minutes à puissance maximale.

- Une fois le cycle terminé, attendez que le four refroidisse. Ensuite, ouvrez la porte et nettoyez le compartiment de cuisson.

#### Pour nettoyer l'intérieur des modèles à élément chauffant oscillant.

Pour nettoyer la zone supérieure du compartiment de cuisson, abaissez l'élément chauffant supérieur de 45°, comme indiqué. Cela permettra de nettoyer la zone supérieure. Une fois cela fait, repositionnez l'élément chauffant supérieur.

Attention :

- veillez à ce que la porte et les joints de la porte soient toujours propres et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme correctement. Si ce n'est pas le cas, le cycle de vie du four peut en être réduit.

- faites attention à ne pas renverser d'eau à l'intérieur des orifices de ventilation du four.

- n'utilisez aucune substance abrasive ou chimique pour le nettoyage.

- après chaque utilisation du four, utilisez un détergent doux pour nettoyer le compartiment de cuisson, après avoir attendu que le four refroidisse.

### B. Remplacement (réparation).

Avertissement : ce four ne possède pas de pièces remplaçables par l'utilisateur à l'intérieur. N'essayez pas de remplacer ou de réparer le four vous-même.

- Si vous rencontrez un problème avec les charnières, les joints et, ou la porte, contactez un technicien qualifié ou un centre de service Samsung local pour obtenir de l'assistance technique.

- Si vous souhaitez remplacer l'ampoule, contactez un centre de service Samsung local. Ne la remplacez pas vous-même.

- Si vous rencontrez un problème avec la protection extérieure du four, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la source, puis contactez un centre de service Samsung local.

### C. Précautions contre une période prolongée de non-utilisation.

Si vous n'utilisez pas le four pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation et déplacez le four dans un endroit sec et sans poussière. La poussière et l'humidité qui se forment à l'intérieur du four peuvent affecter les performances du four.

## 2. Dépannage et code d'information.

### A. Dépannage.

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous, essayez les solutions proposées.

#### a. Général.

#### Les boutons ne peuvent pas être réinitialisés correctement.

- Cause : des corps étrangers peuvent se coincer entre les boutons.

- Action : retirez les corps étrangers et réessayez.

- Cause : pour les modèles tactiles : Il y a de l'humidité à l'extérieur.

- Action : essuyez l'humidité à l'extérieur.

- Cause : la sécurité enfants est activée.

- Action : désactivez la sécurité enfants.

#### L'heure n'est pas affichée.

- Cause : la fonction Éco (économie d'énergie) est activée.

- Action : désactivez la fonction Éco.

#### Le four ne fonctionne pas.

- Cause : il n'y a pas d'alimentation.

- Action : assurez-vous que la prise est alimentée.

- Cause : la porte est ouverte.

- Action : fermez la porte et réessayez.

- Cause : les mécanismes de sécurité d'ouverture de la porte sont recouverts de corps étrangers.

- Action : retirez les corps étrangers et réessayez.

#### Le four s'arrête en cours de fonctionnement.

- Cause : l'utilisateur a ouvert la porte pour retourner les aliments.

- Action : après avoir retourné les aliments, appuyez à nouveau sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) pour commencer l'opération.

#### L'appareil s'éteint lors du fonctionnement.

- Cause : le four a effectué une très longue cuisson.

- Action : après une longue cuisson, laissez le four refroidir.

- Cause : le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas.

- Action : écoutez le bruit émis par le ventilateur de refroidissement.

- Cause : essayez de faire fonctionner le four sans aliments à l'intérieur.

- Action : placez les aliments dans le four.

- Cause : l'espace de ventilation est insuffisant pour le four.

- Action : des systèmes d'entrée/d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit.

- Cause : plusieurs fiches d'alimentation sont utilisées dans la même prise.

- Action : affectez au four une prise en exclusivité.

#### Un crépitement est audible durant le fonctionnement et le four ne fonctionne pas.

- Cause : la cuisson d'aliments fermés hermétiquement ou utilisant un récipient muni d'un couvercle peut provoquer des bruits de crépitement.

- Action : n'utilisez pas de récipients fermés hermétiquement car ils peuvent exploser au cours de la cuisson en raison de la dilatation du contenu.

#### L'extérieur du four est trop chaud lors du fonctionnement.

- Cause : l'espace de ventilation est insuffisant pour le four.

- Action : des systèmes d'entrée/d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit.

- Cause : des objets sont situés sur le four.

- Action : retirez tous les objets situés sur le four.

#### La porte ne peut pas être ouverte correctement.

- Cause : des résidus d'aliments sont collés entre la porte et l'intérieur du four.

- Action : nettoyez le four correctement puis ouvrez la porte.

#### Le réchauffage incluant la fonction Maintien au chaud ne fonctionne pas correctement.

- Cause : le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire ou un ustensile incorrect est utilisé.

- Action : placez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et laissez tourner le four à micro-ondes durant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau chauffe. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction. Utilisez un récipient de cuisson à fond plat.

#### La fonction de décongélation ne fonctionne pas.

- Cause : la quantité d'aliments que vous faites cuire est trop élevée.

- Action : réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction.

#### L'éclairage intérieur est faible ou ne s'allume pas.

- Cause : la porte a été laissée ouverte un long moment.

- Action : l'éclairage intérieur peut s'éteindre automatiquement lorsque la fonction Éco est activée. Fermez puis ouvrez à nouveau la porte ou appuyez sur le bouton Stop/Eco (Arrêt/Éco).

- Cause : l'éclairage intérieur est recouvert de corps étrangers.

- Action : nettoyez l'intérieur du four puis vérifiez à nouveau.

#### Un signal sonore retentit durant la cuisson.

- Cause : si la fonction Cuisson automatique est utilisée, ce signal sonore signifie que vous devez retourner les aliments qui sont en cours de décongélation.

- Action : après avoir retourné les aliments, appuyez à nouveau sur le bouton Start/+30s (Départ/+ 30 s) pour reprendre l'opération.

#### Le four n'est pas de niveau.

- Cause : le four est installé sur une surface irrégulière.

- Action : assurez-vous que le four est installé sur une surface plane et stable.

#### Des étincelles apparaissent durant la cuisson.

- Cause : des récipients métalliques sont utilisés durant l'utilisation du four/de la décongélation.

- Action : n'utilisez pas de récipients métalliques.

#### Lorsqu'il est sous tension, le four fonctionne immédiatement.

- Cause : la porte n'est pas correctement fermée.

- Action : fermez la porte et vérifiez à nouveau.

#### Il y a de l'électricité provenant du four.

- Cause : l'alimentation ou la prise n'est pas correctement reliée à la terre.

- Action : assurez-vous que l'alimentation et la prise sont correctement reliées à la terre.

#### De l'eau goutte. De la vapeur s'échappe par une fente de la porte. De l'eau reste dans le four.

- Cause : dans certains cas, il se peut qu'il y ait de l'eau ou de la vapeur selon les aliments. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

- Action : laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.

#### La luminosité à l'intérieur du four varie.

- Cause : la luminosité varie en fonction des changements de puissance selon la fonction utilisée.

- Action : les changements de puissance au cours de la cuisson ne constituent pas des dysfonctionnements. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

#### La cuisson est terminée, mais le ventilateur de refroidissement fonctionne toujours.

- Cause : pour ventiler le four, le ventilateur continue de fonctionner environ 3 minutes après la fin de la cuisson.

- Action : il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

#### b. Plateau tournant.

#### Lorsqu'il tourne, le plateau tournant se déplace ou il cesse de tourner.

- Cause : il n'y a pas l'anneau de guidage, ou de dernier n'est pas positionné correctement.

- Action : installez l'anneau de guidage et réessayez.

#### Le plateau tournant frotte lorsqu'il tourne.

- Cause : l'anneau de guidage n'est pas correctement positionné, la quantité d'aliments est trop importante ou le récipient est trop grand et il est en contact avec les parois intérieures du four à micro-ondes.

- Action : ajustez la quantité d'aliments et n'utilisez pas de récipients trop grands.

#### Le plateau tournant claque lorsqu'il tourne et il est bruyant.

- Cause : des résidus d'aliments sont collés dans le fond du four.

- Action : retirez les résidus d'aliments collés dans le fond du four.

#### c. Gril.

#### De la fumée s'échappe lors du fonctionnement.

- Cause : lors du fonctionnement initial, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants lorsque vous utilisez le four pour la première fois.

- Action : ceci n'est pas un dysfonctionnement, et si vous lancez le four 2 ou 3 fois, cela doit s'arrêter.

- Cause : des aliments sont présents sur les éléments chauffants.

- Action : laissez le four refroidir et retirez les aliments présents sur les éléments chauffants.

- Cause : des aliments sont situés trop près du gril.

- Action : placez les aliments à une distance raisonnable durant la cuisson.

- Cause : les aliments ne sont pas correctement préparés et, ou disposés.

- Action : assurez-vous que les aliments sont correctement préparés et disposés.

#### d. Four.

#### Le four ne chauffe pas.

- Cause : la porte est ouverte.

- Action : fermez la porte et réessayez.

#### De la fumée s'échappe lors du préchauffage.

- Cause : lors du fonctionnement initial, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants lorsque vous utilisez le four pour la première fois.

- Action : ceci n'est pas un dysfonctionnement, et si vous lancez le four 2 ou 3 fois, cela doit s'arrêter.

- Cause : des aliments sont présents sur les éléments chauffants.

- Action : laissez le four refroidir et retirez les aliments présents sur les éléments chauffants.

#### Il y a une odeur de brûlé ou de plastique lorsque vous utilisez le four.

- Cause : vous utilisez un récipient en plastique ou non résistant à la chaleur.

- Action : utilisez des récipients en verre adaptés à de hautes températures.

#### Une mauvaise odeur provient de l'intérieur du four.

- Cause : des résidus d'aliments ou du plastique fondu adhèrent à l'intérieur.

- Action : utilisez la fonction de nettoyage vapeur puis essuyez à l'aide d'un chiffon sec. Vous pouvez placer une tranche de citron à l'intérieur et faire fonctionner le four pour retirer plus rapidement l'odeur.

#### Le four ne cuit pas correctement.

- Cause : la porte du four est fréquemment ouverte pendant la cuisson des aliments.

- Action : si la porte est ouverte souvent, la température intérieure sera abaissée et cela affectera les résultats de votre cuisson.

- Cause : les commandes du four n'ont pas été correctement configurées.

- Action : configurez correctement les commandes du four et réessayez.

- Cause : le gril ou d'autres accessoires ne sont pas insérés correctement.

- Action : insérez correctement les accessoires.

- Cause : des récipients de taille ou de type inadapté(e) sont utilisés.

- Action : utilisez des récipients adaptés avec des fonds plats.

#### e. Vapeur d'eau.

#### Je peux entendre de l'eau bouillir lors de la cuisson en phase vapeur.

- Cause : l'eau est chauffée à l'aide du système de chauffe à vapeur.

- Action : il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

#### Un bruit inhabituel se produit lorsque j'arrête la cuisson en phase vapeur.

- Cause : l'eau est retirée de l'intérieur du système de chauffe à vapeur lorsque la cuisson en phase vapeur est terminée.

- Action : il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

#### Aucune vapeur ne sort.

- Cause : le réservoir d'alimentation en eau n'est pas installé.

- Action : assurez-vous que le réservoir d'alimentation en eau est correctement installé.

- Cause : il n'y a pas d'eau dans le réservoir.

- Action : remplissez le réservoir et réessayez.

### B. Code d'information.

#### C-d0.

- Description : les boutons de commande sont actionnés pendant plus de 10 secondes.

- Action : nettoyez les touches et assurez-vous de l'absence d'eau sur la surface entourant la touche. Si cela se produit à nouveau, éteignez le four à micro-ondes après 30 secondes et réessayez. Si ce phénomène se poursuit, contactez votre service d'assistance clientèle Samsung local.

Remarque : si la solution suggérée ne suffit pas à résoudre le problème, contactez votre service d'assistance clientèle Samsung local.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Veuillez noter que la garantie Samsung n'inclut pas les déplacements du service après-vente pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, corriger une installation non correcte ou effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien normaux.

Une question ? Des commentaires ?

Appelez-le : 01.48.63.00.00.

www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.