Thomson.

Congélateur vertical à froid ventilé THFZ272, N, FWH, THFZ272, N, F i x.

Mode d'emploi adapté du 27.05.2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

2. Avertissements.

3. Instructions importantes de sécurité.

4. Agencement recommandé des aliments.

5. Avant d'installer l'appareil.

6. Installation.

7. Température ambiante.

8. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

9. Coupure de courant.

10. Réglage des températures et fonctions.

11. Déplacement de votre produit.

12. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

13. Fabrication de glaçons.

14. Dégivrage.

15. Inversion de porte.

16. Conseils d'économie d'énergie.

17. Bruits de fonctionnement.

18. Nettoyage et entretien.

18. Dépannage.

19. Spécifications.

20. Fiche d'information sur le produit.

21. Service de réparation et pièces de rechange.

22. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Elle est composé d'1 porte s'ouvrant de la gauche vers la droite à l'aide de sa poignée verticale côté gauche.

Le panneau de contrôle et son affichage s'étendant à la verticale, se situe au centre de la partie haute de la porte.

#### Panneau de contrôle.

La description se fait de ligne en ligne, de haut en bas, de gauche à droite :

• ligne 1 : température du congélateur,

• ligne 2 : voyant du mode super congélation ; voyant du mode économie d’énergie ECO ; voyant du verrouillage,

• ligne 3 : FREEZER, régler la température du congélateur,

• ligne 4 : SUPER, super congélation,

• ligne 5 : ALARM Eco 3s, arrêt de l’alarme-mode économie d’énergie ECO,

• ligne 6 : LOCK 3s, verrouiller-déverrouiller.

Le voyant du mode super congélation est représenté d'un symbole flocon de neige.

Le voyant du mode économie d’énergie ECO est représenté d'un symbole 2 feuilles avec la mention ECO en son dessous.

Le voyant du verrouillage est représenté d'un symbole cadenas fermé.

#### Intérieur.

Décrit de haut en bas, se trouvent :

• indicateur LED,

• 2 clayettes,

• couvercle,

• 3 tiroirs de congélation de moyenne profondeur,

• 1 tiroir de congélation de grande profondeur.

#### Porte-intérieur.

Sur la partie haute se trouvent 2 balconnets : 1 de petite profondeur et 1 de moyenne profondeur.

## 1.2. Face inférieure.

4 pieds réglables, 1 à chaque angle de l'appareil.

## 1.3. Face arrière.

Vous trouverez le câble d'alimentation.

# 2. Avertissements.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, reportez-vous au chapitre 18. Nettoyage et entretien".

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Mise au rebut de l'appareil : Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques ainsi que le fluide frigorigène et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Symbole représentant 1 triangle contenant 1 flamme souligné d'1 trait : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

• rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus,

• les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

• si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil,

• en ce qui concerne les informations sur le remplacement de l'ampoule et la référence de type des luminaires, reportez-vous au chapitre 16. Conseils d'économie d'énergie.

# 3. Instructions importantes de sécurité.

Quand vous mettez au rebut un appareil usagé pourvu d'une porte avec verrou-loquet, veillez à ce que ce dernier Soit mis hors service pour éviter qu'un jeune enfant ne s'enferme à l'intérieur en jouant.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant de nettoyer l'appareil.

Évitez d'insérer des aliments trop volumineux, car cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez l'appareil.

Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des glaçons directement sortis des tiroirs du congélateur, car leur très basse température pourrait provoquer des brûlures par le froid sur les lèvres.

Ne montez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou la porte, etc.

Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le compartiment du congélateur.

Mise au rebut de votre appareil hors d'usage : le réfrigérateur ou le congélateur contient du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

# 4. Agencement recommandé des aliments.

Compartiment congélateur (moins 14°C à 22°C) ; Congélation, stockage de produits surgelés :

• compartiment du congélateur : congélation, stockage de produits surgelés,

• clayettes : restes cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts, légumes, fruits,

• tiroirs supérieur, central : gâteaux et pâtisseries, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre),

• tiroir inférieur : poissons et viandes cuites,

• balconnets de porte du congélateur : conservez les petits produits surgelés emballés, viande hachée, biscuits.

# 5. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre réfrigérateur congélateur dans une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 6. Installation.

Installez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. L'emplacement d'installation ne doit être ni exposé directement au soleil, ni près d'une source de chaleur, par exemple, une cuisinière, un radiateur, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

# 7. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante située entre 10°C et 43°C. Si la température est inférieure ou supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante reste trop chaude pendant une longue période, la température dans le congélateur s'élèvera à plus de -18°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

# 8. Avant de placer des aliments dans l'appareil.

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures de sorte que les compartiments puissent refroidir à la température appropriée.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour enlever les poussières dues au transport et à la fabrication.

# 9. Coupure de courant.

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas le congélateur. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne dure moins de 9 heures.

Ne recongelez pas les aliments une fois complètement dégelés. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

# 10. Réglage des températures et fonctions.

#### Panneau de contrôle et affichage.

Pour les informations visuelles détaillées, reportez-vous au chapitre 1. Description de l'appareil.

#### Réglage de la température du compartiment de congélation.

La température du compartiment de congélation peut être réglée entre -22°C et -14°C.

Appuyez plusieurs fois sur Freezer pour régler la température désirée.

#### Super congélation.

Ce mode permet de congeler des aliments rapidement tout en conservant leurs nutriments, vitamines, saveurs et aspect.

Pour activer cette fonction appuyez sur Super. Lorsque ce mode est activé, l'écran affiche le symbole flocon de neige. L'écran affichera -25°C.

Cette fonction sera automatiquement désactivée après 50 heures de fonctionnement, Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Super pour désactiver manuellement ce mode. Le symbole flocon de neige disparaitra de l'écran.

#### Fonction d'économie d'énergie.

Cette fonction permet de faire fonctionner le congélateur en mode d'économie d'énergie en réduisant la consommation d'énergie, ce qui est utile lorsque vous partez ers vacances par exemple.

Pour activer cette fonction, appuyez sur et maintenez ce bouton enfonce durant environ 3 secondes. Lorsque ce mode est activé, l'écran affiche le symbole 2 feuilles (1 noire et 1 blanche) accompagné de la mention ECO.

L'écran affichera différentes températures prédéfinies, en fonction de la température ambiante (Ta) de l'endroit où l'appareil est placé, comme ci-dessous.

Pour une température ambiante inférieure ou égale à 13°C, la température prédéfinie est de -18°C.

Pour une température ambiante de 14°C à 20°C, la température prédéfinie est de -18°C.

Pour une température ambiante de 21°C à 27°C, la température prédéfinie est de -18°C.

Pour une température ambiante de 28°C à 34°C, la température prédéfinie est de -16°C.

Pour une température ambiante supérieure ou égale à 35°C, la température prédéfinie est de -15°C.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur Alarm Eco 3s et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes.

#### Verrouillage, Déverrouillage.

Cette fonction vous permet de désactiver les boutons.

Pour activer cette fonction, appuyez sur Lock 3s et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes. Le symbole Cadenas s'affichera sur l'écran.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur Lock 3s pendant 3 secondes. Le symbole Cadenas ouvert s'affichera sur l'écran.

Important ! En mode de déverrouillage, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 25 secondes environ, le système se mettra automatiquement en mode de verrouillage.

#### Alarme d'ouverture de la porte.

Lorsque la porte est laisse ouverte ou n'a pas été correctement fermée pendant environ 90 secondes, un signal sonore retentira.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur Alarm Eco 3s ou fermez correctement la porte.

#### Alarme de température.

Si une température interne élevée de l'appareil est détectée, une alarme de température élevée retentit, l'écran affiche "ht" et la température détectée en alternance.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur Alarm Eco 3s.

L'affichage des températures élevées ne disparaitra automatiquement que lorsque la température détectée redeviendra normale.

# 11. Déplacement de votre produit.

Si l'appareil est éteint pour une raison quelconque, attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

• Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Enlevez tous les aliments. Enlevez également toutes les pièces mobiles (clayettes, accessoires, etc.) ou attachez-les dans l'appareil afin d'éviter tout risque de choc,

• déplacez l'appareil jusqu'à son nouvel emplacement. Si l'appareil u été placé sur un de ses côtés durant un certain temps, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R600a) comme réfrigérant. Le R600a est un gaz naturel et écologique, mais il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments refroidisseurs de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments refroidisseurs, éloignez votre appareil des flammes nues et des sources de chaleur, et ventilez plusieurs minutes la pièce où il se trouve.

# 12. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

#### Utilisation du compartiment de congélation.

• Pour conserver des aliments surgelés,

• pour préparer des glaçons,

• pour congeler des aliments.

Remarque : assurez-vous que le porte du congélateur ont été fermées correctement.

#### Acheter des aliments surgelés.

L'emballage ne doit pas être endommagé.

Respectez la "date de péremption, date limite de consommation, à utiliser de préférence avant".

Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

#### Stocker des aliments surgelés.

Stockez-les à une température inférieure ou égale à -18°C. Évitez d'ouvrir la porte du congélateur inutilement.

#### Congeler des aliments frais.

Congelez uniquement des aliments frais et en bon état.

Pour conserver le mieux possible la valeur nutritive, la saveur et la couleur, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés.

#### Congélation.

Il n'est pas nécessaire de blanchir les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges.

Remarque : les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec les aliments déjà congelés.

Les aliments suivants sont appropriés à la congélation : gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, œufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts.

Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation : certains types de légume généralement consommés crus (par exemple les radis et laitues), les œufs dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et poires, les œufs durs, le yaourt, le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise.

#### Emballer les aliments congelés.

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des emballages hermétiques.

1. Placez les aliments dans l'emballage,

2. expulsez l'air,

3. fermez l'emballage hermétiquement,

4. étiquetez l'emballage avec les contenus et les dates de congélation.

Emballages appropriés : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium, boîtes de congélation.

Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

#### Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le compartiment de congélation.

Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

• Lard, ragoût, lait : 1 mois,

• pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras : 2 mois,

• poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins : 3 mois,

• jambons, gâteaux, biscuits, côtes de bœuf et de mouton, pièces de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œuf, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (en sirop ou séchés), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier, mouton (cru), gâteaux aux fruits : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption, limite d'utilisation, date de consommation ", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

• vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

# 13. Fabrication de glaçons.

Remplissez le bac à glaçons (non fourni) aux 3/4 avec de l'eau potable et placez-le dans le tiroir du congélateur.

Si le bac à glaçons est collé au tiroir du congélateur, décollez-le en utilisant un ustensile non tranchant seulement.

Pour sortir les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou placez-le brièvement sous l'eau courante.

# 14. Dégivrage.

Cet appareil est équipé d'un système de froid ventilé sans givre.

Ce système permet au compartiment de congélation de rester en permanence sans givre, sans que les aliments stockés dans les tiroirs de congélation ne décongèlent.

# 15. Inversion de porte.

1. Retirez les couvercles supérieurs de la boite à fils.

2. Dévissez le cache de la charnière supérieure et débranchez les connecteurs de l'interrupteur de porte et de l'écran.

3. Dévissez et retirez la charnière supérieure, puis retirez la porte.

4. Retirez le bloc de fermeture droit, retirez le bloc de fermeture gauche du suc d'accessoires et installez-le sur le côté gauche.

5. Dévissez la charnière inférieure et retirez le pied réglable puis fixez-le du côté opposé.

6. Dévissez l'axe de charnière inférieur et placez-le du côté opposé. Installez ensuite la charnière inférieure sur le côté opposé.

7. Dévissez l'axe de charnière supérieur et ajustez-le du bas vers le haut. Retirez l'interrupteur de porte du cache de charnière droit, puis installez-le dans le cache de charnière gauche.

8. Retirez lavis, puis retirez le couvercle décoratif supérieur. Installez ensuite le couvercle du côté opposé avec la vis.

9. Installez la porte et déplacez les fils de connexion de droite à gauche.

10. Installez la charnière supérieure sur le côté gauche. Ajustez légèrement la charnière supérieure lors de l'installation pour vous assurer que le joint est bien scellé.

11. Branchez les connecteurs de l'interrupteur de porte et de l'écran et installez le cache de la charnière supérieur gauche.

12. Installez les couvercles supérieurs de la boite à fils sur le côté droit.

Installation facile de la poignée :

1. Retirez les capuchons des trous de vis,

2. installez la poignée facile à ouvrir,

3. installez les couvercles de poignée faciles à ouvrir.

# 16. Conseils d'économie d'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

• veillez à ce que l'appareil soit correctement aéré comme recommandé dans les instructions d'installation,

• laissez les boissons et les aliments chauds refroidir à l'air ambiant avant de les placer dans l'appareil,

• décongelez les aliments congelés dans le compartiment du réfrigérateur et utilisez ainsi la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments réfrigérés,

• minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

• ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

• veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours correctement fermées.

# 17. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

• fonctionnement du moteur,

• le liquide réfrigérant circule dans le tube.

# 18. Nettoyage et entretien.

Attention : n'utilisez pas de solvant ni de nettoyant abrasif.

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale,

2. sortez les aliments et placez-les dans un endroit frais,

3. nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du détergent,

4. nettoyez les joints des portes à l'eau claire uniquement, puis essuyez-les soigneusement,

5. après le nettoyage, reconnectez l'appareil et réglez la température désirée,

6. remettez les aliments dans l'appareil.

La lampe LED dans le compartiment du congélateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

Démontage du tiroir inférieur :

1. tirez le tiroir inférieur jusqu'à la butée,

2. relevez les boucles élastiques des deux côtés du tiroir inférieur,

3. ouvrez le tiroir.

Conseils de nettoyage :

• retirez toutes les étagères, les clayettes de porte et les tiroirs de l'appareil. Lavez ces pièces dans de l'eau chaude savonneuse avec une éponge douce. Rincez-les et faites-les complètement sécher,

• essuyez les parties intérieures (y compris l'interrupteur de porte et le couvercle de la lampe) avec un chiffon humide imbibé d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude,

• essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon en microfibre humidifié avec un liquide vaisselle doux et de l'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse douce) comme une brosse à dents) pour retirer tout aliment collé,

• essuyez toute la zone de drainage et le port d'évacuation d'eau avec un chiffon humide.

# 18. Dépannage.

En cas de problème avec votre appareil, effectuez les vérifications suivantes avant de contacter le service client.

L'appareil ne fonctionne pas : la prise électrique n'est pas sous tension, vérifiez que la prise est correctement connectée et que l'alimentation est activée.

Bruits : l'appareil est instable ou n'est pas à niveau, consultez le chapitre "Installation".

L'appareil ne réfrigère pas :

• le réglage de température est incorrecte : reportez-vous au chapitre "Réglage des températures et fonctions",

• les portes sont fréquemment ouvertes : minimisez la fréquence d'ouverture des portes pour permettre à la température de se stabiliser.

# 19. Spécifications.

Autonomie : autonomie en cas de coupure de courant, 9 heures.

Classe de protection contre les chocs électriques : classe I.

Tension et fréquence nominales : 220-240 V environ, 50 Hz.

Courant nominal : 1,3 Ampères.

Puissance de décongélation : 140 W.

Puissance de décongélation : 160 W.

Gaz isolant : cyclopentane.

Réfrigérant, quantité : R600a, 74 g.

Poids net : 68 kg.

Puissance maximale de la lampe : 2,5 W.

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S A) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Ets Darty et Fils (S A).

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

# 20. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Thomson.

Adresse du fournisseur : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : THFZ272, N, FWH, THFZ272, N, FSL.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 1 850 mm, largeur 600 mm, profondeur 700 mm,

• volume total : 274 dm cube ou Litre,

• IEE : 100,

• classe d'efficacité énergétique : E,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : 39 dR(A) re 1 pW,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C,

• consommation d'énergie annuelle : 246 kWh par an,

• classe climatique : tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale,

• température ambiante à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 10°C,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 43°C,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments, 4 étoiles :

• volume de compartiment : 274,0 dm cube ou Litre,

• réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires : -18°C,

• pouvoir de congélation spécifique : 17,0 kg par 24 heures),

• mode de dégivrage : automatique.

Compartiments "quatre étoiles” (dispositif de congélation rapide) : oui.

Paramètres de la source lumineuse (tel que déterminé conformément au règlement délégué (UL) 2019/2015 de la Commission) :

• type de source lumineuse : LED,

• classe d'efficacité énergétique : G.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission www.darty.com, www.vandenborre.be

Classe climatique :

• tempérée élargie : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C,

• tempérée : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C,

• subtropicale : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C,

• tropicale : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, rendez-vous sur les liens suivants :

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/321407,

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/321400.

# 21. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous (Darty) :

• www.darty.com,

• 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

# 22. Mise au rebut.

Symbole barré d'1 croix représentant 1 poubelle.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à bulles à recycler.

Logo poubelle barrée : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent ; reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Établissements Darty et fils, Copyright, 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Ce service Thomson vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.