HdCZ_WHIRLPOOL_Refrigerateur_ARG90211N

Whirlpool.

Réfrigérateur ARG90211N.

Mode d'emploi adapté de mai 2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Caractéristiques techniques.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Avertissements généraux relatifs à la sécurité.

3.2. Avertissements relatifs à l'installation.

3.3. En cours d'utilisation.

4. Utilisation de l'appareil.

4.1. Témoin "Porte ouverte".

4.2. Réglage du thermostat.

4.3. Avertissements relatifs aux paramètres de température.

4.4. Accessoires.

5. Rangement des aliments.

5.1. Compartiment du réfrigérateur.

5.2. Compartiment congélateur.

6. Nettoyage et entretien.

7. Transport et changement de place.

8. Avant de contacter le service après-vente.

9. Conseils pour économiser de l'énergie.

10. Données techniques.

11. Informations pour les instituts de test.

12. Service et assistance à la clientèle.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Face avant.

La porte est réversible.

Contre-porte.

On trouve, de haut en bas :

• 2 balconnets,

• balconnet à bouteilles.

Intérieur.

L'intérieur contient, de haut en bas :

• 3 clayettes en verre,

• couvercle du compartiment à légumes,

• compartiment à légumes.

Dans la partie inférieure de la paroi du fond se trouve l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage.

Dans la partie supérieure de la paroi droite se trouve le boîtier thermostat comportant, de gauche à droite :

• couvercle de l'ampoule,

• bouton du thermostat.

Remarque générale : l'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil, et les étagères uniformément réparties. La position des bacs de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.

Face arrière.

Sur la face arrière se trouve le câble d'alimentation électrique, mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

Accessoires.

Raclette en plastique (sur certains modèles).

Bac à glaçons.

Support porte-œuf.

# 2. Caractéristiques techniques.

Fiche produit.

Marque : Whirlpool.

Code commercial : ARG 9021 1N.

Catégorie : réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique : A+.

Consommation d'énergie : 118 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation.

Capacité du congélateur : 0 Litre.

Nombre d'étoiles : non applicable.

Capacité du réfrigérateur : 131 Litre.

Température du compartiment spécial : non communiqué.

Système froid ventilé : non.

Temps de remontée en température : 0 heure.

Capacité de congélation : 0 kg par 24 heures.

Classe climatique : N.

Cet appareil est prévu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C.

Niveau sonore : 39 dB(A).

Type d'installation : encastrable.

Dimensions.

Dimensions du réfrigérateur :

• largeur : 540 mm,

• profondeur : 545 mm,

• hauteur : 875 mm.

Dimensions de la niche d'encastrement :

• largeur : 560 à 570 mm,

• profondeur : 550 mm minimum, 560 mm recommandé,

• hauteur : 875 à 895 mm.

La niche d'encastrement doit comporter à l'arrière un évidement d'au moins 200 centimètres carrés (largeur 40 mm minimum).

La prise de courant électrique doit être située à au plus 2 100 mm du sol.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Avertissements généraux relatifs à la sécurité.

Lire attentivement la présente notice d'utilisation et la conserver pour une consultation ultérieure.

Mise en garde.

maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil, ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde.

ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Mise en garde : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Avertissement : lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé, ni endommagé.

Avertissement : ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Mise en garde : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions suivantes.

Si votre appareil utilise le R600a, comme réfrigérant (cette information est indiquée sur l'étiquette du réfrigérateur), veiller à éviter d'endommager les éléments du réfrigérateur lors de son transport et de son installation. Le R600a est un gaz naturel respectueux de l'environnement, mais il est explosif. En cas de fuite résultant d'un dommage occasionné aux éléments du réfrigérateur, déplacer ce dernier afin de l'éloigner de toute flamme nue ou source de chaleur et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

Lors du transport ou de la mise en place du réfrigérateur, ne pas endommager le circuit du gaz réfrigérant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives, telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, par un technicien ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Le câble électrique de votre réfrigérateur, est muni d'une fiche de mise à la terre spéciale. Celle-ci doit être branchée à une prise mise à la terre avec un disjoncteur de 16 ampères en amont. Si votre logement ne comporte pas de prise de ce type, prière d'en faire installer une par un électricien qualifié.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. Le nettoyage et l'entretien des appareils de réfrigération ne doit pas être fait par des enfants. Les très jeunes enfants (0 à 3 ans) ne doivent pas utiliser les appareils de réfrigération, les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent les appareils de réfrigération, les enfants plus âgés (8 à 14 ans), et les personnes vulnérables peuvent utiliser les appareils de réfrigération en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant leur utilisation. Les personnes très vulnérables ne doivent pas utiliser les appareils de réfrigération à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Mise en garde : remplir le bac à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :

• des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil,

• nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles,

• entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments,

• les compartiments des denrées congelées deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons,

• les compartiments, "une, deux et trois étoiles", ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches,

• si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

## 3.2. Avertissements relatifs à l'installation.

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois, prière de vérifier les points suivants.

La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur-congélateur est de 220/240 V à 50 Hz.

Attendez 3 heures avant de brancher l'appareil, afin de garantir des performances optimales.

La fiche doit rester accessible après l'installation.

Votre réfrigérateur-congélateur peut dégager une odeur lors de sa première mise en marche. Ceci est normal et cette odeur se dissipera lorsque votre réfrigérateur-congélateur commencera à refroidir.

Avant de brancher votre réfrigérateur-congélateur, vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance raccordée) correspondent à celles de l'alimentation secteur. En cas de doute, consulter un électricien qualifié.

Insérer la fiche dans une prise dotée d'une mise à la terre correcte. Si la prise ne dispose pas de contact de terre ou si la fiche ne correspond pas, nous recommandons de consulter un électricien qualifié pour obtenir de l'aide.

L'appareil doit être raccordé avec une prise à fusible correctement installée. L'alimentation électrique, (CA), et la tension au niveau du point de fonctionnement doivent correspondre aux informations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (celle-ci se trouve sur la gauche à l'intérieur de l'appareil).

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.

Placer votre réfrigérateur-congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil.

Votre réfrigérateur-congélateur ne doit jamais être utilisé à l'extérieur ou exposé à la pluie.

Votre appareil doit être placé à une distance d'au moins 50 cm de tout poêle, four à gaz et radiateur de chauffage et à au moins 5 cm de tout four électrique.

Si votre réfrigérateur-congélateur est placé à proximité d'un congélateur, une distance d'au moins 2 cm doit les séparer afin d'éviter la formation d'humidité au niveau de sa surface externe.

Ne pas couvrir le corps ou le dessus du réfrigérateur-congélateur avec une nappe, ou un napperon. Ceci risquerait d'altérer ses performances.

Un intervalle d'au moins 150 mm est requis au-dessus de l'appareil. Ne rien placer sur l'appareil.

Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.

Nettoyer soigneusement l'appareil avant toute utilisation (voir "Nettoyage et entretien").

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur, essuyer tous ses éléments avec une solution composée d'eau chaude et d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Rincer ensuite à l'eau claire et sécher. Remettre tous les éléments du réfrigérateur-congélateur en place après les avoir nettoyés.

La procédure d'installation dans un bloc-cuisine est indiquée dans la notice d'installation. Ce produit est destiné à être utilisé dans des blocs-cuisine appropriés uniquement.

## 3.3. En cours d'utilisation.

Ne pas raccorder votre réfrigérateur-congélateur à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

Ne pas utiliser de fiches endommagées, tordues, ou anciennes.

Ne pas tirer, tordre, ou endommager le cordon.

N'utilisez pas d'adaptateur.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des adultes. Ne pas autoriser des enfants à jouer avec l'appareil ou à se suspendre à la porte.

Ne jamais toucher le cordon/la fiche d'alimentation avec des mains humides. Ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.

Ne pas placer de bouteilles en verre ou de canettes dans le compartiment à glaçons car ils exploseront lorsque le contenu gèlera.

Ne pas placer de matière explosive ou inflammable dans votre réfrigérateur. Ranger les boissons présentant une forte teneur en alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et s'assurer que leurs bouchons sont hermétiquement fermés.

Ne pas toucher la glace en la retirant du compartiment à glaçons. La glace peut provoquer des brûlures et/ou des coupures.

Ne pas toucher les aliments congelés avec des mains humides. Ne pas manger de la glace ou des glaçons immédiatement après les avoir sortis du compartiment à glaçons.

Ne pas recongeler des aliments décongelés. Ceci pourrait provoquer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

Anciens réfrigérateurs et réfrigérateurs hors d'usage.

Si l'ancien réfrigérateur ou congélateur est équipé d'un système de verrouillage, briser ou retirer ce dernier avant la mise au rebut, car des enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur de manière accidentelle.

Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des matériaux d'isolation et des agents frigorifiques avec des chlorofluorocarbures. Par conséquent, attention à ne pas nuire à l'environnement lors de leur mise au rebut.

Déclaration CE de conformité.

Nous déclarons que nos produits sont conformes aux directives, décisions et réglementations européennes en vigueur et aux exigences répertoriées dans les normes référencées.

Mise au rebut de votre ancien appareil.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous figurant sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être transporté dans un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut correcte de ce produit permet d'éviter toute conséquence négative éventuelle sur l'environnement et la santé, qui pourrait autrement être entraînée par une gestion des déchets inappropriée de ce produit. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers ou le magasin dans lequel ce produit a été acheté.

Emballage et environnement.

Les matériaux d'emballage protègent votre machine des dommages pouvant survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement car ils sont recyclables, comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Moebius".

L'utilisation de matériaux recyclés réduit la consommation de matières premières et donc la production de déchets.

Remarques.

Il convient de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise utilisation.

Il convient de suivre toutes les instructions de l'appareil et du manuel d'instructions et de conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir résoudre les problèmes pouvant survenir à l'avenir.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne peut être utilisé que dans des environnements domestiques et aux fins prévues. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune. Une telle utilisation entraînerait l'annulation de la garantie de l'appareil et notre société n'est pas responsable des pertes éventuelles.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne convient qu'au refroidissement et à la conservation des aliments. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune et/ou pour stocker toute autre substance que de la nourriture. Dans le cas contraire, notre société n'est pas responsable des pertes éventuelles.

# 4. Utilisation de l'appareil.

## 4.1. Témoin "Porte ouverte".

Le témoin "Porte ouverte" de la poignée indique si la porte est correctement fermée ou si elle est restée ouverte.

Si le témoin est rouge, la porte est encore ouverte.

Si le témoin est blanc, la porte est correctement fermée.

La porte du congélateur doit toujours être fermée. Cela empêche la décongélation des aliments. Cela empêche toute accumulation de glace et de gel à l'intérieur du congélateur, ainsi qu'une consommation d'énergie inutile.

## 4.2. Réglage du thermostat.

Le thermostat régule automatiquement la température à l'intérieur des compartiments réfrigérateur et congélateur. Des températures plus fraîches peuvent être obtenues en tournant le bouton sur des valeurs supérieures, de 1, à 5.

Remarque importante : ne pas essayer de faire tourner le bouton en dessous de la position 1, car cela arrêterait l'appareil.

Paramètres du thermostat :

• mettre le bouton dans une position basse/intermédiaire, jusqu'à 3, pour une conservation à court terme de la nourriture dans l'appareil,

• mettre le bouton dans une position intermédiaire, 3 ou 4, pour une conservation à long terme de la nourriture dans l'appareil,

• mettre le bouton dans une position 5, pour congeler des aliments frais. L'appareil fonctionne plus longtemps. Une fois les aliments congelés, revenez à la position précédente.

## 4.3. Avertissements relatifs aux paramètres de température.

La température ambiante, la température des aliments nouvellement stockés et la fréquence d'ouverture de la porte, affectent la température du compartiment réfrigérateur. Si nécessaire, modifier le réglage de la température.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le réfrigérateur dans des environnements dont la température est inférieure à 10°C pour préserver son efficacité.

Lors du réglage du thermostat, il convient de tenir compte de la fréquence d'ouverture et de fermeture des portes de l'appareil, de la quantité de nourriture stockée dans le réfrigérateur et de l'environnement dans lequel le congélateur se trouve.

Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, il convient de le faire tourner pendant 24 heures pour qu'il atteigne la température de fonctionnement. Au cours de cette période, ne pas ouvrir la porte et ne pas conserver une quantité importante de nourriture à l'intérieur.

Débrancher l'appareil pendant les coupures de courant pour éviter tout dommage au compresseur. Une fois que le courant est restauré, attendre 5 à 10 minutes avant de rebrancher l'appareil. Cela permet d'éviter tout dommage aux composants de l'appareil.

L'appareil a été conçu pour fonctionner dans la plage de température ambiante préconisée dans les normes, conformément à la classe climatique indiquée sur l'étiquette d'information. Il n'est pas recommandé que le réfrigérateur soit utilisé dans des environnements dont la température se situe en dehors de la plage indiquée. Cela réduirait l'efficacité en termes de refroidissement de l'appareil.

L'appareil a été conçu pour fonctionner dans l'intervalle de température ambiante (N=16°C à 32°C) préconisé dans les normes, conformément à la classe climatique indiquée sur l'étiquette d'information. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil en dehors des limites de température indiquées, pour ménager l'efficacité du refroidissement. Consulter les avertissements associés.

Classe Climatique et signification :

• T (tropical) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C,

• ST (subtropical) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C,

• N (tempéré) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C,

• SN (tempéré étendu) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre

10°C et 32°C.

## 4.4. Accessoires.

Les descriptions textuelles de la section relatives aux accessoires peuvent varier selon le modèle de votre appareil.

Bac à glaçons :

• remplir le bac à glaçons d'eau et le placer dans le compartiment congélateur,

• une fois que l'eau a complètement gelé, il est possible de tordre le bac à glaçons pour retirer les glaçons. Pour ce faire, prendre chacune des extrémités du bac à glaçons dans une main et les faire pivoter simultanément en sens inverse l'une de l'autre. Ne pas plier le bac à glaçons dans le sens de la longueur.

Raclette en plastique (sur certains modèles) : au bout d'un certain temps, du gel s'accumule dans certaines zones du congélateur. Le gel accumulé dans le congélateur doit être retiré régulièrement. Utiliser la raclette en plastique fournie, si nécessaire. Pour ce faire, ne pas utiliser d'objets coupants en métal. Ils risqueraient de perforer le circuit du réfrigérateur et provoquer des dommages irréparables.

# 5. Rangement des aliments.

## 5.1. Compartiment du réfrigérateur.

Pour diminuer l'humidité et éviter la formation de givre associée, toujours ranger les aliments dans des récipients fermés dans le réfrigérateur. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides où l'humidité des aliments s'évapore, et, au fil du temps, votre appareil nécessitera un dégivrage plus fréquent.

Ne jamais placer d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Les aliments chauds doivent refroidir à température ambiante et être disposés de façon à permettre une circulation adécoiteudeul'air dans le compartiment réfrigérateur.

S'assurer qu'aucun élément n'est en contact direct avec la paroi arrière de l'appareil car du givre risque de se former et l'emballage de coller à cette dernière. Ne pas ouvrir fréquemment la porte du réfrigérateur.

Il est recommandé que la viande et le poisson vidé soient placés dans un emballage hermétique et mis sur la clayette en verre située juste au-dessus du bac à légumes où l'air est plus frais, ce qui offre des conditions de conservation optimales.

Ranger les fruits et les légumes en vrac dans le compartiment à légumes.

Le fait de séparer les fruits et les légumes permet d'éviter aux légumes sensibles à l'éthylène (légumes-feuilles, brocolis, carottes, etc, d'être altérés par les fruits générateurs d'éthylène (bananes, pêches, abricots, figues, etc.).

Ne pas placer de légumes humides dans le réfrigérateur.

La durée de conservation de l'ensemble des aliments dépend de leur qualité initiale et du respect d'un cycle de réfrigération ininterrompu avant leur rangement dans le réfrigérateur.

Pour éviter toute contamination croisée, ne pas ranger la viande avec des fruits et des légumes. L'eau s'écoulant de la viande risque de contaminer les autres produits du réfrigérateur. Les produits carnés doivent être emballés et les coulures sur les clayettes doivent être nettoyées.

Ne pas placer d'aliments sur le passage du flux d'air.

Consommer les aliments emballés avant la date d'expiration recommandée.

Remarque : les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être rangés dans le réfrigérateur.

Pour des conditions de travail normales, il suffira de régler la température de votre réfrigérateur à +4°C.

La température du compartiment réfrigérateur doit être comprise entre 0 et 8°C, les aliments frais en dessous de 0°C sont glacés et pourrissent, la charge bactérienne augmente au-dessus de 8°C et les aliments se détériorent.

Ne mettez pas immédiatement les aliments chauds dans le réfrigérateur, attendez que la température diminue à l'extérieur. Les aliments chauds augmentent le degré de votre réfrigérateur et peuvent provoquer une intoxication alimentaire et une altération inutile des aliments.

La viande, le poisson, etc. doivent être conservés dans le compartiment le plus réfrigéré des aliments, et le compartiment des légumes est préférable pour ranger les légumes (si disponible).

Pour éviter la contamination croisée, les produits à base de viande et les fruits et légumes ne doivent pas être rangés ensemble.

Les aliments doivent être placés au réfrigérateur dans des récipients fermés ou couverts pour éviter l'humidité et les odeurs.

Les informations ci-dessous sont un guide rapide indiquant comment ranger le plus efficacement les aliments dans le compartiment réfrigérateur :

• légumes et fruits : conservation 1 semaine. ranger dans le bac à légumes,

• viande et poisson : conservation 2 à 3 jours, emballer dans un film ou des sacs plastiques ou dans une boîte conçue pour la viande et ranger sur la clayette en verre,

• fromage frais : conservation 3 à 4 jours, ranger sur le balconnet indiqué,

• beurre et margarine : conservation 1 semaine, ranger sur le balconnet indiqué,

• produits en bouteille, par exemple lait et yaourt : conservation jusqu'à la date d'expiration recommandée par le producteur, ranger sur le balconnet indiqué,

• œufs : conservation 1 mois, ranger sur le balconnet à œufs indiqué,

• aliments cuits : conservation 2 jours, ranger sur toutes les clayettes.

## 5.2. Compartiment congélateur.

Le congélateur est utilisé pour stocker des aliments congelés, congeler des aliments frais et faire des glaçons.

Pour congeler des aliments frais ; emballer et sceller correctement les aliments frais, en d'autres mots l'emballage doit être étanche à l'air et ne pas fuir. Les sacs congélateurs, les sacs en polyéthylène renforcé d'aluminium et les conteneurs en plastique sont idéaux.

Ne pas ranger des aliments frais à côté d'aliments congelés car cela risquerait de faire fondre les aliments congelés.

Avant de congeler des aliments frais, les diviser en portions de façon à pouvoir les consommer en une seule fois.

Consommer les aliments congelés rapidement après leur décongélation.

Ne jamais placer d'aliments chauds dans le compartiment congélateur car ils risqueraient de faire fondre les aliments congelés.

Toujours respecter les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des aliments lorsque l'on stocke des aliments congelés. En l'absence d'informations, ne pas conserver les aliments plus de 3 mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, s'assurer qu'ils ont été conservés dans des conditions adéquates et que leur emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être transportés dans des conteneurs adéquats et placés dans le congélateur dès que possible.

Ne pas acheter d'aliments congelés si leur emballage présente des signes d'humidité et un gonflement anormal. Il est alors probable qu'ils ont été conservés à une température inappropriée et que leur contenu est altéré.

La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du paramètre du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type de nourriture et de la durée requise pour transporter le produit du magasin à votre domicile. Toujours suivre les instructions imprimées sur l'emballage et ne jamais dépasser la durée de conservation maximale indiquée.

La quantité maximale d'aliments frais (en kg) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

Remarque : la porte du congélateur s'ouvre difficilement après la fermeture immédiate de la porte. Une fois l'équilibre de température atteint, la porte s'ouvrira facilement.

Remarques importantes :

• ne jamais recongeler des aliments décongelés,

• le goût de certaines épices utilisées dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, mélange d'épices, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) change et se renforce en cas de conservation pendant une période prolongée. Par conséquent, ajouter de petites quantités d'épices aux aliments à congeler ou mettre les épices souhaitées une fois les aliments décongelés.

• la durée de conservation des aliments dépend du type de graisse utilisée. Les graisses adéquates sont la margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre. L'huile d'arachide et la graisse de porc sont inappropriées.

• la nourriture sous forme liquide doit être congelée dans des gobelets en plastique et les autres aliments dans des films, ou sacs en plastique.

Les informations ci-dessous sont un guide rapide indiquant comment ranger le plus efficacement les aliments dans le compartiment congélateur.

Viande et poisson :

• steak : emballer dans du papier aluminium ; conservation 6 à 8 mois,

• agneau : emballer dans du papier aluminium ; conservation 6 à 8 mois,

• rôti de veau : emballer dans du papier aluminium ; conservation 6 à 8 mois,

• cubes de veau : en petite portion ; conservation 6 à 8 mois,

• cubes d'agneau : en petite portion ; conservation 4 à 8 mois,

• viande hachée : dans son emballage, sans épices ; conservation 1 à 3 mois,

• abats (morceaux) : en petite portion ; conservation 1 à 3 mois,

• saucisson et salami : doit être conservé emballé, même s'il comporte une peau,

• poulet et dinde : emballer dans du papier aluminium ; conservation 4 à 6 mois,

• oie, et canard : emballer dans du papier aluminium ; conservation 4 à 6 mois,

• chevreuil, lapin, sanglier : en portions de 2,5 kg, ou sous forme de filets ; conservation 6 à 8 mois,

• poisson d'eau douce (saumon, carpe, truite, poisson-chat) : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher, si nécessaire retirer la queue et la tête ; conservation 2 mois,

• poissons maigres (bar, turbot, limande) : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher, si nécessaire retirer la queue et la tête ; conservation 4 mois,

• poissons gras (thon, maquereau, tassergal, anchois) : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher, si nécessaire retirer la queue et la tête ; conservation 2 à 4 mois,

• crustacés : nettoyer et placer dans un sac ; conservation 4 à 6 mois,

• caviar : dans son emballage ou dans un récipient en aluminium ou en plastique ; conservation 2 à 3 mois,

• escargots : dans de l'eau salée ou dans un récipient en aluminium ou en plastique ; conservation 3 mois.

Remarque : la viande décongelée doit être cuisinée comme de la viande fraîche. Si la viande n'est pas cuisinée après avoir été décongelée, elle ne doit pas être recongelée.

Légumes et fruits :

• haricots verts et haricots : laver, couper en petits morceaux et porter à ébullition ; conservation 10 à 13 mois,

• pois : écosser, laver et porter à ébullition ; conservation 12 mois,

• chou : nettoyer et porter à ébullition ; conservation 6 à 8 mois,

• carotte : nettoyer, couper en tranches et porter à ébullition ; conservation 12 mois,

• poivrons : couper la tige, couper en deux morceaux, retirer l'intérieur et porter à ébullition ; conservation 8 à 10 mois,

• épinard : laver et porter à ébullition ; conservation 6 à 9 mois,

• chou-fleur : retirer les feuilles, couper le cœur en morceaux et laisser tremper quelques instants dans l'eau avec un peu de jus de citron ; conservation 10 à 12 mois,

• aubergines : couper en morceaux de 2 cm après lavage ; conservation 10 à 12 mois,

• maïs : nettoyer et emballer avec la tige ou sous forme de grains de maïs doux ; conservation 12 mois,

• pommes et poires : peler et trancher ; conservation 8 à 10 mois,

• abricots et pêches : couper en deux morceaux et retirer le noyau ; conservation 4 à 6 mois,

• fraises et mûres : laver et équeuter ; conservation 8 à 12 mois,

• fruits cuits : ajouter 10 % de sucre dans le récipient ; conservation 12 mois,

• prunes, cerises : laver et équeuter ; conservation 8 à 12 mois.

Pain : conservation 4 à 6 mois ; décongélation à température ambiante 2 à 3 heures ; décongélation au four 4 à 5 min à 220 à 225°C.

Biscuits : conservation 3 à 6 mois ; décongélation à température ambiante 1 à 1,5 heure ; décongélation au four 5 à 8 min à 190 à 200°C.

Pâtes : conservation 1 à 3 mois ; décongélation à température ambiante 2 à 3 heures ; décongélation au four 5 à 10 min à 220 à 225°C.

Tarte : conservation 1 à 1,5 mois ; décongélation à température ambiante 3 à 4 heures ; décongélation au four 5 à 8 min à 190 à 200°C.

Pâte filo : conservation 2 à 3 mois ; décongélation à température ambiante 1 à 1,5 heure ; décongélation au four 5 à 8 min à 190 à 200°C.

Pizza : conservation 2 à 3 mois ; décongélation à température ambiante 2 à 4 heures ; décongélation au four 15 à 20 min à 200°C.

Produits laitiers :

• lait en pack (homogénéisé) : dans son propre emballage ; conservation 2 à 3 mois ; conserver le lait dans son emballage,

• fromage, en dehors du fromage blanc : en tranches ; conservation 6 à 8 mois ; l'emballage d'origine peut être utilisé pour un stockage pendant une courte période, conserver emballé dans du papier aluminium pour de plus longues périodes,

• beurre, margarine : dans son emballage ; conservation 6 mois.

# 6. Nettoyage et entretien.

Risque d'électrocution : débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Attention : ne pas nettoyer votre appareil en versant de l'eau dessus.

Attention : ne pas utiliser de produits, de détergents ou de savons abrasifs pour nettoyer l'appareil. Après avoir procéder au lavage, rincer à l'eau claire et sécher soigneusement. Lorsque le nettoyage est terminé, rebrancher la fiche sur l'alimentation électrique avec les mains sèches.

S'assurer que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier de la lampe, et dans d'autres composants électriques.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution à base de bicarbonate de soude et d'eau tiède.

Nettoyer les accessoires séparément à la main avec du savon et de l'eau. Ne pas laver les accessoires au lave-vaisselle.

Nettoyer le condenseur avec une brosse, au moins deux fois par an. Ceci permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer le rendement.

Risque d'électrocution : l'alimentation électrique doit être débranchée pendant le nettoyage.

Dégivrage du compartiment du réfrigérateur.

Le dégivrage s'effectue automatiquement en cours de fonctionnement dans le compartiment du réfrigérateur. L'eau est recueillie par le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.

Le bac d'évaporation et l'orifice d'évacuation de l'eau doivent être nettoyés périodiquement en utilisant la tige de vidange pour éviter que l'eau ne stagne en bas du réfrigérateur au lieu de s'écouler.

Il est également possible de nettoyer l'orifice d'évacuation en y versant un demi-verre d'eau.

Dégivrage du compartiment congélateur.

Le givre accumulé dans le compartiment congélateur doit être éliminé régulièrement (à l'aide de la raclette en plastique fournie). Le compartiment congélateur doit être nettoyé de la même façon que le compartiment du réfrigérateur, en utilisant la fonction de dégivrage, au moins deux fois par an.

Pour ce faire :

• le jour précédant le dégivrage, régler le cadran du thermostat en position "5" pour congeler complètement les aliments,

• pendant le dégivrage, les aliments congelés doivent être emballés dans plusieurs couches de papier et conservés dans un endroit frais. La hausse inévitable de température qui se produira réduira leur durée de conservation. Ne pas oublier de consommer ces aliments dans un délai relativement court.

• régler le bouton du thermostat en position Arrêt et débrancher l'appareil de l'alimentation secteur. Laisser la porte ouverte jusqu'à ce que l'appareil soit complètement dégivré.

• pour accélérer le processus de dégivrage, placer un, ou deux bols d'eau chaude dans le compartiment congélateur,

• sécher soigneusement l'intérieur de l'appareil et régler le bouton du thermostat en position Max avant de rebrancher la fiche de l'appareil.

Remplacement de l'éclairage LED.

Pour remplacer ces LED, prière de contacter le service après-vente agréé.

# 7. Transport et changement de place.

L'emballage d'origine et la mousse peuvent être conservés pour transporter de nouveau l'appareil (de façon optionnelle).

Envelopper votre appareil avec un emballage épais, des sangles, ou des cordes solides et suivre les instructions de transport figurant sur l'emballage.

Retirer toutes les pièces amovibles (les clayettes, les accessoires, les bacs à légumes, etc.) ou les fixer dans l'appareil à l'aide de ruban adhésif pour éviter les chocs en cas de changement de place ou de transport.

Attention : toujours transporter votre appareil en position verticale.

# 8. Avant de contacter le service après-vente.

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'il présente un problème mineur. Vérifier ce qui suit.

L'appareil ne fonctionne pas.

Vérifier si :

• il est alimenté en électricité,

• il est raccordé au secteur,

• l'un des fusibles est-t-il défectueux ?

• le paramètre du thermostat se trouve en position Arrêt,

• la prise est défectueuse. Pour vérifier cela, brancher un autre appareil en état de marche sur la même prise.

L'appareil fonctionne mal.

Vérifier si :

• l'appareil est trop chargé,

• les portes sont correctement fermées,

• de la poussière se trouve sur le condenseur,

• l'espace situé à l'arrière et sur les côtés est suffisant.

L'appareil est bruyant.

Le gaz de refroidissement circulant dans le circuit du réfrigérateur peut générer un léger bruit (son de bouillonnement) même si le compresseur ne fonctionne pas.

Pas d'inquiétude, ceci est normal. Si un son différent retentit, vérifier si :

• l'appareil est de niveau,

• rien ne touche l'arrière de l'appareil,

• des objets vibrent dans l'appareil.

Il y a de l'eau dans la partie inférieure du réfrigérateur.

Vérifier si l'orifice d'évacuation de l'eau n'est pas bouché (utiliser la tige de vidange du dégivrage pour nettoyer l'orifice d'évacuation).

Recommandations.

Si l'appareil est mis hors tension ou débranché, attendre au moins 5 minutes avant de brancher l'appareil ou de le redémarrer afin d'éviter d'endommager le compresseur.

L'unité de refroidissement de votre réfrigérateur se trouve à l'arrière de l'appareil. Par conséquent, des gouttelettes d'eau, ou de la glace peuvent se former sur l'arrière de votre réfrigérateur en raison du fonctionnement du compresseur à des intervalles spécifiés. Ceci est normal, il n'est pas nécessaire de réaliser une opération de dégivrage sauf en présence d'une quantité de glace excessive.

Si l'on ne souhaite pas utiliser le réfrigérateur pendant une longue période (pendant les vacances d'été, par exemple), régler la position du thermostat sur Arrêt, dégivrer et nettoyer le réfrigérateur, puis laisser la porte ouverte, pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs.

Si un problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, prière de consulter votre technicien agréé le plus proche.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil d'une façon inappropriée, nous insistons sur le fait que le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables quant à une quelconque réparation ou panne survenant pendant la période de garantie.

# 9. Conseils pour économiser de l'énergie.

Installer l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée, mais pas à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur ou un four), dans le cas contraire une plaque isolante doit être utilisée.

Laisser les aliments et les boissons refroidir avant de les placer dans l'appareil.

Placer les aliments en cours de décongélation dans le compartiment du réfrigérateur. La basse température des aliments congelés permettra de refroidir le compartiment du réfrigérateur pendant leur décongélation. Ceci permettra d'économiser de l'énergie. Laisser les aliments décongeler à l'extérieur de l'appareil se traduit par un gaspillage d'énergie.

Les boissons et les aliments doivent être conservés fermés dans l'appareil. Dans le cas contraire, l'humidité augmente, et, par conséquent, l'appareil utilise plus d'énergie. Conserver les boissons et autre liquides fermés permet de préserver leur odeur et leur goût.

Éviter de laisser les portes ouvertes pendant des périodes prolongées et d'ouvrir les portes trop fréquemment car de l'air chaud pénètre alors dans l'appareil, et provoque une mise en marche inutile et fréquente du compresseur.

Laisser les couvercles des compartiments ayant une température différente (comme les compartiments à légumes et fraîcheur) fermés.

Le joint de la porte doit être propre et souple. Remplacer les joints s'ils sont usés.

# 10. Données techniques.

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE.

Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans éprelle, à l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu, avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

# 11. Informations pour les instituts de test.

L'installation et la préparation de l'appareil pour une vérification ÉcoDesign doivent être conformes à la norme EN 62552.

Les exigences de ventilation, les dimensions des évidements et les dégagements arrière minimum doivent correspondre aux indications de la section 2.2 de ce manuel d'utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

# 12. Service et assistance à la clientèle.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, assurez-vous que vous disposez des données suivantes : modèle, numéro de série et indice de service.

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. Sous réserve de modifications sans préavis.

Les pièces de rechange d'origine pour certains composants spécifiques sont disponibles pendant 10 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Visitez notre site Web : www.vestel.com

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.