WHIRLPOOL.

Micro-ondes JC212BL.

Mode d'emploi adapté de mai 2020.

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants et des boutons,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

De gauche à droite se trouvent :

- la porte à hublot, qui s'ouvre de droite à gauche ; la poignée d'ouverture est située dans la partie droite de la face extérieure,

- le panneau de contrôle.

## 2. Le panneau de contrôle.

De haut en bas se trouvent :

a) un écran entouré de deux boutons, de gauche à droite :

- bouton Boil (Ébullition) : permet de sélectionner la fonction ébullition et le type d'aliment,

- affichage numérique comprenant, de haut en bas, une ligne de 5 voyants, l'horloge au format 24 heures et une autre ligne de 5 voyants. Les voyants sont des symboles de fonctionnement, mais le document fourni ne nous permet pas de les décrire,

- bouton Steam (Vapeur) : permet de sélectionner la fonction vapeur et le type d'aliment.

b) un ensemble composé d'un bouton rond central entouré de 7 boutons, décrits de haut en bas et de gauche à droite :

- bouton Cook/Reheat (Cuisson/Réchauffage) : permet de sélectionner la puissance désirée,

- bouton Jet Menu : permet de sélectionner la fonction Jet Menu et le type d'aliment,

- bouton Defrost (Décongélation) : permet de sélectionner la fonction décongélation,

- bouton Sélecteur : bouton rond central permettant de régler les paramètres de l'affichage,

- bouton Jet Defrost (Décongélation rapide) : permet de sélectionner la fonction décongélation rapide et le type d'aliment à décongeler,

- bouton Pop Corn : permet de sélectionner la fonction Pop Corn,

- bouton Arrêt du plateau tournant : permet d'arrêter le plateau tournant. Cette fonction est uniquement disponible avec la cuisson par micro-ondes. Le bouton ne fonctionnera pas avec d'autres modes,

- bouton Jet Beverage (Boisson rapide) : permet de sélectionner la fonction Jet Beverage et le nombre de tasses à réchauffer.

c) deux boutons disposés horizontalement, de gauche à droite :

- bouton Stop : permet de modifier le réglage de l'horloge en appuyant pendant 3 secondes, d'interrompre la cuisson, d'éteindre le four à micro-ondes, ou de réinitialiser n'importe quelle fonction,

- bouton Jet Start (Démarrage rapide) : permet de démarrer la cuisson ou d'activer la fonction Jet Start.

## 3. La cuve du four.

Au centre de la paroi inférieure se trouve le coupleur.

## 4. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

## 5. Accessoires.

- Support du plateau tournant.

- Plateau tournant en verre.

- Poignée Crisp (accessoire vendu séparément, disponible uniquement sur certains modèles).

- Plat Crisp (disponible uniquement sur certains modèles).

- Grille métallique (disponible uniquement sur certains modèles).

- Cuit-vapeur (disponible uniquement sur certains modèles).

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

Ce micro-ondes posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur noire. Volume intérieur exceptionnel. Fonction Jet Defrost pour un dégivrage à la rapidité et à l'homogénéité exemplaires. Fonction vapeur pour déguster des plats diététiques, sains et savoureux en appuyant simplement sur un bouton.

- 30 litres.

- Jet Beverage.

- Jet Start.

- Jet Defrost.

- Fonction auto-vapeur.

- Fonction vapeur.

- Puissance MO 1 000 W.

- Minuterie 90 minutes.

- Plateau tournant de 32 cm de diamètre.

- Porte à ouverture latérale.

- Fonction Vapeur et Cuit-Vapeur.

- Technologie Easy to Clean.

- Programmes automatiques.

- Valeur de connexion : 1 500 W.

- Sécurité enfants.

- 8 niveaux de puissance.

- Double sortie d'ondes 3-D System.

- Dimensions H x L x P : 333 x 548 x 420 mm.

- Four Micro-ondes 1 000 W, 8 niveaux de puissance.

- Cavité 30 Litres avec plateau tournant de 32 cm.

- Steam Microwave.

- Noir, 30 litres.

- Dual Power Technology.

- Auto Cook.

#### Jet Defrost.

Décongélation ultra-rapide. La fonction Jet Defrost permet de décongeler les aliments plus rapidement qu'avec un micro-ondes classique.

#### Programme Jet Beverage.

Des boissons chaudes à tout moment. Dégustez une boisson chaude à n'importe quel moment. Le programme Jet Beverage vous permet de réchauffer rapidement jusqu'à 4 tasses de thé, de café ou de toute autre boisson.

#### Jet Start.

Une vitesse de réchauffage surprenante. Une impulsion de 30 secondes à pleine puissance pour chauffer.

#### Jet Menu.

Réglages prêts à l'emploi. Le Jet Menu offre des réglages programmés pour la préparation de plats surgelés. Il suffit de sélectionner le type d'aliment et de saisir son poids : c'est votre four micro-ondes qui s'occupe du reste.

#### Touche arrêt plateau.

À votre convenance. Ce four à micro-ondes Whirlpool est équipé d'une option arrêt plateau qui vous permet d'y loger des plats de grande largeur. La fonction débrayable vous permet également d'utiliser des plats de toutes formes.

#### Vapeur.

Cuisinez des mets sains et légers en un rien de temps avec la fonction vapeur et son accessoire dédié. Préservez les qualités nutritives de vos aliments.

#### Cavité XXL.

Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce micro-ondes Whirlpool a une chambre à cuisson de taille XXL, offrant ainsi un important espace supplémentaire à mettre à profit pour la cuisson de tous vos plats !

#### Navigation centrale.

Une pression du doigt, mille possibilités. Ce four à micro-ondes Whirlpool est équipé d'un seul bouton de commande intuitif qui vous permet d'accéder facilement à tous les réglages et fonctions.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Caractéristiques principales.

- Groupe de produit : micro-ondes.

- Référence commerciale : JC 212 BL.

- Couleur principale du produit : noir.

- Type de four à micro-ondes : MO uniquement.

- Type de construction : pose libre.

- Type de commande : électronique.

- Types de dispositifs de réglage et d'alarme : LED.

- Mode de cuisson supplémentaire gril : non.

- Crisp : non.

- Vapeur : oui.

- Mode de cuisson supplémentaire multifonction : non.

- Horloge : oui.

- Programmes automatiques : oui.

- Hauteur du produit : 333.

- Largeur du produit : 548.

- Profondeur du produit : 420.

- Hauteur minimale de la niche d'encastrement : 0.

- Largeur minimale de la niche d'encastrement : 0.

- Profondeur de la niche d'encastrement : 0.

- Poids net : 16,1.

- Capacité de la cavité : 30.

- Plateau tournant : oui, arrêt possible.

- Diamètre du plateau tournant : 320.

- Système de nettoyage intégré : non.

#### Caractéristiques techniques.

- Intensité : 10.

- Tension : 230.

- Fréquence : 50.

- Longueur du cordon électrique : 90.

- Type de prise : Schuko.

- Minuterie : Oui.

- Puissance du gril : 0.

- Type de gril : N/A.

- Matériau de la cavité : laqué.

- Éclairage intérieur : oui.

- Mode de cuisson supplémentaire gril : non.

- Position des lampes : côté droit.

- Débit d'air maximum : 0.

- Débit d'air minimum : 0.

- Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) : 0.

- Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) : 0.

#### Performances.

- 6th Sense/Dynamic Intelligence : non.

- Nombre de niveaux de puissance : 8.

- Puissance maximale du micro-ondes : 1 000.

- Bread Defrost : non.

- Jet Defrost : oui.

- Jet Start : oui.

# III. Consignes de sécurité, d'utilisation et d'installation.

## 1. Consignes de sécurité importantes.

Lisez ces consignes attentivement et conservez-les en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

Si un élément à l'intérieur ou à l'extérieur du four venait à s'enflammer, ou si de la fumée était émise, laissez la porte du four fermée et éteignez le four. Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du tableau des fusibles ou du disjoncteur.

Ne laissez pas le four sans surveillance, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

Avertissement : l'appareil ainsi que les pièces accessibles, deviennent chaud en cours d'utilisation. Restez vigilant afin de ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés en permanence lors de l'utilisation de l'appareil.

Le four micro-ondes est conçu pour chauffer de la nourriture et des boissons. Le séchage d'aliment ou de vêtement, le chauffage de coussins, de pantoufles, d'éponges, de tissu humide ou autre peut entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience ou les connaissances sont insuffisantes, à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu les instructions permettant une utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils aient compris les dangers inhérents à son utilisation. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou + et à condition d'être supervisés. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Avertissement : n'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture ou les faire exploser.

Avertissement : contrôlez régulièrement l'état des joints et de l'encadrement de la porte. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.

N'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.

Ne laissez pas le four sans surveillance. Si vous utilisez beaucoup d'huile ou de graisse, en cas de surchauffe, elle pourrait déclencher un incendie !

Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de matériaux inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez jamais votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.

Ne suspendez pas ou ne déposez pas d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadrement et les charnières. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des objets.

Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant en retirant des récipients de l'appareil.

### A. Précautions.

#### Généralités.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants :

- cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail,

- dans les fermes,

- par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires,

- les chambres d'hôte.

Aucune autre utilisation n'est autorisée (par exemple pour chauffer des pièces).

Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

Les ouvertures de ventilation du four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des aérations pourrait endommager le four et donner des résultats de cuisson insatisfaisants.

Si vous vous exercez à le programmer, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'entreposez pas ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

Ne stockez rien dans la cavité.

Enlevez les fermetures métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.

N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.

Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson.

#### Liquides.

Par exemple des boissons ou de l'eau. Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.

Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

- évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit,

- remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four ; placez une petite cuiller dans le récipient,

- après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient du four avec précaution.

#### Attention.

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.

Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer !

Veuillez toujours vous référer à un livre de recettes pour four micro-ondes. Plus particulièrement lorsque vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

### B. Accessoires.

#### Généralités.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des accessoires dans le four micro-ondes, assurez- vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Si le plateau tournant ne peut pas tourner librement, utilisez un récipient plus petit.

#### Support du plateau tournant.

Utilisez le support du plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support. Installez le support du plateau tournant dans le four.

#### Plateau tournant en verre.

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four. Placez le plateau tournant en verre sur son support.

#### Poignée Crisp.

(Accessoire vendu séparément, Disponible uniquement sur certains modèles). Utilisez la poignée spéciale Crisp pour sortir le plat Crisp du four.

#### Plat Crisp.

(Disponible uniquement sur certains modèles). Disposez les aliments directement sur le plat Crisp. Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat Crisp. Ne placez aucun ustensile sur le plat Crisp, car il deviendrait très vite chaud et risquerait d'endommager l'ustensile. Le plat Crisp peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 minutes maximum). Utilisez toujours la fonction Crisp lors d'un préchauffage avec le plat Crisp.

#### Grille métallique.

(Disponible uniquement sur certains modèles). Utilisez la grille métallique haute en cas de cuisson avec le gril. Utilisez la grille métallique basse en cas de cuisson par air forcé ou chaleur tournante.

#### Cuit-vapeur.

(Disponible uniquement sur certains modèles). Utilisez le cuit-vapeur avec le panier pour cuire des aliments tels que le poisson, les légumes et les pommes de terre. Placez toujours le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.

## 2. Installation.

### A. Avant de brancher l'appareil.

Placez le four à distance d'autres sources de chaleur. Laissez un espace de 30 cm minimum au-dessus du four afin de garantir une ventilation suffisante.

Le four ne doit pas être placé dans une armoire. Ce four n'est pas conçu pour être placé ou utilisé sur un plan de travail à moins de 850 mm de hauteur en partant du sol.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes. Placez le four sur une surface plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Manipulez le four avec précaution.

Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four est dégagé pour permettre une circulation de l'air appropriée. Le four ne doit pas être placé dans une armoire.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

Ne faites pas fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes, sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

Ne pas utiliser de rallonge : si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

Avertissement : une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si le four micro-ondes est correctement connecté à la terre.

### B. Après branchement de l'appareil.

Le four ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux, ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson par micro-ondes.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.

## 3. Utilisation générale.

### A. Horloge.

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou après une coupure de courant, il passera automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

À tout moment, il est possible de régler l'horloge en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton Stop lorsque l'appareil est en mode veille.

- Tournez le sélecteur pour régler le chiffre des heures.

- Appuyez sur le bouton Jet Start (les 2 chiffres de droite (minutes) se mettent à clignoter).

- Tournez le sélecteur pour régler le chiffre des minutes.

- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Jet Start.

L'horloge est maintenant réglée.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton Stop en cours de réglage de l'horloge, vous quitterez ce mode et le four repassera en mode veille. Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le temps imparti (1 minute), le four repassera en mode veille.

### B. Sécurité enfant.

Ce four est doté d'une sécurité enfant pour éviter que les enfants n'allument le four à micro-ondes. Cette fonction verrouille le panneau de contrôle ; pour le déverrouiller, il suffit à l'utilisateur d'ouvrir et de refermer la porte du four.

La porte doit être ouverte puis refermée, par exemple en y mettant des aliments, avant que la sécurité ne soit déverrouillée. Autrement, l'écran affichera "Door (porte)".

### C. Jet Start (Démarrage rapide).

Cette fonction est utilisée pour réchauffer rapidement les aliments à haute teneur en eau, tels que les soupes légères, le café ou le thé.

- Appuyez sur le bouton Jet Start ou sur le bouton-poussoir.

Cette fonction démarre automatiquement à puissance maximale, et la durée est réglée sur 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.

### D. Suspendre ou arrêter la cuisson.

Pour suspendre la cuisson : la cuisson peut être suspendue pour vérifier, retourner ou remuer les aliments en ouvrant la porte. Les paramètres seront conservés pendant 10 minutes.

Pour poursuivre la cuisson : refermez la porte et appuyez une fois sur le bouton Jet Start. La cuisson reprend là où elle avait été interrompue.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la cuisson : retirez les aliments refermez la porte et appuyez sur le bouton Stop.

Remarque : une fois la cuisson terminée, le ventilateur, le plateau tournant et l'éclairage du four restent allumés tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton Stop.

Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée.

Appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte du four pour éteindre ce signal.

### E. Cuisson et réchauffage par micro-ondes.

Utilisez cette fonction pour la cuisson et le réchauffage normal d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Cook/Reheat (cuisson/réchauffage) pour régler la puissance.

- Tournez le sélecteur pour régler la durée.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

Une fois la cuisson en cours : la durée peut aisément être augmentée par palier de 30 secondes en appuyant simplement sur le bouton Jet Start. Chaque pression augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.

#### Micro-ondes uniquement.

Puissance et Utilisation suggérée :

- Jet (950 W) : réchauffage de boissons, d'eau, de soupes légères, de café, de thé ou de tout aliment à forte teneur en eau. Si l'aliment contient des œufs ou de la crème, sélectionnez une puissance moins élevée.

- 750 W : cuisson de poisson, viande, légumes, etc.

- 650 W : cuisson de plats impossibles à remuer.

- 500 W : cuissons plus délicates, par exemple sauces riches en protéines, plats au fromage ou aux œufs, fin de cuisson des ragoûts.

- 350 W : pour mijoter. Ne posez jamais le plat Crisp chaud sur des ragoûts, ramollir du beurre.

- 160 W : décongélation.

- 90 W : pour ramollir du beurre, du fromage ou de la glace.

### F. Décongélation rapide.

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments tels que de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes et du pain. La fonction Jet Defrost ne doit être utilisée que si le poids net des aliments est compris entre 100 g et 2,5 kg.

Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Jet Defrost (décongélation rapide) pour sélectionner le type d'aliment (voir ci-dessous).

- Tournez le sélecteur pour choisir le poids.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

À mi-chemin de la décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments.

- Ouvrez la porte.

- Retournez les aliments.

- Refermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start.

Remarque : le four poursuit automatiquement le processus après 2 minutes si les aliments n'ont pas été retournés. La décongélation prendra alors plus de temps.

#### Astuces pour la décongélation des aliments.

Si les aliments sont moins froids que la température de décongélation (moins 18°C), sélectionnez un poids inférieur.

Si les aliments sont plus froids que la température de décongélation (moins 18°C), sélectionnez un poids supérieur.

#### Type d'aliment, Quantité, Exemples.

- 1. Viande : 100 g à 2 kg. Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.

- 2. Volaille : 100 g à 2,5 kg. Poulet entier, morceaux ou filets.

- 3. Poisson : 100 g à 1,5 kg. Entier, darnes ou filets.

- 4. Légumes : 100 g à 1,5 kg. Légumes mélangés, petits pois, brocolis, etc.

- 5. Pain : 100 g à 1 kg. Pain, petits pains.

Pour les aliments ne figurant pas ci-dessus, ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui indiqué, veuillez suivre les instructions données sous "Cuisson et réchauffage par micro-ondes" et sélectionnez la puissance 160 W pour la décongélation.

### G. Décongélation.

- Appuyez sur la touche de décongélation manuelle.

- Tournez le bouton de réglage pour sélectionner le temps de cuisson.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

Sous ce mode, le niveau de puissance MW ne peut pas être réglé et il est fixé à 160 W.

Vérifiez régulièrement la cuisson des aliments. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler différentes quantités.

#### Astuces pour la décongélation des aliments.

Les aliments congelés dans des sacs en plastique, sous film étirable ou dans des récipients en carton peuvent être placés directement dans le four à condition qu'ils ne contiennent aucun élément métallique (par exemple ligature en métal).

La forme du récipient affecte la durée de décongélation. Les récipients peu profonds décongèlent plus vite que les blocs épais.

Séparez les aliments lorsqu'ils commencent à dégeler. Les tranches individuelles décongèlent plus facilement.

Protégez certaines parties des aliments avec de petits morceaux de papier aluminium s'ils commencent à se réchauffer (par exemple cuisses ou ailes de poulet).

Les aliments bouillis, les ragoûts et les sauces à base de viande décongèlent mieux si vous les remuez en cours de décongélation.

Retournez les gros rôtis en milieu de décongélation.

Pour la décongélation, il est conseillé de sous-décongeler les aliments et de terminer le processus naturellement.

Laisser reposer les aliments après la décongélation améliore toujours le résultat car la température peut ainsi être répartie uniformément dans tout l'aliment.

### H. Pop Corn.

Utilisez exclusivement cette fonction pour préparer du Pop corn.

Ce mode doit uniquement être utilisé si le poids net se situe entre 90 g et 100 g. Le four sélectionnera automatiquement la durée de cuisson et la puissance nécessaires.

- Appuyez sur le bouton Pop Corn.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

Préparez un seul sachet à la fois. Si davantage de pop corn est nécessaire, préparez les sacs les uns après les autres.

### i. Jet Menu.

Sélectionnez cette fonction pour cuire différents types d'aliments congelés.

Le four sélectionnera ensuite automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance adaptée.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Jet Menu pour sélectionner la catégorie d'aliments (voir ci-dessous).

- Tournez le bouton de réglage pour sélectionner le poids des aliments.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

Certaines catégories d'aliments requièrent un ajout ou un mélange en cours de cuisson (varie en fonction des modèles). Lorsque tel est le cas, le four s'arrête automatiquement et vous demande d'exécuter l'action nécessaire.

- Ouvrez la porte.

- Ajoutez ou mélangez la nourriture.

- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

Remarque : sous le mode "ajouter des aliments", si la porte n'est pas ouverte dans le délai imparti (2 minutes) le four s'arrête et passe automatiquement en "mode veille". En mode "tourner les aliments" ou "mélanger les aliments", la cuisson se poursuivra même si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes.

#### Catégorie d'aliments, Quantité recommandée, Accessoires à utiliser, Durant la cuisson.

- 1. Mélange de riz : 300 g à 650 g. Récipient adapté au micro-ondes. Mélangez les aliments.

- 2. Mélange de pâtes : 250 g à 550 g. Récipient adapté au micro-ondes. Mélangez les aliments.

- 3. Soupe : 250 g à 1 000 g. Récipient adapté au micro-ondes. Mélangez les aliments.

- 4. Assiette, repas congelé : 200 g à 500 g. Assiette adaptée au micro-ondes.

- 5. Mélange de légumes : 150 g à 600 g. Récipient adapté au micro-ondes. Mélangez les aliments.

Pour tous les aliments non listés et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans "Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes".

### J. Jet Boisson.

La fonction Jet Boisson fournit un moyen pour réchauffer rapidement et simplement 1 à 4 tasses de liquides.

- Appuyez sur la touche Jet Boisson à plusieurs reprises pour sélectionner la quantité de tasses à réchauffer.

- Appuyez sur le bouton Jet Start.

1 tasse est égale à 150 mL de liquides.

### K. Ébullition.

Utilisez cette fonction pour faire cuire du riz et des pâtes.

Utilisez toujours l'accessoire à ébullition et à vapeur avec cette fonction (uniquement le récipient), et suivez les instructions ci-dessous ; les niveaux indiqués dans le récipient vous aident à doser la quantité d'eau requise.

#### Type d'aliment, Aliment, Portions, Quantité, Niveau.

Type d'aliment : 1, Riz :

- pour 1 personne : 100 g ; niveau 1,

- pour 2 personnes : 200 g ; niveau 2,

- pour 3 personnes : 300 g ; niveau 3,

- pour 4 personnes : 400 g ; niveau 4.

Type d'aliment : 2, Pâtes :

- pour 1 personne : 70 g ; niveau 1,

- pour 2 personnes : 140 g ; niveau 2,

- pour 3 personnes : 210 g ; niveau 3.

Utilisez toujours des pâtes courtes (pour une durée de cuisson de 10 à 12 minutes).

Procédez comme suit (exemple utilisant des pâtes) :

- pesez les pâtes,

- versez les pâtes dans le récipient ; ajouter le sel,

- versez l'eau jusqu'au niveau indiqué,

- posez le couvercle et placez le tout dans le four.

Respectez toujours les portions et quantités indiquées ci-dessus.

Utilisez une eau à température ambiante.

Réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle. :

- appuyez sur le bouton Boil (Ébullition) pour sélectionner la fonction,

- appuyez plusieurs fois sur le bouton Boil (Ébullition) pour sélectionner le type d'aliment (1 : riz ; 2 : pâtes),

- tournez le bouton pour sélectionner le nombre de portions (L1 : 1 portion, L2 : 2 portions, etc.),

- appuyez sur le bouton Jet Start.

### L. Vapeur.

Utilisez cette fonction pour les aliments tels que les légumes ou le poisson.

Utilisez toujours l'accessoire à ébullition et à vapeur fourni avec cette fonction.

#### Type d'aliment, Aliment, Quantité, Suggestions.

- 1. Pommes de terre, légumes à racine : 150 g à 500 g. Utilisez des morceaux de même taille. Coupez les légumes en morceaux de taille similaire. Laissez reposer 1 à 2 minutes après cuisson.

- 2. Légumes tendres : 150 g à 500 g. Utilisez des morceaux de même taille. Coupez les légumes en morceaux de taille similaire. Laissez reposer 1 à 2 minutes après cuisson.

- 3. Légumes congelés : 150 g à 500 g. Laissez reposer 1 à 2 minutes après cuisson.

- 4. Filets de poisson : 150 g à 500 g. Répartissez les filets uniformément dans le panier vapeur. Entrecroisez les morceaux fins. Laissez reposer 1 à 2 minutes après cuisson.

Versez de l'eau jusqu'à hauteur du niveau indiqué dans le récipient.

Insérez le panier et placez-y les aliments.

Posez le couvercle et placez le tout dans le four.

Réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle :

- appuyez plusieurs fois sur le bouton Steam (Vapeur) pour sélectionner le type d'aliment (1 : pommes de terre, 2 : légumes tendres, etc.),

- appuyez plusieurs fois sur le bouton Steam (Vapeur) pour sélectionner le type d'aliment (1 : pommes de terre, 2 : légumes tendres, etc.),

- tournez le sélecteur pour choisir le poids,

- appuyez sur le bouton Jet Start.

L'accessoire vapeur a été conçu pour une utilisation exclusive au four à micro-ondes !

L'utilisation de l'accessoire ébullition et vapeur avec une autre fonction risque de l'endommager.

Veillez toujours à ce que le plateau tournant tourne librement avant d'allumer le four.

Placez toujours l'accessoire ébullition et vapeur sur le plateau tournant en verre.

## 4. Informations pour le recyclage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

#### Selon la norme CEI 60705.

La Commission électrotechnique internationale a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes.

Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

- test : 12.3.1. Quantité 1 000 g. Durée approximative 12 à 13 minutes. Puissance 750 W. Récipient Pyrex 3.226,

- test : 12.3.2. Quantité 475 g. Durée approximative 5 et demi à 7 minutes. Puissance 750 W. Récipient Pyrex 3.827,

- test : 12.3.3. Quantité 900 g. Durée approximative 14 à 17 minutes. Puissance 750 W. Récipient Pyrex 3.838,

- test : 12.3.4. Quantité 1 100 g. Durée approximative 18 à 20 minutes. Puissance Grill + 650 W. Récipient Pyrex 3.827,

- test : 13.3. Quantité 500 g. Durée approximative 11 à 13 minutes. Puissance 160 W. Récipient plat en plastique.

# IV. Nettoyage et dépannage.

## 1. Diagnostic des pannes.

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre revendeur, veuillez vérifier si :

- le plateau tournant et son support sont en place,

- la prise de courant est bien branchée,

- la porte est correctement fermée,

- les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée,

- le four est bien ventilé,

- attendez 10 minutes et essayez à nouveau,

- ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir l'étiquette Service).

Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.

Avertissement : le Service Après-Vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque n'est pas un technicien spécialisé d'assurer le service après-vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Ne démontez aucun panneau.

## 2. Entretien et nettoyage.

Si le four n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger.

N'utilisez en aucun cas de tampons à récurer en métal, nettoyants abrasifs, tampons en laine de verre, chiffons rugueux, etc. car ils peuvent abîmer le bandeau de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.

À intervalles réguliers, notamment en cas de débordement, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

Utilisez un chiffon doux et humide avec un produit nettoyant doux pour nettoyer l'intérieur du four, les 2 faces de la porte et l'encadrement de la porte.

Ne le vaporisez pas directement sur le four.

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer votre four micro-ondes.

Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être éliminés.

L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

Ce four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant.

Ne mettez pas le four en marche si le plateau tournant en verre a été enlevé pour le nettoyage.

Empêchez que de la graisse ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte. Pour les salissures tenaces, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec 2 rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

Le gril ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toutefois il convient de nettoyer régulièrement la voûte du four. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux et humide ainsi qu'un détergent doux.

Si la fonction gril n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être activée au moins 10 minutes par mois pour brûler toute trace d'éclaboussure et réduire ainsi le risque d'incendie.

#### Nettoyage soigné.

Nettoyez le plat Crisp dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon à récurer et d'un détergent doux.

Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.

Le plat Crisp ne doit jamais être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement rapide risque de l'endommager.

N'utilisez pas de tampons métalliques. En effet, vous pourriez le rayer.

#### Nettoyage au lave-vaisselle.

- Support du plateau tournant.

- Grille métallique.

- Plateau tournant en verre.

- Poignée Crisp (accessoire vendu séparément).

- Cuit-vapeur.

# V. Accès au service Consommateurs.

https://www.whirlpool.fr/

Ce service Whirlpool vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.